1. 벽돌 줄기초에서 콘크리트 기초판의 두께는 나비의 얼마 정도로 하는가?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2003.1.26)

가. 1/2	나. 1/3

다. 1/4	라. 1/5

2. 공간조적벽을 쌓을 때 연결재의 간격 중 옳게 된 것은?

가. 수직간격: 90cm 이내, 수평간격: 40cm 이내

나. 수직간격: 50cm 이내, 수평간격: 80cm 이내

다. 수직간격: 40cm 이내, 수평간격: 90cm 이내

라. 수직간격: 80cm 이내, 수평간격: 50cm 이내

3. 표준형 벽돌 1.5B 의 벽두께는?

가. 29㎝	나. 30㎝

다. 31㎝	라. 32㎝

4. 다음 중 철골구조의 약점이라 할 수 없는 것은?

가. 내식성	나. 내화성

다. 내구성	라. 좌굴

5. 1방향 슬래브에 대하여 배근방법을 옳게 설명한 것은?

가. 단변방향으로만 배근한다.

나. 장변방향으로만 배근한다.

다. 단변방향은 부근을 배근하고 장변방향은 주근을 배근한다.

라. 단변방향은 주근을 배근하고 장변방향은 온도철근을 배근한다.

6. 그림에서 화살표가 지시하는 부재의 명칭으로 옳은 것은?

가. 평고대	나. 처마돌림

다. 당골막이널	라. 박공널

7. 철근콘크리트 장방형 기둥에는 주근을 최소 몇 개 이상 배근 하는가?

가. 2개	나. 4개

다. 6개	라. 8개

8. 철골조에 대한 기술 중 옳은 것은?

가. 웨브재를 플랜지에 경사로 댄 것을 격자보라 한다.

나. 격자보에 접합판을 대서 접합한 보를 래티스보라 한다.

다. 래티스보의 웨브판은 두께 6㎜ ∼ 12㎜로 한다.

라. 격자보는 콘크리트에 피복되지 않고 단독으로 쓰일 때가 많다.

9. 평기와로 지붕잇기 공사를 하려면 지붕물매는 최소 얼마 이상으로 하는가?

가. 2/10	나. 3/10

다. 3.5/10	라. 4/10

10. 사각형단면의 철근 콘크리이트 기둥에서 대근의 역할은?

가. 주근의 좌굴을 막기 위하여

나. 주근 단면을 보강하기 위하여

다. 콘크리이트의 압축 강도를 증가시키기 위하여

라. 콘크리이트의 수축 변형을 막기 위하여

11. 철근콘크리트 슬래브에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 두께는 최소 10㎝ 이상으로 한다.

나. 단변방향의 철근 간격은 20㎝ 이하로 한다.

다. 장변방향의 철근 간격은 30㎝ 이하로 한다.

라. 슬랩의 인장철근은 D10 이상을 사용한다.

12. 철근콘크리트 건물 기둥의 최소단면적과 최소단면치수로 옳은 것은?

가. 600[㎠] 이상, 최소 단면치수는 20[㎝] 이상

나. 600[㎠] 이상, 최소 단면치수는 25[㎝] 이상

다. 800[㎠] 이상, 최소 단면치수는 25[㎝] 이상

라. 800[㎠] 이상, 최소 단면치수는 30[㎝] 이상

13. 벽돌구조에서 문꼴에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 나비 180㎝가 넘는 문꼴의 상부에는 철근 콘크리트 인방보를 설치한다.

나. 대린벽으로 구획된 벽에서 문꼴나비의 합계는 그 벽 길이의 1/3 이하로 한다.

다. 문꼴과 바로 위에 있는 문꼴과의 수직거리는 60㎝ 이상으로 한다.

라. 문꼴상호간 또는 문꼴과 대린벽의 중심과의 수평거리는 그 벽두께의 2배 이상으로 한다.

14. 한식 공사에서 종도리를 얹는 것을 말하는 것은?

가. 열초	나. 치목

다. 상량	라. 입주

15. 다음 중 인방보를 써서 쌓은 아치는?

가. 본아치	나. 거친아치

다. 막만든아치	라. 숨은아치

16. 다음의 이음 중 모살용접이 널리 쓰이지 않은 이음은?

가. 플러그이음	나. 덧판이음

다. 겹침이음	라. T형이음

17. 건축 구조에 관한 기술 중 옳은 것은?

가. 나무구조는 내구성이 약하다.

나. 돌구조는 횡력과 진동에 강하다.

다. 철근콘크리트구조는 공사 기간이 짧다.

라. 철골구조는 공사비가 싸고 내화적이다.

18. 채광만을 목적으로 하고 환기를 할 수 없는 밀폐된 창은?

가. 미서기창	나. 오르내리창

다. 붙박이창	라. 미닫이창

19. 다음 중 벽체에 들어가지 않는 것은?

가. 샛기둥	나. 벽보

다. 가새	라. 주각

20. 다음 중 계단의 모양에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

가. 곧은 계단	나. 돌음 계단

다. 꺽인 계단	라. 옆판 계단

21. 대리석의 일종으로 특수 실내 장식재로 사용되는 것은?

가. 석회석	나. 트래버틴

다. 안산암	라. 화산암

22. 절건 비중이 0.3인 목재의 공극율은?

가. 60.5%	나. 70.5%

다. 80.5%	라. 90.5%

23. 콘크리트의 특성으로 옳지 않은 것은?

가. 압축강도가 크다.	나. 인장강도가 작다.

다. 내화적이다.	라. 강재와의 접착이 좋지 않다.

24. 골재의 비중이 2.5이고, 단위용적 무게가 1.8kg/ℓ 일 때 골재의 공극률(%)은?

가. 28%	나. 44%

다. 72%	라. 14%

25. 점토질 소성벽돌의 KS규정에 의한 품질등급에서 1종의 압축강도는?

가. 100 kgf/㎠ 이상	나. 150 kgf/㎠ 이상

다. 210 kgf/㎠ 이상	라. 230 kgf/㎠ 이상

26. 테라코타에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

가. 장식용으로 사용되며 시멘트 제품이다.

나. 대리석보다 풍화에 강하므로 외장에 적당하다.

다. 압축강도는 800-900kgf/㎠ 정도이다.

라. 단순한 제품은 기계로 압축성형, 압출성형하여 만든다.

27. 흡수율이 가장 높은 타일은?

가. 자기질 타일	나. 반자기질 타일

다. 석기질 타일	라. 도기질 타일

28. 점토 벽돌에 붉은 색을 갖게 하는 성분은?

가. 산화철	나. 석회

다. 산화나트륨	라. 산화마그네슘

29. 채광용 판유리로 일반적으로 사용되는 것은?

가. 프린트 유리	나. 칼륨석회 유리

다. 알루미나 붕사유리	라. 소오다석회 유리

30. 콘크리트슬래브에 묻어 천정 달대를 고정시키는 철물은?

가. 인서트	나. 스크류앵커

다. 익스팬션볼트	라. 듀벨

31. 유리에 함유되어 있는 성분 가운데 자외선을 차단하는 주성분인 것은?

가. 황산나트륨(Na2SO4)	나. 탄산나트륨(Na2CO3)

다. 석회석(CaCO3)	라. 산화제이철(Fe2O3)

32. 회반죽은 공기 중에서 경화하는데 어느 것의 작용을 받는가?

가. 공기 중의 산소	나. 공기 중의 탄산가스

다. 공기 중의 질소	라. 수중의 산소

33. 도료가 가지는 성능으로 틀린 것은?

가. 물체의 보호 성능

나. 물체 방식 성능

다. 물체의 색채와 미장의 기능

라. 물체의 가공기능

34. 다음 재료의 용도와 조합에서 옳지 않은 것은?

가. 오일스테인 - 착색재

나. 신너 - 희석제

다. 크레오소오트 - 용제

라. 광명단 - 방청제

35. 다음 건축재료 중 천연 재료에 속하는 것은?

가. 목재	나. 철근

다. 유리	라. 고분자재료

36. 목재의 자연발화점 평균온도는 어느 정도 인가?

가. 250℃	나. 350℃

다. 450℃	라. 550℃

37. 콘크리트의 배합에서 물시멘트비와 가장 관계가 깊은 것은?

가. 강도	나. 내구성

다. 내화성	라. 내수성

38. AE제를 사용한 콘크리트의 특징이 아닌 것은?

가. 동결 융해 작용에 대하여 내구성을 갖는다.

나. 작업성이 좋게 된다.

다. 수밀성이 개량된다.

라. 압축강도가 커진다.

39. 현대 건축 재료에 대한 내용으로 틀린 것은?

가. 고성능화, 생산성, 공업화가 요구된다.

나. 건설 작업의 기계화에 맞도록 재료를 개선한다.

다. 수작업과 현장시공의 재료로 개발한다.

라. 생산성을 높이고 에너지를 절약한다.

40. 콘크리트의 경량, 단열, 내화성 등을 목적으로 사용되는 혼화제는?

가. AE제	나. 감수제

다. 방수제	라. 기포제

41. 도면 작도에서 석재의 재료 표시 기호인 것은?

가.	나.

다.	라.

42. 건축도면에서 물체의 보이지 않는 부분을 나타내는 선은?

가. 파선	나. 파단선

다. 상상선	라. 일점쇄선

43. KS D 3503 의 기호 중 사각형안의 첫 번째 S의 뜻으로 옳은 것은?

가. 재질	나. 형상

다. 강도	라. 규격

44. 건축도면을 작성할 때 일반적으로 사용되는 길이의 단위는?

가. ㎝	나. ㎜

다. m	라. km

45. 도면 작도에서 가장 굵은선을 사용해야 하는 것은?

가. 치수선	나. 해칭선

다. 단면선	라. 지시선

46. 다음은 어떤 묘사 방법에 대한 설명인가?

묘사하고자 하는 내용위에 사각형의 격자를 그리고 한 번에 하나의 사각형을 그릴 수 있도록 다른 종이에 같은 현태로 옮기며, 사각형이 원본보다 크거나 작다면, 완성된 그림은 사각형의 크기에 따라서 규격이 정해진다.

가. 모눈종이 묘사	나. 투명용지 묘사

다. 복사용지 묘사	라. 보고그리기 묘사

47. 투시도의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 조감도	나. 2소점 투시도

다. 전개도	라. 1소점 투시도

48. A3 제도용지에 테두리선을 그릴 때 여백은 최소한 얼마를 두는가? (단, 묶지 않을 경우)

가. 5㎜	나. 10㎜

다. 15㎜	라. 20㎜

49. 왕대공지붕틀에 사용하는 부재의 크기가 잘못된 것은? (단위:㎜)

가. 서까래 50× 50	나. 깔도리 100× 120

다. 평보 90× 90	라. 왕대공 100× 180

50. 위치 또는 길이를 표현할 때 이미 지정한 점의 위치로부터 X, Y값을 정의하는 좌표는?

가. 절대좌표	나. 상대좌표

다. 상대극좌표	라. 최후좌표

51. 도면 표시기호를 바르게 설명한 것은?

가. 치수 보조선은 도면에서 2∼3㎜ 떨어져 긋는다.

나. 화살표의 크기는 글씨 크기와 조화되게 쓴다.

다. 도면에 표시된 기호는 치수 뒤에 쓴다.

라. 반지름을 나타내는 기호는 ψ 이다.

52. 건축도면 중 실시설계도에 포함되는 것은?

가. 구상도	나. 조직도

다. 전개도	라. 동선도

53. 왕대공 지붕틀에서 앵커볼트는 어느 부재를 연결할 때 사용되는가?

가. 평보 - 왕대공

나. ㅅ자보 - 평보

다. 처마도리 - 평보 - 깔도리

라. 왕대공 - 대공가새

54. 건축도면 중 건축물의 외관을 나타낸 투상도는?

가. 입면도	나. 배치도

다. 단면도	라. 평면도

55. 건축물과 관련된 각종 배경의 표현 요령에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 표현은 항상 섬세하게 하도록 한다.

나. 건물을 이해할 수 있도록 배경을 다소 크게 표현한다.

다. 배경을 다양하게 표현한다.

라. 건물보다 앞쪽의 배경은 사실적으로, 뒤쪽의 배경은 단순하게 표현한다.

56. 조적조 벽체를 제도하는 순서가 바른 것은?

① 축척과 구도 정하기

② 지반선과 벽체 중심선 긋기

③ 치수와 명칭을 기입하기

④ 벽체와 연결부분 그리기

⑤ 재료표시

⑥ 치수선과 인출선 긋기

가. ①-②-③-④-⑤-⑥	나. ①-②-④-⑥-⑤-③

다. ①-②-④-⑤-⑥-③	라. ①-⑥-②-③-④-⑤

57. 철근콘크리트 그리기 기호 중 D13@200에서 @의 뜻은?

가. 철근 길이	나. 철근 무게

다. 철근 종류	라. 철근 간격

58. CAD용 데이터베이스에 대한 설명으로서 부적합한 것은?

가. CAD 시스템의 표준화 요소 중 하나이다.

나. 각종 디테일 데이터나 심벌 데이터를 포함한다.

다. 각종 물체의 형태나 Layer 데이터는 포함되지 않는다.

라. 각종 디자인을 수행하는 실행 기능에 관한 모든 정보체계의 집합이다.

59. 컴퓨터의 3대 구성장치로 맞는 것은?

가. 입출력 장치 - 기억장치 - 중앙처리 장치

나. 입출력 장치 - 플로터 - 중앙처리 장치

다. 입출력 장치 - 연산장치 - 하드웨어

라. 입출력 장치 - 연산장치 - 소프트웨어

60. 3차원 형상을 가장 완벽하게 표현할 수 있는 개념은?

가. 솔리드 모델(Solid Model)

나. 서페이스 모델(Surface Model)

다. 와이어 프레임 모델(Wireframe Model)

라. 모두 같다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	다	가	다	라	가	나	다	라	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	가	나	다	라	가	가	다	라	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	다	라	가	다	가	라	가	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	나	라	다	가	다	가	라	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	가	가	나	다	가	다	가	다	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	다	다	가	라	다	라	다	가	가

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)