1. 다음 중 동바리 마루의 구성 부분이 아닌 것은?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2005.10.2)

가. 인방	나. 멍에

다. 장선	라. 동바리돌

2. 오르내리창을 잠그는데 쓰이는 철물은?

가. 크레센트(crescent)	나. 레버터리힌지(lavatory hinge)

다. 도어체크(door check)	라. 도어스톱(oor stop)

3. 견고한 지반이 깊이 있을 경우 지상에서 원형통, 사각형통의 밑 없는 상자를 만들고, 그 속에서 토사를 파내어 상자를 내리 앉히고 저부에 콘크리트를 부어 기초로 하는 것으로 케이슨 기초라고도 불리우는 것은?

가. 주춧돌기초	나. 잠함기초

다. 말뚝기초	라. 직접기초

4. 다음 중 플레이트 보와 직접 관계가 없는 것은?

가. 커버플레이트	나. 웨브플레이트

다. 스티프너	라. 거싯플레이트

5. 각 층의 대린벽으로 구획된 벽돌벽에서 문꼴 나비의 합계는 그 벽길이의 최대 얼마 이하로 하는가?

가. 1/2	나. 1/3

다. 1/4	라. 1/5

6. 표준형 벽돌로 1.5B(1.0B＋75㎜＋0.5B) 공간쌓기를 할 경우 벽체 두께는 얼마인가?

가. 475㎜	나. 355㎜

다. 375㎜	라. 455㎜

7. 다음중 사각형 단면의 철근콘크리트 기둥에서 띠철근을 사용하는 가장 주된 목적은?

가. 주근의 좌굴을 막기 위하여

나. 주근 단면을 보강하기 위하여

다. 콘크리트의 압축강도를 증가시키기 위하여

라. 콘크리트의 수축 변형을 막기 위하여

8. 철근콘크리트조의 압축부재에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

가. 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 직사각형 띠철근 내부의 철근의 경우 4개이다

나. 띠철근 압축부재 단면의 최소 치수는 200㎜이다.

다. 띠철근 압축부재의 단면적은 최소 40,000㎜2이상이어야 한다.

라. 나선 철근 압축부재 단면의 심부 지름은 200㎜이상이어야 한다.

9. 철근콘크리트기둥에서 띠철근의 수직간격기준에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 기둥 단면의 최소 치수 이하

나. 종방향 철근 지름의 16배 이하

다. 띠철근 지름의 48배이하

라. 기둥 높이의 0.1배 이하

10. 다음 각 건축구조에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

가. 가구식구조는 각 부재의 접합 및 짜임새에 따라 구조체의 강도가 좌우된다.

나. 일체식구조는 각 부분이 일체화되어 비교적 균일한 강도를 가진다.

다. 조립식구조는 경제적이나 공기(工期)가 길다

라. 조적식구조는 조적 단위재료의 접착강도가 클수록 좋다.

11. 철근콘크리트벽에 복배근을 하여야 하는 벽체의 최소 두께는?

가. 120㎜	나. 150㎜

다. 180㎜	라. 250㎜

12. 철골구조에서 간사이가 15m가 넘거나 보의 춤이 1m 이상 되는 보를 판보로 하기에는 비경제적일 때 접합한 조립보는?

가. 형강보	나. 래티스보

다. 상자형보	라. 트러스보

13. 왕대공 지붕틀에서 중도리를 직접 받쳐주는 것은?

가. 처마도리	나. ㅅ 자보

다. 깔도리	라. 평보

14. 철근콘크리트구조의 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 콘크리트와 철근이 강력히 부착되면 철근의 좌굴이 방지된다.

나. 콘크리트는 인장력에 강하므로 인장력을 부담한다.

다. 콘크리트는 철근의 선팽창 계수가 거의 같다.

라. 콘크리트는 내구성과 내화성이 있어 철근을 피복 보호 한다.

15. 철골조에서 주각부분에 사용되는 부재명이 아닌 것은?

가. 베이스 플레이트	나. 사이드 앵글

다. 윙 플레이트	라. 플랜지 플레이트

16. 다음 중 층도리에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 지붕틀의 하중을 기둥에 전달하는 부재로서, 크기는 기둥의 단면과 같게 한다.

나. 건물의 외벽에서 지붕머리를 연결하고 지붕보를 받아 지붕의 하중을 기둥에 전달하는 부재이다.

다. 2층 이상의 건물에서 바닥층을 제외한 각 층을 만드는 가 로 부재이다.

라. 기둥과 기둥사이를 연결한 벽체의 뼈대 또는 문틀이 되는 가로 부재이다.

17. 콘크리트를 다지면 물이 떠오르며 동시에 미세물이 상승하는데, 콘크리트 이어 붓기를 하기 위해 제거해야 할 이 미세물을 무엇이라 하는가?

가. 블리딩	나. 레이턴스

다. 염화물	라. 페이스트

18. 건축물의 자중 및 적재하중을 지반에 전달하는 구조부는?

가. 지붕	나. 계단

다. 기초	라. 창호

19. 다음 중 목재의 이음과 맞춤을 할 때 주의 사항으로 옳지 않은 것은?

가. 공작이 간단하고 튼튼한 접합을 선택하여야 한다.

나. 맞춤면은 수축, 팽창을 위해 틈을 주어 가공하여야 한다.

다. 이음과 맞춤의 위치는 응력이 작은 곳으로 하여야 한다.

라. 접합부분에 작용하는 응력이 균일하도록 배치한다.

20. 다음 중 왕대공 지붕틀에서 인장력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는?

가. ㅅ 자보	나. 왕대공

다. 빗대공	라. 평보

21. 다음 속빈 콘크리트 기본 블록의 치수로 알맞지 않는 것은? (KS 규격, 단위는 ㎜)

가. 390×190×190	나. 390×190×150

다. 390×190×100	라. 390×190×80

22. 테라코타는 주로 어떤 목적으로 건축물에 사용되는가?

가. 장식재	나. 보온재

다. 방수재	라. 구조재

23. 다음은 나이테에 대한 설명이다. 틀린 것은?

가. 춘재부와 추재부가 수간횡단면상에 나타나는 동심원형의 조직을 나이테라 한다.

나. 일반적으로 열대지방의 목재는 연중 계속 성장하므로 나이테가 많고 명확하게 나타난다.

다. 추재의 세포는 소형으로 세포막이 두껍고 조직은 비교적 치밀하다.

라. 나이테는 간격이 좁을 수록, 추재부가 차지하는 면적이 클수록 비중과 강도가 크다.

24. 표준형 점토벽돌의 규격으로 옳은 것은?

가. 190*90*57	나. 210*100*60

다. 190*100*60	라. 200*100*57

25. 집성목재에 관한 기술 중 옳지 않는 것은?

가. 아치와 같은 굽은 용재는 만들 수 없다.

나. 목재의 강도를 인공적으로 조절할 수 있다.

다. 길고 단면이 큰 부재를 만들 수 있다.

라. 균질한 조직의 인공목재를 제조 할 수 있다.

26. 건축재료의 성질에 관한 용어로서 주철, 유리와 같이 작은 변형이 생기더라도 파괴되는 성질은?

가. 전성	나. 취성

다. 인성	라. 연성

27. 다음 미장재료중 응결 경화방식이 기경성이 아닌 것은?

가. 석고 플라스터	나. 회반죽

다. 회사벽	라. 돌라마이트 플라스터

28. 골재의 비중이 2.5이고, 단위용적중량이 1.8Kg/ℓ 일때 골재의 공극률(%)은?

가. 28%	나. 44%

다. 72%	라. 14%

29. 다음 중 결로현상 방지에 가장 좋은 유리는?

가. 망입유리	나. 무늬 유리

다. 복층유리	라. 접합유리

30. 다음의 창호 부속철물중 정첩으로 유지 할 수 없는 무거운 자재 여닫이 문에 쓰이는 것은?

가. 플로어 힌지(floor hinge)

나. 피벗힌지(pivot hinge)

다. 래버토리힌지(lavatory hinge)

라. 도어체크(door check)

31. 시멘트의 품질이 일정한 경우 일정한 무게 속에 입자가 많아 표면적이 클수록 (미세할수록) 발생하는 현상으로 옳지 않은 것은?

가. 수화작용이 느려진다.

나. 조기강도가 높아진다.

다. 풍화작용이 일어나기 쉽다.

라. 응결할 때 초기 균열이 생기기 쉽다.

32. 강화유리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 유리를 가열한 후 급냉시켜 만든다.

나. 보통유리보다 강도가 크다.

다. 파괴되면 작은 알갱이로 분산된다.

라. 현장에서 절단, 가공이 쉽다.

33. 화강암에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 성분은 석영, 장석, 운모, 휘석, 감섬석등으로 되어있다.

나. 석질이 견고하고, 풍화작용이나 마멸에 강하다.

다. 고열을 받는곳에 적당하며, 세밀한 조각에 적당하다.

라. 구조재, 내․외장재로 많이 사용된다.

34. 거푸집에 자갈을 넣은 다음, 골재 사이에 모르타르를 압입하여 콘크리트를 형성해 가는 것은?

가. 경량 콘크리트	나. 중량 콘크리트

다. 프리팩트 콘크리트	라. 폴리머 콘크리트

35. 인조가죽 또는 합성피혁이라 불리는 것으로 가구에 많이 쓰이는 합성 수지 제품은?

가. 필름	나. 레저

다. FRP	라. 우레아 폼

36. 현대 건축 재료에 대한 내용으로 틀린 것은?

가. 고성능화, 생산성, 공업화가 요구된다.

나. 건설작업의 기계화와 맞도록 재료를 개선한다.

다. 수작업과 현장시공의 재료로 개발한다.

라. 생산성을 높이고 에너지를 절약한다.

37. 접착성이 매우 우수하여 금속, 유리, 플라스틱, 도자기, 목재, 고무등에 우수한 접착성을 나타내는 접착제는?

가. 에폭시수지 접착제	나. 멜라민 수지 접착제

다. 요소수지 접착제	라. 페놀수지 접착제

38. 다음 점토제품 가운데 가장 저급한 원료를 사용하는 것은?

가. 타일	나. 기와

다. 테라코다	라. 위생도기

39. 점토 벽돌 중 지나치게 높은 온도로 구워 낸 것으로 모양이 좋지 않고 빛깔은 짙지만 흡수율이 매우 적고 압축강도가 매우 큰 벽돌을 무엇이라 하는가?

가. 이형벽돌	나. 과소품 벽돌

다. 다공질 벽돌	라. 포도 벽돌

40. 장기에 걸쳐 강도의 증진은 없지만 조기의 강도발생이 커서 긴급공사에 사용되는 시멘트는?

가. 중용열포틀랜드 시멘트

나. 고로 시멘트

다. 알루미나 시멘트

라. 실리카 시멘트

41. 조적조 벽체를 제도하는 순서가 바른 것은?

① 축척과 구도 정하기

② 지반선과 벽체 중심선 긋기

③ 치수와 명칭을 기입하기

④ 벽체와 연결부분 그리기

⑤ 재료 표시

⑥ 치수선과 인출선긋기

가. ①-②-③-④-⑤-⑥	나. ①-②-④-⑥-⑤-③

다. ①-②-④-⑤-⑥-③	라. ①-⑥-②-③-④-⑤

42. 건축물의 기준층 평면도는 바닥에서 높이 몇 m정도 높이에서 수평 절단한 수평투상 도면인가?

가. 0.5m	나. 1.2m

다. 2m	라. 2.5m

43. 직교 좌표계의 기준점 (2,1)에서 X쪽으로 (5), Y쪽으로 (-7)만큼 이동한 경우 절대 좌표는?

가. (7,8)	나. (-3,6)

다. (-3,-6)	라. (7,-6)

44. 사람이나 차, 또는 화물 등의 흐름을 도식화 하여 나타낸 설계도면은?

가. 동선도	나. 구상도

다. 조직도	라. 면적도표

45. 도면작도에서 석재의 재료 표시 기호로 옳은 것은?

가.	나.

다.	라.

46. 제도 용지의 규격에 있어서 가로와 세로의 비로서 옳은 것은?

가. [eqn: rm SQRT {2}:1]	나. 2 : 1

다. [eqn: rm SQRT {3} : 1]	라. 3 : 1

47. 그림과 같은 벽돌조 구조 단면에서 “가” 부분의 명칭은?

가. 듀벨	나. 긴결철물

다. 방수지	라. 홈통

48. 다음 중 건축도면에서 경사지붕의 물매를 표시한 것으로 옳은 것은?

가. 3/10	나. 5/20

다. 2/30	라. 6/50

49. 다음 중 선의 종류가 실선이 아닌 것은?

가. 치수선	나. 치수보조선

다. 단면선	라. 경계선

50. 다음 중 배치도에 표시하지 않아도 되는 사항은?

가. 건물의 위치	나. 축척

다. 각 실의 위치	라. 대지의 경계선

51. 문서등의 철을 위하여 도면을 접을 때 접는 크기는 얼마를 원칙으로 하는가?

가. A2	나. A3

다. A4	라. A6

52. CAD사용의 효과와 가장 거리가 먼 것은?

가. 설계의 생산성 향상

나. 도면 작성시간의 증가

다. 설계 오류의 감소

라. 설계변경에 따를 수정 작업의 용이

53. CAD 시스템의 출력장치가 아닌 것은?

가. 라이트 펜	나. 프린터

다. 플로터	라. 모니터

54. 주택도면을 제도하는데 있어서 유의 해야할 사항에 대한 설명으로 부적당 한 것은?

가. 기초에 사용하는 재료를 알아야 한다.

나. 기초의 깊이는 지질에 따라서만 결정하면 된다.

다. 제도 순서와 도면 내용을 숙지해야 한다.

라. 기초의 구조와 크기등을 이해해야 한다.

55. 투시도에 쓰이는 용어중 사람이 서 있는 곳을 무엇이라 하는가?

가. 정점(S.P)	나. 화면(P.P)

다. 소점(V.P)	라. 기선(G.P)

56. 건축도면에서 사람의 배경과 표현을 통해 알 수 있는 것과 가장 거리가 먼 것은?

가. 스케일 감

나. 공간이 깊이

다. 건물 공간의 관습적인 용도

라. 건물의 배치

57. 도면의 표시기호로 옳지 않은 것은?

가. L : 길이	나. H : 높이

다. W : 나비	라. A : 용적

58. 다음 중 컴퓨터와 사람 사이에 상호 의견을 주고받게 하기 위해 사람의 의사를 컴퓨터에 보내기 위한 장치인 것은?

가. 플로터	나. 마우스

다. 프린터	라. 모니터

59. 제도를 할 때 알아야 할 일반사항 중 바르게 설명된 것은?

가. 제도용지의 치수 중에서 가장 큰 것은 A1 이다.

나. 표제란은 일반적으로 도면의 좌측상단에 표시한다.

다. 선은 모양 및 굵기에 따라 용도가 다르다.

라. 도면에 표시하는 글자는 쓰기 쉽고, 읽기 쉬우며 독창적이고 특징이 있는 것이 좋다.

60. 이형철근의 직경이 13㎜이고 배근 간격이 150㎜일 때 도면 표시법으로 옳은 것은?

가. φ13 @ 150	나. 150 φ 13

다. D13 @ 150	라. @150 D 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	가	나	라	가	나	가	다	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	나	나	라	다	나	다	나	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	가	나	가	가	나	가	가	다	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	라	다	다	나	다	가	나	나	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	나	라	가	가	가	나	가	라	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	나	가	나	가	라	라	나	다	다

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)