1. 철골구조의 접합 방법 중 수직방향과 수평방향의 힘, 그리고 휨모멘트에 대해 모두 저항할 수 있는 접합으로, 이를 위해 고력볼트, 용접 등이 이용되는 것은?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2006.7.16)

가. 롤러접합	나. 리벳접합

다. 핀접합	라. 강접합

2. 목조 양식지붕틀의 기둥 상부를 연결하여 지붕틀의 하중을 기둥에 전달하는 부재로 크기는 기둥 단면과 같게 하는 것은?

가. 가새	나. 인방

다. 깔도리	라. 토대

3. 목구조에서 기둥에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 마루, 지붕 등의 하중을 토대에 전달하는 수직 구조재이다.

나. 통재기둥은 2층 이상의 기둥 전체를 하나의 단일재로 사용하는 기둥이다.

다. 평기둥은 각 층별로 각 층의 높이에 맞게 배치되는 기둥이다.

라. 샛기둥은 본기둥 사이에 세워 벽체를 이루는 기둥으로, 상부의 하중을 대부분 받는다.

4. 다음의 거푸집에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 강재 거푸집은 콘크리트 오염의 가능성이 없지만, 목재 거푸집은 오염의 가능성이 높다.

나. 거푸집은 콘크리트의 형태를 유지시켜주며 위기로부터 굳지 않은 콘크리트를 보호하는 역할을 한다.

다. 지반이 무르고 좋지 않을 때, 기초 거푸집을 사용한다.

라. 보 거푸집은 바닥거푸집과 함께 설치하는 경우가 많다.

5. 간사이가 15m일 때, 2cm 물매인 트러스의 높이는?

가. 1m	나. 1.5m

다. 2m	라. 2.5m

6. 철근콘크리트조 내력벽의 두께가 최소 얼마 이상일 때 복근으로 배근하는가?

가. 150㎜	나. 200㎜

다. 250㎜	라. 390㎜

7. 철근콘크리트 구조에서 원칙적으로 최소 얼마를 초과하는 철근은 겹침이음을 하지 않아야 하는가?

가. D19	나. D22

다. D35	라. D41

8. 건축구조의 구성방식에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

가. 가구석 구조	나. 일체식 구조

다. 습식 구조	라. 조적식 구조

9. 벽돌조 기초에서 콘크리트 기초판의 두께는 기초판 나비의 얼마 정도로 하는가?

가. 1/2	나. 1/3

다. 1/4	라. 1/5

10. 다음 중 막구조의 대표적인 구조물은?

가. 금문교

나. 장충체육관

다. 시드니 오페라 하우스

라. 상암동 월드컵 경기장

11. 철근콘크리트 기둥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 기둥의 최소 단면적은 60,000㎟ 이상이어야 한다.

나. 원형이나 다각형 기둥은 주근을 최소 2개 이상 사용하여야 한다.

다. 띠철근 기둥 단면의 최소 치수는 200㎜ 이다.

라. 띠철근과 나선철근은 주근의 좌굴을 막는 역할을 한다.

12. 벽돌구조의 아치(arch)는 부재의 하부에 다음 중 어떤 힘이 생기지 않게 된 구조인가?

가. 압축력	나. 인장력

다. 직압력	라. 수직력

13. 석재의 표면을 가공하는 방법 중 도드락 다듬면을 양날 망치로 세밀한 평행선을 그리며 때려 매끈하게 다듬는 것은?

가. 메다듬	나. 잔다듬

다. 정다듬	라. 물갈기

14. 지붕구조에서 지붕의 형태를 결정하는데 중요하지 않은 것은?

가. 건물의 크기	나. 건물의 종류와 용도

다. 지역적 특성과 기후	라. 건물의 색깔

15. 보를 없애고 바닥판을 두껍게 해서 보의 역할을 겸하도록한 구조로서, 하중을 직접 기둥에 전달하는 슬래브는?

가. 장방향슬래브	나. 장선슬래브

다. 워플슬래브	라. 플랫슬래브

16. 다음 중 내구적, 방화적이나 횡력과 진동에 약하고 균열이 생기기 쉬운 구조는?

가. 철골구조	나. 목구조

다. 벽돌구조	라. 철근콘크리트구조

17. 철근콘크리트 기초보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 독립기초 상호를 연결한다.

나. 주각의 이동이나 회전을 구속한다.

다. 기둥의 부동침하를 가속화시킨다.

라. 지진시에 주각에서 전달되는 모멘트에 저항한다.

18. 건물의 하부전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성한 기초는?

가. 독립기초	나. 줄기초

다. 복합기초	라. 온통기초

19. 다음 중 스틸 하우스에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 내부 변경이 용이하고 공간 활용이 효율적이다.

나. 공사기간이 짧고 자재의 낭비가 적다.

다. 벽체가 얇기 때문에 결로 현상이 발생하지 않는다.

라. 얇은 천장을 통해 방 사이의 차음이 문제가 된다.

20. 보강블록조의 벽체에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 벽길이는 최대 15m 이하로 한다.

나. 내력벽의 두께는 15cm 이상으로 한다.

다. 조적조의 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80m²이하로 한다.

라. 내력벽의 한 방향의 길이의 합계는 그 층의 바닥면적 1m²에 대하여 0.15m 이상이 되도록 한다.

21. 목재의 기건상태의 함수율은 평균 얼마 정도인가?

가. 5%	나. 10%

다. 15%	라. 30%

22. 열경화성 수지 중 건축용으로 글라스섬유로 강화된 평판또는 판상재품으로 주로 사용되는 것은?

가. 아크릴수지	나. 폴리에스테르수지

다. 염화비밀수지	라. 폴리에틸렌수지

23. 골재의 대소립의 혼합하여 있는 정도를 의미하는 것으로, 콘크리트의 워커빌리티, 경제성 및 경화 후의 강도나 내구성에 영향을 미치는 중요한 요인은?

가. 공극률	나. 실적률

다. 입형	라. 입도

24. 한국산업규격의 분류 중 토목·건축 부분의 분류 기호는?

가. A	나. D

다. F	라. P

25. 다음의 석고 보드에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 방부성, 방화성이 크다.

나. 팽창 및 수축의 변형이 크다.

다. 흡수로 인해 강도가 현저하게 저하된다.

라. 유성페인트로 마감할 수 있다.

26. 다음의 점토제품에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 테라코타는 공동(空胴)의 대형 점토제품으로 주로 장식용으로 사용된다.

나. 모자이크 타일은 일반적으로 자기질이다.

다. 토관은 토기질의 저급점토를 원료로 하여 건조 소성시킨 제품으로 주로 환기통, 연통 등에 사용된다.

라. 포도벽돌은 벽돌에 오지물을 칠해, 소성한 벽돌로서, 건물의 내외장 또는 장식물의 치장에 쓰인다.

27. 금속의 부식을 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것은?

가. 균질한 것을 선택하고 사용할 때 큰 변형을 주지 않도록 주의 한다.

나. 가능한 한 상이한 금속은 이를 인접, 접촉시켜 사용한다.

다. 큰 변형을 준 것은 가능한 한 풀림하여 사용한다.

라. 표면을 평활, 청결하게 하고 가능한 한 건조상태로 유지하며, 부분적인 녹은 빨리 제거한다.

28. 급경성으로 내알칼리성 등의 내화학성이나 접착력이 크고 내수성이 우수하며 금속, 석재, 도자기, 글라스, 콘크리트, 플라스틱재 등의 접착에 사용되는 합성수지질 접착제는?

가. 페놀수지 접착제	나. 에폭시수지 접착제

다. 멜라민수지 접착제	라. 요소수지 접착제

29. KS규정에서 1종 점토벽돌의 압축강도는 얼마 이상으로 규정되어 있는가?

가. 10.78 N/㎟	나. 15.69 N/㎟

다. 20.59 N/㎟	라. 25.50 N/㎟

30. 다음 중 벽 또는 천장 재료에 요구되는 성질과 가장 관계가 먼 것은?

가. 열전도율이 커서 열효율이 좋아야 한다.

나. 외관이 아름다워야 한다.

다. 가공성이 용이해야 한다.

라. 방음 성능이 좋아야 한다.

31. 콘크리트용 골재로서 요구되는 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 잔 것과 굵은 것이 골고루 혼합된 것이 좋다.

나. 강도는 시멘트 풀의 최대 강도 이상이어야 한다.

다. 표면이 매끄럽고, 모양은 편평하거나 가늘고 긴 것이 좋다.

라. 내마멸성이 있고, 화재에 견딜 수 있는 성질을 갖추어야 한다.

32. 재료의 여러 성질 중 금, 은, 알루미늄 등과 같이 압력이나 타격에 의해 파괴됨이 없이 얇은 판 모양으로 펼 수 있는 성질을 무엇이라 하는가?

가. 취성	나. 인성

다. 전성	라. 강성

33. 표준 점토벽돌의 규격으로 옳은 것은? (단위 : ㎜)

가. 190×90×57	나. 210×100×60

다. 190×100×57	라. 210×90×60

34. 건축재료의 용도에 따른 분류 중 구조 주체의 재료가 아닌 것은?

가. 석재	나. 목재

다. 도료	라. 콘크리트

35. 파티클보드에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 변형이 적고, 음 및 열의 차단성이 우수하다.

나. 상판, 칸막이벽, 가구 등에 이용된다.

다. 수분이나 고습도에 대해 강하기 때문에 별도의 방습 및 방수 처리가 필요없다.

라. 합판에 비해 휨강도는 떨어지나 면내 강성은 우수하다.

36. 목재의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 목재는 열전도도가 아주 낮아 여러 가지 보온재로 사용된다.

나. 섬유포화점 이하에서는 그 강도는 일정하나 섬유포화점 이상에서는 함수율이 증가 할수록 강도는 증대한다.

다. 목재의 강도는 전단강도를 제외하고 응력방향이 섬유방향에 평행한 경우에 강도가 최대가 된다.

라. 목재는 비중이 증가할수록 외력에 대한 저항이 증대된다.

37. 시멘트의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 시멘트의 분말도는 단위중량에 대한 표면적, 즉 비표면적에 의하여 표시한다.

나. 분말도가 큰 시멘트일수록 수화반응이 지연되어 응결 및 강도의 증진이 작다.

다. 시멘트의 풍화란 시멘트가 습기를 흡수하여 경미한 수화반응을 일으켜 생성된 수산화칼슘과 공기중의 탄산가스가 작용하여 탄산칼슘을 생성하는 작용을 말한다.

라. 시멘트의 안정성 측정은 오코클레이브 팽창도 시험방법으로 행한다.

38. 다음의 도료 중 내 알칼리성이 높아 모르타르나 콘크리트벽등에 사용이 가능한 것은?

가. 염화비닐수지도료	나. 유성페인트

다. 유성바니시	라. 알루미늄페인트

39. 조강포틀랜드시멘트에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 생산되는 시멘트의 대부분을 차지하며 혼합시멘트의 베이스 시멘트로 사용된다.

나. 장기강도를 지배하는 C₂S를 많이 함유하여 수화속도를 지연시켜 수화열을 작게 한 시멘트이다.

다. 콘크리트의 수밀성이 높고 경화에 따른 수화열이 크므로 낮은 온도에서도 강도의 발생이 크다.

라. 내황산염성이 크기 때문에 댐공사에 사용될 뿐만 아니라 건축용 매스콘크리트에도 사용된다.

40. 페어 글라스(pair glass)라고도 불리우며 단열성, 차음성이 좋고 결로 방지에 효과적인 유리 제품은?

가. 강화유리	나. 복층유리

다. 열선흡수유리	라. 스테인드글라스

41. 부엌의 평면형 중 동선과 배치가 간단하지만, 설비기구가 많은 경우에는 작업동선이 길어지므로 소규모 주택에 적합한 형식은?

가. 병렬형	나. ㄱ자형

다. ㄷ자형	라. 일렬형

42. 다음 중 단면도를 그릴 때 가장 먼저 행하는 것은?

가. 지반선의 위치를 결정한다.

나. 기둥의 중심선을 일점쇄선으로 그린다.

다. 마루, 천장의 윤곽선을 그린다.

라. 내외벽, 지붕을 그리고 필요한 치수를 기입한다.

43. 배수관 속의 악취, 유독 가스 및 해충 등이 실내로 침투하는 것을 방지하기 위하여 배수 계통의 일부에 봉사가 고이게 하는 기구는?

가. 트랩	나. 슬리브

다. 플러쉬 밸브	라. 팽창관

44. 투시도법에 쓰이는 용어와 그 표시의 연결이 옳은 것은?

가. 시점 - E.P	나. 정점 - P.P

다. 기선 - H.P	라. 소점 - G.P

45. 건축물의 묘사 및 표현에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 음영은 건축물의 입체적인 표현을 강조하기 위해 그려 넣는 것으로 실시설계도나 시공도에 주로 사용된다.

나. 건축 도면에 사람의 그림을 그려 넣는 목적은 스케일감을 나타내기 위해서이다.

다. 건축 도면에서 수목의 배치와 표현을 통해 건물 주변대지의 성격을 나타낼 수 있다.

라. 여러 선에 의한 건축물의 표현 방법은 선의 간격을 달리함으로서 면과 입체를 결정한다.

46. 다음 중 도면에서 1점쇄선으로 표현하는 선은?

가. 단면선	나. 치수 보조선

다. 중심선	라. 상상선

47. 건축 공간에서 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 건축 공간을 계획할 때 시각뿐만 아니라 그 밖의 감각분야까지도 충분히 고려하여 계획한다.

나. 일반적으로 건축물이 많이 있을 때 건축물에 의해 둘러싸인 공간 전체를 내부 공간이라고 한다.

다. 인간은 건축 공간을 조형적으로 인식한다.

라. 외부 공간은 자연 발생적인 것이 아니라 인간에 의해 의도적, 인공적으로 만들어진 외부의 환경을 말한다.

48. 건축의 세부계획 중 안전하고 내구적이며, 경제적인 구조체를 설계하기 위해서 계획하는 것은?

가. 구조 계획	나. 평면 계획

다. 형태 계획	라. 입면 계획

49. KS 제도통칙에 의한 A0 용지의 크기에 해당하는 것은?

가. 594×841㎜	나. 841×1189㎜

다. 1189×1090㎜	라. 1090×1200㎜

50. 건물의 외부와 내부 및 내부 상호간에 연락을 하기 위한 설비를 무엇이라고 하는가?

가. 구내 교환 설비	나. 인터폰 설비

다. 표시 설비	라. 방송 설비

51. 열의 이동 방법 중 어떤 물체에 발생하는 열에너지가 전달메개체가 없이 직접 다른 물체에 도달하는 것은?

가. 대류	나. 복사

다. 전도	라. 관류

52. 건축제도의 치수 및 치수선에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.

나. 치수선의 양 끝 표시는 화살 또는 점으로 표시할 수 있으며 같은 도면에서 2종을 혼용할 수도 있다.

다. 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 왼쪽에서 오른쪽으로, 아래로부터 위로 읽을 수 있도록 기입한다.

라. 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.

53. 주택의 생활공간 중 공동의 공간에 속하지 않는 것은?

가. 거실	나. 식사실

다. 응접실	라. 서재

54. 일반 주택의 동선계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 개인, 사회, 가사노동권의 3개 동선이 서로 분리되어 간섭이 없어야 한다.

나. 가사노동의 동선은 되도록 북쪽에 오도록하고, 길게 한다.

다. 동선에 공간이 필요하고 가구를 두지 않는다.

라. 주택의 내부동선은 외부조건과 배실설계에 따른 출입형태에 의해 1차적으로 결정된다.

55. 다음 중 주택의 식당 크기를 결정하는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

가. 가족의 수	나. 부엌의 크기

다. 식당가구의 크기	라. 통행 여우치수

56. 한식주택와 양식주택에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 한식주택의 각 실들은 다용도 형식으로 되어 있어 융통성이 많다.

나. 양식주택은 개인의 생활공간이 보호되는 유리한 점이 있는 만큼 많은 주거면적이 소요된다.

다. 양식주택의 가구는 부차적 존재이며, 한식주택의 가구는 주요한 내용물이다.

라. 한식주택은 좌식생활이며, 양식주택은 입식생활이다.

57. 증기, 가스, 전기, 석탄 등을 열원으로 하는 물의 가열 장치를 설치하여 온수를 만들어 공급하는 설비는?

가. 급수설비	나. 공기조화설비

다. 방재설비	라. 급탕설비

58. 아파트의 평면 형식에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

가. 홀형	나. 편복도형

다. 집중형	라. 메조넷형

59. 수질과 관련된 용어 중 생물화학적 산소요구량을 의미하는 것은?

가. BOD	나. COD

다. SS	라. pH

60. 도면에 사용하는 일반 기호 중 높이를 나타내는 것은?

가. L	나. W

다. A	라. H

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	다	라	가	나	다	다	다	나	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	나	나	라	라	다	다	라	다	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	나	라	다	나	라	나	나	다	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	다	가	다	다	나	나	가	다	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	가	가	가	다	나	가	나	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	나	라	나	나	다	라	라	가	라

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)