1. 구조의 구성 방식에 의한 분류 중 구조체인 기둥과 보통부재의 접합에 의해서 축조하는 방법으로 목구조, 철골구조 등이 해당되는 것은?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2006.10.1)

가. 조적식 구조	나. 가구식 구조

다. 습식 구조	라. 건식 구조

2. 목구조에서 가새에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 목조 벽체를 수평력에 견디게 하과 안정한 구조로 하기 위한 것이다.

나. 가새의 경사는 30°에 가까울수록 유리하다.

다. 기초와 토대를 고정하는데 설치한다.

라. 가새에는 인장응력만 발생한다.

3. 철골부재를 접합할 때 접합부재 상호간의 마찰력에 의하여 응력을 전달시키는 접합방식은?

가. 고력볼트접합	나. 용접접합

다. 리벳접합	라. 듀벨접합

4. 구조물의 주요 부분을 매달아서 인장력으로 저항하는 구조물로서, 상부에서 기둥으로 전달되는 하중을 케이블 형태의 부재가 지지하고 있는 구조 시스템은?

가. 막구조	나. 셸구조

다. 현수구조	라. 입체트러스구조

5. 다음 중 철근콘크리트보 주근의 이음 위치로 가장 알맞은 것은?

가. 큰 인장력이 생기는 곳

나. 경미한 인장력이 생기는 곳 또는 압축측

다. 단순보의 경우 보의 중앙부

라. 단부에서 1m 떨어진 곳

6. 다음 중 철근의 겹침길이와 정착길이의 결정요인과 가장 관계가 먼 것은?

가. 철근의 종류	나. 콘크리트의 강도

다. 갈고리의 유무	라. 물시멘트비

7. 벽돌쌓기법 중 가장 튼튼한 쌓기법으로 벽의 모서리나 끝에 벽돌의 반절이나 이오토막을 사용하는 쌓기법은?

가. 영식 쌓기	나. 불식 쌓기

다. 네덜란드식 쌓기	라. 미식 쌓기

8. 벽돌벽체 내쌓기의 내미는 최대한도는?

가. 0.5B	나. 1.0B

다. 1.5B	라. 2.0B

9. 철근콘크리트 보에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 보는 하중을 받으면 휨모멘트와 전단력이 생긴다.

나. T형보는 압축력을 슬래브가 일부 부담한다.

다. 보 단부의 헌치는 주로 압축력을 보강하기 위해 만든다.

라. 보의 인장력이 작용하는 부분에는 반드시 철근을 배근한다.

10. 창 면적이 클 때에는 스틸바만으로써는 약하며, 또한 여닫을 때의 진동으로 유리가 파손될 우려가 있으므로 이것을 보강하고 외관을 꾸미기 위해 사용하는 것은?

가. 멀리온	나. 풍소란

다. 창틀	라. 마중대

11. 철근콘크리트보의 주근 최소 배치간격으로 옳은 것은?

가. 주근지름의 1.25배 이상

나. 굵은골재의 공칭최대치수 1.5배 이상

다. 보 단면의 최소치수 이상

라. 25mm 이상

12. 다음 중 주각부의 구성 요소와 가장 관계가 먼 것은?

가. 톱 앵글	나. 윙 플레이트

다. 사이드 앵글	라. 베이스 플레이트

13. 목조 왕대공 지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는?

가. 빗대공	나. 왕대공

다. ㅅ자보	라. 평보

14. 다음 중 기둥과 기둥 사이의 간격을 나타내는 용어는?

가. 아치	나. 스팬

다. 트러스	라. 버트레스

15. 다음 중 열의 차단으로 더위를 막기 위해 축조된 구조는?

가. 방서구조	나. 방한구조

다. 방충구조	라. 방청구조

16. 다음 중 철근콘크리트 압축부재의 설계에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 축방향 주철근의 최소 개수는 직사각형 띠철근 내부의 철근의 경우 4개이다.

나. 띠철근 압축부재 단면의 최소 치수는 300mm 이다.

다. 띠철근 압축부재 단면의 최소단면적은 60000㎟이다.

라. 나선철근 압축부재 단면의 상부 지름은 200mm 이상이어야 한다.

17. 다음 중 열려진 여닫이문이 저절로 닫혀지게 하는 장치는?

가. 문버팀쇠	나. 도어스톱

다. 도어체크	라. 크래센트

18. 철근콘크리트 보에서 전단력을 보강하기 위해 사용하는 철근은?

가. 띠철근	나. 주근

다. 나선철근	라. 늑근

19. 철골구조의 보에 대한 기술 중 옳은 것은?

가. 웨브재를 플랜지에 경사로 댄 것을 격자보라 한다.

나. 격자보에 접합판을 대서 접합한 보를 래티스보라 한다.

다. 판보는 웨브에 철판을 쓰고 상하부에 플랜지철판을 용접하거나 ㄱ형강을 리벳접합한 것이다.

라. 격자보는 콘크리트에 피복되지 않고 단독으로 쓰일 때가 많다.

20. 벽돌벽에 배관을 위한 홈파기를 할 때 가로홈의 깊이는 최대 얼마 이하로 하는가?

가. 1.0m	나. 2.0m

다. 3.0m	라. 4.0m

21. 대리석의 일종으로 다공질이며 황갈색의 무늬가 있으며 특수한 실내장식재로 이용되는 것은?

가. 테라코타	나. 트래버틴

다. 점판암	라. 석회암

22. 최대강도를 안전율로 나눈 값을 무엇이라고 하는가?

가. 허용강도	나. 파괴강도

다. 전단강도	라. 휨강도

23. 콘크리트의 배합설계를 효과적으로 진행하기 위해서는 먼저 콘크리트에 요구되는 성능을 정확하게 파악하는 것이 중요한데, 이에 따라 콘크리트가 구비하여야 할 성질로 알맞지 않은 것은?

가. 소요의 강도를 얻을 수 있을 것

나. 적당한 워커빌리티가 있을 것

다. 균일성이 있을 것

라. 슬럼프 값이 클 것

24. 다음 중 혼합시멘트에 속하지 않는 것은?

가. 보통 포트랜드 시멘트

나. 고로 시멘트

다. 포틀랜드포졸란 시멘트

라. 플라이에시 시멘트

25. 다음의 유성페인트에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 내후성이 우수하다.

나. 붓바름작업성이 뛰어나다.

다. 모르타르, 콘크리트, 석회벽 등에 정벌바름하면 피막이 부서져 떨어진다.

라. 유성에나멜페인트와 비교하여 건조시간, 광택, 경도 등이 뛰어나다.

26. 다음 중 건축재료의 제조분야별 분류상 천연 재료에 속하지 않는 것은?

가. 석재	나. 금속재료

다. 목재	라. 흙

27. 건축 재료에 관한 용어의 설명 중 틀린 것은?

가. 인장하중을 받으면 파괴될 때까지 큰 신장을 나타내는 것이 잇는데, 이러한 종류의 재료를 연성이 크다고 한다.

나. 작은 변형만 나타내면 파괴되는 주철, 유리와 같은 재료의 성질을 인성이라고 한다.

다. 크리프란 일정한 응력을 가할 때, 변형이 시간과 더불어 등대하는 현상을 의미한다.

라. 재료에 사용하는 외력이 어느 한도에 도달하면 외력의 증감없이 변형만이 증대하는 성질을 소성이라 한다.

28. 벽돌의 품질등급에서 1종 점토벽돌의 압축강도는 최소 얼마 이상인가?

가. 10.78 N/㎟	나. 15.59 N/㎟

다. 20.59 N/㎟	라. 25.48 N/㎟

29. 코펜하겐 리브판(copenhagen rib)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 철물과 모르타르를 사용하여 콘크리트 마루에 깔 수 있도록 가공 제작된 것이다.

나. 강당, 집회장 등의 음향조절용이나 일반건물의 벽 수장재로 사용된다.

다. 코르트나무 표피를 원료로 하여 분말된 것을 판형으로 열압한 것이다.

라. 목재와 합성수지를 복합하거나 또는 약품처리에 의해 제조된 목재로서 제재품과는 성질이 다른 목재의 총칭이다.

30. 비철금속 중 구리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 알칼리성에 대해 강하므로 콘크리트 등에 접하는 곳에 사용이 용이하다.

나. 건조한 기중에는 산화하지 않으나, 탄산가스가 있으면 녹이 발생한다.

다. 연성이고 가공성이 풍부하다.

라. 건축용으로는 박판으로 제작하여 지붕재료로 이용된다.

31. 미장재료 중 돌로마이트 플라스터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 수축 균열이 발생하기 쉽다.

나. 소석회에 비해 작업성이 좋다.

다. 점도가 없어 해초풀로 반죽한다.

라. 공기 중의 탄산가스와 반응하여 경화한다.

32. 목재의 방부제 중 수용성 방부제에 석하는 것은?

가. 크레오소트 오일	나. 불화소다 2% 용액

다. 콜타르	라. PCP

33. 공동(空胴)의 대형 점토제품으로 주로 장식용으로 난간벽 돌림대, 창대 등에 사용되는 것은?

가. 이형벽돌	나. 포도벽돌

다. 테라코타	라. 테라죠

34. 중용열 포틀랜드 시멘트에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 초기에 고강도를 발생하게 하는 시멘트이다.

나. 급속 공사, 동기 공사 등에 유리하다.

다. 발열량이 적고 경화가 느린 것이 특징이다.

라. 수화속도가 빨라 한중 콘크리트 시공에 적합하다.

35. 다음 중 콘크리트의 시공연도 시험법으로 주로 쓰이는 것은?

가. 슬럼프시험	나. 낙하시험

다. 체가름시험	라. 구의 관입시험

36. 콘크리트가 시일이 경과함에 따라 공기 중의 탄산가스의 작용을 받아 수산화칼슘이 서서히 탄산칼슘으로 되면서 알칼리성을 잃어가는 현상을 무엇이라 하는가?

가. 블리딩	나. 동열융해 작용

다. 중성화	라. 알칼리골재 반응

37. 콘크리트의 경화촉진제로 사용되는 염화칼슘에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 한중콘크리트의 초기 동해방지를 위해 사용된다.

나. 시공연도가 빨리 감소되므로 시공을 빨리해야 한다.

다. 염화칼슘의 많이 사용할수록 콘크리트의 압축강도는 증가한다.

라. 강재의 발청을 촉진시키므로 RC부재에는 사용하지 않는 것이 좋다.

38. 파티클 보드에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 변형이 극히 적다.

나. 합판에 비해 휨강도는 떨어지나 면내 강성은 우수하다.

다. 흡음성과 열의 차단성이 적다.

라. 내장재, 가구재, 창호재 등에 쓰인다.

39. 대리석, 사문암, 화강암 등의 쇄석을 종석으로 하여 백색 포틀랜드시멘트에 안료를 섞어 천연석재와 유사하게 성형시킨 것은?

가. 점판암	나. 대리석

다. 인조석	라. 화강암

40. 자외선의 화학작용을 방지할 목적으로 의류품의 진열청 식품이나 약품의 창고 등에 사용되는 유리는?

가. 자외선 차단유리	나. 열선 흡수유리

다. 열선 반사유리	라. 자외선 투과유리

41. 다음 중 실내조명설계순서에서 가장 먼저 이루어져야 할 사항은?

가. 조명방식의 선정	나. 소요조도의 결정

다. 전등 종류의 결정	라. 광원의 수와 배치

42. 투시도법에 쓰이는 용어에 대한 표시로 맞지 않는 것은?

가. 시점 - E.P	나. 수평면 - H

다. 소점 - S.P	라. 화면 - P.P

43. 아파트의 단위주거 단면구성에 의한 분류 중 하나의 단위 주거가 2개 층에 걸쳐 있는 아파트 형식은?

가. 플랫형	나. 집중형

다. 듀플렉스형	라. 트리플렉스형

44. 아파트 평면 형태 중 계단실형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다.

나. 엘리베이터 효율이 높다.

다. 프라이버시가 양호하다.

라. 좁은 대지에서 집약형 주거 등이 가능하다.

45. 다음은 지붕틀을 제도하는 과정의 일부를 나열한 것이다. 이 중에서 가장 나중에 하는 과정은?

가. 축척에 따라 구조를 정한다.

나. 각종 보강철물을 그린다.

다. 각부 부재를 그린다.

라. 인출선과 치수선을 긋는다.

46. 건축계획시 대지의 조사 사항과 관련이 적은 것은?

가. 지형 및 지질

나. 지가 형성추세

다. 지중 매설된 시설 조사

라. 도시계획 및 관계 법규

47. 먼셀의 표색계에서는 색을 나타내기 위하여 기호를 사용하는데, 다음 중 빨강은 순색은?

가. 5R 4/14	나. 5R 5/12

다. 5R 7/8	라. 5R 6/10

48. KS의 건축제도통칙에 의해 규정된 척도가 아닌 것은?

가. 5/1	나. 1/6000

다. 1/25	라. 1/400

49. 대변기의 세정 급수방식과 관련 없는 것은?

가. 로 탱크식(low tank type)

나. 하이 탱크식(high tank type)

다. 압력 탱크 방식(pressure tank system)

라. 플러시 밸브식(flush valve type)

50. KS에서 규정한 제도용지의 세로와 가로 길이의 비는 얼마인가?

가. 1 : 1	나. 1 : [eqn: sqrt {2}]

다. 1 : 2	라. 1 : 3

51. 단면도에 표기하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

가. 건물높이, 층높이, 처마높이

나. 각실의 용도, 부지경계선

다. 창대높이, 창높이

라. 지반에서 1층 바닥까지의 높이

52. 다음 중 평면 계획에 있어 동선처리 원칙과 가장 거리가 먼 것은?

가. 서로 다른 종류의 동선은 접근시키고 필요 이상의 교차는 피하도록 한다.

나. 동선이 나타내는 모양은 될 수 있는 대로 직선이고 간단해야 한다.

다. 주택설계시 가장 큰 비중을 두는 것은 가사노동의 경감을 위한 주부의 동선이다.

라. 부득이 서로 교차할 때에는 가장 지장이 적은 동선부터 교차시킨다.

53. 배수관 속의 악취 , 유독 가스 및 벌레 등이 실내로 침투하는 것을 방지하기 위하여 배수 계통의 일부에 봉수가 고이게 하는 기구는?

가. 게이트밸브	나. 트랩

다. 통기관	라. 펌프

54. 에스컬레이터는 최대 얼마 이하의 속도로 운행하여야 하는가?

가. 10 m/min 이하	나. 20 m/min 이하

다. 30 m/min 이하	라. 40 m/min 이하

55. 주택의 평면 계획의 방향으로 옳지 못한 것은?

가. 각 실의 상호 관계에서 관계가 깊은 것은 인접시킨다.

나. 침실은 독립성을 확보하고, 다른 실의 통로가 되지 않게 한다.

다. 부엌, 욕실, 화장실 등은 분산시켜 배치하는 것이 좋다.

라. 평면 모양은 복잡하지 않도록 한다.

56. 건축물의 계획과 설계 과정 중 계획 단계에 해당하지 않는 것은?

가. 세부 결정도면 작성	나. 형태 및 규모의 구성

다. 대지 조건 파악	라. 요구 조건 분석

57. 다음 중 아파트가 발생하게 된 요인으로서 사회적 요인이 아닌 것은?

가. 도시 인구 밀도의 증가

나. 세대 인원의 감소

다. 도시 생활자의 이동성

라. 단독 주거로는 해결할 수 없는 넓은 옥외 공간 및 좋은 환경 조성 가능

58. 피뢰설비를 설치해야 하는 건축물의 최소 높이는?

가. 20m	나. 25m

다. 30m	라. 35m

59. 도면 작성시 사용되는 선의 종류와 용도의 연결이 옳지 않은 것은?

가. 굵은 실선 - 단면선	나. 가는 실선 - 치수선

다. 2점 쇄선 - 상상선	라. 1점 쇄선 - 숨은선

60. 실제 길이 16m를 축척 1/200로 축소한 값은?

가. 80 cm	나. 8 cm

다. 8 m	라. 8 mm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	가	가	다	나	라	가	라	다	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	가	다	나	가	나	다	라	다	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	가	라	가	라	나	나	다	나	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	나	다	다	가	다	다	다	다	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	다	나	라	나	가	라	다	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	가	나	다	다	가	라	가	라	나

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)