1. 강재가 항복강도 이하의 강도를 유발하는 반복하중을 장기간 받을 때, 균열이 심화되는 경우를 의미하는 용어는?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2009.3.29)

가. 취성	나. 피로

다. 변형도	라. 인성

2. 다음 중 라멘구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 기둥과 보의 절점이 강접합되어 있다.

나. 기둥과 보의 휨응력이 발생한다.

다. 내부 벽의 설치가 자유롭다.

라. 예로는 조적조나 목구조 등이 있다.

3. 벽돌조 내력벽의 두께는 당해 벽높이의 최소 얼마 이상으로 하는가?

가. 1/10	나. 1/15

다. 1/20	라. 1/25

4. 기초 구조를 정할 때 고려할 점 중 옳지 않은 것은?

가. 인접건물의 기초에 주의하고 손상을 주지 않도록 한다.

나. 지내력이 좋은 지반에 설치한다.

다. 기초 밑면을 동결선 밑에 놓는다.

라. 한 건물의 기초형식은 여러 형식을 혼동한다.

5. 4변에 의해 지지되는 철근콘크리트슬래브 중 장변의 길이가 단변 길이의 몇 배를 넘으면 1방향 슬래브로 해석하는가?

가. 2배	나. 3배

다. 4배	라. 5배

6. 다음 중 철골조 플레이트보(plate girder)의 구성부재에 해당되지 않는 것은?

가. 래티스	나. 스티프너

다. 플랜지 앵글	라. 커버 플레이트

7. 왕대공 지붕틀에서 중도리를 직접 받쳐주는 것은?

가. 처마도리	나. ㅅ자보

다. 깔도리	라. 평보

8. 현장치가 콘크리트 중 수중에서 타설하는 콘크리트 최소 피복두께는 얼마인가?

가. 60㎜	나. 80㎜

다. 100㎜	라. 120㎜

9. 다음 중 건축물에 수평으로 작용하는 하중은?

가. 적설하중	나. 고정하중

다. 적재하중	라. 지진하중

10. 철골구조형식 중 삼각형 뼈대를 하나의 기본형으로 조립하여 축방향력만 생기도록 한 구조는 무엇인가?

가. 트러스 구조	나. PC 구조

다. 플랫 슬래브 구조	라. 조적 구조

11. 축방향 하중을 받는 지하실 외벽 및 기초 벽체의 두께는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

가. 100㎜	나. 150㎜

다. 200㎜	라. 300㎜

12. 견고한 지반이 깊이 있을 경우 지상에서 원통형, 사각형통의 밑 없이 상자를 만들고 그 속에서 토사를 파내어 상자를 내리 앉히고 저부에 콘크리트를 부어 기초로 하는 것으로 케이슨 기초라고도 불리우는 것은?

가. 주춧돌기초	나. 잠함기초

다. 말뚝기초	라. 직접기초

13. 보강블록조에서 내력벽 두께는 최소 얼마 이상 이어야 하는가?

가. 90㎜	나. 120㎜

다. 150㎜	라. 200㎜

14. 마름돌의 거친면의 돌출부를 쇠메 등으로 쳐서 면을 보기 좋게 다듬는 것을 무엇이라 하는가?

가. 메다듬	나. 정다듬

다. 도드락 다듬	라. 잔다듬

15. 사각형이나 원형 띠철근으로 둘러싸인 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는?

가. 2개이상	나. 4개이상

다. 5개이상	라. 6개이상

16. 목구조에서 가새에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 목조 벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하기 위한 것이다.

나. 가새의 경사는 30°에 가까울수록 유리하다.

다. 기초와 토대를 고정하는데 설치한다.

라. 가새에는 인장응력만 발생한다.

17. 돌쌓기의 1켜의 높이는 모두 동일한 것을 쓰고 수평줄눈이 일직선으로 통하게 쌓는 돌쌓기 방식은?

가. 바른층쌓기	나. 허튼층쌓기

다. 층지어쌓기	라. 허튼쌓기

18. 다음 중 건물하부의 지하실 바닥전체를 1개의 일체식기초로 축조하는 기초형식은?

가. 독립기초	나. 복합기초

다. 줄기초	라. 온통기초

19. 미서기문의 마중대는 서로 턱솔 또는 딴혀를 대어 방풍적으로 물려지게 하는데 무엇이라 하는가?

가. 지도리	나. 풍소란

다. 접문	라. 문선

20. 하중전달과 지지방법에 따른 막구조의 종류에 해당하지 않는 것은?

가. 골조막구조	나. 현수막구조

다. 공기지지구조	라. 절판막구조

21. 다음 중 석재의 사용시 유의 사항으로 옳은 것은?

가. 석재를 구조재로 사용시 인장재로만 사용해야 한다.

나. 가공시 되도록 예각으로 한다.

다. 외벽 특히 콘크리트표면 첨부용 석재는 연석을 피해야 한다.

라. 중량이 큰 것은 높은 곳에 사용하도록 한다.

22. 고로시멘트의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 건조수축이 많으므로 시공에 유의해야 한다.

나. 내열성이 크고 수밀성이 양호하다.

다. 응결시간이 빠르고 초기 강도가 크다.

라. 화학저항성이 높아 하수 등에 접하는 콘크리트에 적합하다.

23. 점토의 압축강도는 인장강도의 약 얼마 정도인가?

가. 1배	나. 2배

다. 3배	라. 5배

24. 다음 중 목재의 함수율과 역학적 성질에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 섬유포화점 이하인 경우)

가. 함수율이 낮을수록 강도가 증가한다.

나. 함수율이 높을수록 강도가 증가한다.

다. 함수율과 관계없이 강도는 일정하다.

라. 함수율이 낮을수록 인성은 증가한다.

25. 표준형 점토 벽돌의 크기는? (단, 단위는 ㎜)

가. 190×90×57	나. 200×90×60

다. 210×100×57	라. 210×120×60

26. 전기절연성, 내후성이 우수하며 발수성이 있어 방수제로 쓰이는 수지는?

가. 실리콘수지	나. 푸란수지

다. 요소수지	라. 멜라민수지

27. 시멘트를 구성하는 주요 화학성분으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 실리카	나. 산화알루미늄

다. 일산화탄소	라. 석회

28. 블리딩(Bleeding)과 크리프(Creep)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 블리딩이란 굳지 않은 모르타르나 콘크리트에 있어서 윗면에 물이 스며 나오는 현상을 말한다.

나. 블리딩이란 콘크리트의 수화작용에 의하여 경화하는 현상을 말한다.

다. 크리프란 하중이 일시적으로 작용하면 콘크리트의 변형이 증가하는 현상을 말한다.

라. 크리프란 블리딩에 의하여 콘크리트 표면에 떠올라 침전된 물질을 말한다.

29. 파티클 보드에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 변형이 아주 작다.

나. 합판에 비해 힘강도는 떨어지나 면내 강성은 우수하다.

다. 흡음성과 열의 차단성이 작다.

라. 칸막이벽, 가구 등에 이용된다.

30. 다음 중 지하실이나 옥상의 채광용으로 가장 적당한 유리는?

가. 폼 글라스(foam glass)

나. 프리즘 타일(prism tile)

다. 글라스 블록(glass block)

라. 글라스 울(glass wool)

31. 계단의 미끄럼을 방지하기 위하여 놋쇠 또는 황동, 스테인리스강제 등에 홈파기, 고무 삽입 등의 처리를 한 것은?

가. 와이어 메쉬	나. 코너 비드

다. 논슬립	라. 경첩

32. 다음 중 건축 재료용으로 가장 많이 이용되는 철강은?

가. 탄소강	나. 니켈강

다. 크롬강	라. 순철

33. 점성이나 침투성은 작으나 온도에 의한 변화가 적어서 열에 대한 안정성이 크며 아스팔트 프라이머의 제작에 사용되는 것은?

가. 로크아스팔트	나. 스트레이트아스팔트

다. 블로운아스팔트	라. 아스팔트타이트

34. 다음 중 골재의 체가름 시험에서 사용하는 체가 아닌 것은?

가. 0.15㎜	나. 1.2㎜

다. 5㎜	라. 35㎜

35. 다음 석재 중 화성암계에 속하는 것은?

가. 응회암	나. 안산암

다. 대리석	라. 점판암

36. 다음 중 벽 및 천장재료에 요구되는 성질로 옳지 않은 것은?

가. 열전도율이 큰 것이어야 한다.

나. 차음이 잘되어야 한다.

다. 내화․내구성이 큰 것이어야 한다.

라. 시공이 용이한 것이어야 한다.

37. 다음 중 수화열 발생이 작은 시멘트로서 원자로의 차폐용 콘크리트 제조에 가장 적합한 시멘트는?

가. 중용열포틀랜드 시멘트

나. 조강포틀랜드 시멘트

다. 보통포틀랜드 시멘트

라. 알루미나 시멘트

38. AE제를 사용한 콘크리트의 특징이 아닌 것은?

가. 워커빌리티가 좋아진다.

나. 단위 수량이 감소된다.

다. 수밀성, 내구성이 커진다.

라. 강도가 증가한다.

39. 다음 중 회반죽에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 경화건조에 의한 수축률은 미장바름 중 가장 작은 편이다.

나. 여물을 사용하여 균열을 분산, 경감시킨다.

다. 건조에 시일이 오래 걸린다.

라. 소석회에 모래, 해초풀 등을 혼합하여 만든다.

40. 그림은 콘크리트 슬럼프(Slump test)결과이다. 슬럼프 값은 얼마인가?

가. 8cm	나. 18cm

다. 22cm	라. 30cm

41. 건축물의 계획과 설계 과정 중 계획 단계에 해당하지 않는 것은?

가. 세부 결정도면 작성

나. 형태 및 규모의 구상

다. 대지 조건 파악

라. 요구 조건 분석

42. 다음 중 봉수의 파괴 원인과 가장 관계가 먼 것은?

가. 모세관 현상	나. 증발

다. 유도 사이펀 작용	라. 간접배수

43. 건축물의 묘사에 있어서 묘사 도구로 사용하는 연필에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 폭이 넓은 명암을 나타낸다.

나. 다양한 질감 표현이 가능하다.

다. 지울 수 있으나 번지거나 더러워질 수 있다.

라. 일반적으로 H수가 많을수록 무르다.

44. 다음 중 공동주택 배치에서 인동간격의 결정 요소와 가장 거리가 먼 것은?

가. 일조	나. 경관

다. 채광	라. 통풍

45. 건축도면 작성시 사용되는 투상법의 원칙은?

가. 제1각법	나. 제2각법

다. 제3각법	라. 제4각법

46. 건물의 주요 부분을 수직 절단한 것을 상상하여 그린 것으로서 건물의 높이, 지붕 구조 등을 알 수 있는 도면은?

가. 단면도	나. 평면도

다. 전개도	라. 입면도

47. 연립주택의 형식 중 경사지를 이용하거나 상부층으로 갈수록 약간씩 뒤로 후퇴하는 형식은?

가. 타운 하우스	나. 테라스 하우스

다. 중정형 주택	라. 로우 하우스

48. 다음 중 건축법이 적용되는 건축물은?

가. 고속도로 통행료 징수시설

나. 문화재보호법에 따른 지정문화재

다. 철도의 선로 부지에 있는 플랫폼

라. 문화 및 집회시설 중 동․식물원

49. 아파트 단위 주거의 단면 형식 중 플랫형에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 1개의 단위 주거가 2개층에 걸쳐 있는 경우를 말한다.

나. 단위 주거가 1층만으로 되어 있는 것으로 평면 계획과 구조가 단순하다.

다. 편복도형에 쓰이는 경우가 많으며, 복도는 1층에 걸러서 설치된다.

라. 엘리베이터의 정지층이 매 층마다 있지 않으며, 단위 주거의 평면 계획에 따른 변화를 줄 수 있다.

50. 철근콘크리트 줄기초 부분의 제도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 지반에서 기초의 길이를 고려하여 지반선을 그린다.

나. 축척은 1/100로만하며, 단면선과 입면선을 구분하여 그린다.

다. 중심선을 기준으로 하여 좌우에 기초벽의 두께, 콘크리트 기초판의 나비 등을 양분하여 그린다.

라. 재료의 단면표시를 하고, 치수선과 치수보조선, 인출선을 가는 선으로 긋고, 부재의 명칭과 치수를 기입한다.

51. 부엌의 일부분에 식사실을 두는 형태로 부엌과 식사실을 유기적으로 연결하여 노동력 절감이 가능한 것은?

가. D(dining)	나. DK(dining kitchen)

다. LD(living dining)	라. LK(living kitchen)

52. 같은 계통의 색상이라도 색의 밝고 어두운 정도의 차가 있는데, 이처럼 색체의 밝기를 나타내는 성질과 밝음과 감각을 척도화한 것을 무엇이라 하는가?

가. 조도	나. 휘도

다. 명도	라. 채도

53. 도면의 표시기호로 옳지 않은 것은?

가. L: 길이	나. H: 높이

다. W: 나비	라. A: 용적

54. 단지계획에서 근린분구에 해당되는 주택 호수 규모는?

가. 100 ~ 200호	나. 400 ~ 500호

다. 1000 ~ 1500호	라. 1600 ~ 2000호

55. 난방방식의 종류 중 방렬기가 필요치 않으며, 바닥면의 이용도가 높은 것은?

가. 증기 난방	나. 온수 난방

다. 복사 난방	라. 배관 난방

56. 다음 중 물체의 절단한 위치를 표시하거나, 경계선으로 사용되는 선은?

가. 굵은 실선	나. 가는 실선

다. 일점 쇄선	라. 파선

57. 부하 전류를 개폐함과 동시에 단락 및 지락 사고 발생시 각종 계전기와의 조합으로 신속히 전로를 차단하여 기기 및 전선을 보호하는 장치는?

가. 변압기	나. 콘덴서

다. 분전반	라. 차단기

58. 주택의 평면계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 주택의 평면계획은 먼저 주택의 규모를 결정해야 하고, 다음에 각 실의 크기 등을 결정해야 한다.

나. 건축공간의 계획은 전체에서 부분으로, 부분에서 전체로 반복하여 검초하면서 정리한다.

다. 각 실의 상호관계는 관계가 깊은 것은 격리시키고, 상반되는 성질의 것을 인접시킨다.

라. 주택 내에서 공동 공간은 거실 및 식사실을 말한다.

59. 피뢰설비를 설치해야 하는 건축물의 높이 기준은?

가. 20m 이상	나. 25m 이상

다. 30m 이상	라. 35m 이상

60. 건축물과 관련된 각종 배경의 표현 방법으로 가장 올바른 것은?

가. 표면은 항상 섬세하게 하도록 한다.

나. 건물을 이해할 수 있도록 배경을 다서 크게 표현한다.

다. 배경을 다양하게 표현한다.

라. 건물보다 앞쪽의 배경은 사실적으로, 뒤쪽의 배경은 단순하게 표현한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	라	다	라	가	가	나	다	라	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	나	다	가	나	가	가	라	나	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	다	라	가	가	가	다	가	다	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	가	다	라	나	가	가	라	가	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	라	라	나	다	가	나	라	나	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	다	라	나	다	다	라	다	가	라

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)