1. 띠철근 기둥에서 축방향 철근의 최소간격은 철근지름의 몇 배 이상인가?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2009.7.12)

가. 1배	나. 1.5배

다. 2배	라. 2.5배

2. 철근콘크리트 보에서 동일 평면에서 평행한 철근 사이의 수평 순간격은 최소얼마 이상이어야 하는가?

가. 12.5㎜	나. 15㎜

다. 20㎜	라. 25㎜

3. 철골구조의 판보에서 웨브의 좌굴을 방지하기 위하여 사용되는 것은?

가. 거셋 플레이트	나. 플랜지

다. 스티프너	라. 래티스

4. 압축 이형철근의 정착에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 정착길이는 철근의 항복강도가 클수록 길어진다.

나. 정착길이는 콘크리트 강도가 클수록 길어진다.

다. 정착길이는 항상 200㎜ 이하로 한다.

라. 정착길이는 철근의 지름과 무관하다.

5. 다음 건물 중 그 건물과 지붕에 적용된 대표적인 구조형식이 옳게 나열된 것은?

가. 시드니 오페라 하우스-돔구조

나. 도쿄돔-현수구조

다. 판테온신전-볼트구조

라. 상암동월드컵경기장-막구조

6. 다음 중 여닫이 창호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 여닫이 창호의 종류에는 외여닫이와 쌍여닫이 등이 있다.

나. 밖여닫이는 빗물 막기가 편리하지만 열렸을 때 바람에 손상되기 쉽다.

다. 경첩 등을 축으로 개폐되는 창호를 말한다.

라. 열고 닫을 때 실내유효면적이 증가되는 장점이 있다.

7. 철근콘크리트기둥에서 띠철근의 수직간격으로 옳지 않은 것은?

가. 기둥 단면의 최소 치수 이하

나. 종방향 철근지름의 16배 이하

다. 띠철근 지름의 48배 이하

라. 기둥 높이의 0.1배 이하

8. 다음 중 부동침하의 원인과 가장 관계가 먼 것은?

가. 건물의 위치가 이질 지층일 경우

나. 일부 지정을 하였을 경우

다. 건물을 경량화 하였을 경우

라. 지반이 연약한 경우

9. 블록구조에서 벽의 보강 철근 배근 방법으로 옳지 않은 것은?

가. 철근의 정착이음은 기초보나 테두리보에 한다.

나. 철근은 가는 것을 많이 넣는 것보다 굵은 것을 조금 넣는 것이 좋다.

다. 철근을 배치한 곳에는 모르타르 또는 콘크리트를 채워 넣어 빈틈이 없게 한다.

라. 세로근은 기초에서 보까지 하나의 철근으로 하는 것이 좋다.

10. 다음 중 철근콘크리트구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 철근콘크리트부재는 철골부재에 비해 가벼우면서 강도가 크다.

나. 균질한 시공은 가능하지만 부재의 형상과 치수가 자유롭지 못하다.

다. 콘크리트의 약한 압축력을 보강하기 위하여 보의 하부에 철근을 배근한다.

라. 철골구조에 비해 내화성이 뛰어난 편이다.

11. 보강블록구조에서 내력벽 두께의 최소값은?

가. 150㎜	나. 250㎜

다. 350㎜	라. 450㎜

12. 목재 플러시 문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 울거미를 자고 중간살을 25cm 이내의 간격으로 배치한 것이다.

나. 양면에 합판을 교착한 것이다.

다. 차양이 되며 통풍이 유리하다.

라. 뒤틀림 변형이 적다.

13. 2층 마루 중에서 큰보 위에 작은 보를 걸고 그 위에 장선을 대고 마루널을 깐 것은?

가. 동바리마루	나. 짠마루

다. 홑마루	라. 납작마루

14. 흙막이 부재 중 토압과 수압을 지탱하기 위해 널말뚝 벽면에 수평으로 대는 것은?

가. 어미 말뚝	나. 멍에

다. 규준틀	라. 띠장

15. 규격화된 기성제품을 가구식으로 짜맞추어 물을 거의 사용하지 않고 축조하는 구조는?

가. 건식구조	나. 습식구조

다. 조적구조	라. 철근콘크리트구조

16. 목조 구조물에서 수평력을 줄 부담시키기 위하여 설치하는 목재는?

가. 깔도리	나. 가새

다. 토대	라. 기둥

17. 철골구조에서 간사이가 15m를 넘거나, 보의 춤이 1m이상되는 보를 판보로 하기에는 비경제적 일 때 사용하는 것으로 접합판(gusset)을 대서 접합한 조립보는?

가. 허니컴보	나. 래티스보

다. 상자형보	라. 트러스보

18. 표준형 점토벽돌로 1.5B(공간 75㎜) 공간쌓기를 할 경우 벽체 두께는 얼마인가?

가. 475㎜	나. 455㎜

다. 375㎜	라. 355㎜

19. 석재의 표면가공에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 혹따기는 쇠메로 쳐서 따내어 다듬는 정도로 마감한다.

나. 정다듬은 정으로 쪼아 평평하게 다듬는 것이다.

다. 잔다듬은 카보런덤을 써서 윤이 나게 다듬는다.

라. 도드락다듬에 사용되는 도드락망치의 망치날의 면은 돌출된 이로 구성되어 있다.

20. 다음 중 철근가공에서 표준갈고리의 구부림 각도를 135°로 할 수 있는 것은?

가. 기둥 주근	나. 보 주근

다. 늑근	라. 슬래브 주근

21. 다음 점토제품 중 흡수율이 가장 적은 것은?

가. 토기	나. 자기

다. 도기	라. 석기

22. 다음 중 수성 페인트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 내알칼리성이 약해 콘크리트면에 사용하기 부적합하다.

나. 건조가 빠르며 작업성이 좋다.

다. 희석재로 물을 사용하므로 공해 발생 위험이 적다.

라. 수성페인트의 일종으로 에멀션페인트가 있다.

23. 시멘트 혼화제인 AE제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 콘크리트 내부에 독립된 미세기포를 발생시켜 콘크리트 워커빌리티를 개선한다.

나. AE제를 사용한 콘크리트의 강도는 물시멘트비가 일정한 경우 공기량 증가에 따라 압축강도가 저하된다.

다. AE제를 사용하면 콘크리트 내부의 물이 이동되어 활발해져 블리딩이 증가한다.

라. 경화 중에 건조 수축을 감소시킨다.

24. 다음 중 화성암에 속하지 않는 석재는?

가. 부석	나. 사암

다. 안산암	라. 화강암

25. 아스팔트의 물리적 성질 중 온도에 따른 견고성변화의 정도를 나타내는 것은?

가. 침입도	나. 감온성

다. 신도	라. 비중

26. 인조석에 사용되는 각종 안료로서 적절하지 않은 것은?

가. 트래버틴	나. 황토

다. 주토	라. 산화철

27. 점토에 톱밥이나 분탄 등의 가루를 혼합하여 소성한 것으로 절단, 못치기 등의 가공성이 우수한 것은?

가. 이형 벽돌	나. 다공질 벽돌

다. 내화 벽돌	라. 포도 벽돌

28. 다음 중 건축 재료의 일반적인 성질로 옳은 것은?

가. 탄성 – 재료에 작용하는 외력이 어느 한도에 도달하면 외력의 증감 없이 변형만이 증대되는 성질

나. 소성 – 물체에 외력이 작용하면 순간적으로 변형이 생기나 외력을 제거하면 순간적으로 원래의 형태로 회복하는 성질

다. 취성 – 작은 변형만 나타나면 파괴되는 재료의 성질

라. 연성 – 외력에 의해 얇게 펴지는 성질

29. 다음 중 목재의 강도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 섬유의 평행방향의 인장강도가 목재의 제강도 중 가장 크다.

나. 함수포화점 이상에서는 일정하다.

다. 비중에 비례한다.

라. 심재보다 변재가 크다.

30. 다음 중 재료명과 그 주용도의 연결이 옳지 않은 것은?

가. 테라코타 – 구조재, 흡음재

나. 테라조 – 벽, 바닥면의수장재

다. 시멘트모르타르 – 외벽용 마감재

라. 타일 – 내, 외벽 바닥면의 수장재

31. 다음 중 초기강도 발현이 가장 큰 시멘트는?

가. 보통포틀랜드시멘트

나. 고로시멘트

다. 중용열포틀랜드시멘트

라. 알루미나시멘트

32. 다음 미장바름 재료 중 수경성인 것은?

가. 진흙	나. 회반죽

다. 돌로마이트 플라스터	라. 경석고 플라스터

33. 다음 중 점토 제품의 소성온도 측정에 쓰이는 것은?

가. 샤모트 추	나. 머플 추

다. 호프만 추	라. 제게르 추

34. 탄소함유량이 증가함에 따라 철에 끼치는 영향으로 옳지 않은 것은?

가. 항복강도의 증가	나. 연신율의 증가

다. 경도의 증가	라. 용접성의 증가

35. 지하실이나 옥상의 채광용으로 사용하며 입사광선의 방향을 바꾸거나 확산 또는 집주시킬 목적으로 만든 일종의 유리제품은?

가. 폼 글라스	나. 망입 유리

다. 복층 유리	라. 프리즘 글래스

36. 다음 중 흡수율이 가장 큰 석재는?

가. 화강암	나. 대리석

다. 안산암	라. 점판암

37. 다음 중 콘크리트 시멘트 페이스트 속에 AE제, 알루미늄 분말 등을 첨가하여 만든 경량콘크리트는?

가. 경량골재콘크리트	나. 경량기포콘크리트

다. 무세골재콘크리트	라. 무근콘크리트

38. 다음 중 시멘트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 시멘트의 분말도는 단위 중량에 대한 표면적, 즉 비표면적에 의하여 표시할 수 있다.

나. 분말도가 큰 시멘트일수록 수화반응이 지연되어 응결 및 강도의 증진이 작다.

다. 시멘트의 풍화란 시멘트가 습기를 흡수하여 경미한 수화반응을 일으켜 생성된 수산화칼슘과 공기 중의 탄산가스가 작용하여 탄산칼슘을 생성하는 작용을 말한다.

라. 시멘트의 안정성 측정은 오토클레이브 팽창도 시험방법으로 행한다.

39. 콘크리트 배합에서 물-시멘트비와 가장 관계 깊은 것은?

가. 콘크리트의 공기량	나. 콘크리트의 골재품질

다. 콘크리트의 재령	라. 콘크리트의 강도

40. 다음 중 골재의 입도를 구하기 위한 시험은?

가. 파쇄시험	나. 체가름시험

다. 단위용적중량시험	라. 슬럼프시험

41. 단독주택의 평면계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 침실은 다른 실의 통로가 되지 않도록 한다.

나. 각 실의 상호 관계가 깊은 것은 격리시키는 것이 좋다.

다. 내부 공간과 외부 공간을 합리적으로 연결시킨다.

라. 평면 모양은 복잡하지 않도록 하고, 대지는 충분한 여유가 있어야 한다.

42. 생활 행위에 따른 동작을 가능하게 하며, 주거 공간을 구성하는 기본적인 것은?

가. 인체 동작 공간	나. 개인 공간

다. 공동 공간	라. 주거 집합 공간

43. 태양광선 중 자외선의 작용이 아닌 것은?

가. 빛(밝음)의 작용	나. 화학적 작용

다. 생물에 대한 생육작용	라. 살균작용

44. 조적조 벽체에서 1.5B쌓기의 두께로 옳은 것은? (단, 표준형 벽돌 사용)

가. 190㎜	나. 220㎜

다. 280㎜	라. 290㎜

45. 대지면적에 대한 연멱적의 비율을 의미하는 것은?

가. 건폐율	나. 용적률

다. 건축면적	라. 바닥면적

46. 건축제도에서 석재의 재료 표시 기호(단면용)로 옳은 것은?

가.	나.

다.	라.

47. 묘사도구 중 연필에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 연필은 9H부터 6B까지 15종류에 F, HB를 포함하여 17단계로 구분한다.

나. 밝은 상태에서 어두운 상태까지 폭넓게 명암을 나타낼 수 있다.

다. 선명하게 보이고, 도면이 더러워지지 않는다.

라. 다양한 질감 표현이 가능하며, 지울 수 있는 장점이 있다.

48. 제도 용지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 제도 용지의 가로와 세로의 비는 :1이다.

나. A0 용지의 넓이는 약 1㎡이다.

다. A2 용지의 크기는 A0의 이다.

라. 큰 도면을 서류철용으로 접을 때에는 A3의 크기로 접는 것을 원칙으로 한다.

49. 건축도면에서 사용되는 글자에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 글자의 크기는 높이로 나타낸다.

나. 글자체에 대한 규정은 없다.

다. 문장은 가로쓰기가 원칙이며 세로쓰기는 어떠한 경유에도 할 수 없다.

라. 4자리의 수는 3자리에 휴지부를 찍거나 간격을 반드시 두어야 한다.

50. 증기난방의 응축수 환수방식에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

가. 중력 환수식	나. 기계 환수식

다. 진공 환수식	라. 습식 환수식

51. LPG에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 석유정제 과정에서 채취된 가스를 압축 냉각해서 액화시킨 것이다.

나. 주성분은 프로판, 프로필렌, 부탄 등이다.

다. 액화석유가스이다.

라. 공기보다 가볍다.

52. 다음 중 건축화 조명에 속하지 않는 것은?

가. 코브 조명	나. 광천장 조명

다. 루버 조명	라. 전반 확산 조명

53. 주택을 설계하여 건축할 때, 다음 중에서 가장 먼저 이루어지는 것은?

가. 평면 계획	나. 도면 작성

다. 동선 계획	라. 대지 조사

54. 트랩의 봉수를 보호하고 배수관내의 흐름을 원활하게하기 위하여 설치하는 것은?

가. 스위블 포인트	나. 팽창관

다. 넘침관	라. 통기관

55. 다음의 주택 침실에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 침실의 위치는 소음의 원인이 되는 도로 쪽은 피하고, 정원 등의 공지에 면하도록 하는 것이 좋다.

나. 침실의 크기는 사용인원수, 침구의 종류, 가구의 종류, 통로등의 사항에 따라 결정된다.

다. 부부침실은 주택 내의 공동 공간으로 가족생활의 중심이 되도록 한다.

라. 어린이 침실은 주간에는 공부를 할 수 있고, 유희실을 겸하는 것이 좋다.

56. 형태를 구성하는 요소에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 공간에 하나의 점을 둘 경우 관찰자의 시선을 집중시킨다.

나. 고딕건물의 고결하고 종교적인 표정은 수평선이 주는 감정 표현이다.

다. 공간에 크기가 같은 두 개의 점이 있을 때 주의력은 하나의 점에만 작용한다.

라. 곡선은 약동감, 생동감, 넘치는 에너지와 운동감, 속도감을 주며, 사선은 우아함, 여성적인 느낌을 준다.

57. 건축물 표현의 방법에 관한 설명으로 잘못된 것은?

가. 단선에 의한 표현방법은 종류와 굵기에 유의하여 단면선, 윤곽선, 모서리선, 표면의 조직선 등을 표현한다.

나. 여러 선에 의한 표현방법에서 평면과 같은 간격의 선으로, 곡면은 선의 간격을 달리하여 표현한다.

다. 단선과 명암에 의한 표현방법은 선으로 공간을 한정시키고 명암으로 음영을 넣는 방법으로 농도에 변화를 주어 표현한다.

라. 명암처리만으로의 표현방법에서 면이나 입체를 한정시키고 돋보이게 하기 위하여 공간상 입체의 윤곽선을 굵은 선으로 명확히 그린다.

58. 입면도에 표시되는 내용이 아닌 것은?

가. 외벽의 마감재료	나. 처마높이

다. 창문의 형태	라. 바닥높이

59. 공동주택에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 토지 이용의 효율을 높일 수 있다.

나. 설비를 집중화하기 쉽다.

다. 프라이버시가 양호하며 생활의 변화에 대해 자유롭게 대응 할 수 있다.

라. 동일면적의 단독주택에 비하여 유지관리비를 절감할 수 있다.

60. 다음 중 주택지의 단위인 인보구의 주택 호수로 가장 적당한 것은?

가. 20 ~ 40호	나. 50 ~ 100호

다. 200 ~ 300호	라. 400 ~ 500호

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	라	다	가	라	라	라	다	나	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	다	나	라	가	나	라	라	다	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	가	다	나	나	가	나	다	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	라	라	나	라	다	나	나	라	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	가	가	라	나	가	다	라	가	라
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	라	라	라	다	가	라	라	다	가

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)