1. 벽의 종류와 역할에 대하여 가장 바르게 연결된 것은?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2011.10.9)

가. 지하 외벽 - 결로방지

나. 실내의 칸막이벽 - 슬래브 지지

다. 옹벽의 부축벽 - 벽의 휨력 보강

라. 코어의 전단벽 - 기둥 수량 감소

2. 복도 또는 간사이가 적을 때에 보를 쓰지 않고 층도리와 간막이도리에 직접 장선을 걸쳐 대고 그 위에 마루널을 깐 마루는?

가. 동바리 마루	나. 보마루

다. 짠마루	라. 홑마루

3. 아치의 추력을 적절히 저항하기 위한 방법이 아닌 것은?

가. 아치를 서로 연결하여 교점에서 추력을 상쇄

나. 베트레스(buttress)설치

다. 타이바(tie bar)설치

라. 직접 저항할 수 있는 상부구조 설치

4. 처음 한 켜는 마구리쌓기, 다음 한 켜는 길이쌓기를 교대로 쌓는 것으로, 통줄눈이 생기지 않으며 내력벽을 만들 때 많이 이용되는 벽돌쌓기법은?

가. 미국식 쌓기	나. 프랑스식 쌓기

다. 영국식 쌓기	라. 영롱 쌓기

5. 다음 중 철근의 정착길이 검정요인과 가장 관계가 먼 것은?

가. 철근의 종류	나. 콘크리트의 강도

다. 갈고리의 유무	라. 물 - 시멘트비

6. 부재를 휘게 하려는 힘을 무엇이라 하는가?

가. 강성	나. 인장력

다. 압축력	라. 휨 모멘트

7. 블록구조의 종류 중 블록의 빈 속에 철근과 모르타르를 부어 넣은 것으로서 수직하중, 수평하중에 견딜 수 있는 구조는?

가. 조적식 블록조	나. 보강 블록조

다. 장막벽 블록	라. 거푸집 블록조

8. 인접건물의 화재에 의해 연소되지 않도록 하는 구조는?

가. 흡음벽	나. 보온벽

다. 방습벽	라. 방화벽

9. 목재 접합의 종류가 아닌 것은?

가. 이음	나. 맞춤

다. 촉	라. 쪽매

10. 평면현상으로 시공이 쉽고 구조적 강성이 우수하며 대공간 지붕구조로 적합한 것은?

가. 돌구조	나. 셸구조

다. 절판구조	라. PC구조

11. 석구조에서 창문 등의 개구부 위에 걸쳐대어 상부에서 오는 하중을 맡는 수평 부재는?

가. 창대돌	나. 문지방돌

다. 쌤돌	라. 인방돌

12. 문짝을 상하문틀에 홈파 끼우고, 옆벽에 문짝을 몰아붙이거나 이중벽 중간에 몰아넣는 형태의 문은?

가. 회전문	나. 미서기문

다. 여닫이문	라. 미닫이문

13. 벽돌쌓기법 중 모서리 또는 끝부분에 칠오토막을 사용하는 것은?

가. 영국식 쌓기	나. 프랑스식 쌓기

다. 네델란드식 쌓기	라. 미국식 쌓기

14. 목구조에서 수평력을 견디기 위해 설치하는 구조재로 거리가 먼 것은?

가. 토대	나. 가새

다. 귀잡이보	라. 버팀대

15. 연약지반에 건축물을 축조할 때 부동침하를 방지하는 대책으로 옳지 않은 것은?

가. 건물의 강성을 높일 것

나. 지하실을 강성체로 설치할 것

다. 건물의 중량을 크게 할 것

라. 건물을 너무 길지 않게 할 것

16. 보가 없이 바닥판을 기둥이 직접 지지하는 슬래브는?

가. 헌치	나. 플랫슬래브

다. 장선슬래브	라. 워플슬래브

17. 모임지붕 일부에 막공지붕을 같이 한 것으로, 화려하고 격식이 높으며 대규모 건물에 적합한 한식 지붕구조는?

가. 외쪽지붕	나. 함각지붕

다. 솟을지붕	라. 꺽인지붕

18. 목조 반자틀의 구성 부재와 관계없는 것은?

가. 반자틀	나. 반자틀받이

다. 달대	라. 밑잡이

19. 2방향 슬래브는 슬래브의 장변/단변의 비가 얼마 이하여야 하는가?

가. 1/2	나. 1

다. 2	라. 3

20. 플레이트보에 사용되는 부재의 명칭이 아닌 것은?

가. 커버 플레이트	나. 웨브 플레이트

다. 스티프너	라. 베이스 플레이트

21. 점토 벽돌에 붉은 색을 갖게 하는 성분은?

가. 산화철	나. 석회

다. 산화나트륨	라. 산화마그네슘

22. 다음 미장재료 중 균열발생이 가장 적은 것은?

가. 돌로마이트 플라스터	나. 회반죽

다. 점토	라. 경석고 플라스터

23. 주성분이 탄산석회이고 연마하면 광택이 나며, 산과 열에 약한 석재는?

가. 사문암	나. 사암

다. 대리석	라. 화강암

24. 심재와 변재에 대해 비교 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

가. 신축성은 심재가 작고, 변재가 크다.

나. 강도는 심재가 크고 변재가 작다.

다. 비중은 심재가 크고 변재가 작다.

라. 내구성은 심재가 작고 변재가 크다.

25. 목재를 구성하는 섬유의 배열상태 및 목재의 외관적 상태를 말하는 것으로 외관상 중요할 뿐만 아니라 건조 수축에 의한 변형에도 관계가 깊은 것은?

가. 옹이	나. 나뭇결

다. 심재	라. 변재

26. 녹막이 페인트로 방청제 역할을 하는 것은?

가. 광명단	나. 수성페인트

다. 바니시	라. 유성페인트

27. 콘크리트용 골재로서 요구되는 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 강도는 콘크리트 중의 경화시멘트 페이스트의 강도 이상이어야 한다.

나. 표면이 매끄럽고, 모양은 편평하거나, 가늘고 긴 것이 좋다.

다. 입도는 조립에서 세립까지 연속적으로 균등히 혼합되어 있어야 한다.

라. 유해량 이상의 염분이나 기타 유기 분순물이 포함되지 않아야 한다.

28. 모래붙임루핑을 사각형, 육각형으로 잘라 만든 것으로 주택 등의 경사 지붕에 사용하는 아스팔트 제품은?

가. 아스팔트 펠트	나. 아스팔트 블록

다. 아스팔트 싱글	라. 아스팔트 타일

29. 석재 표면을 구성하고 있는 조직을 무엇이라 하는가?

가. 석목	나. 석리

다. 층리	라. 도리

30. 다음 중 탄소 함유량이 가장 적은 것은?

가. 주철	나. 반경강

다. 순철	라. 최경강

31. 보통 포틀랜드시멘트보다 CgS나 석고가 많고 분말도가 높아 조기에 강도발휘가 높은 시멘트는?

가. 고로 시멘트

나. 백색 포틀랜드시멘트

다. 중용열 포틀랜드시멘트

라. 조강 포틀랜드시멘트

32. 다음 도료 중 안료가 포함되어 있지 않은 것은?

가. 유성페인트	나. 수성페인트

다. 합성수지도료	라. 유성바니쉬

33. 철과 비교한 목재의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 열전도율이 크다.	나. 내화성이 작다.

다. 열팽창율이 작다.	라. 가공이 쉽다.

34. 페어글라스라고도 불리 우며 단열성, 차음성이 좋고 결로 방지에 효과적인 유리제품은?

가. 접합유리	나. 강화유리

다. 무늬유리	라. 복층유리

35. 유리섬유로 보강한 섬유보강 플라스틱으로서 일명 F.R.P라 불리어지는 제품을 만드는 합성수지는?

가. 아크릴 수지	나. 폴리에스테르 수지

다. 실리콘 수지	라. 에폭시 수지

36. 테라코타의 주 용도로 옳은 것은?

가. 방수	나. 보온

다. 장식	라. 구조재

37. 목재에서 힘을 받는 섬유소 간의 접착제 역할을 하는 것은?

가. 도관세포	나. 헤미셀롤로오스

다. 리그린	라. 틴닌

38. 금속 또는 목재에 적용되는 것으로서, 지름 10㎜ 강구를 시편 표면에 500~3,000kg의 힘으로 압입하여 표면에 생긴 원형 흔적의 표면적을 구한 후 하중을 그 표면적으로 나눈 값을 무엇이라 하는가?

가. 브리넬 경도	나. 모스 경도

다. 푸와송비	라. 푸와송수

39. 스프링 힌지의 일종으로서, 저절로 닫혀지지만 15cm정도는 열려있게 되는 것은?

가. 플로어 힌지	나. 피벗 힌지

다. 레버토리 힌지	라. 경첩

40. 콘크리트의 강도 중에서 가장 큰 것은?

가. 인장 강도	나. 전단 강도

다. 휨 강도	라. 압축 강도

41. 근린주구의 중심이 되는 시설은?

가. 초등학교	나. 중학교

다. 고등학교	라. 대학교

42. 다음 설명에 알맞는 통기 방식은?

- 각 기구의 트랩마다 통기관을 설치한다.

- 트랩마다 통기되기 때문에 가장 안정도가 높은 방식으로, 자기사이폰 작용의 방지에도 효과가 있다.

가. 각개 통기방식	나. 루프 통기방식

다. 회로 통기방식	라. 신정 통기방식

43. 다음 중 건축화 조명의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 코브 조명	나. 코니스 조명

다. 밸런스 조명	라. 펜던트 조명

44. 건축도면을 작도할 때 원칙적으로 하는 투상법은?

가. 제1각법	나. 제2각법

다. 제3각법	라. 제4각법

45. 주택의 생활공간을 개인생활공간, 공동생활공간, 가사생활공간으로 구분할 경우, 다음 중 공동생활공간에 속하지 않는 것은?

가. 거실	나. 서재

다. 식당	라. 응접실

46. 다음 중 도면 표시 사항과 기호의 연결이 옳지 않은 것은?

가. 길이 - A	나. 지름 - D

다. 나비 - W	라. 높이 - H

47. 주택에서 부엌의 일부에 간단한 식탁을 설치하거나 식당과 부엌을 하나의 공간에 구성한 형태는?

가. 다이닝 포치(Dining Porch)

나. 리빙 다이닝(Living Dining)

다. 다이닝 키친(Dining Kitchen)

라. 다이닝 테라스(Dining Terrace)

48. 다음 중 건축물의 묘사에 있어서 트레싱지에 칼라(color)를 표현하기에 가장 적합한 도구는?

가. 연필	나. 수채물감

다. 포스터칼라	라. 유성마커팬

49. 건축법에 따른 초고층 건물의 기준은?

가. 층수가 20층 이상이건 높이가 50미터 이상인 건축물

나. 층수가 30층 이상이거나 높이가 100미터 이상인 건축물

다. 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물

라. 층수가 100층 이상이거나 높이가 400미터 이상인 건축물

50. 색의 지각적 효과에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 명시도에 가장 영향을 끼치는 것은 채도차이다.

나. 일반적으로 고명도, 고채도의 색이 주목성이 높다.

다. 명도가 높은 색은 외부로 확산되려는 현상을 나타낸다.

라. 고명도, 고채도, 변색계의 색은 진출, 팽창되어 보인다.

51. 사람이나 차, 또는 화물 등의 흐름을 도시화하여 나타낸 계획 설계도는?

가. 동선도	나. 구상도

다. 조직도	라. 면적도표

52. 다음 중 건축계획 및 설계과정에서 가장 선행되는 작업은?

가. 기본 계획	나. 조건파악

다. 기본설계	라. 실시설계

53. 다음 중 건축법상 공동주택에 해당하지 않는 것은?

가. 기숙사	나. 연립주택

다. 다가구주택	라. 다세대주택

54. 심리적으로 존엄성, 엄숙함, 위엄, 절대 등의 느낌을 주는 선의 종류는?

가. 수평선	나. 수직선

다. 사선	라. 곡선

55. 건축제도에 사용되는 선의 용도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 실선은 단면의 윤곽표시에 사용된다.

나. 파선은 치수보조선은 인출선, 격자선에 사용된다.

다. 점선은 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는데 사용된다.

라. 1점 쇄선은 중심선, 절단선, 기준선, 경계선 등에 사용된다.

56. 온도, 습도, 기류의 3요소를 어느 범위 내에서 여러 가지로 조합하면 인체의 온열감에 감각적인 효과를 나타내는 것과 가장 관계가 먼 것은?

가. 실감온도	나. 유효온도

다. 감각온도	라. 외기온도

57. 복사난방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 실내의 온도 분포가 균등하고 쾌감도가 높다.

나. 방열기가 필요하지 않으며, 바닥면의 이용도가 높다.

다. 열용량이 크기 때문에 발열량 조절에 시간이 걸린다.

라. 천정고가 높은 공장이나 외기출입이 있는 곳에서는 난방감을 얻을 수 없다.

58. 건축모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 건물 완성시 결과를 예측할 수 있다.

나. 투시도보다 다각적인 관측이 어렵다.

다. 음향효과, 색체대비의 확인이 용이하다.

라. 설계 검토시 평면만으로 부족할 때 유용하다.

59. 바닥에서 높이 1-1.5m 정도에서 수평 절단하여 수평투상한 도면은?

가. 평면도	나. 입면도

다. 단면도	라. 전개도

60. 다음 중 주택공간의 배치계획에서 다른 공간에 비하여 프라이버시 유지가 가장 요구되는 것은?

가. 현관	나. 거실

다. 식당	라. 침실

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	라	라	다	라	라	나	라	다	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	다	가	다	나	나	라	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	라	다	라	나	가	나	다	나	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	라	가	라	나	다	다	가	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	가	라	다	나	가	다	라	다	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	나	다	나	나	라	라	나	가	라

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)