1. 철근 콘크리트 구조의 경사보식 계단에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2012.2.12)

가. 4변이 지지된 계단으로 본다.

나. 좌우벽이나 측보로 지지한다.

다. 단방향에는 배력근, 장변방향에는 주근을 배치한다.

라. 계단의 너비와 간사이가 큰 경우에 많이 사용된다.

2. 부재축에 직각으로 설치되는 전단철근의 간격은 철근콘크리트 부재의 경우 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?

가. 300㎜	나. 450㎜

다. 600㎜	라. 700㎜

3. 다음 재해방지 성능상의 분류 중 지진에 의한 피해를 방지할 수 있는 구조는?

가. 방화구조	나. 내화구조

다. 방공구조	라. 내진구조

4. 보강블록구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 내력벽의 양이 많을수록 횡력에 대항하는 힘이 커진다.

나. 철근은 굵은 것을 조금 넣는 것보다 가는 것을 넣는 것이 좋다.

다. 철근의 정착이음은 기초보와 테두리보에 둔다.

라. 내력벽의 벽량은 최소 20㎝/㎡ 이상으로 한다.

5. 목조 벽체에서 기둥 맨 위 처마부분에 수평으로 거는 가로재로서 기둥머리를 고정하는 것은?

가. 처마도리	나. 샛기둥

다. 깔도리	라. 꿸대

6. 2방향 슬래브는 슬래브의 장변이 단변에 대해 길이의 비가 얼마 이하일 때부터 적용할 수 있는가?

가. 1/2	나. 1

다. 2	라. 3

7. 다음 중 철골부재의 용접과 거리가 먼 용어는?

가. 윙플레이트	나. 엔드밀

다. 뒷댐재	라. 스캘럽

8. 벽돌구조에서 통줄눈을 피하는 가장 중요한 이유는?

가. 내부구조상 하중의 분산을 위하여

나. 외관의 미적 표현을 위하여

다. 벽체의 습기 방지를 위하여

라. 시공의 편의를 위하여

9. 다음 중 철골부재접합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 고장력볼트는 상호부재의 마찰력으로 저항한다.

나. 용접은 품질관리가 볼트보다 어렵다.

다. 메탈터치(metal touch)는 기둥에서 각 부재면을 맞대는 접합방식이다.

라. 초음파 탐상법은 사용 방법과 판독이 어려워 거의 사용되지 않고 있다.

10. 조립식 구조물(P.C)에 대하여 옳게 설명한 것은?

가. 슬래브의 주재는 크고 무거워서 P.C로 생산이 불가능하다.

나. 접합의 강성을 높이기 위하여 접합부는 공장에서 일체식으로 생산한다.

다. P.C는 현장 콘크리트타설에 비해 결과물의 품질이 우수한 편이다.

라. P.C는 장비를 사용하므로 공사기기간이 많이 소요된다.

11. 다음 중 주택에 일반적으로 사용되는 지붕이 아닌 것은?

가. 모임지붕	나. 박공지붕

다. 평지붕	라. 톱날지붕

12. 연속기초라고도 하며 조적조의 벽기초 또는 콘크리트 연속기초로 사용되는 것은?

가. 줄기초	나. 독립기초

다. 온통기초	라. 캔틸레버푸딩기초

13. 콘크리트에서의 최소피복두께의 목적에 해당되지 않는 것은?

가. 철근의 부식방지	나. 철근의 연성감소

다. 철근의 내화	라. 철근의 부착

14. 구조물에 작용하는 외력을 곡면판의 면내력으로 전달시키는 특성을 가진 구조는?

가. 절판구조	나. 셜(shell)구조

다. 현수구조	라. 다이아그리드구조

15. 철골구조의 플레이트 보에서 웨브의 두께가 품에 비해서 얇을 때, 웨브의 국부 좌굴을 방지하기 위해 사용하는 것은?

가. 데크플레이트(Deck plate)

나. 턴버클(Turn buckle)

다. 베니션 블라인드(Venetion blind)

라. 스티프너(Stiffener)

16. 벤딩모멘트나 전단력을 견디게 하기 위해 보 단면을 중앙부의 단면보다 증가시킨 부분은?

가. 헌치(hunch)	나. 주두(capital)

다. 수터럽(stirrup)	라. 후프(hoop)

17. 목재의 이음과 맞춤을 할 때 주의해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

가. 이음과 맞춤은 응력이 큰 곳에서 하여야 한다.

나. 맞춤면은 정확히 가공하여 거로 밀착되어 빈틈이 없게 한다.

다. 공작이 간단하고 튼튼한 접합을 선택하여야 한다.

라. 재는 될 수 있는 한 적게 깍아내어 약하게 되지 않도록 한다.

18. 강구조 트러스에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 접합시의 거셋플레이트는 직사각형에 가까운 모양이 좋다.

나. 지점의 중심선과 트러스절점의 중심선은 가능한 일치시켜 편심모멘트가 생기지 않도록 한다.

다. 현재란 수직으로 배치된 복재를 말한다.

라. 지점은 지지점이라고도 하며 트러스가 놓이는 덤을 말한다.

19. 다음 중 내구적, 방화적이나 횡력과 진동에 약하고 균열이 생기기 쉬운 구조는?

가. 철골구조	나. 목구조

다. 벽돌구조	라. 철근콘크리트구조

20. 다음 중 구조부재를 보호하는 방법으로 옳은 것은?

가. 철근콘크리트 기둥의 파손을 방지하기 위하여 내부를 알루미늄을 삽입하였다.

나. 서해대교 케이블의 보호를 위하여 염소를 바랐다.

다. 목조 지붕틀의 방식을 위하여 광명단을 칠했다.

라. 화재로부터 철골부재를 보호하기 위하여 내화뿜칠을 하였다.

21. 벽 및 천장재로 사용되는 것으로 강당, 집회장 등의 음향조절용으로 쓰이거나 일반건물의 벽수장재료 사용하여 음향효과를 거둘 수 있는 목재 가공품은?

가. 파키트리 패널	나. 플로어링 합판

다. 코펜하겐 리브	라. 파키트리 블록

22. 아스팔트의 견고성 정도를 침의 관입저항으로 평가하는 방법은?

가. 수축율	나. 침입도

다. 경도	라. 갈라짐

23. 다음 중 시멘트를 구성하는 3대 주성분이 아닌 것은?

가. 산화칼슘	나. 실리카

다. 염화칼슘	라. 산화알루미늄

24. 도료의 원료 중 건조된 도막에 탄성․교착성을 부여함으로써 내구력을 증가시키는 데 쓰이는 것은?

가. 가소제	나. 용제

다. 안료	라. 수지

25. 다음 중 목부에 사용되는 투명도료는?

가. 유성페인트	나. 클리어래커

다. 래커에나멜	라. 에나멜페인트

26. 건축재료의 생산방법에 따른 분류 중 1차적인 천연재료가 아닌 것은?

가. 흙	나. 모래

다. 석재	라. 콘크리트

27. 화력발전소와 같이 미분탄을 연소할 때 석탄재가 고온에 녹은 후 냉각되어 구상이 된 미립분을 혼화재로 사용한 시멘트로서, 콘크리트의 워커빌리티를 좋게 하여 수밀성을 크게 할 수 있는 시멘트는?

가. 플라이애쉬 시멘트	나. 고로 시멘트

다. 백색 포틀랜드 시멘트	라. AE 포틀랜드 시멘트

28. 창유리의 강도란 일반적으로 어떤 것을 말하는가?

가. 압축강도	나. 인장강도

다. 휨강도	라. 전단강도

29. 유리와 같이 어떤 힘에 대한 작은 변형으로도 파괴되는 재료의 성질을 나타내는 용어는?

가. 연성	나. 전성

다. 취성	라. 탄성

30. 목재의 방부제 중 수용성 방부제에 속하는 것은?

가. 크레오소트 오일	나. 불화소다 2% 용액

다. 콜타르	라. PCP

31. 난간벽, 돌림대, 창대, 주두 등에 장식용으로 사용되는 공동(空胴)의 대형 점토 제품은?

가. 콘크리트	나. 인조석

다. 테라죠	라. 테라코타

32. 석고 보드에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 부식이 안되고 충해를 받지 않는다.

나. 팽창 및 수축의 변형이 크다.

다. 흡수로 인한 강도가 현저하게 저하된다.

라. 단열성이 높다.

33. 다음 중 혼합 시멘트에 해당하지 않는 것은?

가. 고로 시멘트	나. 플라이애시 시멘트

다. 포촐란 시멘트	라. 중용열 포틀랜드 시멘트

34. 석회석이 변화되어 결정화한 것으로 실내장식재 또는 조각재로 사용되는 것은?

가. 대리석	나. 응회암

다. 사문암	라. 안산암

35. 철판에 도금하여 양철판으로 쓰이며 음료수용 금속재료의 방식 피복 재료로도 사용되는 금속은?

가. 니켈	나. 아연

다. 주석	라. 크롬

36. 다음 중 콘크리트 보양에 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?

가. 콘크리트 타설 후 완전히 수화가 되도록 살수 또는 침수시켜 충분하게 물을 공급하고 또 적당한 온도를 유지하는 것이다.

나. 콘크리트 비빔 후 습기가 공급되면 재령이 작아지며 강도가 떨어진다.

다. 보양온도가 높을수록 수화가 빠르다.

라. 보양은 초기 재령 때 강도에 큰 영향을 준다.

37. 점토제품에서 SK의 번호는 무엇을 나타내는 것인가?

가. 제품의 크기를 표시한다.

나. 점토의 구성 성분을 표시한다.

다. 제품의 용도를 나타낸다.

라. 소성온도를 나타낸다.

38. AE제를 사용한 콘크리트의 특징이 아닌 것은?

가. 동결 융해 작용에 대하여 내구성을 갖는다.

나. 작업성이 좋아진다.

다. 수밀성이 좋아진다.

라. 압축강도가 증가한다.

39. 바닥 재료를 타일로 마감할 때의 내용으로 옳지 않은 것은?

가. 접착력을 높이기 위해 타일 뒷면에 요철을 만든다.

나. 바닥 타일은 미끄럼 방지를 위해 유약을 사용하지 않는다.

다. 보통 클링커타일은 외부바닥용으로 사용한다.

라. 외장타일은 내장타일보다 강도가 약하고 흡수율이 높다.

40. 건축용 접착제가 필히 갖추어야 할 요건이 아닌 것은?

가. 접착면의 유동성이 작아야 한다.

나. 독성이 없어야 하고 접착강도를 유지해야 한다.

다. 진동․충격 등의 반복에 잘 견딜 수 있어야 한다.

라. 경화시 체적수축 등의 변형을 일으키지 않아야 한다.

41. 열의 이동 방법에 해당되지 않는 것은?

가. 복사	나. 회절

다. 전도	라. 대류

42. 건축물의 묘사 및 표현에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 건축 도면에 사람을 그려 넣는 목적은 스케일 감을 나타내기 위해서이다.

나. 건축 도면에서 수목의 배치와 표현을 통해 건물 주변 대지의 성격을 나타낼 수 있다.

다. 여러 선에 의한 건축물의 표현 방법은 선의 간격을 달리함으로 면과 입체를 결정한다.

라. 음영을 건축물의 입체적인 표현을 강조하기 위해 그려 넣는 것으로 실시설계도나 시공도에 주로 사용된다.

43. 주거공간을 주행동에 따라 개인공간, 사회공간, 노동공산 등으로 구분할 때, 다음 중 사회공간에 해당되지 않는 것은?

가. 거실	나. 식당

다. 서재	라. 응접실

44. 건축제도용지 중 A0 용지의 크기는?

가. 594x841㎜	나. 841x1189㎜

다. 1189x1090㎜	라. 1099x1200㎜

45. 직경 13㎜의 이형철근을 200㎜ 간격으로 배치할 때 도면표시 방법으로 옳은 것은?

가. D13 #200	나. D13 @200

다. ∅13 #200	라. ∅13 @200

46. 소방대 전용 소호전인 송수구를 통하여 실내로 물을 공급하여 소화 활동을 하는 것으로, 지하층의 일반화재 진압 등에 사용되는 소방시설은?

가. 드렌처설비	나. 연결살수설비

다. 스프링쿨러설비	라. 옥외소화전설비

47. 건축도면 중에 평면도에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 계획 설계도에 해당된다.

나. 실의 배치 및 크기가 표현된다.

다. 건축물의 외관을 나타내는 직립투상도이다.

라. 천장 높이, 지붕물매, 처마길이 등이 표현된다.

48. 건축도면에서 굵은 실선으로 표시하여야 하는 것은?

가. 해칭선	나. 절단선

다. 단면선	라. 치수선

49. 부엌과 식당을 겸용하는 다이닝 키친(dining kitchen)의 가장 큰 장점은?

가. 침식분리가 가능하다.

나. 주부의 동선이 단축된다.

다. 휴식, 접대 장소로 유리하다.

라. 이상적인 식사 분위기 조성에 유리하다.

50. 전개도에 표현되는 사항에 해당되지 않는 것은?

가. 반자 높이	나. 가구의 입면

다. 기초의 형태	라. 걸레받이 형태

51. 전압의 종류에서 저압에 해당하는 기준은?

가. 직류 100V 이하, 교류 220V 이하

나. 직류 350V 이하, 교류 420V 이하

다. 직류 750V 이하, 교류 600V 이하

라. 직류 900V 이하, 교류 1000V 이하

52. 배수트랩의 봉수 파괴 원인과 가장 거리가 먼 것은?

가. 증발	나. 통기 작용

다. 모세관 현상	라. 자기 사이펀 작용

53. 건축물의 묘사에 있어서 묘사 도구로 사용하는 연필에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 다양한 질감 표현이 가능하다.

나. 밝고 어두움의 명암 표현이 불가능하다.

다. 지울 수 있으나 번지거나 더러워질 수 있다.

라. 심의 종류에 따라서 무른 것과 딱딱한 것으로 난어진다.

54. 증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 예열시간이 온수난방에 비해 짧다.

나. 난방의 쾌감도가 온수난방보다 높다

다. 방열면적을 온수난방보다 작게 할 수 있다.

라. 증발잠열을 이용하기 때문에 열의 운반능력이 크다.

55. 다음의 건축물의 생산과정 중 가장 마지막 단계는?

가. 시공	나. 기획

다. 제도	라. 설계

56. 실내 색채 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 주가 되는 색을 명확히 선정한다.

나. 사용되는 색의 수는 되도록 많게 한다.

다. 각 실의 위치, 밝기, 조명 등의 영향을 고려한다.

라. 색의 팽창과 수축성에 따른 실의 확대, 축소감에 유의한다.

57. 대지면적에 대한 건축면적의 비율을 의미하는 것은?

가. 용적률	나. 건폐율

다. 점유율	라. 수용률

58. 계단실(홀)형 아파트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 프라이버시 확보가 좋다.

나. 동선이 짧아 출입이 용이하다.

다. 엘리베이터 효율이 가장 우수하다.

라. 통행 부분(공용 면적)의 면적이 작다.

59. 주거 단지의 단위 중 초등학교를 중심으로 한 단위는?

가. 근린지구	나. 인보구

다. 근린분구	라. 근린주구

60. 다음 설명에 알맞은 부엌 가구의 배치 유형은?

- 양쪽 벽면에 작업대가 마주 보도록 배치한 것으로 부엌의 폭이 길이에 비해 넓은 부엌의 형태로 적당한 형식이다.

- 작업 동선은 줄일 수 있지만 몸을 앞뒤로 바꾸는데 불편하다.

가. 일자형	나. L자형

다. 병렬형	라. 아일랜드형

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	다	라	라	다	다	가	가	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	가	나	나	라	가	가	다	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	나	다	가	나	라	가	다	다	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	나	라	가	다	나	라	라	라	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	라	다	나	나	나	나	다	나	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	나	나	나	가	나	나	다	라	다

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)