1. 조적조에서 문꼴 상호간 수평거리는 그 벽두께의 몇 배 이상으로 하는가?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2012.10.20)

가. 2	나. 3

다. 4	라. 5

2. 다음 중 열의 차단으로 더위를 막기 위해 축조된 구조는?

가. 방서구조	나. 방한구조

다. 방충구조	라. 방청구조

3. 철골공사 시 바닥슬래브를 타설하기 전에, 철골보 위에 설치하여 바닥판 등으로 사용하는 절곡된 얇은 판의 부재는?

가. 윙플레이트	나. 데크플레이트

다. 베이스플레이트	라. 메탈리스

4. 다음 ( ) 안에 적당한 것은?

내력벽 길이의 총합계를 그 층의 건물면적으로 나눈 값을 벽량이라 하는데, 보강블록조의 내력벽의 벽량은 (  )㎝/㎡ 이상으로 한다.

가. 5	나. 15

다. 25	라. 35

5. 벽돌벽 줄눈에서 상부의 하중을 전 벽면에 균등하게 분포시키도록 하는 줄눈은?

가. 빗줄눈	나. 막힌줄눈

다. 통줄눈	라. 오목줄눈

6. 다음 중 지붕의 빗물을 지상으로 유도하기 위해 설치하는 것은?

가. 아스팔트 루핑	나. 선홈통

다. 기와	라. 석면 슬레이트

7. 철근콘크리트 보에서 압축철근을 사용하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

가. 전단내력 증진	나. 장기처짐 감소

다. 연성거동 증진	라. 늑근의 설치용이

8. 목조 구조물에서 수평력을 주로 분담시키기 위하여 설치하는 부재는?

가. 깔도리	나. 가새

다. 토대	라. 기둥

9. 다음 중 철골조에서 기둥과 기초의 접합부에 사용되는 것이 아닌 것은?

가. 베이스 플레이트	나. 윙플레이트

다. 리브	라. 스티프너

10. 특수 지지 프레임을 두 지점에 세우고 프레임 상부 새들(saddle)을 통해 케이블(cable)을 걸치고 여기서 내린 로프로 도리를 매다는 구조는 무엇인가?

가. 현수 구조	나. 절판 구조

다. 셸 구조	라. 트러스 구조

11. 목조 양식지붕틀의 기둥 상부를 연결하여 지붕틀의 하중을 기둥에 전달하는 부재로 크기는 기둥 단면과 같게 하는 것은?

가. 층도리	나. 처마도리

다. 깔도리	라. 토대

12. 목조 왕대공지붕틀의 구성부재와 관련 없는 것은?

가. 빗대공	나. 우미랑

다. ㅅ자보	라. 달대공

13. 미닫이 창호와 거의 같은 구조이며, 우리나라 전통건축에서 많이 볼 수 있는 창호로 칸막이 기능을 가지고 있는 것은?

가. 접이 창호	나. 미서기 창호

다. 붙박이 창호	라. 자재 창호

14. 다음 중 철근콘크리트구조의 내진벽에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 내진벽은 수평 하중에 대하여 저항할 수 있도록 설계된 벽체이다.

나. 평면상으로 둘 이상의 교점을 가지도록 배치한다.

다. 하중을 벽체가 고르게 부담할 수 있도록 배치한다.

라. 내진벽은 상부층에 많이 배치하는 것이 바람직하다.

15. 구조형식 중 삼각형 뼈대를 하나의 기본형으로 조립하여 각 부재에는 축방향력만 생기도록 한 구조는?

가. 트러스 구조	나. PC 구조

다. 플랫 슬래브 구조	라. 조적 구조

16. 구조의 구성 방식에 의한 분류 중 구조체인 기둥과 보를 부재의 접합에 의해서 축조하는 방법으로 목구조. 철골구조 등을 의미하는 것은?

가. 조적식 구조	나. 가구식 구조

다. 습식 구조	라. 건식 구조

17. 다음 중 동바리 마루의 구성요소가 아닌 것은?

가. 인방	나. 멍에

다. 장선	라. 동바리돌

18. 벽돌조 내력벽의 두께는 당해 벽높이의 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

가. 1/12	나. 1/15

다. 1/18	라. 1/20

19. 철근콘크리트 기둥에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 기둥의 주근을 감싸고 있는 철근을 늑근이라 한다.

나. 한 건물에서는 기둥의 간격을 다르게 하는 것이 유리하다.

다. 기둥의 축방향 주철근의 최소 개수는 직사각형 기둥의 경우 4개이다.

라. 기둥의 주근은 단면상 한쪽에만 배치하는 것이 유리하다.

20. 보를 없애고 바닥판을 두껍게 해서 보의 역할을 겸하도록 한 구조로서, 하중을 직접 기둥에 전달하는 슬래브는?

가. 장방향슬래브	나. 장성슬래브

다. 플랫슬래브	라. 워플슬래브

21. 포틀랜드시멘트 클링커에 철용광로로부터 나온 슬래그를 급랭한 급랭슬래그를 혼합하여 이에 응결시간 조정용 석고를 혼합하여 분쇄한 것으로 수화열이 적어 매스콘크리트용으로 사용할 수 있는 시멘트는?

가. 백색포틀랜드시멘트	나. 조강포틀랜드시멘트

다. 고로시멘트	라. 알루미나시멘트

22. 다음 중 결로 방지용으로 가장 알맞은 유리는?

가. 접합유리	나. 강화유리

다. 망입유리	라. 복층유리

23. FRP는 어떤 합성수지의 성형품인가?

가. 요소수지	나. 페놀수지

다. 멜라민 수지	라. 불포화 폴리에스테르 수지

24. 목재를 벌목하기에 가장 적당한 계절로 짝지어 진 것은?

가. 봄-여름	나. 여름-가을

다. 가을-겨울	라. 겨울-봄

25. 아스팔트나 피치처럼 가열하면 연화하고, 벤젠·알코올 등의 용제에 녹는 흑갈색의 점성질 반고체 물질로 도로의 포장, 방수재, 방진재로 사용되는 것은?

가. 도장재료	나. 미장재료

다. 역청재료	라. 합성수지 재료

26. 대리석, 사문암, 화강암 등의 쇄석을 종석으로 하여 백색 포틀랜드시멘트에 안료를 섞어 천연석재와 유사하게 성형시킨 것은?

가. 점판암	나. 석회석

다. 인조석	라. 화강암

27. 방청도료에 사용되는 안료로서 부적합한 것은?

가. 크롬산아연	나. 연단

다. 산화철	라. 티탄백

28. 무수석고가 주재료이며 경화한 것은 강도와 표면경도가 큰 재료로서 킨즈 시멘트라고도 불리우는 것은?

가. 돌로마이터 플라스터	나. 질석 모르타르

다. 경석고 플라스터	라. 순석고 플라스터

29. 다음 중 유성 페인트의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 주성분은 보일류와 안료이다.

나. 광택을 좋게 하기 위하여 바니시를 가하기도 한다.

다. 수성페인트에 비해 건조시간이 오래 걸린다.

라. 콘크리트에 가장 적합한 도료이다.

30. 다음 중 콘크리트의 시공연도 시험방법으로 주로 쓰이는 것은?

가. 슬럼프시험	나. 낙하시험

다. 체가름시험	라. 표준관입시험

31. 다음 중 목재의 장점에 해당하는 것은?

가. 내화성이 뛰어나다.

나. 재질과 강도가 결 방향에 관계없이 일정하다.

다. 충격 및 진동을 잘 흡수한다.

라. 함수율에 따라 팽창과 수축이 작다.

32. 변성암의 일종으로 색과 무늬가 아름답고 연마하면 아름다운 광택이 있어 실내장식용 건축재로 많이 사용되는 것은?

가. 화강암	나. 대리석

다. 사암	라. 석회암

33. 청동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 구리와 주석과의 합금이다.

나. 황동보다 내식성이 작으며 주조하기 어렵다.

다. 청동에 속하는 포금은 약간의 아연, 납을 포함한 구리 합금이다.

라. 표면은 특우의 아름다운 청록색으로 되어 있어 장식철물, 공예재료 등에 많이 쓰인다.

34. 다음 중 여닫이문에 사용되지 않는 창호용 철물은?

가. 도어체크	나. 플로어힌지

다. 자유경첩	라. 레일

35. 목부 바탕에 바탕칠을 한 다음 재벌칠의 흡수를 방지하기 위하여 쓰이는 것은?

가. 끝손질 래커	나. 래커에나멜

다. 우드 실러	라. 녹막이 페인트

36. 다음 중 목재의 심재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 목질부 중 수심 부근에 있는 부분을 말한다.

나. 변형이 적고 내구성이 있어 이용가치가 크다.

다. 오래된 나무일수록 폭이 넓다.

라. 색깔이 엷고 비중이 적다.

37. 목재의 공극이 전혀 없는 상태의 비중을 무엇이라 하는가?

가. 기건 비중	나. 절건 비중

다. 진 비중	라. 겉보기 비중

38. 다음 중 혼화제인 A.E제에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 사용 수량을 줄여 블리딩(bleeding)이 감소한다.

나. 화학작용에 대한 저항성을 저감시킨다.

다. 콘크리트의 압축강도를 증가시킨다.

라. 철근의 부착강도를 증가시킨다.

39. 테라코타는 주로 어떤 목적으로 건축물에 사용 되는가?

가. 장식재	나. 보온재

다. 방수재	라. 방진재

40. 다음 중 물과 화학 반응을 일으켜 경화하는 수경성 재료는?

가. 시멘트 모르타르	나. 돌로마이트 플라스터

다. 회반죽	라. 회사벽

41. 다음 설명에 알맞은 주택의 실구성형식은?

- 소규모 주택에서 많이 사용된다.

- 거실 내에 부엌과 식사실을 설치한 것이다.

- 실을 효율적으로 이용할 수 있다.

가. K 형	나. DK 형

다. LD 형	라. LDK 형

42. 다음은 건축물의 층수 산정에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 내용은?

층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높이 (   )마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정한다.

가. 2m	나. 3m

다. 4m	라. 5m

43. 건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은?

가. 기숙사	나. 연립주택

다. 다가구주택	라. 다세대주택

44. 실제 길이 3m는 축척 1/30 도면에서 얼마로 나타내는가?

가. 1㎝	나. 10㎝

다. 3㎝	라. 30㎝

45. 다음 중 근린생활권의 주택지의 단위에 속하지 않는 것은?

가. 인보구	나. 가로 구역

다. 근린 분구	라. 근린 주구

46. 부엌 가구의 배치 유형 중 양쪽 벽면에 작업대가 마주 보도록 배치한 것으로 부엌의 폭이 길이에 비해 넓은 부엌의 형태에 적당한 것은?

가. -자형	나. L자형

다. 병렬형	라. 아일랜드형

47. 욕실 바닥의 물을 배수할 때 주로 사용되는 트랩은?

가. 드럼트랩	나. U트랩

다. P트랩	라. 벨트랩

48. 주택의 각 실의 위치를 결정할 때 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

가. 일조	나. 동선

다. 시공순서	라. 프라이버시

49. 건축물과 관련된 각종 배경의 표현 방법으로 가장 알맞은 것은?

가. 배경을 다양하게 표현한다.

나. 표현은 항상 섬세하게 하도록 한다.

다. 건물을 이해할 수 있도록 배경을 다소 크게 그린다.

라. 건물보다 앞쪽의 배경은 사실적으로 뒤쪽의 배경은 단순하게 표현한다.

50. 창호의 재질별 기호가 옳지 않은 것은?

가. W : 목재	나. SS : 강철

다. P : 합성수지	라. A : 알루미늄

51. 건축도면의 치수 기입방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.

나. 치수 기입은 치수선 중앙 아랫부분에 기입하는 것이 원칙이다.

다. 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 오른쪽에서 왼쪽으로, 위로부터 아래로 읽을 수 있도록 기입한다.

라. 치수선의 양끝은 화살 또는 점으로 혼용해서 사용할 수 있으며 같은 도면에서 치수선이 작은 것은 점으로 표시한다.

52. 급기와 배기에 모두 기계 장치를 사용한 환기 방식으로 실내외의 압력차를 조정할 수 있는 것은?

가. 중력환기법	나. 제1종 환기법

다. 제2종 환기법	라. 제3종 환기법

53. 벽돌조에 있어서 1.0B 공간쌓기의 벽두께로 옳은 것은? (단, 벽돌은 표준형을 사용하고, 공간은 75㎜로 한다.)

가. 180㎜	나. 255㎜

다. 265㎜	라. 285㎜

54. 건물벽 직각 방향에서 건물의 모습을 그린 도면은?

가. 평면도	나. 배치도

다. 입면도	라. 단면도

55. 다음에서 설명하는 묘사방법으로 옳은 것은?

- 선으로 공간을 한정시키고 명암으로 음영을 넣는 방법

- 평면은 같은 명암의 농도로 하여 그리고 곡면은 농도의 변화를 주어 묘사

가. 단선에 의한 묘사방법

나. 명암 처리만으로 방법

다. 여러 선에 의한 묘사방법

라. 단선과 명암에 의한 묘사방법

56. 건축설계 진행과정으로 옳은 것은?

가. 조건파악 - 기본계획 - 기본설계 - 실시설계

나. 조건파악 - 기본설계 - 실시설계 - 기본계획

다. 조건파악 - 기본설계 - 기본계획 - 실시설계

라. 조건파악 - 기본계획 - 실시설계 - 기본설계

57. 조명과 관련된 단위의 연결이 옳지 않은 것은?

가. 광속: N	나. 광도: cd

다. 휘도: nt	라. 조도: lx

58. 벽과 같은 고체를 통하여 고체 양쪽의 유체에서 유체로 열이 전해지는 현상은?

가. 열복사	나. 열대류

다. 열관류	라. 열전도

59. 어떤 하나의 색상에서 무채색의 포함량이 가장 적은 색은?

가. 명색	나. 순색

다. 탁색	라. 암색

60. 다음 중 건축법상 “건축” 에 속하지 않는 것은?

가. 재축	나. 증축

다. 이전	라. 대수선

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	가	나	나	나	나	가	나	라	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	나	나	라	가	나	가	라	다	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	라	라	다	다	다	라	다	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	나	나	라	다	라	다	가	가	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	다	나	나	다	라	다	라	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	나	나	다	라	가	가	다	나	라

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)