1. 다음 중 철골구조에서 H자 형강보의 플랜지 부분에 커버 플레이트를 사용하는 가장 주된 목적은?

건시스템 http://www.gunsys.com	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2013.1.27)

가. H형강의 부식을 방지하기 위해서

나. 집중하중에 의한 전단력을 감소시키시 위해서

다. 덕트 배관 등에 사용할 수 있는 개구부분을 확보하기 위해서

라. 휨내력의 부족을 보충하기 위해서

2. 블록구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 블록구조는 지진 등과 같은 수평력에 약하지만, 보강철근을 사용하면 수평력에 견딜 수 있는 힘이 증가한다.

나. 보강블록조는 뼈대를 철근콘크리트구조니 철골구조로 하고 칸막이벽으로서는 블록을 쌓는 방식이다.

다. 거푸집플록조는 살두께가 얇고 속이 비어 있는 ㄱ자형, ㄷ자형, T자형, ㅁ자형으로 블록에 철근을 배근하여 콘크리트를 채워 벽체를 만드는 방식이다.

라. 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥 면적은 80㎡를 넘지 않도록 한다.

3. 다음 그림은 케이블을 이용한 구조시스템 중 하나이다. 서해대교에서 볼 수 있는, 그림과 같은 다리의 구조형식을 무엇이라 하는가?

가. 현수교	나. 사장교

다. 아치교	라. 게르버교

4. 창호 종류 중 방풍을 목적으로 풍소란을 설치하는 것은?

가. 미서기문	나. 양판문

다. 플러시문	라. 회전문

5. 건물의 외벽에서 지붕 머리를 연결하고 지봉보를 받아 지부의 하중을 기둥에 전달하는 가로재는?

가. 토대	나. 처마도리

다. 서까래	라. 층도리

6. 목구조 접합부와 그 접합부에 사용되는 철물이 적절하게 연결되지 않은 것은?

가. 왕대공과 평보 - 감잡이쇠

나. 평기둥과 층도리 - 띠쇠

다. 큰보와 작은보 - 안장쇠

라. 토대와 기둥 - 앵커 볼트

7. 막구조 중 막의 무게를 케이블로 지지하는 구조는?

가. 공조막구조	나. 현수막구조

다. 공기막구조	라. 하이브리드 막구조

8. 구조물의 지점의 종류 중 이동과 회전이 불가능한 지점 상태로 반력은 수평반력과 수직반력 그리고 모멘트 반력이 생기는 것은?

가. 회전단	나. 이동단

다. 활절	라. 고정단

9. 다음 중 상부에서 오는 하중을 받지 않는 비내력벽은?

가. 조적식블록조	나. 보강블록조

다. 거푸집블록조	라. 장막벽블록조

10. 다음 중 계단의 모양에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

가. 곧은 계단	나. 돌음 계단

다. 꺽인 계단	라. 피난 계단

11. 조적조 공간벽의 외부에서 보이는 벽에 많이 쓰이는 조적방법은?

가. 길이 쌓기	나. 마구리 쌓기

다. 옆세워 쌓기	라. 세워 쌓기

12. 벽의 종류와 역할에 대하여 가장 바르게 연결한 것은?

가. 공간벽 - 벽돌 절감

나. 전단벽 - 테두리보 설치용이

다. 플라잉 월(flying wall) - 횡력 보강

라. 부축벽(buttress) - 기둥 수량 감소

13. 공간 벽돌 쌓기에서 표준형 벽돌로 바깥벽은 0.5B, 공간 90㎜, 안벽 1.0B로 할 때 총 벽체 두께는?

가. 290㎜	나. 310㎜

다. 360㎜	라. 380㎜

14. 다음 중 인장력이 필요한 구조는?

가. 트러스	나. 막구조

다. 절판구조	라. 돔구조

15. 강구조의 기둥 종류 중 앵글·채널 등으로 대판을 플랜지에 직각으로 접합한 것은?

가. H형강기둥	나. 래티스기둥

다. 격자기둥	라. 강관기둥

16. 지붕물매의 결정 요소가 아닌 것은?

가. 건축물 용도	나. 처마돌출 길이

다. 간사이 크기	라. 지붕이기 재료

17. 철근콘크리트구조에서 철근의 피복두께를 가장 크게 해야 할 곳은?

가. 기둥	나. 보

다. 기초	라. 계단

18. 바닥판의 주근을 연결하고 콘크리트의 수축, 온도변화에 의한 열응력에 따른 균열을 방지하는데 유효한 철근을 무엇이라 하는가?

가. 굽힘 철근	나. 늑근

다. 띠철근	라. 배력근

19. 벽돌 벽체 내쌓기의 내미는 한도는?

가. 1.0B	나. 1.5B

다. 2.0B	라. 2.5B

20. 건물의 기초전체를 하나의 판으로 구성한 기초는?

가. 줄기초	나. 독립기초

다. 복합기초	라. 온통기초

21. 재료에 외력을 가했을 때 작은 변형만 나타나도 파괴되는 성질을 의미하는 것은?

가. 전성	나. 취성

다. 탄성	라. 연성

22. 다음 중 재료와 그 사용용도의 연결이 옳지 않은 것은?

가. 테라죠 - 벽, 바닥의 수장재

나. 트래버틴 - 내벽 등의 수장재

다. 타일 - 내외벽, 바닥의 수장재

라. 테라코타 - 흡음재

23. 벽 또는 천장 재료에 요구되는 성질과 가장 거리가 먼 것은?

가. 열전도율이 커야 한다.

나. 외관이 아름다워야 한다.

다. 가공이 용이해야 한다.

라. 방음 성능이 좋아야 한다.

24. 유리에 함유되어 있는 성분 가운데 자외선을 차단하는 중성분이 되는 것은?

가. 황산나트륨(NaS0₄)	나. 탄산나트륨(Na₂Co₃)

다. 산화제2철(Fe₂O₃)	라. 산화제1철(FeO)

25. 한국산업표준(KS)에 규정되어 있지 않은 것은?

가. 제품의 품질	나. 제품의 모양

다. 제품의 시험법	라. 제품의 생산자

26. 석재의 표면마감 방법이 나머지 셋과 다른 것은?

가. 정다듬	나. 혹두기

다. 버너마감	라. 도드락 다듬

27. 시멘트의 강도에 영향을 주는 주요 요인이 아닌 것은?

가. 분말도	나. 비빔장소

다. 풍화정도	라. 사용하는 물의 양

28. 다음 중 복층유리(pair glass)의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 흡음	나. 단열

다. 결로방지	라. 방음

29. 목재 방부제 중 방부력이 우수하고 염가이나 도포부분이 갈색이고 냄새가 강하여 실내에서 사용할 수 없는 것은?

가. 콜타르	나. 불화소다

다. 크로오소트	라. 염화아연

30. 한중 또는 수중, 긴급공사를 시공할 때 가장 적합한 시멘트는?

가. 보통 포틀랜드 시멘트

나. 중용열 포틀랜드 시멘트

다. 백색 포틀랜드 시멘트

라. 조강 포틀랜드 시멘트

31. 다음 금속재료 중 X선 차단성이 가장 큰 것은?

가. 납	나. 구리

다. 철	라. 아연

32. 다음 건축재료 중 천연재료에 속하는 것은?

가. 목재	나. 철근

다. 유리	라. 고분자재료

33. 콘크리트의 장점이 아닌 것은?

가. 압축 강도가 크다.

나. 자체 하중이 작다.

다. 내화성이 우수하다.

라. 내구적이다.

34. 재료의 응력-변형도 관계에서 기해진 외부의 힘을 제거하였을 때 잔류변형 없이 원형으로 되돌아오는 경계점은?

가. 인장강도점	나. 탄성한계점

다. 상위항복점	라. 하위항복점

35. 바닥 재료의 분류 중 유기질 재료에 속하지 않는 것은?

가. 고무계	나. 유지계

다. 금속계	라. 섬유계

36. 포졸란(pozzolan)을 사용한 콘크리트의 특징 중 옳지 않은 것은?

가. 수밀성이 높아진다.

나. 수화 발열량이 적어진다.

다. 경화작용이 늦어지므로 조기 강도가 낮아진다.

라. 블리딩이 증가된다.

37. 구리 및 구리 합금에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 구리와 주석의 합금을 황동이라 한다.

나. 구리는 맑은 물에서는 녹이 나지 않은나 염수(鹽水)에서는 부식된다.

다. 청동은 황동과 비교하여 주조성이 우수하고 내식성도 좋다.

라. 구리는 연성이고 가공성이 풍부하여 판재, 선, 봉 등으로 만들기가 용이하다.

38. 회반죽이 공기 중에서 굳어질 때 필요한 물질은?

가. 산소	나. 수증기

다. 탄산가스	라. 질소

39. 한국산업표준(KS)의 분류기호 중 건축을 나타내는 것은?

가. K	나. W

다. E	라. F

40. 가공이 용이하고 내식성이 뛰어나 계단 논슬립, 창문의 레일, 장식 철물 및 나사, 볼트, 너트 등에 널리 사용되는 것은?

가. 황동	나. 구리

다. 알루미늄	라. 연철

41. 스킵플로어형 공동주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 구조 및 설비계획이 용이하다.

나. 주택 내의 공간의 변화가 있다.

다. 통풍·채광의 확보가 용이하다.

라. 엘리베이터의 효율적 운행이 가능하다.

42. 세정밸브식 대변기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 대변기의 연속사용이 가능하다.

나. 일반 가정용으로는 거의 사용되지 않는다.

다. 세정음은 유수음도 포함되기 때문에 소음이 크다.

라. 레버의 조작에 의해 낙차에 의한 수압으로 대변기를 세척하는 방식이다.

43. 건축물의 묘사와 표현 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 일반적으로 건물의 그림자는 건물 표면의 그늘보다 밝게 표현한다.

나. 윤곽선을 강하게 묘사하면 공간상의 입체를 돋보이게 하는 효과가 있다.

다. 각종 배경 표현은 건물의 배경이나 스케일, 그리고 용도를 나타내는데 꼭 필요할 때만 적당히 표현한다.

라. 그늘과 그림자는 물체의 위치, 보는 사람의 위치, 빛의 방향, 그림자가 비칠 바닥의 형태에 의하여 표현을 달리한다.

44. 실내 공기오염도의 종합적 지표로서 이용되는 오염물질은?

가. 산소	나. 질소

다. 이산화탄소	라. 아황산가스

45. 지각적으로는 구조적 높이감을 주며 심리적으로는 상승감, 존엄성 등의 느낌을 주는 선의 종류는?

가. 곡선	나. 사선

다. 수평선	라. 수직선

46. 에스컬레이터의 구성 요소 중 핸드레일 가이드 측면과 만나고 상부 커버를 형성하는 난간의 가로 요소는?

가. 뉴얼	나. 스커트

다. 난간테크	라. 내부패널

47. A2 제도지의 도면에 테두리를 만들 때 여백을 최소한 얼마나 두어야 하는가?

가. 5㎜	나. 10㎜

다. 15㎜	라. 20㎜

48. 다음 중 기초 평면도 작도시 가장 나중에 이루어지는 작업은?

가. 각 부분의 치수를 기입한다.

나. 기초 평면도의 축척을 정한다.

다. 기초의 모양과 크기를 그린다.

라. 평면도에 따라 기초 부분의 중심선을 긋는다.

49. 다음 도면에서 A가 가르키는 선의 종류로 옳은 것은?

가. 중심선	나. 해칭선

다. 절단선	라. 가상선

50. 다음 중 부엌에 설치하는 작업대의 높이로 가장 적절한 것은?

가. 450㎜	나. 600㎜

다. 850㎜	라. 1000㎜

51. 다음 중 동바리마루 바닥그리기와 관련이 없는 부재는?

가. 장선	나. 멍에

다. 달대	라. 동바리

52. 건물의 일조 조절을 위해 사용되는 것이 아닌 것은?

가. 차양	나. 루버

다. 발코니	라. 플랜지

53. 건물벽 직각 방향에서 건물의 겉모습을 그린 도면은?

가. 입면도	나. 단면도

다. 평면도	라. 배치도

54. 다음의 자동화재 탐지설비의 감지기 중 연기감지기에 해당하는 것은?

가. 광전식	나. 차동식

다. 정온식	라. 보상식

55. 주택의 주거공간을 공동공간과 개인공간으로 구분할 경우, 다음 중 개인공간에 해당하지 않는 것은?

가. 서재	나. 침실

다. 작업실	라. 응접실

56. 증기난방 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 예열시간이 온수난방에 비해 짧다.

나. 온수난방에 비해 한랭지에서 동결의 우려가 적다.

다. 증발 잠열을 이용하기 때문에 열의 운반 능력이 크다.

라. 온수난방에 비해 부하 변경에 따른 방열량 조절이 용일하다.

57. 창호의 재질·용도별 기호의 연결이 옳지 않은 것은?

가. WW: 목재 창

나. PD: 합성수지 문

다. AW: 알루미늄합금 창

라. SS: 스테인리스 스틸 셔터

58. 주택에서 부엌의 일부에 간단한 식탁을 설치하거나 식당과 부엌을 하나로 구성한 형태는?

가. 리빙 키친	나. 다이닝 치킨

다. 리빙 다이닝	라. 다이닝 테라스

59. 건축제도에서 석재의 재료 표시 기호(단면용)로 옳은 것은?

가.	나.

다.	라.

60. 건축공간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 인간은 건축공간을 조형적으로 인식한다.

나. 내부공간은 일반적으로 벽과 지붕으로 둘러싸인 건물 안쪽의 공간을 말한다.

다. 외부공간은 자연 발생적인 것으로 인간에 의해 의도적으로 만들어지지 않는다.

라. 공간을 편리하게 이용하기 위해서는 실의 크기와 모양 등이 적당해야 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	나	가	나	라	나	라	라	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	다	다	라	다	나	다	라	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	라	가	다	라	다	나	가	다	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	가	나	나	다	라	가	다	라	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	라	가	다	라	다	나	가	나	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	라	가	가	라	라	라	나	가	다

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)