건시스템(gunsys.com)	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제(2014.1.26) 재구성 모의고사

전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2014년 1월 26일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 건축구조 (20문제)						【2과목】 건축재료 (20문제)						【3과목】 건축계획및제도 (20문제)
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
1	3	2	1	3		1	2	1	1	1		3	4	1	4	4
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
4	3	3	1	4		2	4	4	1	1		3	4	2	1	2
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
4	1	4	4	2		4	2	1	2	2		3	2	2	2	1
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
3	1	4	1	2		3	3	1	3	4		1	2	4	4	1
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제)이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축구조 (20문제)

1. 지진력에 대하여 저항시킬 목적으로 구성한 벽의 종류는?

① 내진벽	② 장막벽

③ 칸막이별	④ 대린벽

2. 목조벽체에 사용되는 가새에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하기 위한 것이다.

② 가새는 45°에 가까울수록 유리하다.

③ 가새의 단면은 크면 클수록 좌굴할 우려가 없다.

④ 뼈대가 수평방향으로 교체되는 하중을 받으면 가새에는 압축응력과 인장응력이 번갈아 일어난다.

3. 철골구조에서 축방향력, 전단력 및 모멘트에 대해 모두 저항할 수 있는 접합은?

① 전단접합	② 모멘트 접합

③ 핀접합	④ 롤러접합

4. 잡석 지정을 할 필요가 없는 비교적 양호한 지반에서 사용되는 지정방식은?

① 자갈 지정

② 제자리 콘크리트 말뚝 지정

③ 나무 말뚝 지정

④ 기성제 철근 콘크리트 말뚝 지정

5. 벽돌조에서 대린벽으로 구획된 벽의 길이가 7m일 때 개구부의 폭의 합계는 총 얼마까지 가능한가?

① 1.75m	② 2.3m

③ 3.5m	④ 4.7m

6. 석구조에서 창문 등의 개구부 위에 걸쳐대어 상부에서 오는 하중을 받는 수평부재는?

① 창대돌	② 문지방돌

③ 쌤돌	④ 인방돌

7. 철근콘크리트 내진벽의 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위, 아래층에서 동일한 위치에 배치한다.

② 균형을 고려하여 평면상으로 둘 이상의 교점을 가지도록 배치한다.

③ 상부층에 많은 양의 벽체를 설치한다.

④ 하중을 고르게 부담하도록 배치한다.

8. 평면형상으로 시공이 쉽고 구조적 강성이 우수하여 대공간 지붕 구조로 적합한 것은?

① 돔구조	② 셸구조

③ 절판구조	④ PC구조

9. 재질이 가볍고 투명성이 좋아 채광을 필요로 하는 대공간 지붕 구조로 가장 적합한 것은?

① 막구조	② 셸구조

③ 절판구조	④ 케이블구조

10. 벽돌구조에서 개구부 위와 그 바로 위의 개구부와의 최소 수직거리 기준은?

① 10㎝ 이상	② 20㎝ 이상

③ 40㎝ 이상	④ 60㎝ 이상

11. 아치의 추력에 적절히 저항하기 위한 방법이 아닌 것은?

① 아치를 서로 연결하여 교점에서 추력을 상쇄

② 버트레스(buttress)설치

③ 타이바(tie bar) 설치

④ 직접 저항할 수 있는 상부구조 설치

12. 벽돌쌓기에서 길이 쌓기켜와 마구리쌓기켜를 번갈아 쌓고 벽의 모서리나 끝에 반나절이나 이오토막을 사용한 것은?

① 영식 쌓기	② 영롱 쌓기

③ 미식 쌓기	④ 화란식 쌓기

13. 계단의 종류 중 재료에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

① 석조계단	② 철근콘크리트계단

③ 목조계단	④ 돌음계단

14. 온장벽돌의 3/4크기를 의미하는 벽돌의 명칭은?

① 반절	② 이오토막

③ 반반절	④ 칠오토막

15. 2층 마루 중에서 큰보 위에 작은보를 걸고 그 위에 장선을 대고 마루널을 깐 것은?

① 동바리마루	② 짠마루

③ 홑마루	④ 납작마루

16. 조적식 구조로만 짝지어진 것은?

① 철근콘크리트구조 - 벽돌구조

② 철골구조 - 목구조

③ 벽돌구조 - 블록구조

④ 철골철근콘크리트구조 - 돌구조

17. 보강 블록조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 내력벽의 두께는 100㎜ 이상으로 한다.

② 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥 면적은 80㎡를 넘지 않아야 한다.

③ 세로철근의 양단은 각각 그 철근지름의 40배 이상을 기초판 부분이나 테두리보 또는 바닥판에 정착시켜야 한다.

④ 내력벽은 그 끝부분과 벽의 모서리부분에 12㎜ 이상의 철근을 세로로 배치한다.

18. 온도조절철근(배력근)의 역할과 가장 거리가 먼 것은?

① 균열방지	② 응력의 분산

③ 주철근 간격유지	④ 주근의 좌굴방지

19. 2방향 슬래브가 되기 위한 조건으로 옳은 것은?

① (장변/단변) 〈= 2	② (장변/단변) 〈= 3

③ (장변/단변) 〉 2	④ (장변/단변) 〉 3

20. 철근콘크리트보의 형태에 따른 철근배근으로 옳지 않은 것은?

① 단순보의 하부에는 인장력이 작용하므로 하부에 주근을 배치한다.

② 연속보에서는 지지점 부분의 하부에서 인장력을 받기 때문에, 이곳에 주근을 배치하여야 한다.

③ 내민보는 상부에 인장력이 작용하므로 상부에 주근을 배치한다.

④ 단순보에서 부재의 축에 직각인 스터럽의 간격은 단부로 갈수록 촘촘하게 한다.

【2과목】 건축재료 (20문제)

21. 원유를 증류하고 피치가 되기 전에 유출량을 제한하여 잔류분을 반고체형으로 고형화시켜 만든 것으로 지하실 방수공사에 사용되는 것은?

① 스트레이트 아스팔트	② 블로운 아스팔트

③ 아스팔트 컴파운드	④ 아스팔트 프라이머

22. 시멘트의 강도에 영향을 주는 주요 요인이 아닌 것은?

① 시멘트 분말도	② 비빔장소

③ 시멘트 풍화정도	④ 사용하는 물의 양

23. 합성수지 주원료가 아닌 것은?

① 석재	② 목재

③ 석탄	④ 석유

24. 도장에 목적과 관계하여 도장재료에 요구되는 성능과 가장 거리가 먼 것은?

① 방음	② 방습

③ 방청	④ 방식

25. 콘크리트의 각종 강도 중 가장 큰 것은?

① 압축강도	② 인장강도

③ 휨강도	④ 전단강도

26. 경질 섬유판에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 식물 섬유를 주원료로 하여 성형한 판이다.

② 신축의 방향성이 크며, 소프트 텍스라고도 불리운다.

③ 비중이 0.8 이상으로 수장판으로 사용된다.

④ 연질, 반경질 섬유판에 비하여 강도가 우수하다.

27. 회반죽 바름이 공기 중에서 경화되는 과정을 가장 옳게 설명한 것은?

① 물이 증발하여 굳어진다.

② 물과의 화학적인 반응을 거쳐 굳어진다.

③ 공기 중 산소와의 화학작용을 통해 굳어진다.

④ 공기 중 탄산가스와의 화학작용을 통해 굳어진다.

28. 합성수지의 종류별 연결이 옳지 않은 것은?

① 열경화성수지 - 멜라민 수지

② 열경화성수지 - 폴리에스테르 수지

③ 열가소성수지 - 폴리에틸렌 수지

④ 열가소성수진 - 실리콘 수지

29. 다공질벽돌에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 방음, 흡음성이 좋지 않고 강도도 약하다.

② 점토에 분탄, 톱밥 등을 혼합하여 소성한다.

③ 비중은 1.5 정도로 가볍다.

④ 톱질과 못박음이 가능하다.

30. 공사현장 등의 사용 장소에서 필요에 따라 만드는 콘크리트가 아니고, 주문에 의해 공장생산 또는 믹싱카로 제조하여 사용현장에 공급하는 콘크리트는?

① 레디믹스트 콘크리트

② 프리스트레스트 콘크리트

③ 한중 콘크리트

④ AE 콘크리트

31. 돌로마이트에 화강석 부스러기, 모래, 안료 등을 섞어 정벌바름하고 충분히 굳지 않을 때 표면에 거친 솔, 얼레빗 등을 사용하여 거친면으로 마무리하는 방법은?

① 질석 모르타르 바름

② 펄라이트 모르타르 바름

③ 바라이트 모르타르 바름

④ 리신 바름

32. 재료가 외력을 받아 파괴될 때까지의 에너지 흡수능력, 즉 외형의 변형을 나타내면서도 파괴되지 않는 성질로 맞는 것은?

① 전성	② 인성

③ 경도	④ 취성

33. 목재에 대한 장ㆍ단점을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 중량에 비해 강도와 탄성이 작다.

② 가공성이 좋다.

③ 충해를 입기 쉽다.

④ 건조가 불충분한 것은 썩기 쉽다.

34. 점토 벽돌 중 매우 높은 온도로 구워 낸 것으로 모양이 좋지 않고 빛깔은 짙으나 흡수율이 매우 적고 압축강도가 매우 큰 벽돌을 무엇이라 하는가?

① 이형 벽돌	② 과소품 벽돌

③ 다공질 벽돌	④ 포도 벽돌

35. 건축재료의 사용목적에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

① 구조 재료	② 인공 재료

③ 마감 자료	④ 차단 자료

36. 목재에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 섬유포화점 이하에서는 함수율이 감소할수록 목재 강도는 증가한다.

② 섬유표화점 이상에서는 함수율이 증가해도 목재강도는 변화가 없다.

③ 가력방향이 섬유에 평행할 경우 압축강도가 인장강도보다 크다.

④ 심재는 일반적으로 변재보다 강도가 크다.

37. 페인트 안료 중 산화철과 연단은 어떤 색을 만드는데 쓰이는가?

① 백색	② 흑색

③ 적색	④ 황색

38. 한국산업표준(KS)에서 토목, 건축부문의 분류기호는?

① F	② B

③ K	④ M

39. 건축재료 중 벽, 천장 재료에 요구되는 성질이 아닌 것은?

① 외관이 좋은 것이어야 한다.

② 시공이 용이한 것이어야 한다.

③ 열전도율이 큰 것이어야 한다.

④ 차음이 잘 되고 내화, 내구성이 큰 것이어야 한다.

40. 다음 점토제품 중 흡수율이 가장 작은 것은?

① 토기	② 석기

③ 도기	④ 자기

【3과목】 건축계획및제도 (20문제)

41. 작업 동선은 줄일 수 있지만 몸을 앞뒤로 바꾸는데 불편하며, 양쪽 벽면에 작업대가 마주 보도록 배치한 것으로 부엌의 폭이 길이에 비해 넓은 부엌의 형태에 적당한 특징을 갖는 주택 부엌 가구의 배치 유형은?

① L자형	② U자형

③ 병렬형	④ 아일랜드형

42. 공간을 폐쇄적으로 완전 차단하지 않고 공간의 영역을 분할하는 상징적 분할에 이용되는 것은?

① 커튼	② 고정벽

③ 블라인드	④ 바닥의 높이차

43. LPG에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공기보다 가볍다.

② 액화석유가스이다.

③ 주성분은 프로판, 프로필렌, 부탄 등이다.

④ 석유정제 과정에서 채취된 가스를 압축 냉각해서 액화 시킨 것이다.

44. 한식 주택과 양식 주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 한식 주택의 실은 복합용도이다.

② 양식 주택의 평면은 실의 기능별 분화이다.

③ 한식 주택은 개구부가 크며 양식 주택은 개구부가 작다.

④ 한식 주택에서 가구는 주요한 내용물로서의 기능을 한다.

45. 주택계획에서 다이닝 키친(Dining Kitchen)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공간 활용도가 높다.

② 주부의 동선이 단축된다.

③ 소규모 주택에 적합하다.

④ 거실의 일단에 식탁을 꾸며 놓은 것이다.

46. 다음 중 물체의 절단한 위치를 표시하거나, 경계선으로 사용되는 선은?

① 굵은 실선	② 가는 실선

③ 일점 쇄선	④ 파선

47. “습도가 높은 공기를 냉각하여 공기 중의 수분이 그 이상은 주증기로 존재할 수 없는 한계를 (  )라 하며, 이 공기가 (  )이하의 차가운 벽면 등에 닿으면 그 벽면에 물방울이 생긴다. 이를 결로현상이라 한다.” ( )안에 알맞은 것은?

① 절대습도	② 상대습도

③ 습구온도	④ 노점온도

48. 다음 중 공간의 레이아웃(layout)과 가장 밀접한 관계를 갖는 것은?

① 재료계획	② 동선계획

③ 설비계획	④ 색채계획

49. 과전류가 통과하면 가열되어 끊어지는 용융 회로개방형의 가용성 부분이 있는 과전류보호장치는?

① 퓨즈	② 차단기

③ 배전반	④ 단로스위치

50. 투시도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 투시도에 있어서 투사선은 관측자의 시선으로서, 화면을 통과하여 시점에 모이게 된다.

② 투사선이 1점으로 모이기 때문에 물체의 크기는 화면 가까이 있는 것보다 먼 곳에 있는 것이 커 보인다.

③ 투시도에서 수평면은 시점높이와 간은 평면위에 있다.

④ 화면에 평행하지 않은 평행선들은 소점으로 모인다.

51. 건축법상 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선하거나 일부 증축하는 행위로 정의되는 것은?

① 재축	② 개축

③ 리모델링	④ 리노베이션

52. 주택의 동선 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상호간의 상이한 유형의 동선은 분리한다.

② 교통량이 많은 동선을 가능한 길게 처리하는 것이 좋다.

③ 가사노동의 동선은 가능한 남측에 위치시키는 것이 좋다.

④ 개인, 회사, 기사노동권의 3개 동선은 상호간 분리하는 것이 좋다.

53. 공동주택의 2세대 이상이 공동으로 사용하는 복도의 유효폭은 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 갓복도의 경우)

① 90㎝	② 120㎝

③ 150㎝	④ 180㎝

54. 급기와 배기측에 송풍기를 설치하여 정확한 환기량과 급기량 변화에 의해 실내압을 정압(＋) 또는 부압(-)으로 유지할 수 있는 환기 방법은?

① 중력환기	② 제1종 환기

③ 제2종 환기	④ 제3종 환기

55. 스터럽(늑근)이나 띠철근을 철근 배근도에서 표시할 때 일반적으로 사용하는 선은?

① 가는 실선	② 파선

③ 굵은 실선	④ 이점 쇄선

56. 에스컬레이터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수송능력이 엘리베이터에 비해 작다.

② 대기시간이 없고 연속적인 수송설비이다.

③ 연속 운전되므로 전원설비에 부담이 적다.

④ 건축적으로 점유면적이 적고, 건물에 걸리는 하중이 분산된다.

57. 어떤 두 색이 맞붙어 있을 경우, 그 경계의 언저리가 경계로부터 멀리 떨어져 있는 부분보다 색의 3속성별로 색상대비, 명도대비, 채도대비의 현상이 더욱 강하게 일어나는 색의 대비와 관련된 현상은?

① 동시 대비	② 연변 대비

③ 한란 대비	④ 유사 대비

58. 건축도면에 선을 그을 때 유의사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 선과 선이 각을 이루어 만나는 곳은 정확하게 작도가 되도록 한다.

② 선의 굵기를 조절하기 위해 중복하여 여러 번 긋지 않도록 한다.

③ 파선이나 점선은 선의 길이와 간격이 일정해야 한다.

④ 선 굵기는 도면의 축척이 다르더라도 항상 일정해야 한다.

59. 건축물의 묘사 도구 중 여러 가지 색상을 가지고 있고, 색층이 일정하고, 도면이 깨끗하고 선명하며 농도를 정확히 나타낼 수 있는 것은?

① 연필	② 물감

③ 색연필	④ 잉크

60. 다음의 단면용 재료 표시 기호가 의미하는 것은?

① 석재	② 인조석

③ 벽돌	④ 목재 치장재