건시스템(gunsys.com)	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제(2014.4.6) 재구성 모의고사

전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2014년 4월 6일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 건축구조 (20문제)						【2과목】 건축재료 (20문제)						【3과목】 건축계획및제도 (20문제)
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
3	4	2	2	4		4	2	2	1	1		4	4	1	4	4
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
4	2	2	4	2		4	2	2	4	1		3	1	3	1	1
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
1	1	3	2	4		2	3	3	2	1		4	1	1	4	3
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
2	3	1	2	2		4	4	3	3	1		3	4	3	3	3
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축구조 (20문제)

1. 철근 콘크리트구조의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 내구, 내화, 내풍적이다.

② 목구조에 비해 자체중량이 크다.

③ 압축력에 비해 인장력에 대한 저항능력이 뛰어나다.

④ 시공의 정밀도가 요구된다.

2. 입체트러스의 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 방향에 대한 응력을 전달하기 위하여 절점은 항상 자유로운 핀(pin) 집합으로만 이루어져야 한다.

② 풍하중과 적설하중은 구조계산 시 고려하지 않는다.

③ 기하학적인 곡면으로는 구조적 결함이 많이 발생하기 때문에 주로 평면 형태로 제작된다.

④ 구성부재를 규칙적인 3각형으로 배열하면 구조적으로 안정이 된다.

3. 강구조의 주각부분에 사용되지 않는 것은?

① 윙 플레이트	② 데크 플레이트

③ 베이스 플레이트	④ 클립 앵글

4. 보가 없이 바닥판을 기둥이 직접 지지하는 슬래브는?

① 드롭패널	② 플랫슬래브

③ 캐피탈	④ 워플슬래브

5. 벽돌조에서 내력벽의 두께는 당해 벽높이의 최소 얼마 이상으로 해야 하는가?

① 1/8	② 1/12

③ 1/16	④ 1/20

6. 목조 벽체에 들어가지 않는 것은?

① 샛기둥	② 평기둥

③ 가새	④ 주각

7. 강구조의 특징을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

① 강도가 커서 부재를 경량화 할 수 있다.

② 콘크리트 구조에 비해 강도가 커서 바닥진동 저감에 유리하다.

③ 부재가 세장하여 좌굴하기 쉽다.

④ 연성구조이므로 취성파괴를 방지할 수 있다.

8. 블록구조에 테두리보를 설치하는 이유로 옳지 않은 것은?

① 횡력에 의해 발생하는 수직균열의 발생을 막기 위해

② 세로철근의 정착을 생략하기 위해

③ 하중을 균등히 분포시키기 위해

④ 집중하중을 받는 블록의 보강을 위해

9. 은행, 호텔 등의 출입구에 통풍, 기류를 방지하고 출입인원을 조절할 목적으로 쓰이며 원통형을 기준으로 3~4개의 문으로 구성된 것은?

① 미닫이문	② 플러시문

③ 양판문	④ 회전문

10. 기둥과 기둥 사이의 간격을 나타내는 용어는?

① 아치	② 스팬

③ 트러스	④ 버트레스

11. 벽돌쌓기 방법 중 프랑스식 쌓기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 한 켜 안에 길이쌓기와 마구리쌓기를 병행하여 쌓는 방법이다.

② 처음 한 켜는 마구리쌓기, 다음 한 켜는 길이쌓기를 교대로 쌓는 방법이다.

③ 5~6켜는 길이쌓기로 하고, 다음 켜는 마구리쌓기를 하는 방식이다.

④ 모서리 또는 끝부분에 칠오토막을 사용하여 쌓는 방법이다.

12. 목재 왕대공 지붕틀에 사용되는 부재와 연결철물의 연결이 옳지 않은 것은?

① ㅅ자보와 평보 - 안장쇠

② 달대공과 평보 - 볼트

③ 빗대공과 왕대공 - 꺽쇠

④ 대공 밑잡이와 왕대공 - 볼트

13. 연약지반에 건축물을 축조할 때 부동침하를 방지하는 대책으로 옳지 않은 것은?

① 건물의 강성을 높일 것

② 지하실을 강성체로 설치할 것

③ 건물의 중량을 크게 할 것

④ 건물은 너무 길지 않게 할 것

14. 철근콘크리트 기초보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 부동 침하를 방지한다.

② 주각의 이동이나 회전을 원활하게 한다.

③ 독립기초를 상호간 연결한다.

④ 지진 발생 시 주각에서 전달되는 모멘트에 저항한다.

15. 건물의 주요 뼈대를 공장제작한 후 현장에 운반하여 짜맞춘 구조는?

① 조적식 구조	② 습식 구조

③ 일체식 구조	④ 조립식 구조

16. 목제 플러시 문(Flush Door)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 울거미를 짜고 중간살을 25㎝ 이내의 간격으로 배치한 것이다.

② 뒤틀림 변형이 심한 것이 단점이다.

③ 양면에 합판을 교착한 것이다.

④ 위에는 조그마한 유리창경을 댈 때도 있다.

17. 벽돌 내쌓기에서 한 켜씩 내쌓을 때의 내미는 길이는?

① (1/2)B	② (1/4)B

③ (1/8)B	④ 1B

18. 철근콘크리트 구조형식으로 가장 부적합한 것은?

① 트러스 구조	② 라멘 구조

③ 플랫슬래브 구조	④ 벽식 구조

19. 내면에 균일한 인장력을 분포시켜 얇은 합성수지 계통의 천을 지지하여 지붕을 구성하는 구조는?

① 입체트러스구조	② 막구조

③ 철판구조	④ 조적식구조

20. 슬래브의 장변과 단변의 길이를 비를 기준으로 한 슬래브에 해당하는 것은?

① 플랫 슬래브	② 2방향 슬래브

③ 장선 슬래브	④ 원형식 슬래브

【2과목】 건축재료 (20문제)

21. 양털, 무명, 삼 등을 혼합하여 만든 원지에 스트레이트 아스팔트를 침투시켜 만든 두루마리 제품은?

① 아스팔트 싱글	② 아스팔트 루핑

③ 아스팔트 타일	④ 아스팔트 펠트

22. 한국산업표준(KS)의 부문별 분류 중 옳은 것은?

① A : 토건부문	② B : 기계부문

③ D : 섬유부문	④ F : 기본부문

23. 나무조각에 함성수지계 접착제를 섞어서 고열, 고압으로 성형한 것은?

① 코르크 보드	② 파티클 보드

③ 코펜하겐 리브	④ 플로어링 보드

24. 점토벽돌의 품질 결정에 가장 중요한 요소는?

① 압축강도와 흡수율	② 제품치수와 함수율

③ 인장감도와 비중	④ 제품모양과 색깔

25. 블리딩(Bleeding)과 크리프(Creep)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 블리딩이란 굳지 않은 모르타르나 콘크리트에 있어서 윗면에 물이 스며 나오는 현상을 말한다.

② 블리딩이란 콘크리트의 수화작용에 의하여 경화하는 현상을 말한다.

③ 크리프란 하중이 일시적으로 작용하면 콘크리트의 변형이 증가하는 현상을 말한다.

④ 크리프란 블리딩에 의하여 콘크리트 표면에 떠올라 침전된 물질을 말한다.

26. 금속에 열을 가했을 때 녹는 온도를 용융점이라 하는데 용융점이 가장 높은 금속은?

① 수은	② 경강

③ 스테인리스강	④ 텅스텐

27. 다공질이며 석질이 균일하지 못하고 암갈색의 무늬가 있는 것으로 물갈기를 하면 평활하고 광택이 나는 부분과 구멍과 골이 진 부분이 있어 특수한 실내장식재로 이용되는 것은?

① 테라죠(terrazzo)	② 트래버틴(travertine)

③ 펄라이트(perlite)	④ 점판암(clay stone)

28. 모자이크타일의 재질로 가장 좋은 것은?

① 토기질	② 자기질

③ 석기질	④ 도기질

29. 콘크리트의 강도 중에서 가장 큰 것은?

① 인장 강도	② 전단 강도

③ 흼 강도	④ 압축 강도

30. 혼화재료 중 혼화재에 속하는 것은?

① 포졸란	② AE제

③ 감수제	④ 기포제

31. 점토를 한번 소성하여 분쇄한 것으로서 점성 조절재로 이용되는 것은?

① 질석	② 샤모테

③ 돌로마이트	④ 고로슬래그

32. 유기재료에 속하는 건축 재료는?

① 철재	② 석재

③ 아스팔트	④ 알루미늄

33. 1종 점토벽돌의 압축강도 기준으로 옳은 것은?

① 10.78 N/㎟ 이상

② 20.59 N/㎟ 이상

③ 24.50 N/㎟ 이상

④ 26.58 N/㎟ 이상

34. 유리블록에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 장식 효과를 얻을 수 있다.

② 단열성은 우수하나 방음성이 취약하다.

③ 정방형, 장방형, 둥근형 등의 형태가 있다.

④ 대형 건물 지붕 및 지하층 천장 등 자연광이 필요한 것에 적합하다.

35. 연강판에 일정한 간격으로 금을 내고 늘려서 그물코 모양으로 만든 것으로 모르타르 바탕에 쓰이는 금속 제품은?

① 메탈라스	② 펀칭메탈

③ 알루미늄판	④ 구리판

36. 대부분의 물체에는 완전( ㉠ )체, 완전( ㉡ )체는 없으며, 대개 외력의 어느 한도 내에서는 ( ㉠ )변형을 하지만 외력이 한도에 도달하면 ( ㉡ )변형을 한다. ㉠과 ㉡에 알맞은 것은?

① ㉠ 소성, ㉡ 탄성	② ㉠ 인성, ㉡ 취성

③ ㉠ 취성, ㉡ 인성	④ ㉠ 탄성, ㉡ 소성

37. 시멘트의 응결 및 경화에 영향을 주는 요인 중 가장 거리가 먼 것은?

① 시멘트의 분말도	② 온도

③ 습도	④ 바람

38. 결로현상 방지에 가장 좋은 유리는?

① 망입유리	② 무늬유리

③ 복층유리	④ 착색유리

39. 강의 열처리 방법 중 담금질에 의하여 감소하는 것은?

① 강도	② 경도

③ 신장률	④ 전기저항

40. 건축물의 용도와 바닥 재료의 연결 중 적합하지 않은 것은?

① 유치원의 교실 – 인조석 물갈기

② 아파트의 거실 – 플로어링 블록

③ 병원의 수술실 – 전도성 타일

④ 사무소 건물의 로비 - 대리석

【3과목】 건축계획및제도 (20문제)

41. 동선의 3요소에 속하지 않는 것은?

① 속도	② 빈도

③ 하중	④ 방향

42. 주택의 현관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 한 가정에 대한 첫 인상이 형성되는 공간이다.

② 현관의 위치는 도로와의 관계, 대지의 형태 등에 의해 결정된다.

③ 현관의 조명은 부드러운 확산광으로 구석까지 밝게 비추는 것이 좋다.

④ 현관의 벽체는 저명도, 저채도의 색채로 바닥은 고명도, 고채도의 색채로 계획하는 것이 좋다.

43. 소방시설은 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비로 구분할 수 있다. 다음 중 소화설비에 속하지 않는 것은?

① 연결살수설비	② 옥내소하전설비

③ 스프링클러설비	④ 물분무등소화설비

44. 주거 단지의 단위 중 초등학교를 중심으로 한 단위는?

① 인보구	② 근린지구

③ 근린분구	④ 근린주구

45. 강재 표시방법 2L-125×125×6에서 6이 나타내는 것은?

① 수량	② 길이

③ 높이	④ 두께

46. 통기방식 중 트랩마다 통기되기 때문에 가장 안정도가 높은 방식은?

① 루프 통기방식	② 결합 통기방식

③ 각개 통기방식	④ 신정 통기방식

47. 거실의 가구배치 형식 중 서로 시선이 마주쳐 다소 딱딱하고 어색한 분위기를 만들 우려가 있고, 일반적으로 가구 자체가 차지하는 면적이 커지므로 실내가 협소해 보일 수 있는 것은?

① 대면형	② 코너형

③ 직선형	④ 자유형

48. 투시도법의 시점에서 화면에 수직하게 통하는 투사선의 명칭으로 옳은 것은?

① 소점	② 시점

③ 시선축	④ 수직선

49. 건축물의 묘사에 있어서 묘사 도구로 사용하는 연필에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 다양한 질감 표현이 불가능하다.

② 밝고 어두움의 명암 표현이 가능하다.

③ 지울 수 있으나 번지거나 더러워질 수 있다.

④ 심의 종류에 다라서 무른 것과 딱딱한 것으로 나누어진다.

50. 다음의 창호기호 표시가 의미하는 것은?

① 강철창	② 강철그릴

③ 스테인리스 스틸창	④ 스테인리스 스틸그릴

51. 건축물의 입체적인 표현에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 같은 크기라도 명암이 진한 것이 돋보인다.

② 윤곽이나 명암을 그려 넣으면 크기와 방향을 느끼게 된다.

③ 같은 크기와 농도로 된 점들은 동일 평면상에 위치한 것으로 보인다.

④ 굵기가 다르고 크기가 같은 직사각형 중 굵은 선의 직사각형이 후퇴되어 보인다.

52. 배경을 검정으로 하였을 경우, 다음 중 가시도가 가장 높은 색은?

① 노랑	② 주황

③ 녹색	④ 파랑

53. 건축도면에서 보이지 않는 부분의 표시에 사용되는 선의 종류는?

① 파선	② 가는 실선

③ 일점 쇄선	④ 이점 쇄선

54. 급수펌퍼, 양수펌프, 순환펌퍼 등으로 건축설비에 주로 사용되는 펌퍼는?

① 왕복식 펌프	② 회전식 펌프

③ 피스톤 펌프	④ 원심식 펌프

55. 메탈 할라이드 램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 휘도가 높다.

② 시동전압이 높다.

③ 효율은 높으나 연색성이 나쁘다.

④ 1등당 광속이 많고 배광제어가 용이하다.

56. 공간의 조식 형식 중 동일한 형이나 공간의 연속으로 이루어진 구조적 형식으로서 격자형이라고도 불리며 형과 공간뿐만 아니라 경우에 따라서는 크기, 위치, 방위도 동일한 것은?

① 직선식	② 방사식

③ 그물망식	④ 중앙집중식

57. 표면결로의 방지방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실내에서 발생하는 수증기를 억제한다.

② 환기에 의해 실내 절대습도를 저하한다.

③ 직접가열이나 기류촉진에 의해 표면온도를 상승시킨다.

④ 낮은 온도로 난방시간을 길게 하는 것보다 높은 온도로 난방시간을 짧게 하는 것이 결로방지에 효과적이다.

58. 건축도면의 크기 및 방향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A3 제도용지의 크기는 A4 제도용지의 2배이다.

② 접은 도면의 크기는 A4의 크기를 원칙으로 한다.

③ 평면도는 남쪽을 위로 하여 작도함을 원칙으로 한다.

④ A3 크기의 도면은 그 길이 방향을 좌우 방향으로 놓은 위치를 정위치로 한다.

59. 건축물의 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물의 경우, 건축물의 높이 얼마마다 하나의 층으로 산정하는가?

① 3m	② 3.5m

③ 4m	④ 4.5m

60. 건축법령상 ‘건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것’으로 정의되는 용어는?

① 신축	② 증축

③ 재축	④ 개축