건시스템(gunsys.com)	전산응용건축제도기능사 필기 기출문제(2014.7.20) 재구성 모의고사

전산응용건축제도기능사 필기 기출문제 (2014년 7월 20일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 건축구조 (20문제)						【2과목】 건축재료 (20문제)						【3과목】 건축계획및제도 (20문제)
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
1	4	4	4	3		1	2	3	4	2		2	3	3	2	4
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
2	4	1	2	1		1	2	4	1	2		3	1	1	3	4
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
2	3	1	2	2		3	3	2	4	3		3	1	2	2	1
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
3	3	3	1	2		1	4	4	3	3		4	1	4	4	3
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축구조 (20문제)

1. 절충식구조에서 지붕보와 처마도리의 연결을 위한 보강 철물로 사용되는 것은?

① 주걱볼트	② 띠쇠

③ 감잡이쇠	④ 갈고리 볼트

2. 채광만을 목적으로 하고 환기를 할 수 없는 밀폐된 창은?

① 회전창	② 오르내리창

③ 미닫이창	④ 붙박이창

3. 건물의 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성한 기초는?

① 독립기초	② 줄기초

③ 복합기초	④ 온통기초

4. 철근콘크리트 단순보의 철근에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 인장력에 저항하는 재축방향의 철근을 보의 주근이라 한다.

② 압축측에도 철근을 배근한 보를 복근보라 한다.

③ 전단력을 보강하여 보의 주근 주위에 둘러서 감은 철근을 늑근이라 한다.

④ 늑근은 단부보다 중앙부에서 촘촘하게 배치하는 것이 원칙이다.

5. 보와 기둥 대신 슬래브와 벽이 일체가 되도록 구성한 구조는?

① 라멘 구조	② 플랫슬래브 구조

③ 벽식 구조	④ 아치 구조

6. 송풍에 의한 내압으로 외기압보다 약간 높은 압력을 주고, 압력에 의한 장력으로 공간 및 구조적인 안정성을 추구한 건축구조는?

① 절판 구조	② 공기막 구조

③ 셸 구조	④ 현수 구조

7. 그림 중 꺾인지붕(curb roof)의 평면모양은?

①	②

③	④

8. 다음 중 압축력이 발생하지 않는 구조시스템은?

① 케이블 구조	② 트러스 구조

③ 절판 구조	④ 철골 구조

9. 가구식 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 개개의 재료를 접착제를 이용하여 쌓아 만든 구조

② 목재, 강재 등 가늘고 긴 부재를 접합하여 뼈대를 만드는 구조

③ 철근콘크리트구조와 같이 전 구조체가 일체가 되도록 한 구조

④ 물을 사용하는 공정을 가진 구조

10. 주로 철재 또는 금속재 거푸집에 사용되는 철물로서 지주를 제거하지 않고 슬래브 거푸집만 제거할 수 있도록 한 것은?

① 드롭헤드	② 컬럼밴드

③ 캠버	④ 와이어클리퍼

11. 블록조의 테두리보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 벽체를 일체화하기 위해 설치한다.

② 테두리보의 너비는 보통 그 밑의 내력벽의 두께보다는 작아야 한다.

③ 세로철근의 끝을 장착할 필요가 있을 때 정착 가능하다.

④ 상부의 하중을 내력벽에 고르게 분산시키는 역할을 한다.

12. 목조 왕대공 지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는?

① 빗대공	② 왕대공

③ ㅅ자보	④ 평보

13. 목구조에서 토대와 기둥의 맞춤으로 가장 알맞은 것은?

① 짧은 장부 맞춤	② 빗턱 맞춤

③ 턱솔 맞춤	④ 걸침턱 맞춤

14. 난간벽, 부란, 박공벽 위에 덮은 돌로서 빗물막이와 난간 동자받이의 목적 이외에 장식도 겸하는 돌은?

① 돌림띠	② 두겁돌

③ 창대돌	④ 문지방돌

15. H형강, 판보 또는 래티스보 등에서 보의 단면 상하에 날개처럼 내민 부분을 지칭하는 용어는?

① 웨브	② 플랜지

③ 스티프너	④ 거셋 플레이트

16. 상대적으로 얇고 길이가 짧은 부재를 상하 그리고 경사로 연결하여 장스팬의 길이를 확보할 수 있는 구조는?

① 철근콘크리트구조	② 블록구조

③ 트러스 구조	④ 프리스트레스트 구조

17. 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하는데 필요한 부재는?

① 멍에	② 장선

③ 가새	④ 동바리

18. 벽돌벽체 내쌓기에서 벽체의 내밀 수 있는 한도는?

① 1.0B	② 1.5B

③ 2.0B	④ 2.5B

19. 강구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 내구, 내화적이다.

② 좌굴의 가능성이 있다.

③ 철근콘크리트조에 비해 경량이다.

④ 고층건물이나 장스팬구조에 적당하다.

20. 모임지붕, 합각지붕 등의 측면에서 동자주를 세우기 위하여 처마도리와 지붕보에 걸쳐 댄 보를 무엇이라 하는가?

① 서까래	② 우미량

③ 중도리	④ 충량

【2과목】 건축재료 (20문제)

21. 생석회와 규사를 혼합하여 고온, 고압하에 양생하면 수열반응을 일으키는데 여기에 기포제를 넣어 경량화한 기포콘크리트는?

① A.L.C제품	② 흉관

③ 드리졸	④ 플렉시블보오드

22. 단위 질량의 물질을 온도1℃ 올리는데 필요한 열량을 무엇이라 하는가?

① 열용량	② 비열

③ 열전도율	④ 연화점

23. 공동(空胴)의 대형 점토제품으로써 주로 장식용으로 난간벽, 돌림대, 창대 등에 사용되는 것은?

① 이형벽돌	② 포도벽돌

③ 테라코타	④ 테라죠

24. 다음 수종 중 침엽수가 아닌 것은?

① 소나무	② 삼송나무

③ 잣나무	④ 단풍나무

25. 실리카시멘트에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 보통 포틀랜드 시멘트에 비해 초기강도가 크다.

② 화학적 저항성이 크다.

③ 보통 포틀랜드 시멘트에 비해 장기강도는 작은 편이다.

④ 긴급공사용으로 적합하다.

26. 점토제품의 제법순서를 옳게 나열한 것은?

㉠ 반죽	㉡ 성형

㉢ 건조	㉣ 원토처리

㉤ 원료배합	㉥ 소성

① ㉣-㉤-㉠-㉡-㉢-㉥	② ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤-㉥

③ ㉡-㉢-㉥-㉣-㉤-㉠	④ ㉢-㉥-㉤-㉡-㉣-㉠

27. 목재의 방부제 중 수용성 방부제에 속하는 것은?

① 크레오소트 오일	② 불화소다 2% 용액

③ 콜타르	④ PCP

28. 목재의 섬유 평행방향에 대한 강도 중 가장 약한 것은?

① 휨강도	② 압축강도

③ 인장강도	④ 전단강도

29. 탄소함유량이 증가함에 따라 철에 끼치는 영향으로 옳지 않은 것은?

① 연신율의 증가	② 항복강도의 증가

③ 경도의 증가	④ 용접성의 저하

30. 미장재료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 회반죽에 석고를 약간 혼합하면 경화속도, 강도가 감소하며 수축균열이 증대된다.

② 미장재료는 단일재료로서 사용되는 경우보다 주로 복합재료로서 사용된다.

③ 결합재에는 여물, 풀등이 있으며 이것은 직접 고체화에 관계한다.

④ 시멘트 모르타르는 기경성 미장재료로써 내구성 및 강도가 크다.

31. 구조 재료에 요구되는 성질과 가장 관계가 먼 것은?

① 재질이 균일하여야 한다.

② 강도가 큰 것이어야 한다.

③ 탄력성이 있고 자중이 커야 한다.

④ 가공이 용이한 것이어야 한다.

32. 목재의 기건상태의 함수율은 평균 얼마 정도인가?

① 5%	② 10%

③ 15%	④ 30%

33. 시멘트의 저장 방법 중 틀린 것은?

① 주위에 배수 도랑을 두고 누수를 방지한다.

② 채광과 공기 순환이 잘 되도록 개구부를 최대한 많이 설치한다.

③ 3개월 이상 경과한 시멘트는 재시험을 거친 후 사용한다.

④ 쌓기 높이는 13포 이하로 하며, 장기간 저장 시는 7포 이하로 한다.

34. 다음 도료 중 안료가 포함되어 있지 않은 것은?

① 유성페인트	② 수성페인트

③ 합성수지도료	④ 유성바니쉬

35. 금속의 부식방지법으로 틀린 것은?

① 상이한 금속은 접촉시켜 사용하지 말 것

② 균질의 재료를 사용할 것

③ 부분적인 녹은 나중에 처리할 것

④ 청결하고 건조 상태를 유지할 것

36. 콘크리트의 강도에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 물-시멘트비가 가장 큰 영향을 준다.

② 압축강도는 전단강도의 1/10 ~ 1/15 정도로 작다.

③ 일반적으로 콘크리트의 강도는 인장강도를 말한다.

④ 시멘트의 강도는 콘크리트의 강도에 영향을 끼치지 않는다.

37. 블론 아스팔트를 휘발성 용제로 희석한 흑갈색의 액체로서, 콘크리트, 모르타르 바탕에 아스팔트 방수층 또는 아스팔트 타일 붙이기 시공을 할 때 사용되는 것은?

① 아스팔트 코팅	② 아스팔트 펠트

③ 아스팔트 루핑	④ 아스팔트 프라이머

38. 합성수지 재료는 어떤 물질에서 얻는가?

① 가죽	② 유리

③ 고무	④ 석유

39. 수장용 금속제품에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 줄눈대 – 계단의 디딤판 끝에 대어 오르내릴 때 미끄럼을 방지한다.

② 논슬림 – 단면형상이 L형, I형 등이 있으며, 벽, 기둥 등의 모서리 부분에 사용된다.

③ 코너비드 – 벽, 기둥 등의 모서리 부분에 미장 바름을 보호하기 위해 사용된다.

④ 듀벨 – 천장, 벽 등에 보드를 붙이고, 그 이음새를 감추는데 사용된다.

40. 목재의 장점에 해당하는 것은?

① 내화성이 좋다.

② 재질과 강도가 일정하다.

③ 외관이 아름답고 감촉이 좋다.

④ 함수율에 따라 팽창과 수축이 작다.

【3과목】 건축계획및제도 (20문제)

41. 주거공간을 주행동에 의해 개인공간, 사회공간, 가사노동공간 등으로 구분할 경우, 다음 중 사회공간에 속하는 것은?

① 서재	② 식당

③ 부엌	④ 다용도실

42. 온수난방과 비교한 증기난방의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 예열시간이 짧다.

② 열의 운반능력이 크다.

③ 난방의 쾌감도가 높다.

④ 방열면적을 작게 할 수 있다.

43. 조적조 벽체를 제도하는 순서로 가장 알맞은 것은?

ⓐ 축척과 구도 정하기

ⓑ 지반선과 벽체 중심선 긋기

ⓒ 치수와 명칭을 기입하기

ⓓ 벽체와 연결부분 그리기

ⓔ 재료표시

ⓕ 치수선과 인출선 긋기

① ⓐ-ⓑ-ⓒ-ⓓ-ⓔ-ⓕ	② ⓐ-ⓑ-ⓓ-ⓕ-ⓔ-ⓒ

③ ⓐ-ⓑ-ⓓ-ⓔ-ⓕ-ⓒ	④ ⓐ-ⓕ-ⓑ-ⓒ-ⓓ-ⓔ

44. 부엌의 일부분에 식사실을 두는 형태로 부엌과 식사실을 유기적으로 연결하여 노동력 절감이 가능한 것은?

① D(dining)	② DK(dining kitchen)

③ LD(living dining)	④ LK(living kitchen)

45. 제도에서 묘사에 사용되는 도구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물감으로 채색할 때 불투명 표현은 포스터물감을 주로 사용한다.

② 잉크는 여러 가지 모양의 펜촉 등을 사용할 수 있어 다양한 묘사가 가능하다.

③ 잉크는 농도를 정확하게 나타낼 수 있고, 선명하게 보이기 때문에 도면이 깨끗하다.

④ 연필은 지울 수 있는 장점이 있는 반면에 폭넓은 명암이나 다양한 질감 표현이 불가능하다.

46. 고딕성당에서 존엄성, 엄숙함 등의 느낌을 주기 위해 사용된 선은?

① 사선	② 곡선

③ 수직선	④ 수평선

47. 주택의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동선에는 독립적인 공간을 두지 않는다.

② 동선은 가능한 짧게 처리하는 것이 좋다.

③ 서로 다른 동선은 교차하지 않도록 한다.

④ 가사노동의 동선은 가능한 남측에 위치시킨다.

48. 건축물의 에너지절약을 위한 단열계획으로 옳지 않은 것은?

① 외벽 부위는 내단열로 시공한다.

② 건물의 창호는 가능한 작게 설계한다.

③ 태양열 유입에 의한 냉방부하 저감을 위하여 태양열 차폐장치를 설치한다.

④ 외피의 모서리 부분은 열교가 발생하지 않도록 단열재를 연속적으로 설치하고 충분히 단열되도록 한다.

49. 소방시설은 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비로 구분할 수 있다. 다음 중 경보설비에 속하지 않는 것은?

① 누전경보기	② 비상방송설비

③ 무선통신보조설비	④ 자동화재탐지설비

50. 주택지의 단위 분류에 속하지 않는 것은?

① 인보구	② 근린분구

③ 근린주구	④ 근린지구

51. 실제길이가 16m인 직선을 축척이 1/200인 도면에 표현할 경우, 직선의 도면 길이는?

① 0.8㎜	② 8㎜

③ 80㎜	④ 800㎜

52. 배수관 속의 악취, 유독 가스 및 벌레 등이 실내로 침투하는 것을 방지하기 위하여 설치하는 것은?

① 트랩	② 플랜지

③ 부스터	④ 스위블이음쇠

53. 다음은 건축도면에 사용하는 치수의 단위에 대한 설명이다. ( ) 안에 공통으로 들어갈 내용은?

치수의 단위는 (  )를 원칙으로 하고, 이때 단위기호는 쓰지 않는다. 치수 단위가 (  )가 아닌 때에는 단위 기호를 쓰거나 그 밖의 방법으로 그 단위를 명시한다.

① cm	② ㎜

③ m	④ Nm

54. 할로겐램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 휘도가 높다.

② 청백색으로 연색성이 나쁘다.

③ 흑화가 거의 일어나지 않는다.

④ 광속이나 색온도의 저하가 적다.

55. 스킵플로어형 공동주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 복도 면적이 증가한다.

② 액세스(access) 동선이 복잡하다.

③ 엘리베이터의 정지 층수를 줄일 수 있다.

④ 동일한 주거동에 각기 다른 모양의 세대 배치계획이 가능하다.

56. 다음 중 단면도를 그려야 할 부분과 가장 거리가 먼 것은?

① 설계자의 강조부분

② 평면도만으로 이해하기 어려운 부분

③ 전체구조의 이해를 필요로 하는 부분

④ 시공자의 기술을 보여주고 싶은 부분

57. 도면 각 부분의 표기를 위한 지시선의 사용방법으로 옳지 않은 것은?

① 지시선은 곡선사용을 원칙으로 한다.

② 지시대상이 선인 경우 지적부분은 화살표를 사용한다.

③ 지시대상이 면인 경우 지적부분은 채워진 원을 사용한다.

④ 지시선은 다른 제도선과 혼동되지 않도록 가늘고 명료하게 그린다.

58. 다음은 건축물의 층수 산정에 관한 기준 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높이 (  ) 마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정한다.

① 2.5m	② 3m

③ 3.5m	④ 4m

59. 다음에서 설명하는 묘사방법으로 옳은 것은?

- 선으로 공간을 한정시키고 명암으로 음영을 넣는 방법

- 평면은 같은 명암의 농도로 하여 그리고 곡면은 농도의 변화를 주어 묘사

① 단선에 의한 묘사방법

② 명암 처리 만으로의 방법

③ 여러 선에 의한 묘사방법

④ 단선과 명암에 의한 묘사방법

60. 한국산업표준(KS)에 따른 건축도면에 사용되는 척도에 속하지 않는 것은?

① 1/1	② 1/4

③ 1/80	④ 1/250