건시스템(gunsys.com)	전기기능사 필기 기출문제(2014.4.6) 재구성 모의고사

전기기능사 필기 기출문제 (2014년 4월 6일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 전기이론 (20문제)						【2과목】 전기기기 (20문제)						【3과목】 전기설비 (20문제)
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
3	2	3	1	3		3	3	2	3	2		1	3	4	2	3
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
4	3	4	2	3		1	3	2	3	1		2	2	2	3	1
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
3	1	1	4	2		1	3	3	3	4		4	1	2	4	2
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
2	1	4	3	1		2	1	4	1	2		3	2	2	3	1
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기이론 (20문제)

1. 다음 중 자기작용에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 기자력의 단위는 AT를 사용한다.

② 자기회로의 자기저항이 작은 경우는 누설 자속이 거의 발생되지 않는다.

③ 자기장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘이 작용하는데, 이 힘을 기전력이라 한다.

④ 평행한 두 도체 사이에 전류가 동일한 방향으로 흐르면 흡인력이 작용한다.

2. 어떤 회로의 소자에 일정한 크기의 전압으로 주파수를 2배로 증가시켰더니 흐르는 전류의 크기가 1/2로 되었다. 이 소자의 종류는?

① 저항	② 코일

③ 콘덴서	④ 다이오드

3. 어떤 콘덴서에 V(V)의 전압을 가해서 Q(C)의 전하를 충전할 때 저장되는 에너지(J)는?

① [eqn: 2QV]	② [eqn: 2QV^2]

③ [eqn: 1over2 QV]	④ [eqn: 1over2 QV^2]

4. 진공 중의 두 점전하 Q₁(C), Q₂(C)가 거리 r(m)사이에서 작용하는 정전력(N)의 크기를 옳게 나타낸 것은?

① [eqn: 9 TIMES 10 ^{9} TIMES {Q _{1} Q _{2}} over {r ^{2}}]	② [eqn: 6.33 TIMES10^4 times {Q_1 Q_2} over {r^2}]

③ [eqn: 9 TIMES10^9 times {Q_1 Q_2} over {r}]	④ [eqn: 6.33 TIMES10^4 times {Q_1 Q_2} over {r}]

5. 진공 중에서 10-4C과 10-8C의 두 전하가 10m의 거리에 놓여 있을 때, 두 전하 사이에 작용하는 힘(N)은?

① [eqn: rm 9 times 10^2]	② [eqn: rm 1 times 10^4]

③ [eqn: rm 9 times 10^-5]	④ [eqn: rm 1 times 10^-8]

6. 도체가 운동하여 자속을 끊었을 때 기전력의 방향을 알아내는데 편리한 법칙은?

① 렌츠의 법칙	② 패러데이의 법칙

③ 플레밍의 왼손법칙	④ 플레밍의 오른손법칙

7. 교류회로에서 무효전력의 단위는?

① W	② VA

③ Var	④ V/m

8. Δ 결선으로 된 부하에 각 상의 전류가 10 A이고 각 상의 저항이 4Ω, 리액턴스가 3Ω이라 하면 전체 소비전력은 몇 W인가?

① 2000	② 18000

③ 1500	④ 1200

9. 선간전압 210V, 선전류 10A의 Y결선 회로가 있다. 상전압과 상전류는 각각 얼마인가?

① 121V, 5.77A	② 121V, 10A

③ 210V, 5.77A	④ 210V, 10A

10. 회로에서 a-b 단자 간의 합성저항(Ω) 값은?

① 1.5	② 2

③ 2.5	④ 4

11. 동일 전압의 전지 3개를 접속하여 각각 다른 전압을 얻고자 한다. 접속방법에 따라 몇 가지의 전압을 얻을 수 있는가? (단, 극성은 같은 방향으로 설정한다.)

① 1가지 전압	② 2가지 전압

③ 3가지 전압	④ 4가지 전압

12. 비사인파 교류회로의 전력성분과 거리가 먼 것은?

① 맥류성분과 사인파와의 곱

② 직류성분과 사인파와의 곱

③ 직류성분

④ 주파수가 같은 두 사인파의 곱

13. 서로 다른 종류의 안티몬과 비스무트의 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 통하면, 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어난다. 줄열과 달리 전류의 방향에 따라 열의 흡수와 발생이 다르게 나타나는 이 현상은?

① 펠티에 효과	② 제벡 효과

③ 제3금속의 법칙	④ 열전 효과

14. 그림의 브리지 회로에서 평형이 되었을 때의 Cx는?

① 0.1μF	② 0.2μF

③ 0.3μF	④ 0.4μF

15. 그림에서 폐회로에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

① 1	② 1.25

③ 2	④ 2.5

16. 정전용량이 같은 콘덴서 10개가 있다. 이것을 직렬 접속할 때의 값은 병렬 접속할 때의 값보다 어떻게 되는가?

① 1/10로 감소한다.	② 1/100로 감소한다.

③ 10배로 증가한다.	④ 100배로 증가한다.

17. 묽은황산(H₂SO₄)용액에 구리(Cu)와 아연(Zn)판을 넣었을 때 아연판은?

① 음극이 된다.	② 수소기체를 발생한다.

③ 양극이 된다.	④ 황산아연으로 변한다.

18. 반지름 r(m), 권수 N회의 환상 솔레노이드에 I (A)의 전류가 흐를 때, 그 내부의 자장의 세기 H (AT/m)는 얼마인가?

① NI/r²	② NI/2π

③ NI/4πr²	④ NI/2πr

19. 두 코일의 자체 인덕턴스를 L₁(H), L₂(H)라 하고 상호 인덕턴스를 □ 이라 할 때, 두 코일을 자속이 동일한 방향과 역방향이 되도록 하여 직렬로 각각 연결하였을 경우, 합성 인덕턴스의 큰 쪽과 작은 쪽의 차는?

① M	② 2M

③ 4M	④ 8M

20. 그림과 같은 자극사이에 있는 도체에 전류 (I)가 흐를 때 힘은 어느 방향으로 작용하는가?

① ㉮	② ㉯

③ ㉰	④ ㉱

【2과목】 전기기기 (20문제)

21. 3상 100 kVA, 13200/200 V 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 몇 A 인가? (단, 역률은 80%이다.)

① 100	② 173

③ 230	④ 260

22. 복잡한 전기회로를 등가 임피던스를 사용하여 간단히 변화시킨 회로는?

① 유도회로	② 전개회로

③ 등가회로	④ 단순회로

23. 동기 검정기로 알 수 있는 것은?

① 전압의 크기	② 전압의 위상

③ 전류의 크기	④ 주파수

24. 전기기계의 철심을 규소강판으로 성층하는 이유는?

① 동손 감소	② 기계손 감소

③ 철손 감소	④ 제작이 용이

25. 그림은 전동기 제어회로에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 교류를 직류로 변환한다.

② 주파수를 변환하는 회로이다.

③ 사이리스터 위상제어 회로이다.

④ 전파 정류회로이다.

26. 통전 중인 사이리스터를 턴 오프(turn off) 하려면?

① 순방향 Anode 전류를 유지전류 이하로 한다.

② 순방향 Anode 전류를 증가시킨다.

③ 게이트 전압을 0 또는 -로 한다.

④ 역방향 Anode 전류를 통전한다.

27. 직류발전기에서 급전선의 전압강하 보상용으로 사용되는 것은?

① 분권기	② 직권기

③ 과복권기	④ 차동복권기

28. 3상 동기 발전기 병렬운전 조건이 아닌 것은?

① 전압의 크기가 같을 것

② 회전수가 같을 것

③ 주파수가 같을 것

④ 전압 위상이 같을 것

29. 동기발전기에서 비돌극기의 출력이 최대가 되는 부하각(power angle)은?

① 0°	② 45°

③ 90°	④ 180°

30. 3상 유도전동기의 1차 입력 60kW, 1차 손실 1kW, 슬립 3 %일 때 기계적 출력은 약 몇 kW인가?

① 57	② 75

③ 95	④ 100

31. 유도전동기에서 슬립이 가장 큰 경우는?

① 기동시	② 무부하 운전시

③ 정격부하 운전시	④ 경부하 운전시

32. 다음 사이리스터 중 3단자 형식이 아닌 것은?

① SCR	② GTO

③ DIAC	④ TRIAC

33. 다음 중 정속도 전동기에 속하는 것은?

① 유도 전동기	② 직권 전동기

③ 분권 전동기	④ 교류 정류자 전동기

34. 직류 전동기의 출력이 50 kW, 회전수가 1800 rpm일 때 토크는 약 몇 kg·m 인가?

① 12	② 23

③ 27	④ 31

35. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 3상 유도 전압조정기의 회전자 권선은 분로권선이고, Y결선으로 되어 있다.

② 디프 슬롯형 전동기는 냉각효과가 좋아 기동 정지가 빈번한 중·대형 저속기에 적당하다.

③ 누설 변압기가 네온사인이나 용접기의 전원으로 알맞은 이유는 수하특성 때문이다.

④ 계기용 변압기의 2차 표준은 110/220 V로 되어 있다.

36. 보호계전기 시험을 하기 위한 유의사항이 아닌 것은?

① 시험회로 결선 시 교류와 직류 확인

② 시험회로 결선 시 교류의 극성 확인

③ 계전기 시험 장비의 오차 확인

④ 영점의 정확성 확인

37. 변압기 명판에 표시된 정격에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 변압기의 정격출력 단위는 kW이다.

② 변압기 정격은 2차 측을 기준으로 한다.

③ 변압기의 정격은 용량, 전류, 전압, 주파수 등으로 결정된다.

④ 정격이란 정해진 규정에 적합한 범위 내에서 사용할 수 있는 한도이다.

38. 전동기의 제동에서 전동기가 가지는 운동 에너지를 전기에너지로 변화시키고 이것을 전원에 환원시켜 전력을 회생시킴과 동시에 제동하는 방법은?

① 발전제동(dynamic braking)

② 역전제동(plugging braking)

③ 맴돌이전류제동(eddy current braking)

④ 회생제동(regenerative braking)

39. 직류발전기에서 자속을 만드는 부분은 어느 것인가?

① 계자철심	② 정류자

③ 브러시	④ 공극

40. 변압기의 규약 효율은?

① 출력 / 입력

② 출력 / (출력＋손실)

③ 출력 / (입력＋손실)

④ (입력－손실) / 입력

【3과목】 전기설비 (20문제)

41. 저압 옥내배선에서 애자사용 공사를 할 때 올바른 것은?

① 전선 상호간의 간격은 6㎝ 이상

② 440V 초과하는 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 2.5㎝ 미만

③ 전선의 지지점간의 거리는 조영재의 위면 또는 옆면에 따라 붙일 경우에는 3m 이상

④ 애자사용공사에 사용되는 애자는 절연성·난연성 및 내수성과 무관

42. 제1종 가요전선관을 구부를 경우의 곡률 반지름은 관안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

① 3배	② 4배

③ 6배	④ 8배

43. 가공배전선로 시설에는 전선을 지지하고 각종 기기를 설치하기 위한 지지물이 필요하다. 이 지지물 중 가장 많이 사용되는 것은?

① 철주	② 철탑

③ 강관 전주	④ 철근콘크리트주

44. 지중에 매설되어 있는 금속제 수도관로는 대지와의 전기 저항 값이 얼마 이하로 유지되어야 접지극으로 사용할 수 있는가?

① 1Ω	② 3Ω

③ 4Ω	④ 5Ω

45. 가공케이블 시설시 조가용선에 금속테이프 등을 사용하여 케이블 외장을 견고하게 붙여 조가하는 경우 나선형으로 금속테이프를 감는 간격은 몇 ㎝ 이하를 확보하여 감아야 하는가?

① 50	② 30

③ 20	④ 10

46. 일반적으로 저압가공 인입선이 도로를 횡단하는 경우 노면상 시설하여야 할 높이는?

① 4m 이상	② 5m 이상

③ 6m 이상	④ 6.5m 이상

47. 저압 옥내간선 시설 시 전동기의 정격전류가 20A이다. 전동기 전용 분기회로에 있어서 허용전류는 몇 A이상으로 하여야 하는가?

① 20	② 25

③ 30	④ 60

48. 폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사에 관 상호 및 관과 박스의 접속은 몇 턱 이상의 죔 나사로 시공하여야 하는가?

① 6턱	② 5턱

③ 4턱	④ 3턱

49. 사람의 접촉 우려가 있는 합성수지제 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 ( ㉠ )㎝ 이하로 두께는 ( ㉡ )㎜ 이상의 것이어야 한다. ( )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

① ㉠ 3.5, ㉡ 1	② ㉠ 5, ㉡ 1

③ ㉠ 3.5, ㉡ 2	④ ㉠ 5, ㉡ 2

50. 전기 배선용 도면을 작성할 때 사용하는 콘센트 도면 기호는?

①	②

③	④

51. 인입 개폐기가 아닌 것은?

① ASS	② LBS

③ LS	④ UPS

52. 전선 접속 시 사용되는 슬리브(Sleeve)의 종류가 아닌 것은?

① D형	② S형

③ E형	④ P형

53. 조명설계 시 고려해야 할 사항 중 틀린 것은?

① 적당한 조도일 것

② 휘도 대비가 높을 것

③ 균등한 광속 발산도 분포일 것

④ 적당한 그림자가 있을 것

54. 수변전 설비 중에서 동력설비 회로의 역률을 개선할 목적으로 사용되는 것은?

① 전력 퓨즈	② MOF

③ 지락 계전기	④ 진상용 콘덴서

55. 금속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격(㎜)이 아닌 것은?

① 16	② 19

③ 28	④ 36

56. 다음 중 금속덕트 공사의 시설방법 중 틀린 것은?

① 덕트 상호간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것

② 덕트 지지점 간의 거리는 3m 이하로 할 것

③ 덕트의 끝부분은 열어 둘 것

④ 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 할 것

57. 다음 중 300/500V 기기 배선용 유연성 단심 비닐절 연전선을 나타내는 약호는?

① NFR	② NFI

③ NR	④ NRC

58. 접지저항 저감 대책이 아닌 것은?

① 접지봉의 연결개수를 증가시킨다.

② 접지판의 면적을 감소시킨다.

③ 접지극을 깊게 매설한다.

④ 토양의 고유저항을 화학적으로 저감시킨다.

59. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선은 지표상 몇 ㎝까지의 부분에 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한 철봉을 사용하여야 하는가?

① 15	② 20

③ 30	④ 50

60. 저압 옥배내선 시설 시 캡타이어 케이블을 조영재의 아랫면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우 전선의 지지점 간의 거리는 몇 m 이하로 하여야 하는가?

① 1	② 1.5

③ 2	④ 2.5