건시스템(gunsys.com)	전기기능사 필기 기출문제(2015.10.10) 재구성 모의고사

전기기능사 필기 기출문제 (2015년 10월 10일 시행) 재구성 모의고사 답안
【1과목】 전기이론 (20문제)						【2과목】 전기기기 (20문제)						【3과목】 전기설비 (20문제)
1	2	3	4	5		21	22	23	24	25		41	42	43	44	45
4	4	3	2	3		1	3	3	1	4		3	3	4	2	1
6	7	8	9	10		26	27	28	29	30		46	47	48	49	50
4	3	3	2	3		2	4	1	2	3		3	4	3	2	3
11	12	13	14	15		31	32	33	34	35		51	52	53	54	55
4	3	1	2	1		4	3	1	4	2		1	4	3	2	1
16	17	18	19	20		36	37	38	39	40		56	57	58	59	60
2	1	4	2	4		4	2	2	3	4		4	1	2	4	4
합격 점수는 100점 만점에 60점(60문제 중 36문제) 이상입니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
■ 기출문제 재구성 개요 실제 출제된 시험 문제를 학습에 유용하도록 일부 문제 순서와 지문을 출제의도로 볼 수 있는 키워드 및 사전적 정의를 유지하여 적절히 수정하였고, 일부 답항 순서와 지문을 답안에 해당하는 지문・용어・이미지를 유지하여 적절히 수정하였으며, 일부 문제는 재생산하였습니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기이론 (20문제)

1. 3kW의 전열기를 정격 상태에서 20분간 사용하였을 때의 열량은 몇 kcal 인가?

① 430	② 520

③ 610	④ 860

2. 가정용 전등 전압이 200V이다. 이 교류의 최댓값은 몇 V인가?

① 70.7	② 86.7

③ 141.4	④ 282.8

3. Y결선의 전원에서 각 상전압이 100V일 때 선간전압은 약 몇 V 인가?

① 100	② 150

③ 173	④ 195

4. 전류의 방향과 자장의 방향은 각각 나사의 진행방향과 회전 방향에 일치한다와 관계가 있는 법칙은?

① 플레밍의 왼손법칙

② 앙페르의 오른나사법칙

③ 플레밍의 오른손법칙

④ 키르히호프의 법칙

5. I=8＋j6 A로 표시되는 전류의 크기 I는 몇 A인가?

① 6	② 8

③ 10	④ 12

6. 삼각파 전압의 최댓값이 Vm일 때 실효값은?

① [eqn: V_m]	② [eqn: V_m over root2]

③ [eqn: 2V_m over pi]	④ [eqn: Vm over root3]

7. L₁, L₂ 두 코일이 접속되어 있을 때, 누설자속이 없는 이상적인 코일 간의 상호 인덕턴스는?

① [eqn: M= root{L_1 + L_2}]	② [eqn: M= root{L_1 - L_2}]

③ [eqn: M= root{L_1``` L_2}]	④ [eqn: M= root{L_1 over L_2}]

8. 10Ω의 저항과 R(Ω)의 저항이 병렬로 접속되고 10Ω의 전류가 5A, R(Ω)의 전류가 2A이면 저항 R(Ω)은?

① 10	② 20

③ 25	④ 30

9. 비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

① 전해 콘덴서	② 세라믹 콘덴서

③ 마일러 콘덴서	④ 마이카 콘덴서

10. 저항 8Ω과 코일이 직렬로 접속된 회로에 200V의 교류 전압을 가하면 20A의 전류가 흐른다. 코일의 리액턴스는 몇 Ω인가?

① 2	② 4

③ 6	④ 8

11. 쿨롱의 법칙에서 2개의 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기는?

① 두 전하의 곱에 비례하고 거리에 반비례한다.

② 두 전하의 곱에 반비례하고 거리에 비례한다.

③ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 비례한다.

④ 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

12. 대칭 3상 Δ결선에서 선전류와 상전류와의 위상 관계는?

① 상전류가 π/3(rad) 앞선다.

② 상전류가 π/3(rad) 뒤진다.

③ 상전류가 π/6(rad) 앞선다.

④ 상전류가 π/6(rad) 뒤진다.

13. m₁=4×10-5Wb, m₂=6×10-3Wb, r=10㎝이면, 두 자극 m₁, m₂ 사이에 작용하는 힘은 약 몇 N인가?

① 1.52	② 2.4

③ 24	④ 152

14. 다음 중 큰 값일수록 좋은 것은?

① 접지저항	② 절연저항

③ 도체저항	④ 접촉저항

15. R=6Ω, Xc=8Ω일 때 임피던스 Z=6-j8Ω으로 표시되는 것은 일반적으로 어떤 회로인가?

① RC 직렬회로	② RL 직렬회로

③ RC 병렬회로	④ RL 병렬회로

16. 다음 설명 중에서 틀린 것은?

① 리액턴스는 주파수의 함수이다.

② 콘덴서는 직렬로 연결할수록 용량이 커진다.

③ 저항은 병렬로 연결할수록 저항값이 작아진다.

④ 코일은 직렬로 연결할수록 인덕턴스가 커진다.

17. 자체 인덕턴스 40mH의 코일에 10A의 전류가 흐를 때 저장되는 에너지는 몇 J 인가?

① 2	② 3

③ 4	④ 8

18. RLC 병렬공진회로에서 공진주파수는?

① [eqn: 1 over {pi root LC}]	② [eqn: 1 over {root LC}]

③ [eqn: 2pi over {root LC}]	④ [eqn: 1 over {2pi root LC}]

19. i=Im·sinωt(A)인 사인파 교류에서 ωt가 몇 도일 때 순시값과 실효값이 같게 되는가?

① 30°	② 45°

③ 60°	④ 90°

20. 전기분해를 하면 석출되는 물질의 양은 통과한 전기량에 관계가 있다. 이것을 나타낸 법칙은?

① 옴의 법칙	② 쿨롱의 법칙

③ 앙페르의 법칙	④ 패러데이의 법칙

【2과목】 전기기기 (20문제)

21. 3상 유도전동기의 2차 저항을 2배로 하면 그 값이 2배로 되는 것은?

① 슬립	② 토크

③ 전류	④ 역률

22. 다음 제동 방법 중 급정지하는 데 가장 좋은 제동방법은?

① 발전제동	② 회생제동

③ 역상제동	④ 단상제동

23. 슬립 S=5%, 2차 저항 r₂=0.1Ω인 유도 전동기의 등가 저항 R(Ω)은 얼마인가?

① 0.4	② 0.5

③ 1.9	④ 2.0

24. 동기 전동기의 장점이 아닌 것은?

① 직류 여자가 필요하다.

② 전부하 효율이 양호하다.

③ 역률 1로 운전할 수 있다.

④ 동기 속도를 얻을 수 있다.

25. 부흐홀츠 계전기의 설치 위치는?

① 콘서베이터 내부

② 변압기 주탱크 내부

③ 변압기의 고압측 부싱

④ 변압기 본체와 콘서베이터 사이

26. 고압전동기 철심의 강판 홈(slot)의 모양은?

① 반폐형	② 개방형

③ 반구형	④ 밀폐형

27. 다음 그림은 직류발전기의 분류 중 어느 것에 해당되는가?

① 분권발전기	② 직권발전기

③ 자석발전기	④ 복권발전기

28. 100V, 10A, 전기자저항 1Ω, 회전수 1800rpm인 전동기의 역기전력은 몇 V인가?

① 90	② 100

③ 110	④ 186

29. 유도전동기가 많이 사용되는 이유가 아닌 것은?

① 값이 저렴	② 취급이 어려움

③ 전원을 쉽게 얻음	④ 구조가 간단하고 튼튼함

30. 정격속도로 운전하는 무부하 분권발전기의 계자 저항이 60Ω, 계자 전류가 1A, 전기자 저항이 0.5Ω라 하면 유도 기전력은 약 몇 V인가?

① 30.5	② 50.5

③ 60.5	④ 80.5

31. 변압기의 2차측을 개방하였을 경우 1차측에 흐르는 전류는 무엇에 의하여 결정되는가?

① 저항	② 임피던스

③ 누설 리액턴스	④ 여자 임피던스

32. 입력으로 펄스신호를 가해주고 속도를 입력펄스의 주파수에 의해 조절하는 전동기는?

① 전기동력계	② 서보전동기

③ 스테핑 전동기	④ 권선형유도전동기

33. 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

① 2차 저항기법

② Y-Δ 기동법

③ 전전압 기동법

④ 기동보상기에 의한 기동법

34. 변압기 V결선의 특징으로 틀린 것은?

① 고장 시 응급처치 방법으로도 쓰인다.

② 단상변압기 2대로 3상 전력을 공급한다.

③ 부하증가가 예상되는 지역에 시설한다.

④ V결선 시 출력은 Δ결선 시 출력과 그 크기가 같다.

35. 직류 분권전동기에서 운전 중 계자권선의 저항을 증가하면 회전속도의 값은?

① 감소한다.	② 증가한다.

③ 일정하다.	④ 관계없다.

36. 직류 발전기 전기자 반작용의 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 브러시 사이에 불꽃을 발생 시킨다.

② 주 자속이 찌그러지거나 감소된다.

③ 전기자 전류에 의한 자속이 주 자속에 영향을 준다.

④ 회전방향과 반대방향으로 자기적 중성축이 이동된다.

37. 반도체 사이리스터에 의한 전동기의 속도 제어 중 주파수 제어는?

① 초퍼 제어	② 인버터 제어

③ 컨버터 제어	④ 브리지 정류 제어

38. 변압기의 용도가 아닌 것은?

① 교류 전압의 변환	② 주파수의 변환

③ 임피던스의 변환	④ 교류 전류의 변환

39. 변압기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전압을 변성한다.

② 전력을 발생하지 않는다.

③ 정격출력은 1차측 단자를 기준으로 한다.

④ 변압기의 정격용량은 피상전력으로 표시한다.

40. 동기 발전기의 병렬 운전 중 주파수가 틀리면 어떤 현상이 나타나는가?

① 무효 전력이 생긴다.

② 무효 순환전류가 흐른다.

③ 유효 순환전류가 흐른다.

④ 출력이 요동치고 권선이 가열된다.

【3과목】 전기설비 (20문제)

41. 연피케이블을 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 매설 깊이는 몇 m 이상이어야 하는가?

① 0.6	② 1.0

③ 1.2	④ 1.6

42. 하나의 콘센트에 둘 또는 세 가지의 기계기구를 끼워서 사용할 때 사용되는 것은?

① 노출형콘센트	② 카이리스 소켓

③ 멀티 탭	④ 아이언 플러그

43. 다음 중 특별고압은?

① 600V 이하

② 750V 이하

③ 600V 초과, 7000V 이하

④ 7000V 초과

44. 배전반 및 분전반의 설치장소로 적합하지 않는 곳은?

① 안정된 장소

② 밀폐된 장소

③ 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소

④ 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소

45. 주상 변압기의 1차측 보호 장치로 사용하는 것은?

① 컷아웃 스위치	② 자동구분개폐기

③ 캐치홀더	④ 리클로저

46. 화약류 저장장소의 배선공사에서 전용 개폐기에서 화약류 저장소의 인입구까지는 어떤 공사를 하여야 하는가?

① 케이블을 사용한 옥측 전선로

② 금속관을 사용한 지중 전선로

③ 케이블을 사용한 지중 전선로

④ 금속관을 사용한 옥측 전선로

47. 일반적으로 졍크션 박스 내에서 사용되는 전선 접속방식은?

① 슬리이브	② 코오드놋트

③ 코오드파아스너	④ 와이어커넥터

48. 합성수지관 배선에서 경질비닐전선관의 굵기에 해당되지 않는 것은? (단, 관의 호칭을 말한다.)

① 14	② 16

③ 18	④ 22

49. 저압 옥내 간선으로부터 분기하는 곳에 설치하여야 하는 것은?

① 과전압 차단기	② 과전류 차단기

③ 누전 차단기	④ 지락 차단기

50. 전주를 건주할 경우에 A종 철근콘크리트주의 길이가 10m이면 땅에 묻는 표준 깊이는 최저 약 몇 m인가? (단, 설계하중이 6.8kN 이하 이다.)

① 2.5	② 3.0

③ 1.7	④ 2.4

51. 전로에 지락이 생겼을 경우에 부하 기기, 금속제 외함 등에 발생하는 고장전압 또는 지락전류를 검출하는 부분과 차단기 부분을 조합하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치는?

① 누전차단장치	② 과전류차단기

③ 누전경보장치	④ 배선용차단기

52. 소맥분, 전분 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 방법에 해당되는 것으로 짝지어진 것은?

① 케이블 공사, 애자 사용 공사

② 금속관 공사, 콤바인 덕트관, 애자 사용 공사

③ 케이블 공사, 금속관 공사, 애자 사용 공사

④ 케이블 공사, 금속관 공사, 합성수지관 공사

53. 가로 20m, 세로 18m, 천정의 높이 3.85m, 작업면의 높이 0.85m, 간접조명 방식인 호텔 연회장의 실지수는 약 얼마인가?

① 1.16	② 2.16

③ 3.16	④ 4.16

54. 전선의 도체 단면적이 2.5㎟인 전선 3본을 동일 관내에 넣는 경우의 2종 가요전선관의 최소 굵기(㎜)는?

① 10	② 15

③ 17	④ 24

55. 굵은 전선이나 케이블을 절단할 때 사용되는 공구는?

① 클리퍼	② 펜치

③ 나이프	④ 플라이어

56. ACSR 약호의 품명은?

① 경동연선	② 중공연선

③ 알루미늄선	④ 강심알루미늄 연선

57. 물탱크의 물의 양에 따라 동작하는 자동스위치는?

① 부동스위치	② 압력스위치

③ 타임스위치	④ 3로스위치

58. 후강 전선관의 관 호칭은( ㉠ ) 크기로 정하여 ( ㉡ )로 표시하는데, ㉠과 ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

① ㉠안지름 ㉡홀수	② ㉠안지름 ㉡짝수

③ ㉠바깥지름 ㉡홀수	④ ㉠바깥지름 ㉡짝수

59. 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 제2종 가요전선관을 시설하고 제거하는 것이 부자유하거나 점검 불가능한 경우의 곡률 반지름은 안지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

① 2	② 3

③ 5	④ 6

60. 저고압 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 높이는 궤조면상 몇 m 이상이어야 하는가?

① 10	② 8.5

③ 7.5	④ 6.5