건시스템(gunsys.com)	건축기사 필기 기출문제 (2010.5.9. 2회)

2010년 2회 건축기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	라	가	라	라	가	나	라	라	가	라
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	라	라	라	라	가	라	나	라	가	나
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	라	다	라	라	나	나	나	라	라	라
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	나	다	라	다	다	나	다	가	라
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	가	라	가	라	나	라	다	가	가	다
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	라	라	나	나	라	다	나	라	가	나
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	다	가	나	라	나	다	나	다	나	라
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	라	나	라	나	라	다	가	다	가	라
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	나	라	라	다	라	나	다	가	라	나
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	나	나	다	가	나	라	라	나	라	나
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 종합병원계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 수술부는 외래와 병동 중간에 위치시킨다.

나. 수술실의 바닥은 전기도체성 마감을 사용하는 것이 좋다.

다. 간호사 대기실은 각 간호단위 또는 각층 및 동별로 설치한다.

라. 평면계획 시 모듈을 적용하여 각 병실을 모두 동일한 크기로 하는 것이 좋다.

2. 다음 중 영화관의 영사실과 영사막의 관계에서 영사각으로 가장 알맞은 것은?

가. 0°	나. 17°

다. 22°	라. 90°

3. 백화점 건축계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 일반적으로 기둥 간격이 클수록 매장배치가 용이하고 매장이 개방되어 보인다.

나. 매장의 고객 동선은 너무 단순하거나 혼잡하지 않게 하여 고객을 분산시킨다.

다. 백화점의 색채계획은 중채도 색을 위주로 한 배색으로 시각적인 혼란감을 억제하는 것이 좋다.

라. 엘리베이터, 에스컬레이터 등 수직동선 설비는 고객 출입구 부근에 집중시켜 동선의 원활한 연결이 가능하게 한다.

4. 건축계획단계에서의 조사수법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 이용 상황이 명확하게 기록되어 있는 시설의 자료 등을 활용하는 것은 기존자료를 통한 조사에 해당된다.

나. 직접 관찰을 통하여 생활과 공간간의 대응관계를 규명하는 것은 생활행동 행위의 관찰에 해당한다.

다. 건물의 이용자를 대상으로 설문을 작성하여 조사하는 방식은 생활과 공간의 대응관계 분석에 유효하다.

라. 주거단지에서 어린이들의 행동 특성을 조사하기 위해서는 설문조사가 일반적으로 가장 적절한 방법이다.

5. 학교운영방식에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 종합교실형(U형)은 교실수와 학급수가 일치하며, 초등학교 고학년 이상에 적당한 방식이다.

나. 교과교실형(V형)은 모든 교실이 특정 교과 때문에 만들어지며, 일반교실은 없다.

다. 플라톤형(P형)은 각 학급을 2분단(일반교실, 특별교실) 으로 나누어 운영하는 방식으로, 충분한 교사수와 적당한 시설이 요구된다.

라. 달톤형(D형)은 학급과 학년을 없애고 학생들의 능력에 따라 교과목을 선택하는 방식이다.

6. 도서관의 출납시스템 중 자유개가식에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 도서의 유지 관리가 용이하다.

나. 책의 내용 패악 및 선택이 자유롭다.

다. 대출철차가 복잡하고 관원의 작업량이 많다.

라. 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼 수 있으나 내용은 볼 수 없다.

7. 다음의 서양건축에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 로마 건축의 기둥에는 그리이스 건축의 오더 이외에 터스칸 오더, 콤포지트 오더가 사용되었다.

나. 고딕 건축은 수직적인 요소가 특히 강조되었다.

다. 비잔틴 건축은 사라센 문화의 영향을 받았으며 동양적 요소가 가미되었다.

라. 로마네스크 건축은 내부보다는 외부의 장식에 치중하였으며, 바실리카에 비하면 단순하고 간소하다.

8. 고층 사무소 건축에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

가. 층고를 낮게 할 경우, 건축비를 절감시킬 수 있다.

나. 외장재는 경량재가 좋다.

다. 고층화할 경우, 토지이용률이 높아진다.

라. 승강기는 이용하기 편하도록 여러 곳에 분산하는 좋다.

9. 미술관 전시실의 조명 및 채광계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 인공조명을 주로 하고 자연채광은 전혀 고려하지 아니한다.

나. 광원이 현휘를 주지 않도록 한다.

다. 관객의 그림자가 전시물상에 나타나지 않도록 한다.

라. 광색이 적당하고 변화가 없게 한다.

10. 종합병원의 건축형식 중 분관식(pavilion type)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 평면 분산식이다.

나. 채광 및 통풍 조건이 좋다.

다. 일반적으로 3층 이하의 저층건물로 구성된다.

라. 재난 시 환자의 피난이 어려우며 공사비가 높다.

11. 다음 설명에 알맞은 공장건축의 레이아웃(layout) 형식은?

- 생산에 필요한 모든 공정, 기계기구를 제품의 흐름에 따라 배치한다.

- 대량생산에 유리하며 생산성이 높다.

가. 공정중심의 레이아웃	나. 기계설비중심의 레이아웃

다. 고정식 레이아웃	라. 제품중심의 레이아웃

12. 극장건축에서 그린룸(green room)의 역할로 가장 알맞은 것은?

가. 배경제작실	나. 의상실

다. 관리관계실	라. 출연대기실

13. 쇼핑센터의 공간구성요소인 몰(Mall)계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 몰은 쇼핑센터내의 주요 보행동선으로 쇼핑거리인 동시에 고객의 휴식공간이다.

나. 몰에는 층외로 개방된 Open Mall과 닫혀진 실내공간으로 된 Enclosed Mall이 있다.

다. 몰에는 코트(court)를 설치해 각종 연회, 이벤트 행사 등을 유치하기도 한다.

라. 몰의 활성화를 위해 전문점들과 중심상점의 주출입구는 몰과 면하지 않도록 거리를 두어야 한다.

14. 페리 (C. A. Perry)의 근린주구에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 내부 가로망은 단지 내의 교통량을 원활히 처리하고 통과 교통을 방지

나. 경계는 간선도로로 구획

다. 공간적 크기는 주민들이 보행에 의해 상점 및 공공시설 이용이 가능하도록 약 400m로 설정

라. 지구 내 상업시설은 지구 중심에 집중하여 배치

15. 한식주택과 양식주택의 차이점에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 양식주택은 실의 위치별 분화이며, 한식주택은 실의 기능별 분화이다.

나. 양식주택은 입식생활이며, 한식주택은 좌식생활이다.

다. 양식주택은 실은 단일용도이며, 한식주택의 실은 혼용도이다.

라. 양식주택의 가구는 주요한 내용물이며, 한식주택의 가구는 부차적 존재이다.

16. 공동주택의 형식 중 메조넷형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 주호의 프라이버시와 독립성이 양호하다.

나. 양면개구에 의한 일조, 통풍 및 전망이 좋다.

다. 주택 내의 공간의 변화가 있다.

라. 평면 구성의 제약이 적고 소규모 주택에 면적면에서 적용이 유리하다.

17. 주거단지의 도로형식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 격자형은 가로망의 형태가 단순·명료하고, 가구 및 획지 구성상 택지의 이용효율이 높다.

나. T자형은 도로의 교차방식을 주로 T자교차로 한 형태로 통행거리는 짧으나 보행자전용도로와의 병용이 불가능 하다는 단점이 있다.

다. 쿨데삭(Cul-de-sac)형은 각 가구와 관계없는 자동차의 진입을 방지할 수 있다는 장점이 있다.

라. 루프(Loop)형은 우회도로가 없는 쿨데삭형의 결점을 개량하여 만든 패턴으로 도로율이 높아지는 단점이 있다.

18. 학교건축계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 강당의 위치는 외부와의 연락이 좋은 곳으로 한다.

나. 교사의 배치형식 중 분산병렬형 배치는 동선이 길고 건물간의 연결을 필요로 한다.

다. 교사의 배치형식 중 폐쇄형은 일조·통풍 등 환경조건이 불균등하다는 단점이 있다.

라. 체육관은 배구코트를 둘 수 있는 크기가 필요하며 천장의 높이는 최소 4.5m 이상으로 한다.

19. 사무소건축의 오피스 랜드스케이핑(office landscaping)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 개인적 공간으로의 분할로 독립성 확보가 쉽다.

나. 의사전달, 작업흐름의 연결이 용이하다.

다. 공간의 가변성을 필요에 의해 기대할 수 있다.

라. 작업단위에 위한 그룹(Group)배치가 가능하다.

20. 아파트 단지 내 어린이 놀이터 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 어린이가 안전하게 접근할 수 있어야 한다.

나. 어린이가 놀이에 열중할 수 있도록 외부로부터의 시선은 차단되어야 한다.

다. 차량통행이 빈번한 곳은 피하여 배치한다.

라. 이웃한 주거에 소음이 가지 않도록 한다.

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 블록구조에서 인방블록 설치 시 창문틀의 좌우 옆 턱에 최소 얼마 이상 물려야 하는가?

가. 5㎝	나. 10㎝

다. 15㎝	라. 20㎝

22. 블록조 벽체에 와이어 메시를 가로줄눈에 묻어 쌓기고 하는데 이에 관한 기술 중 거리가 먼 것은?

가. 전단작용에 대한 보강이다.

나. 수직하중을 분산시키는데 유리하다.

다. 블록과 모르타르의 부착을 좋게 한다.

라. 교차부의 균열을 방지하는데 유리하다.

23. 웰 포인트 공법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 지하수 배수 공법의 일종이다.

나. 지하수위를 저하시키는 공법이다.

다. 지하수 저하에 따른 인접지반과 공동매설물 침하에 주의가 필요한 공법이다.

라. 점토질의 투수성이 나쁜 지질에 적합하다.

24. 건축구조물에 쓰이는 일반적인 목재의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 색채 무늬가 있어 미장에 유리하다.

나. 비중이 작고 연질이어서 가공이 쉽다.

다. 방부제와 방화자재를 사용하면 내구성을 연장할 수 있다.

라. 무게에 비해 강도가 작아 구조용으로 부적합하다

25. 아스팔트 방수공사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 아스팔트의 용융 중에는 최소한 30분에 1회 정도로 온도를 측정하며, 접착력 저하 방지를 위하여 200℃ 이하가 되지 않도록 한다.

나. 한랭지에서 사용되는 아스팔트는 침입도 지수가 적은 것이 좋다.

다. 지붕방수에는 침입도가 크고 연화점(軟化点)이 높은 것을 사용한다.

라. 아스팔트 용융 솥은 가능한 한 시공장소와 근접한 곳에 설치한다.

26. 칠공사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 한랭 시나 습기를 가진 면은 작업을 하지 않는다.

나. 초벌부터 정벌까지 같은 색으로 도장해야 한다.

다. 강한 바람이 불 때는 먼지가 묻게 되므로 외부 공사를 하지 않는다.

라. 야간은 색을 잘못 칠할 염려가 있으므로 칠하지 않는 것인 좋다.

27. 석고플라스터 바름에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 보드용 플라스터는 초벌바름, 재벌바름의 경우 물을 가한 후 2시간 이상 경과한 것은 사용할 수 없다.

나. 실내온도가 10℃ 이하일 때는 공사를 중단한다.

다. 바름 작업 중에는 될 수 있는 한 통풍을 방지한다.

라. 바름 작업이 끝난 후 실내를 밀폐하지 않고

28. Top-Down공법(역타공법)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 지하와 지상작업을 동시에 한다.

나. 주변지반에 대한 영향이 적다.

다. 1층 슬래브의 형성으로 작업공간이 확보된다.

라. 수직부재 이음부 처리에 유리한 공법이다.

29. 다음 중 한중 콘크리트 공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 재료를 가열하는 경우 물을 가열하는 것을 원칙으로 하고 시멘트는 절대로 가열하지 않는다.

나. 부어넣을 때 콘크리트의 온도는 10℃ 이상, 20℃ 미만으로 한다.

다. 동결한 지반위에 콘크리트를 부어 넣거나 거푸집의 동바리를 세우지 않는다.

라. 콘크리트가 타설된 후 압축강도가 2N/㎟ 이상이 될 때 까지 초기양생을 실시한다.

30. 건축시공 계약제도 중 직영제도(Direct management system)에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?

가. 공사내용이 단순하며 시공과정이 용이할 때 많이 채용 된다.

나. 확실성 있는 공사를 할 수 있다.

다. 입찰 및 계약의 번잡한 수속을 피할 수 있다.

라. 공사비의 절감과 공기의 단축을 하기 쉬운 제도이다.

31. 다음 그림과 같은 줄기초파기의 파낸 토량은 얼마인가? (단, 초량환산계수 L＝1.2 임)

가. 96㎥	나. 115.2㎥

다. 130.7㎥	라. 145.9㎥

32. 무기질 또는 무기유기질계가 혼합된 방수제를 솔·롤러 또는 저압력의 기구로 콘크리트 바탕에 분사·코팅하여 방수층을 형성하는 공법은?

가. 실재 방수	나. 침투 방수

다. 발수성 방수	라. 그라우팅 방수

33. 땅에 접하는 바닥 콘크리트의 경우 그림과 같이 벽에 인근한 부분을 두껍게 하는 이유는?

가. 부착력 증진	나. 휨에 대한 보강

다. 전단력에 대한 보강	라. 압축력에 대한 보강

34. 공사원가 구성요소의 하나인 직접공사비에 속하지 않는 것은?

가. 자재비	나. 노무비

다. 경비	라. 일반관리비

35. 칠공사에 사용되는 희석제의 분류가 잘못 연결된 것은?

가. 송진건류품 - 테레빈유

나. 석유건류품 - 휘발유, 석유

다. 콜타르 증류품 - 미네랄스피리트

라. 송근건류품 - 송근유

36. AE제, AE강수제 및 고성능 AE강수제를 사용하는 콘크리트의 적정 공기량은 콘크리트 용적 대비 얼마인가? (단, 굵은 골재의 최대치수가 20㎜이며 환경은 간혹 수분과 접촉하여 결빙이 되면서 제빙화학제를 사용하지 않는 경우)

가. 1%	나. 3%

다. 5 %	라. 7%

37. 다음 중 철근의 단부에 갈고리를 설치할 필요가 없는 것은?

가. 스터럽	나. 지중보의 돌출부분의 철근

다. 띠철근	라. 굴뚝의 철근

38. 철골용접작업 중 운봉을 용접방향에 대하여 가로로 왔다갔다 움직여 용착금속을 녹여 붙이는 것을 의미하는 용어는?

가. 밀 스케일(mill scale)

나. 그루브(groove)

다. 위핑(weeping)

라. 블로우 홀(blow hole)

39. 다음 중 블록쌓기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 살두께가 큰 편을 아래로 하여 쌓는다.

나. 특별한 지정이 없으면 줄눈은 10㎜가 되게 한다.

다. 하루의 쌓기 높이는 1.5m 이내를 표준으로 한다.

라. 줄눈 모르타르는 쌓은 후 줄눈누르기 및 줄눈파기를 한다.

40. 토공사에서 지하연속벽(Diaphragm Wall)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 지하연속벽의 최소두께는 구조물의 응력 해석에 따라 0.6~1.5m 또는 그 이상으로 결정한다.

나. 타설콘크리트의 물시멘트비는 50% 이하, 설계강도의 125% 이상으로 한다.

다. 파내기 구멍은 수직으로 파며, 최대 허용오차는 1.0% 이하로 한다.

라. 철근망과 트렌치 측면 사이는 최소 50㎜정도의 콘크리트 피복이 유지되도록 시공한다.

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 그림과 같은 사다리꼴 단면형의 도심(圖心)의 위치 y를 나타내는 식은?

가. [eqn: y= h over 3 times 2a+b over a+b]	나. [eqn: y= h over 3 times a+2b over a+b]

다. [eqn: y= h over 3 times a+b over 2a+b]	라. [eqn: y= h over 3 times a+b over a+2b]

42. 다음 보기의 ①-⑦의 단위에 대해 옳게 나타낸 것은?

[보기]

① 단면1차모멘트	② 단면2차모멘트

③ 휨모멘트	④ 등분포하중

⑤ 탄성계수	⑥ 수직응력도

⑦ 단면계수

가. ②＝⑦이고, ③≠⑤이다.

나. ③＝⑥이고, ④≠⑥이다.

다. ③＝④이고, ①≠⑤이다.

라. ①＝⑦이고, ⑤≠⑥이다.

43. 그림과 같은 부정정 라멘에서 CD기둥의 전단력값은?

가. ０	나. 10kN

다. 20kN	라. 30kN

44. 지반의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 흙의 점조도(consistency)가 교란되면서 영향을 받는 성질은 예민비로 표시 할 수 있다.

나. 물로 포화된 흙에 압력을 가하여 생긴 간극수 추출에 따른 흙의 체적 감소 현상을 압밀이라 한다.

다. 표준관입시험으로 토층을 구성하는 흙의 상대밀도를 조사할 수 있다.

라. 내부마찰각은 모래지반보다 점토질지반이 크다.

45. 다음과 같은 트러스에서 부재력이 발생하지 않는 부재는 몇 개인가?

가. 2개	나. 4개

다. 6개	라. 8개

46. 극한강도설계법에서 철근콘크리트 구조물 설계 시 고려해야 하는 하중조합으로 옳지 않은 것은? (단, D는 고정하중, F는 유체압 및 유기내용물하중, L은 활하중, W는 풍하중, E는 지진하중, Hv는 흙, 지하수 또는 기타 재료의 자중에 의한 연직방향 하중, S는 적설하중)

가. U＝1.4(D＋F＋Hv)

나. U＝1.2D＋1.3W＋1.0L＋0.5S

다. U＝1.2D＋1.0E＋1.0L＋0.2S

라. U＝1.4D＋1.7L＋1.6S

47. 그림과 같은 원통단면의 핵반경은?

가. [eqn: rm D+d over 6]	나. [eqn: rm D over 8]

다. [eqn: rm {D^2 + d^2} over 8D]	라. [eqn: rm D+d over 8]

48. 보가 있는 2방향 슬래브를 강도설계법에서 직접설계법으로 계산할 때 Mo＝900kN·m로 산정되었다. 내부스팬의 부계수모멘트(kN·m)와 정계수모멘트(kN·m)로 옳은 것은?

가. 부계수모멘트 585, 정계수모멘트 315

나. 부계수모멘트 630, 정계수모멘트 270

다. 부계수모멘트 315, 정계수모멘트 585

라. 부계수모멘트 270, 정계수모멘트 630

49. 철근의 정착길이에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?

가. 인장이형철근의 상세계산에 의하여 산정한 정착길이는 항상 250㎜ 이상이어야 한다.

나. 압축철근의 정착길이는 항상 200㎜ 이상이어야 한다.

다. 3개의 철근으로 구성된 다발철근에 대해선 정착길이를 20% 증가시켜야 한다.

라. 단부에 표준갈고리를 갖는 인장이형철근의 정착길이는 항상 150㎜ 이상이어야 한다.

50. 다음 중 내진 I등급 구조물의 허용층간변위는? (단, hsx는 x층 층고)

가. 0.005hsx	나. 0.010hsx

다. 0.015hsx	라. 0.020hsx

51. 모살치수 8㎜, 용접길이 400㎜인 앙면모살용접의 유효단면적은?

가. 2100㎟	나. 3200㎟

다. 3800㎟	라. 4300㎟

52. 다음 중 저층 강구조 장스팬 건물의 구조계획에서 고려해야 할 사항과 가장 관계가 적은 것은?

가. 스팬, 층고, 지붕형태 등 건물의 형상 선정

나. 적절한 골조 간격의 선정

다. 강절점. 활절점, 볼트접합 등의 부재 접합방법 선정

라. 풍하중에 의한 황변위 고려

53. 강도설계법에서 처짐을 계산하지 않는 경우 철근 콘크리트 보의 최소두께 규정으로 옳은 것은? (단, 보통콘크리트 Wc＝2,300㎏/㎥와 설계기준항복강도 400MPa 철근을 사용한 부재)

가. 단순지지 : l/20	나. 1단연속 : l/18.5

다. 양단연속 : l/24	라. 캔틸레버 : l/10

54. 그림과 같은 부정정 라멘에서 A점의 Mᴀʙ는?

가. ０	나. 20kN·m

다. 40kN·m	라. 60kN·m

55. 단일 압축재에서 세장비를 구할 때 필요 없는 것은?

가. 좌굴길이	나. 단면적

다. 단면2차모멘트	라. 탄성계수

56. 그림과 같은 교차보(Cross beam) A, B의 최대 휨모멘트의 비로서 옳은 것은? (단, E, I는 동일함)

가. 1 : 2	나. 1 : 3

다. 1 : 4	라. 1 : 8

57. 볼트의 기계적 등급을 나타내기 위해 표시하는 F8T, F10T, F11T에서 가운데 숫자는 무엇을 의미하는가?

가. 휨강도	나. 인장강도

다. 압축강도	라. 전단강도

58. 그림과 같은 등변분포하중이 작용하는 단순보의 최대휨모멘트 MMAX는?

가. [eqn: rm 25 root 3 kN·m]	나. [eqn: rm 25 root 2 kN·m]

다. [eqn: rm 90 sqrt {3} kN·m]	라. [eqn: rm 90 root 2 kN·m]

59. 그림과 같은 트러스의 명칭은?

가. 하우(Howe) 트러스

나. K 트러스

다. 와렌(Warren) 트러스

라. 핑크(Fink) 트러스

60. 인장철근량 As＝1500㎟인 단근보에서 사각형 응력분포깊이 a는 약 얼마인가? (단, fck＝24MPa, fy＝300MPa, b＝300㎜, d＝500㎜)

가. 65.12㎜	나. 73.53㎜

다. 82.57㎜	라. 89.69㎜

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 높이 30m의 고가수조에 매분 1㎥의 물을 보내려고 할 때 사용되는 펌프에 직결되는 전동기의 동력은? (단, 마찰손실수두 6m, 흡입양정 1.5m, 펌프효율 50%인 경우)

가. 약 2.5kW	나. 약 9.8kW

다. 약 12.3kW	라. 약 16.7kW

62. 다음 중 냉방부하 계산 시 현열만을 고려하는 것은?

가. 벽체로부터의 취득열량

나. 극간풍에 의한 취득열량

다. 인체의 발생열량

라. 외기의 도입으로 인한 취득열량

63. 열관류율 K＝2.5W/㎡·K인 벽체의 양쪽 공기 온도가 각각 20℃와 0℃일 때, 이 벽체 1㎡당 이동열량은?

가. 25W	나. 50W

다. 100W	라. 200W

64. 간접조명기구에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 직사 눈부심이 없다.

나. 매우 넓은 면적이 광원으로서의 역할을 한다.

다. 일반적으로 발산광속 중 상향광속이 90~100[%] 정도이다.

라. 천장. 벽면 등은 어두운 색으로, 빛이 잘 흡수되도록 하여야 한다.

65. 건물 또는 실내의 환기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 바람이 강할수록 환기량은 많아진다.

나. 실내외의 온도차가 클수록 환기량은 적어진다.

다. 배기용 송풍기만을 설치하여 실내 공기를 강제적으로 배출시키는 기계화기법은 화장실, 욕실에 적합하다.

라. 중력환기는 항상 일정한 환기량을 얻을 수 없고 또 일정량 이상의 환기량을 기대할 수 없다.

66. 부하의 증가나 고장 시 공급능력 저하방지, 부하변동 등에 대응 및 경제적인 면을 고려하여 변압기를 병렬운전할 필요성이 있다. 다음 중 변압기의 병렬운전 조건으로 옳지 않은 것은?

가. 권선비가 같을 것

나. 1차, 2차 정격전압 및 극성이 같을 것

다. 부하의 합계가 변압기 정격용량보다 틀 것

라. 3상에서는 상회전 방향 및 위상 변위가 같을 것

67. 중앙식 급탕방식 중 보일러에서 만들어진 증기 또는 고온수를 열원으로 하고, 저탕조 내에 설치된 코일을 통해 관내의 물을 가열하는 방식은?

가. 직접 가열식	나. 간접 가열식

다. 기수 혼합식	라. 순간 가열식

68. 베르누이(Bernoulli)의 정리에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

가. 유체가 갖고 있는 운동에너지는 흐름 내 어디에서나 일정하다.

나. 유체가 갖고 있는 운동에너지와 중력에 의한 위치에너지의 총합은 흐름 내 어디에서나 일정하다.

다. 유체가 갖고 있는 운동에너지, 중력에 의한 위치에너지 및 압력에너지의 총합은 흐름 내 어디에서나 일정하다.

라. 유체가 갖고 있는 운동에너지. 중력에 의한 위치에너지의 총합은 흐름 내 어디에서나 압력에너지와 같다.

69. 다음과 같은 특징을 갖는 간선 배선 방식은?

- 사고 발생 때 타부하와 파급효과를 최소한으로 억제할 수 있어 다른 부하에 영향을 미치지 않는다.

- 경제적이지 못하다.

가. 나뭇가지식

나. 평행식

다. 나뭇가지 평행 병용식

라. 네트워크식

70. 3상 동력과 단상전등 부하를 동시에 사용할 수 있는 방식으로 대형빌딩이나 공장 등에서 사용되는 것은?

가. 단상 3선식 220/110[V]

나. 3상 2선식 220[V]

다. 3상 3선식 220[V]

라. 3상 4선식 380/220[V]

71. 에스컬레이터와 교차되는 천장의 밑부분에 협각이 이루어지는 부분은 인접 에스컬레이터의 측하면을 포함하여 안전사고의 발생요소이다. 이 부분에 대해 승객에게 위험개소를 경고하기 위하여 설치하는 것은?

가. 데크 보드(deck board)

나. 스커드가드 판넬(skirt guard panel)

다. 플로어 플레이트(floor plate)

라. 삼각부 안내판(wedge guard)

72. 로프식 엘리베이터와 유압식 엘리베이터를 비교할 경우, 유압식 엘리베이터의 장점은?

가. 전동기의 출력이 작다.

나. 기계실의 위치가 자유롭다.

다. 기계실의 발열량이 작다.

라. 속도의 범위가 자유롭다.

73. 공기조화방식 중 2중덕트방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전공기식 방식이다.

나. 덕트가 2개의 계통이므로 설비비가 많이 든다.

다. 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에도 적용할 수 있다.

라. 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요 없으므로 소음과 진동도 적다.

74. 다음 설명에 알맞은 급수방식은?

- 대규모의 급수 수요에 쉽게 대응할 수 있다.

- 급수압력이 일정하다.

- 단수 시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다.

가. 수도직결방식	나. 고가수조방식

다. 압력수조방식	라. 펌프직송방식

75. 전기에 관한 용어와 단위의 연결이 옳지 않은 것은?

가. 전력 - 와트 [W]	나. 전압 - 볼트 [V]

다. 저항 - 오옴[Ω]	라. 전류 - 쿨롱[C]

76. 다음 중 배수 통기관의 설치 목적과 가장 관계가 먼 것은?

가. 트랩의 봉수보호	나. 배수의 원활한 흐름

다. 배관의 소음 감소	라. 배수관 계통의 환기

77. 옥내소화전설비에 가압수조를 이용한 가압송수장치를 설치하였을 경우, 화재안전기준에 따른 방수량 및 방수압이 최소 몇 분 이상 유지될 수 있는 성능으로 하여야 하는가?

가. 20분	나. 30분

다. 40분	라. 50분

78. 증기난방설비에서 낮은 곳에 있는 응축수를 높은 곳으로 올리거나 환수관에 응축수를 체류시키지 않고 중력으로 저압보일러에 돌아가게 할 때 리턴트랩으로 사용되는 것은?

가. 플로트 트랩	나. 버킷 트랩

다. 리프트 트랩	라. 디스크 트랩

79. 냉방 시 실내온도 26℃, 상대습도 50%를 유지시키기 위한 실의 현열부하는 8500W, 잠열부하는 2500W로 계산되었다. 취출공기의 온도를 15℃로 할 경우 송풍량은? (단, 공기의 정압비열은 1.21kJ/㎥·K)

가. 약 2,299㎥/h	나. 약 3,221㎥/h

다. 약 3,448㎥/h	라. 약 4,167㎥/h

80. 다음 그림과 같이 관경이 각각 dᴀ＝100㎜, dB＝200㎜일 때 유량이 3.0㎥/min이라면 A, b 지점에서의 유속(m/s)은 각각 얼마인가?

가. A : 0.5m/s, B : 0.25m/s

나. A : 0.75m/s, B : 0.375m/s

다. A : 3.57m/s, B : 1.38m/s

라. A : 6.37m/s, B : 1.59m/s

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 중앙도시계획위원회에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 위원장·부위원장 각 1명을 포함한 25명 이상 30명 이내의 위원으로 구성한다.

나. 위원장 국토해양부장관이 되고, 부위원장은 위원 중 국토해양부장관이 임명한다.

다. 공무원이 아닌 위원의 수는 10명 이상으로 하고, 그 임기는 2년으로 한다.

라. 도시계획에 관한 조사·연구 등의 업무를 수행한다.

82. 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 소규모 휴식 시설 등의 공개 공지 또는 공개 공간을 설치하여야 하는 대상 지역에 속하지 않는 것은?

가. 준공업지역

나. 준주거지역

다. 일반주거지역

라. 전용주거지역

83. 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적 산정 시 기준이 되는 것은?

가. 건축물 외벽의 외곽선

나. 건축물 외벽의 전체 중심선

다. 건축물 외벽 중 외벽측 중심선

라. 건축물 외벽 중 내측 내력벽의 중심선

84. 다음은 건축물의 철거 등의 신고와 관련된 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

건축물의 소유자나 관리자는 건축물이 재해로 멸실된 경우 멸실 후 (   )일 이내에 신고하여야 한다.

가. 7	나. 14

다. 30	라. 60

85. 비상용 승강기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 높이 31m를 초과하는 건축물에는 비상용 승강기를 설치하는 것이 원칙이다.

나. 높이 31m를 넘는 각 층을 거실 외의 용도로 쓰는 건축물에는 비상용 승강기를 설치하지 아니할 수 있다.

다. 높이 31m를 넘는 각층의 바닥면적의 합계가 400㎡인 건축물에는 비상용 승강기를 설치하지 아니할 수 있다.

라. 높이 1m를 넘는 층수가 5개 층으로서 당해 각층의 바닥면적의 합계 300㎡ 이내마다 방화구획으로 구획한 건축물에는 비상용 승강기를 설치하지 아니할 수 있다.

86. 철근콘크리트조인 경우 두께에 관계없이 내화구조로 인정 되는 것은?

가. 바닥	나. 지붕

다. 내력벽	라. 외벽 중 비내력벽

87. 부성주차장의 인근설치 시 당해 부지의 경계선으로부터 부설주차장의 경계선까지는 직선거리로 최대 얼마 이내 이어야 하는가?

가. 100m	나. 200m

다. 300m	라. 600m

88. 다음 중 거시에 관련 기준에 적합하게 배연설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 6층 이상의 건축물)

가. 교육연구시설 중 도서관

나. 수련시설 중 유스호스텔

다. 위락시설

라. 의료시설

89. 다음의 노외주차장의 설치에 대한 계획기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은?

특별시장·광역시장·시장·군수 또는 구청장이 설치하는 노외주차장에는 주차대수 (   )대마다 1면의 장애인전용주차구획을 설치하여야 한다.

가. 20	나. 30

다. 40	라. 50

90. 다음 중 건축법상 의료시설에 해당하는 것은?

가. 동물병원	나. 마약진료소

다. 조산원	라. 치과의원

91. 막다른 도로의 길이가 15m일 때, 이 도로가 건축법상 도로이기 위한 최소폭은?

가. 2m	나. 3m

다. 4m	라. 6m

92. 노외주차장에 설치하는 부대시설의 총면적은 주차장 총시설면적의 최대 얼마를 초과하여서는 아니 되는가?

가. 10 퍼센트	나. 20 퍼센트

다. 25 퍼센트	라. 30 퍼센트

93. 부설주차장의 설치대상시설물 종류와 설치기준의 연결이 옳은 것은?

가. 위락시설 - 시설면적 150㎡당 1대

나. 종교시설 - 시설면적 100㎡당 1대

다. 판매시설 - 시설면적 150㎡당 1대

라. 수련시설 - 시설면적 100㎡당 1대

94. 다음은 건축물의 바닥면적에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

벽·기둥의 구획이 없는 건축물은 그 지붕 끝부분으로부터 수평거리 (   )미터를 후퇴한 선으로 둘러싸인 수평투영면적으로 한다.

가. 1	나. 1.5

다. 1.8	라. 2

95. 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 국토해양부형으로 저하는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳지 않은 것은?

가. 층수가 3층 이상인 건축물

나. 높이가 11미터 이상인 건축물

다. 처마높이가 9미터 이상인 건축물

라. 기둥과 기둥사이의 거리가 10미터 이상인 건축물

96. 다음 중 제1종 지구단위계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 지구단위계획구역 및 지구단위계획은 도시관리계획으로 결정한다.

나. 토지이용을 합리화·구체화하기 위하여 수립하는 계획이다.

다. 도시 또는 농·산·어촌의 기능의 증진, 미관의 개선 및 양호한 환경을 확보하기 위하여 수립하는 계획

라. 시장·군수·구청장이 지정한다.

97. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시기본계획에 포함되어야 하는 내용이 아닌 것은?

가. 토지의 이용 및 개발에 관한 사항

나. 토지의 용도별 수요 및 공급에 관한 사항

다. 공원·녹지에 관한 사항

라. 주차장의 설치·정비 및 관리에 관한 사항

98. 다음 중 건축허가 신청 시 에너지 절약 계획서를 제출하여야 하는 건축물은?

가. 교육연구시설 중 연구소로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000㎡인 건축물

나. 운동시설 중 실내수영장으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡인 건축물

다. 병원으로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 1,000㎡인 건축물

라. 업무시설로서 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000㎡인 건축물

99. 다음의 거실의 반자높이와 관련된 기준 내용 중( ) 안에 들어갈 수 없는 건축물의 용도는?

(   )의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200제곱미터 이상인 것의 반자의 높이는 4미터(노대의 아랫부분의 높이는 2.7미터) 이상이어야 한다. 다만, 기계환기장치를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 종교시설

나. 장례식장

다. 위락시설 중 유흥주점

라. 문화 및 집회시설 중 전시장

100. 다음 중 신고대상에 속하는 용도 변경은?

가. 주거업무시설군에서 영업시설군으로의 용도 변경

나. 영업시설군에서 근린생활시설군으로의 용도 변경

다. 산업 등의 시설군에서 자동차 관련 시설군으로의 용도 변경

라. 교육 및 복지시설군에서 문화 및 집회시설군으로의 용도 변경