건시스템(gunsys.com)	건축기사 필기 기출문제 (2015.5.31. 2회)

2015년 2회 건축기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	3	3	2	1	4	1	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	2	3	1	3	1	3	2	3	1
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	3	1	2	3	4	1	1	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	1	2	4	1	2	2	4	4
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	2	4	3	2	2	2	4	3	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	3	1	4	1	4	2	2	1
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	1	3	3	4	2	1	2	1	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	4	4	3	2	4	3	1	2	1
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	2	4	2	4	4	1	2	4	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 공장건축의 레이아웃에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 장래 공장규모의 변화에 대응한 융통성이 있어야 한다.

② 제품중심의 레이아웃은 생산에 필요한 모든 공정, 기계기구를 제품의 흐름에 따라 배치한다.

③ 이동식 레이아웃 방식은 사람이나 기계가 이동하여 작업하는 방식으로 제품이 크고, 수량이 적을 때 사용된다.

④ 레이아웃은 공장 생산성에 미치는 영향이 크므로 공장의 배치계획, 평면계획은 이것에 부합되는 건축계획이 되어야 한다.

2. 미술관 전시실의 순회형식 중 갤러리 및 코리도 형식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 많은 전시실을 순서별로 통하여야 하는 불편이 있다.

② 필요시에는 자유로이 독립적으로 전시실을 폐쇄 할 수 있다.

③ 프랭크 로이드 라이트는 이 형식을 기본으로 뉴욕 구겐하임 미술관을 설계하였다.

④ 중심부에 하나의 큰 홀을 두고 그 주위에 각 전시실을 배치하여 자유로이 출입하는 형식이다.

3. 관학인 향교의 배치방법 중 평지에 지어지고 대성전을 앞에 배치한 것은?

① 전조후침(前朝後寢)

② 전조후시(前朝後市)

③ 전묘후학(前廟後學)

④ 전학후묘(前學後廟)

4. 극장의 평면형 중 프로시니엄형에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 무대의 배경을 만들지 않으므로 경제성이 있다.

② 센트럴 스테이지(Central Stage)형이라고도 한다.

③ 연기자가 일정한 방향으로만 관객을 대하게 된다.

④ 가까운 거리에서 관람하면서 가장 많은 관객을 수용할 수 있다.

5. 상점의 판매방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 측면판매형식은 직원 동선의 이동성이 많다.

② 대면판매형식은 측면판매형식에 비해 상품 진열 면적이 넓어진다.

③ 측면판매형식은 고객이 직접 진열된 상품을 접촉 할 수 있는 관계로 선택이 용이하다.

④ 대면판매형식은 쇼케이스를 중심으로 판매원이 고정된 자리나 위치를 확보하는 것이 용이하다.

6. 병원건축의 시설규모를 결정하는 기준이 되는 것은?

① 병상수	② 병실수

③ 의사수	④ 간호사수

7. 조선시대에 田자형 주택으로 대별되는 서민주택의 지방 유형은?

① 서울지방형	② 남부지방형

③ 중부지방형	④ 함경도지방형

8. 도서관 기둥간격 결정과 가장 밀접한 관계가 있는 공간은?

① 서고	② 캐럴

③ 출납실	④ 시청각자료실

9. 호텔계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시티 호텔은 대부분 고밀도의 고층형이다.

② 호텔의 적정규모는 일반적으로 시장성을 따른다.

③ 리조트 호텔의 건축형식은 주변 조건에 따라 자유롭게 이루어진다.

④ 커머셜 호텔은 일반적으로 리조트 호텔에 비해 넓은 공공공간(Public Space)을 갖는다.

10. 서양 건축양식의 시대 순서로 옳은 것은?

① 로마 → 로마네스크 → 고딕 → 르네상스 → 바로크

② 로마 → 로마네스크 → 고딕 → 바로크 → 르네상스

③ 로마네스크 → 로마 → 고딕 → 르네상스 → 바로크

④ 로마네스크 → 로마 → 고딕 → 바로크 → 르네상스

11. 엘리베이터 설치계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 군 관리운전의 경우 동일 군내의 서비스층은 같게 한다.

② 승객의 층별 대기시간은 평균운전간격 이상이 되게 한다.

③ 서비스를 균일하게 할 수 있도록 건축물 중심부에 설치하는 것이 좋다.

④ 건축물의 출입 층이 2개 층이 되는 경우는 각각의 교통수요량 이상이 되도록 한다.

12. 건축물의 에너지절약을 위한 계획 내용으로 옳지 않은 것은?

① 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 일사 수열량을 증대시킨다.

② 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 크게 한다.

③ 건축물은 대지의 향, 일조 및 주풍향 등을 고려하여 배치하며, 남향 또는 남동향 배치를 한다.

④ 거실의 층고 및 반자높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게한다.

13. 은행계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고객이 지나는 동선은 가능한 짧게 한다.

② 고객과 직원간의 동선은 중복되지 않도록 한다.

③ 대규모의 은행일 경우 고객 출입구는 2개소 이상으로 한다.

④ 동일 목적의 고객동선은 그루핑하여 각기 요구되는 은행 업무에 적합한 동선을 유도하는 것이 좋다.

14. 사무소 건축계획에서 개방식 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개인의 독립성 확보가 용이하다.

② 전면적을 유용하게 이용할 수 있다.

③ 공간의 길이나 깊이에 변화를 줄 수 있다.

④ 기본적인 자연채광에 인공조명이 필요한 형식이다.

15. 초등학교 저학년에 가장 권장되는 학교운영방식은?

① 달톤형	② 플래툰형

③ 종합교실형	④ 교과교실형

16. 공동주택의 단면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 트리플렉스형은 듀플렉스형보다 공용면적이 크게 된다.

② 메조넷형에서 통로가 없는 층은 채광 및 통풍 확보가 가능하다.

③ 플랫형은 평면구성의 제약이 적으며, 소규모의 평면계획도 가능하다.

④ 스킵플로어형은 동일한 주거동에서 각기 다른 모양의 세대 배치가 가능하다.

17. 주택단지 안의 건축물에 설치하는 계단의 유효폭은 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 공동으로 사용하는 계단의 경우)

① 45㎝	② 60㎝

③ 120㎝	④ 150㎝

18. 도서관 출납시스템 중 자유개가식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 도서의 유지관리가 용이하다.

② 책의 내용 파악 및 선택이 자유롭다.

③ 대출절차가 복잡하고 관원의 작업량이 많다.

④ 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 표지 정도는 볼 수 있으나 내용은 볼 수 없다.

19. 주택 부엌의 가구배치 유형 중 병렬형에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 작업면이 가장 넓은 배치유형으로 작업효율이 좋다.

② 연속된 두 벽면을 이용하여 작업대를 배치한 형식이다.

③ 폭이 길이에 비해 넓은 부엌의 형태에 적당한 유형이다.

④ 좁은 면적 이용에 효과적이므로 소규모 부엌에 주로 이용된다.

20. 아파트에 의무적으로 설치하여야 하는 장애인·노인·임산부 등의 편의시설에 속하지 않는 것은?

① 점자블록

② 장애인전용주차구역

③ 높이 차이가 제거된 건축물 출입구

④ 장애인 등의 통행이 가능한 접근로

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 다음 공사계약방식 중 공사수행방식에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?

① 실비정산보수가산계약

② 설계·시공분리계약

③ 설계·시공일괄계약

④ 턴키계약

22. 테라죠(Terrazzo) 현장갈기에 대한 시공 내용 중 옳지 않은 것은?

① 여름철 갈기는 3일 이상 충분히 경화시킨 다음 갈기 시작한다.

② 초벌갈기는 돌알이 균등하게 나타나도록 하고 바로 이어서 중갈기를 행한다.

③ 정벌갈기는 중갈기가 끝나고 시멘트 풀먹임을 2∼3회 거듭한 후 행한다.

④ 광내기 왁스칠은 시간을 두고 얇게 여러 번 행하는 것이 좋다.

23. 지하연속 흙막이공법인 슬러리월(Slurry Wall) 공법과의 관련성이 가장 적은 것은?

① 가이드 월(Guide Wall)

② 벤토나이트(Bentonite) 용액

③ 파워 쇼벨(Power Shovel)

④ 트레미 관(Tremie Pipe)

24. 레디믹스트 콘크리트 발주 시 호칭규격인 25-24-150 에서 알 수 없는 것은?

① 염화물함유량	② 슬럼프(Slump)

③ 호칭강도	④ 굵은골재의 최대치수

25. 시트 방수공법에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 접착제 도포에 앞서 먼저 도포한 프라이머의 적정한 건조를 확인한다.

② 시트의 너비와 길이에는 제한이 없고, 3겹 이상 적층하여 방수하는 것이 원칙이다.

③ 수용성의 프라이머는 저온 시 동결피해 발생에 주의한다.

④ 접착공법은 모서리부, 드레인 주변 등 특수한 부위를 먼저 세심하게 작업한다.

26. 시공과정 중 휴식시간 등으로 응결하기 시작한 콘크리트에 새로운 콘크리트를 이어칠 때 일체화가 저해되어 생기는 줄눈은?

① 컨스트럭션 조인트(Construction Joint)

② 익스팬션 조인트(Expansion Joint)

③ 콜드 조인트(Cold Joint)

④ 컨트롤 조인트(Control Joint)

27. 표준관입시험(SPT)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 점토지반에서는 표준관입시험이 불가능하다.

② 추의 낙하높이는 100㎝이다.

③ 지반의 전단강도를 직접 측정하는 방법이다.

④ N값은 샘플러를 30㎝ 관입하는데 소요되는 타격회수이다

28. 철근콘크리트공사에서 콘크리트 이어치기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 콘크리트의 이어치기는 원칙적으로 응력이 집중되는 곳에서 한다.

② 보는 스팬의 중앙 또는 단부의 1/4 부분에서 이어 친다.

③ 기둥 및 벽은 바닥슬래브 및 기초의 상단에서 이어 친다.

④ 캔틸레버 보는 이어치기를 하지 않고 한 번에 타설한다.

29. 블록쌓기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 살두께가 큰 편을 아래로 하여 쌓는다.

② 특별한 지정이 없으면 줄눈은 10㎜가 되게 한다.

③ 하루의 쌓기 높이는 1.5m 이내를 표준으로 한다.

④ 줄눈모르타르는 쌓은 후 줄눈누르기 및 줄눈파기를 한다.

30. 다음 각 건설기계와 주된 작업의 연결이 틀린 것은?

① 클램쉘 - 굴착	② 백호 - 정지

③ 파워쇼벨 - 굴착	④ 그레이더 - 정지

31. 다음 합성수지에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 페놀수지는 접착성, 전기 절연성이 크다.

② 요소수지는 무색으로 착색이 자유롭다.

③ 에폭시수지는 산 및 알칼리에 약하나 내수성이 뛰어나다.

④ 실리콘수지는 내열성이 우수하고 발포보온재에 사용된다.

32. 콘크리트용 재료 중 시멘트에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 중용열포틀랜드시멘트는 수화작용에 따르는 발열이 적기 때문에 매스콘크리트에 적당하다.

② 조강포틀랜드시멘트는 조기강도가 크기 때문에 한중콘크리트공사에 주로 쓰인다.

③ 알칼리 골재반응을 억제하기 위한 방법으로써 내황산염포틀랜드시멘트를 사용한다.

④ 조강포틀랜드시멘트를 사용한 콘크리트의 7일 강도는 보통포틀랜드시멘트를 사용한 콘크리트의 28일 강도와 거의 비슷하다.

33. Low-E 유리의 특징으로 틀린 것은?

① 가시광선 투과율은 맑은유리와 비교할 때 큰 차이가 난다.

② 근적외선 영역의 열선투과율은 현저히 낮다.

③ 색유리를 사용했을 때보다 실내는 훨씬 밝아진다.

④ 실외의 물체들이 자연색 그대로 실내로 전달된다.

34. 도장공사에 관한 주의사항으로 틀린 것은?

① 바탕의 건조가 불충분하거나 공기의 습도가 높을 때에는 시공하지 않는다.

② 불투명한 도장일 때에는 초벌부터 정벌까지 같은 색으로 시공해야 한다.

③ 야간에는 색을 잘못 도장할 염려가 있으므로 시공하지 않는다.

④ 직사광선은 가급적 피하고 도막이 손상될 우려가 있을 때에는 도장하지 않는다.

35. 낙관적 시간 a＝4, 개연적 시간 m＝7, 비관적 시간 b＝8 이라고 할 때 PERT 기법에서 적용하는 예상시간은 얼마인가? (단, 단위는 주)

① 5.8주	② 6.0주

③ 6.3주	④ 6.7주

36. 알칼리 골재반응의 대책으로 적절하지 않은 것은?

① 반응성 골재를 사용한다.

② 콘크리트 중의 알칼리양을 감소시킨다.

③ 포졸란 반응을 일으킬 수 있는 혼화재를 사용한다.

④ 단위시멘트량을 최소화한다.

37. 건설공사의 품질관리와 가장 거리가 먼 것은?

① ISO 9000

② CIC

③ TQC

④ Control Chart

38. 건축물 외부에 설치하는 커튼월에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 커튼월이란 외벽을 구성하는 비내력벽 구조이다.

② 공장에서 생산하여 반입하는 프리패브 제품이다.

③ 콘크리트나 벽돌 등의 외장재에 비하여 경량이어서 건물의 전체 무게를 줄이는 역할을 한다.

④ 커튼월의 조립은 대부분 외부에 대형발판이 필요하므로 비계공사를 반드시 해야 한다.

39. 다음 배수공법 중 중력배수공법에 해당하는 것은?

① 웰포인트 공법

② 진공압밀 공법

③ 전기삼투 공법

④ 집수정 공법

40. 다음 미장재료 중 기경성 재료로만 짝지어진 것은?

① 회반죽, 석고 플라스터, 돌로마이트 플라스터

② 시멘트 모르타르, 석고 플라스터, 회반죽

③ 석고 플라스터, 돌로마이트 플라스터, 진흙

④ 진흙, 회반죽, 돌로마이트 플라스터

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 다음과 같은 사다리꼴 단면의 도심 값은?

① [eqn: rm h(2a+b) over 3(a+b)]	② [eqn: rm h(a+b) over 3(2a+b)]

③ [eqn: rm 3h(2a+b) over (a+b)]	④ [eqn: rm h(a+2b) over 3(a+b)]

42. 절점 B에 외력 M＝200kN·m가 작용하고 각 부재의 강비가 그림과 같은 경우 Mᴀʙ는?

① 20kN·m	② 40kN·m

③ 60kN·m	④ 80kN·m

43. 그림과 같은 철근 콘크리트보의 균열모멘트(Mcr)값은? (단, 보통붕량콘크리트 사용, fck＝24MPa)

① 21.5kN·m	② 33.6kN·m

③ 42.8kN·m	④ 55.6kN·m

44. 강재의 응력-변형도 시험에서 인장력을 가해 소성상태에 들어선 강재를 다시 반대 방향으로 압축력을 작용하였을 때의 압축항복점이 소성상태에 들어서지 않은 강재의 압축항복점에 비해 낮은 것을 볼 수 있는데 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

① 뤼더선(Luder′s Line)

② 소성흐름(Plastic Flow)

③ 바우슁거 효과(Baushinger′s Effect)

④ 응력집중(Stress Concentration)

45. 다음 그림은 고력볼트 체결부의 명칭을 나타낸 것이다. 명칭이 틀린 것은?

① [① 평와셔]	② [② 축부]

③ [③ 여유길이]	④ [④ 볼트직경]

46. 그림과 같은 부정정 라멘의 B.M.D에서 P값을 구하면?

① 20kN	② 30kN

③ 50kN	④ 60kN

47. 인장철근량 As＝1.500㎟인 단철근 장방향 보에서 사각형 응력분포깊이 α는 얼마인가? (단, fck＝24MPa, fy＝300MPa, b＝300㎜, d＝500㎜)

① 65.12㎜	② 73.52㎜

③ 82.57㎜	④ 89.69㎜

48. 다음 강종 중 건축구조용 압연강재를 나타내는 것은?

① SS400	② SM490

③ SMA490	④ SN490

49. 목구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 목골구조는 건물의 뼈대는 목재로 구성하고, 벽에는 벽돌, 돌 등을 쌓아 막은 구조이다.

② 목구조는 주로 목재를 써서 뼈대를 조립한 가구식 구조를 말한다.

③ 심벽 목구조는 기둥·샛기둥의 내·외면에 메탈라스 또는 철망을 치고 모르타르 등으로 마감한 구조로 기둥, 샛기둥, 가새 등은 외부에 보이지 않게 된다.

④ 목재패널구조는 합판 또는 널재로 대형패널을 만들어 구조내력부재로 이용하는 목조건물의 구조법이다.

50. 다음 용접기호에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공장에서 용접치수 6㎜로 양측에 모살용접한다.

② 현장에서 용접치수 6㎜로 화살방향에 맞댐용접한다.

③ 공장에서 용접치수 6㎜로 화살방향에 맞댐용접한다.

④ 현장에서 용접치수 6㎜로 양측에 모살용접한다.

51. 철골주각부에 부착하는 강판으로 사이드앵글을 거쳐서 또는 직접 용접에 의해 기둥으로 부터의 응력을 베이스플레이트에 전달하기 위해 붙이는 판은?

① 스티프너	② 커버플레이트

③ 윙플레이트	④ 엔드탭

52. 단일 압축재에서 세장비를 구할 때 필요 없는 것은?

① 좌굴길이	② 단면적

③ 단면2차모멘트	④ 탄성계수

53. 트러스 해법의 기본가정으로 틀린 것은?

① 절점을 연결하는 직선은 재축과 일치한다.

② 외력은 모두 절점에 작용하는 것으로 한다.

③ 부재를 연결하는 절점은 강절점으로 간주한다.

④ 외력은 모두 트러스를 포함한 평면 안에 있는 것으로 한다.

54. 다음 그림과 같은 두 개의 단순보에 크기가 (P＝wL)하중이 작용할 때, A지점에서 발생하는 처짐각의 비율(가 : 나)은? (단, 부재의 EI는 일정하다.)

① 1.5 : 1	② 0.67 : 1

③ 1 : 1.5	④ 1 : 0.5

55. 강도설계법에서 등가응력블록을 산정할 때 사용하는 계수 β₁에 대한 설명 중 틀린 것은?

① fck가 28MPa을 초과할 경우, 28MPa을 초과하는 매 1MPa의 강도에 대하여 0.007씩 β₁의 값을 감소시킨다.

② β₁은 fck가 28MPa 이하일 경우에는 일정한 값을 갖는다.

③ β₁의 최대값은 0.85이다.

④ β₁의 최소값은 0.55이다.

56. 다음 모살용접부의 유효용접면적은?

① 716.8f㎟	② 614.4㎟

③ 806.4㎟	④ 691.2㎟

57. 다음 그림에서 경간이 같은 2개의 단순보의 하중 P에 의한 처짐 y₁과 y₂와의 비(比) 값은 얼마인가?

① 2 : 1	② 4 : 1

③ 6 : 1	④ 8 : 1

58. 그림과 같은 단순보에서 반력 Rᴀ의 값은?

① 5kN	② 10kN

③ 20kN	④ 25kN

59. 그림과 같은 라멘 구조물의 판별은?

① 불안정 구조물

② 안정이며, 정정구조물

③ 안정이며, 1차 부정정구조물

④ 안정이며, 2차 부정정구조물

60. 다음과 같은 조건의 1방향 슬래브에서 처짐을 계산하지 않고 정할 수 있는 슬래브의 최소 두께는?

- 중심스팬 : 4200㎜

- 양단 연속

- 보통콘그리트와 설계기준항복강도 400MPa 철근 사용

① 150㎜	② 180㎜

③ 200㎜	④ 220㎜

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 다음 중 서로 상이한 실에 냉난방을 동시에 해야 하는 경우 가장 적절한 공조방식은?

① VAV방식	② CAV방식

③ 유인유닛방식	④ 멀티존유닛방식

62. 다음 중 압축기가 필요 없는 냉동기는?

① 흡수식 냉동기	② 원심식 냉동기

③ 회전식 냉동기	④ 왕복동식 냉동기

63. 급수방식 중 펌프직송 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상향공급방식이 일반적이다.

② 전력공급이 중단되면 급수가 불가능하다.

③ 자동제어에 필요한 설비비가 적고, 유지관리가 간단하다.

④ 적절한 대수분할, 압력제어 등에 의해 에너지절약을 꾀할 수 있다.

64. 간선의 배선방식 중 평행식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 설비비가 가장 저렴하다.

② 배선 자재의 소요가 가장 적다.

③ 사고의 영향을 최소화 할 수 있다.

④ 전압이 안정되나 부하의 증가에 적응할 수 없다.

65. 공기의 건구온도와 상대습도를 알고 있을 때 습공기선도를 통해 구할 수 없는 것은?

① 엔탈피	② 절대습도

③ 습구온도	④ 탄산가스 함유량

66. 전기에 관한 기초사항으로 옳지 않은 것은?

① 전류는 발열작용, 화학작용, 자기작용을 한다.

② 병렬회로에서는 각각의 저항에 흐르는 전류의 값이 같다.

③ 오옴(Ohm)의 법칙은 전압, 전류, 저항 사이의 규칙적인 관계를 나타낸다.

④ 1[W]란 전압이 1[V]일 때, 1[A]의 전류가 1[s] 동안에 하는 일을 말한다.

67. 의복의 단열성을 나타내는 단위로서 그 값이 클수록 인체에서 발생되는 열이 주위 공기로 적게 발산되는 것을 의미하는 것은?

① clo	② dB

③ NC	④ MRT

68. 물과 오리피스가 분리되어 동파를 방지할 수 있는 스프링클러헤드로 정의되는 것은?

① 조기반응형헤드

② 건식스프링클러헤드

③ 폐쇄형스프링클러헤드

④ 개방형스프링클러헤드

69. 펌프의 양수량 10㎥/min, 전양정 10m, 효율 80%일 때, 이 펌프의 소요동력은? (단, 여유율은 10%로 한다.)

① 22.5kW	② 26.5kW

③ 30.6kW	④ 32.4kW

70. 다음 중 그 값이 클수록 안전한 것은?

① 접지저항	② 도체저항

③ 접촉저항	④ 절연저항

71. 음의 세기가 10-9W/㎡일 때 음의 세기 레벨은? (단, 기준음의 세기 Io＝10-12W/㎡이다.)

① 3dB	② 30dB

③ 0.3dB	④ 0.03dB

72. 다음 중 운행속도가 가장 높은 엘리베이터 방식은?

① 교류 1단	② 교류 2단

③ 직류 기어드	④ 직류 기어레스

73. 배수관에 트랩을 설치하는 가장 주된 이유는?

① 배수의 동결을 막기 위하여

② 배수의 소음을 감소하기 위하여

③ 배수관의 신축을 조절하기 위하여

④ 하수 가스, 악취 등이 실내로 침입하는 것을 막기 위하여

74. 한 시간당 급탕량이 5㎥일 때 급탕부하는 얼마인가? (단, 물의 비열은 4.2kJ/㎏·K, 급탕 온도 70˚C, 급수온도 10˚C)

① 35kW	② 126kW

③ 350kW	④ 1,260kW

75. 자동화재탐지설비의 감지기 중 주위의 온도가 일정 온도 이상이 되었을 때 작동하는 것은?

① 차동식 감지기	② 정온식 감지기

③ 광전식 감지기	④ 이온화식 감지기

76. 공기조화방식 중 전공기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 중간기에 외기냉방이 가능하다.

② 실의 유효스페이스가 증대된다.

③ 실내공기의 질을 높일 수 있는 가능성이 크다.

④ 수방식에 비해 열의 운송동력이 적게 소요된다.

77. 유압식 엘리베이터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 오버헤드가 작다.

② 기계실의 위치가 자유롭다.

③ 큰 적재량으로 승강행정이 짧은 경우에는 적용할 수 없다.

④ 지하주차장 엘리베이터와 같이 지하층에만 운전하는 경우 적용할 수 있다.

78. 복사난방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 열용량이 커서 예열시간이 짧다.

② 대류난방에 비하여 설비비가 비싸다.

③ 방을 개방상태로 하여도 난방효과가 있다.

④ 수직온도분포가 균일하고 실내가 쾌적하다.

79. 다음과 가장 관계가 깊은 것은?

에너지보존의 법칙을 유체의 흐름에 적용한 것으로서 유체가 갖고 있는 운동에너지, 중력에 의한 위치에너지 및 압력에너지의 종합은 흐름 내 어디에서나 일정하다.

① 뉴턴의 점성법칙	② 베르누이의 정리

③ 보일-샤를의 법칙	④ 오일러의 상태방정식

80. 다음과 같은 공식을 통해 산출되는 값으로 전기설비가 어느 정도 유효하게 사용되는가를 나타내는 것은?

	부하의 평균전력	×100[%]
	최대수용 전력

① 부하율	② 보상율

③ 부등률	④ 수용률

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 건축물의 면적, 높이 및 층수 산정의 기본원칙으로 옳지 않은 것은?

① 대지면적은 대지의 수평투영면적으로 한다.

② 연면적은 하나의 건축물 각 층의 거실면적의 합계로 한다.

③ 건축면적은 건축물의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 부분의 기둥)의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

④ 바닥면적은 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥 기타 이와 유사한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

82. 다음 중 아파트를 건축할 수 없는 용도지역은?

① 준주거지역	② 제1종 일반주거지역

③ 제2종 전용주거지역	④ 제3종 전용주거지역

83. 기존 건축물의 내력벽, 기둥, 보를 철거하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 건축행위는?

① 신축	② 증축

③ 재축	④ 개축

84. 건축법령상 고층건축물의 정의로 옳은 것은?

① 층수가 30층 이상이거나 높이가 90m 이상인 건축물

② 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물

③ 층수가 50층 이상이거나 높이가 150m 이상인 건축물

④ 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물

85. 지방건축위원회의 심의사항에 속하지 않는 것은?

① 건축선의 지정에 관한 사항

② 다중이용건축물의 구조안전에 관한 사항

③ 특수구조건축물의 구조안전에 관한 사항

④ 경관지구 내의 건축물의 건축에 관한 사항

86. 건축허가신청에 필요한 설계도서 중 건축계획서에 표시하여야 할 사항에 속하지 않는 것은?

① 주차장 규모

② 건축물의 층수

③ 건축물의 용도별 면적

④ 공개공지 및 조경계획

87. 허가대상 건축물이라 하더라도 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 경우에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 2층인 건축물의 경우)

① 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 신축

② 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 증축

③ 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 개축

④ 연면적이 200㎡ 미만인 건축물의 대수선

88. 부설주차장의 설치대상 시설물의 종류에 따른 설치기준이 옳지 않은 것은?

① 골프장 - 1홀당 10대

② 위락시설 - 시설면적 150㎡당 1대

③ 판매시설 - 시설면적 150㎡당 1대

④ 숙박시설 - 시설면적 200㎡당 1대

89. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 용도지역에서의 용적률 최대한도 기준이 옳지 않은 것은? (단, 도시지역의 경우)

① 주거지역 : 500% 이하

② 녹지지역 : 100% 이하

③ 공업지역 : 400% 이하

④ 상업지역 : 1,000% 이하

90. 피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 피난안전구역의 높이는 2.1m 이상일 것

② 피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것

③ 비상용승강기는 피난안전구역에서 승하차 할 수 있는 구조로 설치할 것

④ 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 피난계단의 구조로 설치할 것

91. 건축물에 가스, 급수, 배수, 환기설비를 설치하는 경우 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

① 기숙사로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000㎡인 건축물

② 판매시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000㎡인 건축물

③ 의료시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000㎡인 건축물

④ 숙박시설로서 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 2,000㎡인 건축물

92. 건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 산업 등 시설군에 속하는 건축물의 용도가 아닌 것은?

① 장례식장

② 발전시설

③ 창고시설

④ 자원순환관련시설

93. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 다음과 같이 정의되는 것은?

도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획

① 광역도시계획

② 지구단위계획

③ 도시·군기본계획

④ 입지규제최소구역계획

94. 공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 주거지역을 세분하여 지정하는 지역은?

① 제1종 전용주거지역

② 제2종 전용주거지역

③ 제1종 일반주거지역

④ 제2종 일반주거지역

95. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 출구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 개별관람석의 바닥면적은 500㎡인 경우)

① 각 출구의 유효너비는 0.9m 이상으로 한다.

② 출구는 관람석별로 2개소 이상 설치하여야 한다.

③ 개별관람석 출구의 유효너비의 합계는 3.0m 이상이어야 한다.

④ 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 하여서는 아니 된다.

96. 지하식 또는 건축물식 노외주차장의 차로에 관한 기준내용으로 옳지 않은 것은?

① 높이는 주차 바닥면으로부터 2.3m 이상으로 하여야 한다.

② 경사로의 종단경사도는 직선부분에서는 17%를 초과 하여서는 아니 된다.

③ 곡선 부분은 자동차가 4m 이상의 내변반경으로 회전할 수 있도록 하여야 한다.

④ 주차대수 규모가 50대 이상인 경우의 경사로는 너비 6m 이상인 2차로를 확보하거나 진입차로와 진출차로를 분리하여야 한다.

97. 다음은 노외주차장의 설치에 관한 계획기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장이 설치하는 노외주차장의 주차대수 규모가 ( ㉠ ) 이상인 경우에는 주차대수의 ( ㉡ )의 범위에서 장애인의 주차수요를 고려하여 지방자치단체의 조례로 정하는 비율 이상의 장애인 전용주차구획을 설치하여야 한다.

① ㉠ 50대, ㉡ 1%부터 3%까지

② ㉠ 50대, ㉡ 2%부터 4%까지

③ ㉠ 100대, ㉡ 1%부터 3%까지

④ ㉠ 100대, ㉡ 2%부터 4%까지

98. 공작물을 축조할 때 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 하는 대상 공작물 기준으로 옳지 않은 것은?

① 높이 2m를 넘는 담장

② 높이 4m를 넘는 굴뚝

③ 높이 4m를 넘는 광고탑

④ 높이 6m를 넘는 장식탑

99. 건축물의 대지는 원칙적으로 최소 얼마 이상이 도로에 접하여야 하는가? (단, 자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외)

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 4m

100. 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 3,500㎡인 종합병원에 설치하여야 할 비상용 승강기의 최소대수는?

① 1대	② 2대

③ 3대	④ 4대