건시스템(gunsys.com)	건축기사 필기 기출문제 (2016.5.8. 2회)

2016년 2회 건축기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	4	2	2	1	1	4	1	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	4	1	3	2	4	2	4	1
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	4	2	1	3	1	2	4	1	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	2	4	2	3	2	2	4	3
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	2	2	4	3	1	1	2	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	1	1	4	4	2	4	3	3
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	3	3	4	4	1	2	3	2	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	2	1	1	1	3	4	3	4	2
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	3	2	1	1	2	1	2	3	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	4	4	4	3	3	2	2	3	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 래드번(Radburn) 계획에서 슈퍼블록을 구성함으로써 얻어질 수 있는 효과로 옳지 않은 것은?

① 충분한 공동의 오픈스페이스의 확보가 가능

② 건물을 집약화함으로써 고층화·효율화가 가능

③ 도로교통의 개선, 즉 보도와 차도의 완전한 분리가 가능

④ 커뮤니티시설의 중심배치로 간선도로변의 활성화가 가능

2. 고층밀집형 병원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 병동에서 조망을 확보할 수 있다.

② 대지를 효과적으로 이용할 수 있다.

③ 각종 방재대책에 대한 비용이 높다.

④ 병원의 확장 등 성장변화에 대한 대응이 용이하다.

3. 주택의 부엌에서 작업과정을 고려한 작업대의 배치 순서로 가장 알맞은 것은?

① 레인지 → 싱크대 → 조리대 → 냉장고

② 조리대 → 싱크대 → 레인지 → 냉장고

③ 싱크대 → 냉장고 → 조리대 → 레인지

④ 냉장고 → 싱크대 → 조리대 → 레인지

4. 다음의 건축물 중 주심포식 건축양식에 속하지 않는 것은?

① 강릉 객사문	② 석왕사 응진전

③ 봉정사 극락전	④ 부석사 무량수전

5. 엘리베이터 배치 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

① 대면배치 시 대면거리는 동일 군 관리의 경우는 3.5～4.5m로 한다.

② 엘리베이터 홀은 엘리베이터 정원 합계의 10%정도를 수용할 수 있도록 한다.

③ 여러 대의 엘리베이터를 설치하는 경우, 그룹별 배치와 군 관리 운전방식으로 한다.

④ 일렬배치는 4대를 한도로 하고, 엘리베이터 중심간 거리는 8m 이하가 되도록 한다.

6. 전통 주거건축 중 부엌, 방, 대청, 방의 순으로 배열되는 일(一)자형 평면을 가진 민가형은?

① 남부 지방형

② 개성 지방형

③ 평안도 지방형

④ 함경도 지방형

7. 공장의 지붕형태에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 솟음지붕은 채광, 환기에 적합한 방법이다.

② 샤렌구조는 기둥이 많이 소요된다는 단점이 있다.

③ 뾰족지붕은 직사광선이 완전히 차단된다는 장점이 있다.

④ 톱날지붕은 남향으로 할 경우 하루 종일 변함없는 조도를 가진 약광선을 받아들일 수 있다.

8. 공동주택의 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 집중형은 각 세대별 조망이 다르다.

② 중복도형은 독신자 아파트에 많이 이용된다.

③ 편복도형은 각호의 통풍 및 채광이 양호하다.

④ 계단실형은 통행부 면적이 커서 대지의 이용률이 높다.

9. 쇼핑센터의 몰(Mall)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 전문점과 핵상점의 주출입구는 몰에 면하도록 한다.

② 쇼핑체류시간을 늘릴 수 있도록 방향성이 복잡하게 계획한다.

③ 몰은 고객의 통과 동선으로서 부속시설과 서비스 기능의 출입이 이루어지는 곳이다.

④ 일반적으로 공기조화에 의해 쾌적한 실내기후를 유지할 수 있는 오픈 몰(Open Mall)이 선호된다.

10. 극장의 평면형 중 아레나(Arena) 형에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 투시도법을 무대공간에 응용한 형식이다.

② 무대의 장치나 소품은 주로 높은 기구로 구성된다.

③ 픽쳐프레임 스테이지(Picture Frame Stage)라고도 한다.

④ 가까운 거리에서 관람하면서 가장 많은 관객을 수용할 수 있다.

11. 극장의 객석 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 객석의 세로통로는 무대를 중심으로 하는 방사선상이 좋다.

② 연극 등을 감상하는 경우 연기자의 표정을 읽을 수 있는 가시한계는 15m 정도이다.

③ 객석은 무대의 중심 또는 스크린의 중심을 중심으로 하는 원호의 배열이 이상적이다.

④ 좌석을 엇갈리게 배열(Stagger Seats) 하는 방법은 객석의 바닥구배가 완만할 경우에는 사용할 수 없으며 통로 폭이 좁아지는 단점이 있다.

12. 국지도로의 유형 중 쿨데삭(Cul-De-Sac) 형에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 통과교통이 다수 발생한다.

② 우회도로가 있어 방재, 방범상 유리하다.

③ 도로의 최대 길이는 30m 이하이어야 한다.

④ 주택 배면에 보행자전용도로가 설치되어야 효과적이다.

13. 상점 내에서 조명에 의한 반사 글레어를 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것은?

① 젖빛 유리구를 사용한다.

② 간접조명방식을 채택한다.

③ 광도가 낮은 배광기구를 이용한다.

④ 평활하고 광택이 있는 반사면을 사용한다.

14. 미술관 전시공간의 순회형식 중 갤러리 및 코리도 형식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 복도의 일부를 전시장으로 사용할 수 있다.

② 전시실 중 하나의 실을 폐쇄하면 동선이 단절된다는 단점이 있다.

③ 중앙에 커다란 홀을 계획하고 그 홀에 접하여 전시실을 배치한 형식이다.

④ 이 형식을 채용한 대표적인 건축물로는 뉴욕 근대 미술관과 프랭크 로이드 라이트의 구겐하임 미술관이 있다.

15. 다음 중 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할만한 학교운영방식은?

① 달톤형	② 플래툰형

③ 종합교실형	④ 교과교실형

16. 리조트 호텔에 속하지 않는 것은?

① 해변 호텔(Beach Hotel)

② 부두 호텔(Harbor Hotel)

③ 클럽 하우스(Club House)

④ 산장 호텔(Mountain Hotel)

17. 사무소 건축에서 코어 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 코어 부분에는 계단실도 포함시킨다.

② 코어 내의 각 공간은 각 층마다 공통의 위치에 두도록 한다.

③ 엘리베이터 홀이 출입구문에 바짝 접근해 있지 않도록 한다.

④ 코어 내에서 화장실은 외래자에게 잘 알려질 수 없는 곳에 위치시킨다.

18. 탑상형 공동주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 세대에 시각적인 개방감을 준다.

② 각 세대의 거주 조건이나 환경이 균등하다.

③ 도심지 내의 랜드마크적인 역할이 가능하다.

④ 건축물 외면의 4개의 입면성을 강조한 유형이다.

19. 도서관의 출납시스템 중 자유개가식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 책의 마모, 망실의 우려가 크다.

② 서가의 정리가 잘 안되면 혼란스럽게 된다.

③ 자유로이 책의 내용을 보고 필요한 책을 정확히 고를 수 있다.

④ 보통 2실형이고, 50,000권 이상의 서적보관과 열람에 적당하다.

20. 그리스 건축의 오더 중 도릭 오더의 구성에 속하지 않는 것은?

① 볼류트(Volute)	② 프리즈(Frieze)

③ 아바쿠스(Abacus)	④ 에키누스(Echinus)

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 수밀콘크리트 시공에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 불가피하게 이어치기 할 경우 이어치기 면의 레이턴스를 제거하고 빈배합 콘크리트를 사용한다.

② 콘크리트의 표면마감은 진공처리방법을 사용하는 것이 좋다.

③ 타설이 완료된 콘크리트면은 충분한 습윤양생을 한다.

④ 연속타설 시간간격은 외기온도가 25°C를 넘었을 경우는 1.5시간, 25°C 이하일 경우는 2시간을 넘어서는 안 된다.

22. 목조 지붕틀 구조에 있어서 모서리 기둥과 층도리 맞춤에 사용되는 철물은?

① 띠쇠	② 감잡이쇠

③ 주걱볼트	④ ㄱ자쇠

23. 시멘트 200포를 사용하여 배합비가 1 : 3 : 6의 콘크리트를 비벼냈을 때의 전체 콘크리트의 량은? (단, 물시멘트비는 60%이고 시멘트 1포대는 40㎏이다.)

① 25.25㎥	② 36.36㎥

③ 39.39㎥	④ 44.44㎥

24. 다음 중 건설공사 경비에 포함되지 않는 것은?

① 외주제작비	② 현장관리비

③ 교통비	④ 업무추진비

25. 표준관입시험에서 상대밀도의 정도가 중간(Medium)에 해당될 때의 사질지반의 N값으로 옳은 것은?

① 0～4	② 4～10

③ 10～30	④ 30～50

26. ALC 제품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 절건상태에서의 비중이 0.75～1 정도이다.

② 압축강도는 3MPa～4MPa 정도이다.

③ 내화성능을 보유하고 있다.

④ 사용 후 변형이나 균열이 적다.

27. 슬래브에서 4변 고정인 경우 철근배근을 가장 많이 하여야 하는 부분은?

① 단변방향의 주간대	② 단변방향의 주열대

③ 장변방향의 주간대	④ 장변방향의 주열대

28. 도막방수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 방수재의 도포 시 치켜올림 부위를 도포한 다음, 평면부위의 순서로 도포한다.

② 방수재의 겹쳐바르기 폭은 100㎜ 내외로 한다.

③ 도막두께는 원칙적으로 사용량을 중심으로 관리한다.

④ 우레아수지계 도막방수재를 스프레이 시공할 경우 바탕면과 200㎜ 이하로 간격을 유지하도록 한다.

29. 공사착공 전에 건축물의 형태에 맞춰 줄을 띄우거나 석회 등으로 선을 그어 건축물의 건설 위치를 표시하는 것으로 도로 및 인접건축물과의 관계, 건축물의 건축으로 인한 재해 및 안전대책 점검과 관련 있는 것은?

① 줄쳐보기	② 벤치마크

③ 먹매김	④ 수평보기

30. 다음 중 QC 활동의 도구가 아닌 것은?

① 특성요인도	② 파레토그램

③ 층별	④ 기능계통도

31. 석재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 심성암에 속한 암석은 대부분 입상의 결정 광물로 되어 있어 압축강도가 크고 무겁다.

② 화산암의 조암광물은 결정질이 작고 비결정질이어서 경석과 같이 공극이 많고 물에 뜨는 것도 있다.

③ 안산암은 강도가 작고 내화적이지 않으나, 색조가 균일하며 가공도 용이하다.

④ 수성암은 화성암의 풍화물, 유기물, 기타 광물질이 땅속에 퇴적되어 지열과 지압을 받아서 응고된 것이다.

32. 부순 골재를 사용하는 콘크리트의 배합설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 굵은골재의 크기는 강자갈의 경우보다 조금 작은 편이 좋다.

② 잔골재는 특히 미립분이 부족하지 않도록 주의한다.

③ 모래는 강자갈 콘크리트의 경우보다 적게 사용한다.

④ 될 수 있는 한 AE제를 사용한다.

33. 석고플라스터 바름에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 보드용 플라스터는 초벌바름, 재벌바름의 경우 물을 가한 후 2시간 이상 경과한 것은 사용할 수 없다.

② 실내온도가 10°C 이하일 때는 공사를 중단한다.

③ 바름작업 중에는 될 수 있는 한 통풍을 방지한다.

④ 바름작업이 끝난 후 실내를 밀폐하지 않고 가열과 동시에 환기하여 바름면이 서서히 건조되도록 한다.

34. 철골공사에 사용되는 공구가 아닌 것은?

① 턴버클(Turn Buckle)

② 리머(Reamer)

③ 임팩트렌치(Impact Wrench)

④ 세퍼레이터(Separater)

35. 모든 석재와 콘크리트가 잘 부착되도록 쌓고, 콘크리트가 앞면접촉부까지 채워지도록 다지는 돌쌓기 방법은?

① 메쌓기	② 찰쌓기

③ 막돌쌓기	④ 건쌓기

36. 일반콘크리트에서 굳지 않은 콘크리트 중의 전 염소이온량은 얼마 이하로 하여야 하는가? (단, 콘크리트표준시방서 기준)

① 0.10㎏/㎥	② 0.20㎏/㎥

③ 0.30㎏/㎥	④ 0.40㎏/㎥

37. 다음 중 공사 진행의 일반적인 순서로 옳은 것은?

① 가설공사 → 공사 착공 준비 → 토공사 → 지정 및 기초공사 → 구조체공사

② 공사 착공 준비 → 가설공사 → 토공사 → 지정 및 기초공사 → 구조체공사

③ 공사 착공 준비 → 토공사 → 가설공사 → 구조체공사 → 지정 및 기초공사

④ 공사 착공 준비 → 지정 및 기초공사 → 토공사 → 가설공사 → 구조체공사

38. 다음 중 녹막이 칠에 사용하는 도료가 아닌 것은?

① 광명단

② 크레오소트유

③ 아연분말 도료

④ 역청질 도료

39. 공사원가 구성요소의 하나인 직접공사비에 속하지 않는 것은?

① 자재비	② 노무비

③ 경비	④ 일반관리비

40. 콘크리트 배합에 직접적인 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

① 시멘트 강도	② 물시멘트비

③ 철근의 품질	④ 골재의 입도

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 다음 그림과 같이 용접을 할 때, 용접의 목두께(a)를 구하는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: a=root 2 S_1]	② [eqn: a=root 2 S_2]

③ [eqn: a=0.7S_1]	④ [eqn: a=0.7S_2]

42. 그림과 같은 정정구조의 CD부재에서 C, D점의 휨모멘트값 중 옳은 것은?

① (C) 0kN·m, (D) 16kN·m

② (C) 16kN·m, (D) 16kN·m

③ (C) 0kN·m, (D) 32kN·m

④ (C) 32kN·m, (D) 32kN·m

43. 그림과 같은 직사각형 기둥에서 띠철근의 최대간격은? (단, 주근은 D22, 띠철근은 D10)

① 300㎜	② 352㎜

③ 400㎜	④ 480㎜

44. 그림과 같은 양단 고정보의 단부 휨모멘트는?

① [eqn: M= - wl^2 over 16 - Pl over 12]	② [eqn: M= - wl^2 over 12 - Pl over 8]

③ [eqn: M= - wl^2 over 8 - Pl over 4]	④ [eqn: M= - wl^2 over 16 - Pl over 8]

45. 다음 캔틸레버보의 자유단의 처짐각은? (단, 탄성계수 E, 단면2차모멘트 I)

① [eqn: PL^2 over 2EI]	② [eqn: PL^2 over 3EI]

③ [eqn: PL^2 over 6EI]	④ [eqn: PL^2 over 8EI]

46. 다음 그림과 같은 휨모멘트도를 통해 구조물에 작용하는 수평하중 P를 구하면?

① 2kN	② 3kN

③ 4kN	④ 6kN

47. 그림과 같은 단면의 x축에 대한 단면계수 값으로서 옳은 것은?

① 1.278×106㎣	② 1.298×106㎣

③ 1.378×106㎣	④ 1.398×106㎣

48. 인장을 받는 이형철근의 정착길이(ld)는 기본정착길이(ldb)에 보정계수를 곱하여 구한다. 이 보정계수에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, KCI2012 기준)

① 철근배치 위치계수 α 상부철근일 경우 1.5이고, 기타 철근일 경우 1.0이다.

② 철근크기계수 ϓ는 철근직경이 D22 이상인 경우 1.0이고, D19 이하일 경우 0.8이다.

③ 철근 도막계수 β는 도막되지 않은 철근일 경우 1.0이다.

④ 경량콘크리트계수 λ는 일반콘크리트인 경우 1.0이다.

49. 그림과 같은 구조물의 부정정 차수는?

① 1차 부정정	② 2차 부정정

③ 3차 부정정	④ 4차 부정정

50. 반T형보의 유효폭으로 옳은 것은? (단, 보 경간은 6m)

① 800㎜	② 1,200㎜

③ 1,800㎜	④ 2,300㎜

51. 직사각형 단면의 탄성탄면계수에 대한 소성단면계수의 비(比)는?

① 0.67	② 1.20

③ 1.50	④ 3.00

52. 다음에서 설명하는 용어는?

포화사질토가 비배수상태에서 급속한 재하를 받게 되면 과잉간극수압의 발생과 동시에 유효응력이 감소하며, 이로 인해 전단저항이 크게 감소하는 현상

① 히빙	② 액상화

③ 보일링	④ 파이핑

53. 부재의 EI가 일정하고, 양단의 지지상태가 그림과 같은 경우, A기둥의 탄성좌굴하중은 B기둥의 탄성좌굴 하중의 몇 배인가?

① 4배	② 6배

③ 8배	④ 16배

54. 파단선 A-B-F-C-D의 인장재 순단면적은? (단, 볼트 구멍지름 d＝22㎜, 인장재 두께는 6㎜)

① 1,164㎟	② 1,364㎟

③ 1,564㎟	④ 1,764㎟

55. 지진의 진도(Intensity)와 규모(Magnitude)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 진도는 상대적 개념의 지진크기이다.

② 규모는 장소에 관계없는 절대적 개념의 크기이다.

③ 진도는 사람이 느끼는 감각, 물체이동 등을 계급별로 구분한다.

④ 규모는 지반의 운동정도를 평가하나 정밀하지는 않다.

56. 강도설계법에서 철근콘크리트 구조물 설계 시 고려해야 하는 하중조합으로 옳지 않은 것은? (단, D는 고정하중, F는 유체압 및 유기내용물하중, L은 활하중, W는 풍하중, E는 지진하중, S는 적설하중)

① U＝1.4(D＋F)

② U＝1.2D＋1.3W＋1.0L＋0.5S

③ U＝1.2D＋1.0E＋1.0L＋0.2S

④ U＝1.4D＋1.3L＋1.6S

57. 강구조의 볼트접합에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

① 볼트는 가공정밀도에 따라 상볼트, 중볼트, 흑볼트로 나뉜다.

② 볼트 중심 사이의 간격을 게이지라인(Gauge Line)이라고 한다.

③ 게이지라인(Gauge Line)과 게이지라인과의 거리를 게이지(Gauge)라고 한다.

④ 배치방식은 정렬배치와 엇모배치가 있다.

58. 다음 그림과 같은 부재의 최대 휨응력은 약 얼마인가? (단, 부재의 자중은 무시한다.)

① 1.2MPa	② 2.2MPa

③ 3.6MPa	④ 4.5MPa

59. 지진력저항시스템 중 다음 각 구조시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모멘트골조방식 : 수직하중과 횡력을 보와 기둥으로 구성된 라멘골조가 저항하는 구조방식

② 연성모멘트골조방식 : 횡력에 대한 저항능력을 증가시키기 위하여 부재와 접합부의 연성을 증가시킨 모멘트골조

③ 이중골조방식 : 횡력의 25% 이상을 부담하는 전단벽이 연성모멘트골조와 조화되어 있는 구조방식

④ 건물골조방식 : 수직하중은 입체골조가 저항하고, 지진하중은 전단벽이나 가새골조가 저항하는 구조방식

60. 그림은 연직하중을 받는 철근콘크리트의 보의 균열 상태를 표시한 것이다. 전단력에 의해서 생기는 대표적인 균열의 형태로 옳은 것은?

①	②

③	④

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 조명설비에서 연색성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 평균 연색평가수(Ra)가 0에 가까울수록 연색성이 좋다.

② 일반적으로 할로겐전구가 고압수은램프보다 연색성이 좋다.

③ 연색성이란 물체가 광원에 의하여 조명될 때 그 물체의 색의 보임을 정하는 광원의 성질을 말한다.

④ 평균 연색평가수(Ra)란 많은 물체의 대표 색으로서 8종류의 시험 색을 사용하여 그 평균값으로부터 구한 것이다.

62. 습공기의 건구온도와 습구온도를 알 때 습공기선도를 사용하여 구할 수 있는 상태값이 아닌 것은?

① 엔탈피	② 비체적

③ 기류속도	④ 절대습도

63. 피뢰설비에서 수뢰부시스템의 보호범위 산정방식에 속하지 않는 것은?

① 보호각	② 메시법

③ 축점조도법	④ 회전구체법

64. 1,200형 에스컬레이터의 공칭 수송능력은?

① 4,800인/h	② 6,000인/h

③ 7,200인/h	④ 9,000인/h

65. 물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 지표수는 연수, 지하수는 경수로 간주한다.

② 경도가 큰물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다.

③ 경수를 보일러 용수로 사용하면 그 내면에 스케일이 생겨 전열효율이 감소된다.

④ 물의 경도는 물속에 녹아 있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산마그네슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.

66. 흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 열에너지가 아닌 기계적 에너지에 의해 냉동효과를 얻는다.

② 증발기, 흡수기, 재생기(발생기), 응축기 등으로 구성되어 있다.

③ 냉방용의 흡수식냉동기는 물과 브롬화리튬의 혼합 용액을 사용한다.

④ 2중효용 흡수식 냉동기는 단효용 흡수식 냉동기보다 에너지 절약적이다.

67. 오수정화조로 유입되는 오수의 BOD농도가 150ppm이고, 방류수의 BOD농도가 60ppm일 때 이 정화조의 BOD 제거율은?

① 40%	② 60%

③ 75%	④ 90%

68. 길이가 20m인 동관으로 된 급탕수평주관에 급탕이 공급되어 관의 온도가 10℃에서 60℃로 온도가 상승된 경우, 동관의 팽창량은? (단, 동관의 선팽창계수는 1.71×10-5)

① 0.86㎜	② 8.6㎜

③ 17.1㎜	④ 171㎜

69. 냉방부하의 종류 중 현열만을 포함하고 있는 것은?

① 인체의 발생열량

② 유리로부터의 취득열량

③ 극간풍에 의한 취득열량

④ 외기의 도입으로 인한 취득열량

70. 다음과 같은 특징을 갖는 배선공사 방식은?

- 열적영향이나 기계적 외상을 받기 쉬운 곳이 아니면 금속배관과 같이 광범위하게 사용 가능하다.

- 관자체가 절연체이므로 감전의 우려가 없으며 시공이 쉬운게 장점이다.

① 버스덕트 공사	② 애자사용 공사

③ 합성수지관공사	④ 플로어덕트 공사

71. 가스의 연소성을 나타내는 것은?

① 비열비	② 가버너

③ 웨버지수	④ 단열지수

72. 중앙식 급탕법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배관 및 기기로부터의 열손실이 많다.

② 급탕개소마다 가열기의 설치스페이스가 필요하다.

③ 일반적으로 열원장치는 공조설비와 겸용하여 설치된다.

④ 급탕기구의 동시사용율을 고려하기 때문에 가열장치의 전체용량을 줄일 수 있다.

73. 덕트의 분기부에 설치하여 풍량조절용으로 사용되는 댐퍼는?

① 스플릿 댐퍼

② 평행익형 댐퍼

③ 대향익형 댐퍼

④ 버터플라이 댐퍼

74. 소방시설은 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비로 구분할 수 있다. 다음 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은?

① 제연설비

② 비상방송설비

③ 스프링클러설비

④ 자동화재탐지설비

75. 건구온도 26°C인 실내공기 8,000㎥/h와 건구온도 32°C인 외부공기 2,000㎥/h를 단열혼합하였을 때 혼합공기의 건구온도는?

① 27.2°C	② 27.6°C

③ 28.0°C	④ 29.0°C

76. 엘리베이터의 기계실에 있는 주요설비에 속하지 않는 것은?

① 조속기

② 권상기

③ 완충기

④ 전자 브레이크

77. 다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는?

1개의 트랩을 위해 트랩 하류에서 취출하여, 그 기구보다 윗부분에서 통기계통에 접속하거나 또는 대기 중에 개구하도록 설치한 통기관을 말한다.

① 루프통기관	② 신정통기관

③ 결합통기관	④ 각개통기관

78. 다음 설명에 알맞은 전동기의 종류는?

- 회전자계를 만드는 여자 전류가 전원측으로부터 흐르는 관계로 역률이 나쁘다는 결점이 있다.

- 구조와 취급이 간단하여 건축설비에서 가장 널리 사용된다.

① 직권전동기	② 분권전동기

③ 유도전동기	④ 동기전동기

79. 건축물 등에서 항공기의 추돌을 방지하기 위하여 설치하는 각종의 안전등화를 무엇이라 하는가?

① 선회등	② 유도로등

③ 항공등화	④ 항공장애표시등

80. 다음과 같은 벽체의 열관류율은?

[조건]

① 내표면 열전단률 : 8W/㎡·K

② 외표면 열전달률 : 20W/㎡·K

③ 재료의 열전도율

ㆍ콘크리트 1.2W/㎡·K

ㆍ유리면 0.036W/㎡·K

ㆍ타일 1.1W/㎡·K

① 약 0.90W㎡·K	② 약 1.05W㎡·K

③ 약 1.20W㎡·K	④ 약 1.35W㎡·K

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 준주거지역에서 건축할 수 없는 건축물은?

① 위락시설

② 종교시설

③ 공동주택 중 아파트

④ 문화 및 집회시설 중 전시장

82. 범죄예방 기준에 따라 건축하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

① 수련시설

② 업무시설 중 오피스텔

③ 숙박시설 중 일반숙박시설

④ 공동주택 중 세대수가 500세대인 아파트

83. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광장·공원·녹지·유원지·공공공지가 속하는 기반시설은?

① 교통시설	② 공간시설

③ 환경기초시설	④ 보건위생시설

84. 건축물의 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

① 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적 합계가 500㎡인 건축물

② 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적 합계가 500㎡인 건축물

③ 창고시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적 합계가 500㎡인 건축물

④ 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적 합계가 500㎡인 건축물

85. 다음 중 특별건축구역으로 지정할 수 있는 사업구역에 속하지 않는 것은?

① 「도로법」에 따른 접도구역

② 「도시개발법」에 따른 도시개발구역

③ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업구역

④ 「공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법」에 따른 혁신도시의 사업구역

86. 다음은 건축법상 리모델링에 대비한 특례 등에 관한 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

리모델링이 쉬운 구조의 공동주택의 건축을 촉진하기 위하여 공동주택을 대통령령으로 정하는 구조로 하여 건축허가를 신청하면 제56조, 제60조 및 제61조에 따른 기준을 (   )의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율로 완화하여 적용 할 수 있다.

① 100분의 110	② 100분의 120

③ 100분의 140	④ 100분의 150

87. 건축물의 건축주가 착공신고를 할 때, 해당 건축물의 설계자로부터 받은 구조안전의 확인서류를 허가권자에게 제출하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 허가대상 건축물인 경우)

① 높이가 11m 이상인 건축물

② 처마높이가 9m 이상인 건축물

③ 국토교통부령으로 정하는 지진구역 안의 건축물

④ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10m 이상인 건축물

88. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석에 다음과 같이 출구를 설치하였을 경우, 옳은 것은? (단, 개별관람석의 바닥면적은 900㎡이다.)

① 출구를 1개소 설치하였다.

② 각 출구의 유효너비를 2.4m로 하였다.

③ 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하였다.

④ 출구의 유효너비의 합계를 5.0m로 하였다.

89. 6층 이상의 거실면적 합계가 9,000㎡인 층수가 10층인 업무시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소대수는? (단, 8인승 승강기의 경우)

① 2대	② 3대

③ 4대	④ 5대

90. 상업지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구는 도로면으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

① 1m	② 1.5m

③ 2m	④ 2.5m

91. 다음 중 신고대상에 속하는 용도변경은?

① 영업시설군에서 문화 및 집회시설군으로 용도변경

② 근린생활시설군에서 주거업무시설군으로 용도변경

③ 산업 등의 시설군에서 자동차관련시설군으로 용도변경

④ 교육 및 복지시설군에서 전기통신시설군으로 용도변경

92. 노외주차장인 주차전용건축물의 건폐율, 용적률, 대지면적의 최소한도 및 높이 제한에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 건폐율 : 100분의 90 이하

② 용적률 : 1,500% 이하

③ 대지면적의 최소한도 : 45㎡ 이상

④ 높이 제한(대지가 너비 12m 미만의 도로에 접하는 경우) : 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 4배

93. 다음 중 건축물관련 건축기준의 허용되는 오차의 범위(%)가 가장 큰 것은?

① 평면길이	② 출구너비

③ 반자높이	④ 바닥판두께

94. 학교시설·공용시설·항만 또는 공항의 보호, 업무기능의 효율화, 항공기의 안전운항 등을 위하여 필요한 용도지구는?

① 고도지구	② 보존지구

③ 개발진흥지구	④ 시설보호지구

95. 건축물의 용도를 변경하는 경우 변경 후 용도의 주차대수와 변경 전 용도의 주차대수의 차이에 해당하는 부설주차장을 추가로 확보하지 아니하고 용도를 변경할 수 있는 경우에 속하지 않는 것은? (단, 사용승인 후 5년이 지난 연면적 1,000㎡ 미만의 건축물의 용도를 변경하는 경우)

① 종교시설의 용도로 변경하는 경우

② 판매시설의 용도로 변경하는 경우

③ 다세대주택의 용도로 변경하는 경우

④ 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 변경하는 경우

96. 면적의 산정방법 중 건축물의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 부분의 기둥)의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 하는 것은?

① 연면적	② 대지면적

③ 건축면적	④ 거실면적

97. 출입구의 개소에 관계없이 노외주차장의 차로의 너비를 최소 6m 이상으로 하여야 하는 주차형식은? (단, 이륜자동차전용 외의 노외주차장의 경우)

① 평행주차	② 직각주차

③ 교차주차	④ 45도 대향주차

98. 다음 중 바닥면적에 산입되는 것은?

① 층고가 1.5m인 다락방

② 다세대주택의 편복도

③ 공동주택의 필로티 부분

④ 공동주택의 지상층에 설치한 기계실

99. 건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은?

① 기숙사	② 연립주택

③ 다가구주택	④ 다세대주택

100. 주거지역 중 단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 지정하는 지역은?

① 제1종 전용주거지역

② 제2종 전용주거지역

③ 제1종 일반주거지역

④ 제2종 일반주거지역