건시스템(gunsys.com)	건축기사 필기 기출문제 (2017.3.5. 1회)

2017년 1회 건축기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	1	2	4	1	3	4	1	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	2	2	4	1	4	2	3	3
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	1	1	4	1	3	1	3	2	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	1	2	2	4	4	2	2	3
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	3	3	4	3	4	2	3	2	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	1	1	4	2	4	4	1	1
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	3	3	1	4	3	4	2	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	4	1	1	2	2	3	2	2
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	4	2	3	3	1	4	1	2	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	3	2	3	3	4	4	4	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 종합병원의 건축계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 간호사의 보행거리는 24m 이내가 되도록 한다.

② 외래진료부는 한자의 이용이 편리하도록 1층 또는 2층 이하에 둔다.

③ 일반적으로 병원건축의 시설규모는 입원환자의 병상수에 의해 결정된다.

④ 병동배치방식 중 분관식(pavilion type)은 동선이 짧게 되는 이점이 있다.

2. 호텔의 퍼블릭 스페이스(public space) 계획에 관한 설명을 옳지 않은 것은?

① 로비는 개방성과 다른 공간과의 연계성이 중요하다.

② 프론트 데스크 후방에 프론트 오피스를 연속시킨다.

③ 주식당은 외래객이 편리하게 이용할 수 있도록 출입구를 별도로 설치한다.

④ 프론트 오피스는 기계화된 설비보다는 많은 사람을 고용함으로서 고객의 편의와 능률을 높여야 한다.

3. 건축계획단계에서 조사방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 설문조사를 통하여 생활과 공간간의 대응관계를 규명하는 것은 생활 활동 행위의 관찰에 해당된다.

② 주거단지에서 어린이들의 행동특성을 조사하기 위해서는 생활행동 행위 관찰 방식이 일반적으로 적절하다.

③ 이용 상황이 명확하게 기록되어 있는 시설의 자료 등을 활용하는 것은 기존자료를 통한 조사에 해당된다.

④ 건물의 이용자를 대상으로 설문을 작성하여 조사하는 방식은 생활과 공간의 대응관계 분석에 유효하다.

4. 전통적인 주택의 골목길을 적층(積層) 주택인 아파트에 구현하고자 했던 설계어휘는?

① 진입광장	② 공중가로

③ eco-bridge	④ 데크식 주차장

5. 다음 중 공공 도서관에서 능률적인 작업용량을 고려할 경우, 200000권의 책을 수정하는 서고의 바닥면적으로 가장 적당한 것은?

① 300㎡	② 500㎡

③ 600㎡	④ 1000㎡

6. 주택 부엌의 작업 삼각형(work triangle)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 3변의 길이 합은 7~8m 정도가 기능적이다.

② 삼각형의 한 변의 길이는 1.8m 이하가 바람직하다.

③ 냉장고, 개수대, 레인지의 중간 지점을 연결한 삼각형이다.

④ 삼각형의 한 변 길이가 너무 길어지면 동선이 길어지므로 기능상 좋지 않다.

7. 미술관의 연속순로 형식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 각 실을 필요시에는 자유로이 독립적으로 폐쇄할 수 있다.

② 평면적인 형식으로 2, 3개 층의 입체적인 방법은 불가능하다.

③ 많은 실을 순서별로 통하여야 하는 불편이 있으나 공간절약의 이점이 있다.

④ 중심부에 하나의 큰 홀을 두고 그 주위에 각 전시실을 배치하여 자유로이 출입하는 형식이다.

8. 공장건축에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 계획 시부터 장래증축을 고려하는 것이 필요하며 평면형은 가능한 요철이 많은 것이 유리하다.

② 재료반입과 제품반출 동선은 동일하게 하고 물품 동선과 사람 동선은 별도로 하는 것이 바람직하다.

③ 외부인 동선과 작업원 동선은 동일하게 하고, 견학자는 생산과 교차하지 않는 동선을 확보하도록 한다.

④ 자연환기방식의 경우 환기방법은 채광형식과 관련하여 건물형태를 결정하는 매우 중요한 요소가 된다.

9. 현존하는 우리나라 목조건축물 중 가장 오래된 것은?

① 봉정사 극락전

② 법주사 팔상전

③ 부석사 무량수전

④ 화엄사 보광대전

10. 학교운영방식 중 교과교실형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 교실의 순수율이 높다.

② 학생들의 동선계획에 많은 고려가 필요하다.

③ 시간표 짜기와 담당교사 수 맞추기가 용이하다.

④ 학생 소지품을 두는 곳을 별도로 만들 필요가 있다.

11. 극장의 평면형 중 애리나(arena)형에 관한 설명으로 옳은 것은?

① picture frame stage 라고도 불리운다.

② 무대의 배경을 만들지 않으므로 경제적이다.

③ 연기자가 한 쪽 방향으로만 관객을 대하게 된다.

④ 투시도법을 무대공간에 응용함으로써 하나의 구상화와 같은 느낌이 들게 한다.

12. 래드번(Radburn) 계획의 5가지 기본원리로 옳지 않은 것은?

① 기능에 따른 4가지 종류의 도로 구분

② 자동차 통과도로 배제를 위한 슈퍼블록 구성

③ 보도망 형성 및 보도와 차도의 평면적 분리

④ 주택단지 어디로나 통할 수 있는 공동 오픈 스페이스 조성

13. 백화점 매장의 배치 유형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직각형 배치는 매장 면적의 이용률을 최대로 확보할 수 있다.

② 직각형 배치는 고객의 통행량에 따라 통로 폭을 조절하기 용이하다.

③ 경사형 배치는 많은 고객이 매장공간의 코너까지 접근하기 용이한 유형이다.

④ 경사형 배치는 Main 통로를 직각 배치하며, Sub 통로를 45° 정도 경사지게 배치하는 유형이다.

14. 바실리카식 교회당의 구성에 속하지 않는 것은?

① 아일	② 파일론

③ 트란셉트	④ 나르텍스

15. 다음 설명에 알맞은 사무소 건축의 코어 유형은?

- 코어와 일체로 한 내진구조가 가능한 유형이다.

- 유효율이 높으며 임대 사무소로서 경제적인 계획이 가능하다.

① 편심형	② 독립형

③ 분리형	④ 중심형

16. 서양 건축양식의 역사적인 순서가 옳게 배열된 것은?

① 로마 → 로마네스크 → 고딕 → 르네상스 → 바로크

② 로마 → 고딕 → 로마네스크 → 르네상스 → 바로크

③ 로마 → 로마네스크 → 고딕 → 바로크 → 르네상스

④ 로마 → 고딕 → 로마네스크 → 바로크 → 르네상스

17. 사무소 건축에서 오피스 랜드스케이핑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대형가구 등 소리를 반향 시키는 기재의 사용이 어렵다.

② 작업장의 집단을 자유롭게 그루핑하여 불규칙 한 평면을 유도한다.

③ 변화하는 작업의 패턴에 따라 조절이 가능하며 신속하고 경제적으로 대처할 수 있다.

④ 개실시스템의 한 형식으로 배치를 의사전달과 작업흐름의 실제적 패턴에 기초를 둔다.

18. 다음 설명에 알맞은 도서관의 자료 출납시스템 유형은?

이용자가 직접 서고 내의 서가에서 도서자료의 제목 정도는 볼 수 있지만 내용을 열람하고자 할 경우 관원에게 대출을 요구해야 하는 형식

① 폐가식	② 반개가식

③ 자유개가식	④ 안전개가식

19. 은행의 건축계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고객이 지나는 동선은 되도록 짧게 한다.

② 직원과 고객의 출입구는 따로 설치하는 것이 좋다.

③ 규모가 큰 건물에 은행을 계획하는 경우, 고객 출입구는 최소 2개소 이상 설치하여야 한다.

④ 일반적으로 출입문은 안여닫이로 하며, 전실을 둘 경우에 바깥문은 밖여닫이 또는 자재문으로 하기도 한다.

20. 자연형 테라스 하우스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 세대마다 전용의 정원을 가질 수 있다.

② 하향식이나 상향식 모두 스플릿 레벨이 가능하다.

③ 하향식의 경우 각 세대의 규모를 동일하게 할 수 없다.

④ 일반적으로 후면에 창을 설치할 수 없으므로 각 세대 깊이가 너무 깊지 않도록 한다.

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 아래 공종 중 건설현장의 공사비 절감을 위해 집중분석해야하는 공종이 아닌 것은?

A. 공사비 금액이 큰 공종

B. 단가가 높은 공종

C. 시행실적이 많은 공종

D. 지하공사 등의 어려움이 많은 공종

① A	② B

③ C	④ D

22. 건설공사에 사용되는 시방서에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시방서는 계약서류에 포함되지 않는다.

② 시방서는 설계도서에 포함된다.

③ 시방서에는 공법의 일반사항, 유의사항 등이 기재된다.

④ 시방서에 재료 메이커를 지정하지 않아도 좋다.

23. 면적이 클 때에는 스틸바(steel bar)만으로는 부족하며, 또한 여닫을 때의 진동으로 유리가 파손될 우려가 있으므로 이것을 보강하는 외관을 꾸미기 위하여 강판을 중공형으로 접어 가로 또는 세로로 대는 것을 무엇이라 하는가?

① mullion	② ventilator

③ gallery	④ pivot

24. 목재의 무늬나 바탕의 재질을 잘 보이게 하는 도장 방법은?

① 유성페인트 도장

② 에나멀페인트 도장

③ 합성수지 페인트 도장

④ 클리어 래커 도장

25. 철근 콘크리트 건축물이 6m×10m 평면에 높이가 4m일 때 동바리 소요량은 몇 공기 ㎥가 되는가?

① 216	② 228

③ 240	④ 264

26. 클라이밍 폼의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고소 작업 시 안전성이 높다.

② 거푸집 해체 시 콘크리트에 미치는 충격이 적다.

③ 초기투자비가 적은 편이다.

④ 비계설치가 불필요하다.

27. 멤브레인 방수에 속하지 않는 방수공법은?

① 시멘트 액체방수

② 합성고분자 시트방수

③ 도막방수

④ 시트 도막 복합방수

28. 수밀콘크리트의 물결합재비 기준으로 옳은 것은? (단, 건축공사표준시방서 기준)

① 40% 이하	② 45% 이하

③ 50% 이하	④ 55% 이하

29. 금속재료의 종류와 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 구조용 특수강이란 강의 탄소량을 0.5% 이하로 하고 니켈, 망간, 규소, 크롬, 몰리브덴 등의 금속원소 1~2 종을 약 5% 이하로 첨가한 것을 말한다.

② 스테인리스강은 공기 및 수중에서 잘 부식되지 않는 강을 말하며, 일반적으로 전기저항이 작고 열전도율이 높으며 경도에 비해 가공성이 우수하다.

③ 내후성강은 대기 중에서의 내식성을 보통강보다 2~6배 증대시키면서 보통강과 동등 이상의 재질, 가공성, 용접성 등을 갖게 한 강재이다.

④ TMCP강재는 탄소당량이 낮음에도 불구하고 용접성을 개선하여 용접성이 우수하며, 강재의 두께가 증가하더라도 항복강도의 저하가 없도록 한 것이다.

30. 콘크리트의 블리딩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 콘크리트 타설 후 비교적 가벼운 물이나 미세한 물질 등이 상승하는 현상을 의미한다.

② 콘크리트의 물시멘트비가 클수록 블리딩량은 증대한다.

③ 콘크리트의 컨시스턴시가 클수록 블리딩량은 증대한다.

④ 단위시멘트량이 많을수록 블리딩량은 크다.

31. 다음 시멘트 중 시멘트 분말의 비표면적이 가장 큰 것은?

① 보통 포틀랜드 시멘트

② 중용열 포틀랜드 시멘트

③ 조강 포틀랜드 시멘트

④ 백색 포틀랜드 시멘트

32. 합성고무와 열가소성수지를 사용하여 1겹으로 방수효과를 내는 공법은?

① 도막방수	② 시트방수

③ 아스팔트방수	④ 표면도포방수

33. 공동도급방식(Joint Venture)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 2명 이상의 수급자가 어느 특정 공사에 대하여 협동으로 공사계약을 체결하는 방식이다.

② 발주자, 설계자, 공사관리자의 세 전문집단에 의하여 공사를 수행하는 방식이다.

③ 발주자와 수급자가 상호신뢰를 바탕으로 팀을 구성하여 공동으로 공사를 수행하는 방식이다.

④ 공사수행방식에 따라 설계/시공(D/B)방식과 설계/관리(D/M)방식으로 구분한다.

34. 시험말뚝박기에서 다음 항목 중 말뚝의 허용지지력 산출에 거의 영향을 주지 않는 것은?

① 추의 낙하높이	② 말뚝의 길이

③ 말뚝의 최종관입량	④ 추의 무게

35. 콘크리트 타설 후 부재가 건조수축에 대하여 내·외부의 구속을 받지 않도록 일정폭을 두어 어느 정도 양생한 후 남겨둔 부분을 콘크리트로 채워 처리하는 조인트는?

① Construction Joint	② Delay Joint

③ Cold Joint	④ Expansion Joint

36. 유리섬유(glass fiber)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 단위면적에 따른 인장강도는 다르고, 가는 섬유일수록 인장강도는 크다.

② 탄성이 적고 전기절연성이 크다.

③ 내화성, 단열성, 내수성이 좋다.

④ 경량이면서 굴곡에 강하다.

37. 지하연속벽(slurry wall)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 차수성이 우수하다.

② 비교적 지반조건에 좌우되지 않는다.

③ 소음·진동이 적고, 벽체의 강성이 높다.

④ 공사비가 타공법에 비하여 저렴하고 공기가 단축된다.

38. 네트워크 공정표에서 작업의 상호관계만을 도시하기 위하여 사용하는 화살선을 무엇이라 하는가?

① event	② dummy

③ activity	④ critical path

39. 고강도콘크리트공사에 사용되는 굵은 골재에 대한 품질기준으로 옳지 않은 것은? (단, 건축공사표준시방서 기준)

① 절대건조밀도 : 2.5g/㎤ 이상

② 흡수율：3.0% 이하

③ 점토량：0.25% 이하

④ 씻기시험에 의한 손실량：1.0% 이하

40. 건축공사의 공사원가 계산방법으로 옳지 않은 것은?

① 재료비＝재료량×단위당 가격

② 경비＝소요(소비)량×단위당 가격

③ 고용보험료＝재료비×고용보험요율(%)

④ 일반관리비＝공사원가×일반관리비율(%)

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 그림에서 파단선 a－1－2－3－d의 인장재의 순단 면적은? (단, 판두께는 10㎜, 볼트구멍지름은 22㎜)

① 690㎟	② 790㎟

③ 890㎟	④ 990㎟

42. 강도설계법에서 깊은 보는 순경간이 부재 깊이의 몇 배 이하인 부재인가?

① 2배	② 3배

③ 4배	④ 5배

43. 다음과 같은 조건에서 철근콘크리트 보의 인장철근의 최대 허용 배근 간격은 얼마인가? (단, 철근은 보의 인장부에만 배근하고 피복두께는 40㎜이다.)

[eqn: rm ㆍ일반환경 ``조건(K_cr = 210)]

[eqn: rm ㆍf_ck = 28MPa]

[eqn: rm ㆍf_y = 400MPa]

[eqn: rm ㆍf_s = (2/3)f_y]

[eqn: rm ㆍA_s = 1548㎜^2 (4-D22)]

① 106.7㎜	② 163.5㎜

③ 195.3㎜	④ 239.1㎜

44. 다음 그림과 같은 구조물의 판별로 옳은 것은?

① 불안정	② 정정

③ 1차부정정	④ 2차부정정

45. 그림과 같은 구조물에서 AE부재와 EB부재의 전단력의 차이는?

① [eqn: rm Pa over ɭ]	② [eqn: rm Pb over ɭ]

③ P	④ ０

46. 철골구조의 기둥－보 접합부의 구성요소와 가장 거리가 먼 것은?

① 엔드플레이트(End Plate)

② 다이아프램(Diaphragm)

③ 스플릿티(Split Tee)

④ 메탈터치(Metal touch)

47. 탄성계수가 105MPa이고 균일한 단면을 가진 부재에 인장력이 작용하여 10MPa의 인장응력이 발생하였다. 이 때 부재의 길이가 0.5㎜ 늘어났다면 부재의 원래의 길이는?

① 2m	② 5m

③ 8m	④ 10m

48. 보통중량콘크리트를 사용한 그림과 같은 보의 단면에서 외력에 의해 휨 균열을 일으키는 균열모멘트(Mcr) 값으로 옳은 것은? (단, fck＝27MPa, fy＝400MPa, 철근은 개략적으로 도시되어있음)

① 29.5kN·m	② 34.7kN·m

③ 40.9kN·m	④ 52.4kN·m

49. fck＝27MPa, fy＝400MPa, d＝550㎜인 철근콘크리트 단근직사각형 보에서 균형철근비 ρb를 구하면? (단, Es＝2.0×105MPa)

① 0.0260	② 0.0293

③ 0.0325	④ 0.0352

50. 다음 중 내진 1등급 구조물의 허용층간변위로 옳은 것은? (단, hsx는 x층 층고)

① 0.005hsx

② 0.010hsx

③ 0.015hsx

④ 0.020hsx

51. 그림과 같은 철골구조에서 Kʙ/Kᴄ＝0일 때 기둥의 좌굴길이는? (단. 수평력에 의해 수평변형이 생길 때)

① 0.5h	② 0.7h

③ 1.0h	④ 2.0h

52. 그림과 같은 내민보에 집중하중이 작용할 때 A점의 처짐각 θᴀ를 구하면?

① [eqn: Pl^2 over 4EI]	② [eqn: Pl^2 over 16EI]

③ [eqn: Pl^2 over 128EI]	④ [eqn: Pl^2 over 256EI]

53. 그림과 같은 사다리꼴 단면형의 도심(圖心)의 위치 y를 나타내는 식은?

① [eqn: y= h over 3 times 2a+b over a+b]

② [eqn: y= h over 3 times a+2b over a+b]

③ [eqn: y= h over 3 times a+b over 2a+b]

④ [eqn: y= h over 3 times a+b over a+2b]

54. 강구조 용접에서 용접 개시점과 종료점에 용착금속에 결함이 없도록 임시로 부착하는 것은?

① 엔드탭(End tap)

② 오버랩(Overlap)

③ 뒷댐재(Backing Strip)

④ 언더컷(Under cut)

55. 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근(D13)의 기본정착길이는? (단, D13의 공칭지름 : 12.7㎜, fck＝27MPa, fy＝400MPa, β＝1.0, mc＝2,300㎏/㎥)

① 190㎜	② 205㎜

③ 220㎜	④ 235㎜

56. 다음 그림과 같은 인장재의 순단면적을 구하면? (단, F10T－M20볼트 사용(표준구멍), 판의 두께는 6㎜임)

① 296㎟	② 396㎟

③ 426㎟	④ 536㎟

57. 다음 중 철골구조의 소성설계와 관계없는 것은?

① 형상계수(Form factor)

② 소성힌지(Plastic hinge)

③ 붕괴기구(Collapse mechanism)

④ 잔류응력(Residual stress)

58. 압축이형철근(D19)의 기본정착길이를 구하면? (단, D19의 단면적 : 287㎟, fck＝21MPa, fy＝400MPa)

① 674㎜	② 570㎜

③ 482㎜	④ 415㎜

59. 그림과 같은 하중을 받는 단순보에서 E점의 전단력값은?

① －1kN	② －2kN

③ －3kN	④ －4kN

60. KBC2016에 따른 말뚝재료별 구조세칙에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 현장타설콘크리트말뚝을 배치할 때 그 중심간격은 말뚝머리지름의 1.5배 이상 또한 말뚝머리지름에 500㎜를 더한 값 이상으로 한다.

② 나무말뚝은 갈라짐 등의 흠이 없는 생통나무 껍질을 벗긴 것으로 말뚝머리에서 끝마구리까지 대체로 균일하게 지름이 변화하고 끝마구리의 지름이 120㎜ 이상의 것을 사용한다.

③ 기성 콘크리트 말뚝을 타설할 때 그 중심간격은 말뚝머리지름의 2.5배 이상 또한 750㎜ 이상으로 한다.

④ 매입말뚝을 배치할 때 그 중심간격은 말뚝머리지름의 2배 이상으로 한다.

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 가스사용시설에서 가스계량기의 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기접속기와의 거리가 최소 30㎝ 이상이 되도록 한다.

② 전기점멸기와의 거리가 최소 60㎝ 이상이 되도록 한다.

③ 전기개폐기와의 거리가 최소 60㎝ 이상이 되도록 한다.

④ 전기계량기와의 거리가 최소 60㎝ 이상이 되도록 한다.

62. 이중덕트방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 부하감소에 따라 송풍량이 감소된다.

② 부하변동에 따른 적응속도가 느리다.

③ 혼합손실로 인한 에너지 소비량이 크다.

④ 부하특성이 다른 여러 실에 적용하기 곤란하다.

63. 세정밸브식 대변기의 최소 급수관경은?

① 15A	② 20A

③ 25A	④ 32A

64. 에스컬레이터의 좌우에 설치되어 있으며, 스텝을 주행시키는 역할을 하는 것은?

① 스텝체인	② 핸드레일

③ 스커트가드	④ 가이드레일

65. 연결송수관설비의 방수구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 방수구의 위치표시는 표시등 또는 축광식 표지로 한다.

② 호스접결구는 바닥으로부터 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치한다.

③ 개폐기능을 가진 것으로 설치하여야 하며, 평상시 닫힌 상태를 유지하도록 한다.

④ 연결송수관설비의 전용방수구 또는 옥내소화전 방수구로서 구경 50㎜의 것으로 설치한다.

66. 변전실의 위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 습기와 먼지가 적은 곳일 것

② 전기 기기의 반출입이 용이한 곳일 것

③ 가능한 한 부하의 중심에서 먼 곳일 것

④ 외부로부터 전원의 인입이 쉬운 곳일 것

67. 압력수조 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정전 시 급수가 곤란하다.

② 고가수조가 필요 없어 미관상 좋다.

③ 고가수조방식에 비해 급수압의 변동이 크다.

④ 고가수조방식에 비해 수조의 설치위치에 제한이 많다.

68. 어느 점광원과 1m 떨어진 곳의 수평면 조도가 200[lx]일 때, 이 광원에서 2m 떨어진 곳의 수평면 조도는?

① 25[lx]	② 50[lx]

③ 100[lx]	④ 200[lx]

69. 공기조화설비의 에너지 절약방법 중 배열을 회수하여 이용하는 방식은?

① 변유량 방식	② 외기냉방 방식

③ 전열교환 방식	④ 전력수요제어 방식

70. 냉각탑에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고압의 액체냉매를 증발시켜 냉동효과를 얻게 하는 설비이다.

② 증발기에서 나온 수증기를 냉각시켜 물이 되도록 하는 설비이다.

③ 대기 중에서 기체냉매를 냉각시켜 액체냉매로 응축하기 위한 설비이다.

④ 냉매를 응축시키는데 사용된 냉각수를 재사용하기 위하여 냉각시키는 설비이다.

71. 220/380V 전원을 공급하는 빌딩 및 공장의 전등 및 동력용 간선으로 가장 많이 사용되는 배선방식은?

① 단상 2선식	② 단상 3선식

③ 3상 3선식	④ 3상 4선식

72. 환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외부풍속이 커지면 환기량은 많아진다.

② 실내외의 온도차가 크면 환기량은 작아진다.

③ 중성대란 중력환기에서 실내외의 압력이 같아지는 위치이다.

④ 자연환기량은 중성대로부터 공기유입구 또는 유출구까지의 높이가 클수록 많아진다.

73. 수량 20㎥/h를 양수하는데 필요한 펌프의 구경은? (단, 양수펌프 내 유속은 2m/s로 한다.)

① 30㎜	② 40㎜

③ 50㎜	④ 60㎜

74. 양수량이 1㎥/min, 전양정이 50m인 펌프에서 회전수를 1.2배 증가시켰을 때 양수량은?

① 1.2배 증가	② 1.44배 증가

③ 1.73배 증가	④ 2.4배 증가

75. 바닥복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 천장이 높은 실의 난방에는 사용할 수 없다.

② 실내의 온도분포가 비교적 균등하고 쾌감도가 높다.

③ 예열시간이 길어 일시적인 난방에는 바람직하지 않다.

④ 방열기를 설치하지 않아 실내 바닥면의 이용도가 높다.

76. 건구 온도가 25°C인 실내공기 8000㎥/h와 건구 온도 31°C인 외부공기 2000㎥/h를 단열혼합하였을 때 혼합공기의 건구온도는?

① 24.8℃	② 26.2℃

③ 27.5℃	④ 29.8℃

77. 다음 중 상대습도(R.H) 100%에서 그 값이 같지 않은 온도는?

① 건구온도	② 효과온도

③ 습구온도	④ 노점온도

78. 다음 설명에 알맞은 접지의 종류는?

기능상 목적이 서로 다르거나 동일한 목적의 개별접지들을 전기적으로 서로 연결하여 구현한 접지시스템

① 단독접지	② 공통접지

③ 통합접지	④ 종별접지

79. 자동화재탐지설비의 감지기 중 감지기 주위의 온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 작동하는 것은?

① 차동식 감지기	② 정온식 감지기

③ 광전식 감지기	④ 이온화식 감지기

80. 급탕 배관의 신축이음의 종류에 속하지 않는 것은?

① 루프형	② 칼라형

③ 슬리브형	④ 벨로즈형

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 다음 중 특별시나 광역시에 건축할 경우, 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물은?

① 층수가 20층인 호텔

② 층수가 25층인 사무소

③ 연면적이 150000㎡인 공장

④ 연면적이 50000㎡인 공장

82. 용도별 건축물의 종류가 옳지 않은 것은?

① 판매시설： 소매시장

② 의료시설： 치과병원

③ 문화 및 집회시설： 수족관

④ 제1종 근린생활시설：동물병원

83. 다음의 대지와 도로의 관계에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은?

연면적의 합계가 2천제곱미터(공장인 경우에는 3천제곱미터) 이상인 건축물(축사, 작물 재배사, 그 밖에 이와 비슷한 건축물로서 건축조례로 정하는 규모의 건축물은 제외한다)의 대지는 너비 ( ㉠ ) 이상의 도로에 ( ㉡ ) 이상 접하여야 한다.

① ㉠ 4m, ㉡ 2m

② ㉠ 6m, ㉡ 4m

③ ㉠ 8m, ㉡ 6m

④ ㉠ 8m, ㉡ 4m

84. 건축법령상 다중이용건축물에 속하지 않는 것은?

① 층수가 16층인 판매시설

② 층수가 20층인 관광숙박시설

③ 종합병원으로 쓰는 바닥면적의 합계가 3000㎡인 건축물

④ 종교시설로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000㎡인 건축물

85. 건축법령상 다음과 같은 건축물의 높이는? (단, 가로구역에서의 건축물의 높이 제한과 관련된 건축물의 높이)

① 6m	② 9m

③ 9.5m	④ 13.5m

86. 건축물의 관람석 또는 집회실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하여서는 안 되는 건축물은?

① 위락시설

② 수련시설

③ 문화 및 집회시설 중 전시장

④ 문화 및 집회시설 중 동·식물원

87. 특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 한다.

② 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 한다.

③ 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있도록 한다.

④ 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하고, 노대 또는 부속실로부터 계단실로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치하도록 한다.

88. 주차전용건축물이란 건축물의 연면적 중 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 최소 얼마 이상인 건축물을 말하는가? (단, 주차장 외의 용도가 자동차관련시설인 경우)

① 70%	② 80%

③ 90%	④ 95%

89. 공동주택의 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것

② 보일러실 윗부분에는 그 면적이 최소 1.0㎡ 이상인 환기창을 설치할 것

③ 기름보일러를 설치하는 경우에는 기름저장소를 보일러실외의 다른 곳에 설치할 것

④ 보일러를 설치하는 곳과 거실사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획할 것

90. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 따른 기반시설 중 자동차 정류장의 세분에 속하지 않는 것은?

① 고속터미널	② 화물터미널

③ 공영차고지	④ 여객자동차터미널

91. 건축법령에 따른 리모델링이 쉬운 고조에 속하지 않는 것은?

① 구조체가 철골구조로 구성되어 있을 것

② 구조체에서 건축설비, 내부 마감재료 및 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것

③ 개별 세대 안에서 구획된 실의 크기, 개수 또는 위치 등을 변경할 수 있을 것

④ 각 세대는 인접한 세대와 수직 또는 수평방향으로 통합하거나 분할할 수 있을 것

92. 건축물의 필로티 부분을 건축법령상의 바닥면적에 산입하는 경우에 속하는 것은?

① 공중의 통행에 전용되는 경우

② 차량의 주차에 전용되는 경우

③ 업무시설의 휴식공간으로 전용되는 경우

④ 공동주택의 놀이공간으로 전용되는 경우

93. 지하식 또는 건축물식 노외주차장에서 경사로가 직선형인 경우, 경사로의 차로 너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 2차로인 경우)

① 5m	② 6m

③ 7m	④ 8m

94. 주차대수가 300대인 기계식주차장의 진입로 또는 전면공지와 접하는 장소에 확보하여야 하는 정류장의 최소 규모는?

① 12대	② 13대

③ 14대	④ 15대

95. 다음은 도시·군관리계획도서 중 계획도에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 모든 축척의 지형도가 간행되어 있는 경우)

도시·군관리계획도서 중 계획도는 (   )의 지형도에 도시·군관리계획사항을 명시한 도면으로 작성하여야 한다.

① 축척 100분의 1또는 축척 500분의 1

② 축척 500분의 1또는 축척 2천분의 1

③ 축척 1천분의 1또는 축척 5천분의 1

④ 축척 3천분의 1또는 축척 1만분의 1

96. 제2종 일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물에 속하지 않는 것은?

① 아파트

② 노유자시설

③ 문화 및 집회시설 중 전시장

④ 문화 및 집회시설 중 관람장

97. 각 층의 거실면적이 1000㎡이며, 층수가 15층인 다음 건축물 중 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 가장 많은 것은? (단, 8인승 승용승강기인 경우)

① 위락시설

② 업무시설

③ 교육연구시설

④ 문화 및 집회시설 중 집회장

98. 대형건축물의 건축허가 사전승인신청서 제출도서 중 설계설명서에 표시하여야 할 사항에 속하지 않는 것은?

① 시공방법	② 동선계획

③ 개략공정계획	④ 각부 구조계획

99. 지구단위계획 중 관계 행정기관의 장과의 협의, 국토교통부장관과의 협의 및 중앙도시계획위원회·지방도시계획위원회 또는 공동위원회의 심의를 거치지 아니하고 변경할 수 있는 사항에 관한 기준 내용으로 옳은 것은?

① 건축선의 2m 이내의 변경인 경우

② 획지면적의 30% 이내의 변경인 경우

③ 가구면적의 20% 이내의 변경인 경우

④ 건축물 높이의 30% 이내의 변경인 경우

100. 건축법령상 고층건축물의 정의로 옳은 것은?

① 층수가 30층 이상이거나 높이가 90m 이상인 건축물

② 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물

③ 층수가 50층 이상이거나 높이가 150m 이상인 건축물

④ 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물