건시스템(gunsys.com)	건축기사 필기 기출문제 (2018.4.28. 2회)

2018년 2회 건축기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	3	1	1	4	2	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	4	1	2	3	2	1	4	4
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	1	3	3	4	1	4	1	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	3	2	3	2	4	2	2	3	1
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	4	1	1	2	2	2	3	3	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	1	1	4	2	4	4	1	1
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	4	2	1	4	2	1	3	3	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	4	2	4	4	2	3	2	1	1
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	1	3	3	2	2	3	2	1	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	1	3	1	2	3	3	4	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 사방에서 감상해야 할 필요가 있는 조각물이나 모형을 전시하기 위해 벽면에서 띄어놓아 전시하는 특수전시기법은?

① 아일랜드 전시	② 디오라마 전시

③ 파노라마 전시	④ 하모니카 전시

2. 은행건축계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 은행원과 고객의 출입구는 별도로 설치하는 것이 좋다.

② 영업실의 면적은 은행원이 1인당 1.2㎡을 기준으로 한다.

③ 대규모의 은행일 경우 고객의 출입구는 되도록 1개소로 하는 것이 좋다.

④ 주출입구에 이중문을 설치할 경우, 바깥문은 바깥여닫이 또는 자재문으로 할 수 있다.

3. 극장 무대 주위의 벽에 6~9m 높이로 설치되는 좁은 통로로, 그리드 아이언에 올라가는 계단과 연결되는 것은?

① 그린룸	② 록 레일

③ 플라이 갤러리	④ 슬라이딩 스테이지

4. 병원건축의 형식 중 분관식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동선이 길어진다.

② 채광 및 통풍이 좋다.

③ 대지면적에 제약이 있는 경우에 주로 적용 된다.

④ 환자는 주로 경사로를 이용한 보행 또는 들 것으로 운반된다.

5. 다음 중 도서관에서 장서가 60만원일 경우 능률적인 작업용량으로서 가장 적정한 서고의 면적은?

① 3000㎡	② 4500㎡

③ 5000㎡	④ 6000㎡

6. 다음 중 백화점의 기둥간격 결정요소와 가장 거리가 먼 것은?

① 화장실의 크기

② 에스컬레이터의 배치방법

③ 매장 진열장의 치수와 배치방법

④ 지하주차장의 주차방식과 주차폭

7. 건축계획에서 말하는 미의 특성 중 변화 혹은 다양성을 얻는 방식과 가장 거리가 먼 것은?

① 억양(Accent)	② 대비(Contrast)

③ 균제(Proportion)	④ 대칭(Symmetry)

8. 주택단지 안의 건축물에 설치하는 계단의 유효폭은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 0.9m	② 1.2m

③ 1.5m	④ 1.8m

9. 사무소 건축의 코어 형식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 편심코어형은 각 층의 바닥면적이 큰 경우 적합하다.

② 양단코어형은 코어가 분산되어 있어 피난상 불리하다.

③ 중심코어형은 구조적으로 바람직한 형식으로 유효율이 높은 계획이 가능하다.

④ 외코어형은 설비 덕트나 배관을 코어로부터 사무실 공간으로 연결하는데 제약이 없다.

10. 학교 건축계획에서 그림과 같은 평면 유형을 갖는 학교운영방식은?

① 달톤형	② 플래툰형

③ 교과교실형	④ 종합교실형

11. 공장건축의 지붕형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 솟을지붕은 채광, 환기에 적합한 방법이다.

② 샤렌지붕은 기둥이 많이 소요되는 단점이 있다.

③ 뾰족지붕은 직사광선을 어느 정도 허용하는 결점이 있다.

④ 톱날지붕은 북향의 채광창으로 일정한 조도를 유지할 수 있다.

12. 다음 중 학교건축계획에 요구되는 융통성과 가장 거리가 먼 것은?

① 지역사회의 이용에 의한 융통성

② 학교운영방식의 변화에 대응하는 융통성

③ 광범위한 교과내용의 변화에 대응하는 융통성

④ 한계 이상의 학생수의 증가에 대응하는 융통성

13. 극장의 평면형식 중 애리나(arena)형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 무대의 배경을 만들지 않으므로 경제성이 있다.

② 무대의 장치나 소품은 주로 낮은 기구들로 구성한다.

③ 가까운 거리에서 관람하면서 많은 관객을 수용할 수 있다.

④ 연기자가 일정한 방향으로만 관객을 대하므로 강연, 콘서트, 독주, 연극 공연에 가장 좋은 형식이다.

14. 사무소 건축의 실단위 계획에 있어서 개방식 배치(Open Plan)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 독립성과 쾌적감 확보에 유리하다.

② 공사비가 개실시스템보다 저렴하다.

③ 방의 길이나 깊이에 변화를 줄 수 있다.

④ 전면적을 유효하게 이용할 수 있어 공간절약상 유리하다.

15. 주택 부엌에서 작업삼각형(work triangle)의 구성 요소에 속하지 않는 것은?

① 개수대	② 배선대

③ 가열대	④ 냉장고

16. 다음 중 건축가와 그의 작품의 연결이 옳지 않은 것은?

① Marcel Breuer - 파리 유네스코본부

② Le Corbusier - 동경 국립서양미술관

③ Antonio Gaudi - 시드니 오페라하우스

④ Frank Lloyd Wright - 뉴욕 구겐하임 미술관

17. 다음의 한국 근대건축 중 르네상스 양식을 취하고 있는 것은?

① 명동성당	② 한국은행

③ 덕수궁 정관헌	④ 서울 성공회성당

18. 다포식(多包式) 건축양식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기둥 상부에만 공포를 배열한 건축양식이다.

② 주로 궁궐이나 사찰 등의 주요 정전에 사용 되었다.

③ 주심포형식에 비해서 지붕하중을 등분포로 전달할 수 있는 합리적 구조법이다.

④ 간포를 받치기 위해 창방 외에 평방이라는 부재가 추가되었으며 주로 팔작지붕이 많다.

19. 아파트의 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 집중형은 기후조건에 따라 기계적 환경조절이 필요하다.

② 편복도형은 공용복도에 있어서 프라이버시가 침해되기 쉽다.

③ 홀형은 승강기를 설치할 경우 1대당 이용률이 복도형에 비해 적다.

④ 편복도형은 단위면적당 가장 많은 주호를 집결시킬 수 있는 형식이다.

20. 근린생활권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인보구는 가장 작은 생활권 단위이다.

② 인보구 내에는 어린이놀이터 등이 포함된다.

③ 근린주구는 초등학교를 중심으로 한 단위이다.

④ 근린분구는 주간선도로 또는 국지도로에 의해 구분된다.

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 지반조사 중 보링에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 보링의 깊이는 일반적인 건물의 경우 대략 지지 지층 이상으로 한다.

② 채취시료는 충분히 햇빛에 건조시키는 것이 좋다.

③ 부지 내에서 3개소 이상 행하는 것이 바람직하다.

④ 보링 구멍은 수직으로 파는 것이 중요하다.

22. 콘크리트 블록벽체 2㎡를 쌓는데 소요되는 콘크리트 블록 장수로 옳은 것은? (단, 블록은 기본형이며, 할증은 고려하지 않음)

① 26장	② 30장

③ 34장	④ 38장

23. 콘크리트용 재료 중 시멘트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 중용열포틀랜드시멘트는 수화작용에 따르는 발열이 적기 때문에 매스콘크리트에 적당하다.

② 조강포틀랜드시멘트는 조기강도가 크기 때문에 한중콘크리트공사에 주로 쓰인다.

③ 알칼리 골재반응을 억제하기 위한 방법으로써 내황산염포틀랜드시멘트를 사용한다.

④ 조강포틀랜드시멘트를 사용한 콘크리트의 7일 강도는 보통포틀랜드시멘트를 사용한 콘크리트의 28일 강도와 거의 비슷하다.

24. 도장공사에서의 뿜칠에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 큰 면적을 균등하게 도장할 수 있다.

② 스프레이건과 뿜칠면 사이의 거리는 30㎝를 표준으로 한다.

③ 뿜칠은 도막두께를 일정하게 유지하기 위해 겹치지 않게 순차적으로 이행한다.

④ 뿜칠 공기압은 2~4㎏/㎠를 표준으로 한다.

25. 타일공사에서 시공 후 타일접착력 시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 타일의 접착력 시험은 600㎡ 당 한 장씩 시험한다.

② 시험할 타일은 먼저 줄눈 부분을 콘크리트면까지 절단하여 주위의 타일과 분리시킨다.

③ 시험은 타일 시공 후 4주 이상일 때 행한다.

④ 시험결과의 판정은 타일 인장 부착강도가 10MPa 이상이어야 한다.

26. 다음 중 무기질 단열재료가 아닌 것은?

① 셀룰로오스 섬유판	② 세라믹 섬유

③ 펄라이트 판	④ ALC 패널

27. CM(Construction Management)의 주요업무가 아닌 것은?

① 설계부터 공사관리까지 전반적인 지도, 조언, 관리업무

② 입찰 및 계약 관리업무와 원가관리업무

③ 현장 조직관리업무와 공정관리업무

④ 자재조달업무와 시공도 작업업무

28. 용접작업 시 용착금속 단면에 생기는 작은 은색의 점을 무엇이라 하는가?

① 피시 아이(fish eye)

② 블로 홀(blow hole)

③ 슬래그 함입(slag inclusion)

④ 크레이터(crater)

29. 한중(寒中) 콘크리트의 양생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 보온 양생 또는 급열 양생을 끝마친 후에는 콘크리트의 온도를 급격히 저하시켜 양생을 마무리 하여야 한다.

② 초기양생에서 소요 압축강도가 얻어질 때까지 콘크리트의 온도를 5℃ 이상으로 유지하여야 한다.

③ 초기양생에서 구조물의 모서리나 가장자리의 부분은 보온하기 어려운 초기양생에 주의하여야 한다.

④ 한중 콘크리트의 보온 양생 방법은 급열 양생, 단열 양생, 피복양생 및 이들을 복합한 방법 중 한 가지 방법을 선택하여야 한다.

30. 실링공사의 재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가스켓은 콘크리트의 균열부위를 충전하기 위하여 사용하는 부정형 재료이다.

② 프라이머는 접착면과 실링재와의 접착성을 좋게 하기 위하여 도포하는 바탕처리 재료이다.

③ 백업재는 소정의 줄눈깊이를 확보하기 위하여 줄눈 속을 채우는 재료이다.

④ 마스킹테이프는 시공 중에 실링재 충전개소 이외의 오염방지와 줄눈선을 깨끗이 마무리하기 위한 보호 테이프이다.

31. 도막방수 시공 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

① 도막방수재는 혼합에 따라 재료 물성이 크게 달라지므로 반드시 혼합비를 준수한다.

② 용제형의 프라이머를 사용할 경우에는 화기에 주의하고, 특히 실내 작업의 경우 환기장치를 사용하여 인화나 유기용제 중독을 미연에 예방하여야 한다.

③ 코너부위, 드레인 주변은 보강이 필요하다.

④ 도막방수 공사는 바탕면 시공과 관통공사가 종결되지 않더라도 할 수 있다.

32. 지반조사시험에서 서로 관련 있는 항목끼리 옳게 연결된 것은?

① 지내력 - 정량분석시험

② 연한점토 - 표준관입시험

③ 진흙의 점착력 - 베인시험(vane test)

④ 염분 - 신월샘플링(thin wall sampling)

33. 공사 착공시점의 인허가항목이 아닌 것은?

① 비산먼지 발생사업 신고

② 오수처리시설 설치신고

③ 특정 공사 사전신고

④ 가설건축물 축조신고

34. 콘크리트 공사 중 적산온도와 가장 관계 깊은 것은?

① 매스(mass)콘크리트 공사

② 수밀(水密)콘크리트 공사

③ 한중(寒中)콘크리트 공사

④ AE콘크리트 공사

35. 조적벽 40㎡를 쌓는데 필요한 벽돌량은? (단, 표준형벽돌 0.5B 쌓기, 할증은 고려하지 않음)

① 2850장	② 3000장

③ 3150장	④ 3500장

36. 고력볼트 접합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 현대건축물의 고층화, 대형화 추세에 따라 소음이 심한 리벳은 현재 거의 사용하지 않고 볼트접합과 용접접합이 대부분을 차지하고 있다.

② 토크쉐어형 고력볼트는 조여서 소정의 축력이 얻어지면 자동적으로 핀테일이 파단 되는 구조로 되어 있다.

③ 고력볼트의 조임기구는 토크렌치와 임팩트렌치 등이 있다.

④ 고력볼트의 접합 형태는 모두 마찰접합이며, 마찰접합은 하중이나 응력을 볼트가 직접 부담하는 방식이다.

37. 기본공정표와 상세공정표에 표시된 대로 공사를 진행시키기 위해 재료, 노력, 원척도 등이 필요한 기일까지 반입, 동원될 수 있도록 작성한 공정표는?

① 횡선식 공정표	② 열기식 공정표

③ 사선그래프식 공정표	④ 일순식 공정표

38. 유리섬유, 합성섬유 등의 망상포를 적층하여 도포하는 도막방수 공법은?

① 시멘트액체방수공법	② 라이닝공법

③ 스터코마감공법	④ 루핑공법

39. 강제말뚝의 부식에 대한 대책과 가장 거리가 먼 것은?

① 부식을 고려하여 두께를 두껍게 한다.

② 에폭시 등의 도막을 설치한다.

③ 부마찰력에 대한 대책을 수립한다.

④ 콘크리트로 피복한다.

40. 콘크리트 중 공기량의 변화에 관한 설명으로 옳은 것은?

① AE제의 혼입량이 증가하면 연행공기량도 증가한다.

② 시멘트 분말도 및 단위시멘트량이 증가하면 공기량은 증가한다.

③ 잔골재 중의 0.15~0.3㎜의 골재가 많으면 공기량은 감소한다.

④ 슬럼프가 커지면 공기량은 감소한다.

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 강구조 용접에서 용접결함에 속하지 않는 것은?

① 오버랩(overlap)	② 크랙(crack)

③ 가우징(gouging)	④ 언더컷(under cut)

42. 그림과 같은 구조물의 부정정 차수는?

① 1차 부정정	② 2차 부정정

③ 3차 부정정	④ 4차 부정정

43. 동일단면, 동일재료를 사용한 캔틸레버 보 끝단에 집중하중이 작용하였다. P₁이 작용한 부재의 최대처짐량이, P₂가 작용한 부재의 최대처짐량의 2배일 경우 P₁ : P₂는?

① 1 : 4	② 1 : 8

③ 4 : 1	④ 8 : 1

44. 그림과 같은 단순보의 일부 구간으로부터 떼어낸 자유물체도에서 각 좌우측면(가, 나면)에 작용하는 전단력의 방향과 그 값으로 옳은 것은?

① 가 : 19.1kN(↑), 나 : 19.1kN(↓)

② 가 : 19.1kN(↓), 나 : 19.1kN(↑)

③ 가 : 16.1kN(↑), 나 : 16.1kN(↓)

④ 가 : 16.1kN(↓), 나 : 16.1kN(↑)

45. 그림과 같이 수평하중을 받는 라멘에서 휨모멘트의 값이 가장 큰 위치는?

① A	② B

③ C	④ D

46. 그림과 같은 단순보에서 A점 및 B점에서의 반력을 각각 Rᴀ, Rʙ라 할 때 반력의 크기로 옳은 것은?

① Rᴀ＝3kN, Rʙ＝2kN

② Rᴀ＝2kN, Rʙ＝3kN

③ Rᴀ＝2.5kN, Rʙ＝2.5kN

④ Rᴀ＝4kN, Rʙ＝1kN

47. 필릿용접의 최소사이즈에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, KBC2016기준)

① 접합부 얇은 쪽 모재두께가 6㎜ 이하일 경우 3㎜이다.

② 접합부 얇은 쪽 모재두께가 6㎜를 초과하고 13㎜ 이하일 경우 4㎜이다.

③ 접합부 얇은 쪽 모재두께가 13㎜를 초과하고 19㎜ 이하일 경우 6㎜이다.

④ 접합부 얇은 쪽 모재두께가 19㎜ 초과할 경우 8㎜이다.

48. 다음 각 구조시스템에 관한 정의로 옳지 않은 것은?

① 모멘트골조방식 : 수직하중과 횡력을 보와 기둥으로 구성된 라멘골조가 저항하는 구조방식

② 연성모멘트골조방식 : 횡력에 대한 저항능력을 증가시키기 위하여 부재와 접합부의 연성을 증가시킨 모멘트골조방식

③ 이중골조방식 : 횡력의 25% 이상을 부담하는 전단벽이 연성모멘트골조와 조합되어있는 구조방식

④ 건물골조방식 : 수직하중은 입체골조가 저항하고 지진하중은 전단벽이나 가새골조가 저항하는 구조방식

49. 그림에서 같은 H형강 H-300×150×6.5×9의 x-x축에 대한 단면계수 값으로 옳은 것은? (단, Ix＝5080000㎜⁴이다.)

① 58539㎣	② 60568㎣

③ 67733㎣	④ 71384㎣

50. 다음 부정정 구조물에서 B점의 반력을 구하면?

① [eqn: rm 1 over 8 wL]	② [eqn: rm 3 over 8 wL]

③ [eqn: rm 5 over 8 wL]	④ [eqn: rm 7 over 8 wL]

51. 인장을 받는 이형철근의 직경이 D16(직경 15.9㎜)이고, 콘크리트 강도가 30MPa인 표준갈고리의 기본정착길이는? (단, fy=400MPa, β=1.0, mc=2300㎏/㎥)

① 238㎜	② 258㎜

③ 279㎜	④ 312㎜

52. 양단 힌지인 길이 6m의 H-300×300×10×15의 기둥이 부재중앙에서 약축방향으로 가새를 통해 지지되어 있을 때 설계용 세장비는? (단, rx＝131㎜, ry＝75.1㎜)

① 39.9	② 45.8

③ 58.2	④ 66.3

53. 그림과 같은 이동하중이 스팬 10m의 단순보위를 지날 때 절대 최대 휨모멘트를 구하면?

① 16kN·m	② 18kN·m

③ 25kN·m	④ 30kN·m

54. 그림과 같은 구조물에서 B단에 발생하는 휨모멘트 값으로 옳은 것은?

① 2kN·m	② 3kN·m

③ 4kN·m	④ 6kN·m

55. 등분포하중을 받는 두 스팬 연속보인 B₁ RC보부재에서 Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ 지점의 보 배근에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Ⓐ단면에서는 하부근이 주근이다.

② Ⓑ단면에서는 하부근이 주근이다.

③ Ⓐ단면에서의 스터럽 배치간격은 Ⓑ단면에서의 경우보다 촘촘하다.

④ Ⓒ단면에서는 하부근이 주근이다.

56. 그림과 같은 독립기초에 N＝480kN, M＝96kN·m가 작용할 때 기초저면에 발생하는 최대 지반반력은?

① 15kN/㎡	② 150kN/㎡

③ 20kN/㎡	④ 200kN/㎡

57. 철골보의 처짐을 적게 하는 방법으로 가장 적절한 것은?

① 보의 길이를 길게 한다.

② 웨브의 단면적을 작게 한다.

③ 상부플랜지의 두께를 줄인다.

④ 단면2차모멘트 값을 크게 한다.

58. 강도설계법에서 직접설계법을 이용한 콘크리트 슬래브 설계 시 적용조건으로 옳지 않은 것은?

① 각 방향으로 3경간 이상 연속되어야 한다.

② 슬래브판들은 단변경간에 대한 장변경간의 비가 2 이하인 직사각형이어야 한다.

③ 각 방향으로 연속한 받침부 중심간 경간 차이는 긴 경간의 1/3 이하이어야 한다.

④ 모든 하중은 슬래브판의 특정지점에 작용하는 집중하중이어야 하며 활하중은 고정하중의 3배 이하이어야 한다.

59. 연약지반에 기초구조를 적용할 때 부동침하를 감소시키기 위한 상부구조의 대책으로 옳지 않은 것은?

① 폭이 일정할 경우 건물의 길이를 길게 할 것

② 건물을 경량화할 것

③ 강성을 크게 할 것

④ 부분 증축을 가급적 피할 것

60. 등가정적해석법에 따른 지진응답계수의 산정식과 가장 거리가 먼 것은?

① 가스트영향계수

② 반응수정계수

③ 주기 1초에서의 설계스펙트럼 가속도

④ 건축물의 고유주기

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 배수 배관에서 청소구(clean out)의 일반적 설치 장소에 속하지 않는 것은?

① 배수수직관의 최상부

② 배수수평지관의 기점

③ 배수수평주관의 기점

④ 배수관이 45°를 넘는 각도에서 방향을 전환하는 개소

62. 다음과 같은 조건에서 사무실의 평균조도를 800[lx]로 설계하고자 할 경우, 광원의 필요수량은?

【조건】

- 광원 1개의 광속: 2000[lm]

- 실의 면적: 10[m²]

- 감광 보상률: 1.5

- 조명률: 0.6

① 3개	② 5개

③ 8개	④ 10개

63. 최대 수용 전력이 500kW, 수용률이 80%일 때 부하 설비 용량은?

① 400kW	② 625kW

③ 800kW	④ 1250kW

64. 이동식 보도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 속도는 60~70m/min이다.

② 주로 역이나 공항 등에 이용된다.

③ 승객을 수평으로 수송하는데 사용된다.

④ 수평으로부터 10° 이내의 경사로 되어 있다.

65. 급수관에 워터해머(water hammer)가 생기는 가장 주된 원인은?

① 배관의 부식

② 배관 지름의 확대

③ 수원(水原)의 고갈

④ 배관 내 유수(流水)의 급정지

66. 압력에 따른 도시가스의 분류에서 고압의 기준으로 옳은 것은?

① 0.1MPa 이상	② 1MPa 이상

③ 10MPa 이상	④ 100MPa 이상

67. 압축식 냉동기의 주요 구성요소가 아닌 것은?

① 재생기	② 압축기

③ 증발기	④ 응축기

68. 옥내소화전설비의 설치 대상 건축물로서 옥내 소화전의 설치개수가 가장 많은 충의 설치 개수가 6개인 경우, 옥내소화전설비 수원의 유효 저수량은 최소 얼마 이상이 되어야 하는가?

① 7.8㎥	② 10.4㎥

③ 13.0㎥	④ 15.6㎥

69. 변풍량 단일덕트방식에서 송풍량 조절의 기준이 되는 것은?

① 실내 청정도	② 실내 기류속도

③ 실내 현열부하	④ 실내 잠열부하

70. 증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 온수난방에 비해 예열시간이 짧다.

② 운전 중 증기해머로 인한 소음발생의 우려가 있다.

③ 온수난방에 비해 한랭지에서 동결의 우려가 적다.

④ 온수난방에 비해 부하변동에 따른 실내 방열량 제어가 용이하다.

71. 피뢰시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 피뢰시스템은 보호성능 정도에 따라 등급을 구분한다.

② 피뢰시스템의 등급은 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 3등급으로 구분된다.

③ 수뢰부시스템은 보호범위 산정방식 (보호각, 회전구체법, 메시법)에 따라 설치한다.

④ 피보호건축물에 적용하는 피뢰시스템의 등급 및 보호에 관한 사항은 한국산업표준의 낙뢰리스트평가에 의한다.

72. 다음 공기조화방식 중 전공기 방식에 속하지 않는 것은?

① 단일덕트방식

② 이중덕트방식

③ 멀티존 유닛방식

④ 팬코일 유닛방식

73. 다음과 같은 조건에서 바닥면적 300㎡, 천장고 2.7m인 실의 난방부하 산정 시 틈새바람에 의한 외기부하는?

【조건】

- 실내 건구온도 : 20℃

- 외기온도 : -10℃

- 환기 횟수 : 0.5회/h

- 공기의 비열 : 1.01kJ/㎏

- 공기의 밀도 : 1.2kg/㎥

① 3.4kW	② 4.1kW

③ 4.7kW	④ 5.2kW

74. 다음 중 사이폰식 트랩에 속하지 않는 것은?

① P트랩	② S트랩

③ U트랩	④ 드럼트랩

75. 일사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일사에 의한 건물의 수열은 방위에 따라 차이가 있다.

② 추녀와 차양은 창면에서의 일사조절 방법으로 사용된다.

③ 블라인드, 루버, 롤스크린은 계절이나 시간, 실내의 사용상황에 따라 일사를 조절할 수 있다.

④ 일사조절의 목적은 일사에 의한 건물의 수열이나 흡열을 작게 하여 동계의 실내기후의 악화를 방지하는데 있다.

76. 급수방식 중 펌프직송방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전력 차단 시 급수가 불가능하다.

② 고가수조방식에 비해 수질오염 가능성이 크다.

③ 건축적으로 건물의 외관 디자인이 용이해지고 구조적 부담이 경감된다.

④ 적정한 수압과 수량 확보를 위해서는 정교한 제어장치 및 내구성 있는 제품의 선정이 필요하다.

77. 실내공기 중에 부유하는 직경 10㎛ 이하의 미세먼지를 의미하는 것은?

① VOC10	② PMV10

③ PM10	④ SS10

78. 축전지의 충전 방식 중 필요할 때마다 표준 시간율로 소정의 충전을 하는 방식은?

① 급속충전	② 보통충전

③ 부동충전	④ 세류충전

79. 경질 비닐관 공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 절연성과 내식성이 강하다.

② 자성체이며 금속관보다 시공이 어렵다.

③ 온도 변화에 따라 기계적 강도가 변하지 않는다.

④ 부식성 가스가 발생하는 곳에는 사용할 수 없다.

80. 여름철 실내 최고 온도는 외기온도가 가장 높은 시각 이후에 나타나는 것이 일반적이다. 이와 같은 현상은 벽체를 구성하고 있는 재료의 어떤 성능 때문인가?

① 축열성능	② 단열성능

③ 일사반사성능	④ 일사투과성능

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 다음 설명에 알맞은 용도지구의 세분은?

건축물·인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구

① 일반방재지구	② 시가지방재지구

③ 중요시설물보호지구	④ 역사문화환경보호지구

82. 바닥으로부터 높이 1m까지의 안벽의 마감을 내수재료로 하지 않아도 되는 것은?

① 아파트의 욕실

② 숙박시설의 욕실

③ 제1종 근린생활시설 중 휴게음식점의 조리장

④ 제2종 근린생활시설 중 일반음식점의 조리장

83. 대지면적이 1000㎡인 건축물의 옥상에 조경 면적을 90㎡ 설치한 경우, 대지에 설치하여야 하는 최소 조경 면적은? (단, 조경설치기준은 대지면적의 10%)

① 10㎡	② 40㎡

③ 50㎡	④ 100㎡

84. 다음은 주차장 수급 실태 조사의 조사구역에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

사각형 또는 삼각형 형태로 조사구역을 설정하되 조사구역 바깥 경계선의 최대거리가 (   )를 넘지 아니하도록 한다.

① 100m	② 200m

③ 300m	④ 400m

85. 도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획은?

① 광역도시계획	② 지구단위계획

③ 지구경관계획	④ 택지개발계획

86. 다음 중 허가대상에 속하는 용도변경은?

① 영업시설군에서 근린생활시설군으로의 용도 변경

② 교육 및 복지시설군에서 영업시설군으로의 용도변경

③ 근린생활시설군에서 주거업무시설군으로의 용도변경

④ 산업 등의 시설군에서 전기통신시설군으로의 용도변경

87. 일반상업지역에 건축할 수 없는 건축물에 속하지 않는 것은?

① 묘지 관련 시설

② 자원순환 관련 시설

③ 운수시설 중 철도시설

④ 자동차 관련 시설 중 폐차장

88. 건축법령상 건축물의 대지에 공개 공지 또는 공개 공간을 확보하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000㎡인 건축물의 경우)

① 종교시설	② 의료시설

③ 업무시설	④ 숙박시설

89. 시설물의 부지 인근에 부설주차장을 설치하는 경우, 해당 부지의 경계선으로부터 부설주차장의 경계선까지의 거리 기준으로 옳은 것은?

① 직선거리 300m 이내	② 도보거리 800m 이내

③ 직선거리 500m 이내	④ 도보거리 1000m 이내

90. 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 10층이며, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000㎡인 건축물의 경우)

① 업무시설	② 종교시설

③ 판매시설	④ 숙박시설 중 관광숙박시설

91. 다음의 옥상광장 등의 설치에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은?

옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대나 그밖에 이와 비슷한 것의 주위에는 높이 (   ) 이상의 난간을 설치하여야 한다. 다만, 그 노대 등에 출입할 수 없는 구조인 경우에는 그러하지 아니하다.

① 1.0m	② 1.2m

③ 1.5m	④ 1.8m

92. 도시지역에 지정된 지구단위계획구역 내에서 건축물을 건축하려는 자가 그 대지의 일부를 공공시설 부지로 제공하는 경우 그 건축물에 대하여 완화하여 적용할 수 있는 항목이 아닌 것은?

① 건축선	② 건폐율

③ 용적률	④ 건축물의 높이

93. 건축물의 거실(피난층의 거실 제외)에 국토 교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

① 6층 이상인 건축물로서 종교시설의 용도로 쓰는 건축물

② 6층 이상인 건축물로서 판매시설의 용도로 쓰는 건축물

③ 6층 이상인 건축물로서 방송통신시설 중 방송국의 용도로 쓰는 건축물

④ 6층 이상인 건축물로서 교육연구시설 중 연구소의 용도로 쓰는 건축물

94. 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적 산정의 기준이 되는 것은?

① 외벽 중 내측 내력벽의 중심선

② 외벽 중 외측 비내력벽의 중심선

③ 외벽 중 내측 내력벽의 외측 외곽선

④ 외벽 중 외측 비내력벽의 외측 외곽선

95. 다음은 건축법령상 리모델링에 대비한 특혜 등에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

리모델링이 쉬운 구조의 공동주택의 건축을 촉진하기 위하여 공동주택을 대통령령으로 정하는 구조로 하여 건축허가를 신청하면 제56조(건축물의 용적률), 제60조(건축물의 높이 제한) 및 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한)에 따른 기준을 (   )의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율로 완화하여 적용할 수 있다.

① 100분의 110	② 100분의 120

③ 100분의 130	④ 100분의 140

96. 층수가 12층이고 6층 이상의 거실면적의 합계가 12000㎡인 교육연구시설에 설치하여야 하는 8인승 승용승강기의 최소 대수는?

① 2대	② 3대

③ 4대	④ 5대

97. 건축물의 출입구에 설치하는 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 최소 얼마 이상의 거리를 두어야 하는가?

① 1m	② 1.5m

③ 2m	④ 3m

98. 주요구조부를 내화구조로 해야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은?

① 장례시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 150㎡ 이상인 건축물

② 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 건축물

③ 운수시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400㎡ 이상인 건축물

④ 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 건축물

99. 건축물의 면적, 높이 및 층수 산정의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은?

① 대지면적은 대지의 수평투영면적으로 한다.

② 연면적은 하나의 건축물 각 층의 거실면적의 합계로 한다.

③ 건축면적은 건축물의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외각 부분의 기둥)의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

④ 바닥면적은 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

100. 부설주차장 설치대상 시설물이 판매시설인 경우 부설주차장 설치기준으로 옳은 것은?

① 시설면적 100㎡당 1대

② 시설면적 150㎡당 1대

③ 시설면적 200㎡당 1대

④ 시설면적 400㎡당 1대