건시스템(gunsys.com)	건축기사 필기 기출문제 (2021.3.7. 1회)

2021년 1회 건축기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	②	①	③	②	④	③	④	②	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	④	④	④	①	③	④	①	③	②
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	③	④	①	①	③	④	①	④	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	②	④	①	②	③	③	④	④	②
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	①	④	②	①	①	③	②	④	③	④
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	①	②	②	②	③	③	④	①	②	③
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	④	④	③	①	②	①	①	④	①	①
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	④	④	④	③	①	③	①	③	①	②
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	①	②	③	①	②	①	①	③	②	④
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	④	①	④	③	③	②	②	④	①	④
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 쇼핑센터의 몰(mall)의 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전문점들과 중심상점의 주출입구는 몰에 면하도록 한다.

② 몰에는 자연광을 끌어들여 외부공간과 같은 성격을 갖게 하는 것이 좋다.

③ 다층으로 계획할 경우, 시야의 개방감을 적극적으로 고려하는 것이 좋다.

④ 중심상점들 사이의 몰의 길이는 100m를 초과하지 않아야 하며, 길이 40~50m마다 변화를 주는 것이 바람직하다.

2. 연속적인 주제를 선(線)적으로 관계성 깊게 표현하기 위하여 전경(全景)으로 펼치도록 연출하는 것으로 맥락이 중요시될 때 사용되는 특수전시기법은?

① 아일랜드 전시

② 파노라마 전시

③ 하모니카 전시

④ 디오라마 전시

3. 다음 설명에 알맞은 극장 건축의 평면형식은?

- 가까운 거리에서 관람하면서 가장 많은 관객을 수용할 수 있다.

- 객석과 무대가 하나의 공간에 있으므로 양자의 일체감이 높다.

- 무대의 배경을 만들지 않으므로 경제성이 있다.

① 애리너(arena)형

② 가변형(adaptable)

③ 프로시니엄(proscenium)형

④ 오픈 스테이지(open stage)형

4. 아파트 형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 계단실형은 거주의 프리이버시가 높다.

② 편복도형은 복도에서 각 세대로 진입하는 형식이다.

③ 메조넷형은 평면구성의 제약이 적어 소규모 주택에 주로 이용된다.

④ 플랫형은 각 세대의 주거단위가 동일한 층에 배치 구성된 형식이다.

5. 학교운영방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 종합교실형은 각 학급마다 가정적인 분위기를 만들 수 있다.

② 교과교실형은 초등학교 저학년에 대해 가장 권장되는 방식이다.

③ 플래툰형은 미국의 초등학교에서 과밀을 해소하기 위해 실시한 것이다.

④ 달톤형은 학급, 학년 구분을 없애고 학생들은 각자의 능력에 따라 교과를 선택하고 일정한 교과를 끝내면 졸업하는 방식이다.

6. 다음 중 단독주택의 현관 위치 결정에 가장 주된 영향을 끼치는 것은?

① 방위

② 주택의 층수

③ 거실의 위치

④ 도로와의 관계

7. 도서관의 열람실 및 서고계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 서고 안에 캐럴(carrel)을 둘 수도 있다.

② 서고면적 1㎡당 150~250권의 수장능력으로 계획한다.

③ 열람실은 성인 1인당 3.0~3.5㎡의 면적으로 계획한다.

④ 서고실은 모듈러 플래닝(modular planning)이 가능하다.

8. 다음 중 건축계획에서 말하는 미의 특성 중 변화 또는 다양성을 얻는 방식과 가장 거리가 먼 것은?

① 억양(Accent)	② 대비(Contrast)

③ 균제(Proportion)	④ 대칭(Symmetry)

9. 공장건축의 레이아웃(Lay out)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 제품중심의 레이아웃은 대량생산에 유리하며 생산성이 높다.

② 레이아웃이란 생산품의 특성에 따른 공장의 건축면적 결정 방식을 말한다.

③ 공정중심의 레이아웃은 다종 소량생산으로 표준화가 행해지기 어려운 경우에 적합하다.

④ 고정식 레이아웃은 조선소와 같이 조립부품이 고정된 장소에 있고 사람과 기계를 이동시키며 작업을 행하는 방식이다.

10. 주택단지 도로의 유형 중 쿨데삭(cul-de-sac)형에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 단지 내 통과교통의 배제가 불가능하다.

② 교차로가＋자형이므로 자동차의 교통처리에 유리하다.

③ 우회도로가 없기 때문에 방재상 불리하다는 단점이 있다.

④ 주행속도 감소를 위해 도로의 교차방식을 주로 T자 교차로 한 형태이다.

11. 사무소 건축의 실단위 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개실 시스템은 독립성과 쾌적감의 이점이 있다.

② 개방식 배치는 전면적을 유용하게 이용할 수 있다.

③ 개방식 배치는 개실 시스템보다 공사비가 저렴하다.

④ 개실 시스템은 연속된 긴 복도로 인해 방 깊이에 변화를 주기가 용이하다.

12. 미술관 전시실의 순회형식 중 연속 순회형식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 각 전시실에 바로 들어갈 수 있다는 장점이 있다.

② 연속된 전시실의 한 쪽 복도에 의해서 각 실을 배치한 형식이다.

③ 중심부에 하나의 큰 홀을 두고 그 주위에 각 전시실을 배치한 형식이다.

④ 전시실을 순서별로 통해야 하고, 한 실을 폐쇄하면 전체 동선이 막히게 된다.

13. 사무소 건축의 코어 유형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 편심코어형은 기준층 바닥면적이 작은 경우에 적합하다.

② 독립코어형은 코어가 업무공간에서 별도로 분리시킨 형식이다.

③ 중심코어형은 코어가 중앙에 위치한 유형으로 유효율이 높은 계획이 가능하다.

④ 양단코어형은 수직동선이 양 측면에 위치한 관계로 피난에 불리하다는 단점이 있다.

14. 비잔틴 건축에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사라센 문화의 영향을 받았다.

② 도저렛(dosseret)이 사용되었다.

③ 펜덴티브 돔(Pendentive dome)이 사용되었다.

④ 평면은 주로 장축형 평면(라틴 십자가)이 사용되었다.

15. 다음과 같은 특징을 갖는 에스컬레이터 배치 유형은?

- 점유면적이 다른 유형에 비해 작다.

- 연속적으로 승강이 가능하다.

- 승객의 시야가 좋지 않다.

① 교차식 배치

② 직렬식 배치

③ 병렬 단속식 배치

④ 병렬 연속식 배치

16. 클로즈드 시스템(closed system)의 종합병원에서 외래진료부 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 환자의 이용이 편리하도록 2층 이하에 두도록 한다.

② 부속 진료 시설을 인접하게 하여 이용이 편리하게 한다.

③ 중앙주사실, 약국은 정면 출입구에서 멀리 떨어진 곳에 둔다.

④ 외과 계통 각 과는 1실에서 여러 환자를 볼 수 있도록 대실로 한다.

17. 다음 중 다포식(多包式) 건축으로 가장 오래된 것은?

① 창경궁 명정전

② 전등사 대웅전

③ 불국사 극락전

④ 심원사 보광전

18. 다음 중 시티 호텔에 속하지 않는 것은?

① 비치 호텔

② 터미널 호텔

③ 커머셜 호텔

④ 아파트먼트 호텔

19. 고대 그리스의 기둥 양식에 속하지 않는 것은?

① 도리아식

② 코린트식

③ 컴포지트식

④ 이오니아식

20. 주택의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동선은 가능한 굵고 짧게 계획하는 것이 바람직하다.

② 동선의 3요소 중 속도는 동선의 공간적 두께를 의미한다.

③ 개인, 사회, 가사노동권의 3개 동선은 상호 간 분리하는 것이 좋다.

④ 화장실, 현관 등과 같이 사용빈도가 높은 공간은 동선을 짧게 처리하는 것이 중요하다.

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 수직굴삭, 수중굴삭 등에 사용되는 깊은 흙파기용 기계이며, 연약지반에 사용하기에 적당한 기계는?

① 드래그 쇼벨

② 크램쉘

③ 모터 그레이더

④ 파워 쇼벨

22. 철근의 가공 및 조립에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 철근의 가공은 철근상세도에 표시된 형상과 치수가 일치하고 재질을 해치지 않은 방법으로 이루어져야 한다.

② 철근상세도에 철근의 구부리는 내면 반지름이 표시되어 있지 않은 때에는 KDS에 규정된 구부림의 최소 내면 반지름 이상으로 철근을 구부려야 한다.

③ 경미한 녹이 발생한 철근이라 하더라도 일반적으로 콘크리트와의 부착성능을 매우 저하시키므로 사용이 불가하다.

④ 철근은 상온에서 가공하는 것을 원칙으로 한다.

23. 건축주 자신이 특정의 단일 상태를 선정하여 발주하는 방식으로서, 특수공사나 기밀보장이 필요한 경우, 또 긴급을 요하는 공사에서 주로 채택되는 것은?

① 공개경쟁입찰

② 제한경쟁입찰

③ 지명경쟁입찰

④ 특명입찰

24. 문 윗틀과 문짝에 설치하여 문이 자동적으로 닫혀지게 하며, 개폐압력을 조절할 수 있는 장치는?

① 도어 체크(Door check)

② 도어 홀더(Door holder)

③ 피봇 힌지(Pivot hinge)

④ 도어 체인(Door chain)

25. 건축 석공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 건식쌓기 공법의 경우 시공이 불량하면 백화현상 등의 원인이 된다.

② 석재 물갈기 마감 공정의 종류는 거친갈기, 물갈기, 본갈기, 정갈기가 있다.

③ 시공 전에 설계도에 따라 돌나누기 상세도, 원척도를 만들고 석재의 치수, 형상, 마감방법 및 철물 등에 의한 고정방법을 정한다.

④ 마감면에 오염의 우려가 있는 경우에는 폴리에틸렌 시트 등으로 보양한다.

26. 벤치마크(Bench Mark)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 적어도 2개소 이상 설치하도록 한다.

② 이동 또는 소멸 우려가 없는 곳에 설치한다.

③ 건축물 기초의 너비 또는 길이 등을 표시하기 위한 것이다.

④ 공사 완료 시까지 존치시켜야 한다.

27. 방부력이 약하고 도포용으로만 쓰이며, 상온에서 침투가 잘 되지 않고 흑색이므로 사용 장소가 제한되는 유성방부제는?

① 캐로신

② PCP

③ 염화아연 4% 용액

④ 콜타르

28. 시멘트 600포대를 저장할 수 있는 시멘트 창고의 최소 필요면적으로 옳은 것은? (단, 시멘트 600포대 전량을 저장할 수 있는 면적으로 산정)

① 18.46㎡

② 21.64㎡

③ 23.25㎡

④ 25.84㎡

29. 시멘트, 모래, 잔자갈, 안료 등을 섞어 이긴 것을 바탕마름이 마르기 전에 뿌려 붙이거나 또는 바르는 것으로 일종의 인조석바름으로 볼 수 있는 것은?

① 회반죽

② 경석고 플라스터

③ 혼합석고 플라스터

④ 라프 코트

30. 용접작업 시 용착금속 단면에 생기는 작은 은색의 점을 무엇이라 하는가?

① 피시 아이(fish eye)

② 블로 홀(blow hole)

③ 슬래그 함입(slag inclusion)

④ 크레이터(crater)

31. 달성가치(Earned Value)를 기준으로 원가관리를 시행할 때, 실제투입원가와 계획된 일정에 근거한 진행성과 차이를 의미하는 용어는?

① CV(Cost Variance)

② SV(Schedule Variance)

③ CPI(Cost Performance Index)

④ SP(Schedule Performance Index)

32. 시멘트 200포를 사용하여 배합비가 1 : 3 : 6의 콘크리트를 비벼 냈을 때의 전체 콘크리트량은? (단, 물-시멘트 비는 60%이고 시멘트 1포대는 40㎏이다.)

① 25.25㎥

② 36.36㎥

③ 39.39㎥

④ 44.44㎥

33. 타일공사에서 시공 후 타일접착력 시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 타일의 접착력 시험은 600㎡당 한 장씩 시험한다.

② 시험할 타일은 먼저 줄눈 부분을 콘크리트면까지 절단하여 주위의 타일과 분리시킨다.

③ 시험은 타일 시공 후 4주 이상일 때 행한다.

④ 시험결과의 판정은 타일 인장 부착강도가 10MPa 이상이어야 한다.

34. 창면적이 클 때에는 스틸바(steel bar)만으로는 부족하고, 또한 여닫을 때의 진동으로 유리가 파손될 우려가 있으므로 이것을 보강하고 외관을 꾸미기 위하여 강판을 중공형으로 접어 가로 또는 세로로 대는 것을 무엇이라 하는가?

① mullion

② ventilator

③ gallery

④ pivot

35. 벽돌조 건물에서 벽량이란 해당 층의 바닥면적에 대한 무엇의 비를 말하는가?

① 벽면적의 총합계

② 내력벽길이의 총합계

③ 높이

④ 벽두께

36. PMIS(프로젝트 관리 정보시스템)의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 합리적인 의사결정을 위한 프로젝트용 정보관리시스템이다.

② 협업관리체계를 지원하며 정보의 공유와 축적을 지원한다.

③ 공정 진척도는 구체적으로 측정할 수 없으므로 별도 관리한다.

④ 조직 및 월간업무 현황 등을 등록하고 관리한다.

37. 콘크리트 거푸집 용 박리제 사용 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 거푸집 종류에 상응하는 박리제를 선택·사용한다.

② 박리제 도포 전에 거푸집면의 청소를 철저히 한다.

③ 거푸집 뿐만 아니라 철근에도 도포하도록 한다.

④ 콘크리트 색조에 영향이 없는지를 시험한다.

38. 다음 중 도장공사를 위한 목부 바탕만들기 공정으로 옳지 않은 것은?

① 오염, 부착물의 제거

② 송진의 처리

③ 옹이땜

④ 바니쉬칠

39. 건축용 목재의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 섬유포화점 이하에서는 목재의 함수율이 증가함에 따라 강도는 감소한다.

② 기건상태의 목재의 함수율은 15% 정도이다.

③ 목재의 심재는 변재보다 건조에 의한 수축이 적다.

④ 섬유포화점 이상에서는 목재의 함수율이 증가함에 따라 강도는 증가한다.

40. 건축공사에서 V.E(Value Engineering)의 사고방식으로 옳지 않은 것은?

① 기능분석

② 제품 위주의 사고

③ 비용절감

④ 조직적 노력

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 다음 그림과 같이 D16철근이 90°표준갈고리로 정착되었다면 이 갈고리의 소요정착길이(ɭhb)는 약 얼마인가?

[조건]

• [eqn: rm ɭ`_hb = {0.24β`d_b f_y} over {λ root f_ck}]

• 철근도막계수 : 1

• 경량콘크리트 계수 : 1

• D16의 공칭지름 : 15.9㎜

• fck : 21MPa

• fy : 400MPa

① 233㎜	② 243㎜

③ 253㎜	④ 263㎜

42. 연약한 지반에서 기초의 부동침하를 감소시키기 위한 상부구조에 대한 대책으로 옳지 않은 것은?

① 건물을 경량화 할 것

② 강성을 크게 할 것

③ 이웃 건물과의 거리를 멀게 할 것

④ 폭이 일정한 경우 건물의 길이를 길에 할 것

43. 그림과 같은 라멘 구조물의 판별은?

① 불안정 구조물

② 안정이며, 정정구조물

③ 안정이며, 1차 부정정구조물

④ 안정이며, 2차 부정정구조물

44. 그림과 같이 양단이 회전단인 부재의 좌굴축에 대한 세장비는?

① 76.21	② 84.28

③ 94.64	④ 103.77

45. 강구조 용접에서 용접 개시점과 종료점에 용착금속에 결함이 없도록 임시로 부착하는 것은?

① 엔드탭(End tap)

② 오버랩(Overlap)

③ 뒷댐재(Backing Strip)

④ 언더컷(Under cut)

46. 다음 각 구조시스템에 관한 정의로 옳지 않은 것은?

① 모멘트골조방식 : 수직하중과 횡력을 보와 기둥으로 구성된 라멘골조가 저항하는 구조방식

② 연성모멘트골조방식 : 횡력에 대한 저항능력을 증가시키기 위하여 부재와 접합부의 연성을 증가시킨 모멘트골조방식

③ 이중골조방식 : 횡력의 25% 이상을 부담하는 전단벽이 연성모멘트골조와 조합되어 있는 구조방식

④ 건물골조방식 : 수직하중은 입체골조가 저항하고 지진하중은 전단벽이나 가새골조가 저항하는 구조방식

47. 그림과 같은 콘크리트 슬래브에서 합성보 A의 슬래브 유효폭 be를 구하면? (단, 그림의 단위는 ㎜임)

① 1500㎜	② 1800㎜

③ 2000㎜	④ 2250㎜

48. 그림과 같은 등변분포하중이 작용하는 단순보의 최대휨모멘트 Mmax는?

① [eqn: rm 25 root 3 kN·m]	② [eqn: rm 25 root 2 kN·m]

③ [eqn: rm 90 sqrt {3} kN·m]	④ [eqn: rm 90 root 2 kN·m]

49. 보의 재질과 단면의 크기가 같을 때 (A)보의 최대처짐은 (B)보의 몇 배인가?

① 2배	② 4배

③ 8배	④ 16배

50. 그림과 같은 원통단면의 핵반경은?

① [eqn: rm D+d over 6]	② [eqn: rm D over 8]

③ [eqn: rm D+d over 8]	④ [eqn: rm {D^2 + d^2} over 8D]

51. 다음 그림에서 파단선 A-B-F-C-D의 인장재 순단면적은? (단, 볼트구멍지름 d : 22㎜, 인장재 두께는 6㎜)

① 1164㎟	② 1364㎟

③ 1564㎟	④ 1764㎟

52. 그림과 같은 독립기초에 N＝480kN, M＝96kN·m가 작용할 때 기초저면에 발생하는 최대 지반반력은?

① 15kN/㎡	② 150kN/㎡

③ 20kN/㎡	④ 200kN/㎡

53. 그림과 같은 트러스에서 a부재의 부재력은 얼마인가?

① 20kN(인장)	② 30kN(압축)

③ 40kN(인정)	④ 60kN(압축)

54. 그림과 같은 단면에 전단력 40kN이 작용할 때 A점에서 전단응력은?

① 0.28MPa	② 0.56MPa

③ 0.84MPa	④ 1.12MPa

55. 그림과 같이 O점에 모멘트가 작용할 때 OB부재와 OC부재에 분배되는 모멘트가 같게 하려면 OC부재의 길이를 얼마로 해야 하는가?

① 2/3m	② 3/2m

③ 9/4m	④ 3m

56. 다음 그림과 같은 필릿용접부의 유효 면적은?

① 614.4㎟	② 691.2㎟

③ 716.8㎟	④ 806.4㎟

57. 강도설계법에서 철근콘크리트 부재 중 콘크리트의 공칭전단강도(Vc)가 40kN, 전단철근에 의한 공칭전단강도(Vs)가 20kN일 때, 이 부재의 설계전단강도(øVn)는? (단, 강도감소계수는 0.75 적용)

① 60kN	② 48kN

③ 52kN	④ 45kN

58. 지진계에 기록된 진폭을 진원의 깊이와 진앙까지의 거리 등을 고려하여 지수로 나타낸 것으로 장소에 관계없는 절대적 개념의 지진크기를 말하는 것은?

① 규모	② 진도

③ 진원시	④ 지진동

59. 철근 콘크리트 단순보에서 순간탄성처짐이 0.9㎜이었다면 1년 뒤 이 부재의 총처짐량을 구하면? (단, 시간경과계수 ξ＝1.4, 압축철근비 ρ′＝0.01071)

① 1.52㎜	② 1.72㎜

③ 1.92㎜	④ 2.12㎜

60. 철근콘크리트 압축부재의 철근량 제한 조건에 따라 사각형이나 원형 띠철근으로 둘러싸인 경우 압축부재의 축방향 주철근의 최소 개수는 얼마인가?

① 2개	② 3개

③ 4개	④ 6개

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 다음과 같은 조건에서 2000명을 수용하는 극장의 실온을 20℃로 유지하기 위한 필요 환기량은?

[조건]

• 외기온도 : 10°C

• 1인당 발열량(현열) : 60W

• 공기의 정압비열 : 1.01kJ/㎏

• 공기의 밀도 : 1.2㎏/㎥

• 전등 및 기타 부하는 무시한다.

① 11110㎥/h	② 21222㎥/h

③ 30444㎥/h	④ 35644㎥/h

62. 광원으로부터 일정거리 떨어진 수조면의 조도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 광원의 광도에 비례한다.

② cosθ(입사각)에 비례한다.

③ 거리의 제곱에 반비례한다.

④ 측정점의 반사율에 반비례한다.

63. 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 연면적 기준은?

① 10㎡ 이상

② 25㎡ 이상

③ 33㎡ 이상

④ 50㎡ 이상

64. 다음과 같은 공식을 통해 산출되는 값으로 전기 설비가 어느 정도 유효하게 사용되는가를 나타내는 것은?

[eqn: RM {부하의``평균전력} OVER {최대수용전력} TIMES 100 [%]]

① 부하율	② 보상률

③ 부등률	④ 수용률

65. 음의 세기가 10-9W/㎡일 때 음의 세기 레벨은? (단, 기준음의 세기 Io＝10-12W/㎡이다.)

① 3dB	② 30dB

③ 0.3dB	④ 0.03dB

66. 급탕설비 중 개별식 급탕방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배관길이가 길어 배관 중의 열손실이 크다.

② 건물 완공 후에도 급탕 개소의 증설이 비교적 쉽다.

③ 급탕개소마다 가열기의 설치 스페이스가 필요하다.

④ 용도에 따라 필요한 개소에서 필요한 온도의 탕의 비교적 간단하게 얻을 수 있다.

67. 플러시 밸브식 대변기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 대변기의 연속사용이 가능하다.

② 급수관경과 급수압력에 제한이 없다.

③ 우리나라에서는 일반 주택을 중심으로 널리 채용되고 있다.

④ 탱크에 저장된 물의 낙차에 의한 수압으로 대변기를 세척하는 방식이다.

68. 공기조화방식 중 2중덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전공기방식에 속한다.

② 냉·온풍의 혼합으로 인한 혼합손실이 있어 에너지 소비량이 많다.

③ 단일덕트방식에 비해 덕트 샤프트 및 덕트 스페이스를 크게 차지한다.

④ 부하특성이 다른 여러 개의 실이나 존이 있는 건물에는 적용할 수 없다.

69. 다음과 같은 특징을 갖는 간선 배선 방식은?

- 사고 발생 때 타부하에 파급효과를 최소한 으로 억제할 수 있어 다른 부하에 영향을 미치지 않는다.

- 경제적이지 못하다.

① 평행식

② 나뭇가지식

③ 네트워크식

④ 나뭇가지 평행 병용식

70. 압축식 냉동기의 냉동사이클로 옳은 것은?

① 압축 → 응축 → 팽창 → 증발

② 압축 → 팽창 → 응축 → 증발

③ 응축 → 증발 → 팽창 → 압축

④ 팽창 → 증발 → 응축 → 압축

71. 온수난방과 비교한 증기난방의 설명으로 옳은 것은?

① 예열시간이 길다.

② 한랭지에서 동결의 우려가 있다.

③ 부하변동에 따른 방열량 제어가 용이하다.

④ 열매온도가 높으므로 방열기의 방열면적이 작아진다.

72. 바닥면적이 50[㎡]인 사무실이 있다. 32[W] 형광등 20개를 균등하게 배치할 때 사무실의 평균 조도는? (단, 형광등 1개의 광속은 3300[lm], 조명율은 0.5, 보수율은 0.76이다.)

① 약 350[lx]	② 약 400[lx]

③ 약 450[lx]	④ 약 500[lx]

73. 배수트랩에서 봉수깊이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 봉수깊이는 50~100㎜로 하는 것이 보통이다.

② 봉수깊이가 너무 낮으면 봉수를 손실하기 쉽다.

③ 봉수깊이를 너무 깊게 하면 통수능력이 감소된다.

④ 봉수깊이를 너무 깊게 하면 유수의 저항이 감소된다.

74. 카(car)가 최상층이나 최하층에서 정상 운행 위치를 벗어나 그 이상으로 운행하는 것을 방지하는 엘리베이터 안전장치는?

① 완충기

② 가이드 레일

③ 리미트 스위치

④ 카운터 웨이트

75. 전기설비에서 경질 비닐관 공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 절연성과 내식성이 강하다.

② 자성체이며 금속관보다 시공이 어렵다.

③ 온도 변화에 따라 기계적 강도가 변하지 않는다.

④ 부식성 가스가 발생하는 곳에는 사용할 수 없다.

76. 변전실에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 부하의 중심에 설치한다.

② 외부로부터 전력의 수전이 용이해야 한다.

③ 발전기실과 가능한 한 거리를 두고 설치한다.

④ 간선의 배선과 점검·유지보수가 용이한 장소에 설치한다.

77. 환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 화장실은 송풍기(급기팬)와 배풍기(배기팬)를 설치하는 것이 일반적이다.

② 기밀성이 높은 주택의 경우 잦은 기계환기를 통해 실내공기의 오염을 낮추는 것이 바람직하다.

③ 병원의 수술실은 오염공기가 실내로 들어오는 것을 방지하기 위해 실내압력을 주변공간보다 높게 설정한다.

④ 공기의 오염농도가 높은 도로에 면해 있는 건물의 경우, 공기조화설비 계통의 외기도입구를 가급적 높은 위치에 설치한다.

78. 액화천연가스(LNG)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 메탄이 주성분이다.

② 무공해, 무독성이다.

③ 비중이 공기보다 크다.

④ 일반적으로 배관을 통해 공급한다.

79. 다음 중 지역난방에 적용하기에 가장 적합한 보일러는?

① 수관보일러

② 관류보일러

③ 입형보일러

④ 주철제보일러

80. 다음 중 급탕설비에서 온수 순환 펌프로 주로 이용되는 것은?

① 사류 펌프

② 원심식 펌프

③ 왕복식 펌프

④ 회전식 펌프

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 건축물의 관람실 또는 집회실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 해서는 안 되는 건축물은?

① 위락시설

② 수련시설

③ 문화 및 집회시설 중 전시장

④ 문화 및 집회시설 중 동·식물원

82. 다음은 대지의 조경에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

면적이 (   ) 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지 역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방 자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다.

① 100㎡	② 200㎡

③ 300㎡	④ 500㎡

83. 노외주차장에 설치하는 부대시설의 총면적은 주차장 총 시설면적의 최대 얼마를 초과 하여서는 아니 되는가?

① 5%	② 10%

③ 20%	④ 30%

84. 노외주차장에 설치하여야 하는 차로의 최소 너비가 가장 작은 주차형식은? (단, 출입구가 2개 이상이며, 이륜자동차전용 외의 노외주차장의 경우)

① 평행주차

② 교차주차

③ 직각주차

④ 45도 대향주차

85. 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 방화구조로 하거나 불연재료로 하여야 하는 목조 건축물의 최소 연면적 기준은?

① 500㎡ 이상

② 1000㎡ 이상

③ 1500㎡ 이상

④ 2000㎡ 이상

86. 거실의 반자설치와 관련된 기준 내용 중, ( ) 안에 들어갈 수 있는 건축물의 용도는?

(   )의 용도에 쓰이는 건축물의 관람실 또는 집회실로서 그 바닥면적이 200제곱미터 이상인 것의 반자의 높이는 4미터(노대의 아랫부분의 높이는 2.7미터) 이상이어야 한다. 다만, 기계환기장치를 설치하는 경우에는 그렇지 않다.

① 장례식장

② 교육 및 연구시설

③ 문화 및 집회시설 중 동물원

④ 문화 및 집회시설 중 전시장

87. 건축물의 건축 시 허가 대상 건축물이라 하더라도 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 소규모 건축물의 연면적 기준은?

① 연면적의 합계가 100㎡ 이하인 건축물

② 연면적의 합계가 150㎡ 이하인 건축물

③ 연면적의 합계가 200㎡ 이하인 건축물

④ 연면적의 합계가 300㎡ 이하인 건축물

88. 광역도시계획의 수립권자 기준에 대한 내용으로 틀린 것은?

① 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우, 관할 시장 또는 군수가 공동으로 수립한다.

② 국가계획과 관련된 광역도시계획의 수립이 필요한 경우 국토교통부장관이 수립한다.

③ 광역계획권을 지정한 날부터 2년이 지날 때까지 관할 시장 또는 군수로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우 국토교통부장관이 수립한다.

④ 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 관할 시·도지사가 공동으로 수립한다.

89. 지구단위계획 중 관계 행정기관의 장과의 협의, 국토교통부장관과의 협의 및 중앙도시계획위원회·지방도시계획위원회 또는 공동위원회의 심의를 거치지 않고 변경할 수 있는 사항에 관한 기준 내용으로 옳은 것은?

① 건축선의 2m 이내의 변경인 경우

② 획지면적의 30% 이내의 변경인 경우

③ 가구면적의 20% 이내의 변경인 경우

④ 건축물 높이의 30% 이내의 변경인 경우

90. 공동주택과 오피스텔 난방설비를 개별난방방식으로 하는 경우에 관한 기준 내용으로 틀린 것은?

① 보일러의 연도는 내화구조로서 공동연도로 설치할 것

② 보일러실의 윗부분에는 그 면적이 0.5㎡ 이상인 환기창을 설치할 것

③ 오피스텔의 경우에는 난방구획을 방화구획으로 구획할 것

④ 보일러는 거실 외의 곳에 설치하되, 보일러를 설치하는 곳과 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 방화구조의 벽으로 구획할 것

91. 대형건축물의 건축허가 사전승인신청 시 제출 도서의 종류 중 설계설명서에 표시하여야 할 사항이 아닌 것은?

① 공사금액	② 개략공정계획

③ 교통처리계획	④ 각부 구조계획

92. 주거에 쓰이는 바닥면적의 합계가 200제곱미터인 주거용 건축물에 설치하는 음용수용 급수관의 최소 지름 기준은?

① 25㎜	② 32㎜

③ 40㎜	④ 50㎜

93. 건축법령상 건축물의 대지에 공개 공지 또는 공개 공간을 확보하여야 하는 대상 건축물에 해당하지 않는 것은? (단, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000㎡인 건축물의 경우로, 건축조례로 정하는 다중이 이용하는 시설의 경우는 고려하지 않는다.)

① 종료시설	② 업무시설

③ 숙박시설	④ 교육연구시설

94. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 건폐율의 최대 한도가 가장 높은 용도지역은?

① 준주거지역	② 생산관리지역

③ 중심상업지역	④ 전용공업지역

95. 중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 지정하는 용도지역은?

① 제1종 일반주거지역

② 제2종 일반주거지역

③ 제3종 일반주거지역

④ 제4종 일반주거지역

96. 대지의 분할 제한과 관련한 아래 내용에서, 밑줄 친 부분에 해당하는 규모가 기준이 틀린 것은?

건축물이 있는 대지는 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 면적에 못 미치게 분할할 수 없다.

① 주거지역 : 60㎡ 이상

② 상업지역 : 100㎡ 이상

③ 공업지역 : 150㎡ 이상

④ 녹지지역 : 200㎡ 이상

97. 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 기준 중 ㉠과 ㉡에 해당하는 내용이 옳은 것은?

전용주거지역이나 일반주거지역에서 건축물을 건축하는 경우에는 건축물의 각 부분을 정북(正北) 방향으로의 인접 대지경계선으로부터 다음 각 호의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 한다.

1. 높이 9미터 이하인 부분: 인접 대지경계선 으로부터 ( ㉠ ) 이상

2. 높이 9미터를 초과하는 부분: 인접 대지 경계선으로부터 해당 건축물 각 부분 높이의 ( ㉡ ) 이상

① ㉠ 1m	② ㉠ 1.5m

③ ㉡ 3분의 1	④ ㉡ 3분의 2

98. 건축물 관련 건축기준의 허용오차 범위 기준이 2% 이내가 아닌 것은?

① 출구너비	② 반자높이

③ 평면길이	④ 벽체두께

99. 다음 중 승용승강기를 가장 많이 설치해야 하는 건축물의 용도는? (단, 6층 이상의 거실면적의 합계가 10000㎡이며, 8인승 승강기를 설치하는 경우)

① 의료시설	② 위락시설

③ 숙박시설	④ 공동주택

100. 비상용승강기 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 옥내 승강장인 경우)

① 3㎡	② 4㎡

③ 5㎡	④ 6㎡