건시스템(gunsys.com)	건축기사 필기 기출문제 (2022.4.24. 2회)

2022년 2회 건축기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	③	②	④	④	④	②	①	②	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	②	③	④	③	②	②	②	①	①
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	②	④	②	③	③	③	①	①	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	④	④	②	④	④	①	④	①	①
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	①	③	④	④	④	②	③	①	②	③
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	②	②	③	①	①	①	②	④	①
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	②	③	③	③	①	①	①	③	②	①
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	③	④	④	②	②	④	④	②	④	②
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	②	②	④	②	②	②	④	③	④	②
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	①	④	④	③	①	③	①	③	③	③
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2022년 3회 시험부터 기존 시험 방식인 PBT(Paper-Based Testing)가 CBT(Computer-Based Testing)로 변경되며, 응시자별 다른 문제가 출제되는 관계로 기출문제는 공개되지 않습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 장애인·노인·임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법령에 따른 편의시설 중 매개시설에 속하지 않는 것은?

① 주출입구 접근로

② 유도 및 안내설비

③ 장애인전용 주차구역

④ 주출입구 높이 차이 제거

2. 다음 중 사무소 건축의 기둥간격 결정 요소와 가장 거리가 먼 것은?

① 책상배치의 단위

② 주차배치의 단위

③ 엘리베이터의 설치 대수

④ 채광상 층높이에 의한 깊이

3. 우리나라 전통 한식주택에서 문꼴부분(개구부)의 면적이 큰 이유로 가장 적합한 것은?

① 겨울의 방한을 위해서

② 하절기 고온다습을 견디기 위해서

③ 출입하는데 편리하게 하기 위해서

④ 상부의 하중을 효과적으로 지지하기 위해서

4. 공장건축의 레이아웃(Lay out)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 제품 중심의 레이아웃은 대량생산에 유리하며 생산성이 높다.

② 레이아웃이란 공장건축의 평면 요소 간의 위치 관계를 결정하는 것을 말한다.

③ 고정식 레이아웃은 조선소와 같이 제품이 크고 수량이 적은 경우에 행해진다.

④ 중화학 공업, 시멘트 공업 등 장치공업 등은 시설의 융통성이 크기 때문에 신설시 장래성에 대한 고려가 필요 없다.

5. 메조넷형 아파트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 다양한 평면구성이 가능하다.

② 소규모 주택에서는 비경제적이다.

③ 통로면적이 감소되며 유효면적이 증대된다.

④ 복도와 엘리베이터홀은 각 층마다 계획된다.

6. 고층밀집형 병원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 변동에서 조망을 확보할 수 있다.

② 대지를 효과적으로 이용할 수 있다.

③ 각종 방재대책에 대한 비용이 높다.

④ 병원의 확장 등 성장변화에 대한 대응이 용이하다.

7. 주당 평균 40시간을 수업하는 어느 학교에서 음악실에서의 수업이 총 20시간이며 이 중 15시간은 음악시간으로 나머지 5시간은 학급토론시간으로 사용되었다면, 이 음악실의 이용률과 순수율은?

① 이용률 37.5%, 순수율 75%

② 이용률 50%, 순수율 75%

③ 이용률 75%, 순수율 37.5%

④ 이용률 75%, 순수율 50%

8. 극장 건축에서 무대의 제일 뒤에 설치되는 무대 배경용의 벽을 의미하는 것은?

① 사이클로라마	② 플라이 로프트

③ 플라이 갤러리	④ 그리드 아이언

9. 도서관의 출납시스템 중 자유개가식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 도서의 유지 관리가 용이하다.

② 책의 내용 파악 및 선택이 자유롭다.

③ 대출절차가 복잡하고 관원의 작업량이 많다.

④ 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 표지 정도는 볼 수 있으나 내용은 볼 수 없다.

10. 미술관 전시실의 순회형식 중 연속순로 형식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 각 실을 필요시에는 자유로이 독립적으로 폐쇄할 수 있다.

② 평면적인 형식으로 2, 3개 층의 입체적인 방법은 불가능하다.

③ 많은 실을 순서별로 통하여야 하는 불편이 있으나 공간절약의 이점이 있다.

④ 중심부에 하나의 큰 홀을 두고 그 주위에 각 전시실을 배치하여 자유로이 출입하는 형식이다.

11. 서양 건축양식의 역사적인 순서가 옳게 배열된 것은?

① 로마 → 로마네스크 → 고딕 → 르네상스 → 바로크

② 로마 → 고딕 → 로마네스크 → 르네상스 → 바로크

③ 로마 → 로마네스크 → 고딕 → 바로크 → 르네상스

④ 로마 → 고딕 → 로마네스크 → 바로크 → 르네상스

12. 르네상스 교회 건축양식의 일반적 특징으로 옳은 것은?

① 타원형 등 곡선평면을 사용하여 동적이고 극적인 공간연출을 하였다.

② 수평을 강조하며 정사각형, 원 등을 사용하여 유심적 공간구성을 하였다.

③ 직사각형의 평면구성으로 볼트구조의 지붕을 구성하며 종탑을 설치하였다.

④ 로마네스크 건축의 반원아치를 발전시킨 첨두형 아치를 주로 사용하였다.

13. 아파트의 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 홀형은 통행부 면적이 작아서 건물의 이용도가 높다.

② 중복도형은 대지 이용률이 높으나, 프라이버시가 좋지 않다.

③ 집중형은 채광·통풍 조건이 좋아 기계적 환경조절이 필요하지 않다.

④ 홀형은 계단실 또는 엘리베이터 홀로부터 직접 주거 단위로 들어가는 형식이다.

14. 페리의 근린주구이론의 내용으로 옳지 않은 것은?

① 주민에게 적절한 서비스를 제공하는 1~2개소 이상의 상점가를 주요도로의 결절점에 배치하여야 한다.

② 내부 가로망은 단지 내의 교통량을 원활히 처리하고 통과교통에 사용되지 않도록 계획되어야 한다.

③ 근린주구의 단위는 통과교통이 내부를 관통하지 않고 용이하게 우회할 수 있는 충분한 넓이의 간선도로에 의해 구획되어야 한다.

④ 근린주구는 하나의 중학교가 필요하게 되는 인구에 대응하는 규모를 가져야 하고, 그 물리적 크기는 인구밀도에 의해 결정되어야 한다.

15. 다음 설명에 알맞은 백화점 진열장 배치방법은?

- Main 통로를 직각 배치하며, Sub 통로를 45º 정도 경사지게 배치하는 유형이다.

- 많은 고객이 매장공간의 코너까지 접근하기 용이하지만, 이형의 진열장이 많이 필요 하다.

① 직각배치	② 방사배치

③ 사행배치	④ 자유유선배치

16. 다음 중 주심포식 건물이 아닌 것은?

① 강릉 객사문	② 서울 남대문

③ 수덕사 대웅전	④ 무위사 극락전

17. 극장건축의 음향계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 음향계획에 있어서 발코니의 계획은 될 수 있는 한 피하는 것이 좋다.

② 음의 반복 반사 현상을 피하기 위해 가급적 원형에 가까운 평면형으로 계획한다.

③ 무대에 가까운 벽은 반사체로 하고 멀어짐에 따라서 흡음재의 벽을 배치하는 것이 원칙이다.

④ 오디토리움 양쪽의 벽은 무대의 음을 반사에 의해 객석 뒷부분까지 이르도록 보강해 주는 역할을 한다.

18. 쇼핑센터의 특징적인 요소인 페데스트리언 지대(pedestrian area)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고객에게 변화감과 다채로움, 자극과 흥미를 제공한다.

② 바닥면의 고저차를 많이 두어 지루함을 주지 않도록 한다.

③ 바닥면에 사용하는 재료는 주위 상황과 조화시켜 계획한다.

④ 사람들의 유동적 동선이 방해되지 않는 범위에서 나무나 관엽식물을 둔다.

19. 그리스 건축의 오더 중 도릭 오더의 구성에 속하지 않는 것은?

① 볼류트(Volite)	② 프리즈(frieze)

③ 아바쿠스(abacus)	④ 에키누스(echinus)

20. 오피스 랜드스케이프(office landscape)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외부조경면적이 확대된다.

② 작업의 폐쇄성이 저하된다.

③ 사무능률의 향상을 도모한다.

④ 공간의 효율적 이용이 가능하다.

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 목공사에 사용되는 철물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 감잡이쇠는 큰 보에 걸쳐 작은 보를 받게 하고, 안장쇠는 평보를 대공에 달아매는 경우 또는 평보와 ㅅ자보의 밑에 쓰인다.

② 못의 길이는 박아대는 재두께의 2.5배 이상이며, 마구리 등에 받는 것은 3.0배 이상으로 한다.

③ 볼트 구멍은 볼트지름보다 3㎜ 이상 커서는 안 된다.

④ 듀벨은 볼트와 같이 사용하여 듀벨에는 전단력, 볼트에는 인장력을 분담시킨다.

22. 지명 경쟁 입찰을 택하는 이유 중 가장 중요한 것은?

① 공사비의 절감

② 양질의 시공 결과 기대

③ 준공기일의 단축

④ 공사 감리의 편리

23. 실의 크기 조절이 필요한 경우 칸막이 기능을 하기 위해 만든 병풍 모양의 문은?

① 여닫이문	② 자재문

③ 미서기문	④ 홀딩 도어

24. 강제 배수 공법의 대표적인 공법으로 인접 건축물과 토류판 사이에 케이싱 파이프를 삽입하여 지하수를 펌프 배수하는 공법은?

① 집수정 공법

② 웰 포인트 공법

③ 리버스 서큘레이션 공법

④ 전기 삼투 공법

25. 기계가 위치한 곳보다 높은 곳의 굴착에 가장 적당한 건설기계는?

① Dragline	② Back hoe

③ Power Shovel	④ Scraper

26. 건축공사 스프레이 도장방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 도장거리는 스프레이 도장면에서 300㎜를 표준으로 한다.

② 매 회의 에어스프레이는 붓도장과 동등한 정도의 두께로 하고, 2회분의 도막 두께를 한 번에 도장하지 않는다.

③ 각 회의 스프레이 방향은 전회의 방향에 평행으로 진행한다.

④ 스프레이할 때는 항상 평행이동하면서 운행의 한 줄마다 스프레이 너비의 1/3 정도를 겹쳐 뿜는다.

27. 철근콘크리트공사 시 벽체 거푸집 또는 보 거푸집에서 거푸집판을 일정한 간격으로 유지시켜 주는 동시에 콘크리트의 측압을 최종적으로 지지하는 역할을 하는 부재는?

① 인서트	② 컬럼밴드

③ 폼타이	④ 턴버클

28. 커튼월(curtain wall)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주로 내력벽에 사용된다.

② 공장생산이 가능하다.

③ 고층건물에 많이 사용된다.

④ 용접이나 볼트조임으로 구조물에 고정시킨다.

29. TQC를 위한 7가지 도구 중 다음 설명에 해당하는 것은?

모집단에 대한 품질특성을 알기 위하여 모집단의 분포상태, 분포의 중심위치, 분포의 산포 등을 쉽게 파악할 수 있도록 막대그래프 형식으로 작성한 도수분포도를 말한다.

① 히스토그램	② 특성요인도

③ 파레토도	④ 체크시트

30. 건설현장에서 근무하는 공사감리자의 업무에 해당되지 않는 것은?

① 공사시공자가 사용하는 건축자재가 관계 법령에 의한 기준에 적합한 건축자재인지 여부의 확인

② 상세시공도면의 작성

③ 공사현장에서의 안전관리지도

④ 품질시험의 실시 여부 및 시험성과의 검토·확인

31. 석고 플라스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 석고 플라스터는 경화지연제를 넣어서 경화시간을 너무 빠르지 않게 한다.

② 경화·건조 시 치수 안정성과 내화성이 뛰어나다.

③ 석고 플라스터는 공기 중의 탄산가스를 흡수하여 표면부터 서서히 경화한다.

④ 시공 중에는 될 수 있는 한 통풍을 피하고 경화 후에는 적당한 통풍을 시켜야 한다.

32. 마장 공사에서 균열을 방지하기 위하여 고려해야 할 사항 중 옳지 않은 것은?

① 바름면은 바람 또는 직사광선 등에 의한 급속한 건조를 피한다.

② 2회의 바름 두께는 가급적 얇게 한다.

③ 쇠 흙손질을 충분히 한다.

④ 모르타르 바름의 정벌바름은 초벌바름보다 부배합으로 한다.

33. 고강도 콘크리트에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 설계기준압축강도는 보통 또는 중량공재콘크리트에서 40MPa 이상인 것으로 한다.

② 고성능 감수제의 단위량은 소요 강도 및 작업에 적합한 워커빌리티를 얻도록 시험에 의해서 결정하여야 한다.

③ 단위 수량은 소요의 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위 내에서 가능한 한 작게 하여야 한다.

④ 기상의 변화나 동결융해 발생 여부에 관계없이 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

34. 건축공사에서 활용되는 견적방법 중 가장 상세한 공사비의 산출이 가능한 견적방법은?

① 개산견적	② 명세견적

③ 입찰견적	④ 실행견적

35. 벽돌에 생기는 백화를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 10% 이하의 흡수율을 가진 양질의 벽돌을 사용한다.

② 벽돌면 상부에 빗물막이를 설치한다.

③ 파라핀 도료를 발라 염류가 나오는 것을 방지한다.

④ 줄눈 모르타르에 석회를 넣어 바른다.

36. 주문받은 건설업자가 대상계획의 기업, 금융, 토지조달, 설계, 시공 기타 모든 요소를 포괄하여 발주하는 도급계약 방식은?

① 실비청산 보수가산 도급

② 정액도급

③ 공동도급

④ 턴키도급

37. 서로 다른 종류의 금속재가 접촉하는 경우 부식이 일어나는 경우가 있는데 부식성이 큰 금속 순으로 옳게 나열된 것은?

① 알루미늄＞철＞주석＞구리

② 주석＞철＞알루미늄＞구리

③ 철＞주석＞구리＞알루미늄

④ 구리＞철＞알루미늄＞주석

38. 프리스트레스트 콘크리트에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 진공매트 또는 진공펌프 등을 이용하여 콘크리트로부터 수화에 필요한 수분과 공기를 제거한 것이다.

② 고정시설을 갖춘 공장에서 부재를 철재거푸집에 의하여 제작한 기성제품 콘크리트(PC)이다.

③ 포스트텐션 공법은 미리 강선을 압축하여 콘크리트에 인장력으로 작용시키는 방법이다.

④ 장스팬 구조물에 적용할 수 있으며, 단위부재를 작게 할 수 있어 자중이 경감되는 특징이 있다.

39. 다음 그림과 같은 건물에서 G₁과 같은 보가 8개 있다고 할 때 보의 총 콘크리트량을 구하면? (단, 보의 단면상 슬래브와 겹치는 부분은 제외하며, 철근량은 고려하지 않는다.)

① 11.52㎥	② 12.23㎥

③ 13.44㎥	④ 15.36㎥

40. 포틀랜드시멘트 화학성분 중 1일 이내 수화를 지배하며 응결이 가장 빠른 것은?

① 알루민산3석회	② 알루민산철4석회

③ 규산3석회	④ 규산2석회

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 고장력볼트접합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유효단면적당 응력이 크며, 피로강도가 작다.

② 강한 조임력으로 너트의 풀림이 생기지 않는다.

③ 응력방향이 바뀌더라도 혼란이 일어나지 않는다.

④ 접합방식에는 마찰접합, 지압접합, 인장접합이 있다.

42. 지진에 대응하는 기술 중 하나인 제 진(製震)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기존 건물의 구조형식에 좌우되지 않는다.

② 지반종류에 의한 제약을 받지 않는다.

③ 소형 건물에 일반적으로 많이 적용된다.

④ 댐퍼 등을 사용하여 흔들림을 효과적으로 제어한다.

43. 콘크리트구조의 내구성설계기준에 따른 보수·보강 설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 손상된 콘크리트 구조물에서 안전성, 사용성, 내구성, 미관 등의 기능을 회복시키기 위한 보수는 타당한 보수설계에 근거하여야 한다.

② 보수·보강 설계를 할 때는 구조체를 조사하여 손상 원인, 손상 정도, 저항내력 정도를 파악한다.

③ 책임구조기술자는 보수·보강 공사에서 품질을 확보하기 위하여 공정별로 품질관리검사를 시행하여야 한다.

④ 보강설계를 할 때에는 사용성과 내구성 등의 성능은 고려하지 않고, 보강 후의 구조내하력 증가만을 반영한다.

44. 그림과 같은 직사각형 단면을 가지는 보에 최대 휨모멘트 M＝20kN·m가 작용할 때 최대 휨응력은?

① 3.33MPa	② 4.44MPa

③ 5.56MPa	④ 6.67MPa

45. 그림과 같은 복근보에서 전단보강철근이 부담하는 전단력 Vs를 구하면? (단, fck＝24MPa, fy＝400MPa, fyt＝300MPa, Av＝71㎟)

① 약 110kN	② 약 115kN

③ 약 120kN	④ 약 125kN

46. 강도설계법에서 단근직사각형 보의 c(압축연단에서 중립축까지 거리)값으로 옳은 것은? (단, fck＝24MPa, fy＝400MPa, b＝300㎜, As＝1161㎟, 포물선-직선 형상의 응력 -변형률 관계 이용)

① 92.65㎜	② 94.85㎜

③ 96.65㎜	④ 98.85㎜

47. 그림의 용접기호와 관련된 내용으로 옳은 것은?

① 양면용접에 용접길이 50㎜

② 용접 간격 100㎜

③ 용접 치수 12㎜

④ 맞댐(개선) 용접

48. 그림과 같은 3회전단 구조물의 반력은?

① Hᴀ＝4.44kN, Vᴀ＝30kN, Hʙ＝-4.44kN, Vʙ＝10kN

② Hᴀ＝0, Vᴀ＝30kN, Hʙ＝0, Vʙ＝10kN

③ Hᴀ＝-4.44kN, Vᴀ＝30kN, Hʙ＝4.44kN, Vʙ＝10kN

④ Hᴀ＝4.44kN, Vᴀ＝50kN, Hʙ＝-4.44kN, Vʙ＝-10kN

49. 그림과 같은 양단 고정보에서 B단의 휨모멘트 값은?

① 2.4kN·m	② 9.6kN·m

③ 14.4kN·m	④ 24.8kN·m

50. 1방향 철근콘크리트 슬래브에 배치하는 수축·온도철근에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

① 수축·온도철근으로 배치되는 이형철근 및 용접철망의 철근비는 어떤 경우에도 0.0014 이상이어야 한다.

② 수축·온도철근으로 배치되는 설계기준항복강도가 400MPa을 초과하는 이형철근 또는 용접철망을 사용한 슬래브의 철근비는 0.0020×[eqn: rm 400 over f_y]로 산정한다.

③ 수축·온도철근의 간격은 슬래브 두께의 6배 이하, 또한 600㎜ 이하로 하여야 한다.

④ 수축·온도철근은 설계기준항복강도 fy를 발휘할 수 있도록 정착되어야 한다.

51. 다음 그림과 같은 인장재의 순단면적을 구하면? (단, F10T-M20볼트 사용(표준구멍), 판의 두께는 6㎜임)

① 296㎟	② 396㎟

③ 426㎟	④ 536㎟

52. 그림과 같은 내민보에 집중하중이 작용할 때 A점의 처짐각 θᴀ를 구하면?

① [eqn: rm Pɭ^2 over 4EI]	② [eqn: rm Pɭ^2 over 16EI]

③ [eqn: rm Pɭ^2 over 128EI]	④ [eqn: rm Pɭ^2 over 256EI]

53. 양단 힌지인 길이 6m의 H-300×300×10×15의 기둥이 부재중앙에서 약축방향으로 가새를 통해 지지되어 있을 때 설계용 세장비는? (단, rx＝131㎜, ry＝75.1㎜)

① 39.9	② 45.8

③ 58.2	④ 66.3

54. 과도한 처짐에 의해 손상되기 쉬운 비구조 요소를 지지 또는 부착하지 않은 바닥구조의 활하중 ɭ에 의한 순간처짐의 한계는?

① [eqn: rm ɭ over 180]	② [eqn: rm ɭ over 240]

③ [eqn: rm ɭ over 360]	④ [eqn: rm ɭ over 480]

55. 다음과 같은 사다리꼴 단면의 도심 yo 값은?

① [eqn: rm h(2a+b) over 3(a+b)]	② [eqn: rm h(a+b) over 3(2a+b)]

③ [eqn: rm 3h(2a+b) over (a+b)]	④ [eqn: rm h(a+2b) over 3(a+b)]

56. 그림과 같은 라멘에 있어서 A점의 모멘트는 얼마인가? (단, k는 강비이다.)

① 1kN·m	② 2kN·m

③ 3kN·m	④ 4kN·m

57. 연약한 지반에 대한 대책 중 하부구조의 조치사항으로 옳지 않은 것은?

① 동일 건물의 기초에 이질 지정을 둔다.

② 경질지반에 기초판을 지지한다.

③ 지하실을 설치한다.

④ 경질지반이 깊을 때는 마찰말뚝을 사용한다.

58. 프리스트레스하지 않는 부재의 현장치기 콘크리트 중 흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 콘크리트의 최소 피복두께 기준으로 옳은 것은?

① 100㎜	② 75㎜

③ 50㎜	④ 40㎜

59. 그림과 같은 구조물의 부정정 차수는?

① 1차 부정정	② 2차 부정정

③ 3차 부정정	④ 4차 부정정

60. 철골구조 주각부의 구성요소가 아닌 것은?

① 커버 플레이트

② 앵커볼트

③ 리브 플레이트

④ 베이스 플레이트

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 배수관의 관경과 구배에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배관구배를 완만하게 하면 세정력이 저하된다.

② 배수관경을 크게 하면 할수록 배수능력은 향상된다.

③ 배관구배를 너무 급하게 하면 흐름이 빨라 고형물이 남는다.

④ 배관구배를 너무 급하게 하면 관로의 수류에 의한 파손 우려가 높아진다.

62. 한 시간당 급탕량이 5㎥일 때 급탕부하는 얼마인가? (단, 물의 비열은 4.2kJ/㎏·K, 급탕온도는 70℃, 급수온도는 10℃이다.)

① 35㎾	② 126㎾

③ 350㎾	④ 1260㎾

63. 엘리베이터의 조작 방식 중 무운전원 방식으로 다음과 같은 특징을 갖는 것은?

승객 스스로 운전하는 전자동 엘리베이터로, 승강장으로부터의 호출 신호로 기동, 정지를 이루는 조작 방식이며, 누른 순서에 상관없이 각 호출에 응하여 자동적으로 정지한다.

① 단식자동방식	② 카 스위치방식

③ 승합전자동방식	④ 시그널 콘트롤 방식

64. 전기샤프트(ES)의 계획 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

① 각 층마다 같은 위치에 설치한다.

② 기기의 배치와 유지보수에 충분한 공간으로 하고, 건축적인 마감을 실시한다.

③ 점검구는 유지보수 시 기기의 반출입이 가능하도록 하여야 하며, 점검구 문의 폭은 최소 300㎜ 이상으로 한다.

④ 공급대상 범위의 배선거리, 전압강하 등을 고려하여 가능한 한 공급 대상설비 시설 위치의 중심부에 위치하도록 한다.

65. 다음 중 변전실 면적에 영향을 주는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

① 발전기실의 면적

② 변전설비 변압방식

③ 수전전압 및 수전방식

④ 설치 기기와 큐비클의 종류

66. 배수트랩의 봉수가 파손되는 것을 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 자기사이펀 작용에 의한 봉수파괴를 방지하기 위하여 S트랩을 설치한다.

② 유도사이펀 작용에 의한 봉수파괴를 방지하기 위하여 도피통기관을 설치한다.

③ 증발현상에 의한 봉수파괴를 방지하기 위하여 트랩 봉수 보급수 장치를 설치한다.

④ 역압에 의한 분출작용을 방지하기 위하여 배수 수직관의 하단부에 통기관을 설치한다.

67. 다음의 간선 배전방식 중 분전반에서 사고가 발생했을 때 그 파급 범위가 가장 좁은 것은?

① 평행식

② 방사선식

③ 나뭇가지식

④ 나뭇가지 평행식

68. 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 최대 방수구역에 설치된 개방형스프링클러헤드의 개수가 30개 일 경우, 스프링클러 설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 16㎥	② 32㎥

③ 48㎥	④ 56㎥

69. 열관류율 K＝2.5W/㎡·K인 벽체의 양쪽 공기 온도가 각각 20℃와 0℃일 때, 이 벽체 1㎡당 이동열량은?

① 25W	② 50W

③ 100W	④ 200W

70. 어느 점광원과 1m 떨어진 곳의 직각면 조도가 800[lx]일 때, 이 광원과 4m 떨어진 곳의 직각면 조도는?

① 50[lx]	② 100[lx]

③ 150[lx]	④ 200[lx]

71. 습공기를 가열했을 때 상태값이 변화하지 않는 것은?

① 엔탈피	② 습구온도

③ 절대습도	④ 상대습도

72. 증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 온수난방에 비해 예열시간이 짧다.

② 온수난방에 비해 한랭지에서 동결의 우려가 작다.

③ 운전 시 증기해머로 인한 소음을 일으키기 쉽다.

④ 온수난방에 비해 부하변동에 따른 실내방열량의 제어가 용이하다.

73. 공기조화방식 중 2중덕트방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전공기 방식에 속한다.

② 덕트가 2개의 계통이므로 설비비가 많이 든다.

③ 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에도 적용할 수 있다.

④ 냉풍과 온풍을 혼합하는 혼합상자가 필요 없으므로 소음과 진동도 적다.

74. 다음과 가장 관계가 깊은 것은?

에너지보존의 법칙을 유체의 흐름에 적용한 것으로서 유체가 갖고 있는 운동에너지, 중력에 의한 위치에너지 및 압력에너지의 총합은 흐름 내 어디에서나 일정하다.

① 뉴턴의 점성법칙	② 베르누이의 정리

③ 보일-샤를의 법칙	④ 오일러의 상태방정식

75. 자연환기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 풍력환기에 의한 환기량은 풍속에 반비례한다.

② 풍력환기에 의한 환기량은 유량계수에 비례한다.

③ 중력환기에 의한 환기량은 공기의 입구와 출구가 되는 두 개구부의 수직거리에 반비례한다.

④ 중력환기에서 실내온도가 외기온도보다 높을 경우 공기는 건물 상부의 개구부에서 실내로 들어와서 하부의 개구부로 나간다.

76. 실내 음환경의 잔향시간에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 실의 흡음력이 높을수록 잔향시간은 길어진다.

② 잔향시간을 길게 하기 위해서는 실내공간의 용적을 작게 하여야 한다.

③ 잔향시간은 음향청취를 목적으로 하는 공간이 음성전달을 목적으로 하는 공간보다 짧아야 한다.

④ 잔향시간은 실내가 확장음장이라고 가정하여 구해진 개념으로 원리적으로는 음원이나 수음점의 위치에 상관없이 일정하다.

77. 발전기에 적용되는 법칙으로 유도기전력의 방향을 알기 위하여 사용되는 법칙은?

① 오옴의 법칙

② 키르히호프의 법칙

③ 플레밍의 왼손의 법칙

④ 플레밍의 오른손의 법칙

78. 압력에 따른 도시가스의 분류에서 고압의 기준으로 옳은 것은? (단, 게이지압력 기준)

① 0.1MPa 이상	② 1MPa 이상

③ 10MPa 이상	④ 100MPa 이상

79. 냉방부하 계산 결과 현열부하가 620W, 잠열 부하가 155W일 경우, 현열비는?

① 0.2	② , 0.25

③ 0.4	④ 0.8

80. 다음의 냉동기 중 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동효과를 얻는 것은?

① 원심식 냉동기	② 흡수식 냉동기

③ 스크류식 냉동기	④ 왕복동식 냉동기

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 막다른 도로의 길이가 30m인 경우, 이 도로가 건축법상 도로이기 위한 최소 너비는?

① 2m	② 3m

③ 4m	④ 6m

82. 신축공동주택 등의 기계환기설비의 설치 기준이 옳지 않은 것은?

① 세대의 환기량 조절을 위하여 환기설비의 정격풍량을 3단계 또는 그 이상으로 조절할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.

② 적정 단계의 필요 환기량은 신축공동주택 등의 세대를 시간당 0.3회로 환기할 수 있는 풍량을 확보하여야 한다.

③ 기계환기설비에서 발생하는 소음의 측정은 한국산업규격(KS B 6361)에 따르는 것을 원칙으로 한다.

④ 기계환기설비는 주방 가스대 위의 공기배출장치, 화장실의 공기배출 송풍기 등 급속 환기 설비와 함께 설치할 수 있다.

83. 주차전용건축물의 주차면적비율과 관련한 아래 내용에서, ()에 들어갈 수 없는 것은?

주차전용건축물이란 건축물의 연면적 중 주차장 으로 사용되는 부분의 비율이 95퍼센트 이상인 것을 말한다. 다만, 주차장 외의 용도로 사용되는 부분이 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 (   )인 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70퍼센트 이상인 것을 말한다.

① 종교시설	② 운동시설

③ 업무시설	④ 숙박시설

84. 건축물과 분리하여 공작물을 축조할 때 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 해야 하는 대상 공작물 기준이 옳지 않은 것은?

① 높이 2m를 넘는 옹벽

② 높이 2m를 넘는 굴뚝

③ 높이 6m를 넘는 골프연습장 등의 운동시설을 위한 철탑

④ 높이 8m를 넘는 고가수조

85. 다음 중 제2종 일반주거지역 안에서 건축할 수 없는 건축물은? (단, 도시·군계획 조례가 정하는 바에 따라 건축할 수 있는 경우는 고려하지 않는다.)

① 종교시설	② 운수시설

③ 노유자시설	④ 제1종 근린생활시설

86. 높이가 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대바닥면적이 4500㎡인 건축물에 원칙적으로 설치하여야 하는 비상용 승강기의 최소 대수는?

① 1대	② 2대

③ 3대	④ 5대

87. 다음 중 대지에 조경 등의 조치를 아니할 수 있는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

① 축사

② 녹지지역에 건축하는 건축물

③ 연면적의 합계가 1000㎡인 공장

④ 면적이 5000㎡인 대지에 건축하는 공장

88. 건축물의 바닥면적 산정 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공동주택으로서 지상층에 설치한 어린이놀이터의 면적은 바닥면적에 산입하지 않는다.

② 필로티는 그 부분이 공중의 통행이나 차량의 통행 또는 주차에 전용되는 경우에는 바닥면적에 산입하지 아니한다.

③ 벽·기둥의 구획이 없는 건축물은 그 지붕 끝부분으로부터 수평거리 1.5m를 후퇴한 선으로 둘러싸인 수평투영면적을 바닥면적으로 한다.

④ 단열재를 구조체의 외기측에 설치하는 단열공법으로 건축된 건축물의 경우에는 단열재가 설치된 외벽 중 내측 내력벽의 중심선을 기준으로 산정한 면적을 바닥면적으로 한다.

89. 특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것

② 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것

③ 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것

④ 계단실의 노대 또는 부속실에 접하는 창문은 그 면적을 각각 3㎡ 이하로 할 것

90. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구에 속하지 않는 것은?

① 경관지구	② 미관지구

③ 방재지구	④ 취락지구

91. 도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지 이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획은?

① 지구단위계획	② 도시·군성장계획

③ 광역도시계획	④ 개발밀도관리계획

92. 지하층에 설치하는 비상탈출구의 유효너비 및 유효높이 기준으로 옳은 것은? (단, 주택이 아닌 경우)

① 유효너비 0.5m 이상, 유효높이 1.0m 이상

② 유효너비 0.5m 이상, 유효높이 1.5m 이상

③ 유효너비 0.75m 이상, 유효높이 1.0m 이상

④ 유효너비 0.75m 이상, 유효높이 1.5m 이상

93. 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 대통령령으로 정하는 용도와 규모의 건축물에 대해 일반이 사용할 수 있도록 대통령령으로 정하는 기준에 따라 공개공지 등을 설치하여야 하는 대상 지역에 속하지 않는 것은? (단, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 따로 지정·공고하는 지역의 경우는 고려하지 않는다.)

① 준공업지역	② 준주거지역

③ 일반주거지역	④ 전용주거지역

94. 건축물의 거실(피난층의 거실 제외)에 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 배연설비를 설치하여야 하는 대상 건축물 용도에 속하지 않는 것은? (단, 6층 이상인 건축물의 경우)

① 종교시설

② 판매시설

③ 방송통신시설 중 방송국

④ 교육연구시설 중 연구소

95. 건축물과 해당 건축물의 용도의 연결이 옳지 않은 것은?

① 주유소 : 자동차 관련시설

② 야외음악당 : 관광 휴게시설

③ 치과의원 : 제1종 근린생활시설

④ 일반음식점 : 제2종 근린생활시설

96. 건축법령상 용어의 정의가 옳지 않은 것은?

① 초고층 건축물이란 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다.

② 증축이란 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다.

③ 개축이란 건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 다시 축조하는 것을 말한다.

④ 부속건축물이란 같은 대지에서 주된 건축물과 분리된 부속용도의 건축물로서 주된 건축물을 이용 또는 관리하는 데에 필요한 건축물을 말한다.

97. 건축물의 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

① 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡인 건축물

② 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡인 건축물

③ 창고시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡인 건축물

④ 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡인 건축물

98. 기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위의 기준으로 옳은 것은?

① 100제곱미터(기존 건축물의 연면적 포함)를 초과하는 건축물의 신축·증축

② 100제곱미터(기존 건축물의 연면적 제외)를 초과하는 건축물의 신축·증축

③ 200제곱미터(기존 건축물의 연면적 포함)를 초과하는 건축물의 신축·증축

④ 200제곱미터(기존 건축물의 연면적 제외)를 초과하는 건축물의 신축·증축

99. 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 채광 및 환기를 위한 창문 등이나 설비를 설치하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은?

① 의료시설의 병실

② 숙박시설의 객실

③ 업무시설 중 사무소의 사무실

④ 교육연구시설 중 학교의 교실

100. 부설주차장 설치대상 시설물이 문화 및 집회시설(관람장 제외)인 경우, 부설주차장 설치기준으로 옳은 것은? (단, 지방자치단체의 조례로 따로 정하는 사항은 고려하지 않는다.)

① 시설면적 50㎡당 1대

② 시설면적 100㎡당 1대

③ 시설면적 150㎡당 1대

④ 시설면적 200㎡당 1대