건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2011.8.21. 3회)

2011년 3회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	다	가	다	나	다	가	나	라	나	라
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	나	나	라	다	다	라	다	가	다	다
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	라	다	다	나	라	가	나	다	나	라
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	가	라	나	가	다	가	라	가	다
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	다	가	다	나	라	다	다	라	나	라
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	가	다	라	라	다	나	다	가	가
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	가	라	라	라	가	라	나	가	나	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	나	나	다	가	다	나	다	가	가	나
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	나	가	나	가	다	다	가	가	다	나
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	다	다	나	나	가	다	나	라	다	가
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 기체 수송 장치 중 일반적으로 압력이 가장 높은 것은?

가. 팬	나. 송풍기

다. 압축기	라. 진공펌프

2. 음속을 C, 물체의 속도를 V라고 할 때 Mach 수는?

가. V/C	나. V/C²

다. C/V	라. C²/V

3. 두 평판 사이에 유체가 있을 때 이동 평판을 일정한 속도 u로 운동시키는데 필요한 힘 F에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 평판의 면적이 클수록 크다.

나. 이동속도 u가 클수록 크다.

다. 두 평판의 간격 △y가 클수록 크다.

라. 평판 사이에 점도가 큰 유체가 존재할수록 크다.

4. 압력(p)이 높이(y)만의 함수일 때 높이에 따른 기체의 압력을 구하는 미분 방정식은＝ｒ로 주어진다. 일정온도 T＝300K를 유지하는 이상기체에서 y＝0에서의 압력이 1bar이면 y＝600m에서의 압력은 몇 bar인가? (단, r는 기체의 비중량을 나타내고, 기체상수 R＝287J/kg·K이다.)

가. 0.917	나. 0.934

다. 0.952	라. 0.971

5. 항력(drag force)에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 물체가 유체 내에서 운동할 때 받는 저항력을 말한다.

나. 항력은 물체의 형상에 영향을 받는다.

다. 원통관 내의 거칠기에만 의존하는 힘이다.

라. 유도항력은 항력의 일종이다.

6. 아음속 흐름에서 단면적이 감소할 경우 속도와 압력은 어떻게 변화하는?

가. 속도는 증가하고 압력은 감소한다.

나. 속도와 압력 모두 증가한다.

다. 속도는 감소하고 압력은 증가한다.

라. 속도와 압력 모두 감소한다.

7. 안지름이 0.2m인 실린더 속에 물이 가득 채워져 있고, 바깥지름이 0.18m인 피스톤이 0.05 m/s의 속도로 주입되고 있다. 이 때 실린더와 피스톤 사이의 틈으로 역류하는 물의 평균속도는 약 몇 m/s인가?

가. 0.113	나. 0.213

다. 0.313	라. 0.413

8. 교반을 하면 시간이 지남에 따라 동력소모가 증가하는 성질을 나타내는 것은?

가. 의가소성(pseudopastic) 유체

나. 뉴턴(Newton) 유체

다. 요변성(thixotropic) 유체

라. 레오펙틱(rheopsctic) 유체

9. 체적효율을 , 피스톤 단면적을 A[㎡], 행정을 S[m], 회전수를 n[rpm] 이라 할 때 실제 송출랑 Q[㎥/s]를 구하는 식은?

가. [eqn: rm Q = ASn over 60etav]	나. [eqn: rm Q = etav ASn over 60]

다. [eqn: rm Q = ASπn over 60etav]	라. [eqn: rm Q = etav ASπn over 60]

10. 어떤 유체의 점성계수는 0.245cP, 밀도는 1.2g/㎤이다. 이 유체의 동점계수는 약 몇 ㎠/s인가?

가. 2	나. 0.2

다. 0.02	라. 153

11. 밀도 1.2kg/㎥의 기체가 직경 8㎝인 관속을 10m/s로 흐르고 있다. 관의 마찰계수가 0.02 라면 1m 당 압력손실은 약 몇 kgf/㎡인가?

가. 0.153	나. 1.53

다. 15.3	라. 153

12. 유체의 점성계수와 동점성계수에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, M, L, T는 각각 질량, 길이, 시간을 나타낸다.)

가. 상온에서의 공기의 점성계수는 물의 점성계수보다 크다.

나. 점성계수의 차원은 ML⁻¹T⁻¹이다.

다. 동점성계수의 차원은 L²T⁻²이다.

라. 동점성계수의 단위에는 poise가 있다.

13. 압력의 단위 환산값으로 옳지 않은 것은?

가. 1atm＝101.3kPa	나. 760㎜Hg＝10.13bar

다. 1torr＝1㎜Hg	라. 1.013bar＝0.98kPa

14. 동력(power)과 같은 차원을 갖는 것은?

가. 힘×거리	나. 힘×가속도

다. 압력×체적유랑	라. 압력×질량유량

15. 압축성 유체의 유동에 대한 현상으로 옳지 않은 것은?

가. 압축성 유체가 축소 유로를 통해 아음속에서 등엔트로피 과정에 의해 가속될 때 얻을 수 있는 최대 유속은 음속이다 .

나. 압축성 유체가 아음속으로부터 초음속을 얻으려면 유로에 수축부, 목부분 및 확대부를 가져야 한다.

다. 압축성 유체가 초음속으로 유동할 때의 특성을 임계특성(임계온도 T*, 임계압력 p* 등)이라 한다.

라. 유체가 갖는 엔탈피를 운동에너지로 효율적으로 바꿀 수 있도록 설계된 유로를 노즐이라 한다.

16. 비압축성 유체가 매끈한 원형관에서 난류로 흐르며 Blasius 실험식과 잘 일치한다면 마찰계수와 레이놀즈수의 관계는?

가. 마찰계수는 레이놀즈수에 비례한다.

나. 마찰계수는 레이놀즈수에 반비례한다.

다. 마찰계수는 레이놀즈수의 1/4승에 비례한다.

라. 마찰계수는 레이놀즈수의 1/4승에 반비례한다.

17. 내경이 0.1m인 원통형 관 속을 비중 1.0, 점도 0.001Pa·s의 물이 평균유속 3.0m/s로 수송되고 있다. 이때의 Reynolds 수는?

가. 3×10³	나. 3×10⁴

다. 3×10⁵	라. 3×10⁶

18. 축류펌프의 특징에 대해 잘못 설명한 것은?

가. 가동익(가동날개)의 설치각도를 크게 하면 유량을 감소시킬 수 있다.

나. 비속도가 높은 영역에서는 원심펌프보다 효율이 높다.

다. 깃의 수를 많이 하면 양정이 증가한다.

라. 체절상태로 운전은 불가능하다.

19. 한변의 길이가 a인 정삼각형 모양의 단 면을 갖는 파이프 내로 유체가 흐른다. 이 파이프의 수력반경(hydraulic radius)은?

가. [eqn: rm root 3 over 4 a]	나. [eqn: rm root 3 over 8 a]

다. [eqn: rm root 3 over 12 a]	라. [eqn: rm root 3 over 16 a]

20. 미사일이 공기 중에서 시속 1260km로 날고 있을 때의 마하수는? (단, 공기의 기체상수 R은 287J/kg·K, 비열비는 1.4이며, 공기의 온도는 25℃이다.)

가. 0.83	나. 0.92

다. 1.01	라. 1.25

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 연소범위에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

가. 압력이 높아지면 연소범위는 넓어진다 .

나. 온도가 올라가면 연소범위는 넓어진다.

다. 산소농도가 증가하면 연소범위는 넓어진다.

라. 불활성가스의 양이 증가하면 연소범위는 넓어진다.

22. 메탄을 공기비 1.3에서 연소시킨 경우 단열연소온도는 약 몇 K인가? (단, 메탄의 저발열량은 50MJ/kg, 배기가스의 평균비열은 1.293 kJ/kg.K이고 고온에서의 열분해는 무시하고 연소 전 온도는 25℃이다.)

가. 1688	나. 1820

다. 1961	라. 2234

23. Camot 기관이 12.6kJ의 열을 공급받고 5.2kJ의 열을 배출한다면 동력기관의 효율은 약 몇 %인가?

가. 33.2	나. 43.2

다. 58.7	라. 68.4

24. 중유의 고위발열량이 10500kcal/kg이고, 수소의 함유량은 13%, 수분함량이 0.5% 일 때 저위발열량은 약 몇 kcal/kg인가?

가. 9585	나. 9795

다. 9990	라. 10487

25. 메탄 2 kg을 완전 연소하는데 필요한 이론 공기량은 약 몇 S ㎥인가? (단, 공기 중 산소는 21v%이다.)

가. 8.89	나. 11.59

다. 13.33	라. 26.67

26. 체적 300ℓ의 탱크 속에 습증기 58kg이 들어있다. 온도 350℃일 때 증기의 건도는 얼마인가? (단, 350℃ 온도 기준 포화 증기표에서 V＝1.7468×10⁻³㎥/kg, V＝8.811×10⁻³㎥/kg이다.)

가. 0.485	나. 0.585

다. 0.693	라. 0.793

27. 폴리트로픽변화에서 "pVⁿ＝일정”일 때 폴리트로픽지수 n의 값이 ∞인 경우의 열역학적 변화는?

가. 등온변화	나. 등적변화

다. 단열변화	라. 폴리트로픽변화

28. 프로판가스 1S㎥ 을 완전연소시켰을 때의 건조연소가스량은 약 몇 S㎥인가? (단, 공기 중의 산소는 21v%이다.)

가. 10	나. 16

다. 22	라. 30

29. 가스 화재 시 밸브 및 콕크를 잠그는 경 우 어떤 소화효과를 기대할 수 있는가?

가. 질식소화	나. 제거소화

다. 냉각소화	라. 억제소화

30. 분자량이 30인 어느 가스의 정압비열 이 0.516kJ/kg.K 이라고 가정할 때 이 가스의 비열비 k는 약 얼마인가?

가. 1.0	나. 1.4

다. 1.8	라. 2.2

31. 가스터빈 장치의 이상사이클을 Brayton 사이클이라고도 한다. 이 사이클의 효율을 증대시킬 수 있는 방법이 아닌 것은?

가. 터빈에 다단팽창을 이용한다.

나. 기관에 부딪치는 공기가 운동 에너지를 갖게 하므로 압력을 확산기에서 증가시킨다.

다. 터빈을 나가는 연소 기체류와 압축기를 나가는 공기류 사이에 열교환기를 설치한다.

라. 공기를 압축하는데 필요한 일은 압축과정을 몇 단계로 나누고 각 단 사이에 중간 냉각기를 설치한다.

32. 공기비에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 연료 1kg당 완전연소에 필요한 공기량에 대한 실제 혼합된 공기량의 비로 정의된다.

나. 연료 1kg 당 불완전연소에 필요한 공기량에 대한 실제 혼합된 공기량과 비로 정의된다.

다. 기체 1㎥당 실제로 혼합된 공기량에 대한 완전 연소에 필요한 공기량의 비로 정의된다.

라. 기체 1㎥당 실제로 혼합된 공기량에 대한 불완전연소에 필요한 공기량의 비로 정의된다.

33. 다음 [그림]은 오토사이클 선도이다. 계로부터 방출되는 과정은?

가. 1→4 과정	나. 2→3 과정

다. 3→4 과정	라. 4→1 과정

34. 에탄올(C2H5OH)이 이론산소량의 150% 와 함께 정상적으로 연소된다. 반응물은 298K로 연소실에 들어가고 생성물은 냉각되어 338K, 0.1 MPa 상태로 연소실을 나간다. 이 때 생성물 중 액체상태의 물(H₂O)은 몇 kmol이 생성되는가? (단, 338K, 0.1MPa일 때 H₂O의 증기압은 25.03KPa이다.)

가. 1.924	나. 1.831

다. 1.169	라. 1.013

35. 밀폐된 공간에서 Flashover(전실화재) 후 계속해서 연소를 하려고 해도 산소가 부족하여 연소가 잠재적으로 진행되고 있다가 소방대가 소화활동을 위하여 화재실의 문을 개방할 때 신 선한 공기가 유입되어 실내에 축적되었던 가연성 가스가 단시간에 폭발적으로 연소함으로서 화재가 폭풍을 일으키며 실외로 분출되는 현상은 ?

가. Back draft	나. Roll over

다. Boil off	라. Slop over

36. 다음 중 안전증방폭구조의 기호는?

가. d	나. o

다. e	라. ib

37. 다음은 Air-standard otto cycle의 P-V diagram이다. 이 cycle의 효율(η)을 옳게 타나낸 것은? (단, 정적열용량은 일정하다.)

가. [eqn: rm eta = 1 - ({T_B - T_C} over {T_A - T_D})]	나. [eqn: rm eta = 1 - ({T_D - T_C} over {T_A - T_B})]

다. [eqn: rm eta = 1 - ({T_A - T_D} over {T_B - T_C})]	라. [eqn: rm eta = 1 - ({T_A - T_B} over {T_D - T_C})]

38. 랭킨 사이클의 터빈에서 가장 이상적인 상태변화는 어느 것인가?

가. 등온변화	나. 비가역 단열변화

다. 폴리트로픽 변화	라. 가역 단열변화

39. 단위량의 연료를 포함한 이론 혼합기가 완전반응을 하였을 때 발생하는 연소가스량을 무엇이라 하는가?

가. 이론연소가스량	나. 이론건조가스량

다. 이론습윤가스량	라. 이론건조연소가스량

40. 다음 중 분해연소에 대하여 가장 옳게 설명한 것은?

가. 연료가 그 표면으로부터 증발되면서 연소하는 것

나. 공기가 직접 탄소 표면에 접촉되면서 연소가 계속되는 것

다. 연료가 가열로 인하여 분해되면서 가연성 혼합기체가 되어 연소하는 것

라. 대기 중의 산소가 화염의 표면으로부터 중심으로 확산하면서 연소하는 것

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 다음 중 가스 액화사이클의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 클라우드식	나. 필립스식

다. 크라시우스식	라. 린데식

42. 초저온장치의 분말진공단열법에서 충전용 분말로 사용되지 않는 것은?

가. FRP(섬유강화플라스틱)

나. 규조토

다. 알루미늄분말

라. 펄라이트

43. 다음 중 가연성가스 용기의 도색 표시가 잘못된 것은? (단, 용기는 공업용이다.)

가. 액화탄산가스 : 청색

나. 아세틸렌 : 황색

다. 액화암모니아 : 회색

라. 액화염소 : 갈색

44. 고압가스 설비의 두께는 상용압력의 몇 배 이상의 압력에서 항복을 일으키지 않아야 하는가?

가. 1.5배	나. 2배

다. 2.5배	라. 3배

45. 냄새가 나는 물질(부취제)의 주입방법이 아닌 것은?

가. 적하식	나. 증기주입식

다. 고압분사식	라. 회전식

46. 도시가스 공장에 내용적 20㎥의 저장 탱크가 2 개 설치되어 있다. 총 저장능력은 몇 톤(ton)인가? (단, 비중은 0.71이다.)

가. 15.75	나. 20.36

다. 25.56	라. 35.75

47. LNG 를 도시가스원료로 사용할 경우의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 냉열 이용이 가능하다.

나. 안정된 연소상태를 얻을 수 있다.

다. 기화시켜 사용할 경우 정제설비가 필요하다.

라. 메탄가스가 주성분으로 공기보다 가벼워 폭발위험이 적다.

48. LNG 냉열 이용에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. LNG를 기화시킬 때 발생하는 한냉을 이용하는 것이다.

나. LNG 냉열로 전기를 생산하는 발전에 이용할 수 있다.

다. LNG는 온도가 낮을수록 냉열이용량은 증가한다.

라. 국내에서는 LNG 냉열을 이용하기 위한 타당성조사가 활발하게 진행 중이며 실제 적용한 실적은 아직 없다.

49. 전양정 30m, 유량 1.5㎥/min인 펌프의 효율이 80%인 경우 펌프의 축동력 L[PS] 및 소요전력 W[kW]은 각각 얼마인가?

가. L＝10.3, W＝7.4	나. L＝12.5, W＝9.2

다. L＝15.3, W＝11.3	라. L＝15.7, W＝15.2

50. 다음 중 공기액화분리로 제조하지 않는 것은?

가. O₂	나. N₂

다. Ar	라. CO

51. LP 가스 배관의 단열을 위한 보냉재의 재질 선정조건으로 틀린 것은 ?

가. 열전도율이 좋을 것	나. 흡습성이 적을 것

다. 불연성일 것	라. 시공성이 좋을 것

52. 10℃에서 절대압이 0.9MPa인 기체 상 태의 질소가스가 있다. 이 가스가 법적으로 고압가스에 해당되는지의 여부를 판단한 것으로 옳은 것은?

가. 0.88MPa·g로서 고압가스가 아니다.

나. 0.88MPa·g로서 고압가스이다.

다. 1.08MPa·g로서 고압가스가 아니다.

라. 1.08MPa·g로서 고압가스이다.

53. 다음 [보기]에서 설명하는 암모니아 합성탑의 종류는?

[보기]

- 합성탑에는 철계통의 촉매를 사용한다.

- 촉매층 온도는 약 500~600℃이다.

- 합성 압력은 약 300~400atm이다.

가. 파우서법	나. 하버-보시법

다. 클라우드법	라. 구우데법

54. 다음 중 캐비테이션의 발생조건이 아닌 것은?

가. 관경이 작은 경우

나. 관속의 유량이 증가한 경우

다. 관내의 온도가 증가하였을 경우

라. 펌프의 위치가 흡입액면보다 너무 낮게 설치될 경우

55. 연소기의 안전장치 중 소화안전장치에 해당되지 않는 것은?

가. 광전관식	나. 열전대식

다. 플레임로드식	라. 바이메탈식

56. 고압가스안전관리법에 의한 고압가스 관련 설비에 해당 되지 않는 것은?

가. 독성가스배관용 밸브	나. 기화장치

다. 고압배관	라. 자동차용 가스 자동주입기

57. 다음 중 가스의 호환성을 판정할 때 사용되는 것은?

가. Reynolds 수	나. Webbe지수

다. Nueselt 수	라. Mach 수

58. 원통형 케이싱 안에 편심 회전자가 있고 그 홈 속에 판상의 깃이 있어 이의 원심력 혹 은 스프링 장력에 의해 벽에 밀착하면서 액체를 압송하는 방식의 펌프는?

가. 기어펌프	나. 나사펌프

다. 베인펌프	라. 스크류펌프

59. 압력이 일정할 때, 20℃에서의 부피가 2배로 될 때 온도는 몇 ℃인가?

가. 313℃	나. 329℃

다. 450℃	라. 586℃

60. 염소 주입설비(Chlorinator) 중 염소누출의 재해를 막기 위해 설치되는 흡수탑에서 사용되는 반응액으로 적당한 것은?

가. 가성소다 용액	나. 염산 용액

다. 암모니아 용액	라. 벤젠 용액

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 고압가스 일반제조의 시설 및 기술기준으로 틀린 것은?

가. 산소의 가스설비 또는 저장설비는 화기와 5m 이상의 거리를 두어야 한다.

나. 가연성가스 제조시설의 고압가스설비 외면으로부터 산소 제조시설의 고압가스설비와 10m 이상의 거리를 두어야 한다.

다. 가연성가스 제조시설의 고압가스설비 외면으로부터 다른 가연성가스 제조시설의 고압가스설비와 5m 이상의 거리를 두어야 한다.

라. 가스설비 외면으로부터 화기(그 설비 안의 것을 제외한다.)를 취급하는 장소까지 우회거리 2m 이상의 거리를 두어야 한다.

62. 정전기의 발생에 영향을 주는 요인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 물질의 표면상태가 원활하면 발생이 적어진다.

나. 물질표면이 기름 등에 의해 오염되었을 때는 산화, 부식에 의해 정전기가 발생한다.

다. 정전기의 발생은 처음 접촉, 분리가 일어났을 때 최대가 된다.

라. 분리속도가 빠를수록 정전기의 발생량은 적어진다.

63. 다음 가연성가스 중 위험도가 가장 큰 것은?

가. 프로판	나. 부탄

다. 에틸렌	라. 산화에틸렌

64. 다음 중 가연성가스이지만 독성이 없는 가스는?

가. NH₃	나. CO

다. HCN	라. C₃H₆

65. 일반고압가스 제조시설에서 몇 ㎥ 이상의 가스를 저장하는 것에 가스방출장치를 설치하여야 하는가?·

가. 5	나. 10

다. 20	라. 50

66. 가스누출검지경보장치의 성능기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 가연성가스의 경보농도는 폭발하한계의 1/4 이하로 할 것.

나. 독성가스의 경보농도는 TLV-TWA 기준농도 이하로 할 것.

다. 경보기의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 가연성가스용에 있어서는 ±25% 이하로 할 것.

라. 지시계의 눈금은 독성가스는 0 부터 TLV-TWA 기준농도의 5배 값을 눈금범위에 명확하게 지시하는 것일 것.

67. LPG 압력조정기 중 자동절체식 일체형 저압조정기의 조정 압력으로 옳은 것은?

가. 2.3~3.3kPa	나. 2.55~3.3kPa

다. 5~7kPa	라. 57~83.0kPa

68. 액화석유가스를 사용하는 가스배관의 이음부와 전기설비와의 이격거리를 나타낸 것 중 바르게 연결된 것은? (단, 배관이음부는 용접이 음매를 제외한다.)

가. 전기계량기 - 60㎝ 이상

나. 전기접속기 - 20㎝ 이상

다. 전기개폐기 - 30㎝ 이상

라. 절연조치 하지 않은 전선 - 10㎝ 이상

69. 액화석유가스의 집단 공급시설 중 소형 저장탱크에는 그 내용적의 몇 % 를 넘지 않도록 충전하여야 하는가?

가. 0%	나. 85%

다. 90%	라. 95%

70. 다음 중 의료용 산소용기의 도색 및 표시가 바르게 된 것은?

가. 백색으로 도색 후 흑색 글씨로 산소라고 표시한다.

나. 녹색으로 도색 후 백색 글씨로 산소라고 표시한다.

다. 백색으로 도색 후 녹색 글씨로 산소라고 표시한다.

라. 녹색으로 도색 후 흑색 글씨로 산소라고 표시한다.

71. 도시가스제조소의 가스누출통보설비로서 가스경보기 검지부의 설치장소로 옳은 곳은?

가. 증기, 물방울, 기름 섞인 연기 등의 접촉부위

나. 주위의 온도 또는 복사열에 의한 열이 40도 이하가 되는 곳.

다. 설비 등에 가려져 누출가스의 유동이 원활하지 못한 곳.

라. 차량 또는 작업 등으로 인한 파손 우려가 있는 곳.

72. 배기가스의 실내 누출로 인하여 질식사 고가 발생하는 것을 방치하기 위하여 반드시 전용 보일러실에 설치하여야 하는 가스보일러는?

가. 강제급·배기식 (FF) 가스보일러

나. 반밀폐식 가스보일러

다. 옥외에 설치한 가스보일러

라. 전용 급기통을 부착시키는 구조로 검사에 합격한 강제배기식 가스보일러

73. 도시가스 배관에 대한 용어 정의가 옳지 않게 짝지어진 것은?

가. 배관 - 본관, 공급관 및 내관

나. 본관 - 도시가스제조사업소의 부지경계에서 정압기까지에 이르는 배관

다. 사용자 공급관 - 공급관 중 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지 안에 설치된 도시가스사업자의 가스차단 장치에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량기의 전단밸브까지에 이르는 배관

라. 내관 - 공동주택 등으로서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하고 있는 건축물의 외벽에 계량기가 설치된 경우에는 그 계량기의 전단밸브, 계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽에서 연소기까지에 이르는 배관

74. 가스용 염화비닐 호스의 안지름을 종류별로 나열한 것 중 옳은 것은?

가. 1종 : 6.3±0.7㎜	나. 2종 : 9.5±0.9㎜

다. 3종 : 12.7± 1.2㎜	라. 4종 : 25.4±1.27㎜

75. 고압가스 운반기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 염소와 아세틸렌, 암모니아는 동일차량에 적재운반해서는 아니 된다.

나. 2개 이상의 탱크를 동일 차행에 고정 운반할 때는 탱크마다 탱크 주밸브를 설치하여야 한다.

다. 가연성 가스와 산소는 동일차량에 적재 운반할 수 없다.

라. 충전용기를 차량에 적재하여 운반하는 때에는 “위험 고압가스”라는 표시를 하여야 한다.

76. 산소기체가 40ℓ의 용기에 27'℃, 150 atm으로 압축 저장되어 있다. 이 용기에는 몇 kg의 산소가 충전되어 있는가?

가. 6.8	나. 7.8

다. 9.6	라. 10.6

77. 냉동기 냉매설비의 내압시험 압력의 기준은?

가. 누출시험 압력의 1.5배 이상의 압력

나. 상용 압력의 1.5배 이상의 압력

다. 설계 압력의 1.5배 이상의 압력

라. 최대사용 압력의 1.5배 이상의 압력

78. 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설에서 호스의 길이는 연소기까지 얼마로 하여야 하는?

가. 3m 이내	나. 3m 이상

다. 5m 이내	라. 5m 이상

79. 도시가스사업자는 공급하는 도시가스의 유해성분, 열량, 압력 및 연소성을 측정하여야 하는데 이 중 열량을 측정할 때의 시간 및 압력 측정의 위치가 각각 바르게 짝지어진 것은?

가. 6시 30분부터 9시 사이 - 가스공급시설의 끝부분의 배관

나. 매 2시간마다 - 가스홀더 출구

다. 6시 30부터 20시 30분 사이 - 정압기 출구

라. 17시부터 20시 30분 사이 - 배송기 출구

80. 가연성가스란 연소범위 중 하한농도가 몇 % 이하이거나, 상한과 하한의 차이가 몇 % 이상인 가스를 말하는가?

가. 20, 10	나. 10, 20

다. 30, 10	라. 20, 30

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 지름 75㎜, 속도계수가 0.96인 노즐 이 지름 200㎜인 관에 부착되어 물이 분출되고 있다. 관의 수두가 8.4m일 때 노즐 출구에서의 유속은 약 몇 %인가?

가. 6.2	나. 12.3

다. 24.6	라. 48.2

82. 요구되는 입력조건이 만족되면 그에 상응하는 출력신호가 발생되는 형태를 요구하는 것으로 입출력이 1:1 대응관계에 있는 시스템은 어떤 제어인가?

가. 파일럿 제어	나. 메모리 제어

다. 조합 제어	라. 시퀀스 제어

83. 베크만 온도계는 어떤 종류의 온도계에 해당하는가?

가. 바이메탈 온도계

나. 유리 온도계

다. 저항 온도계

라. 열전대 온도계

84. 다음 중 표준 유동율을 결정하는 방법이 아닌 것은?

가. 용량 측정방법

나. PVTt 측정방법

다. Build Up 방법

라. 유속분포 측정방법

85. 가스미터의 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 화기와는 2m 이상의 우회거리를 유지하여야 한다.

나. 수시로 환기가 가능한 장소에 설치하여야 한다.

다. 지면으로부터 1m 이상 높이에 노출시켜 설치하여야 한다.

라. 직사광선이나 빗물을 받을 우려가 있는 곳에 설치하는 경우에는 격납상자 내에 설치하고, 격납상자 내에 설치시는 설치 높이에 제한이 없다.

86. 할로겐, 과산화물 및 니트로기와 같은 전기음성도가 큰 작용기를 포함하는 분자에 특히 감도가 좋은 가스크로마토그래피 검출기는?

가. 불꽃열이온검출기

나. 불꽃이온화검출기

다. 전자포획검출기

라. 열전도도검출기

87. 햄프슨식이 대표적이며 고압의 밀폐탱크에 적합한 액면계는?

가. 차압석 액면계	나. 기포식 액면계

다. 방사선식 액면계	라. 초음파식 액면계

88. 막식가스미터의 부동현상에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

가. 가스가 미터를 통과하지만 지침이 움직이지 않는 고장

나. 가스가 미터를 통과하지 못하는 고장

다. 가스가 누출되고 있는 고장

라. 가스가 통과될 때 미터가 이상음을 내는 고장

89. 다음 중 편차에 대하여 가장 잘 설명한 것은?

가. 목표치와 입력량 대한 차를 말한다.

나. 기준압력과 사용압력의 차를 말한다.

다. 목표치와 제어량의 차를 말한다.

라. 목표치와 측정량의 차를 말한다.

90. 어떤 가스의 유량을 막식가스미터로 측정하였더니 65ℓ이었다. 표준가스미터로 측정하였더니 71ℓ이었다면 이 가스미터의 기차는 약 몇 %인가?

가. -8.4%	나. -9.2%

다. -10.9%	라. -12.5%

91. 경사가 완만한 관에 의하여 교축되므로 압력손실이 적고 협잡물을 포함한 유체의 측정에 적합한 유량계는?

가. 피토관 유랑계	나. 플로노즐 유량계

다. 벤투리 유량계	라. 리피스 유랑계

92. 보일러에서 여러 대의 버너를 사용하여 연소실의 부하를 조절하는 경우 버너의 특성 변화에 따라 버너의 대수를 수시로 바꾸는데, 이때 사용하는 제어방식으로 가장 적당한 것은?

가. 다변수제어	나. 병렬제어

다. 캐스케이드제어	라. 비율제어

93. 검교정 설비표준시스템에서 소닉 노즐 (sonic nozzle)의 특성에 크게 영향을 주는 스월 (swirl)을 줄이기 위하여 설치하는 스트레이너(strainer)의 적당한 설치 위치는?

가. 노즐(nozzle) 입구에서 3D 이상 지점

나. 노즐(nozzle) 입구에서 5D 이상 지점

다. 노즐(nozzle) 입구에서 10D 이상 지점

라. 노즐(nozzle) 입구에서 20D 이상 지점

94. 차압식 유랑계로 유량을 측정하는 경우 교축기구 전후의 차압이 20.25Pa일 때 유량이 25㎥/h 이었다. 차압이 10.50Pa일 때 유량은 약 몇 ㎥/h인가?

가. 13	나. 18

다. 35	라. 48

95. 다음 중 일반적인 가스미터의 종류가 아닌 것은?

가. 스크류석 가스미터	나. 막식 가스미터

다. 습식 가스미터	라. 추량식 가스미터

96. 다음 중 연당지로 검지할 수 있는 가스는?

가. COCl₂	나. CO

다. H₂S	라. HCN

97. 서미스터(thermistor)의 특징을 바르게 설명한 것은?

가. 온도계수가 작으며 응답속도가 빠르다.

나. 온도상승에 따라 저항치가 감소한다.

다. 감도는 크나 미소한 온도차 측정이 어렵다.

라. 수분 흡수 시에도 오차가 발생하지 않는다.

98. 가스미터에 다음과 같이 표기 되어 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

0.5[ℓ/rev], MAX 1.5[㎥/hr]

가. 가스미터의 감도유량이 0.5리터이며 사용 최대유량은 시간당 1.5㎥이다.

나. 가스미터의 감도유량이 0.5리터이며 오차의 최대값은 시간당 1.5㎥이다.

다. 계량실의 1 주기 체적이 0.5리터이며 오차의 최대값은 시간당 1.5㎥이다.

라. 계량실의 1 주기 체적이 0.5리터이며 사용 최대유량은 시간당 1.5㎥이다.

99. 반도체식 가스누출 검지기의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 안정성은 떨어지지만 수명이 길다.

나. 가연성가스 이외의 가스는 검지할 수 없다.

다. 응답속도를 빠르게 하기 위해 가열해 준다.

라. 미량가스에 대한 출력이 낮으므로 감도는 좋지 않다.

100. 연속 동작에 의한 제어 방식이 아닌 것은?

가. 다위치 동작제어	나. 비례 동작제어

다. 적분 동작제어	라. 줌합 동작제어