건시스템(gunsys.com)	가스기사 필기 기출문제 (2017.5.7. 2회)

2017년 2회 가스기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 가스유체역학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	2	3	1	4	2	1	2	4	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	3	3	3	3	2	3	4	1	1
【2과목 : 20문제】 연소공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	2	2	1	3	2	2	4	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	3	3	4	4	4	3	2	2	4
【3과목 : 20문제】 가스설비	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	4	3	2	3	1	1	4	4	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	2	4	1	3	1	4	4	1	2
【4과목 : 20문제】 가스안전관리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	3	3	1	3	1	3	2	2	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	4	3	3	1	4	2	3	3	1
【5과목 : 20문제】 가스계측	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	4	4	2	2	2	4	3	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	1	1	2	1	2	4	2	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 가스유체역학 (20문제)

1. 정적비열이 100J/㎏·K이고, 정압비열이 1200J/㎏·K인 이상기체가 압력 200kPa 에서 등엔트로피 과정으로 압력이 400kPa로 바뀐다면, 바뀐 후의 밀도는 원래 밀도의 몇 배가 되는가?

① 1.41	② 1.64

③ 1.78	④ 2

2. 지름이 3m 원형 기름탱크의 지붕이 평평하고 수평이다. 대기압이 1atm일 때 대가가 지붕에 미치는 힘은 몇 ㎏f인가?

① 7.3×10²	② 7.3×10³

③ 7.3×10⁴	④ 7.3×10⁵

3. 절대압력이 4×10⁴㎏f/㎡이고, 온도가 15℃인 공기의 밀도는 약 몇 ㎏/㎥인가? (단, 공기의 기체상수는 29.27㎏f·m/㎏·K이다.)

① 2.75	② 3.75

③ 4.75	④ 5.75

4. Stokes 법칙이 적용되는 범위에서 항력계수(drag coefficient) CD를 옳게 나타낸 것은?

① CD＝16/Re	② CD＝24/Re

③ CD＝64/Re	④ CD＝0.44/Re

5. 다음 보기 중 Newton의 점성법칙에서 전단응력과 관련 있는 항으로만 되어 있는 것은?

a. 온도기울기	b. 점성계수

c. 속도기울기	d. 압력기울기

① a, b	② a, d

③ b, c	④ c, d

6. 밀도가 1000㎏/㎥인 액체가 수평으로 놓인 축소관을 마찰 없이 흐르고 있다. 단면 1에서의 면적과 유속은 각각 40㎠, 2m/s이고, 단면 2의 면적은 10㎠일 때 두 지점의 압력차이(P₁-P₂)는 몇 kPa인가?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

7. 유체역학에서 다음과 같은 베르누이 방정식이 적용되는 조건이 아닌 것은?

[eqn: rm bold {P over r + V^2 over 2g + Z = 일정}]

① 적용되는 임의의 두 점은 같은 유선상에 있다.

② 정상상태의 흐름이다.

③ 마찰이 없는 흐름이다.

④ 유체흐름 중 내부에너지 손실이 있는 흐름이다.

8. 펌프에서 전체 양정 10m, 유량 15㎥/min, 회전수 700rpm을 기준으로 한 비속도는?

① 271	② 482

③ 858	④ 1050

9. 어떤 유체의 운동문제에 8개의 변수가 관계되고 있다. 이 8개의 변수에 포함되는 기본차원이 질량 M, 길이 L, 시간 T일 때 π정리로서 차원해석을 한다면 몇 개의 독립적인 무차원량 π를 얻을 수 있는가?

① 3개	② 5개

③ 8개	④ 11개

10. 비중 0.9인 액체가 지름 10㎝인 원관 속을 매분 50㎏의 질량유량으로 흐를 때, 평균속도는 얼마인가?

① 0.118m/s	② 0.145m/s

③ 7.08m/s	④ 8.70m/s

11. 기체 수송 장치 중 일반적으로 압력이 가장 높은 것은?

① 팬

② 송풍기

③ 압축기

④ 진공펌프

12. 송풍기의 공기유량이 3㎥/s일 때, 흡입 쪽의 전압이 110kPa, 출구 쪽의 정압이 115kPa이고 속도가 30m/s이다. 송풍기에 공급하여야 하는 축동력은 얼마인가? (단, 공기의 밀도는 1.2㎏/㎥이고, 송풍기의 전효율은 0.8이다.)

① 10.45kW	② 13.99kW

③ 16.62kW	④ 20.78kW

13. 중량 10000㎏f의 비행기가 270km/h의 속도로 수평 비행할 때 동력은? (단, 양력(L)과 항력(D)의 비 L/D＝5이다.)

① 1400 PS	② 2000 PS

③ 2600 PS	④ 3000 PS

14. 지름 20㎝ 이 원관이 한 변의 길이가 20㎝인 정사각형 단면을 가지는 덕트와 연결되어 있다. 원관에서 물의 평균속도가 2m/s일 때, 덕트에서 물의 평균속도는 얼마인가?

① 0.78 m/s	② 1 m/s

③ 1.57 m/s	④ 2 m/s

15. 원심펌프 중 회전차 바깥둘레에 안내깃이 없는 펌프는?

① 벌류트 펌프

② 터빈 펌프

③ 베인 펌프

④ 사류 펌프

16. 정상유동에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 주어진 한 점에서의 압력은 항상 일정하다.

② 주어진 한 점에서의 속도는 항상 일정하다.

③ 유체입자의 가속도는 항상 0이다.

④ 유선, 유적선 및 유맥선은 모두 같다.

17. 공기 중의 소리속도 C는 C²＝(∂P/∂P)s로 주어진다. 이때 소리의 속도와 온도의 관계는? (단, T는 주위 공기의 절대온도이다.)

① C ∝ √T

② C ∝ T²

③ C ∝ T³

④ C ∝ 1/T

18. 그림과 같이 비중이 0.85인 기름과 물이 층을 이루며 뚜껑이 열린 용기에 채워져 있다. 물의 가장 낮은 밑바닥에서 받는 게이지 압력은 얼마인가? (단, 물의 밀도는 1000㎏/m³이다.)

① 3.33kPa	② 7.45kPa

③ 10.8kPa	④ 12.2kPa

19. 온도가 일정할 때 압력이 10㎏f/㎠ abs인 이상기체의 압축률은 몇 ㎠k/gf인가?

① 0.1	② 0.5

③ 1	④ 5

20. 충격파(shock wave)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 열역학 제2법칙에 따라 엔트로피가 감소한다.

② 초음속 노즐에서는 충격파가 생겨날 수 있다.

③ 충격파 생성 시, 초음속에서 아음속으로 급변한다.

④ 열역학적으로 비가역적인 현상이다.

【2과목】 연소공학 (20문제)

21. 가스의 폭발등급은 안전간격에 따라 분류한다. 다음 가스 중 안전간격이 넓은 것부터 옳게 나열된 것은?

① 수소＞에틸렌＞프로판

② 에틸렌＞수소＞프로판

③ 수소＞프로판＞에틸렌

④ 프로판＞에틸렌＞수소

22. 프로판(C₃H₈)의 연소반응식은 다음과 같다. 프로판(C₃H₈)의 화학양론계수는?

C₃H₈＋5O₂ → 3CO₂＋4H₂O

① 1	② 1/5

③ 6/7	④ -1

23. 프로판가스 10㎏ 을 완전 연소시키는데 필요한 공기의 양은 약 얼마인가?

① 12.1㎥	② 121㎥

③ 44.8㎥	④ 448㎥

24. 발생로 가스의 가스분석 결과 CO₂ 3.2%, CO 26.2%, CH₄ 4%, H₂ 12.8%, N₂ 53.8%이었다. 또한 가스 1Nm³ 중에 수분이 50g이 포함되어 있다면 이 발생로 가스 1Nm³을 완전 연소시키는데 필요한 공기량은 약 몇 Nm³인가?

① 1.023	② 1.228

③ 1.324	④ 1.423

25. 파라핀계 탄화수소의 탄소수 증가에 따른 일반적인 성질변화로 옳지 않은 것은?

① 인화점이 높아진다.

② 착화점이 높아진다.

③ 연소범위가 좁아진다.

④ 발열량(kcal/m³)이 커진다.

26. 가스압이 이상 저하한다든지 노즐과 콕크 등이 막혀 가스량이 극히 적게 될 경우 발생하는 현상은?

① 불완전 연소	② 리프팅

③ 역화	④ 황염

27. 다음과 같은 반응에서 A의 농도는 그대로 하고 B의 농도를 처음의 2배로 해주면 반응속도는 처음의 몇 배가 되겠는가?

2A＋3B → 3C＋4D

① 2배	② 4배

③ 8배	④ 16배

28. 오토 사이클에서 압축비(Ɛ)가 8일 때 열효율은 약 몇%인가? (단, 비열비[k]는 1.4이다.)

① 56.5	② 58.2

③ 60.5	④ 62.2

29. 다음 중 비엔트로피의 단위는?

① kJ/㎏·m	② ㎏/kJ·K

③ kJ/kPa	④ kJ/㎏·K

30. 15℃의 공기 2L를 2㎏/㎠로 단열압축시킨다면 1단 압축의 경우 압축 후의 배출가스의 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 공기의 단열지수는 1.4이다.)

① 154	② 183

③ 215	④ 246

31. 가스버너의 연소중 화염이 꺼지는 현상과 거리가 먼 것은?

① 공기량의 변동이 크다.

② 점화에너지가 부족하다.

③ 연료 공급라인이 불안정하다.

④ 공기연료비가 정상범위를 벗어났다.

32. 가스폭발의 방지대책으로 가장 거리가 먼 것은?

① 내부폭발을 유발하는 연소성 혼합물을 피한다.

② 반응성 화합물에 대해 폭굉으로의 전이를 고려한다.

③ 안전밸브나 파열판을 설계에 반영한다.

④ 용기의 내압을 아주 약하게 설계한다.

33. 포화증기를 일정 체적하에서 압력을 상승시키면 어떻게 되는가?

① 포화액이 된다.

② 압축액이 된다.

③ 과열증기가 된다.

④ 습증기가 된다.

34. 층류예혼합화염과 비교한 난류예혼합화염의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 화염의 두께가 얇다.

② 화염의 밝기가 어둡다.

③ 연소 속도가 현저하게 늦다.

④ 화염의 배후에 다량의 미연소분이 존재한다.

35. 무연탄이나 코크스와 같이 탄소를 함유한 물질을 가열하여 수증기를 통과시켜 얻는 H₂와 CO₂를 주성분으로 하는 기체 연료는?

① 발생로가스	② 수성가스

③ 도시가스	④ 합성가스

36. 방폭전기기기의 구조별 표시방법 중 틀린 것은?

① 내압방폭구조(d)

② 안전증방폭구조(s)

③ 유입방폭구조(o)

④ 본질안정방폭구조(ia 또는 ib)

37. 연소범위는 다음 중 무엇에 의해 주로 결정되는가?

① 온도, 압력	② 온도, 부피

③ 부피, 비중	④ 압력, 비중

38. 수소를 함유한 연료가 연소할 경우 발열량의 관계식 중 올바른 것은?

① 총발열량＝진발열량

② 총발열량＝진발열량 / 생성된 물의 증발잠열

③ 총발열량＝진발열량＋생성된 물의 증발잠열

④ 총발열량＝진발열량 - 생성된 물의 증발잠열

39. 다음 확산화염의 여러 가지 형태 중 대향분류(對向噴流) 확산 화염에 해당하는 것은?

①

②

③

④

40. 다음 중 내연기관의 화염으로 가장 적당한 것은?

① 층류, 정상 확산 화염이다.

② 층류, 비정상 확산 화염이다.

③ 난류, 정상 예혼합 화염이다.

④ 난류, 비정상 예혼합 화염이다.

【3과목】 가스설비 (20문제)

41. 프로판의 탄소와 수소의 중량비(C/H)는 얼마인가?

① 0.375	② 2.67

③ 4.50	④ 6.40

42. LP가스사용시설에 강제기화기를 사용할 때의 장점이 아닌 것은?

① 기화량의 증감이 쉽다.

② 가스 조성이 일정하다.

③ 한냉 시 가스공급이 순조롭다.

④ 비교적 소량 소비 시에 적당하다.

43. 다음 각 가스의 폭발에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 아세틸렌은 조연성 가스와 공존하지 않아도 폭발할 수 있다.

② 일산화탄소는 가연성이므로 공기와 공존하면 폭발할 수 있다.

③ 가연성 고체 가루가 공기 중에서 산소분자와 접촉하면 폭발할 수 있다.

④ 이산화황은 산소가 없어도 자기분해 폭발을 일으킬 수 있다.

44. 냉동장치에서 냉매가 갖추어야할 성질로서 가장 거리가 먼 것은?

① 증발열이 적은 것

② 응고점이 낮은 것

③ 가스의 비체적이 적은 것

④ 단위냉동량당 소요동력이 적은 것

45. 외경과 내경의 비가 1.2가 이상인 산소가스 배관 두께를 구하는 식은 이다. D는 무엇을 의미하는가?

① 배관의 내경

② 배관의 외경

③ 배관의 상용압력

④ 내경에서 부식여유에 상당하는 부분을 뺀 부분의 수치

46. 탄화수소에서 아세틸렌가스를 제조할 경우의 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 통상 메탄 또는 나프타를 열분해함으로써 얻을 수 있다.

② 탄화수소 분해반응 온도는 보통 500~1000℃이고 고온일수록 아세틸렌이 적게 생성된다.

③ 반응압력은 저압일수록 아세틸렌이 적게 생성된다.

④ 중축합반응을 촉진시켜 아세틸렌 수율을 높인다.

47. 고압가스시설에 설치한 전기방식의 시설의 유지관리 방법으로 옳은 것은?

① 관대지 전위 등은 2년에 1회 이상 점검하였다.

② 외부전원법에 의한 전기방식시설은 외부전원점관대지전위, 정류기의 출력, 전압, 전류, 배선의 접속은 3개월에 1회 이상 점검하였다.

③ 배류법에 의한 전기방식시설은 배류점 관대지전위, 배류기출력, 전압, 전류, 배선 등은 6개월에 1회 이상 점검하였다.

④ 절연부속품, 역전류방지장치, 결선 등은 1년에 1회 이상 점검하였다.

48. 압력조정기의 구성이 아닌 것은?

① 캡	② 로드

③ 슬릿	④ 다이어프램

49. LP가스 사용 시의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연소기는 LP가스에 맞는 구조이어야 한다.

② 발열량이 커서 단시간에 온도상승이 가능하다.

③ 배관이 거의 필요 없어 입지적 제약을 받지 않는다.

④ 예비용기는 필요 없지만 특별한 가압장치가 필요하다.

50. 고압가스 제조 장치의 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 상온 건조 상태의 염소가스에 대하여는 보통강을 사용해도 된다.

② 암모니아, 아세틸렌의 배관 재료에는 구리를 사용해도 된다.

③ 저온에서는 고탄소강보다 저탄소강이 사용된다.

④ 암모니아 합성탑 태부의 재료에는 18-8스테인리스강을 사용한다.

51. LP 가스 탱크로리의 하역종료 후 처리할 작업순서로 가장 옳은 것은?

ⓐ 호스를 제거한다.

ⓑ 밸브에 캡을 부착한다.

ⓒ 어스선(접지선)을 제거한다.

ⓓ 차량 및 설비의 각 밸브를 잠근다.

① ⓓ → ⓐ→ ⓑ → ⓒ

② ⓓ → ⓐ→ ⓒ → ⓑ

③ ⓐ→ ⓑ → ⓒ → ⓓ

④ ⓒ → ⓐ→ ⓑ → ⓓ

52. 전양정 20m, 유량 1.8m³/min, 펌프의 효율이 70%인 경우 펌프의 축동력(L)은 약 몇 마력(PS)인가?

① 11.4	② 13.4

③ 15.5	④ 17.5

53. 다음 중 산소 가스의 용도가 아닌 것은?

① 의료용

② 가스용접 및 절단

③ 고압가스 장치의 퍼지용

④ 폭약제조 및 로켓 추진용

54. 정압기 특성 중 정상상태에서 유량과 2차 압력과의 관계를 나타내는 특성을 무엇이라 하는가?

① 정특성	② 동특성

③ 유량특성	④ 작동최소차압

55. 산소제조 장치에서 수분제거용 건조세가 아닌 것은?

① SiO₂	② Al₂O₃

③ NaOH	④ Na₂CO₃

56. 원유, 등유, 나프타 등 분자량이 큰 탄화수소 원료를 고온(800~900℃)으로 분해하여 10000kcal/㎥ 정도의 고열량 가스를 제조하는 방법은?

① 열분해공정	② 접촉분해공정

③ 부분연소공정	④ 대체천연가스공정

57. 다음 [그림]은 가정용 LP가스사용시설이다. R₁에 사용되는 조정기의 종류는?

① 1단 감압식 저압조정기

② 1단 감압식 중압조정기

③ 1단 감압식 고압 조정기

④ 2단 감압식 저압조정기

58. LPG배관에 직경 0.5㎜의 구멍이 뚫려 LP가스가 5시간 유출되었다. LP가스의 비중이 1.55 라고 하고 압력은 280㎜H₂O 공급되었다고 가정하면 LPG의 유출량은 약 몇 L인가?

① 131	② 151

③ 171	④ 191

59. 왕복식 압축기의 연속적인 용량제어 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 바이패스 밸브에 의한 조정

② 회전수를 변경하는 방법

③ 흡입밸브를 폐쇄하는 방법

④ 베인 컨트롤에 의한 방법

60. 금속재료에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

① 황동은 구리와 아연의 합금이다.

② 뜨임의 목적은 담금질 후 경화된 재료에 인성을 증대시키는 등 기계적 성질의 개선을 꾀하는 것이다.

③ 철에 크롬과 니켈을 첨가한 것은 스테인리스강이다.

④ 청동은 강도는 크나 주조성과 내식성은 좋지 않다.

【4과목】 가스안전관리 (20문제)

61. 다음 연소기의 분류 중 전가스소비량의 범위가 업무용 대형연소기에 속하는 것은?

① 전가스소비량이 6000kcal/h인 그릴

② 전가스소비량이 7000kcal/h인 밥솥

③ 전가스소비량이 5000kcal/h인 오븐

④ 전가스소비량이 14400kcal/h인 가스렌지

62. 다음 중 독성가스가 아닌 것은?

① 아크릴로니트릴

② 아크릴알데히드

③ 아황산가스

④ 아세트알데히드

63. 독성가스인 염소 500㎏을 운반할 때 보호구를 차량의 승무원 수에 상당한 수량을 휴대하여야 한다. 다음 중 휴대하지 않아도 되는 보호구는?

① 방독마스크

② 공기호흡기

③ 보호의

④ 보호장갑

64. 온수기나 보일러를 겨울철에 장시간 사용하지 않거나 실온에 설치하였을 때 물이 얼어 연소기구가 파손될 우려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 설치하는 것은?

① 휴즈 메탈(fuse metal) 장치

② 드레인(drain)장치

③ 후레임 로드(flame rod)장치

④ 물 거버너(water governor)

65. 암모니아 가스의 장치에 주로 사용될 수 있는 재료는?

① 탄소강	② 동

③ 동합금	④ 알루미늄합금

66. 고압가스안전관리법에 의한 산업통상자원부령이 정하는 고압가스 관련설비에 해당되지 않는 것은?

① 정압기	② 안전밸브

③ 기화장치	④ 독성가스배관용 밸브

67. 액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전시설에서 자동차에 고정된 탱크는 저장탱크의 외면으로부터 얼마 이상 떨어져서 정지하여야 하는가?

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 5m

68. 염소의 제독제로 적당하지 않은 것은?

① 물

② 소석회

③ 가성소다 수용액

④ 탄산소다 수용액

69. 다음 가스 중 압력을 가하거나 온도를 낮추면 가장 쉽게 액화하는 것은?

① 산소	② 헬륨

③ 질소	④ 프로판

70. 용기에 의한 액화석유가스 저장소의 자연환기설비에서 1개소 환기구의 면적은 몇 ㎠ 이하로 하여야 하는가?

① 2000㎠	② 2200㎠

③ 2400㎠	④ 2600㎠

71. 최소발화에너지에 영향을 주는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 온도	② 압력

③ 열량	④ 농도

72. 가스 폭발의 위험도를 옳게 나타낸 식은?

① 위험도＝폭발상한값(%) / 폭발하한값(%)

② 위험도＝(폭발상한값(%) - 폭발하한값(%)) / 폭발하한값(%)

③ 위험도＝폭발하한값(%) / 폭발상한값(%)

④ 위험도＝1 - (폭발하한값(%) / 폭발상한값(%))

73. -162℃의 LNG(메탄 : 90%, 에탄 : 10%, 액비중 : 0.46)를 1atm, 30℃로 기화시켰을 때 부피의 배수(倍數)로 맞는 것은?

① 475배	② 557배

③ 657배	④ 757배

74. 산소를 취급할 때 주의사항으로 틀린 것은?

① 산소가스 용기는 가연성가스나 독성가스용기와 분리 저장한다.

② 각종 기기의 기밀시험에 사용할 수 없다.

③ 산소용기 기구류에는 기름, 그리스를 사용하지 않는다.

④ 분리기내 액체산소 탱크에 들어가 폭발하기 때문에

75. 정전기 제거설비를 정상상태로 유지하기 위한 검사항목이 아닌 것은?

① 지상에서 접지저항치

② 지상에서의 접속부의 접속상태

③ 지상에서의 접지접속선의 절연여부

④ 지상에서의 절선 그밖에 손상부분의 유무

76. 고압가스 운반 시에 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 밸브가 돌출한 충전용기는 캡을 씌운다. 운반 중 충전용기의 온도는 40℃ 이하로 유지한다.

② 배관은 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 0.3m 이상의 거리를 유지한다.

③ 운반 중 충전용기의 온도는 40℃이하로 유지한다.

④ 염소와 수소는 동일 차량에 적재 운반을 금한다.

77. 액화석유가스 충전소의 용기 보관장소에 충전용기를 보관하는 때의 기준으로 옳지 않은 것은?

① 용기 보관장소의 주위 8m 이내에는 석유, 휘발유를 보관하여서는 아니 된다.

② 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지하여야 한다.

③ 용기가 너무 냉각 되지 않도록 겨울철에는 직사광선을 받도록 조치하여야 한다.

④ 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 놓아야 한다.

78. 독성가스 저장탱크에 부착된 배관에는 그 외면으로 부터 일정거리 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있는 긴급차단 장치를 설치하여야 한다. 그러나 액상의 독성가스를 이입하기 위해 설치된 배관에는 어느 것으로 갈음할 수 있는가?

① 역화방지장치	② 독성가스배관용밸브

③ 역류방지밸브	④ 인터록기구

79. 암모니아를 사용하는 A공장에서 저장능력 25톤의 저장탱크를 지상에 설치하고자 할 때 저장설비 외면으로부터 사업소 외의 주택까지 안전거리는 얼마 이상을 유지하여야 하는가? (단, A공장의 지역은 전용공업지역 아님)

① 20m	② 18m

③ 16m	④ 14m

80. 독성가스를 용기에 충전하여 운반하게 할 때 운반책임자의 동승기준으로 적절하지 않은 것은?

① 압축가스 허용농도가 100만분의 200 초과 100만분의 5000이하 : 가스량 1000㎥ 이상

② 압축가스 허용농도가 100반분의 200 이하 : 가스량 10㎥ 이상

③ 액화가스 허용농도가 100만분의 200초과 100만분의 5000 이하 : 가스량 1000㎏ 이상

④ 액화가스 허용농도가 100만분의 200이하 : 가스량 100㎏ 이상

【5과목】 가스계측 (20문제)

81. 유도단위는 어느 단위에서 유도되는가?

① 절대단위	② 중력단위

③ 특수단위	④ 기본단위

82. Stokes의 법칙을 이용한 점도계는?

① Ostwald 점도계	② Falling ball type 점도계

③ Saybolt 점도계	④ Rotation type점도계

83. 오르자트 분석기에 의한 배기가스 각 성분 계산법 중 CO의 성분 % 계산법은?

① 100-(CO₂%＋N₂O%＋O₂%)

② (KOH 30% 용액흡수량 / 시료채취량) × 100

③ (알칼리성피로갈롤용액흡수량 / 시료채취량) × 100

④ (암모니아성염화제일구리용액흡수량 / 시료채취량) × 100

84. 에탄올, 헵탄, 벤젠, 에틸아세테이트로 된 4성분 혼합물을 TCD를 이용하여 정량분석하려고 한다. 다음 데이터를 이용하여 각 성분(에탄올 : 헵탄 : 벤젠 : 에틸아세테이트)의 중량분율(wt%)을 구하면?

성분	면적(㎠)	중량인자
에탄올	5.0	0.64
헵탄	9.0	0.70
벤젠	4.0	0.78
에틸아세테이트	7.0	0.79

① 20 : 36 : 16 : 28

② 22.5 : 37.1 : 14.8 : 25.6

③ 22.0 : 24.1 : 26.8 : 27.1

④ 17.6 : 34.7 : 17.2 : 30.5

85. 배관의 모든 조건이 같을 때 지름을 2배로 하면 체적유량은 약 몇 배가 되는가?

① 2배	② 4배

③ 6배	④ 8배

86. 물체의 탄성 변위량을 이용한 압력계가 아닌 것은?

① 부르동관 압력계	② 벨로우즈 압력계

③ 다이어프램 압력계	④ 링밸런스식 압력계

87. 가스비터의 설치장소로 적당하지 않은 것은?

① 수직, 수평으로 설치한다.

② 환기가 양호한 곳에 설치한다.

③ 검침, 교체가 용이한 곳에 설치한다.

④ 높이가 200㎝ 이상인 위치에 설치한다.

88. 실내공기의 온도는 15℃이고, 이 공기의 노점은 5℃로 측정되었다. 이 공기의 상대습도는 약 몇 %인가? (단, 5℃, 10℃ 및 15℃의 포화수증기압은 각각 6.54㎜Hg, 9.21㎜Hg, 및 12.79㎜Hg이다.)

① 46.6	② 51.1

③ 71.0	④ 72.0

89. 유독가스인 시안화수소의 누출탐지에 사용되는 시험지는?

① 연당지	② 초산벤지민지

③ 하리슨씨 시험지	④ 염화 제1구리 착염지

90. 접촉식 온도계의 측정 방법이 아닌 것은?

① 열팽창 이용법	② 전기저항 변화법

③ 물질상태 변화법	④ 열복사의에너지 및 강도 측정

91. 가스크로마토그래피 분석기에서 FID(Flame Ionization Detector)검출기의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 시료를 파괴하지 않는다.

② 대상 감도는 탄소수에 반비례한다.

③ 미량의 탄화수소를 검출할 수 있다.

④ 연소성 기체에 대하여 감응하지 않는다.

92. 목표값이 미리 정해진 변화를 하거나 제어순서 등을 지정하는 제어로서 금속이나 유리 등의 열처리에 응용하면 좋은 제어방식은?

① 프로그램제어	② 비율제어

③ 캐스케이드제어	④ 타력제어

93. 고속회전이 가능하므로 소형으로 대용량 계량이 가능하고 주로 대수용가의 가스측정에 적당한 계기는?

① 루트미터	② 막식가스미터

③ 습식가스미터	④ 오리피스미터

94. 광전관식 노점계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 기구가 복잡하다.

② 냉각장치가 필요 없다.

③ 저습도의 측정이 가능하다.

④ 상온 또는 저온에서 상점의 정도가 우수하다.

95. 기준가스미터 교정주기는 얼마인가?

① 1년	② 2년

③ 3년	④ 5년

96. 제어의 최종신호 값이 이 신호의 원인이 되었던 전달 요소로 되돌려지는 제어방식은?

① open-loop 제어계	② closed-loop 제어계

③ forward 제어계	④ feedforward 제어계

97. 로터리 피스톤형 유량계에서 중량유량을 구하는 식은? (단, C : 유량계수, A : 유출구의 단면적, W : 유체 중의 피스톤 중량, a : 피스톤의 단면적이다.)

① [eqn: rm G = CA root {a over {2g gamma W}}]	② [eqn: rm G = CA root {{ gamma a} over 2gW}]

③ [eqn: rm G = CA root {{2g gamma W} over {a}}]	④ [eqn: rm G = CA root {2gW over {gamma a}}]

98. 연소 분석법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 폭발법은 대체로 가스 조성이 일정할 때 사용하는 것이 안전하다.

② 완만연소법은 질소 산화물 생성을 방지할 수 있다.

③ 분별연소법에서 사용되는 촉매는 파라듐, 백금 등이 있다.

④ 완만 연소법은 지름 0.5㎜ 정도의 백금선을 사용한다.

99. 액주식 압력계에 봉입되는 액체로서 가장 부적당한 것은?

① 윤활유	② 수은

③ 물	④ 석유

100. 속도분포식 U＝4y2/3일 때 경계면에서 0.3m지점의 속도구배(S-1)는?

① 2.76	② 3.38

③ 3.98	④ 4.56