건시스템(gunsys.com)	전기기사 필기 기출문제 (2007.3.4. 1회)

2007년 1회 전기기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 전기자기학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	다	라	라	나	다	가	나	나	나	나
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	라	다	다	나	가	가	나	다	다	다
【2과목 : 20문제】 전력공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	나	가	라	가	라	나	다	나	라	라
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	라	가	나	나	다	가	라	다	나
【3과목 : 20문제】 전기기기	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	나	다	다	가	라	나	라	라	다	다
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	나	가	라	다	다	가	나	나	다	가
【4과목 : 20문제】 회로이론 및 제어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	라	라	라	가	나	라	가	나	라	나
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	가	나	나	가	나	가	라	라	라	가
【5과목 : 20문제】 전기설비기술기준 및 판단기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	나	가	나	라	다	다	라	라	다	다
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	다	라	가	다	가	라	가	나	나	다
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 전기자기학 (20문제)

1. 자유공간에서 변위 전류는 무엇에 의해서 발생하는가?

가. 전압에 의해서

나. 자계에 의해서

다. 전속밀도에 의해서

라. 자속밀도에 의해서

2. 맥스웰의 전자방정식 중 패러데이 법칙에서 유도된 식은? (단, D : 전속밀도, ρv : 공간 전하밀도, B : 자속밀도, E : 전계의 전위, J : 전류밀도, H : 자계의 세기)

가. [eqn: rm d iv ``D=ρ_v]

나. [eqn: rm d iv ``B=0]

다. [eqn: rm ▽×H=J＋ ∂D over ∂t]

라. [eqn: rm ▽×E= `- ∂D over ∂t]

3. 진공 중의 도체계에서 유도계수와 용량계수의 성질 중 옳지 않은 것은?

가. 용량계수는 항상 0보다 크다.

나. q₁₁≧0-(q₂₁＋q₃₁＋q₄₁＋···＋qn₁)

다. qrs=qsr이다.

라. 유도계수와 용량계수는 항상 0보다 크다.

4. 전기력선의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 전계가 0이 아닌 곳에서는 2개의 전기력선은 교차하는 일이 없다.

나. 전기력선은 도체내부에 존재한다.

다. 전하가 없는 곳에서는 전기력선의 발생, 소멸이 없다.

라. 전기력선은 그 자신만으로 폐곡선을 만들지 않는다.

5. 전위 V가 단지 x만의 함수이며 x=0에서 V=0이고, x=d일 때 V=V₀이니 경계조건을 갖는다고 한다. 라플라스 방정식에 의한 V의 해는?

가. [eqn: rm ▽^2 V=ρ]	나. [eqn: rm V_0 d]

다. [eqn: rm V_0 over d X]	라. [eqn: rm Q over {4πε_0 d}]

6. 진공 중에 있는 반지름 a[m]인 도체구의 정전용량 [F]은?

가. 4πε₀a	나. V₀d

다. ε₀a	라. a

7. 다음 중 자기회로의 자기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 자기회로의 단면적에 비례한다.

나. 투자율에 반비례한다.

다. 자기회로의 길이에 반비례한다.

라. 단면적에 반비례하고 길이의 제곱에 비례한다.

8. N회 감긴 환상코일의 단면적이 S[㎡]이고 평균 길이가 I[m]이다. 이 코일의 권수를 반으로 줄이고 인덕턴스를 일정하게 하려고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

가. 단면적을 2배로 한다.

나. 길이를 1/4로 한다.

다. 전류의 세기를 4배로 한다.

라. 비투자율을 2배로 한다.

9. 그림과 같이 직류전원에서 부하에 공급하는 전류는 50[A]이고 전원전압은 480[V]이다. 도선이 10[㎝] 간격으로 평행하게 배선되어 있다면 1[m] 당 두 도선 사이에 작용하는 힘은 몇 [N]이며, 어떻게 작용하는가?

가. 5×10⁻³, 흡인력	나. 5×10⁻³, 반발력

다. 5×10⁻², 흡인력	라. 5×10⁻², 반발력

10. 최대 전계 Em=6[V/m]인 평면전자파가 수중을 전파할 때 자계의 최대치는 약 몇 [AT/m]인가? (단, 물의 비유전율 εs=80, 비투자율 μs=1이다.)

가. 0.071	나. 0.142

다. 0.284	라. 0.426

11. 유전체의 분극도 표현으로 옳지 않은 것은? (단, P : 분극의 세기, D : 전속밀도, E : 전계의 세기, ε : 유전율, ε₀ : 진공의 유전율, εr : 비유전율이다.)

가. [eqn: rm P=D - ε₀E]	나. [eqn: rm P=D - ε₀ ( D over ε )]

다. [eqn: rm P=D(1 - 1overεr )]	라. [eqn: rm P=E - ε₀( D over ε )]

12. 그림과 같은 수평한 연철봉 위에 절연된 동선을 감아 이것에 저항, 전류, 스위치를 접속하여 연철봉의 한 끝에는 알루미늄 링을 축과 일치시켜 움직일 수 있도록 가느다란 실로 매달아 정지시켰을 때 다음 설명 중 옳은 것은?

가. 전류를 계속하여 흘리고 있을 때 알루미늄 링은 왼쪽으로 움직인다.

나. 스위치 S를 닫아 전류를 흘리고 있다가 스위치 S를 개방하는 순간 알루미늄 링은 좌우로 진동한다.

다. 스위치 S를 닫는 순간 알루미늄 링은 오른쪽으로 움직인다.

라. 전류를 흘리고 있다가 스위치 S를 개방하는 순간 알루미늄 링은 오른쪽으로 움직인다.

13. 점전하 Q₁, Q₂ 사이에 작용하는 쿨롱의 힘이 F일 때, 이 부근에 점전하 Q₃를 놓을 경우 Q₁과 Q₂ 사이의 쿨롱의 힘은 F'이다. F'와 F의 관계로 옳은 것은?

가. F＞F'이다.	나. F＜F'이다.

다. F=F'이다.	라. Q₃의 크기에 따라 다르다.

14. 벡터 A=i-j＋3k, B=i＋ak일 때 벡터 A와 벡터 B가 수직이 되기 위한 a의 값은? (단, i, j, k는 x, y, z 방향의 기본벡터이다.)

가. -2	나. -[eqn: 1 over 3]

다. 0	라. [eqn: 1 over 2]

15. 다음 유전체 중 비유전율이 가장 작은 것은?

가. 고무	나. 유리

다. 운모	라. 물

16. 전계 E[V/m] 및 자계 H[AT/m]인 전자파가 자유공간 중을 빛의 속도로 전파될 때 단위시간에 단위면적을 지나는 에너지는 몇 [W/㎡]인가? (단, C는 빛의 속도를 나타낸다.)

가. EH	나. EH²

다. E²H	라. [eqn: 1 over 2]CE²H²

17. 유전체 A, B의 접합하여 전하가 없을 때, 각 유전체 중 전계의 방향이 그림과 같고 Eᴀ=100[V/m]이면, Eʙ는 몇 [V/m]인가?

가. [eqn: rm 100 over 3]	나. [eqn: rm 100 over root 3]

다. [eqn: rm 300]	라. [eqn: rm 100root 3]

18. 1[μA]의 전류가 흐르고 있을 때, 1초 동안 통과하는 전자수는 약 몇 개인가? (단, 전자 1개의 전하는 1.602×10⁻¹⁹[C]이다.)

가. 6.24×10¹⁰	나. 6.24×10¹¹

다. 6.24×10¹²	라. 6.24×10¹³

19. 그림과 같이 평등자장 및 두 평행 도선이 놓여 있을 때 두 평행 도선상을 한 도선봉이 V[m/s]의 일정한 속도로 이동한다면 부하 R[Ω]에서 줄열로 소비되는 전력 [W]은 어떻게 표시되는가? (단, 도선봉과 두 평행 도선은 완전도체로 저항이 없는 것으로 한다.)

가. [eqn: rm {Bd^2 v^2} over R]	나. [eqn: rm {B^2 d v^2} over R]

다. [eqn: rm {B^2 d^2 v^2} over R]	라. [eqn: rm {B^2 d^2 v^2} over 2R]

20. 유전체 역률 (tanδ)과 무관한 것은?

가. 주파수	나. 정전용량

다. 인가전압	라. 누설저항

【2과목】 전력공학 (20문제)

21. 전선의 표피효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. 전선이 굵을수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

나. 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다.

다. 전선이 가늘수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

라. 전선이 가늘수록, 주파수가 높을수록 커진다.

22. 유량의 크기를 구분할 때 갈수량이란?

가. 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 355일간 이보다 내려가지 않는 수위 때의 물의 양

나. 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 275일간 이보다 내려가지 않는 수위 때의 물의 양

다. 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 185일간 이보다 내려가지 않는 수위 때의 물의 양

라. 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 95일간 이보다 내려가지 않는 수위 때의 물의 양

23. 화력발전소에서 재열기의 목적은?

가. 급수 예열	나. 석탄 건조

다. 공기 예열	라. 증기 가열

24. 송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

가. 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다.

나. 전압 변동을 적게 한다.

다. 고장시간, 고장전류를 적게 한다.

라. 계통분리방식을 적용한다.

25. 그림과 같은 회로의 영상, 정상, 역상임피던스 Z₀, Z₁, Z₂는?

가. Z₀=3z＋Zn, Z₁=3Z, Z₂=Z

나. Z₀=3Zn, Z₁=Z, Z₂=3Z

다. Z₀=Z＋Zn, Z₁=Z₂=Z＋3Zn

라. Z₀=Z＋3Zn, Z₁=Z₂=Z

26. 반지름 0.6[㎝]인 경동선을 사용하는 3상 1회선 송전선에서 선간거리를 2[m]로 정삼각형 배치할 경우, 각 선의 인덕턴스는 약 몇 [mH/km]인가?

가. 0.81	나. 1.21

다. 1.51	라. 1.81

27. 다음 ( ① ), ( ② ), ( ③ )에 알맞은 것은?

원자력이란 일반적으로 무거운 원자핵이 핵분열 하여 가벼운 핵으로 바뀌면서 발생하는 핵분열 에너지를 이용하는 것이고, ( ① ) 발전은 가벼운 원자핵을(과) ( ② )하여 무거운 핵으로 바꾸면서 ( ③ ) 전후의 질량결손에 해당하는 방출 에너지를 이용하는 방식이다.

가. ① 원자핵융합 ② 융합 ③ 결합

나. ① 핵결합 ② 반응 ③ 융합

다. ① 핵융합 ② 융합 ③ 핵반응

라. ① 핵반응 ② 반응 ③ 결합

28. 원자로의 감속재가 구비하여야 할 사항으로 적합하지 않은 것은?

가. 중성자의 흡수 단면적이 적을 것

나. 원자량이 큰 원소일 것

다. 중성자와의 충돌 확률이 노을 것

라. 감속비가 클 것

29. 송전선로에 매설지선을 설치하는 주된 목적은?

가. 직격뢰로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여

나. 철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여

다. 현수애자 1연의 전압분당을 균일화하기 위하여

라. 철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여

30. 다음 중 배전 선로의 손실을 경감하기 위한 대책으로 적절하지 않는 것은?

가. 전력용 콘덴서 설치

나. 배전 전압의 승압

다. 전류 밀도의 감소와 평형

라. 누전 차단기 설치

31. 경간 200[m], 전선의 자체무게 2[kg/m], 인자하중 5000[kg], 안전율 2인 경우, 전선의 이도(dip)는 몇 [m]인가?

가. 2	나. 4

다. 6	라. 8

32. 150kVA 단상변압기 3대를 △-△결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V 결선하여 사용하면 약 몇 kVA 부하까지 걸 수 있겠는가?

가. 200	나. 220

다. 240	라. 260

33. 전원이 양단에 있는 환상선로의 단락보호에 사용되는 계전기는?

가. 방향거리계전기	나. 부족전압계전기

다. 선택접지계전기	라. 부족전류계전기

34. 소호리액터접지의 합조도가 정(＋)인 경우에는 어느 것과 관련이 있는가?

가. 공진	나. 과보상

다. 접지저항	라. 아크전압

35. 60[Hz], 154[kV], 길이 100[km]인 3상 송전선로에서 대지정전용량 Cs=0.005[μF/Km], 전선 간의 상호정전용량 Cm=0.0014[μF/km]일 때 1선에 흐르는 충전전류는 약 몇 A인가?

가. 17.8	나. 30.8

다. 34.4	라. 53.4

36. 이상 전압에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 송전선로의 개폐 조작에 따른 과도현상 때문에 발생하는 이상 전압을 개폐 서지라 부른다.

나. 충격파를 서지라 부르기도 하며 극히 짧은 시간에 파고값에 도달하고 극히 짧은 시간에 소멸한다.

다. 일반적으로 선로에 차단기를 투입할 때가 개방할 때 보다 더 높은 이상 전압을 발생한다.

라. 충격파는 보통 파고값과 파두 길이와 파미 길이로 나타낸다.

37. 평균유효낙차 48[m]의 저수지식 발전소에서 1000[㎥]의 저수량은 약 몇 [kWh]의 전력량에 해당하는가?(단, 수차 및 발전기의 종합효율은 85%라고 한다.)

가. 111	나. 122

다. 133	라. 144

38. 송전거리, 전력, 손실률 및 역률이 일정하다면 전선의 굵기는?

가. 전류에 비례한다.	나. 전압의 제곱에 비례한다.

다. 전류에 반비례 한다.	라. 전압의 제곱에 반비례한다.

39. 변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에서 영상전류를 공급하는 것은?

가. CT	나. GPT

다. ZCT	라. PT

40. 수력발전소에서 조속기의 작동을 민감하게 하면, 수압상승률 α와 속도상승률 β는 어떻게 변화하는가?

가. α는 감소하고, β는 증가한다.

나. α는 증가하고, β는 감소한다.

다. α, β 모두 증가한다.

라. α, β 모두 감소한다.

【3과목】 전기기기 (20문제)

41. 50[Hz], 슬립 0.2인 경우의 회전자 속도가 600[rpm]일 때 유도전동기의 극수는 몇 극인가?

가. 6	나. 8

다. 12	라. 16

42. 브러시레스 DC 서보 모터의 특징으로 틀린 것은?

가. 단위 전류당 발생 토크가 크고 역기전력에 의해 불필요한 에너지를 귀환하므로 효율이 좋다.

나. 토크 맥동이 작고, 안정된 제어가 용이하다.

다. 기계적 시간상수가 크고 응답이 느리다.

라. 기계적 접점이 없고 신뢰성이 높다.

43. 4극, 60[Hz]의 유도전동기가 슬립 5%로 전부하 운전하고 있을 때, 2차 권선의 손실이 94.25[W]라고 하면 토크는 약 몇 [N·m]인가?

가. 1.02	나. 2.04

다. 10	라. 20

44. 3상 전원을 이용하여 2상전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?

가. Scott 결선	나. Fork 결선

다. 환상 결선	라. 2중 3각 결선

45. 임피던스 전압강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?

가. 2	나. 5

다. 10	라. 20

46. 4극 중권 직류전동기의 전기자 도체수가 160, 1극당 자극수 0.01[Wb], 전기자 전류가 100[A]라면 발생토크는 약 몇[N·m]인가?

가. 12.8	나. 25.5

다. 38.4	라. 43.2

47. 변압기의 전압 변동률에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 일반적으로 부하 변동에 대하여 2차 단자전압의 변동이 작을수록 좋다.

나. 전부하 시와 무부하 시의 2차 단자전압이 서로 다른 정도를 표시하는 것이다.

다. 전압 변동률은 전등의 광도, 수명, 전동기의 출력 등에 영향을 미치는 중요한 성질이다.

라. 인가전압이 일정한 상태에서 무부하 2차 단자 전압에 반비례 한다.

48. 전압 변동률이 작은 동기발전기의 특성으로 옳은 것은?

가. 동기 리액턴스가 크다.

나. 전기자 반작용이 크다.

다. 속도 변동률이 크다.

라. 단락비가 크다.

49. 다음 중 서보모터가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

가. 기동토크가 클 것

나. 토크-속도곡선이 수하특성을 가질 것

다. 회전자를 굵고 짧게 할 것

라. 전압이 0이 되었을 때 신속하게 정지할 것

50. 3상 직권정류자 전동기의 특성으로 틀린 것은?

가. 직권성의 변속도 전동기이다.

나. 토크는 거의 전류의 제곱에 비례하고 기동토크가 크다.

다. 역률은 동기속도 이상에서 나빠지며 80% 정도이다.

라. 효율은 고속에서는 거의 일정하며 동기속도 근처에서 가장 좋다.

51. 100[HP], 600[V], 1200[rpm]의 직류 분권전동기가 있다. 분권 계자저항이 400[Ω], 전기자저항이 0.22[Ω]이고 정격부하에서의 효율이 90%일 때 전부하 시의 역기전력은 약 몇 [V]인가?

가. 550	나. 570

다. 590	라. 610

52. 부하가 변하면 속도가 현저하게 변하는 직류 전동기는?

가. 직권 전동기

나. 분권 전동기

다. 차동 복권 전동기

라. 가동 복권 전동기

53. 전압을 일정하게 유지하기 위해서 이용되는 다이오드는?

가. 정류용 다이오드

나. 바랙터 다이오드

다. 바리스터 다이오드

라. 제너 다이오드

54. 6극 60[Hz] 3상 동기발전기가 있다. 회전자의 주변속도를 400[m/s] 이하로 하려면 회전자의 최대 지름은 약 몇 m로 하여야 하는가?

가. 4.35	나. 5.24

다. 6.37	라. 7.86

55. 변압기유로 사용되는 절연유로 요구되는 특성이 아닌 것은?

가. 절연내력이 클 것	나. 인화점이 높을 것

다. 점도가 클 것	라. 응고점이 낮을 것

56. 다음 중 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

가. SCS	나. SCR

다. GTO	라. TRIAC

57. 변압기에서 컨서베이터를 설치하는 가장 중요한 목적은?

가. 통풍 장치	나. 열화 방지

다. 코로나 방지	라. 강제 순환

58. 다음 단상 유도전동기 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

가. 콘덴서 기동형	나. 반발 기동형

다. 분상 기동형	라. 셰이딩 코일형

59. 3상 동기발전기의 여자전류 10[A]에 대한 단자전압이 1000[eqn: root 3]V, 3상 단락전류는 50A이다. 이때의 동기임피던스는 몇 Ω인가?

가. 5	나. 11

다. 20	라. 34

60. 동기발전기의 병렬운전에서 한쪽의 계자전류를 증대시켜 유기기전력을 크게 하면 어떻게 되는가?

가. 무효 순환전류가 흐른다.

나. 두 발전기의 역률이 모두 낮아진다.

다. 주파수가 변화되어 위상각이 달라진다.

라. 속도 조정률이 변한다.

【4과목】 회로이론 및 제어공학 (20문제)

61. 20[mH]의 두 자기인덕턴스가 있다. 결합계수를 0.1부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 접속시켜 얻을 수 있는 합성 인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는 얼마인가?

가. 9 : 1	나. 13 : 1

다. 16 : 1	라. 19 : 1

62. R-L 직렬회로에서 스위치 S를 닫아 직류전압 E[V]를 회로 양단에 급히 가하면 [eqn: rm E over R]초 후의 전류값은 약 얼마인가?

가. [eqn: rm E over R [A]]	나. [eqn: rm 0.368 E over R [A]]

다. [eqn: rm 0.5 E over R [V]]	라. [eqn: rm 0.632 E over R [A]]

63. 대칭 좌표법에서 대칭분을 각 상전압으로 표시한 것 중 틀린 것은?

가. [eqn: rm E_0 = 1over3 {(E_a ＋E_b ＋E_c )}]

나. [eqn: rm E_1 = 1over3 {(E_a ＋aE_b ＋a^2 E_c )}]

다. [eqn: rm E_2 = 1over3 {(E_a ＋a^2 E_b ＋aE_c )}]

라. [eqn: rm E_3 = 1over3 {({E^2}_a ＋ {E^2}_b ＋{E^2}_c )}]

64. 전압의 순시값이 e=3＋10[eqn: root 2]sinωt＋5[eqn: root 2]sin(3ωt-30°)[V]일 때 실효값은 약 몇 [V]인가?

가. 11.6	나. 13.2

다. 16.4	라. 20.1

65. 회로에서 7[Ω]의 저항 양단의 전압은 몇 [V]인가?

가. 7	나. -7

다. 4	라. -4

66. 그림과 같은 T형 회로의 임피던스 파라미터 Z11의 값은?

가. Z₃	나. Z₁＋Z₂

다. Z₂＋Z₃	라. Z₁＋Z₃

67. R=2[Ω], L=10[mH], C=4[μF]의 직렬 공진회로의 선택도 Q값은 얼마인가?

가. 25	나. 45

다. 65	라. 85

68. 그림의 회로에서 합성 인덕턴스는?

가. [eqn: rm {L_1 + L_2 + M^2} over {L_1 + L_2 - 2M}]	나. [eqn: rm {L_1 + L_2 - M^2} over {L_1 + L_2 - 2M}]

다. [eqn: rm {L_1 + L_2 + M^2} over {L_1 + L_2 + 2M}]	라. [eqn: rm {L_1 + L_2 - M^2} over {L_1 + L_2 + 2M}]

69. R, C 저역 필터회로의 전달함수 G(jω)는 얼마인가?

가. ０	나. 0.5

다. 0.707	라. １

70. 전송선로의 특성임피던스가 50[Ω]이고 부하저항이 150[Ω]이면 부하에서의 반사계수는 얼마인가?

가. 0	나. 0.5

다. 0.7	라. 1

71. 함수 f(t)=e-2tcos3t의 라플라스 변환은?

가. [eqn: rm F(s)= s＋2 over {s^2 ＋4s＋13}]	나. [eqn: rm F(s) = s-2 over {s^2 ＋4s＋13}]

다. [eqn: rm F(s)= s＋2 over {s^2 ＋4s-5}]	라. [eqn: rm F(s)= s-2 over {s^2 ＋4s-5}]

72. 다음 안정도 판별법 중 G(s)H(s)의 극점과 영점이 우반평면에 있을 경우 판정 불가능한 방법은?

가. Routh-Hurwitz 판별법

나. Bode 선도

다. Nyduist 판별법

라. 근궤적법

73. 다음의 상태방정식으로 표시되는 제어계가 있다. 이 방정식의 값은 어떻게 되는가? (단, X(O)는 초기상태 벡터이다.)

[eqn: rm bold {dot {X} (t)=AX(t)}]

가. e⁻ᴬᵗX(0)	나. e⁻ᴬᵗ(0)

다. A·e⁻ᴬᵗX(0)	라. A·e⁻ᴬᵗX(0)

74. 상태 방정식 X=AX＋BU에서 일 때 고유값은?

가. -1, -2	나. 1, 2

다. -2, -3	라. 2, 3

75. 그림과 같은 블록선도에서 등가 전달함수는?

가. [eqn: rm {G_1 G_2} over {1＋G_2 ＋G_1 G_2 G_3}]	나. [eqn: rm {G_1 G_2} over {1-G_2 ＋G_1 G_2 G_3}]

다. [eqn: rm {G_1 G_3} over {1-G_2 ＋G_1 G_2 G_3}]	라. [eqn: rm {G_1 G_3} over {1+G_2 ＋G_1 G_2 G_3}]

76. 그림과 같은 논리회로는?

가. OR 회로	나. AND 회로

다. NOT 회로	라. NOR 회로

77. 특성방정식이 S³＋S²＋s=0일 때, 이 계통은 어떻게 되는가?

가. 안정하다.	나. 불안정하다.

다. 조건부 안정이다.	라. 임계상태이다.

78. 그림과 같은 제어계에서 단위 계단 입력 D가 인가 될 때 외란 D에 의한 정상편차는 얼마인가?

가. 20	나. 21

다. [eqn: 1 over 10]	라. [eqn: 1 over 21]

79. 그림과 같은 회로망은 어떤 보상기로 사용될 수 있는가?

가. 지연 보상기	나. 지·진상 보상기

다. 지상 보상기	라. 진상 보상기

80. 자동제어의 추치 제어에 속하지 않는 것은?

가. 프로세스 제어	나. 추종제어

다. 비율제어	라. 프로그램제어

【5과목】 전기설비기술기준 및 판단기준 (20문제)

81. 변전소에 고압용 기계기구를 시가지내에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 지표상 몇 [m] 이상의 높이에 시설하여야 하는가? (단, 고압용 기계기구에 부속하는 전선으로는 케이블을 사용한다.)

가. 4	나. 4.5

다. 5	라. 5.5

82. 지중전선로의 시설에 관한 사항으로 옳은 것은?

가. 전선은 케이블을 사용하고 관로식, 양거식 또는 직접매설식에 의하여 시설한다.

나. 전선은 절연전선을 사용하고, 관로식, 양거식 또는 직접매설식에 의하여 시설한다.

다. 전선은 케이블을 사용하고 내화성능이 있는 비닐 관에 인입하여 시설한다.

라. 전선은 절연전선을 사용하고 내화성능이 있는 비닐 관에 인입하여 시설한다.

83. 피뢰기를 반드시 시설하여야 할 곳은?

가. 전기 수용장소 내의 차단기 2차측

나. 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

다. 수전용변압기의 2차측

라. 경간이 긴 가공전선로

84. 지중전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 매설 깊이를 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

가. 0.6	나. 0.8

다. 1.0	라. 1.2

85. 사용전압이 400[V] 미만인 저압 가공전선은 케이블이나 절연전선인 경우를 제외하고 인장강도가 3.42[kN] 이상인 것 또는 지름이 몇 [mm] 이상의 경동선이어야 하는가?

가. 1.2	나. 2.6

다. 3.2	라. 4.0

86. 다음 ( ) 안의 내용으로 옳은 것은?

전력보안 통신설비는 가공전선로로부터의 (   )에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.

가. 정전유도작용 또는 표피작용

나. 전자유도작용 또는 표피작용

다. 정전유도작용 또는 전자유도작용

라. 전자유도작용 또는 페란티작용

87. 다음 중 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑의 기초안전율로 옳은 것은?

가. 0.92 이상	나. 1.0 이상

다. 1.2 이상	라. 1.5 이상

88. 전로의 중성점을 접지하는 목적이 아닌 것은?

가. 고전압 침입 예방

나. 이상 시 전위상승 억제

다. 보호계전방치 등의 확실한 동작의 확보

라. 부하 전류의 경강으로 전선을 절약

89. 저압 가공전선 상호간을 접근 또는 교차하여 시설하는 경우 전선 상호 간 이격거리 및 하나의 저압가공전선과 다른 저압 가공전선로의 지지물 사이의 이격거리는 각각 몇 ㎝ 이상이어야 하는가? (단, 어느 한 쪽의 전선이 고압 절연전선, 특별고압절연전선 또는 케이블이 아닌 경우이다.)

가. 전선 상호 간 : 30, 전선과 지지물 간 : 30

나. 전선 상호 간 : 30, 전선과 지지물 간 : 60

다. 전선 상호 간 : 60, 전선과 지지물 간 : 30

라. 전선 상호 간 : 60, 전선과 지지물 간 : 60

90. 수소 냉각식 발전기 등의 시설기준으로 옳지 않은 것은?

가. 발전기 혹은 조상설비 등의 이상을 조기에 검지하여 경보하는 기능이 있을 것

나. 수소의 누설 또는 공기의 혼입 우려가 없는 것일 것

다. 발전기축의 밀봉부로부터 수소가 누설 될 때 누설된 수고를 외부로 방출하지 않을 것

라. 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

91. 고주파 이용 설비에서 다른 고주파 이용 설비에 누설되는 고주파 전류의 허용 한도는 몇 [dB]인가? (단, 1[mW]를 0[dB]로 한다.)

가. 20	나. -20

다. -30	라. 30

92. 교류 단선식 전기철도에서 전차선로를 전용 뷰지 안에 시설하고 전차선을 가공방식으로 할 때 사용전압은 몇 [V]이하이어야 하는가?

가. 15000	나. 20000

다. 22000	라. 25000

93. 고압용 차단기 등의 동작 시에 아크가 발생하는 기구는 목재의 벽 또는 천장 등 가연성 구조물 등으로부터 몇 m 이상 이격하여 시설하여야 하는가?

가. 1	나. 1.5

다. 2	라. 2.5

94. 다음 중 접지공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 특별고압 계기용 대한 변성기의 2차측 전로에 제1종 접지공사

나. 고저압 혼촉에 의한 위험 바지시설로 저압측의 중성점에 제2종 접지공사

다. 특별고압에서 고압으로 변성하는 변압기의 고압측 1단자에 시설하는 정전방전기에 특별 제3종 접지공사

라. 380[V] 전동기의 외함에 제3종 접지공사

95. 최대 사용전압이 22900[v]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

가. 21068	나. 25229

다. 28752	라. 32510

96. 전력계통의 운용에 관한 지시를 하는 곳은?

가. 발전소	나. 변전소

다. 개폐소	라. 급전소

97. 교류에서 고압의 범위는?

가. 600[V]를 초과하고 7000[V] 이하인 것

나. 750[V]를 초과하고 7000[V] 이하인 것

다. 600[V]를 초과하고 7500[V] 이하인 것

라. 750[V]를 초과하고 7500[V] 이하인 것

98. 가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선에 관한 사항으로 옳은 것은?

가. 지선의 안전율은 1.2 이상일 것

나. 지선에 연선을 사용할 경우에는 소선은 3가닥 이상의 연선일 것

다. 소선은 지름 1.2[mm] 이상인 금속선을 사용한 것일 것

라. 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 교통에 지장을 초래할 우려가 없는 경우에는 지표상 2.0[m] 이상일 것

99. 전로의 사용전압 400[V] 미만이고, 대지전압이 220[V]인 옥내전로에서 분기회로의 절연저항값은 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?

가. 0.1	나. 0.2

다. 0.4	라. 0.5

100. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크용접지장치의 시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 600[V] 이하일 것

나. 용접변압기의 1차측 전로에는 리액터를 시설할 것

다. 용접변압기는 절연변압기일 것

라. 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 받침대·정반 등의 금속체에는 제2종 접지공사를 할 것