건시스템(gunsys.com)	자동차정비기사 필기 기출문제 (2014.5.25. 2회)

2014년 2회 자동차정비기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 일반기계공학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	2	4	3	2	4	3	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	4	1	1	2	2	3	1	3	4
【2과목 : 20문제】 기계열역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	4	2	2	4	3	1	3	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	1	1	3	3	2	1	4	4	3
【3과목 : 20문제】 자동차기관	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	1	3	4	2	1	3	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	1	3	1	2	1	1	1	4	2
【4과목 : 20문제】 자동차새시	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	3	1	4	4	2	2	4	3	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	3	2	3	2	3	2	3	4	3
【5과목 : 20문제】 자동차전기	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	1	2	3	4	2	2	2	4	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	3	3	2	1	1	1	4	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제의 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 일반기계공학 (20문제)

1. 두랄루민(duralumin)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① AI-Cu-Mg-Mn 합금으로 항공기, 자동차 등의 재료로 널리 사용된다.

② 알루미늄 합금 중에서도 열처리에 의하여 재질 개선이 가능한 합금이다.

③ AI-Si-Ni-Mg 합금으로 고온강도가 커서 내연기관의 피스톤 재료로 주로 사용된다.

④ 담금질 시효경화 처리에 의하여 기계적 성질을 개선하여 강도가 크고 성형성이 좋다.

2. 평벨트 전동장치에서 작은 풀리의 지름을 D₁, 큰 폴리의 지름을 D₂, 축간거리를 ɭ이라고 할 때, 엇걸기의 경우 벨트길이를 구하는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm 2ɭ + {pi(D_2 + D_1 )} over 2ɭ + {(D_2 + D_1 )^2} over 4]

② [eqn: rm 2ɭ + {pi(D_2 - D_1 )} over 2ɭ + {(D_2 - D_1 )^2} over 4]

③ [eqn: rm 2ɭ + {pi(D_2 + D_1 )} over 2 + {(D_2 + D_1 )^2} over 4ɭ]

④ [eqn: rm 2ɭ + {pi(D_2 - D_1 )} over 2 + {(D_2 - D_1 )^2} over 4ɭ]

3. 유압장치에 관한 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 무단변속과 원격제어가 가능하다.

② 전기회로에 비해 구성작업이 용이하다.

③ 출력 및 토크제어를 자동화할 수 있다.

④ 과부하방지, 인터록 또는 시퀀스 제어가 가능하다.

4. 2장의 용접용 모재 중 한쪽 또는 양쪽에 작은 돌기를 만들어 그 돌기부에 용접전류를 집중시켜 압력을 가하여 접합시키는 용접방법은?

① 심 용접	② 맞대기 용접

③ 점 융접	④ 프로젝션 용접

5. 기계재료의 시험방법을 정적시험과 동적시험으로 구분할 때, 다음 중 동적시험에 해당되는 것은?

① 인장시험	② 압축시험

③ 피로시험	④ 전단시험

6. 그림과 같이 너비 16㎝, 높이 24㎝의 직사각형 단면을 가진 경간 6m의 단순보 중앙에 1200N의 하중이 작용할 때 최대굽힘응력은 약 몇 MPa인가?

① 0.117	② 1.17

③ 11.7	④ 117

7. 다음 중 가장 큰 회전력을 전달시킬 수 있는 키는?

① 납작키(Flat key)	② 둥근키(Round key)

③ 안장키(Saddle key)	④ 접선키(Tangential key)

8. 축에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 차축은 주로 비틀림 모멘트를 받는다.

② 전동축은 주로 굽힘 모멘트를 받는다.

③ 축의 비틀림 각도는 비틀림 토크에 비례한다.

④ 축의 비틀림 각도는 축의 길이에 반비례 한다.

9. 5㎜ 이상의 강판 리벳이음에서 코킹작업이 끝난 후 더욱 더 기밀을 완전하게 유지하기 위하여 강판을 공구로 때려서 밀착시키는 작업은?

① 시밍(seaming)	② 트리밍(trimming)

③ 업세팅(upsetting)	④ 플러링(fullering)

10. 센터리스 연삭기의 통과 이송방법은 조정숫돌에 의하여 가공물에 회전과 이송을 주는데, 기공물의 이송속도(㎜/min)를 바르게 표현한 것은? (단, d는 조정숫돌의 지름(㎜), n은 조정 숫돌의 회전수(rpm), ∝는 경사각이다.)

① πdn·sin∝	② (πdn/1000)·sin∝

③ πdn·tan∝	④ (πdn/1000)·tan∝

11. 내충격성과 성형성이 우수할 뿐만 아니라 색조와 표면광택 등의 외관 마무리성이 좋고 도장이 용이하기 때문에 자동차 외장 및 내장부품에 많이 사용되는 고분자 재료는?

① ABS	② PE

③ PS	④ PVC

12. 코일 스프링의 처짐량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 스프링 권수에 비례한다.

② 스프링에 작용하는 하중에 비례한다.

③ 스프링 소선 지름의 4승에 반비례한다.

④ 스프링 소재 전단탄성계수의 2승에 반비례한다.

13. 지름이 20㎝의 관 속에 평균속도 20m/s의 물이 흐르고 있을 때 유량은 약 몇 ㎥/s인가?

① 0.628	② 6.28

③ 62.8	④ 628

14. 원형 단면축이 비틀림 모멘트를 받을 때, 축에 생기는 최대 전단응력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 극단면계수에 정비례한다.

② 축의 지름이 증가하면 감소한다.

③ 극단면 2차 모멘트에 반비례한다.

④ 비틀림 모멘트가 증가하면 증가한다.

15. 가변용량펌프를 사용한 회로보다 설비비는 염가이나, 효율은 좋지 않은 그림에서 나타내는 회로는?

① 브레이크 회로	② 정토크 구동회로

③ 정출력 구동회로	④ 임의위치 로크회로

16. 측정할 때 생기는 오차 중 계통적오차의 원인이 아닌 것은?

① 개인오차	② 우연오차

③ 환경오차	④ 측정기 고유오차

17. 2개의 입구와 1개의 공통 출구를 가지고, 출구는 입구 압력의 작용에 의하여 한 쪽 방향에 자동적으로 접속 되는 밸브는?

① 변환밸브	② 스로틀밸브

③ 셔틀밸브	④ 연속변환밸브

18. 양 끝을 고정한 연강봉이 온도 22℃에서 가열되어 40℃가 되었다. 이때 재료 내부에 생기는 열응력은 약 얼마인가? (단, 재료의 선팽창계수는 1.2×10⁻⁵/℃, 탄성계수는 210GPa이다.)

① 45.4MPa	② 47.9MPa

③ 50.4MPa	④ 52.9MPa

19. 철강재료 중 수중에서 내식성이 가장 좋은 것은?

① 고장력강	② 공구용 특수강

③ 스테인리스강	④ 구조용 특수강

20. 탄성한도 내에서 인장하중을 받는 봉에 발생응력이 3배가 되면, 단위체적당 저장되는 에너지는 몇 배 증가하는가?

① 2배	② 4배

③ 8배	④ 9배

【2과목】 기계열역학 (20문제)

21. 액체 상태 물 2kg을 30℃에서 80℃로 가열하였다. 이 과정 동안 물의 엔트로피 변화량을 구하면? (단, 액체 상태 물의 비열은 4.184kJ/kg K로 일정하다)

① 0.6391kJ/k	② 1.278kJ/k

③ 4.100kJ/k	④ 8.208kJ/k

22. 압력이 일정할 때 공기 5kg을 0℃에서 100℃까지 가열하는데 필요한 열량은 약 몇 kJ인가? (단, 공기비열 Cp(kJ/kg ℃)=1.01＋0.000079t(℃)이다.)

① 102	② 476

③ 490	④ 507

23. 10℃에서 160℃까지 공기의 평균 정적비열은 0.7315kJ/kg℃이다. 이 온도변화에서 공기 1kg의 내부에너지 변화는?

① 107.1kJ	② 109.7kJ

③ 120.6kJ	④ 121.7kJ

24. 피스톤이 끼워진 실린더 내에 들어있는 기체가 계로 있다. 이 계에 열이 전달되는 동안 “PV¹·³=일정”하게 압력과 체적의 관계가 유지될 경우 기체의 최초압력 및 제적이 200kPa 및 0.04㎥이였다면 체적이 0.1㎥로 되었을 때 계가 한 일(kJ)은?

① 약 4.35	② 약 6.41

③ 약 10.56	④ 약 12.37

25. 시간당 380000kg의 물을 공급하여 수증기를 생산하는 보일러가 있다. 이 보일러에 공급하는 물의 엔탈피는 830kJ/kg이고, 생산되는 수증기의 엔탈피는 3230kJ/kg이라고 할 때, 발열량이 32000kJ/kg인 석탄을 시간당 34000kg씩 보일러에 공급한다면 이 보일러의 효율은 얼마인가?

① 22.6%	② 39.5%

③ 72.3%	④ 83.8%

26. 이상기체의 내부에너지 및 엔탈피는?

① 압력만의 함수이다.	② 체적만의 함수이다.

③ 온도만의 함수이다.	④ 온도 및 압력의 함수이다.

27. 아래 보기 중 가장 큰 에너지는?

① 100 kW 출력의 엔진이 10시간 동안 한 일

② 발열량 10000kJ/kg의 연료를 100kg 연소시켜 나오는 열량

③ 대기압 하에서 10℃ 물 10㎥를 90℃로 가열하는데 필요한 열량(물의 비율은 4.2kJ/kg ℃이다.)

④ 시속 100km 로 주행하는 총 질량 2000kg인 자동차의 운동에너지

28. 이상적인 냉동사이클을 따르는 증기압축 냉동장치에서 증발기를 지나는 냉매의 물리적 변화로 옳은 것은?

① 압력이 증가한다.	② 엔트로피가 감소한다.

③ 엔탈피가 증가한다.	④ 비체적이 감소한다.

29. 완전히 단열된 실린더의 안의 공기가 피스톤을 밀어 외부로 일을 하였다. 이때 일의 양은? (단, 절대량을 기준으로 한다.)

① 공기의 내부에너지 차

② 공기의 엔탈피 차

③ 공기의 엔트로피 차

④ 단열되었으므로 일의 수행은 없다.

30. 과열과 과냉이 없는 증기 압축 냉동 사이클에서 응축온도가 일정할 때 증발온도가 높을수록 성능계수는?

① 증가한다.

② 감소한다.

③ 증가할 수도 있고, 감소할 수도 있다.

④ 증발온도는 성능계수와 관계없다.

31. 카르노 열기관의 열효율 (η)식으로 옳은 것은? (단, 공급열량은 Q₁, 방열량은 Q₂)

① η = 1－Q₂/Q₁	② η = 1＋Q₂/Q₁

③ η = 1－Q₁/Q₂	④ η = 1＋Q₁/Q₂

32. 열병합발전시스템에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 증기 동력 시스템에서 전기와 함께 공정용 또는 난방용 스팀을 생산하는 시스템이다.

② 증기 동력 사이클 상부에 고온에서 작동하는 수은 동력 사이클을 결합한 시스템이다.

③ 가스 터빈에서 방출되는 폐열을 증기 동력 사이클의 열원으로 사용하는 시스템이다.

④ 한 단위 재열사이클과 여러 단의 재생사이클의 복합 시스템이다.

33. 실린더 내의 유체가 68kJ/kg의 일을 받고 주위에 36kJ/kg의 열을 방출하였다. 내부에너지의 변화는?

① 32kJ/kg 증가	② 32kJ/kg 감소

③ 104kJ/kg 증가	④ 104kJ/kg 감소

34. 일반적으로 증기압축식 냉동기에서 사용되지 않는 것은?

① 응축기	② 압축기

③ 터빈	④ 팽창밸브

35. 어떤 가솔린기관의 실린더 내경이 6.8㎝, 행정이 8㎝일 때 평균유효압력 1200 kPa이다. 이 기관의 1행정 당 출력(kJ)은?

① 0.04	② 0.14

③ 0.35	④ 0.44

36. 경로 함수(path function)인 것은?

① 엔탈피	② 열

③ 압력	④ 엔트로피

37. 27℃의 물 1kg과 87℃의 물 1kg이 열의 손실 없이 직접 혼합될 때 생기는 엔트로피의 차는 다음 중 어느 것에 가장 가까운가? (단, 물의 비열은 4.18kJ/kg K로 한다.)

① 0.035kJ/K	② 1.36kJ/K

③ 4.22kJ/K	④ 5.02kJ/K

38. 수은주에 의해 측정된 대기압이 753mmHg일 때 진공도 90%의 절대압력은? (단, 수은의 밀도는 13600kg/㎥, 중력가속도는 9.8m/s²이다.)

① 약 200.08 kPa	② 약 190.08 kPa

③ 약 100.04 kPa	④ 약 10.04 kPa

39. 200 m의 높이로부터 250kg의 물체가 땅으로 떨어질 경우 일을 열량으로 환산하면 약 몇 kJ인가? (단, 중력가속도는 9.8m/s²이다.)

① 79	② 117

③ 203	④ 490

40. 이상기체의 비열에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정적비열과 정압비열의 절대값의 차이가 엔탈피이다.

② 비열비는 기체의 종류에 관계없이 일정하다.

③ 정압비열은 정적비열보다 크다.

④ 일반적으로 압력은 비열보다 온도의 변화에 민감하다.

【3과목】 자동차기관 (20문제)

41. 전자제어 디젤엔진에서 사용되는 유닛 인젝터란?

① 타이머와 노즐을 일체화시킨 것

② 분사펌프와 노즐을 일체화시킨 것

③ 분사펌프와 타이머를 일체화시킨 것

④ 한 개의 노즐로 전체 실린더에 분사하는 것

42. 저항 판을 따라 회전할 때 변위에 대한 신호가 발생하는 센서는?

① 그랭크각 센서	② 수온 센서

③ 페일러 센서	④ 스로틀 포지션 센서

43. 가솔린 기관과 디젤 기관의 노크 방지방법이 바르게 짝지어진 것은?

① 가솔린 기관은 연소실 온도를 낮게, 디젤 기관은 연소실 온도를 높게 한다.

② 가솔린 기관은 착화지연기간을 짧게, 디젤 기관은 착화지연기간을 길게 한다.

③ 가솔린 기관은 점화시기를 빠르게, 디젤 기관은 분사시기를 늦게 한다.

④ 가솔린 기관은 초기 분사량을 적게, 디젤 기관은 초기 분사량을 많게 한다.

44. 출력이 735 kW인 디젤기관에서 연료소비율은 210kg/h이고 연료의 저위발열량은 42000kJ/kg일 때 기관의 제동열효율은?

① 25%	② 28%

③ 30%	④ 35%

45. 전자제어 가솔린 연료분사장치에서 연료분배파이프에 있는 연료압력 조절기는 무엇에 의해 연료압력을 조절하는가?

① 실린더 압축 압력	② 점화시기

③ 기관의 온도	④ 흡기다기관 진공

46. 일반적인 디젤엔진에서 회전력이 최대가 될 때는?

① 공회전(아이들 회전) 할 때 최대가 된다.

② 중속일 때 최대가 된다.

③ 고속일 때 최대가 된다.

④ 회전수와 관계가 없다.

47. 가솔린기관의 유해 배기가스 정화장치인 촉매컨버터에서 산화반응과 환원반응을 일으키는 대표적인 유해가스는?

① CO, HC, NOx	② SOx, N₂, H₂O

③ H₂O, H₂S, O₂	④ SOx, H₂SO₄, NO₄

48. LPG차량에서 공회전 시 엔진회전수의 안정성을 확보하기 위해 혼합된 연료를 믹서의 스로틀 바이패스 통로를 통하여 추가로 보상하는 장치는?

① 대시포트	② 스로틀 위치 센서

③ 공전속도 조절 밸브	④ 피드백 슬레노이드 밸브

49. 행정체적 300㎤, 연소실체적 45㎤인 기관에서 온도 100℃ 의 공기를 흡입하여 압축말에 450℃로 상승하였다면 압축말 실린더 내의 계기압력은? (단, 충진율은 100%이고, 가스는 이상기체로 간주한다.)

① 약 65.8 bar	② 약 14.9 bar

③ 약 13.9 bar	④ 약 66.8 bar

50. 피스톤 링에 크롬도금을 했을 때의 장점으로 틀린 것은?

① 내부식성이 낮다.	② 마찰계수가 적다.

③ 열전도성이 좋다.	④ 용융점이 높다.

51. 전자제어 가솔린기관의 연료펌프 결함 시 예상되는 현상으로 틀린 것은?

① 엔진시동이 불량하다.

② 연료펌프의 구동 소음이 커진다.

③ 주행 시 울컥거리거나 가속성능이 떨어진다.

④ ECU의 페일세이프 제어기능이 작동한다.

52. 전자제어 가솔린 기관에서 연료분사정지(fuel-cut)의 목적으로 틀린 것은?

① 고온 시동성 향상

② 촉매의 과열 방지

③ 배출가스 정화

④ 고속 회전 시 엔진 파손방지

53. 가솔린 직접분사엔진(Gasoline Direct Injection)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 연료를 각각의 실린더에 직접 분사한다.

② 초희박 혼합기의 공급 및 연소가 가능하다.

③ 연료를 각각의 흡입구 포트에 분사한다.

④ 고압축 비를 유지할 수 있고 응답성이 우수하다.

54. 윤활유의 요구 특성이 아닌 것은?

① 점도지수(Viscosity index)가 낮을 것

② 인화점(Flash Point)이 높을 것

③ 유동점(Pour Point)이 낮을 것

④ 유성(Oiliness)이 높을 것

55. 로터리 기관의 특징을 왕복형 기관과 비교할 때 틀린 것은?

① 진동이나 소음이 적다.

② 구조가 복잡하고 부품수가 많다.

③ 고속 회전 시 출력이 저하되는 일이 적다.

④ 출력이 같은 왕복형 기관에 비하여 소형이고 가볍다.

56. 전자제어 기관에서 흡입공기량을 계측하는 센서의 검출방법으로 틀린 것은?

① 맵센서 방식은 흡입공기량을 유속 유량으로 검출한다.

② 에어플로 미터식은 흡입공기량을 체적 유량으로 검출한다.

③ 칼만 와류식은 흡입공기량을 체적 유량으로 검출한다.

④ 핫 필름식은 흡입공기량을 질량 유량으로 검출한다.

57. 디젤기관에서 연소에 영향을 미치는 요소로 틀린 것은?

① 목탄가	② 압축비

③ 회전속도	④ 흡기온도

58. 기관의 흡입장치에서 흡입효율을 향상시키기 위해 설계 시 응용하는 동적효과가 아닌 것은?

① 간섭효과	② 관성효과

③ 맥동효과	④ 공명효과

59. 크랭크 각 센서의 간헐적 고장 시 나타나는 현상으로 틀린 것은?

① 연료소모가 많아진다.

② 가속성능이 저하된다.

③ 공연비 제어가 불량해 진다.

④ 연료압력이 높아진다.

60. 연료탱크의 연료잔량 경고등 센서에 사용되는 소자는?

① 가변저항	② 서미스터

③ 피에조센서	④ 사이리스터

【4과목】 자동차새시 (20문제)

61. 급제동시 차륜의 하중 변화로 인하여 발생되는 뒷바퀴조기 잠김 현상을 뒷바퀴의 압력을 감소시켜 방지하기 위한 것으로 맞는 것은?

① 프로포셔닝 밸브	② 체크 밸브

③ 마스터 실린더	④ 하이드로 백

62. 자동차 주행 중 새시계통에서 이상 진동의 원인으로 거리가 먼 것은?

① 불균형으로 따른 구동 계통의 회전

② 불균일한 타이어의 회전

③ 기관의 정상연소에 의해 발생하는 일정한 폭발압력

④ 노면의 요철 변화에 따른 불균형

63. 자동변속기에서 관성력을 이용하여 수동변속기 차량의 플라이휠과 같은 역할을 하는 것은?

① 토크컨버터	② 유성기어장치

③ 클러치 디스크	④ 스테이터

64. 수동변속기 차량에서 클러치 스프링의 장력을 결정하는 요인으로 거리가 먼 것은?

① 전달 회전토크	② 마찰계수

③ 클러치판의 평균반경	④ 스프링의 전단응력

65. 휠 림(rim)의 종류가 아닌 것은?

① 2분할 림	② 광폭심저 림

③ 광폭평저 림	④ 비트이음 림

66. 4륜 조항장치(4WS)의 제어와 관련된 내용으로 적합한 것은?

① 항상 조향력을 일정하게 제어한다.

② 고속 선회 시 후륜도 전륜과 같은 방향으로 조형된다.

③ 고속 직진 시에는 오히려 불리하다.

④ 저속 회전 시 후륜은 전륜과 같은 방향으로 조향된다.

67. 제동장치에서 유압라인 내에 잔압을 두는 이유는?

① 급제동시 노스다운과 앤티 다이브를 방지하기 위해

② 브레이크 작동 늦음과 베이퍼록을 방지하기 위해

③ 제동력을 증가시키기 위해

④ 뒷바퀴의 로크를 방지하기 위해

68. 전륜구동 방식의 차량에서 흔히 나타날 수 있는 토크스티어 현상이란?

① 급제동 시 처음에는 조향각도가 증가하다가 감소되는 현상

② 주행속도가 증가함에 따라 조향각도가 증가되는 현상

③ 주행속도가 증가함에 따라 조향각도가 감소되는 현상

④ 급출발 시 드라이브 샤프트가 긴 쪽으로 핸들이 돌아가려는 현상

69. 주행 중 제동 시 차량에 나타나는 일반적인 현상은?

① 제동으로 인한 바퀴의 잠김 현상은 앞․뒤 동시에 일어난다.

② 급제동 시 앞바퀴보다 뒷바퀴의 제동력이 더 크게 걸린다.

③ 제동으로 인해 정지하면 차량의 운동에너지는 모두 열에너지로 소모된다.

④ 제동 전·후의 역학적 에너지 보존이 성립된다.

70. 전자제어 제동장치에서 전자적으로 프로포셔닝 밸브 역할을 하는 장치는?

① ECS(electronic control system)

② TCS(traction control system)

③ EBD(electronic brake force distribution)

④ EPS(electronic power steering system)

71. 공기식 전자제어 현가장치에서 자세제어의 종류가 아닌 것은?

① 앤티 스쿼트	② 앤티 다이브

③ 앤티 롤	④ 앤티 요잉

72. 차량에 작용하는 공기력과 관련된 내용은?

① 항력은 고속 주행 시 저항을 줄여서 연비 향상을 도모한다.

② 횡력은 주행 중 바람이 옆 방향으로 불 때 발생하나 주행방향 안정성에는 영향을 주지 않는다.

③ 양력은 고속 주행 시 차체 들림 현상을 발생시켜 조항 안정성을 나쁘게 한다.

④ 리어 스포일러를 장착하여 항력과 양력을 줄일 수 없다.

73. 자동변속기 차량에서 스톨 점(stall point)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 토크컨버터의 터빈과 펌프의 회전비가 최저(zero)인 점이다.

② 토크컨버터의 터빈과 펌프의 동력 전달효율이 최대인 점이다.

③ 토크컨버터의 터빈과 펌프의 토크 변화비율이 최대인 점이다.

④ 강한 제동이 걸린 상태의 스톨점에서는 차량의 구동력은 0이다.

74. 타이어 마모량의 측정방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 측정은 공차상태로 하고 타이어의 공기압은 표준공기압으로 한다.

② 접지부 임의의 한 점에서 120도 지점이다. 1/4, 3/4지점 주위의 요철무늬의 깊이를 측정한다.

③ 요철무늬의 깊이 측정값은 타이어 4개 측정값을 평균으로 한다.

④ 요철형의 무늬 깊이를 측정할 때의 타이어 공기압은 표준공기압으로 한다.

75. 단순 유성기어장치에서 선기어를 고정하고, 유성기어 캐리어를 구동하면 링기어는?

① 감속된다.	② 종속된다.

③ 역회전된다.	④ 역회전 감속된다.

76. 스프링 정수가 3kgf/㎜인 코일 스프링을 15㎜로 압축하려면 필요한 힘은?

① 25kgf	② 35kgf

③ 45kgf	④ 55kgf

77. 전자제어 제동장치에서 고장으로 발생되어도 EBD 장치는 정상으로 작동되는 조건은?

① 컴퓨터의 고장

② 모터 펌프의 고장

③ HCU 내 후륜 솔레노이드 밸브고장

④ 휠 스피드센서 2개 이상 고장

78. 자동변속기의 토크 컨버터에서 스테이터에 구성된 일방향 클러치가 고착되었을 때 나타나는 현상?

① 정지 후 출발이 곤란하다.

② 저속에서 가속이 어렵다.

③ 고속 주행이 어렵다.

④ 스톨 회전수가 낮아진다.

79. 전자제어 구동력 조절장치(TCS)에서 제어 방식의 종류로 틀린 것은?

① 엔진 토크 제어방식	② 브레이크 제어방식

③ 차동장치 제어방식	④ 컨버터 제어방식

80. 조향핸들을 1회전 했을 때 피트먼 암이 30° 움직였다면 조향 기어비는?

① 10 : 1	② 11 : 1

③ 12 : 1	④ 13 : 1

【5과목】 자동차전기 (20문제)

81. 가솔린 엔지의 회전수가 3000rpm, 최대 폭발압력이 될 때까지의 신간이 3ms가 소요된다면 ATDC 10°에서 최대 푹발압력이 되기 위한 점화 시기는?

① 압축행정 BTDC 15°	② 압축행정 BTDC 25°

③ 압축행정 BTDC 44°	④ 압축행정 BTDC 54°

82. 하이브리드 전기자동차에서 자동차의 전구 및 각종 전기 장치의 구동 전기 에너지를 공급하는 기능을 하는 것은?

① 보조 배터리	② 변속기 제어기

③ 모터 제어기	④ 엔진 제어기

83. 자동차의 각종 전기장치 중 전기적 에너지를 열로 바꾸어 이용하는 것은?

① 서미스터	② 시가라이터

③ 기동전동기	④ 솔레노이드

84. 전기회로의 접촉저항을 줄이는 방법으로 틀린 것은?

① 접촉 단자를 도금한다.

② 접촉 압력을 증가시킨다.

③ 접촉 면적을 감소시킨다.

④ 접촉면과 주위를 청결하게 한다.

85. 자동차용 납산 축전지의 커넥터와 단자기둥에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 커넥터와 단자기둥은 납 합금으로 되어 있다.

② 양극은 지름이 굵고, 음극은 가늘다.

③ 양극은 P(＋), 음극은 N(－)의 문자로 표기하기도 한다.

④ 극판의 수가 많을 쪽 단자기둥이 양극이다.

86. 좌·우 방향 지시등의 점멸회수가 다를 때의 원인으로 틀린 것은?

① 전구 용량의 상이

② 축전지 전압 저하

③ 좌·우 전구 중 어느 하나의 접지 불량

④ 앞·뒤 전구 중 하나가 단선

87. 그림과 같은 콘덴서 평활회로에서 콘덴서는 부하에 흐르는 전류의 파형을 ( )에 가깝게 만들어 주는 역할을 한다. ( )에 들어갈 말은?

① 교류	② 직류

③ 증폭전류	④ 유도전류

88. 아날로그 회로시험기 사용법으로 옳은 것은?

① 측정 리드 봉을 접속한 상태에서 셀렉터 전환을 한다.

② 콘덴서 양부 확인은 저항 및 DC전압 레인지에서 확인 할 수 있다.

③ 전압 측정 시 리드 봉 두 개를 단락시키고 영점 조정한다.

④ 띠(색) 저항 측정 시 흑(－), 적(＋)색 리드 봉의 방향에 주의한다.

89. 자동차 전기장치에서 배터리의 설명으로 틀린 것은?

① 엔진 시동 시 기동 전동기와 점화계통에 충분한 전기에너지를 공급한다.

② 발전기 출력이 부족하면 각종 전기 장치는 전기적 에너지를 배터리로부터 공급받는다.

③ 주행상태에 따른 발전기 출력과 전기적 부하 상태의 불평형을 조정한다.

④ 모든 전기장치에 대하여 전류 안전장치 기능을 갖는다.

90. 차량위치 검출 방법 중 GPS(global positioning system)방식의 단점으로 틀린 것은?

① 터널이나 빌딩사이 등 위성이 보이지 않은 곳(전파 미도달지역)에서는 측위가 불가능

② 민간 이용의 측위 정도에는 공칭 30~100m의 오차발생

③ 기하학적 계산 원리로 수신기에서 본 위성의 배치에 딸 측위 상태에 큰 오차 발생

④ 주파수 채널의 한계로 인한 이용자 수 제한

91. 노킹센서에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 엔진 헤드의 측면에 장착하여 노킹 영역을 검출한다.

② 엔진의 노킹 상태를 검출하여 점화시기를 제어한다.

③ 피에조 압전 현상을 이용하여 노킹상태를 검출한다.

④ 노킹센터의 종류에는 공진형과 비공진형이 있다.

92. 교류 발전기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 차량에 장착된 배터리의 급속 충전 시 발전기와 무관하다.

② 기관이 작동되고 있는 상태에서 출력단자를 단락하여 불꽃에 의한 발생 전압을 점검한다.

③ B단자에는 배터리 전압이 항상 걸려있으므로 차체와의 쇼트에 주의한다.

④ 출력전압은 스테이터 코일의 자력크기에 의해 결정된다.

93. 냉방장차에서 냉매의 상태면화(T－s선도)에서 각 과정별 설명으로 틀린 것은?

① 1 → 2 : 압축기의 압축과정

② 2 → 3 : 응축기의 응축과정

③ 3 → 4 : 건조기의 팽창과정

④ 4 → 1 : 증발기의 증발과정

94. 내부에 불활성 가스가 들어있으며 사용에 따른 광도변화가 거의 없고 대기 조건에 따라 반사경이 흐려지지 않은 전조등의 형식은?

① 세미실드 빔식	② 실드 빔식

③ 하이 빔식	④ 로 빔식

95. 12V-60Ah의 축전지에 12V용 45W의 전구 4개를 그림과 같이 연결하였을 때 배터리에서 출력되는 전류는?

① 15A	② 20A

③ 25A	④ 3.75A

96. 주행거리가 짧은 전기자동차의 단점을 보안하기 위하여 만든 자동차로 전기자동차의 주동력인 전기배터리에 보조 동역장치를 조합하여 만든 자동차는?

① 하이브리드 자동차	② 태양광 자동차

③ 천연가스 자동차	④ 전기 자동차

97. 전자제어 점화장치에서 컨트롤 유닛(ECU)의 점화시기 제어와 관련된 내용으로 옳은 것은?

① 냉각수 온도가 낮을 때는 진각 보정한다.

② 대기 압력이 높을 때는 진각 보정한다.

③ 흡기온도에 상관없이 항상 일정하게 고정된다.

④ 노킹센서의 신호가 들어오면 진각 보정한다.

98. 냉방장치에서 냉매 속에 있는 수분과 이물질을 제거하며 냉매를 저장하고 액체 상태의 냉매를 팽창밸브로 공급해주는 것은?

① 증발기(evaporator)	② 압축기(compressor)

③ 응축기(condenser)	④ 건조기(receiver drier)

99. 점화플러그의 표시가 BP 6ES-11이라고 표시되어 있을 때 6의 의미는?

① 나사부 지름	② 열가

③ 플러그 간극	④ 나사부 길이

100. 가솔린 기관의 압축압력을 시험하기 위한 기관의 회전수로 적합한 것은?

① 약 120~240rpm	② 약 450~550rpm

③ 약 700~800rpm	④ 약 2000rpm