건시스템 http://www.gunsys.com	자동차정비기사 필기 기출문제 (2017.3.5. 1회)

2017년 1회 자동차정비기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 일반기계공학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	1	2	2	3	2	1	1	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	3	3	4	3	3	2	3	1
【2과목 : 20문제】 기계열역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	2	4	3	2	2	1	2	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	3	1	3	1	2	4	3	1	4
【3과목 : 20문제】 자동차엔진	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	3	3	3	4	3	2	1	2	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	3	1	3	2	4	1	3	2	3
【4과목 : 20문제】 자동차새시	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	4	3	1	3	3	3	1	1	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	3	1	3	4	1	1	1	2
【5과목 : 20문제】 자동차전기	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	2	1	2	3	3	1	4	2	4
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	3	1	2	4	4	3	1	1	1
2017년부터 [3과목] 명칭이 '자동차기관'에서 '자동차엔진'으로 변경되었습니다. 합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제의 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 일반기계공학 (20문제)

1. 구름 베어링과 비교할 때, 미끄럼베어링의 특징으로 옳은 것은?

① 호환성이 높은 편이다.

② 구름마찰이며, 기동 마찰이 작다.

③ 비교적 큰 하중을 받으며 충격 흡수 능력이 크다.

④ 표준형 양산품으로 제작하기보다는 자체 제작 하는 경우가 많다.

2. 다음 그림과 같은 타원형 단면을 갖는 봉이 인장하중(P)을 받을 때, 작용하는 인장응력은 얼마인가?

① πab²/4P	② 4P/πab²

③ πab/4P	④ 4P/πab

3. 리벳 구멍이 압축하중(P)에 의해 파괴될 때, 압축응력 계산식은? (단, σc는 압축응력, t는 판 두께, d는 리벳지름)

① σc = P/dt	② σc = dt/P

③ σc = P/2dt	④ σc = 2P/dt

4. 센터리스 연삭기의 조정숫돌에 의하여 가공물이 회전과 이송을 할 때, 가공물의 이송속도 (㎜/min)는? (단, d는 조정숫돌의 지름(㎜), n은 조정 숫돌의 회전수(rpm), α는 경사각이다.)

① (πdn/1000)·sin∝	② πdn·sin∝

③ πdn·tan∝	④ (πdn/1000)·tan∝

5. 재료의 최대응력과 항복응력 및 허용응력을 적용하여 안전율을 나타내는 식은?

① 허용응력/항복응력	② 항복응력/허용응력

③ 최대응력/항복응력	④ 항복응력/최대응력

6. 피복 아크 용접결함의 종류에서 용입불량의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 이음 설계의 불량	② 용접봉의 선택 불량

③ 전류가 너무 높을 때	④ 용접 속도가 너무 빠를 때

7. 코일 스프링에서 스프링상수(k)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 스프링 소재지름의 4승에 비례한다.

② 스프링의 변형량에 비례한다.

③ 코일 평균 지름의 3승에 반비례한다.

④ 스프링 소재의 전단탄성계수에 비례한다.

8. 오스테나이트계 스테인리스강의 일반적인 특징으로 틀린 것은?

① 자성체이다.

② 내식성이 우수하다.

③ 내충격성이 우수하다.

④ 염산, 황산 등에 약하다.

9. 유압펌프의 실제 토출압력이 500kgf/㎠, 실제 펌프 토출량이 200㎤/s, 펌프의 전효율이 0.9일 때 펌프축을 구동하는 데 필요한 동력은 약 몇 kW인가?

① 10.9	② 14.8

③ 21.8	④ 29.6

10. 원형 단명봉에 비틀림 모멘트(T)가 작용할 때생기는 비틀림각(θ)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 축 길이에 반비례한다.

② 전단탄성계수에 비례한다.

③ 비틀림 모멘트에 반비례한다.

④ 축 지름의 4제곱의 반비례한다.

11. 비틀림각이 30°인 헬리컬 기어에서 잇수가 50개, 이직각 모듈이 3일 때 바깥지름은 약 몇 ㎜인가?

① 184.21	② 179.21

③ 208.21	④ 264.21

12. 다음 중 순도가 가장 높으나 취약하여 가공이 곤란한 동의 종류는?

① 전기동	② 정련동

③ 탈산동	④ 무산소동

13. 유압 작동유의 점도가 높을 때 나타나는 현상으로 틀린 것은?

① 동력 손실의 증대

② 내부 마찰의 증대와 온도 상승

③ 펌프 효율 저하에 따른 온도 상승

④ 장치의 파이프 저항에 의한 압력 증대

14. 펌프에서 발생하는 캐비테이션(cavitation) 현상의 방지법이 아닌 것은?

① 양쪽 흡입 펌프를 사용한다.

② 2개 이상의 펌프를 사용한다.

③ 펌프의 회전수를 최대한 높인다.

④ 펌프의 설치 높이를 낮추어 흡입행정을 짧게 한다.

15. 다음 중 프레스 가공에서 전단가공이 아닌 것은?

① 블랭킹(blacking))	② 펀칭(punching)

③ 트리밍(trimming)	④ 스웨이징(swaging)

16. 나사면의 마찰계수 μ와 마찰각 p의 관계식은?

① μ = sinp	② μ = cosp

③ μ = tanp	④ μ = cotp

17. 주물에서 중공부분이 필요할 때 사용하는 목형으로 가장 적합한 것은?

① 현형	② 회전형

③ 코어형	④ 부분형

18. 게이지 블록이나 마이크로미터 측정면의 평면도를 측정하는 데 가장 적합한 측정기는?

① 공구 현미경	② 옵티컬 플랫

③ 사인바	④ 정반

19. 강재 표면에 Zn을 침투·확산시키는 세라다이징법에 의해 개선되는 성질은?

① 전연성	② 내열성

③ 내식성	④ 내충격성

20. 단순보의 정중앙에 집중하중이 작용할 때, 이보의 최대 처짐량에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 지지점 사이의 거리의 3제곱에 반비례한다.

② 단면 2차 모멘트에 반비례한다.

③ 세로탄성계수에 반비례한다.

④ 집중하중 크기에 비례한다.

【2과목】 기계열역학 (20문제)

21. 10℃에서 160℃까지 공기의 평균 정적비열은 0.7315kJ/(kg·K)이다. 이 온도 변화에서 공기 1kg의 내부에너지 변화는 약 몇 kJ인가?

① 101.1kJ	② 109.7kJ

③ 120.6kJ	④ 131.7kJ

22. 다음 냉동 사이클에서 열역학 제 1법칙과 제 2법칙을 모두 만족하는 Q₁, Q₂, W는?

① Q₁= 20kJ, Q₂= 20kJ, W=20kJ

② Q₁= 20kJ, Q₂= 30kJ, W=20kJ

③ Q₁= 20kJ, Q₂= 20kJ, W=10kJ

④ Q₁= 20kJ, Q₂= 15kJ, W=5kJ

23. 열역학 제1법칙에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 열역학적계에 대한 에너지 보존법칙을 나타낸 다.

② 외부에 어떠한 영향을 남기지 않고 계가 열원으로부터 받은 열을 모두 일로 바꾸는 것은 불가능하다.

③ 열은 에너지의 한 형태로서 일을 열로 변환 하거나 열을 일로 변환하는 것이 가능하다.

④ 열을 일로 변환하거나 일을 열로 변환할 때, 에너지의 총량은 변하지 않고 일정하다.

24. Rankine 사이클에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 응축기에서의 열 방출 온도가 낮을수록 열효율 좋다.

② 증기의 최고온도는 터빈 재료의 내열특성에 의하여 제한된다.

③ 팽창일에 비하여 압축일이 적은 편이다.

④ 터빈 출구에서 건도가 낮을수록 효율이 좋아 진다.

25. 온도 300K, 압력 100kPa 상태의 공기 0.2kg이 완전히 단열된 강체 용기 안에 있다. 패들(paddle)에 의하여 외부로부터 공기에 5kJ의 일이 행해질 때 최종 온도는 약 몇 K인가? (단, 공기의 정압비열과 정적비열은 각각 1.0035kJ/(kg·K), 0.7165kJ/(kg·K)이다.)

① 315	② 275

③ 335	④ 255

26. 단열된 가스터빈의 입구측에서 가스가 압력 2MPa, 온도 1200K로 유입되어 출구측에서 압력 100kPa, 온도 600K로 유출된다. 5MW의 출력을 얻기 위한 가스의 질량유량은 약 몇 kg/s인가? (단, 터빈의 효율은 100%이고, 가스의 정압 비율은 1.12kJ/(kg·k)이다.)

① 6.44	② 7.44

③ 8.44	④ 9.44

27. 물 1kg이 포화온도 120℃에서 증발할 때, 증발 잠열은 2203kJ이다. 증발하는 동안 물의 엔트로피 증가량은 약 몇 kJ/K인가?

① 4.3	② 5.6

③ 6.5	④ 7.4

28. 14.33W의 전등을 매일 7시간 사용하는 집이 있다. 1개월(30일) 동안 약 몇 kJ의 에너지를 사용하는가?

① 10830	② 15020

③ 17420	④ 22840

29. 피스톤-실린더 시스템에 100kPa의 압력을 갖는 1kg의 공기가 들어있다. 초기 체적은 0.5이고, 이 시스템에 온도가 일정한 상태에서 열을 가하여 부피가 1.0㎥이 되었다. 이 과정 중 전달된 에너지는 약 몇 kJ인가?

① 30.7	② 34.7

③ 44.8	④ 50.0

30. 증기 터빈의 입구 조건은 3MPa, 350℃이고 출구의 압력은 30kPa이다. 이 때 정상 등엔트로피 과정으로 가정할 경우, 유체의 단위 질량당 터빈에서 발생되는 출력은 약 몇 kJ/kg인가? (단, 표에서 h는 단위질량당 엔탈피, s는 단위질량당 엔트로피이다.)

	h(kJ/kg)		s(kJ/(kg·K))
터빈입구	3115.3		6.7428
	엔트로피s(kJ/(kg·K))
	포화액 sf	증발 sfg		포화증기 sg
터빈출구	0.9439	6.8247		7.7686
	엔탈피(kJ/K)
	포화액 hf	증발 hfg		포화증기 hg
터빈출구	289.2	2336.1		2625.3

① 679.2	② 490.3

③ 841.1	④ 970.4

31. 다음 압력값 중에서 표준대기압(1atm)과 차이가 가장 큰 압력은?

① 1MPa	② 100kPa

③ 1bar	④ 100hPa

32. 오토 사이클로 작동되는 기관에서 실린더의 간극 체적이 행정 체적의 15%라고 하면, 이론 열효율은 약 얼마인가? (단, 비열비 k=1.4이다)

① 45.2%	② 50.6%

③ 55.7%	④ 61.4%

33. 1kg의 공기가 100℃를 유지하면서 등온팽창하여 외부에 100kJ의 일을 하였다. 이때 엔트로피의 변화량은 약 몇 kJ/(kg·K)인가?

① 0.268	② 0.373

③ 1.00	④ 1.54

34. 압력5kPa, 체적이 0.3㎥인 기체가 일정한 압력하에서 압축되어 0.2㎥로 되었을 때, 이 기체가 한 일은? (단,＋는 외부로 기체가 일은 한 경우이고, -는 기체가 외부로부터 일을 받은 경우이다.)

① -1000J	② 1000J

③ -500J	④ 500J

35. 분자량이 M이고 질량이 2V인 이상기체 A가 압력 p, 온도 T(절대온도)일 때 부피가 V이다. 동일한 질량의 다른 이상기체 B가 압력 2p, 온도 2T(절대온도)일 때 부피가 2V이면이 기체의 분자량은 얼마인가?

① 0.5M	② M

③ 2M	④ 4M

36. 폴리트로픽 과정 pv=C에서 지수 n=∞인 경우는 어떤 과정인가?

① 등온과정	② 정적과정

③ 정압과정	④ 단열과정

37. 300L 체적의 진공인 탱크가 25℃, 6MPa의 공기를 공급하는 관에 연결된다. 밸브를 열어 탱크 안의 공기 압력이 5MPa이 될 때까지 공기를 채우고 밸브를 닫았다. 이 과정이 단열이고 운동에너지와 위치에너지의 변화는 무시해도 좋을 경우에 탱크 안의 공기의 온도는 약 몇 ℃가 되는가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)

① 1.5℃	② 25.0℃

③ 84.4℃	④ 144.3℃

38. 4kg의 공기가 들어 있는 체적 0.4㎥의 용기(A)와 체적이 0.2㎥인 진공의 용기(B)를 밸브로 연결하였다. 두 용기의 온도가 같을 때, 밸브를 열어 용기 A와 B의 압력이 평형에 도달했을 경우, 이 계의 엔트로피 증가량은 약 몇 J/K인가? (단, 공기의 기체상수는 0.287kJ/(kg·K)이다.)

① 712.8	② 595.7

③ 465.5	④ 348.2

39. 다음에 열거한 시스템의 상태량 중 종량적 상태량인 것은?

① 엔탈피	② 온도

③ 압력	④ 비체적

40. 이상적인 증기-압축 냉동사이클에서 엔트로피가 감소하는 과정은?

① 증발과정	② 압축과정

③ 팽창과정	④ 응축과정

【3과목】 자동차엔진 (20문제)

41. 저위발열량 10500kcal/kg, 비중 0.78인 디젤 연료를 24시간 동안 240L를 소비했다면 연료 마력은 약 몇 PS인가?

① 86	② 125

③ 130	④ 180

42. LPI(liquid petroleum injection)기관의 구성부품으로 틀린 것은?

① 연료펌프	② 인젝터

③ 믹서	④ 연료압력조절기

43. 밸브 오버랩을 설명한 것 중 옳은 것은?

① 배기행정 초기에 배기밸브가 열려 피스톤이 하향하여 가스가 새는 현상

② 압축행정 시 밸브와 밸브 시트 사이에서 가스가 새는 현상

③ 배기행정 말에 흡기밸브와 배기밸브가 동시에 열려 있는 상태

④ 흡입행정 말에 흡기밸브와 배기밸브가 동시에 닫혀 있는 상태

44. 디젤 산화촉매기(DOC)의 기능으로 틀린 것은?

① PM의 저감	② CO, HC의 저감

③ NO를 NH₃로 변환	④ 촉매 가열기(burner) 기능

45. 정압 사이클 과정 중 상태 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 등엔트로피 압축	② 등엔트로피 팽창

③ 정압하에서 열 공급	④ 정압하에서 열 방출

46. 전자제어 연료분사장치의 인젝터에서 연료 분사량을 결정하는 요인이 아닌 것은?

① 노즐의 지름	② 연료의 압력

③ 인젝터의 재질	④ 니들밸브가 열려 있는 시간

47. 연소실의 구비 조건으로 틀린 것은?

① 화염전파 거리가 짧을 것

② 노크방지를 위해 와류가 없어야 할 것

③ 가열되기 쉬운 돌출부를 두지 않을 것

④ 열효율 증대를 위해 실린더로 전도되는 열량을 적게 할 것

48. 피스톤 링의 역할로 틀린 것은?

① 피스톤의 직선운동을 회전운동으로 변환시킨다.

② 실린더 벽면에 윤활유를 긁어내린다.

③ 피스톤과 실린더 사이를 밀봉시킨다.

④ 피스톤의 열을 실린더 벽에 전달한다.

49. 가솔린직접분사(GDI)방식의 구성부품으로 틀린 것은?

① 고압 펌프	② 예열플러그

③ 저압펌프	④ 연료압력조절기

50. 전자제어 가솔린기관의 ECU에서 점화시기 제어와 직접적인 관련이 있는 센서가 아닌 것은?

① 노크 센서	② 산소 센서

③ 냉각수온도 센서	④ 스트롤 포지션 센서

51. 흡기장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저속에서는 혼합기의 무화가 악화된다.

② 고속성능용 흡기장치는 흡기통로가 짧아야 한다.

③ 전회전 영역에 걸쳐 흡입효율이 양호해야 한다.

④ 흡기저항을 크게 하기 위해 흡기통로를 통합시킨다.

52. 캐니스터에 저장되어 있던 연료증발 가스를 서지탱크로 유입시키는 장치는?

① PCV(positive crankcase ventilation valve)

② EGR(exhaust gas recirculation valva)

③ PCSV(purge control solenoid valva)

④ 리드밸브(reed valve)

53. 기관의 연소실 체적( )이 0.1리터일 때의 압력(Pc)이 30bar이다. 연소실 체적(Vc)이 1.1리터로 커지면 압력은 약 몇 bar인가? (단, 동작유체는 이상기체이며, 등온과정이다.)

① 2.73	② 3.3

③ 27.3	④ 33

54. 냉각장치에서 라디에이터의 구비 조건이 아닌 것은?

① 단위 면적당 방열량이 클 것

② 가볍고 작으며, 강도가 클 것

③ 냉각수 흐름의 저항이 클 것

④ 공기 흐름의 저항이 작을 것

55. 전자제어 가솔린기관에서 냉각수온센서의 설명으로 옳은 것은?

① 냉각수온센서는 전기저항과 관계가 없다.

② 온도에 따라 저항이 변화하는 서미스터 방식이다.

③ 실린더 헤드에 부착되어 냉각 수온을 간접 계측한다.

④ 냉각수온센서 신호에 의해 냉각수의 온도가 일정하게 유지된다.

56. 부특성 서미스터 방식의 냉각수온센서에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 냉각수온센서의 주변 온도에 따라 출력 전압이 달라진다.

② 냉각수온센서의 저항값은 온도가 올라갈수록 작아진다.

③ 점화스위치 ON시 냉각수온센서 출력값이 ECU에 입력된다.

④ 점화스위치 ON 상태에서 냉각수온센서 출력 단자와 접지사이의 전압은 항상 일정해야 한다.

57. 기관성능에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

① 축마력	② 흡입 공기량

③ 기관 회전수	④ 연소실의 형상

58. 시간당 연료소비량이 50kgf, 연료 1kgf당 저위발열량이 15000kcal인 기관의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 이 기관의 출력은 300PS이다.)

① 19.3%	② 22.7%

③ 25.3%	④ 28.7%

59. 점화순서가 1-3-4-2이고, 두 개의 점화코일을 사용하는 DLI 시스템 기관에서 2번 실린더에 점화할 때 동시에 점화되는 실린더는?

① 1번 실린더	② 3번 실린더

③ 4번 실린더	④ 1,3,4번 실린더

60. 전자제어 디젤기관(CRDI)에서 예비분사( pilot injection)가 중단되는 경우가 아닌 것은?

① 예비분사가 주분사를 너무 앞지른 경우

② 연료 압력이 최솟값 이하인 경우

③ 기관이 공회전 속도인 경우

④ 분사량이 너무 적은 경우

【4과목】 자동차새시 (20문제)

61. 조향장치에서 드래그 링크에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 볼 이음과의 접속부가 헐거우면 조향휠의 유격이 크게 된다.

② 드래그 링크의 결합이 불량하면 캠버가 틀어지게 된다.

③ 조향휠에 유격이 생기는 것을 방지하는 작용을 한다.

④ 드래그 링크에 굽힘이 있으면 조향휠의 유격이 크다.

62. 브레이크 작동 시 발생한 고장사항 중 제동 계통과 직접적인 관련이 없는 것은?

① 페달이 딱딱하다.	② 브레이크가 밀린다.

③ 페달이 푹 들어간다.	④ 엔진 rpm이 떨어진다.

63. 주행 중 자동차 조향휠이 한쪽으로 쏠리는 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 바퀴 얼라인먼트의 조정 불량

② 타이어 공기압력 불균일

③ 조향휠 유격 조정 불량

④ 쇼크업소버의 작동 불량

64. 자동차의 주행 최고속도를 높이기 위한 방법이 아닌 것은?

① 변속비를 높일 것

② 주행저항을 감소시킬 것

③ 구동력이 저하되지 않도록 할 것

④ 타이어의 유효반경을 크게 선정할 것

65. 주행 중 타이어에 발생하는 스탠딩웨이브 현상을 방지할 수 있는 방법으로 틀린 것은?

① 저속으로 주행한다.

② 타이어 공기압을 높인다.

③ 전동 저항을 증가시킨다.

④ 강성이 큰 타이어를 사용한다.

66. 자동변속기 토크컨버터에서 스테이터의 기능으로 옳은 것은?

① 클러치판의 마찰력을 감소시킨다.

② 토크컨버터의 동력을 전달 또는 차단한다.

③ 오일의 회전방향을 바꿔 회전력을 증대시킨다.

④ 오일의 회전속도를 감속하여 견인력을 증가시킨다.

67. 독립현가장치에서 선회 시 차체의 기울어짐을 방지하기 위하여 설치한 것은?

① 판스프링	② 토크 튜브

③ 스태빌라이저	④ 쇼크업소버

68. 변속기의 제3속 변속비가 1.5이고, 종감속장치의 구동피니언 잇수가 8, 링기어의 잇수가 48일 때 제 3속으로 운행 시 총 감속비는?

① 9 : 1	② 11 : 1

③ 18 : 1	④ 22 : 1

69. 전자제어 자동변속기에서 제어모듈(TCU)의 제어항목이 아닌 것은?

① 킥 다운 서보 스위치 제보

② 댐퍼 클러치 제어

③ 변속 패턴 제어

④ 변속 유압 제어

70. 자동차에 적용된 드럼식 브레이크의 종류가 아닌 것은?

① 리딩 트레일링 슈 형식

② 대형 피스톤 형식

③ 2리딩 슈 형식

④ 듀어 서보식

71. 전자제어 현가장치의 기능이 아닌 것은?

① 차고 제어기능	② 자세 제어기능

③ 감쇠력 제어기능	④ 스프링 상수 제어기능

72. 추진축의 길이가 1400㎜이고, 내경이 70 ㎜, 외경이 74㎜일 때 추진축의 위험 회전수는 얼마인가?

① 5200rpm	② 6236rpm

③ 6750rpm	④ 7250rpm

73. 자동차의 안전기준에서 공기압고무타이어의 표기구조 및 성능기준에 관한 사항으로 틀린 것은?

① 금이 가고 갈라지거나 코드층이 노출될 정도의 손상이 없어야 할 것

② 타이어의 최대 허용속도는 해당 자동차의 최고속도 이상일 것

③ 타이어의 최소 및 최대 허용속도가 표기되어 있을 것

④ 트레드 깊이가 1.6밀리미터 이상 유지될 것

74. 병렬로 연결되어 있는 코일 스프링의 스프링 상수가 각각 K₁=2.5kgf/㎝, K₂=3.5kgf/㎝이고 작용하중이 12kgf일 때의 스프링 변형량은?

① 2㎝	② 3㎝

③ 4㎝	④ 5㎝

75. 자동차의 선회 성능 중 코너링 포스에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

① 타이어 수직 하중과 타이어 공기압

② 림의 폭과 타이어 사이즈

③ 타이어의 열발산 능력

④ 타이어 형식과 구조

76. 공기식 제동장치의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 베이퍼록 현상이 발생되지 않는다.

② 페달을 밟는 양에 따라 제동력이 증가된다.

③ 차량의 중량에 큰 영향을 받지 않고 사용할 수 있다.

④ 미세한 공기누설에도 제동력이 크게 저하될 위험이 있다.

77. 다음은 타이어의 구조 중 어떤 부위에 대한 설명인가?

타이어의 뼈대가 되는 부분이며, 공기의 압력을 견디어 일정한 체적을 유지하고 하중이나 충격에 따라 변형하여 완충작용을 한다.

① 카커스	② 사이드월

③ 트레드	④ 비드

78. ABS(anti-lock brake system) 장치의 구성품이 아닌 것은?

① 차고 센서	② ABS 경고등

③ 휠스피드 센서	④ 유압 모듈레이터

79. 전동식 조향장치(MDPS) 중 칼럼 어시스트 방식 (C-Type)의 구성품이 아닌 것은?

① 사이드 기어	② 토크센서

③ 웜 기어	④ 모터

80. 하이브리드 자동차에 적용된 연비 향상 기술로서 감속 또는 제동 시 모터를 발전기로 활용하여 운동에너지를 전기에너지로 변환 하는 것은?

① 아이들 스탑

② 회생 제동장치

③ 고전압 배터리 제어 시스템

④ 하이브리드 모터 콘트롤 유닛

【5과목】 자동차전기 (20문제)

81. 기동전동기에서 계자 철심이 하는 역할로 가장 적절한 것은?

① 자속을 잘 통하게 하고 계자코일을 고정 한다

② 관성을 크게 하는 일을 한다.

③ 전기를 소비하는 일을 한다.

④ 전기자 코일을 전열한다.

82. 자동차 공조장치에서 AQS(유해가스 차단장치) 센서에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 외부 공기 중 인체에 유해한 성분을 검출 하여 에어컨 제어모듈에 전달한다.

② 엔진의 배기다기관 하단부 중앙에 설치되어 있다.

③ Nox, SO₂, CxHy, CO 성분 등을 검출한다.

④ 자동공조장치의 입력센서이다.

83. 하이브리드 자동차에서 PRA(Power Re lay Assembly) 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 승객 보호

② 전장품 보호

③ 고전압 회로 과전류 보호

④ 고전압 배터리 암전류 차단

84. 바디컨트롤모듈(BCM)에서 배터리 방전을 방지하기 위한 기능은?

① 백업(back-up) 연료 모드

② 슬립모드 진입 기능

③ 데이터 리스트 기능

④ 페일세이프 기능

85. 자동차검사기준에서 2등식 자동차의 전조등 광도는 몇 칸델라 이상이어야 적합한가? (단, 최고속도가 매시 25킬로미터 이하인 자동차는 제외한다.)

① 7500칸델라	② 12000칸델라

③ 15000칸델라	④ 112500칸델라

86. 기동전동기의 링기어 잇수가 130, 피니언 잇수가 14이고, 기관의 회전저항이 8kgf·m일 때 기동전동기의 최소 필요 회전력은 약 몇 kgf·m인가?

① 0.66	② 0.76

③ 0.86	④ 0.96

87. 다음 그림은 어떤 센서의 파형인가?

① 산소 센서	② 냉각수온 센서

③ 크랭크 각 센서	④ 공기유량 센서

88. 에어백(프리텐셔너 겸용)에 대한 내용으로 틀린 것은?

① 클럭 스프링의 중심 위치가 맞지 않을 때, 에어백 경고등이 점등될 수 있다.

② 버클센서의 신호가 입력되지 않으면 프리텐셔너는 작동되지 않는다.

③ 프리텐셔너 커넥터 탈거 시 폭발을 방지하기 위해 단락바가 설치되어 있다.

④ 에어백 모듈의 점검 시 전압측정은 위험 하므로 저항측정을 통해 단자를 점검한 다.

89. 에어컨장치의 구성품 중 어큐뮬레이터 드라이어의 기능으로 틀린 것은?

① 수분 흡수 기능

② 냉매 압축 기능

③ 이물질 제거 기능

④ 냉매와 오일의 분리 기능

90. 하이브리드 자동차의 고전압 배터리 (＋)전원을 인버터로 공급하는 구성품은?

① 전류 센서

② 고전압 배터리

③ 세이프티 플러그

④ 프리 차저(Pre-charger) 릴레이

91. 도체의 저항에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 무게에 비례

② 길이에 비례

③ 단면적에 반비례

④ 고유 저항에 비례

92. 하이브리드 자동차에서 리튬 이온 폴리머 고전압 배터리는 9개의 모듈로 구성 되어 있고, 1개의 모듈은 8개의 셀로 구성되어 있다. 이 배터리의 전압은? (단, 셀 전압은 3.75V이다.)

① 30V	② 90V

③ 270V	④ 375V

93. 비상경고등이 작동되지 않는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 헤드램프 릴레이 불량

② 와이어링 혹은 접지 불량

③ 비상경고등 퓨즈가 끊어짐

④ 방향지시등 플래셔 유니트 불량

94. 에어백시스템의 인플레이터(에어백 모듈) 정비 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 차량 도장건조 작업 시에는 탈거 후에 하는 것이 좋다

② 인플레이터의 배선 측이 위로 가도록 보관한다.

③ 취급 시 충격을 가하지 않도록 한다.

④ 화기 근처에 놓지 말아야 한다.

95. 교류발전기에서 출력이 낮은 원인으로 틀린 것은?

① 스테이터 코일의 단선

② 정류 다이오드의 단선

③ 로터 코일의 단선

④ 충전경고등의 단선

96. 교류신호를 측정한 그림에서 디지털 멀티테스터로 측정한 값이 80V라고 할 때 스코프로 측정한 P-P 전압은?

① 약 110V	② 약 150V

③ 약 180V	④ 약 220V

97. 자동차안전기준상의 후미등 설치기준 에서 ( )에 알맞은 것은?

후미등의 발광면은 공차상태에서 지상 350㎜ 이상 (   )㎜ 이내일 것. 다만, 차체 구조상 불가능한 경우에는 2100㎜ 이내에 설치할 수 있다.

① 1200	② 1300

③ 1500	④ 1600

98. 아래와 같은 정특성 서미스터를 이용한 도어록(door lock) 회로에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 도어록 스위치가 작동되어 한도 이상의 전류가 흐르면 서미스터가 발열하여 저항이 증가되어 전류를 제한한다.

② 도어록 스위치가 작동되어 한도 이상의 전류가 흐르면 서미스터가 발열하여 저항이 감소되어 전류를 제한한다.

③ 도어록 스위치가 작동되어 한도 이상의 전류가 흐르면 서미스터가 끊어져 저항이 감소된다.

④ 도어록 스위치가 작동되어 한도 이상의 전류가 흐르면 서미스터가 발열하여 저항이 감소되고 많은 전류가 흐르도록 유도한다.

99. 하이브리드 자동차의 연비 향상 요인이 아닌 것은?

① 주행 시 자동차의 공기저항을 높여 연비가 향상 된다.

② 정차 시 엔진을 정지(오토 스톱)시켜 연비를 향상 시킨다.

③ 연비가 좋은 영역에서 작동되도록 동력 분배를 제어한다.

④ 희생 제동(배터리 충전)을 통해 에너지를 흡수하여 재사용한다.

100. 트랜지스터식 전압조정기의 재너 다이오드는 어떤 상태에서 전류가 역방향으로 흐르게 되는가?

① 브레이크다운 전압

② 낮은 온도

③ 서지 전압

④ 낮은 전압