건시스템(gunsys.com)	자동차정비기사 필기 기출문제 (2018.3.4. 1회)

2018년 1회 자동차정비기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 일반기계공학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	3	2	3	1	4	1	3	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	2	4	4	3	2	4	1	3	2
【2과목 : 20문제】 기계열역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	4	1	2	1	2	2	2	3	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	1	3	4	3	1	3	4	2	3
【3과목 : 20문제】 자동차엔진	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	1	4	1	4	1	3	4	1	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	3	2	1	1	3	2	4	2	2
【4과목 : 20문제】 자동차새시	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	2	1	3	4	2	2	3	3	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	4	4	4	2	4	4	1	4
【5과목 : 20문제】 자동차전기	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	1	2	4	3	3	3	3	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	1	4	4	3	1	3	2	4	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 일반기계공학 (20문제)

1. 리벳이음에서 강판의 효율을 나타내는 식으로 옳은 것은? (단, p는 피치, d는 리벳구멍의 지름이다)

① (p-d)/p	② (d-p)/p

③ (d-p)/d	④ (p-d)/d

2. 외경이 내경의 1.5배인 중공축이 중실축과 같은 비틀림 모멘트를 전달하고 있을 때 단면적(중공축의 면적/중실축의 면적)비는 약 얼마인가?

① 0.76	② 0.70

③ 0.64	④ 0.58

3. 납땜에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 사용하는 용가재의 종류에 따라 크게 연납과 경납으로 구분된다.

② 융점이 600℃ 이상인 용가재를 사용하여 납땜하는 것을 연납땜이라 한다.

③ 납땜의 성패는 용접 모재인 고체와 땜납인 액체가 어느 정도의 친화력을 갖고 서로 접촉될 수 있느냐에 달려 있다.

④ 금속을 접합하려고 할 때 접합할 모재는 용융시키지 않고 모재보다 용융점이 낮은 용가재를 사용하여 접합하는 방법이다.

4. 일반적인 줄작업 시 줄의 사용 순서로 옳은 것은?

① 유목 → 세목 → 황목 → 중목

② 유목 → 황목 → 중목 → 세목

③ 황목 → 중목 → 세목 → 유목

④ 황목 → 중목 → 유목 → 세목

5. 다음 중 유동하고 있는 액체의 압력이 국부적으로 저하되어 증기나 함유 기체를 포함하는 기포가 발생하는 현상은?

① 공동현상	② 분리현상

③ 재생현상	④ 수격현상

6. 실린더의 피스톤 로드에 인장하중이 걸리면 실린더는 끌리는 영향을 받게 되는데, 이러한 영향을 방지하기 위하여 인장하중이 가해지는 쪽에 설치된 밸브는?

① 리듀싱 밸브	② 시퀀스 밸브

③ 언로드 밸브	④ 카운터밸런스 밸브

7. 그림과 같은 외팔보에서 폭×높이＝b×h일 때, 최대굽힘응력(σmax)을 구하는 식은?

① [eqn: rm {6P liter} over {bh^2}]	② [eqn: rm {12P liter} over {bh^2}]

③ [eqn: rm {6P liter} over {b^2 h^2}]	④ [eqn: rm {12P liter} over {b^2 h^2}]

8. 내충격성과 성형성이 우수할 뿐만 아니라 색조와 표면광택 등의 외관 마무리성이 좋고 도장이 용이하기 때문에 자동차 외장 및 내장부품에 많이 사용되는 고분자 재료는?

① NR	② BC

③ ABS	④ SBR

9. 그림과 같은 직경 30㎝의 블록 브레이크에서 레버 끝에 300N의 힘을 가할 때 블록 브레이크에 걸리는 토크는 약 몇 N·m인가? (단, 마찰계수는 0.2로 한다.)

① 14	② 24

③ 34	④ 44

10. 축에 직각인 하중을 지지하는 베어링은?

① 피벗 베어링

② 칼라 베어링

③ 레이디얼 베어링

④ 스러스트 베어링

11. 다음 중 회전운동을 직선운동으로 바꾸는 기어로 가장 적절한 것은?

① 스크류 기어(screw gear)

② 내접 기어(internal gear)

③ 하이포이드 기어(hypoid gear)

④ 래크와 피니언(rack & pinion)

12. 다음 중 주물제품에서 균열(crack)의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 주물을 급랭시킬 때

② 탕구가 매우 작을 때

③ 살 두께의 차이가 너무 클 때

④ 모서리가 직각으로 되어 있을 때

13. 재료에 압력을 가해 다이에 통과시켜 다이구멍과 같은 모양의 긴 제품을 제작하는 가공법은?

① 단조	② 전조

③ 압연	④ 압출

14. 철과 비교한 알루미늄의 특성으로 틀린 것은?

① 용융점이 낮다.

② 열전도율이 높다.

③ 전기 전도성이 좋다.

④ 비중이 4.5로 철의 약 1/2이다.

15. 축방향 인장하중을 받는 균일 단면봉에서 최대 수직응력이 60MPa일 때 최대 전단응력은 몇 MPa인가?

① 60	② 40

③ 30	④ 20

16. 지름 10㎜의 원형단면 축에 길이방향으로 785N의 인장하중이 걸릴 때 하중방향에 수직인 단면에 생기는 응력은 약 몇 N/㎟인가?

① 7.85	② 10

③ 78.5	④ 100

17. 안장키(saddle key)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 임의의 축 위치에 키를 설치할 수 없다.

② 중심각이 120˚인 위치에 2개의 키를 설치한다.

③ 원형단면의 테이퍼핀 또는 평행핀을 사용한다.

④ 마찰력만으로 회전력을 전달시키므로 큰 토크의 전달에는 곤란하다.

18. 다음 중 압력제어밸브가 아닌 것은?

① 체크밸브	② 릴리프밸브

③ 시퀀스밸브	④ 압력조절밸브

19. 탄소강이 아공석강 영역(C＜0.77%)에서 탄소 함유량이 증가함에 따라 변화되는 기계적 성질로 옳은 것은?

① 경도와 충격치는 감소한다.

② 경도와 충격치는 증가한다.

③ 경도는 증가하고, 충격치는 감소한다.

④ 경도는 감소하고, 충격치는 증가한다.

20. 커터의 지름이 80㎜이고 커터의 날수가 8개인 정면 밀링커터로 길이 300㎜의 가공물 절삭할 때 가공시간은 약 얼마인가? (단, 절삭속도 100m/min, 1날 당 이송 0.08㎜로 한다)

① 1분 15초	② 1분 29초

③ 1분 52초	④ 2분 20초

【2과목】 기계열역학 (20문제)

21. 온도가 각기 다른 액체 A(50℃), B(25℃), C(10℃)가 있다. A와 B를 동일질량으로 혼합하면 40℃로 되고, A와 C를 동일질량으로 혼합하면 30℃로 된다. B와 C를 동일 질량으로 혼합할 때는 몇 ℃로 되겠는가?

① 16.0℃	② 18.4℃

③ 20.0℃	④ 22.5℃

22. 이상적인 복합 사이클(사바테 사이클)에서 압축비는 16, 최고 압력비(압력상승비)는 2.3, 체절비는 1.6이고, 공기의 비열비는 1.4일 때 이 사이클의 효율은 약 몇 %인가?

① 55.52	② 58.41

③ 61.54	④ 64.88

23. 그림과 같이 온도(T)-엔트로피(S)로 표시된 이상적인 랭킨사이클에서 각 상태의 엔탈피(h)가 다음과 같다면 이 사이클의 효율은 약 몇 %인가? (단, h₁＝30kJ/kg, h₂＝31kJ/kg, h₃＝274kJ/kg, h₄＝668kJ/kg, h₅＝764kJ/kg, h₆＝478kJ/kg이다.)

① 39	② 42

③ 53	④ 58

24. 520K의 고온 열원으로부터 18.4kJ 열량은 받고 273K의 저온 열원에 13kJ의 열량 방출하는 열기관에 대하여 옳은 설명은?

① clausius 적분값은 -0.0122kJ/K이고, 가역과정이다.

② clausius 적분값은 -0.0122kJ/K이고, 비가역과정이다.

③ clausius 적분값은 ＋0.0122kJ/K이고, 가역과정이다.

④ clausius 적분값은 ＋0.0122kJ/K이고, 비가역과정이다.

25. 이상기체 공기가 안지름 0.1m인 관을 통하여 0.2m/s로 흐르고 있다. 공기의 온도는 20℃ 압력은 100kPa, 기체상수는 0.287kJ/(kg·K)라면 질량유량은 약 몇 kg/s인가?

① 0.0019	② 0.0099

③ 0.0119	④ 0.0199

26. 어떤 기체가 5kJ의 열을 받고 0.18kN·m의 일을 외부로 하였다. 이때의 내부에너지의 변화량은?

① 3.24kJ	② 4.82kJ

③ 5.18kJ	④ 6.14kJ

27. 랭킨 사이클에서 25℃, 0.01MPa 압력의 물 1kg을 5MPa 압력의 보일러로 공급한다. 이때 펌프가 가역단열과정으로 작용한다고 가정할 경우 펌프가 한 일은 약 몇 kJ인가? (단, 물의 비체적은 0.001㎥/kg이다.)

① 2.58	② 4.99

③ 20.10	④ 40.20

28. 압력 2MPa, 온도 300℃의 수증기가 20m/s 속도로 증기터빈으로 들어간다. 터빈 출력에서 수증기 압력이 100kPa, 속도는 100m/s이다. 가역 단열과정으로 가정 시, 터빈을 통과하는 수증기 1kg당 출력일은 약 몇 kJ/kg인가? (단, 수증기표로부터 2MPa, 300℃에서 비엔탈피는 3023.5kJ/kg, 비엔트로피는 6.7663kJ/(kg·K)이고, 출구에서의 비엔탈피 및 비엔트로피는 아래 표와 같다.)

출구	포화액	포화증기
비엔트로피 [kJ/(kg·K)]	1.3025	7.3593
비엔탈피 [kJ/kg]	417.44	2675.46

① 1534	② 564.3

③ 153.4	④ 764.5

29. 단위질량의 이상기체가 정적과정 하에서 온도가 T₁에서 T₂로 변하였고, 압력도 P₁에서 P₂로 변하였다면, 엔트로피 변화량 ΔS는? (단, Cv와 Cp는 각각 정적비열과 정압비열이다.)

① [eqn: rm ΔS = C_v `ln P_1 over P_2]	② [eqn: rm ΔS = C_p `ln P_2 over P_1]

③ [eqn: rm ΔS = C_v `ln T_2 over T_1]	④ [eqn: rm ΔS = C_p `ln T_1 over T_2]

30. 다음 중 강성적(강도성, intensive) 상태량이 아닌 것은?

① 압력	② 온도

③ 엔탈피	④ 비체적

31. 열역학적 변화와 관련하여 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 단위 질량당 물질의 온도를 1℃ 올리는데 필요한 열량을 비열이라 한다.

② 정압과정으로 시스템에 전달된 열량은 엔트로피 변화량과 같다.

③ 내부에너지는 시스템의 질량에 비례하므로 종량적(extensive) 상태량이다.

④ 어떤 고체가 액체로 변화할 때 융해(melting라고 하고, 어떤 고체가 기체로 바로 변화할 때 승화(sublimation)라고 한다.

32. 저온실부터 46.4kW의 열을 흡수할 때 10kW의 동력을 필요로 하는 냉동기가 있다면, 이 냉동기의 성능계수는?

① 4.64	② 5.65

③ 7.49	④ 8.82

33. 증기터빈 발전소에서 터빈입구의 증기 엔탈피는 출구의 엔탈피보다 136kJ/kg 높고, 터빈에서의 열손실은 10kJ/kg이다. 증기속도는 터빈 입구에서 10m/s이고, 출구에서 110m/s일 때 이 터빈에서 발생시킬 수 있는 일은 약 몇 kJ/kg인가?

① 10	② 90

③ 120	④ 140

34. 엔트로피(s) 변화 등과 같은 직접 측정할 수 없는 양들을 압력(P), 비체적(v), 온도(T)와 같은 측정가능한 상태량으로 나타내는 Maxwell관계식과 관련하여 다음 중 틀린 것은?

① [eqn: rm LEFT( PARTIALT over PARTIALP RIGHT )_S = LEFT( PARTIALv over PARTIALs RIGHT )_P]	② [eqn: rm LEFT( PARTIALT over PARTIALv RIGHT )_S = `- LEFT( PARTIALP over PARTIALs RIGHT )_v]

③ [eqn: rm LEFT( PARTIALv over PARTIALP RIGHT )_P = `- LEFT( PARTIALs over PARTIALP RIGHT )_T]	④ [eqn: rm LEFT( PARTIALP over PARTIALv RIGHT )_T = LEFT( PARTIALs over PARTIALT RIGHT )_v]

35. 공기압축기에서 입구 공기의 온도와 압력은 각각 27℃, 100kPa이고, 체적유량은 0.01㎥/s이다. 출구에서 압력이 400kPa이고, 이 압축기의 등엔트로피 효율이 0.8일 때, 압축기의 소요동력은 약 몇 kW인가? (단, 공기의 정압비열과 기체상수는 각각 1kJ/(kg·K), 287kJ/(kg·K)이고, 비열비는 1.4이다.)

① 0.9	② 1.7

③ 2.1	④ 3.8

36. 다음 4가지 경우에서 ( ) 안의 물질이 보유한 엔트로피가 증가한 경우는?

ⓐ 컵에 있는 (물)이 증발하였다.

ⓑ 목욕탕의 (수증기)가 차가운 타일 벽에서 물로 응결되었다.

ⓒ 실린더 안의 (공기)가 가역 단열적으로 팽창되었다.

ⓓ 뜨거운 (커피)가 식어서 주위온도와 같게 되었다.

① ⓐ	② ⓑ

③ ⓒ	④ ⓓ

37. 대기압이 100kPa일 때, 계기압력이 5.23MPa인 증기의 절대압력은 약 몇 MPa인가?

① 3.02	② 4.12

③ 5.33	④ 6.43

38. 초기 압력 100kPa, 초기 체적 0.1㎥인 기체를 버너로 가열하여 기체 체적이 정압과정으로 0.5㎥이 되었다면 이 과정 동안 시스템이 외부에 한 일은 약 몇 kJ인가?

① 10	② 20

③ 30	④ 40

39. 이상적인 오토 사이클에서 단열압축되기 전 공기가 101.3kPa, 21℃이며, 압축비 7로 운전할 때 이 사이클의 효율은 약 몇 %인가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)

① 62%	② 54%

③ 46%	④ 42%

40. 이상기체가 정압과정으로 dT만큼 온도가 변하였을 때 1kg당 변화된 열량 Q는? (단, Cv는 정적비열, Cp는 정압비열, k는 비열비이다)

① Q＝CvdT	② Q＝k²CvdT

③ Q＝CpdT	④ Q＝kCpdT

【3과목】 자동차엔진 (20문제)

41. 전자제어 가솔린엔진에서 흡기온도 센서의 기능은?

① 연료분사량을 보정	② 아이들 상태를 유지

③ 엔진 회전수를 검출	④ 기본 점화시기를 결정

42. 전자제어 연료분사장치의 흡입 공기량 계측방식 중 공기유량센서가 직접 흡입공기량을 계측하여 연료분사량을 결정하는 방식은?

① 매스플로 방식	② D-제트로닉 방식

③ 스로틀 스피드방식	④ 스피드 덴시티 방식

43. 전자제어 가솔린엔진에서 연료 압력조절기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가속 시 연료압력은 낮아진다.

② 시동 시 연료압력은 낮아진다.

③ 엔진 진공에 관계없이 인젝터의 연료압력은 일정하다.

④ 연료압력 조절기의 진공호스를 분리하면 연료압력은 상승한다.

44. 열효율이 24.5%인 4행정 4실린더 엔진을 55PS으로 30분간 운전시켰을 때 소모되는 연료량은 약 몇 ℓ인가? (단, 1PS당 1시간의 일량은 632.5kcal, 연료의 저위발열량은 11000kcal/kg, 연료비중은 0.73이다.)

① 8.84	② 9.84

③ 17.68	④ 19.68

45. 고정식 냉각팬을 사용하는 수냉식 냉각장치와 비교한 가변 구동식 냉각팬의 특징으로 옳은 것은?

① 팬의 작동소음이 크다.

② 이용 가능한 축출력이 감소한다.

③ 정상온도에 도달하는 시간이 길다.

④ 작동온도가 거의 균일하게 유지된다.

46. 제동마력이 155PS, 도시마력이 182PS인 엔진에서 1시간당 연료소비량이 80kg일 때 제동열 효율과 도시열효율은 약 몇 %인가? (단, 연료의 저위발열량은 10600kcal/kg이다.)

① 제동 열효율 : 11.56%, 도시 열효율 : 13.57%

② 제동 열효율 : 12.75%, 도시 열효율 : 14.54%

③ 제동 열효율 : 13.15%, 도시 열효율 : 14.87%

④ 제동 열효율 : 14.68%, 도시 열효율 : 15.25%

47. CNG자동차에서 가스 실린더 내 200bar의 연료압력을 8~10bar로 감압시켜주는 밸브는?

① 마그네틱 밸브	② 저압 잠금밸브

③ 레귤레이터밸브	④ 연료량 조절밸브

48. 유해 배출가스를 저감시키는 삼원촉매장치의 촉매가 아닌 것은?

① 백금(Pt)	② 팔라듐(Pd)

③ 로듐(Rh)	④ 알루미늄(Al)

49. 실린더 벽 마모량을 측정할 때 사용하는 측정기가 아닌 것은?

① 다이얼 게이지

② 내측 마이크로미터

③ 실린더 보어 게이지

④ 텔레스코핑 게이지와 외측 마이크로미터

50. 디젤엔진에서 딜리버리 밸브의 작용이 아닌 것은?

① 후적 현상을 방지한다.

② 분사 후의 잔류 연료를 탱크로 되돌려 준다.

③ 플런저에 의한 연료의 송출이 끝날 때 닫힌다.

④ 분사 파이프에서 펌프로 연료가 역류하는 것을 방지한다.

51. 가솔린엔진의 공연비와 배출가스 농도의 관계를 나타내는 아래 그림에서 ⓐ곡선의 성분은?

① CO	② NOx

③ HC	④ SOx

52. 전자제어 가솔린엔진에서 스로틀밸브의 위치를 감지하는 센서는?

① AFS	② MAP

③ TPS	④ ATS

53. DOHC 엔진의 장점이 아닌 것은?

① 응답성 개선	② 마찰손실 저감

③ 흡입효율 개선	④ 허용 최고 회전수 향상

54. 가솔린엔진에 사용되는 내장형 연료펌프에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 펌프 소음이 적다.

② 별도 냉각이 필요하다.

③ 연료필터가 필요 없다.

④ 체크밸브가 필요 없다.

55. 가솔린 엔진에서 평균 유효압력을 증가시키는 방법으로 틀린 것은?

① 배압 증가	② 충진율 증가

③ 압축비 증가	④ 흡기온도 저하

56. 냉각장치에서 냉각수가 줄어드는 직접적인 원인이 아닌 것은?

① 라디에이터 캡 불량

② 라디에이터 호스불량

③ 구동벨트(팬벨트) 풀림

④ 서모스탯의 하우징과 개스킷 불량

57. 피스톤 링의 플러터(flutter)현상을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

① 고온·고압에 견딜 수 있도록 내열성이 양호할 것

② 실린더 벽에 상처를 주지 않도록 장력이 낮을 것

③ 실린더와 접촉을 견딜 수 있도록 내마멸성이 양호할 것

④ 연소열을 실린더 벽으로 전달하여 냉각작용이 되도록 열전도가 양호할 것

58. 과급시스템에서 터빈에 유입되는 배기가스의 양을 제어하는 밸브는?

① 서모 밸브	② 터보 밸브

③ 캐니스터 밸브	④ 웨이스트 게이트 밸브

59. 전자제어 가솔린엔진의 연료장치 점검 및 정비 방법으로 틀린 것은?

① 인젝터를 조립할 때는 무리한 힘을 가하지 않는다.

② 엔진 정지 후 연료압력이 서서히 떨어지면 연료펌프를 가장 먼저 교체해야 한다.

③ 연료압력 조절기의 검사는 공회전 상태에서 진공호스를 분리시키고 끝을 막은 후 연료압력을 측정한다.

④ 연료필터가 막힌 경우나 연료펌프의 공급압력이 누설된 경우에는 일반적으로 연료압력이 낮게 측정된다.

60. 자동차용 연료에 혼합된 탄화수소 분자구조에 따른 분류로 틀린 것은?

① 파라핀계	② 페놀계

③ 나프텐계	④ 올레핀계

【4과목】 자동차새시 (20문제)

61. 하이브리드 자동차의 동력전달방식에 해당하지 않는 것은?

① 직렬형	② 병렬형

③ 수직형	④ 직·병렬형

62. TCS(traction control system)에서 구동력을 제어하기 위해 사용되는 입력신호가 아닌 것은?

① 차륜속도 신호	② 차고신호

③ 가속페달 신호	④ 변속신호

63. 바퀴의 정적평형이 불량할 때 발생하는 바퀴의 상·하 진동현상은?

① 트램핑	② 서징

③ 바운싱	④ 시미

64. 수동변속기 클러치판에서 비틀림 코일스프링의 역할은?

① 클러치판의 편마모 방지

② 클러치 스프링의 장력 보완

③ 클러치 접속 시 회전충격 흡수

④ 클러치 면이 미끄러지는 것을 방지

65. 전자 주차 브레이크장치에 대한 설명으로 거리가 가장 먼 것은?

① 스위치를 조작하여 주차 제동과 해제를 할 수 있다.

② 페달이나 핸드레버가 없어 운전석의 공간 활용이 용이하다.

③ 자동차의 경사도에 따라 적절한 주차 제동력으로 제어된다.

④ 다이얼 스위치를 수동으로 조작하여 원하는 제동력으로 체결할 수 있다.

66. 스프링 상수 C＝30000N/m, 스프링의 초기 길이 ℓ＝400㎜인 코일스프링을 F＝4000N의 힘으로 압축하였을 때, 줄어든 스프링의 길이는 약 몇 ㎜인가?

① 257	② 267

③ 357	④ 367

67. 자동변속기 내부의 유압라인에 설치되어 있는 어큐뮬레이터의 역할은?

① 유압을 증가시키는 역할을 한다.

② 유압 충격을 흡수하는 역할을 한다.

③ 유압 누설을 방지하는 역할을 한다.

④ 유압을 신속하게 전달하는 역할을 한다.

68. 전자제어 현가장치(ECS)에서 엔티 롤 제어와 관련된 부품이 아닌 것은?

① G센서	② 조향각 센서

③ 제동등 스위치	④ 감쇠력 조절 스텝모터

69. 전륜 구동 차량에서 주행속도가 증가할수록 드라이브라인부에서 이상 소음이 점점 커지는 이유로 가장 적절한 것은?

① 휠 밸런스가 불량하다.

② 클러치판의 마모가 심하다.

③ 휠 허브 베어링이 손상되었다.

④ CV 조인트 부트가 손상되었다.

70. 앞바퀴 윤거가 1450㎜, 축간거리가 3400㎜, 킹핀과 바퀴접지면의 중심거리가 100㎜인 자동차가 우회전할 때, 왼쪽 앞바퀴의 조향각도가 30˚이고, 오른쪽 앞바퀴의 조향각도가 38˚라면이 자동차의 최소 회전반경은?

① 4.9m	② 5.2m

③ 6.9m	④ 7.2m

71. 자동차 정기검사의 조향장치 검사기준에서 조향바퀴의 옆미끄럼량은 1m 주행에 몇 ㎜ 이내이어야 하는가?

① 3	② 5

③ 10	④ 15

72. 제동장치에서 진공 배력식 브레이크에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 브레이크 페달을 밟으면 진공밸브가 닫힌다.

② 배력장치가 고장나면 브레이크는 작동하지 않는다.

③ 배력장치는 브레이크 페달과 마스터 실린더 사이에 설치된다.

④ 흡입다기관의 진공과 대기압력과의 차이를 이용한 장치이다.

73. 브레이크 마스터 실린더에 잔압을 두는 이유로 틀린 것은?

① 제동지연 방지	② 오일누출 방지

③ 베이퍼록 방지	④ 부스터 진공형성 방지

74. 엔진의 여유출력을 이용한 오버드라이브에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자동차의 속도를 빠르게 할 수 있다.

② 엔진의 운전이 정숙하고 수명이 연장된다.

③ 평탄한 도로 주행 시 연료를 절약할 수 있다.

④ 추진축의 회전속도가 엔진의 회전속도보다 느리다.

75. 자동차의 슬립을 감지하면 자동적으로 각 차륜의 브레이크 압력과 엔진 출력을 제어하여 차량의 자세를 제어함으로써 사고를 방지하는 장치가 아닌 것은?

① VDC(vehicle dynamic control)

② ESC(electronic stability control)

③ ESP(electronic stability program)

④ EABS(electronic anti lock brake system)

76. 자동변속기 변속레버를 N에서 D로 선택할 때 심한 충격이 발생하는 고장의 원인으로 가장 적절한 것은?

① 라인 압이 너무 낮다.

② 라인 압이 너무 높다.

③ 오일펌프에서 오일이 샌다.

④ 압력조절밸브가 열린 상태로 고착되었다.

77. 무단변속기의 장점에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 변속충격 감소

② 가속성능의 향상

③ 연료소비율의 향상

④ 무게증가에 의한 차량 안정성 향상

78. 캐스터에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 주행 중 조향바퀴에 방향성을 부여한다.

② 조향된 바퀴를 직진방향이 되도록 복원력을 준다.

③ 좌·우 바퀴의 캐스터가 다른 경우 차량의 쏠림이 발생한다.

④ 동일 차축에서 한쪽 차륜이 반대쪽 차륜보다 앞 또는 뒤로 처져있는 정도이다.

79. 브레이크가 작동 후 해제되지 않는 원인과 거리가 가장 먼 것은?

① 브레이크 오일에 공기 유입

② 브레이크 드럼과 라이닝 소결

③ 마스터 실린더의 리턴 스프링 불량

④ 마스터 실린더의 푸시로드 길이 과대

80. 주행 중인 자동차가 측면에서 불어오는 강풍에 영향을 받았을 때 나타날 수 있는 현상을 모두 나열한 것은?

A : 횡력	B : 요잉 모멘트

C : 피칭	D : 롤링 모멘트

① A, C	② B, C

③ A, B, C	④ A, B, D

【5과목】 자동차전기 (20문제)

81. 1kW인 기동전동기의 회전수가 2200rpm, 기동전동기의 피니언 잇수가 8개, 플라이휠의 링기어 잇수가 65개라면, 플라이휠 링기어의 회전력은 약 몇 N·m인가?

① 20.5	② 25.3

③ 35.3	④ 55.3

82. 하이브리드 자동차의 모터 취급 시 유의사항이 아닌 것은?

① 엔진 룸 내부를 고압 세차하여 모터에 이물질이 없도록 관리한다.

② 모터 수리작업은 반드시 안전절차에 따라 점검한다.

③ 엔진가동 중 모터에 연결된 고전압 파워 케이블을 탈거하지 않는다.

④ 시동키 2단(IG ON) 또는 엔진 시동상태에서는 고전압 배선을 탈거하지 않는다.

83. 자동차 정기검사에서 등화장치 검사 시 2등식 전조등의 주행빔 광도는 몇 칸델라 이상이어야 하는가?

① 12000	② 15000

③ 45000	④ 112500

84. 차량 추돌 후 배터리 전원이 차단되는 응급상황에서 에어백 인플레이터에 전원을 공급하는 것은?

① 클럭 스프링

② 프리 차져 릴레이

③ BCM 내부의 콘덴서

④ 에어백 컴퓨터 내부의 콘덴서

85. 역방향의 전압이 어떤 값에 도달하면 역방향 전류가 급격히 증가하여 흐르게 되는 다이오드는?

① 발광 다이오드	② 포토 다이오드

③ 제너 다이오드	④ 트리 다이오드

86. 상호유도작용에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 도체에 전류가 흐를 때 도체 주위에 자장이 형성하는 현상

② 자석의 영향으로 자석이 아닌 물체에 새롭게 자기가 나타나는 현상

③ 전기회로에서 자력선이 변화할 때, 옆의 다른 전기회로에 기전력이 발생하는 현상

④ 유도전압에 의해 흐르는 전류는 도체 내의 자속변화를 방해하는 방향으로 발생하는 현상

87. 좌측 방향지시등은 정상 작동하나, 우측 방향지시등은 작동하지 않는 원인으로 옳은 것은?

① 플래셔 유닛 파손

② 포토센서 간헐작동 불량

③ 우측 방향지시등 램프 단선

④ 좌측 방행지시등 램프 단선

88. 자동차 에어백장치의 구성품이 아닌 것은?

① 인플레이터	② 클럭 스프링

③ 이모빌라이저	④ 안전벨트 프리텐셔너

89. 교류발전기에서 교류 전압이 발생되는 부위는?

① 로터	② 정류자

③ 스테이터	④ 다이오드

90. 냉방시스템에서 작동유체가 흐르는 순서로 옳은 것은?

① 압축기 → 응축기 → 건조기 → 팽창밸브 → 증발기

② 압축기 → 건조기 → 팽창밸브 → 증발기 → 응축기

③ 압축기 → 증발기 → 건조기 → 팽창밸브 → 응축기

④ 압축기 → 증발기 → 응축기 → 팽창밸브 → 건조기

91. 가솔린 엔진에 적용된 산소센서의 취급 시 주의 사항으로 틀린 것은?

① 강한 충격을 주지 않도록 한다.

② 출력전압을 단락시키지 말아야 한다.

③ 산소센서 점검 시 저항을 측정하여야 한다.

④ 전압 측정 시는 디지털미터를 사용하여야 한다.

92. 엔진이 고전압 배터리의 충전에만 사용되고 동력전달용으로는 사용되지 않는 하이브리드 차량의 형식은?

① 직렬형	② 병렬형

③ 복합형	④ 직·병렬형

93. 6A의 전류로 연속 방전하여 14시간이 지나서 방전종지전압에 이르렀다면, 이 축전지의 용량은 몇 Ah인가?

① 42	② 66

③ 72	④ 84

94. 에어컨장치 정비 시 냉매의 원활한 작동과 수명연장을 위한 주의사항으로 틀린 것은?

① 연결부를 분리하기 전에 연결부의 먼지, 오일을 깨끗이 닦아 낸다.

② 에어컨의 분해된 부품은 필요 이상으로 공기 중에 노출시키지 않는다.

③ 연결부를 분리하였을 경우 캡, 플러그 및 테이프 등으로 연결부를 밀봉한다.

④ 합성(APG) 냉동유를 사용할 경우에 광물성 오일을 혼합하여 컴프레셔의 작동을 원활하게 한다.

95. 기동전동기가 약하게 돌아가는 원인으로 옳은 것은?

① 기동전동가 계자코일이 단락되어 자력이 커졌다.

② 배터리 (＋)단자의 접촉이 불량하여 만은 전류가 흐른다.

③ 기동전동기 B단자의 접촉이 불량하여 전압강하가 크다.

④ 기동전동기 마그네틱 스위치의 풀인코일에 전류가 많이 흐른다.

96. 자동차용 교류발전기의 내부 다이오드에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 주로 게르마늄 다이오드를 사용한다.

② 정류용 다이오드는 일반적으로 6개를 사용한다.

③ 스테이터 코일에서 발생한 교류를 직류로 변환시킨다.

④ 배터리에서 발전기로 전류가 역류하는 것을 방지한다.

97. 12V의 기전력이 인가된 회로에서 저항이 10Ω인 경우 10초 동안의 전력량이 모두 열로 소비되었을 때의 열량은 약 몇 cal인가?

① 17.28	② 26.28

③ 34.56	④ 46.46

98. 점화플러그에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 점화플러그의 온도 특성에 따라 냉형·열형플러그로 나뉜다.

② 냉형은 저속 주행에 적합하고 열형은 고속주행에 적합하다.

③ 점화플러그의 열방산 정도를 수치로 나타낸 것을 열값(heat value)이라고 한다.

④ 정상적인 점화를 위해 점화플러그 전극부의 자기청정온도를 유지하여야 한다.

99. 차체 전장품이 증가하면서 도입된 LAN(local area network)시스템의 장점으로 틀린 것은?

① 설계 변경에 대한 대응이 용이하다.

② 스위치, 액추에이터 근처에 ECU를 설치할 수 있다.

③ 전기기기의 사용 커넥터 수와 접속 부위의 감소로 신뢰성이 향상되었다.

④ 자동차 전체 ECU를 통합시켜 크기는 증대되었으나 비용은 감소되었다.

100. 전자제어 점화장치의 드웰시간(dwell time)에 관련된 설명으로 옳은 것은?

① 드웰 시간이 길면 점화시기가 빨라진다.

② 드웰 시간과 감쇠진동 구간은 항상 비례한다.

③ 점화코일에 흐르는 전류가 차단되고, 점화플러그에 불꽃이 발생하는 시간이다.

④ ECU가 파워트랜지스터의 베이스 단자에 전원을 공급하는 시간이다.