건시스템(gunsys.com)	자동차정비기사 필기 기출문제 (2018.8.19. 1회)

2018년 3회 자동차정비기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 일반기계공학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	4	3	2	4	3	4	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	3	4	2	4	1	3	1	1	2
【2과목 : 20문제】 기계열역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	4	1	3	4	1	2	3	4	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	1	2	1	4	4	3	1	1	3
【3과목 : 20문제】 자동차엔진	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	2	4	1	4	2	3	4	3	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	2	1	3	4	4	2	3	2	1
【4과목 : 20문제】 자동차새시	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	2	1	4	2	4	3	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	2	2	3	1	4	3	2	2	3
【5과목 : 20문제】 자동차전기	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	4	4	1	1	2	4	2	3	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	3	3	4	2	4	3	2	4	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 일반기계공학 (20문제)

1. 다음 중 볼 스크루의 장점이 아닌 것은?

① 자동체결이 용이하다.

② 나사의 효율이 좋다.

③ 백래시를 작게 할 수 있다.

④ 높은 정밀도를 유지할 수 있다.

2. 유체기계에서 발생하는 공동현상(cavitation)의 방지법으로 옳지 않은 것은?

① 양흡입 펌프를 사용한다.

② 펌프의 회전수를 높여 흡입 비속도를 크게 한다.

③ 밸브, 플랜지 등 부속품의 수를 적게 하여 손실수두를 줄인다.

④ 펌프의 설치높이를 가능한 낮추어 흡입양정을 짧게 한다.

3. 직사각형 단면인 단순보의 중앙에 집중하중이 작용할 때 최대 처짐량에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 단면의 폭에 비례한다.

② 보의 길이에 반비례한다.

③ 집중하중의 크기에 반비례한다.

④ 단면의 높이의 3제곱에 반비례한다.

4. 성능이 같은 두 대의 펌프를 병렬운전할 때 옳은 것은?

① 유량, 양정 모두 변화 없음

② 유량, 양정 모두 2배로 증가

③ 양정은 변함없고, 유량은 2배로 증가

④ 유량은 변함없고, 양정은 2배로 증가

5. 직경이 20㎝와 30㎝의 파이프가 수직으로 직결되어 있다. 직경 30㎝ 파이프 내의 유속이 3.6m/s이면 직경 20㎝ 파이프 내의 유속은 약 몇 m/s인가?

① 7.2	② 8.1

③ 9.6	④ 12.0

6. 두 장의 판의 간격을 유지하면서 체결할 때 사용하는 볼트는?

① 기초 볼트	② 나비 볼트

③ 아이 볼트	④ 스테이 볼트

7. 주조용 원형(목형)에 라운딩을 하는 이유로 적절한 것은?

① 목형을 아름답게 하기 위하여

② 기계가공이 필요할 때 치수여유를 주기 위하여

③ 원형을 주형에서 뽑아 낼 때 주형의 파손을 방지하기 위하여

④ 주물의 두께가 일정하지 않아 냉각속도를 일정하게 하기 위하여

8. 나사 측정에서 삼침법이란 기본적으로 나사의 무엇을 측정하는 방법인가?

① 피치	② 외경

③ 골지름	④ 유효지름

9. 피치원의 지름이 240㎜, 잇수 48인 스퍼기어의 원주 피치는 약 몇 ㎜인가?

① [eqn: rm 1 over 10 pi]	② [eqn: rm 1 over 5 pi]

③ [eqn: rm 5π]	④ [eqn: rm 10π]

10. 소성 가공에서 드로잉 저항의 크기와 관계없는 것은?

① 인발속도	② 스프링 백

③ 단면감소율	④ 다이 구멍의 각도

11. 속이 찬 원형축의 지름이 40㎜인 연강재가 200r/min으로 7.5㎾의 동력을 전달할 때 생기는 전단응력은 약 몇 N/㎠인가?

① 900	② 1450

③ 1800	④ 2850

12. 상온에서 탄소강의 탄소함유량이 증가할수록 증가하는 기계적 성질은?

① 연신율	② 충격치

③ 인장강도	④ 단면 수축률

13. Cu에 Ni를 40%~45% 합금한 재료로 온도변화에 영향을 많이 받으며, 전기 저항성이 커서 저항선이나 전열선, 열전쌍의 재료로 사용되는 것은?

① 인바	② 엘린바

③ 모넬메탈	④ 콘스탄탄

14. 전동축의 전달 동력을 H(㎾), 회전수가 N(r/min)이라 하면 비틀림모멘트 T(N·m)는?

① [eqn: rm T = 7.16 times 10^6 H over N]	② [eqn: rm T = 9.55 times 10^3 H over N]

③ [eqn: rm T = 71620 H over N]	④ [eqn: rm T = 97400 H over N]

15. 탄성 한도 내에서의 세로 변형률과 가로 변형률과의 비를 무엇이라고 하는가?

① 곡률	② 세장비

③ 단면수축률	④ 포와송 비

16. 철강재 스프링 재료의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

① 경도가 높아야 한다.

② 부식에 강해야 한다.

③ 높은 응력에 견딜 수 있어야 한다.

④ 피로강도와 파괴인성치가 높아야 한다.

17. 다음 중 용접부를 피닝(peening)하는 이유로 가장 적절한 것은?

① 용접부의 도료를 제거하기 위해

② 용접부의 재질을 검사하기 위해

③ 용접부의 인장응력을 완화하기 위해

④ 용접부의 잔류응력을 증가시키기 위해

18. 서로 직각한 2방향에서 수직응력 σx, σy가 작용할 때 θ＝45° 단면에 생기는 최대전단응력은?

① [eqn: rm 1 over 2 (σ_x - σ_y )]	② [eqn: rm 1 over 2 (σ_x ＋ σ_y )]

③ [eqn: rm 1 over 2 (σ_x - σ_y )cos2θ]	④ [eqn: rm 1over 2 (σ_x ＋ σ_y )cos2θ]

19. 열경화성 수지에 해당하는 것은?

① 페놀수지	② 아크릴 수지

③ 염화비닐수지	④ 폴리에틸렌수지

20. 드릴로 뚫은 구멍의 중심위치에 맞게 다듬질 절삭하거나 구멍을 넓혀서 정확한 치수로 절삭하는 공작기계는?

① 세이퍼	② 보링 머신

③ 플레이너	④ 호빙 머신

【2과목】 기계열역학 (20문제)

21. 그림과 같이 카르노 사이클로 운전하는 기관 2개가 직렬로 연결되어 있는 시스템에서 두 열기관의 효율이 똑같다고 하면 중간 온도 T는 약 몇 K인가?

① 660K	② 400K

③ 500K	④ 660K

22. 이상적인 디젤 기관의 압축비가 16일 때 압축전의 공기 온도가 90℃ 라면, 압축후의 공기의 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)

① 1101℃	② 718℃

③ 808℃	④ 828℃

23. 두 물체가 각각 제3의 물체와 온도가 같을 때는 두 물체도 역시 서로 온도가 같다는 것을 말하는 법칙으로 온도측정의 기초가 되는 것은?

① 열역학 제0법칙	② 열역학 제1법칙

③ 열역학 제2법칙	④ 열역학 제3법칙

24. 500℃의 고온부와 50℃의 저온부 사이에서 작동하는 Carnot 사이클 열기관의 열효율은 얼마인가?

① 10%	② 42%

③ 58%	④ 90%

25. 공기의 정압비열(Cp, kJ/(㎏·℃))이 다음과 같다고 가정한다. 이때 공기 5㎏을 0℃에서 100℃까지 일정한 압력하에서 가열하는데 필요한 열량은 약 몇 kJ인가? (단, 다음 식에서 t는 섭씨온도를 나타낸다.)

[eqn: rm Cp＝1.0053＋0.000079×t[kJ/(㎏·℃)]

① 85.5	② 100.9

③ 312.7	④ 504.6

26. 공기 표준 사이클로 운전하는 디젤 사이클 엔진에서 압축비는 18, 체절비(분사 단절비)는 2일 때 이 엔진의 효율은 약 몇 %인가? (단, 비열비는 1.4이다.)

① 63%	② 68%

③ 73%	④ 78%

27. 다음 중 이상적인 스로틀 과정에서 일정하게 유지되는 양은?

① 압력	② 엔탈피

③ 엔트로피	④ 온도

28. 70kPa에서 어떤 기체의 체적이 12㎥이었다. 이 기체를 800kPa까지 폴리트로픽 과정으로 압축했을 때 체적이 2㎥으로 변화했다면, 이 기체의 폴리트로프 지수는 약 얼마인가?

① 1.21	② 1.28

③ 1.36	④ 1.43

29. 이상기체의 가역 폴리트로픽 과정은 다음과 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, P는 압력, v는 비체적, C는 상수이다.)

[eqn: Pv^n = C]

① n＝0이면 등온과정

② n＝1이면 정적과정

③ n＝∞이면 정압과정

④ n＝k(비열비)이면 단열과정

30. 카르노 냉동기 사이클과 카르노 열펌프 사이클에서 최고 온도와 최소 온도가 서로 같다. 카르노 냉동기의 성적 계수는 COPʀ이라고 하고, 카르노 열펌프의 성적계수는 COPʜᴩ라고 할 때 다음 중 옳은 것은?

① COPʜᴩ＋COPʀ＝1	② COPʜᴩ＋COPʀ＝0

③ COPʀ－COPʜᴩ＝1	④ COPʜᴩ－COPʀ＝1

31. 클라우지우스(Clausius) 적분 중 비가역 사이클에 대하여 옳은 식은? (단, Q는 시스템에 공급되는 열, T는 절대 온도를 나타낸다.)

① [eqn: oint {dQ over T = 0}]	② [eqn: oint {dQ over T <0}]

③ [eqn: oint {dQ over T > 0}]	④ [eqn: oint {dQ over T GEQ 0}]

32. 밀폐시스템에서 초기 상태가 300K, 0.5㎥인 이상기체를 등온과정으로 150kPa에서 600kPa까지 천천히 압축하였다. 이 압축과정에 필요한 일은 약 몇 kJ인가?

① 104	② 208

③ 304	④ 612

33. 역카르노 사이클로 운전하는 이상적인 냉동사이클에서 응축기 온도가 40℃, 증발기 온도가 -10℃이면 성능 계수는?

① 4.26	② 5.26

③ 3.56	④ 6.56

34. 이상기체가 등온과정으로 체적이 감소할 때 엔탈피는 어떻게 되는가?

① 변하지 않는다.

② 체적에 비례하여 감소한다.

③ 체적에 반비례하여 증가한다.

④ 체적의 제곱에 비례하여 감소한다.

35. 열과 일에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 열역학적 과정에서 열과 일은 모두 경로에 무관한 상태함수로 나타낸다.

② 일과 열의 단위는 대표적으로 Watt(W)를 사용한다.

③ 열역학 제1법칙은 열과 일의 방향성을 제시한다.

④ 한 사이클 과정을 지나 원래 상태로 돌아왔을 때 시스템에 가해진 전체 열량은 시스템이 수행한 전체 일의 양과 같다.

36. 어떤 기체 1㎏이 압력 50kPa, 체적 2.0㎥의 상태에서 압력 1000kPa, 체적 0.2㎥의 상태로 변화하였다. 이 경우 내부에너지의 변화가 없다고 한다면, 엔탈피의 변화는 얼마나 되겠는가?

① 57kJ	② 79kJ

③ 91kJ	④ 100kJ

37. 압력 250kPa, 체적 0.35㎥의 공기가 일정 압력하에서 팽창하여, 체적이 0.5㎥로 되었다. 이때 내부에너지의 증가가 93.9kJ이었다면, 팽창에 필요한 열량은 약 몇 kJ인가?

① 43.8	② 56.4

③ 131.4	④ 175.2

38. 이상기체가 등온 과정으로 부피가 2배로 팽창할 때 한 일이 W₁이다. 이 이상기체가 같은 초기조건 하에서 폴리트로픽 과정(지수＝2)으로 부피가 2배로 팽창할 때 한 일은?

① [eqn: rm 1 over {2ln2} times W_1]

② [eqn: rm 2 over {ln2} times W_1]

③ [eqn: rm {ln2} over 2 times W_1]

④ [eqn: rm 2ln2×W_1]

39. 에어컨을 이용하여 실내의 열을 외부로 방출하려 한다. 실외 35℃, 실내 20℃인 조건에서 실내로부터 3㎾의 열을 방출하여 할 때 필요한 에어컨의 최소 동력은 약 몇 ㎾인가?

① 0.154	② 1.54

③ 0.308	④ 3.08

40. 랭킨 사이클의 각각의 지점에서 엔탈피는 다음과 같다. 이 사이클의 효율은 약 몇 %인가? (단, 펌프일은 무시한다.)

보일러 입구 : 290.5kJ/㎏

보일러 출구 : 3476.9kJ/㎏

응축기 입구 : 2622.1kJ/㎏

응축기 입구 : 286.3kJ/㎏

① 32.4%	② 29.8%

③ 26.7%	④ 23.8%

【3과목】 자동차엔진 (20문제)

41. 왕복형 내연기관에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 행정체적을 간극체적으로 나눈 비율을 압축비라고 한다.

② 상사점과 하사점 간의 피스톤 이동 거리를 행정이라 한다.

③ 피스톤이 상사점에 도달했을 때 실린더 내부의 최소체적을 간극체적이라고 한다.

④ 피스톤의 왕복운동 중 실린더 체적이 최소가 되는 피스톤 위치를 상사점이라 한다.

42. 윤활유가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

① 점도가 적당할 것

② 인화점과 발화점이 낮을 것

③ 열과 산에 대하여 안정성이 있을 것

④ 카본 생성에 대한 저항력이 있을 것

43. 블로우다운(blow down) 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 흡기 또는 배기밸브에서 밀착 불량으로 폭발이나 압축 시 가스가 새는 현상

② 흡기와 배기효율을 높이고자 상사점 부근에서 두 밸브가 동시에 열려있는 현상

③ 피스톤링과 실린더 사이에서 압축행정이나 폭발행정 시 가스가 새는 현상

④ 동력행정 말기에 배기밸브가 열리면 연소가스가 자체 압력으로 배출되는 현상

44. 전자식 가변용량 터보차저(VGT)에서 목표 부스트압력을 결정하기 위한 입력요소와 가장 거리가 먼 것은?

① 연료 압력	② 부스트 압력

③ 가속페달 위치	④ 엔진 회전속도

45. 전자제어 가솔린엔진에서 공기가 흡입되는 관로 내에 설치된 기둥에 의해 발생한 공기의 소용돌이를 통해 흡입공기량을 계측하는 방식은?

① 열선식	② 열막식

③ 맵센서식	④ 칼만와류식

46. 가솔린엔진(MPI)의 산소센서에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 센서의 최고 출력전압은 배터리의 전압과 동일하다.

② 이론공연비로 조절하기 위한 피드백 신호를 보낸다.

③ 흡기관과 배기관에 각각 설치되어 산소의 농도를 비교 검출한다.

④ 배기가스 중의 산소를 흡수하여 흡기관으로 보내기 위한 신호를 보낸다.

47. 가솔린엔진의 성능에 관계되는 연료의 특성만으로 짝지어진 것은?

① 비중, 세탄가, 증기압, 기화성

② 비중, 세탄가, 옥탄가, 기화성

③ 비중, 기화성, 증기압, 옥탄가

④ 비중, 증류성상, 세탄가, 옥탄가

48. 전자제어 디젤엔진에서 커먼레일 방식 분사장치의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 파일럿분사가 가능하다.

② 운전상태의 변화에 따라 분사압력이 제어된다.

③ ECU가 분사량, 분사시간 등을 조절하여 출력을 향상시킨다.

④ 최대 분사압력을 800bar 정도로 유지하여 유해배기가스를 줄인다.

49. 밸브스프링의 서징현상을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

① 원뿔형 스프링을 사용한다.

② 부등피치 스프링을 사용한다.

③ 장력이 낮은 스프링을 사용한다.

④ 고유진동수가 다른 2중 스프링을 사용한다.

50. 엔진의 흡입장치에서 흡입효율을 향상시키기 위한 방법으로 거리가 먼 것은?

① 과급장치 사용

② 밸브개폐시기 제어

③ 배기장치의 배압감소

④ 흡기다기관의 길이 및 단면적 고정

51. 전자제어 가솔린엔진(MPI)의 연료분사방식에 대한 설명 중 동시분사방식에 해당하는 것은?

① 엔진 1회전에 모든 실린더에 1회 연료 분사한다.

② 엔진 4회전에 모든 실린더에 1회 연료 분사한다.

③ 인젝터별 최적의 타이밍으로 개별 연료 분사한다.

④ 인젝터를 몇 개의 그룹으로 나누어 연료 분사한다.

52. 가솔린엔진에서 시동 시에 공급되는 연료의 혼합비에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 시동과 혼합비는 관계없다.

② 이론공연비 보다 농후하다.

③ 이론공연비 보다 희박하다.

④ 정확한 이론공연비로 공급한다.

53. 가솔린 노크의 세기와 압축비에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 압축비가 낮을수록 노크의 세기는 경감된다.

② 압축비가 높을수록 노크의 세기는 경감된다.

③ 압축비가 낮아져도 노크의 세기는 일정하다.

④ 압축비가 높아져도 노크의 세기는 일정하다.

54. 도시마력이 50PS이고, 기계효율이 80%인 엔진의 크랭크축 회전수가 2500rpm일 때 엔진 회전력은 약 몇 ㎏f·m인가?

① 6.35	② 9.14

③ 11.46	④ 15.15

55. 피스톤 슬랩현상을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

① 피스톤 간극을 작게 한다.

② 오프셋 피스톤을 사용한다.

③ 피스톤 링의 중량을 감소시킨다.

④ 피스톤 링의 장력을 낮추어 저항을 줄인다.

56. LPG 자동차에서 베이퍼라이저의 역할로 틀린 것은?

① 액화가스를 감압시킨다.

② 액화가스를 기화시킨다.

③ 액화가스의 압력을 일정하게 유지한다.

④ 위험한 상황에서 액화가스를 차단한다.

57. 전자제어 가솔린엔진에서 워밍업이 완료되어 통상적인 연료분사 시, 인젝터의 분사시간을 산출하는 식으로 옳은 것은?

ㆍ인젝터 분사시간 : T

ㆍ인젝터 무효 분사시간 : Tv

ㆍ기본 분사시간 : Tp

ㆍ분사보정 계수 : f

① T＝Tv×f＋Tp	② T＝Tp×f＋Tv

③ T＝1/2(Tv×f)＋Tp	④ T＝1/2(Tp×f)＋Tv

58. 가솔린엔진의 연료장치에서 베이퍼록이 발생하는 원인으로 가장 적절한 것은?

① 겨울철에 냉간 시동을 할 때

② 옥탄가가 낮은 연료를 사용하였을 때

③ 연료펌프와 연료라인이 과열되었을 때

④ 비등점이 너무 높은 연료를 사용하였을 때

59. 냉각장치에서 냉각수 비점을 높여주는 구성품은?

① 수온 조절기	② 라디에이터 탭

③ 라디에이터 팬	④ 라디에이터 냉각핀

60. 가솔린 연료탱크에서 발생한 증발가스를 흡수, 저장하는 구성품은?

① 캐니스터

② 블리더 호스

③ 2차 공기 공급장치

④ 퍼지 컨트롤 솔레노이드 밸브(PCSV)

【4과목】 자동차새시 (20문제)

61. 주행 중 계속해서 조향핸들이 좌우로 떨리거나 특정속도(약 60~80km/h)구간에서 조향핸들의 떨림이 발생하는 고장 현상의 원인으로 가장 적절한 것은?

① 스테빌라이저 변형

② 타이어의 공기압 과다

③ 라이닝 간극 조정 불량

④ 타이어 휠 밸런스의 불량

62. 추진축에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 비틀림과 굽힘에 대한 저항력이 커야 한다.

② 길이 변화에 대응한 스플라인을 설치한다.

③ 고속회전을 견딜 수 있는 강철봉(steel rod)이 사용된다.

④ 일직선상에 있지 않은 두 축을 연결하는 데 자재이음을 사용한다.

63. 자동차정기검사에서 제동장치 검사기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 모든 축의 제동력의 합은 공차중량의 50퍼센트 이상일 것

② 주차제동력의 합은 차량 중량의 50퍼센트 이상일 것

③ 동일 차축의 좌·우 차바퀴 제동력의 차이는 해당 축중의 8퍼센트 이내일 것

④ 각축의 제동력은 해당 축중의 50퍼센트(뒤축의 제동력은 해당 축중의 20퍼센트) 이상일 것

64. 차체자세제어장치(VDC, ESP)의 입력 요소가 아닌 것은?

① TPMS 센서

② 요 레이트 센서

③ 조향휠 각속도 센서

④ 마스터 실린더 압력센서

65. 일반적인 타이어 공기압력 경고장치(TPMS)의 구성품이 아닌 것은?

① 지압 경고등	② 이니시에이터

③ 타이어 압력센서	④ 가소고 페달 위치 센서

66. 조향장치의 구비조건으로 틀린 것은?

① 고속주행에서도 조향핸들이 안정될 것

② 조향핸들 회전과 바퀴의 선회차이가 클 것

③ 조향조작이 주행 중 충격에 영향을 받지 않을 것

④ 회전반지름이 작아 좁은 곳에서 방향전환이 용이할 것

67. 자동변속기를 자기진단기로 점검 시 통신이 불가한 원인으로 틀린 것은?

① 진단기로의 전원공급이 불량하다.

② 제어기의 접지가 차체로부터 분리되었다.

③ 통신 단자의 단락 또는 단선이 발생하였다.

④ 센서 또는 액츄에이터의 공급전원이 불안하다.

68. 하이드로 플래닝 현상을 방지하기 위한 방법으로 거리가 먼 것은?

① 주행속도를 낮춘다.

② 타이어의 공기압력을 높인다.

③ 러그형 패턴의 타이어를 사용한다.

④ 트레드의 마모가 적은 타이어를 사용한다.

69. 자동차가 600m의 경사로를 올라가는 데 3분, 내려가는 데 1분 걸렸다면 평균속도는 몇 km/h인가?

① 15	② 16

③ 17	④ 18

70. 자동 차동제한기구의 종류가 아닌 것은?

① 다판 클러치식	② 할덱스 클러치식

③ 토르젠 차동방식	④ 스파이럴 기어식

71. 속도 108km/h로 달리던 자동차가 브레이크를 밟았을 때 제동거리는 약 몇 m인가? (단, 도로면과 타이어 사이의 마찰계수 0.5, 중력가속도 9.8m/s², 제동율 100%이다.)

① 91.84	② 101.51

③ 105.84	④ 110.51

72. 전자제어 현가장치(ECS)의 입·출력 요소에서 출력요소에 해당하는 것은?

① 차량의 높이를 감지하는 차고 센서

② 쇼크 업소버의 감쇠력을 변화시키는 액추에이터

③ 주행 중 전조등의 점등을 알려주는 전조등 스위치

④ 제동 시 다이브 제어의 기준 신호가 되는 브레이크 스위치

73. 주행 중 조향핸들이 한쪽 방향으로 쏠리는 직접적인 원인으로 거리가 먼 것은?

① 좌·우 타이어의 압력이 같지 않다.

② 조향핸들 축이 축 방향으로 유격이 크다.

③ 앞차축 한쪽의 현가스프링이 절손되었다.

④ 뒤차축이 차의 중심선에 대하여 직각이 되지 않는다.

74. 자동변속기 솔레노이드 밸브 종류가 아닌 것은?

① 유압제어용 밸브	② 변속제어용 밸브

③ 유속제어용 밸브	④ 댐퍼클러치제어용 밸브

75. ABS 장치의 휠스피드센서 파형점검에 사용되는 장비로 옳은 것은?

① 오실로스코프	② 전압계

③ 디지털 멀티미터	④ 전류계

76. 앞 타이어의 바깥쪽이 심하게 마모되었을 때, 휠얼라인먼트 조정 방법으로 옳은 것은?

① 캐스터를 크게 조정한다.

② 캐스터를 작게 조정한다.

③ (＋)캠버 방향으로 조정한다.

④ (-)캠버 방향으로 조정한다.

77. 자동변속기에서 유압 조절 솔레노이드밸브의 듀티비란?

① [eqn: rm 전원전압 over 제어전압 times 100]	② [eqn: rm 전원저항 over 제어저항 times 100]

③ [eqn: rm 여자시간 over 총제어시간 times 100]	④ [eqn: rm 총제어시간 over 여자시간 times 100]

78. 수동변속기의 클러치 동력전달 용량에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 용량이 크면 접촉충격이 적다.

② 엔진의 최고 회전토크보다 커야 한다.

③ 마찰 면적이 넓을수록 용량이 작아진다.

④ 용량이 적을수록 효율이 좋아 내구성이 증대된다.

79. 독립현가장치 중 SLA형 현가장치에서 코일 스프링의 장착 위치는?

① 위 컨트롤암과 프레임 사이

② 아래 컨트롤암과 프레임 사이

③ 아래 컨트롤암과 위 볼 조인트 사이

④ 아래 컨트롤암과 위 컨트롤 암 지지대 사이

80. 제동장치에서 흡기다기관 부압과 대기압과의 압력 차를 이용한 진공식 배력장치의 종류가 아닌 것은?

① 마스터 백 방식

② 뉴 바이커 방식

③ 압축 공기 방식

④ 하이드로 마스터 방식

【5과목】 자동차전기 (20문제)

81. 자동차용 배터리의 역할로 틀린 것은?

① 차량 시동 시 기동전동기에 전원을 공급한다.

② 발전기 고장 시 자동차의 주행을 확보하기 위해 전기를 공급한다.

③ 발전기의 작동에 상관없이 자동차 전원을 계속적으로 공급하는 역할을 한다.

④ 자동차의 주행상태에 따른 발전기의 출력과 부하와의 부조화를 조정하는 역할을 한다.

82. 기동전동기는 정상 회전하나 엔진이 크랭킹 되지 않을 때 고장 원인으로 가장 적합한 것은?

① 점화코일 불량

② 컨트롤 릴레이 불량

③ 인히비터 스위치 불량

④ 플라이 휠의 링기어 파손

83. 자동차의 도난방지장치에 전원을 연결하기 위한 작업방법으로 가장 적절한 것은?

① 방향지시등과 병렬로 연결한다.

② 전조등 배선과 직렬로 연결한다.

③ 브레이크 및 미등과 직렬로 연결한다.

④ 배터리에서 공급되는 선과 직접 연결한다.

84. 자동차 편의장치인 와이퍼시스템에서 사용되는 모터의 종류가 아닌 것은?

① 공압식	② 분권식

③ 복권식	④ 영구자석식

85. 반도체의 장점으로 틀린 것은?

① 역내압이 낮다.

② 소형이고 경량이다.

③ 내부 전력손실이 매우 적다.

④ 응답성이 빠르고 수명이 길다.

86. 차량 안전운전 보조장치의 주요 구성품에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자동주차 보조장치(SPAS)는 초음파 센서, 전자식 조향모터 등으로 구성

② 차선이탈 경고장치(LDWS)는 초음파 센서와 전자식 조향모터 등으로 구성

③ 정속 주행장치(ACC)는 전방감지센서, 엔진제어유닛, 전자식 제동유닛 등으로 구성

④ 차선유지 보조장치(LKAS)는 전방 카메라, 조향각 센서, 전자식 조향모터 등으로 구성

87. 충전장치 정비 시 안전사항과 거리가 먼 것은?

① B단자를 분리한 후 엔진을 고속 회전하지 않는다.

② 배터리를 자동차에 장착 시 극성이 바뀌지 않도록 한다.

③ 충전기를 사용하여 충전 시 시동키를 OFF한 후 배터리(-)를 분리한다.

④ 엔진가동 상태에서 배터리(-)를 분리하여 발전기의 발전 상태를 확인한다.

88. 완전충전된 상태의 배터리가 방전종지전압까지 방전하는 데 걸린 전류와 시간이 20A, 5시간이고, 방전종지전압 상태에서 다시 완전충전하는 데 걸린 전류와 시간이 15A, 8시간이라면 AH효율은 약 몇 %인가?

① 57	② 83

③ 120	④ 175

89. 코일의 상호유도 인덕턴스가 1.8H이고, 1차 코일에 2A의 전류를 0.2초 동안 변화시키면, 근접한 2차 코일에 유도되는 기전력은 몇 V인가?

① 6	② 12

③ 18	④ 24

90. 자동차 전조등의 광도가 30000cd일 때 10㎝ 떨어진 지점의 조도는 몇 lx인가?

① 3	② 30

③ 300	④ 3000

91. 교류발전기의 내부구조에서 로터 철심의 역할은?

① 전압 강하방지	② 전류의 손실방지

③ 자력의 손실방지	④ 형태의 변화방지

92. 전자제어 점화장치(DLI)의 특징으로 틀린 것은?

① 실린더별 점화시기 제어가 가능하다.

② 고압 배전부가 없기 때문에 누전의 염려가 적다.

③ DLI 방식에서는 파워 TR을 사용하지 않아도 된다.

④ 배전기가 없기 때문에 점화에너지의 손실을 줄일 수 있다.

93. 반도체식 점화장치의 특성으로 틀린 것은?

① 저속성능이 안정된다.

② 고속성능이 향상된다.

③ 점화장치의 응답성이 떨어진다.

④ 점화시기를 정확하게 할 수 있다.

94. 고전압 배터리의 셀 밸런싱을 제어하는 장치는?

① MCU(Motor Control Unit)

② LDC(Low DC-DC Convertor)

③ ECM(Electronic Control Module)

④ BMS(Battery Management System)

95. 점화장치에서 페자로(몰드) 점화 코일의 특징으로 틀린 것은?

① 내열성이 우수하다.

② 1차 전류가 증가되며 자속이 감소한다.

③ 자속이 외부로 방출되는 것을 최소화시켰다.

④ 1차 코일의 지름을 굵게 하여 저항을 감소시켰다.

96. 전자제어 냉·난방장치(FATC)에 사용되는 입력요소로 틀린 것은?

① AQS 센서	② 핀서모 센서

③ 일사량 센서	④ 초음파 센서

97. 자동차 정기검사의 등화장치검사 중 전조등 검사기준이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

주광축의 진폭은 (  )미터 위치에서 다음 수치 이내일 것

(단위 : 센티미터)

구분	상	하	좌	우
좌측	10	30	15	30
우측	10	30	30	30

① 3	② 5

③ 10	④ 12

98. 홀센서 방식 차량 속도센서의 파형 측정 및 분석 방법은?

① 차속에 비례한 전류값의 변화를 확인한다.

② 저속에서 고속으로 변속하며 주파수 변화를 확인한다.

③ 차량의 속도를 0km/h에서 측정하면서 주파수 변화를 확인한다.

④ 피크-피크 전압의 변화는 차속에 비례하기 때문에 측정 시는 배터리를 새것으로 교환하고 측정한다.

99. 엔진의 기본 점화시기를 결정하는 센서로 고장 시 시동에 영향을 미치는 것은?

① 노크 센서	② 대기압 센서

③ 산소 센서	④ 크랭크 위치 센서

100. 기동전동기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 전기자 코일은 입력전류를 증폭하고, 계자코일은 회전력을 발생시킨다.

② 마그네틱 스위치 내 풀인 코일의 단선 시기동전동기가 회전하지 않는다.

③ 직권식 기동전동기는 전기자 코일과 계자 코일이 직렬로 연결되어 있다.

④ 분권식 기동전동기는 전기자 코일과 계자 코일이 병렬로 연결되어 있다.