건시스템(gunsys.com)	자동차정비기사 필기 기출문제 (2019.4.27. 2회)

2019년 2회 자동차정비기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 일반기계공학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	1	3	4	2	4	2	4	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	1	4	1	1	3	2	2	4	4
【2과목 : 20문제】 기계열역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	1	2	4	3	2	1	1	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	3	4	2	4	2	4	2	3	4
【3과목 : 20문제】 자동차엔진	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	2	1	3	3	4	3	3	1	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	3	3	1	4	2	3	3	1
【4과목 : 20문제】 자동차새시	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	1	2	1	4	1	4	3	2	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	2	4	1	3	4	3	3	3	3
【5과목 : 20문제】 자동차전기	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	4	2	2	1	2	1	2	4	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	1	4	1	1	4	3	2	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 일반기계공학 (20문제)

1. 잇수 40, 피치원 지름 100㎜인 표준 스퍼기어의 원주피치는 약 몇 ㎜인가?

① 3.93	② 7.85

③ 15.70	④ 23.55

2. Ti의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 비중이 4.5이다.

② Mg과 Al보다 무겁고 철보다 가볍다.

③ 전기 및 열의 전도성은 Fe보다 크다.

④ 내식성이 우수하다.

3. 두 힘 10N과 30N이 직교하고 있다. 합성한 힘의 크기는 약 몇 N인가?

① 31.6	② 38.7

③ 40.0	④ 44.7

4. 정밀한 금형에 용융금속을 고압, 고속으로 주입하여 주물을 얻는 방법으로 주물표현이 미려하고 정도가 높은 주조법은?

① 셀몰드법	② 원심주조법

③ 다이캐스팅법	④ 인베스트먼트 주조법

5. 3줄 나사에서 리드(lead)L과 피치(pitch) p의 관계로 옳은 것은?

① p＝L	② L＝1.5p

③ p＝3L	④ L＝3p

6. 다음 비중이 가장 낮은 경금속인 것은?

① Ag	② Al

③ Cu	④ Pb

7. 드릴 가공을 할 때, 가공물과 접촉에 의한 마찰을 줄이기 위하여 절삭날 면에 주는 각은?

① 나선각(helix angle)	② 선단각(point angle)

③ 위브 각(web angle)	④ 날 여유각(lip clearance angle)

8. 연강의 응력-변형률선도에서 응력이 최고값인 응력은?

① 비례한도	② 인장강도

③ 탄성한도	④ 항복강도

9. 압력 제어 밸브에서 어느 최소 유량에서 어느 최대 유량까지의 사이에 증대하는 압력은?

① 파괴 압력	② 절대 압력

③ 흡입 압력	④ 오버라이드 압력

10. 동일 축 상에 2개 이상의 펌프 작용 요소를 가지고, 각각 독립된 펌프 작용을 하는 형식의 펌프는?

① 다련 펌프	② 다단 펌프

③ 피스톤 펌프	④ 베인 펌프

11. 경화된 강 중의 잔류오스테나이트를 마텐자이트로 변태시켜 시효변형을 방지하기 위한 목적으로 하는 열처리로서 치수의 정확성을 요하는 게이지나 베어링 등을 만들 때 주로 행하는 것은?

① 오스템퍼링	② 마템퍼링

③ 심랭처리	④ 노멀라이징

12. 길이가 50㎝인 외팔보에 그림과 같이 ω＝4N/㎝인 균일분포하중이 작용할 때 최대 굽힘 모멘트의 값은 몇 N·㎝인가?

① 5000	② 4000

③ 2500	④ 2000

13. 제동장치에서 단식 블록 브레이크의 제동력에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 제동 토크에 반비례한다.

② 마찰 계수에 반비례한다.

③ 브레이크 드럼의 지름에 비례한다.

④ 브레이크 드림과 블록사이의 수직력에 비례한다.

14. 1.5m/s의 원주속도로 회전하는 전동축을 지지하는 저널 베어링에서 베어링 하중은 2000N, 마찰계수가 0.04일 때 마찰에 의한 손실 동력은 약 몇 ㎾인가?

① 0.12	② 0.24

③ 0.48	④ 0.72

15. 소성가공 중에서 주전자, 물통, 배럴 등의 주름 형상을 만드는 데 적합한 가공은?

① 벌징(bulging)	② 비딩(beading)

③ 헤밍(hemming)	④ 컬링(curling)

16. 용접부의 검사법 중 시편 타단의 결함에서 반사되어 오는 반응을 시간적 연관성이 있는 오실로스코프에 받아 기록하는 방법은?

① 침투 탐상검사	② 자분 검사

③ 초음파 검사	④ 방사선 투과검사

17. 비틀림을 받는 원형 단면 봉에서 발생하는 비틀림 각에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 봉의 길이에 반비례한다.

② 극단면 2차 모멘트에 반비례한다.

③ 전단 탄성계수에 비례한다.

④ 비틀림 모멘트에 반비례한다.

18. 단동 왕복펌프의 피스톤 지름이 20㎝, 행정 30㎝, 피스톤의 매분 왕복횟수가 80, 체적효율 92%일 때 펌프의 양수량은 약 몇 ㎥/min인가?

① 0.35	② 0.69

③ 0.82	④ 1.42

19. 하중을 한 방향으로만 받는 부품에 이용되는 나사로 압착기, 바이스(vise) 등의 이송 나사에 사용되는 것은?

① 둥근나사	② 사각나사

③ 삼각나사	④ 톱니나사

20. 리밍(reaming)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 구멍을 뚫는 기본적인 작업

② 구멍에 암나사를 가공하는 작업

③ 구멍 주위를 평면으로 가공하는 작업

④ 뚫린 구멍을 정확한 크기와 매끈한 면으로 다듬질하는 작업

【2과목】 기계열역학 (20문제)

21. R-12를 작동 유체로 사용하는 이상적인 증기압축 냉동사이클이 있다. 여기서 증발기 출구 엔탈피는 229kJ/㎏, 팽창밸브 출구 엔탈피는 81kJ/㎏, 응축기 입구 엔탈피는 255kJ/㎏일 때 이 냉동기의 성적계수는 약 얼마인가?

① 4.1	② 4.9

③ 5.7	④ 6.8

22. 등엔트로피 효율이 80%인 소형 공기터빈의 출력이 270kJ/㎏이다. 입구 온도는 600LK이며, 출구 압력은 100kPa이다. 공기의 정압비열은 1.004kJ/(㎏·K), 비열비는 1.4일 때, 입구압력(kPa)은 약 몇 kPa인가? (단, 공기는 이상기체로 간주한다.)

① 1984	② 1842

③ 1773	④ 1621

23. 수증기가 정상과정으로 40m/s의 속도로 노즐에 유입되어 275m/s로 빠져나간다. 유입되는 수증기의 엔탈피는 3300kJ/㎏, 노즐로부터 발생되는 열손실은 5.9kJ/㎏일 때 노즐 출구에서의 수증기 엔탈피는 약 몇 kJ/㎏인가?

① 3257	② 3024

③ 2795	④ 2612

24. 가역 과정으로 실린더 안의 공기를 50kPa, 10℃ 상태에서 300kPa까지 압력(P)과 체적(V)의 관계가 다음과 같은 과정으로 압축할 때 단위 질량당 방출되는 열량은 약 몇 kJ/㎏인가? (단, 기체 상수는 0.287kJ/(㎏·K)이고, 정적비열은 0.7kJ/(㎏·K)이다.)

[eqn: rm bold {PV ^1.3 = 일정}]

① 17.2	② 37.2

③ 57.2	④ 77.2

25. 어떤 시스템에서 공기가 초기에 290K에서 330K로 변화하였고, 이 때 압력은 200kPa에서 600kPa로 변화하였다. 이 때 단위질량당 엔트로피 변화는 약 몇 kJ(㎏·K)인가? (단, 공기는 정압비열이 1.006kJ/(㎏·K)이고, 기체상수가 0.287kJ/(㎏·K)인 이상기체로 간주한다.)

① 0.445	② -0.445

③ 0.185	④ -0.185

26. 500W의 전열기로 4㎏의 물을 20℃에서 90℃까지 가열하는데 몇 분이 소요되는가? (단, 전열기에서 열은 전부 온도 상승에 사용되고 물의 비열은 4180J(㎏·K)이다.)

① 16	② 27

③ 39	④ 45

27. 어떤 시스템에서 유체는 외부로부터 19k의 일을 받으면서 167kJ의 열을 흡수하였다. 이 때 내부에너지의 변화는 어떻게 되는가?

① 148kJ 상승한다.	② 186kJ 상승한다.

③ 148kJ 감소한다.	④ 186kJ 감소한다.

28. 화씨온도가 86℉일 때 섭씨온도는 몇 ℃인가?

① 30	② 45

③ 60	④ 75

29. 체적이 500㎤인 풍선에 압력 0.1MPa, 온도 288K의 공기가 가득 채워져 있다. 압력이 일정한 상태에서 풍선 속 공기 온도가 300K로 상승했을 때 공기에 가해진 열량은 약 얼마인가? (단, 공기는 정압비열이 1.005kJ/(㎏·K), 기체상수가 0.287kJ./(㎏·K)인 이상기체로 간주한다.)

① 7.3J	② 7.3kJ

③ 14.6J	④ 14.6kJ

30. 100℃와 50℃ 사이에서 작동하는 냉동기로 가능한 최대성능계수(COP)는 약 얼마인가?

① 7.46	② 2.54

③ 4.25	④ 6.46

31. 용기에 부착된 압력계에 얽힌 계기압력이 150kPa이고 국소대기압이 100kPa일 때 용기 안의 절대압력은?

① 250kPa	② 150kPa

③ 100kPa	④ 50kPa

32. 어떤 사이클이 다음 온도(T)-엔트로피(s) 선도와 같을 때 작동 유체에 주어진 열량은 약 몇 kJ/㎏인가?

① 4	② 400

③ 800	④ 1600

33. 압력이 0.2MPa이고, 초기 온도가 120℃인 1㎏의 공기를 압축비 18로 가역 단열 압축하는 경우 최종온도는 약 몇 ℃인가? (단, 공기는 비열비가 1.4인 이상기체이다.)

① 676℃	② 776℃

③ 876℃	④ 976℃

34. 클라우지우스(Clausius) 부등식을 옳게 표현한 것은? (단, T는 절대 온도, Q는 시스템으로 공급된 전체 열량을 표시한다.)

① [eqn: rm ∮{delta `Q} over {T} `GEQ` 0]	② [eqn: rm ∮{delta `Q} over {T} `≤` 0]

③ [eqn: rm ∮{delta `QT} `≥` 0]	④ [eqn: rm ∮{delta `QT} `≤` 0]

35. 압력이 100kPa이며, 온도가 25℃인 방의 크기가 240㎥이다. 이 방에 들어있는 공기의 질량은 약 몇 ㎏인가? (단, 공기는 이상기체로 가정하며, 공기의 기체상수는 0.287kJ/(㎏·K)이다.)

① 0.00357	② 0.28

③ 3.57	④ 280

36. 효율이 40%인 열기관에서 유효하게 발생되는 동력이 110㎾라면 주위로 방출되는 총 열량은 약 몇 ㎾인가?

① 375	② 165

③ 135	④ 85

37. 그림과 같이 실린더 내의 공기가 상태 1에서 상태 2호 변화할 때 공기가 한 일은? (단, P는 압력, V는 부피를 나타낸다.)

① 30kJ	② 60kJ

③ 3000kJ	④ 6000kJ

38. Van der Waals 상태 방정식은 다음과 같이 나타낸다. 이 식에서 [eqn: rm a over u^2], b는 각각 무엇을 의미하는 것인가? (단, P는 압력, u는 비체적, R은 기체상수, T는 온도를 나타낸다.)

[eqn: rm bold {(P+ a over u^2 ) times (u-b)=RT}]

① 분자간의 작용 인력, 분자 내부 에너지

② 분자간의 작용 인력, 기체 분자들이 차지하는 체적

③ 분자 자체의 질량, 분자 내부 에너지

④ 분자 자체의 질량, 기체 분자들이 차지하는 체적

39. 보일러에 물(온도 20℃, 엔탈피 84kJ/㎏)이 유입되어 600kPa의 포화증기(온도 159℃, 엔탈피 2757kJ/㎏) 상태로 유출된다. 물의 질량유량이 300kJ/h이라면 보일러에 공급된 열량은 약 몇 ㎾인가?

① 121	② 140

③ 223	④ 345

40. 카르노 사이클로 작동되는 열기관이 고온체에서 100kJ의 열을 받고 있다. 이 기관의 열효율이 30%라면 방출되는 열량은 약 몇 kJ인가?

① 30	② 50

③ 60	④ 70

【3과목】 자동차엔진 (20문제)

41. 엔진의 크랭크축 재질로 가장 적합한 것은?

① 베어링 강

② 스프링 강

③ 스테인리스 강

④ 크롬 몰리브덴 강

42. 엔진에 사용되는 연료의 필요 옥탄가에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?

① 압축비	② 배기압

③ 공연비	④ 점화시기

43. 4기통 4사이클 엔진이 2000rpm에서 발생시킨 도시평균유효압렵은 5㎏f/㎠이다. 실린더의 지름이 10㎝, 피스톤의 행정이 10㎝일 때 엔진의 도시마력은 약 몇 PS인가?

① 34.88	② 38.66

③ 42.85	④ 47.63

44. LPI 엔진에서 인젝터에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 베이퍼라이저가 미적용된 차량)

① 전류 구동방식이다.

② 아이싱 팁을 사용한다.

③ 실린더에 직접 분사한다.

④ 액상의 연료를 분사한다.

45. 아래 운행차 정밀검사의 경유자동차 매연측정방법에 관한 설명에서 ( )에 알맞은 것은? (단, 무부하검사방법이다.)

측정기의 시료채취관을 배기관의 벽면으로부터 (  )㎜ 이상 떨어지도록 설치하고 5㎝ 정도의 깊이로 삽입한다.

① 3	② 4

③ 5	④ 6

46. 자동차 엔진 연료 중 LPG의 특성 설명으로 틀린 것은?

① 저온에서 증기압이 낮기 때문에 시동성이 좋지 않다.

② 유독성 납화화물이나 유황분 등의 함유량이 적어, 휘발유에 비해 청정연료이다.

③ LPG는 가스 상태로 실린더에 공급되므로 흡입효율의 저하에 의한 출력저하 현상이 나타난다.

④ 액체상태에서 단위중량당 발열량은 휘발유보다 낮지만, 공기와 혼합상태에서의 발열량은 휘발유보다 높다.

47. 디젤엔진 연소실 형식 중 직접분사식의 장점으로 틀린 것은?

① 연료소비율이 향상된다.

② 연소실의 구조가 간단하다.

③ 연료분사 개시압력이 타 형식에 비해 높다.

④ 연소실 내에 전열면적이 좁아 냉각손실이 적다.

48. 엔진을 감속할 때 연료 공급을 일시 차단시킴과 동시에 충격을 방지하기 위해 감속 조건에 따라 스로틀밸브의 닫힘 속도를 제어하는 것은?

① 피드백 제어	② 공전속도 제어

③ 대시포트 제어	④ 패스트 아이들 제어

49. 디젤엔진의 전자식 연료분사장치에서 인젝터의 분사량 제어를 위한 입력신호가 아닌 것은?

① 부스터 압력	② 냉각수 온도

③ 흡입 공기량	④ 엔진 회전속도

50. 전자제어 가솔린엔진에 연속 가변밸브차이밍(CVVT) 시스템의 적용 목적으로 틀린 것은?

① 연비향상	② 공회전 안정화

③ 배기가스 저감	④ 엔진 냉각효율 향상

51. 전자제어 엔진의 지르코니아 산소센서에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 배기가스 중의 산소 농도를 검출한다.

② 공연비 피드백 제어를 위하여 필요한 센서이다.

③ 정상 작동 온도 이하에서는 산소 농도의 정확한 검출이 불가능하다.

④ 배기가스 중 산소 농도가 높을수록 산소센서의 기전력은 약 5V 정도로 발생한다.

52. 디젤엔진 연소에 영향을 미치는 요소로 틀린 것은?

① 압축비	② 점화시기

③ 흡기온도	④ 엔진의 회전속도

53. 가솔린엔진에서 저온 시동성 향상과 관계가 있는 센서는?

① 산소 센서	② 대기압 센서

③ 냉각수온 센서	④ 흡입공기량 센서

54. 공기과잉률(λ)이란?

① 이론공연비

② 실제공연비

③ 실제공연비/이론공연비

④ 공기흡입량/연료소비량

55. 엔진 충진효율에 영향을 주는 요소 중 거리가 먼 것은?

① 흡입공기의 습도

② 흡기다기관의 형상

③ 흡입공기의 입구온도

④ 흡입공기의 입구압력

56. 전자제어 가솔린엔진에서 흡기온도를 감지하는 목적으로 가장 적합한 것은?

① 산소센서가 고장 시 대체 역할을 한다.

② 점화시기 제어에 기준이 되는 역할을 한다.

③ 흡기유량센서 고장 시 연료분사를 조절하는 역할을 한다.

④ 흡기온도에 따른 흡기공기의 밀도 변화를 보정하는 역할을 한다.

57. 이상적인 오토사이클의 효율을 증가시키는 방법으로 틀린 것은?

① 압축비 증가	② 체적비 증가

③ 최고압력 증가	④ 최고온도 증가

58. 디젤엔진에서 노크를 방지하는 방법으로 틀린 것은?

① 압축비를 높게 한다.

② 흡기온도를 높게 한다.

③ 연료의 착화지연을 길게 한다.

④ 연료의 착화시기를 정확하게 한다.

59. 전자제어 가솔린엔진(MPI)에서 연료의 분사량을 증가시키는 방법으로 옳은 것은?

① 연료펌프의 공급압력을 낮춘다.

② 인젝터 내의 분사압력을 낮춘다.

③ 인젝터의 통전시간을 길게 한다.

④ 압력조절기의 리턴 연료량을 증가시킨다.

60. 연소가스 온도가 1600℃, 냉각수 온도 85℃, 전열면적 1.538㎠인 실린더를 가진 엔진의 방열량은 약 몇 kcal/h인가? (단, 열통과율 K＝217.4kcal/㎠·h·℃이다.)

① 506557.2	② 537160.4

③ 632520.4	④ 823250.2

【4과목】 자동차새시 (20문제)

61. 유압식 브레이크 장치에서 마스터 실린더에 35㎏f/㎠의 유압을 발생시키기 위해 필요한 페달 답력은 약 몇 ㎏f인가? (단, 마스터 실린더의 피스톤 단면적 4㎠, 배력장치 부압 0.8㎏f/㎠, 배력장치의 피스톤 직경 14㎝, 페달 레버비 4:1)

① 3.2	② 4.2

③ 5.2	④ 6.2

62. 자동차 섀시 스프링 중 스프링 상수가 자동적으로 조정되는 것은?

① 공기 스프링	② 판스프링

③ 코일 스프링	④ 토션바 스프링

63. 자동차 정기검사에서 제동장치의 제동력 검사기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 뒤축의 제동력은 해당 축중의 20퍼센트 이상일 것

② 주차 제동력의 합은 차량 중량의 50퍼센트 이상일 것

③ 모든 축의 제동력 합이 공차중량의 50퍼센트 이상일 것

④ 동일 차축의 좌·우 차바퀴 제동력의 차이가 해당 축중의 8퍼센트 이내일 것

64. 시동 후 주차브레이크 또는 ABS 경고등이 꺼지지 않을 때 점검해야 할 사항과 거리가 먼 것은?

① 프로포셔닝 밸브를 점검한다.

② 브레이크액 레벨을 점검한다.

③ 진단 장비로 고장코드를 점검한다.

④ 휠스피드 센서 커넥터를 점검한다.

65. 전륜구동 차량에서 급출발 또는 급가속시 엔진 구동력의 영향으로 조향핸들이 한쪽 방향으로 쏠리는 토크 스티어가 발생하는 원인은?

① 조향핸들 조립 불량

② 엔진 마운트의 강도 저하

③ 전체 타이어의 공기압 과대

④ 드라이브 샤프트 길이와 각도 차이

66. 전자제어 현가장치의 특징으로 틀린 것은?

① 급제동 시 노스 업(nose up)을 방지한다.

② 노면으로부터 자동차의 높이를 제어할 수 있다.

③ 급선회 시 원심력에 의한 차체의 기울어짐을 방지한다.

④ 노면의 상태에 따라 자동차의 승차감을 제어할 수 있다.

67. 클러치의 동력전달 용량에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 용량이 작으면 내구성이 증대된다.

② 용량이 크면 접촉 충격을 줄일 수 있다.

③ 용량은 엔진 회전토크와 동일하여야 한다.

④ 용량은 클러치가 전달할 수 있는 회전력의 크기를 말한다.

68. 타이어의 편평비에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 타이어 내경을 타이어 폭으로 나눈 백분율

② 타이어 폭을 타이어 단면 높이로 나눈 백분율

③ 타이어 단면 높이를 타이어 폭으로 나눈 백분율

④ 타이어 단면 둘레를 타이어 높이로 나눈 백분율

69. 지름 30㎝인 브레이크 드럼에 작용하는 힘이 150㎏f일 때, 이 드럼에 작용하는 토크는 약 몇 ㎏f·m인가? (단, 마찰계수는 0.3이다.)

① 2.75	② 6.75

③ 8.5	④ 13.5

70. 공기 브레이크의 특징으로 틀린 것은?

① 베이퍼록이 발생하지 않는다.

② 자동차의 중량에 따른 제한을 많이 받는다.

③ 페달 밟는 양에 따라 제동력이 조절된다.

④ 공기가 다조 누출되어도 제동 성능이 현저하게 저하되지 않는다.

71. 조향장치가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

① 회전 반경이 작을 것

② 선회 저항이 적고 선회 후 복원이 좋을 것

③ 조향휠이 회전과 바퀴의 선회 차가 클 것

④ 조향 조작이 주행 중 충격에 영향을 받지 않을 것

72. 자동변속기 자동차의 스톨 포인트에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 클러치 포인트라고도 한다.

② 펌프는 회전하지만 터빈은 구동되지 않는 상태이다.

③ 스톨 포인트에서 펌프의 회전수와 터빈의 회전비가 ‘1’이다.

④ 약한 제동이 걸린 상태의 스톨 포인트에서는 차량 구동력이 ‘0’이다.

73. 자동차가 주행할 때 작용하는 저항을 계산하는 식에서 자동차 중량이 요구되지 않는 것은?

① 구름저항	② 구배저항

③ 가속저항	④ 공기저항

74. 드라이브 라인에서 추진축의 길이 변화가 가능하도록 설치되어 있는 이음은?

① 슬립 이음	② 버필드 이음

③ 트리포드 이음	④ 더블 오프셋 이음

75. 자동차 현가장치에서 트레일링 암 형식에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 바퀴의 상·하 운동에 의한 윤거나 캠버의 변화가 없다.

② 차제 양쪽에 주행방향에 수평으로 암을 설치하여 차축을 지지한다.

③ 상·하 컨트롤 암의 길이에 따라 SLA형식과 평행사변형식이 있다.

④ 스프링 작용은 쇽업소버와 액슬축에 장착된 토션바에 의해 이루어진다.

76. 유압식 전자제어 동력조향장치에서 고속에서는 정상이나 저속에서는 조향핸들의 조작력이 무거워지는 원인으로 가장 적절한 것은?

① 타이어 공기압 과다

② 오일탱크 오일양 과다

③ 오일펌프 토출압력 과다

④ 유량제어 솔레노이드 배선 단선

77. 무단변속기의 변속 방식 중 트랙션(트로이덜)방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 작동이 정숙하다.

② 큰 출력에 대한 강성이 필요하다.

③ 무게가 가볍고 일반오일 사용이 용이하다.

④ 변속범위가 넓으며 높은 효율을 낼 수 있다.

78. 자동차의 4륜 구동장치의 특징으로 틀린 것은?

① 직진 안정성 향상

② 선회 안정성 향상

③ 동력손실이 적어 연비 향상

④ 미끄러운 노면 주행 안정성 향상

79. ABS가 작동할 때 제어장치의 신호에 의해 유압을 조절하는 하이드로릭 유닛의 구성품이 아닌 것은?

① 어큐물레이터	② 솔레노이드 밸브

③ 휠스피드 센서	④ 하이드로릭 펌프

80. “235/45R 17 91H"인 타이어의 호칭기호에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 91:하중지수	② H:속도 기호

③ 45:타이어 지름	④ 235:타이어 폭

【5과목】 자동차전기 (20문제)

81. 자동차의 전조등 회로에서 한쪽 전조등의 조도가 부족한 원인 중 가장 거리가 먼 것은?

① 전구의 열화

② 배터리의 용량 부족

③ 반사경이 흐려졌을 때

④ 전구의 설치 위치가 바르지 않을 때

82. 다음 중 차량 발전기에서 단상 대신 3상 교류발전기를 사용하는 이유로 가장 적합한 것은?

① 전류제한기가 필요 없어진다.

② 전력송전의 선로가 절약된다.

③ DC발전기와 구조가 비슷해진다.

④ 3배의 주파수 효과를 볼 수 있다.

83. 기동전동기의 주요 구성 요소가 아닌 것은?

① 회전력을 발생하는 부분

② 부하 전류를 측정하는 전류계

③ 회전력을 엔진에 전달하는 기구

④ 피니언을 링기어에 물리게 하는 부분

84. 다음 가솔린엔진 차량의 점화 2차 파형에서 점화플러그 간극, 압축비, 점화플러그 팁의 오염상태에 따라 달라지는 방전시간에 해당하는 구간은?

① A-B구간	② C-D구간

③ D-E구간	④ E-F구간

85. 플레밍의 오른손 법칙을 이용한 것은?

① 발전기

② 콘덴서

③ 다이오드

④ 트랜지스터

86. 그림과 같이 R1과 R2가 고정저항이고, R3이 NTC 수온센서인 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 냉각수 온도가 높을수록 “O~E”에 걸리는 전압이 낮아진다.

② 냉각수 온도가 높을수록 “O~E”에 걸리는 저항이 작아진다.

③ 수온센서(R3)가 단선되면 “O~E”에 걸리는 전압은 높아진다.

④ 수온센서(R3)가 단락되면 “O~E”에 걸리는 전압은 낮아진다.

87. 그림과 같이 10Ω, 20Ω, 30Ω의 저항이 병렬로 연결되어 전류계와 함께 배터리에 연결되어 있을 때 전류계에 흐르는 전류는 몇 A인가?

① 2.2	② 5.5

③ 20	④ 65.5

88. 무배전기 점화장치의 구성요소가 아닌 것은?

① 점화코일	② 서미스터

③ 파워트랜지스터	④ 크랭크 각도센서

89. 자동차 오토 라이트 시스템의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전조등은 ACC전원만 사용한다.

② 하이빔과 로빔의 회로는 직렬회로이다.

③ 전조등의 좌·우측 등화의 회로는 직렬회로이다.

④ 자동차 주위의 밝기를 감지하여 전조등을 제어한다.

90. 다음 접지(-) 제어형 가솔린 인젝터 파형에서 아래쪽 화살표가 가리키는 곳의 설명으로 옳은 것은?

① 드웰구간이다.

② 연료 분사구간이다.

③ 역기전력에 의한 서지전압 구간이다.

④ 점화 1차 코일에 전류가 흐르는 구간이다.

91. 자동차 에어백에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 충돌감지 센서는 차량 측면에만 설치되어 있다.

② 부풀어 오른 에어백은 계속 그 상태를 유지해야 한다.

③ 일정 이상의 충격이 가해지면 충돌감지 센서의 신호로 전개된다.

④ 전방 에어백의 이상으로 경고등이 점등되어도 큰 충격이 가해지면 작동된다.

92. 배터리의 자기방전의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 충전 전압이 낮을 경우 방전된다.

② 전해액 중에 불순물이 혼입되어 국부 전지가 형성되었을 때 방전된다.

③ 배터리 케이스의 표면에 전기 회로가 형성되어 누설에 의해 방전된다.

④ 탈락한 작용물질이 극판의 아래 부분이나 측면에 퇴적되었을 때 방전된다.

93. 배터리의 보충전 방법이 아닌 것은?

① 전전류 충전법	② 정전압 충전법

③ 단별전류 충전법	④ 단별전압 충전법

94. 이그니션(IG) 키를 시동(스타트) 위치로 회전시켰을 때 이그니션(IG) 키 스위치 내부 접점단자의 연결이 옳은 것은?

① 상시전원-IGI-START

② 상시전원-IG2-START

③ 상시전원-IGI-IG2-START

④ 상시전원-ACC-IGI-START

95. 전자력과 자계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전자력의 크기는 자게의 저항 크기에 비례한다.

② 전자력의 크기는 자계 내의 도선의 길이에 비례한다.

③ 전자력의 크기는 자게의 세기와 도선에 흐르는 전류에 비례한다.

④ 전자력의 크기는 도선이 자계의 자력선과 직각이 될 때에 최대가 된다.

96. 자동차 CAN통신의 CLASS구분으로 가장 거리가 먼 것은? (단, SAE 기준이다.)

① SLASS A:접지를 기준으로 1개의 와이어링으로 통신선을 구성하고, 진단통신에 응용되며 K-라인 통신이 이에 해당된다.

② CLASS B : CLASS A보다 많은 정보의 전송이 필요한 경우에 사용되며, 저속 CAN에 적용된다.

③ CLASS C:실시간으로 중대한 정보교환이 필요한 경우로서 1~10ms간격으로 데이터 전송주기가 필요한 경우에 사용되며 파워트레인 계통에서 응용되고 고속 CAN통신에 적용된다.

④ CLASS D:수백 수천 bits의 블록단위 데이터 전송이 필요한 경우에 사용되며, 멀티미디어 통신에 응용되며 FlecRay 통신에 적용된다.

97. 자동차 에어컨에서 팽창밸브 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 냉매를 기화하며 응축시킨다.

② 냉매를 고체화하여 팽창시킨다.

③ 냉매를 기화하여 증발기에 보낸다.

④ 냉매를 액화하며 압력을 상승시킨다.

98. 하이브리드 자동차의 주행에 있어 감속 시 계기판의 에너지 사용표시 게이지는 어떻게 표시되는가?

① RPM(엔진회전수)	② Change(충전)

③ Assist(모터작동)	④ 배터리 용량

99. 전압이 100V일 때 600W의 전열기가 있다. 전압이 변화되어 80V가 되었을 때 전열기의 실제 전력을 약 몇 W인가?

① 300	② 384

③ 424	④ 480

100. 하이브리드 자동차에서 하이브리드 모터 작동을 위한 전기 에너지를 공급하는 것은?

① 엔진제어기

② 고전압 배터리

③ 변속기 제어기

④ 보조배터리 충전 컨트롤 유닛