건시스템(gunsys.com)	자동차정비기사 필기 기출문제 (2022.4.24. 2회)

2022년 2회 자동차정비기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 일반기계공학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	②	③	②	③	③	①	②	①	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	①	④	②	①	④	③	①	①	④
【2과목 : 20문제】 기계열역학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	④	④	①	②	①	②	③	④	④	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	②	④	②	③	②	③	①	③	④	①
【3과목 : 20문제】 자동차엔진	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	②	③	①	②	④	②	①	④	④
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	④	③	④	①	①	④	③	③	②
【4과목 : 20문제】 자동차새시	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	①	③	④	②	③	③	④	③	①	④
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	③	①	③	①	③	②	①	①	②
【5과목 : 20문제】 자동차전기	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	④	①	③	①	②	②	③	④	②	④
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	①	④	④	①	②	①	③	③	③	④
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 2022년 3회 시험부터 기존 시험 방식인 PBT(Paper-Based Testing)가 CBT(Computer-Based Testing)로 변경되며, 응시자별 다른 문제가 출제되는 관계로 기출문제는 공개되지 않습니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 일반기계공학 (20문제)

1. 유압기기 요소에서 길이가 단면 치수에 비해서 비교적 긴 죔구를 의미하는 용어는?

① 램	② 초크

③ 오리피스	④ 스풀

2. 그림과 같은 균일분포하중이 작용하는 보의 최대 처짐량을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, W : 균일분포하중, L : 보의 길이, E : 세로탄성계수, I : 단면 2차 모멘트이다.)

① [eqn: rm WL^3 over 3EI]	② [eqn: rm WL^4 over 8EI]

③ [eqn: rm WL^3 over 216EI]	④ [eqn: rm 5WL^4 over 384EI]

3. 지름이 100㎜인 유압 실린더의 이론 송출량이 830㎤/s, 추력이 3㎏f일 때 이 유압실린더의 속도(㎝/s)는 얼마인가? (단, 펌프의 용적효율은 90%이다.)

① 7.5	② 8.5

③ 9.5	④ 10.5

4. 코일의 유효권수 12, 코일의 평균지름 40㎜, 소선의 지름 6㎜인 압축 코일 스프링에 30N의 외력이 작용할 때, 변위(㎜)는 약 얼마인가? (단, 코일 스프링 재질의 전단탄성계수는 8×103N/㎟이다.)

① 9.35	② 17.78

③ 22.70	④ 33.46

5. 철강 시험편은 오스테나이트화한 후 시험편의 한 쪽 끝에 물을 분사하여 퀜칭하는 표준 시험법은?

① 붕화	② 복탄

③ 조미니	④ 마르에이징

6. 축에 직각인 하중을 지지하는 베어링은?

① 피벗 베어링	② 칼라 베어링

③ 레이디얼 베어링	④ 스러스트 베어링

7. 두 축이 만나지도 않고, 평행하지도 않는 기어는?

① 웜과 웜 기어	② 베벨 기어

③ 헬리컬 기어	④ 스퍼 기어

8. 호칭 지름이 50㎜, 피치가 2㎜인 미터 가는 나사가 2줄 왼나사로 암나사 등급이 6일 때 KS 나사 표시방법으로 옳은 것은?

① 왼 2줄 M50×2－6g	② 왼 2줄 M50×2－6H

③ 2줄 M50×2－6g	④ 2줄 M50×2－6H

9. 지름 8㎝, 길이 200㎝인 연강봉에 7000N 인장하중이 작용하였을 때 변형량은? (단, 탄성한도 내에 있다고 가정하며, 세로탄성계수는 2.1×106N/㎠이다.)

① 0.13㎜	② 0.52㎜

③ 0.33㎜	④ 0.62㎜

10. 다음 중 버니어 캘리퍼스로 측정할 수 없는 것은?

① 구멍의 내경	② 구멍이 깊이

③ 축의 편심량	④ 공작물의 두께

11. 드릴링 머신에서 너트나 볼트의 머리와 접촉하는 면을 평면으로 파는 작업은?

① 리밍	② 보링

③ 태핑	④ 스폿 페이싱

12. 리벳이음에서 리벳의 지름이 d, 피치가 p일 때 판 효율을 구하는 식으로 옳은 것은?

① [eqn: rm 1- d over p]	② [eqn: rm 1- p over d]

③ [eqn: rm d over p - 1]	④ [eqn: rm p over d - 1]

13. 일반적으로 단면이 각형이며 스터핑 박스에 채워 넣어 사용되어지는 패킹의 총칭은?

① 브레이드 패킹	② 코튼 패킹

③ 금속박 패킹	④ 글랜드 패킹

14. 정밀 주조법의 일종으로 정밀한 금형에 용융금속을 고압, 고속으로 주입하여 주물을 얻는 방법으로 Al합금, Mg합금 등에 주로 사용되는 주조법은?

① 원심주조법	② 다이캐스팅

③ 셸 몰드법	④ 연속주조법

15. 알루미늄 합금인 두랄루민의 표준성분에 해당하지 않는 원소는?

① Co	② Cu

③ Mg	④ Mn

16. 비틀림을 받는 원형 단면 봉에서 발생하는 비틀림 각에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 봉의 길이에 반비례한다.

② 전단 탄성계수에 반비례한다.

③ 비틀림 모멘트에 반비례한다.

④ 극단면 2차 모멘트에 반비례한다.

17. 그림과 같이 용접이음을 하였을 때 굽힘응력을 계산하는 식으로 옳은 것은? (단, L : 용접 길이, t : 용접치수(용접 판두께), ℓ : 용접부에서 하중 작용선까지 거리, W : 작용하중이다.)

① [eqn: rm {6W LITER} over {t`L^2}]	② [eqn: rm {12W LITER} over {t`L^2}]

③ [eqn: rm {6W LITER} over {t^2`L}]	④ [eqn: rm {12W LITER} over {t^2`L}]

18. 유압 회로 구성에 사용되는 어큐뮬레이터의 용도가 아닌 것은?

① 주 동력원	② 비상동력원

③ 누설 보상기	④ 유압 완충기

19. 다음 중 나사산을 가공하는데 적합한 가공법은?

① 전조	② 압출

③ 인발	④ 압연

20. 하중을 물체에 작용하는 상태에 따라 분류할 때 해당하지 않는 것은?

① 인장하중

② 압축하중

③ 전단하중

④ 교번하중

【2과목】 기계열역학 (20문제)

21. 이상적인 증기 압축 냉동 사이클의 과정은?

① 정적방열과정 → 등엔트로피 압축과정 → 정적증발과정 → 등엔탈피 팽창과정

② 정압방열과정 → 등엔트로피 압축과정 → 정압증발과정 → 등엔탈피 팽창과정

③ 정적증발과정 → 등엔트로피 압축과정 → 정적방열과정 → 등엔탈피 팽창과정

④ 정압증발과정 → 등엔트로피 압축과정 → 정압방열과정 → 등엔탈피 팽창과정

22. 공기 표준 사이클로 작동되는 디젤 사이클의 이론적인 열효율은 약 몇 %인가? (단, 비열비는 1.4, 압축비는 16이며, 체절비(cut-off ratio)는 1.8이다.)

① 50.1	② 53.2

③ 58.6	④ 62.4

23. 어떤 물질 1000㎏이 있고 부피는 1.404㎥이다. 이 물질의 엔탈피가 1344.8kJ/㎏ 이고 압력이 9MPa 이라면 물질의 내부에너지는 약 몇 kJ/㎏인가?

① 1332	② 1284

③ 1048	④ 875

24. 출력 10000kW 의 터빈 플랜트의 시간당 연료소비량이 5000㎏/h이다. 이 플랜트의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 연료의 발열량은 33440kJ/㎏이다.)

① 25.4%	② 21.5%

③ 10.9%	④ 40.8%

25. 다음 압력값 중에서 표준대기압(1atm)과 차이(절대값)가 가장 큰 압력은?

① 1MPa	②100kPa

③ 1bar	④ 100hPa

26. -15℃와 75℃의 열원 사이에서 작동하는 카르노 사이클 열펌프의 난방 성능계수는 얼마인가?

① 2.87	② 3.87

③ 6.16	④ 7.16

27. 그림과 같이 작동하는 냉동사이클(압력(P)-엔탈피(h) 선도)에서 h₁＝h₄＝98kJ/㎏, h₂＝246kJ/㎏, h₃＝298kJ/㎏일 때 이 냉동사이클의 성능계수(COP)는 약 얼마인가?

① 4.95	② 3.85

③ 2.85	④ 1.95

28. 열교환기를 흐름 배열(flow arrangement)에 따라 분류할 때 그림과 같은 형식은?

① 평행류	② 대향류

③ 병행류	④ 직교류

29. 피스톤-실린더 내부에 존재하는 온도 150℃, 압력 0.5MPa의 공기 0.2㎏은 압력이 일정한 과정에서 원래 체적의 2배로 늘어난다. 이 과정에서의 일은 약 몇 kJ인가? (단, 공기의 기체상수가 0.287kJ/(㎏·K)인 이상기체로 가정한다.)

① 12.3	② 16.5

③ 20.5	④ 24.3

30. 온도가 20℃, 압력은 100kPa인 공기 1㎏을 정압과정으로 가열 팽창시켜 체적을 5배로 할 때 온도는 약 몇 ℃ 가 되는가? (단, 해당 공기는 이상기체이다.)

① 1192℃	② 1242℃

③ 1312℃	④ 1442℃

31. 그림과 같은 열기관 사이클이 있을 때 실제 가능한 공급열량(Qʜ)과 일량(W)은 얼마인가? (단, Qʟ은 방열열량이다.)

① Qʜ＝100kJ, W＝80kJ

② Qʜ＝110kJ, W＝80kJ

③ Qʜ＝100kJ, W＝90kJ

④ Qʜ＝110kJ, W＝90kJ

32. 3㎏의 공기가 400K에서 830K까지 가열될 때 엔트로피 변화량은 약 몇 kJ/K인가? (단, 이때 압력은 120kPa에서 480kPa까지 변화하였고, 공기의 정압비열은 1.005kJ/(㎏·K), 공기의 기체상수는 0.287kJ/(㎏·K)이다.)

① 0.584	② 0.719

③ 0.842	④ 1.007

33. 밀폐 시스템에서 압력(P)이 아래와 같이 체적(V)에 따라 변한다고 할 때 체적이 0.1㎥에서 0.3㎥로 변하는 동안 이 시스템이 한 일은 약 몇 J인가? (단, P의 단위는 kPa, V의 단위는 ㎥이다.)

P＝5－15×V

① 200	② 400

③ 800	④ 1600

34. 그림과 같이 선형 스프링으로 지지되는 피스톤-실린더 장치 내부에 있는 기체를 가열하여 기체의 체적이 V₁에서 V₂로 증가하였고, 압력은 P1에서 P2로 변화하였다. 이때 기체가 피스톤에 행한 일을 옳게 나타낸 식은? (단, 실린더와 피스톤 사이에 마찰은 무시하며 실린더 내부의 압력(P)은 실린더 내부 부피(V)와 선형관계(P＝aV, a는 상수)에 있다고 본다.)

① P₂V₂－P₁V₁

② P₂V₂＋P₁V₁

③ [eqn: rm 1 over 2](P₂＋P₁)(V₂－V₁)

④ [eqn: rm 1 over 2](P₂＋P₁)(V₂＋V₁)

35. 어떤 기체 동력장치가 이상적인 브레이턴 사이클로 다음과 같이 작동할 때 이 사이클의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 온도(T)-엔트로피(s) 선도에서 T₁＝30℃, T₂＝200℃, T₃＝1060℃, T₄＝160℃이다.)

① 81%	② 85%

③ 89%	④ 76%

36. 질량이 m으로 동일하고, 온도가 각각 T₁, T₂(T₁＞T₂)인 두 개의 금속덩어리가 있다. 이 두 개의 금속덩어리가 서로 접촉되어 온도가 평형상태에 도달하였을 때 엔트로피 변화량(△S)은? (단, 두 금속의 비열은 c로 동일하고, 다른 외부로의 열교환은 전혀 없다.)

① [eqn: rm mc×ln {T_1 - T_2} over {2 root {T_1 `T_2}}]	② [eqn: rm mc×ln {T_1 - T_2} over { root {T_1 `T_2}}]

③ [eqn: rm mc×ln {T_1 + T_2} over {2 root {T_1 `T_2}}]	④ [eqn: rm mc×ln {T_1 + T_2} over {root {T_1 `T_2}}]

37. 0℃ 얼음 1㎏이 열을 받아서 100℃ 수증기가 되었다면, 엔트로피 증가량은 약 몇 kJ/K인가? (단, 얼음의 융해열은 336kJ/㎏이고, 물의 기화열은 2264kJ/㎏이며, 물의 정압비열은 4.186kJ/(㎏·K)이다.)

① 8.6	② 10.2

③ 12.8	④ 14.4

38. 압력 1MPa, 온도 50℃인 R-134a의 비체적의 실제 측정값이 0.021796 ㎥/㎏이었다. 이상기체 방정식을 이용한 이론적인 비체적과 측정값과의 오차([eqn: rm ={이론값-실제측정값} over {실제측정값}])는 약 몇 %인가? (단, R-134a 이상기체의 기체상수는 0.0815kPa·㎥/(㎏·K)이다.)

① 5.5%	② 12.5%

③ 20.8%	④ 30.8%

39. 시간당 380000㎏의 물을 공급하여 수증기를 생산하는 보일러가 있다. 이 보일러에 공급하는 물의 비엔탈피는 830kJ/㎏이고, 생산되는 수증기의 비엔탈피는 3230kJ/㎏이라고 할 때, 발열량이 kJ/㎏인 석탄을 시간당 34000㎏씩 보일러에 공급한다면 이 보일러에 효율은 약 몇 %인가?

① 66.9%	② 71.5%

③ 77.3%	④ 83.8%

40. 밀폐 시스템에서 가역정압과정이 발생할 때 다음 중 옳은 것은? (단, U는 내부에너지, Q는 열량, H는 엔탈피, S는 엔트로피, W는 일량을 나타낸다.)

① dH＝dQ	② dU＝dQ

③ dS＝dQ	④ dW＝dQ

【3과목】 자동차엔진 (20문제)

41. 전자제어 연료분사장치의 인젝터에서 연료 분사량을 결정하는 요인이 아닌 것은?

① 노즐의 지름	② 연료의 압력

③ 인젝터의 재질	④ 니들밸브가 열려 있는 시간

42. 전자제어 디젤엔진의 연료뷴사 중 엔진의 소음과 진동을 줄이고 연소압력의 완만한 상승을 위한 분사는?

① 부분분사	② 예비분사

③ 순차분사	④ 주분사

43. 터보 과급 장치에서 타임래그(time lag)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 터보가 작동되는 동안 터빈의 회전수와 압축기의 회전수의 차이를 말한다.

② 공회전에서는 터보가 작동되지 않고 고속 주행 중에만 작동되는 현상을 말한다.

③ 가속페달을 밟았을 때 배기가스가 터빈과 압축기를 돌려 출력이 발생하는 시점까지의 시간차를 말한다.

④ 가속페달을 밟고 난 후에 터보에 작동되어 가속페달을 밟지 않았는데도 출력효과가 나타나는 현상을 말한다.

44. 실린더 벽 마모량을 측정할 때 사용하는 측정기로 적절하지 않은 것은?

① 다이얼 게이지

② 내측 마이크로미터

③ 실린더 보어 게이지

④ 텔레스코핑 게이지와 외측 마이크로미터

45. 피스톤 링의 플러터(flutter) 현상을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

① 고온·고압에 견딜 수 있도록 내열성이 양호할 것

② 실린더 벽에 상처를 주지 않도록 장력이 낮을 것

③ 실린더와의 접촉을 견딜 수 있도록 내마멸성이 양호할 것

④ 연소열을 실린더 벽으로 전달하여 열전도가 양호할 것

46. 4행정 사이클 엔진에서 실린더 내에 흡입되는 흡입공기량이 감소하는 이유로 틀린 것은?

① 흡입 및 배기 밸브의 개폐시기 조정이 불완전할 때

② 흡입 및 배기의 관성이 피스톤 운동을 따르지 못할 때

③ 피스톤 링, 밸브 등의 마모에 의하여 가스누설이 발생할 때

④ 흡입압력이 대기압력보다 높고, 실린더 온도가 대기온도보다 낮을 때

47. 어느 기관의 피스톤 행정이 120㎜이고, 피스톤링이 마찰력이 3㎏f, 엔진회전수가 2000rpm일 때 피스톤의 평균속도와 피스톤링에 의한 손실마력은?

① 평균속도 4m/s, 손실마력 0.26PS

② 평균속도 8m/s, 손실마력 0.32PS

③ 평균속도 10m/s, 손실마력 0.66PS

④ 평균속도 12m/s, 손실마력 0.82PS

48. 디젤엔진에서 착화지연에 영향을 주는 요소로 거리가 먼 것은?

① 공연비	② 연료 입자의 크기

③ 연료의 분무 상태	④ 연소실 내 공기의 온도와 압력

49. 내연기관의 열효율이 30% 이고, 출력이 80PS, 연료의 저위발열량이 10000kcal/㎏일 때 1시간 동안의 연료소비량은?

① 약 8.5㎏/h	② 약 10.1㎏/h

③ 약 12.6㎏/h	④ 약 16.9㎏/h

50. 가솔린엔진의 파워밸런스 시험을 할 때 판정방법으로 옳은 것은?

① 진공도의 변화는 각 실린더 간에 10% 이내의 차이여야 한다.

② HC의 변화는 각 실린더 간에 10% 이내의 차이여야 한다.

③ O₂의 변화는 각 실린더 간에 5% 이내의 차이여야 한다.

④ 엔진회전수의 변화는 각 실린더 간에 3% 이내의 차이여야 한다.

51. LPG 자동차에서 안전밸브가 장착된 충전밸브의 역할이 아닌 것은?

① 연료의 충전	② 과충전 방지

③ 과류 방지	④ 용기의 파열 및 폭발 방지

52. 디젤 연료의 착화성을 나타내는 세탄가는?

① 세탄과 이소헵탄의 체적혼합비

② 노말 헵탄과 이소헵탄의 체적혼합비

③ α-미텔나프탈렌과 이소옥탄의 체적혼합비

④ 세탄과 [α-메틸나프탈렌＋세탄]의 체적혼합비

53. 전자제어 가솔린엔진 연료 분사장치에서 연료계통에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 인젝터는 ECU에 의해 제어된다.

② 연료펌프는 DC모터를 많이 사용한다.

③ 자동차 주행속도에 따라 연료압력 조절기의 압력을 변화시킨다.

④ 연료펌프의 체크밸브는 연료라인에 잔압을 형성시킨다.

54. 자동차 기관에서 단행정 기관의 장점이 아닌 것은?

① 흡·배기 밸브의 지름을 크게 할 수 있어 흡·배기 효율을 높일 수 있다.

② 피스톤의 평균속도를 높이지 않고 기관의 회전속도를 빠르게 할 수 있다.

③ 기관의 높이를 낮게 할 수 있다.

④ 직렬형 기관인 경우 기관의 길이가 짧아진다.

55. 크랭크각 센서에서 포토다이오드가 ON될 때 단자 출력 전압(V)은 약 얼마인가?

① ０	② ５

③ 10	④ 12

56. 캐니스터에 포집된 연료증발가스를 조절하는 장치는?

① PCSV(Purge Control Solenoid Valve)

② PCV(Positive Crankcase Ventilation)

③ EGR(Exhaust Gas Recirculation)

④ ACV(Air Control Valve)

57. 가솔린엔진의 유해 배출가스인 질소산화물 발생 농도에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 기관의 압축비가 낮은 편이 발생농도가 낮다.

② 냉각수 온도가 낮은 편이 발생농도가 낮다.

③ 혼합비가 농후한 편이 발생농도가 낮다.

④ 점화시기가 빠른 편이 발생농도가 낮다.

58. 제동마력이 150PS, 엔진회전수가 2000rpm일 때 엔진의 회전력(㎏f·m)은 약 얼마인가?

① 5.6	② 13.3

③ 53.7	④ 95.5

59. 전자제어 가솔린엔진에서 지르코니아 방식 산소센서에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 지르코니아 소자에 백금으로 코팅되어 있다.

② 배기가스 중에 산소가 적으면 약 900mV 정도의 전압이 출력된다.

③ 배기가스 중에 공연비가 희박하면 약 1~4.5V 의 전압이 출력된다.

④ 산소 농도를 검출하기 위해서는 일반적으로 산소센서의 온도가 약 300℃ 이상이 되어야 한다.

60. 기관의 냉각장치에서 부동액의 구비조건으로 틀린 것은?

① 냉각수와 잘 혼합할 것

② 비등점이 낮을 것

③ 침전물인 없을 것

④ 부식성이 없을 것

【4과목】 자동차새시 (20문제)

61. 선회 시 코너링 포스에 영향을 미치는 것으로 거리가 먼 것은?

① 제동능력

② 현가방식

③ 타이어의 분담하중

④ 현가스프링의 롤링 강성

62. ABS 제어채널 방식 중 주로 후륜구동 차량에 적합하며, 후륜 측의 유압을 동시에 제어하는 것은?

① 4센서 1채널

② 2센서 2채널

③ 4센서 3채널

④ 3센서 4채널

63. 고속주행 시미(shi㎜y) 현상이 발생하는 주요 원인으로 옳은 것은?

① 스프링 정수가 적을 때

② 링키지 연결부가 헐거울 때

③ 타이어의 공기압력이 낮을 때

④ 타이어가 동적 불평형일 때

64. 도로 차량-하이브리드 자동차 용어(KS R 0121)의 동력 전달 구조에 따른 분류에서 다음이 설명하는 것은?

하이브리드 자동차의 두 개의 동력원이 공통으로 사용되는 동력 전달 장치를 거쳐 각각 독립적으로 구동축을 구동시키는 방식의 구조를 갖는 하이브리드 자동차

① 직렬형	② 병렬형

③ 동력분기형	④ 복합형

65. ABS(Anti-lock Brake System) 제동장치는 제동 시 휠 스피드 센서와 유압장치를 이용하여 무엇을 전자적으로 조절할 수 있는가?

① 변속비	② 종감속비

③ 슬립율	④ 전달율

66. 부동 캘리퍼형 디스크 브레이크의 단점이 아닌 것은?

① 피스톤의 이동량을 크게 하여야 한다.

② 먼지 등에 의해 이동이 원활하지 않게 되기 쉽다.

③ 실린더가 통풍이 잘되는 위치에 있어 베이퍼록 현상이 없다.

④ 패드의 편마멸이 되기 쉽다.

67. 단순 유성기어 장치에서 링기어가 출력, 선기어가 구동, 캐리어가 고정되었다면 링기어의 회전 상태는?

① 증속	② 감속

③ 역방향 증속	④ 역방향 감속

68. 자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규졍성 국가공통부호 배정자 및 한국교통안전공단에서 표기하는 차대번호 중 사용연료 종류별 표기부호로 틀린 것은?

① B : 연료장치	② C : CNG

③ L : LNG	④ S : 태양열

69. 공기식 현가장치의 특징이 아닌 것은?

① 구조가 간단하고 정비하기 쉽다.

② 하중에 상관없이 차체의 높이를 항상 일정하게 유지할 수 있다.

③ 하중에 상관없이 스프링의 고유 진동수를 일정하게 유지할 수 있다.

④ 공기 스프링 자체에 감쇄성이 있어 작은 진동을 흡수하는 효과가 있다.

70. 자동변속기 오일펌프 상태 및 클러치의 슬립 등의 이상 유무를 유압계로 측정하여 판정하는데 사용하는 압력은?

① 릴리프 압력	② 매뉴얼 압력

③ 거버너 압력	④ 라인 압력

71. 유압식 전자제어 동력조향장치의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 차속센서가 고장일 경우 중속 조건으로 조향력을 일정하게 유지한다.

② 자동차가 고속일수록 조향력을 가볍게 하여 운전성을 향상시킨다.

③ 정차 시 조향력을 가볍게 하여 조향 성능을 향상시킨다.

④ 중속 이상에서 급조향 시 발생되는 순간적 조향 휨 걸림(catch up) 현상을 방지한다.

72. 자동차에서 동력을 전달하는 변속기의 필요성이 아닌 것은?

① 엔진 시동 시 무부하 상태로 한다.

② 엔진의 회전속도를 변환시켜 전달한다.

③ 엔진의 연료소비율을 증대시킨다.

④ 구동륜의 회전 방향을 변환시킨다.

73. 그림과 같은 Gear Box에서 입력축 회전속도 1400rpm, 토크 75㎏f·m일 때 입력마력과 출력축의 회전속도는? (단, 그림의 숫자는 기어의 잇수이다.)

① 입력마력 146.65 PS출력축 회전속도 422.59rpm

② 입력마력 115.89 PS출력축 회전속도 422.59rpm

③ 입력마력 146.65 PS출력축 회전속도 362.22rpm

④ 입력마력 115.89 PS출력축 회전속도 362.22rpm

74. 타이어 펑크 시 응급적으로 주행 가능한 안전 타이어는?

① 편평 타이어	② 스노우 타이어

③ 런 플랫 타이어	④ 레이디얼 타이어

75. 엔진의 회전속도가 일정할 때 토크컨버터의 회전력이 가장 큰 경우는?

① 터빈속도가 느릴 때

② 펌프의 속도가 느릴 때

③ 펌프와 터빈의 속도가 같을 때

④ 스테이터가 회전하고 있을 때

76. 차량중량 850㎏f, 후축증 400㎏f인 자동차가 제동력 검사를 받을 때 주차 브레이크 제동력 계산 값과 판정 결과로 옳게 짝지어진 것은? (단, 후륜 좌측제동력 100㎏f, 후륜 우측제동력 120㎏f이다.)

① 2.35%, 불량	② 5.00%, 불량

③ 25.88%, 양호	④ 55.00%, 양호

77. 유압식 브레이크장치에서 베이퍼록 방지대책이 아닌 것은?

① 마스터 실린더의 피스톤 리턴스프링을 교환하여 잔압을 올린다.

② 비등점이 낮은 브레이크 오일을 사용한다.

③ 브레이크 드럼과 라이닝 간극을 조정한다.

④ 가급적 긴 내리막 같은 엔진 브레이크를 사용한다.

78. 수동변속기 차량에서 변속을 할 때마다 기어 충돌 소음이 발생하는 원인으로 옳은 것은?

① 싱크로나이저의 결함

② 클러치판의 과대 마모

③ 2~3단 변속기어의 손상

④ 포핏 스프링의 장력부족 및 볼의 마모

79. 조향장치에서 드래그 링크에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 볼 이음과의 접속부가 헐거우면 조향휠의 유격이 크게 된다.

② 드래그 링크의 결합이 불량하면 캠버가 틀어지게 된다.

③ 조향 휠에 유격이 생기는 것을 방지하는 작용을 한다.

④ 드래그 링크에 굽힘이 있으면 조향휠의 유격이 크다.

80. 전자제어 구동력 조절장치(TCS)에서 트랙션 컨트롤 유닛(TCU)의 기능으로 틀린 것은?

① 선회하면서 가속 시 트레이스 제어

② 미끄러운 노면에서 제동 시 슬립 제어

③ 미끄러운 노면에서 가속 시 슬립 제어

④ 미끄러운 노면에서 출발 시 슬립 제어

【5과목】 자동차전기 (20문제)

81. 자동차에서 주로 사용하는 직권식 시동 전동기의 특징으로 틀린 것은?

① 전기자 코일과 계자 코일이 직렬로 연결되었다.

② 기동 회전력이 크므로 시동 전동기에 쓰인다.

③ 부하에 따라 회전속도의 변화가 크다.

④ 전기자 전류는 코일에 발생하는 역기전력에 비례한다.

82. 하이브리드 자동차의 컨버터(Converter)와 인버터(Inverter)의 전기특성 표현으로 옳은 것은?

① 컨버터(Converter) : AC에서 DC로 변환, 인버터(Inverter) : DC에서 AC로 변환

② 컨버터(Converter) : DC에서 AC로 변환, 인버터(Inverter) : AC에서 DC로 변환

③ 컨버터(Converter) : AC에서 AC로 변환, 인버터(Inverter) : DC에서 DC로 변환

④ 컨버터(Converter) : DC에서 DC로 변환, 인버터(Inverter) : AC에서 AC로 변환

83. 비사업용 자동차의 정기검사 중 등화장치 검사기준에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 자동차관리법령상에 의한다.)

① 변환빔의 광도는 3천칸델라 이상일 것

② 정위치에 견고히 부착되어 작동에 이상이 없을 것

③ 컷오프선의 연장선은 좌측 하향일 것

④ 설치 높이가 1m 초과일 경우 변환빔의 진폭은 -1.0~-3.0% 이내일 것

84. 운행차 정기검사에서 소음도 측정 시 측정치의 산출방법으로 틀린 것은? (단, 소음·진동관리법령상에 의한다.)

① 암소음은 소음측정기 지시치의 최대치를 측정

② 소음측정은 자동기록장치를 사용하는 것을 원칙

③ 암소음 측정은 직전 또는 직후에 연속하여 10초 동안 측정

④ 배기소음의 경우 2회 이상 실시하여 차이가 2dB 초과 시 무효로 하고 다시 측정

85. 전자제어 가솔린엔진의 점화장치에서 점화플러그 전극 부위가 지나치게 그을렸을 때 그 원인으로 거리가 먼 것은?

① 피스톤 링의 마모

② 혼합기가 희박할 때

③ 점화시기가 규정보다 늦을 때

④ 점화코일 및 고압케이블의 노화

86. 그림과 같은 전조등 회로에 흐르는 전류(A)는 약 얼마인가?

① 10.6	② 11.6

③ 12.6	④ 13.6

87. 충전장치에서 발전기 내부의 IC레귤레이터가 불량하여 배터리가 과충전 될 수 있는 경우는?

① 트랜지스터가 파손되어 로터코일에 전류가 흐르지 않는다.

② 여자(조정)다이오드가 파손되어 배터리에서 스테이터로 전류가 흐른다.

③ 제너 다이오드가 파손되어 로터코일에 전류가 계속 흐르게 한다.

④ 로터코일이 단락되어 자화 효과가 커지면서 스테이터에서 과전류가 출력된다.

88. 자동차 CAN통신의 CLASS구분으로 가장 거리가 먼 것은? (단, SAE 기준이다.)

① CLASS A : 접지를 기준으로 1개의 와이어링으로 통신선을 구성하고, 진단통신에 응용되며 K-라인 통신이 이에 해당된다.

② CLASS B : CLASS A 보다 많은 정보의 전송이 필요한 경우에 사용되며, 바디전장 및 클라스터 등에 사용되며 저속 CAN에 적용된다.

③ CLASS C : 실시간으로 중대한 정보교환이 필요한 경우로서 1~10ms 간격으로 데이터 전송주기가 필요한 경우에 사용되며 파워트레인 계통에서 응용되고 고속 CAN통신에 적용된다.

④ CLASS D : 수백 수천 bits의 블록 단위 데이터 전송이 필요한 경우에 사용되며, 멀티미디어 통신에 응용되며 FlexRay 통신에 적용된다.

89. 에어백이 장착된 차량의 계기판에 에어백 경고등이 점등되는 원인으로 틀린 것은?

① 클럭 스프링 단선

② 점화 스위치 불량

③ 충돌감지 센서 불량

④ 에어백 모듈 제어선 단락

90. 자동차종합검사규칙상 자동차검사 전산정보처리조직과 실시간으로 통신이 가능하고 측정 결과 등이 실시간으로 자동입력되어야 하는 종합검사시설이 아닌 것은?

① 검사장면 촬영용 카메라

② 전자장치 진단기

③ 전조등 시험기

④ 소음 측정기

91. 공조장치에서 R-134a 냉매의 특징으로 틀린 것은?

① 가연성이다.

② 오존을 파괴하는 염소가 없다.

③ R-12와 유사한 열역학적 성질을 가지고 있다.

④ 다른 물질과 쉽게 반응하지 않는 안정된 분자구조로 되어 있다.

92. 하이브리드 자동차의 특징이 아닌 것은?

① 희생제동

② 2개의 동력원으로 주행

③ 저전압 배터리와 고전압 배터리 사용

④ 고전압 배터리 충전을 위해 LDC(저전압 직류변환장치)를 사용

93. AQS(Air Quality System)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 실내·외 온도를 일정하게 유지

② 내부 공기를 일정한 세기로 순환

③ 내부 공기를 밖으로 배출되는 것을 방지

④ 유해 가스를 감지하여 차량 실내로 유입되는 것을 방지

94. 그림과 같이 10Ω, 20Ω, 30Ω의 저항이 병렬로 연결되어 전류계와 함께 배터리에 연결되어 있을 때 전류계에 흐르는 전류(A)는?

① 2.2	② 5.5

③ 20	④ 65.5

95. 완전충전된 상태의 배터리가 방전종지전압까지 방전하는 데 걸린 전류와 시간이 20A, 5시간이고, 방전종지전압 상태에서 다시 완전 충전하는데 걸린 전류와 시간이 15A, 8시간 이라면 AH효율은 약 얼마인가?

① 57%	② 83%

③ 120%	④ 175%

96. 엔진 회전수를 감지하는 센서의 종류로 틀린 것은?

① 전위차계

② 홀 센서

③ 전자 유도식 회전센서

④ 광학식 회전센서

97. 역방향의 전압이 어떤 값에 도달하면 역방향 전류가 급격히 증가하여 흐르게 되는 다이오드는?

① 발광다이오드	② 포토다이오드

③ 제너다이오드	④ 트리다이오드

98. 전자제어 가솔린엔진에서 노킹 발생 시 점화시기 제어로 옳은 것은?

① 점화시기 고정	② 점화시기 가속

③ 점화시기 지각	④ 점화시기 진각

99. IC(집적회로)의 장점이 아닌 것은?

① 소형·경량이다.

② 납땜 부위가 적어 고장이 적다.

③ 대용량의 축전기 IC화에 적합하다.

④ 진동에 강하고 소비전력이 매우 적다.

100. 자동차용 납산배터리에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 설페이션 현상 - 축전지를 방전상태로 장기간 방치하면 극판이 불활성 물질로 덮이는 현상이다.

② 기전력 - 축전지의 기전력은 셀 당 약 2.1V이지만 전해액 비중, 전해액 온도, 방전량 등에 영향을 받는다.

③ 방전종지전압 - 일정 전압 이하로 과방전을 하게 되면, 축전지의 극판을 손상시키므로 방전한계를 규정한 전압이다.

④ 용량(capacity) - 완전 충전 된 축전지를 일정전압으로 단계별 방전하여 방전종지전압까지 방전했을 때의 전기량으로 AV로 표시한다.