건시스템(gunsys.com)	신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기 기출문제 (2021.3.7. 1회)

2021년 1회 신재생에너지발전설비기사(태양광) 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 태양광발전 기획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	4	2	3	1	3	2	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	2	3	3	1	3	1	4	4	3
【2과목 : 20문제】 태양광발전 설계	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	4	4	1	1	3	2	1	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	1	2	4	3	3	2	1	2	1
【3과목 : 20문제】 태양광발전 시공	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	3	3	1	4	4	3	4	3	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	3	4	1	2	3	1	3	3
【4과목 : 20문제】 태양광발전 운영	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	2	1	4	3	3	1	4	1	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	3	4	4	1	4	1	4	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 태양광발전 기획 (20문제)

1. 환경영향평가법령에 따라 태양광 발전소의 경우 환경영향평가를 받아야 하는 발전시설용량은 몇 ㎾ 이상인가?

① 1000	② 10000

③ 100000	④ 1000000

2. 다음 조건과 같은 독립형 태양광발전용 축전지의 용량은 약 몇 Ah인가?

1일 정격소비량 : 2.4㎾h	보수율 : 0.8

일조가 없는 날 : 10일	방전심도 : 65%

축전지 공칭전압 : 2V/cell	축전지 개수 : 48개

① 390	② 440

③ 481	④ 560

3. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법령에 따라 공급인증기관이 제정하는 공급인증서 발급 및 거래시장 운영에 관한 규칙에 포함되는 사항으로 틀린 것은?

① 공급인증서의 거래방법에 관한 사항

② 공급인증서 가격의 결정방법에 관한 사항

③ 신·재생에너지 공급량의 증명에 관한 사항

④ 저탄소 녹색성장과 관련된 법제도에 관한 사항

4. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법령에 따른 신·재생에너지정책심의회의 심의사항이 아닌 것은?

① 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급에 관한 중요 사항

② 기후변화대응 기본계획, 에너지기본계획 및 지속가능발전 기본계획에 관한 사항

③ 신·재생에너지 발전에 의하여 공급되는 전기의 기준가격 및 그 변경에 관한 사항

④ 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우를 제외한 기본계획의 수립 및 변경에 관한 사항

5. 전기사업법령에 따라 전기사업자 및 한국전력거래소가 전기의 품질을 유지하기 위해 매년 1회 이상 측정하여야 하는 대상의 연결로 틀린 것은?

① 전기판매사업자 - 전압

② 한국전력거래소 - 주파수

③ 배전사업자 - 전압 및 주파수

④ 송전사업자 - 전압 및 주파수

6. 결정계 태양광발전 모듈의 면적 1.0㎡, 표면온도 65℃, 변환효율 15%인 경우 일사강도 0.8㎾/㎡일 때, 출력은 약 몇 ㎾인가? (단, 결정계 태양광발전 전지 온도 보정계수(α)는 -0.4%/℃이다.)

① 0.1	② 0.12

③ 0.15	④ 0.2

7. 태양복사에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 매우 흐린 날 특히 겨울에는 태양복사는 거의 모두 산란복사 된다.

② 태양복사량의 평균값을 태양상수라고 하며 약 1367W/㎡이다.

③ 산란복사는 태양복사가 구름이나 대기 중의 먼지에 의해 반사되지 않고 확산된 성분이다.

④ 직달복사는 태양으로부터 지표면에 직접 도달되는 복사로 물체에 강한 그림자를 만드는 성분이다.

8. 다음과 같은 조건에 적합한 독립형 태양광발전시스템의 설치용량은 약 몇 ㎾p인가? (단, STC 조건을 기준으로 한다.)

- 연 일사량 : 1356㎾h/㎡

- 연 부하소비량 : 3000㎾h

- 부하의 태양광발전시스템 의존율 : 50%

- 설계여유계수 : 20%

- 종합설계지수 : 80%

① 1.11	② 1.66

③ 2.54	④ 3.00

9. 전기사업법령에 따라 기초조사에 포함되어야 할 사항 중 경제·사회 분야의 세부 항목으로 옳은 것은?

① 발전사업에 따른 지역경제 활성화 방안

② 발전설비 건설에 따른 환경오염 최소화 방안

③ 발전설비에 대한 환경 규제 및 기준에 관한 사항

④ 발전사업에 따른 인구 전출 유발 효과에 관한 사항

10. 태양광발전 어레이에 뇌 서지가 침입할 우려가 있는 장소의 대지와 회로 간에 설치하는 것은?

① SPD	② ELB

③ ZCT	④ MCCB

11. 전기공사업법령에 따라 전기공사업 등록증 및 등록수첩을 발급하는 자는?

① 시·도지사

② 전기안전공사 사장

③ 지정공사업자단체장

④ 산업통상자원부장관

12. 전기공사업법령에 따른 전기공사기술자의 시공관리 구분에서 사용전압이 22.9㎸인 전기공사의 시공관리를 할 수 있는 기술자의 최소등급은?

① 초급 전기공사 기술자

② 중급 전기공사 기술자

③ 고급 전기공사 기술자

④ 특급 전기공사 기술자

13. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 따른 개발행위허가를 받지 아니하여도 되는 경미한 행위 중 토석 채취에 대한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

도시지역 또는 지구단위계획구역에서 채취면적이 ( ⓐ )제곱미터 이하인 토지에서의 부피 ( ⓑ )세제곱미터 이하의 토석 채취

① ⓐ 20 ⓑ 20	② ⓐ 25 ⓑ 20

③ ⓐ 25 ⓑ 50	④ ⓐ 30 ⓑ 50

14. 태양광발전시스템 설치장소 선정 시 고려사항과 관계가 없는 것은?

① 도로 접근성이 용이하여야 한다.

② 일사량 및 일조시간을 고려해야 한다.

③ 설치장소의 고도 및 기압을 고려해야 한다.

④ 전력계통 연계조건이 어떠한지 살펴야 한다.

15. 동일 출력전류(I)를 가지는 N개의 태양전지를 같은 일사 조건에서 서로 병렬로 연결했을 경우 출력전류 Ia에 대한 계산식은?

① Ia＝N×I	② Ia＝N2×I

③ Ia＝[eqn: rm I over N]	④ Ia＝[eqn: rm N over I]

16. 계통연계형 태양광발전용 인버터 방식 중 중앙 집중형 인버터의 분류방식이 아닌 것은?

① 저전압 방식

② 고전압 방식

③ 모듈 인버터 방식

④ 마스터-슬레이브 방식

17. 전기사업법령에 따라 허가받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우 산업통상자원부장관의 허가를 받아야 한다. 이 중요 사항에 포함되지 않는 것은?

① 사업자가 변경되는 경우

② 사업구역이 변경되는 경우

③ 공급전압이 변경되는 경우

④ 특정한 공급구역이 변경되는 경우

18. 신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침에 따른 용어의 정의 중 정부와 에너지공급사간에 신·재생에너지 확대 보급을 위해 체결한 협약을 말하는 용어의 약어로 옳은 것은?

① RFS	② REC

③ REP	④ RPA

19. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법령에 따른 신·재생에너지 공급의무자의 2021년도 의무공급량의 비율(%)은?

① 5	② 6

③ 7	④ 9

20. 경제성 분석기법에서 적용하는 ‘할인율(r)’이란 무엇을 의미하는가?

① 인플레이션 비율

② 과거 이자율에 대한 현재의 이자율

③ 미래의 가치를 현재의 가치와 같게 하는 비율

④ 현재 시점의 금전에 대한 금전 시점의 가치 비율

【2과목】 태양광발전 설계 (20문제)

21. 얕은기초의 침하량에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 얕은기초의 침하는 즉시침하, 일차압밀침하, 이차압밀침하를 합한 것을 말한다.

② 이차압밀침하는 즉시침하 완료 후의 시간-침하 관계 곡선의 기울기를 적용하여 계산한다.

③ 일차압밀침하량은 지반의 압축 특성, 유효응력변화, 지반의 투수성, 경계조건 등을 고려하여 계산한다.

④ 기초하중에 의해 발생된 지중응력의 증가량이 초기응력에 비해 상대적으로 작지 않은 영향 깊이 내 지반을 대상으로 침하를 계산한다.

22. 전기실의 면적에 영향을 주는 요소로 틀린 것은?

① 변압기 용량

② 기기의 배치 방법

③ 건축물의 구조적 여건

④ 태양광발전 모듈의 배선 방법

23. 전기시설물 설계 시 설계도서의 실시설계 성과물로 묶이지 않은 것은?

① 내역서, 산출서, 견적서

② 설계설명서, 설계도면, 공사시방서

③ 용량계산서, 간선계산서, 부하계산서

④ 공사비 내역서, 용량계획서, 시스템선정 검토서

24. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 부분 중지를 지시할 수 있는 사유가 아닌 것은?

① 동일 공정에 있어 2회 이상 시정지시가 이행되지 않을 때

② 동일 공정에 있어 2회 이상 경고가 있었음에도 이행되지 않을 때

③ 안전시공상 중대한 위험이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예견될 때

④ 재시공 지시가 이행되지 않는 상태에서 다음 단계의 공정이 진행됨으로써 하자발생이 될 수 있다고 판단될 때

25. 한국전기설비규정에 따른 저압 옥내직류 전기설비에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

① 옥내전로에 연계되는 축전지는 접지측도체에 과전압보호장치를 시설하여야 한다.

② 축전지실 등은 폭발성의 가스가 축적되지 않도록 환기장치 등을 시설하여야 한다.

③ 저압 직류전로에 과전류차단장치를 시설하는 경우 직류단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 하고 “직류용” 표시를 하여야 한다.

④ 저압 직류전기설비를 접지하는 경우에는 직류누설전류에 의한 전기부식작용으로 인한 접지극이나 다른 금속체에 손상의 위험이 없도록 시설하여야 한다.

26. 태양광발전 어레이의 세로길이 L이 1.95m, 어레이 경사각 25º, 태양의 고도각 21º로 산정하여 북위 37º 지방에서 태양광발전시스템을 설치하고자 할 때 어레이 간 최소 이격거리는 약 몇 m인가?

① 2.89	② 3.31

③ 3.91	④ 4.54

27. 분산형전원 배전계통연계 기술기준에 따라 Hybrid 분산형전원의 변동 빈도를 정의하기 어렵다고 판단되는 경우에는 순시전압변동률을 몇 %로 적용하여야 하는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

28. 한국전기설비규정에 따라 저압 가공전선로의 지지물은 목주인 경우, 풍압하중의 몇 배의 하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 하는가?

① 1.2	② 1.5

③ 1.6	④ 2

29. 구조물 이격거리 산정 시 고려사항이 아닌 것은?

① 상부구조물의 하중

② 가대의 경사도와 높이

③ 설치될 장소의 경사도

④ 동지 시 발전 가능 한계 시간에서 태양의 고도

30. 전력기술관리법령에 따른 감리원의 업무범위가 아닌 것은?

① 현장 조사·분석

② 공사 단계별 기성 확인

③ 입찰참가자 자격심사 기준 작성

④ 현장 시공상태의 평가 및 기술지도

31. 어레이 설치 지역의 설계속도압이 1100N/㎡, 유효수압면적이 8.0㎡인 어레이의 풍하중은 약 몇 kN인가? (단, 가스트 영향계수는 1.8, 풍압계수는 1.3을 적용한다.)

① 13.500	② 17.555

③ 20.592	④ 25.145

32. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따른 감리용역 계약문서가 아닌 것은?

① 설계도서	② 과업지시서

③ 감리비 산출내역서	④ 기술용역입찰유의서

33. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 공사가 시작된 경우 공사업자가 감리원에게 제출하는 착공신고서에 포함되지 않는 것은? (단, 그 밖에 발주자의 지정한 사항이 없는 경우이다.)

① 작업 인원 및 장비투입 계획서

② 관계자 회의 및 협의사항 기록대장

③ 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서

④ 현장기술자 경력 사항 확인서 및 자격증 사본

34. 한국전기설비규정에 따른 전기울타리의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전기울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설할 것

② 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 25㎜ 이상일 것

③ 전선은 인장강도 1.38kN 이상의 것 또는 지름 2㎜ 이상의 경동선일 것

④ 전선과 다른 시설물(가공 전선은 제외) 또는 수목 사이의 이격거리는 50㎝ 이상일 것

35. 설계감리업무 수행지침에 따라 설계감리원은 설계업자로부터 착수신고서를 제출받아 어떤 사항에 대하여 적정성 여부를 검토하여 보고하는가?

① 설계감리일지, 예정공정표

② 설계감리일지, 근무상황부

③ 예정공정표, 과업수행계획 등 그 밖에 필요한 사항

④ 설계감리기록부, 과업수행계획 등 그 밖에 필요한 사항

36. 단상 3선식의 전압강하(e)에 대한 계산식으로 옳은 것은? (단, L : 전선의 길이(m), I : 전류(A), A : 사용자 전선의 단면적(㎟)이다.)

① e＝[eqn: rm {35.8×L×I} over {1000×A}]	② e＝[eqn: rm {30.8×L×I} over {1000×A}]

③ e＝[eqn: rm {17.8×L×I} over {1000×A}]	④ e＝[eqn: rm {25.6×L×I} over {1000×A}]

37. 전기설비기술기준에 따라 저압전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 사이 및 전선의 심선 상호 간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가?

① 1/1000	② 1/2000

③ 1/3000	④ 1/4000

38. 해칭선에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가는 실선을 45º 기울여 사용

② 가는 실선을 65º 기울여 사용

③ 굵은 실선을 55º 기울여 사용

④ 굵은 실선을 75º 기울여 사용

39. 분산형전원 배전계통연계 기술기준의 용어 정의 중 다음 설명에 해당하는 것은?

한전계통 상에서 검토 대상 분산형전원으로부터 전기적으로 가장 가까운 지점으로서 다른 분산형전원 또는 전기사용 부하가 존재하거나 연결될 수 있는 지점을 말한다.

① 접속점

② 공통 연결점

③ 분산형전원 연결점

④ 분산형전원 검토점

40. 전력기술관리법령에 따라 전문 감리업 면허 보유자가 수행할 수 있는 감리업의 영업 범위는?

① 발전설비용량 10만㎾ 미만의 전력시설물

② 발전설비용량 15만㎾ 미만의 전력시설물

③ 발전설비용량 20만㎾ 미만의 전력시설물

④ 발전설비용량 25만㎾ 미만의 전력시설물

【3과목】 태양광발전 시공 (20문제)

41. 전력계통에 순간정전이 발생하여 태양광발전용 인버터가 정지할 때 동작되는 계전기는?

① 역상계전기	② 과전류계전기

③ 과전압계전기	④ 저전압계전기

42. 한국전기설비규정에 따른 지중전선로에 사용하는 케이블의 시설 방법이 아닌 것은?

① 암거식	② 관로식

③ 간접매설식	④ 직접매설식

43. 전류의 이동으로 발생하는 현상이 아닌 것은?

① 발열작용	② 화학작용

③ 탄화작용	④ 자기작용

44. 최대수용전력 1000㎸A이고 설비용량은 전등부하 500㎾, 동력부하 700㎸A이다. 이때 수용률은 약 몇 %인가?

① 83.3	② 86.6

③ 88.3	④ 90.6

45. 일정 전압의 직류전원에 저항을 접속하고 전류를 흘릴 때 이 전류 값을 20% 증가시키기 위해서는 저항 값을 어떻게 하면 되는가? (단, 변경 전 저항 R₁, 변경 후 저항 R₂이다.)

① R₂≒0.17×R₁	② R₂≒0.23×R₁

③ R₂≒0.67×R₁	④ R₂≒0.83×R₁

46. 자연 상태의 토량 1000㎥를 흐트러진 상태로 하면 토량은 몇 ㎥로 되는가? (단, 흐트러진 상태의 토량 변화율은 1.2, 다져진 상태의 토량 변화율은 0.9이다.)

① 833	② 900

③ 1111	④ 1200

47. 볼트 접합 및 핀 연결(KCS 14 31 25 : 2019)에서 정의하는 고장력 볼트의 호칭에 따른 조임길이(볼트 접합되는 판들의 두께 합)에 더하는 길이(너트 1개, 와셔 2개 두께와 나사피치 3개의 합)로 틀린 것은? (단, TS 볼트의 경우는 제외한다.)

① M16 - 30㎜	② M20 - 35㎜

③ M26 - 50㎜	④ M30 - 55㎜

48. 일반적으로 고장전류 중 가장 큰 전류는?

① 1선 지락전류	② 2선 지락전류

③ 선간 단락전류	④ 3상 단락전류

49. 전력계통에 사용되는 제어반 내에 설치되는 지시계기의 오차계급에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 위상계의 계급은 5.0급 이하로 한다.

② 역률계의 계급은 5.0급 이하로 한다.

③ 주파수계의 계급은 5.0급 이하로 한다.

④ 무효전력계의 계급은 5.0급 이하로 한다.

50. 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침에 따라 태양광발전 접속함의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 접속함 및 접속함 일체형 인버터는 KS 인증제품을 설치하여야 한다.

② 직사광선 노출이 적고, 소유자의 접근 및 육안확인이 용이한 장소에 설치하여야 한다.

③ 접속함 일체형 인버터 중 인버터의 용량이 100㎾를 초과하는 경우에는 접속함은 품질기준(KS C 8565)을 만족하여야 한다.

④ 지락, 낙뢰, 단락 등으로 인해 태양광설비가 이상(異常) 현상이 발생한 경우 경보등이 켜지거나 경보장치가 작동하여 즉시 외부에서 육안확인이 가능하여야 한다.

51. 태양광발전시스템 공사에 적용될 기본풍속에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 10분간의 평균풍속이다.

② 재현기간 100년의 풍속이다.

③ 지역별 풍속에는 서로 차이가 없다.

④ 개활지의 지상 10m에서의 풍속이다.

52. 태양광발전시스템의 파괴설비를 회전구체법으로 할 경우 회전구체 반지름(R)은 몇 m인가? (단, 보호레벨 IV 등급으로 한다.)

① 20	② 30

③ 45	④ 60

53. 송·수전단의 전압이 각각 350㎸, 345㎸이고 선로의 리액턴스가 60Ω일 때 송전전력(MW)은? (단, 송·수전단 전압의 위상차는 30º이다.)

① 442.75	② 885.5

③ 1006.25	④ 1771

54. 한국전기설비규정에 따라 라이팅덕트공사에 의한 저압 옥내배선의 시설기준으로 틀린 것은?

① 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것

② 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 할 것

③ 덕트는 조영재를 관통하여 시설하지 아니할 것

④ 덕트의 개구부(開口部)는 위로 향하여 시설할 것

55. 특수 목적 다이오드 중 다음 내용에 해당하는 것은?

역방향 항복 영역에서도 동작하도록 설계되었다는 점에서 일반 정류 다이오드와는 다른 실리콘 PN 접합소자이다. 주로 부하에 일정한 전압을 공급하기 위한 정전압 회로에 사용된다.

① 제너 다이오드

② 발광 다이오드

③ 바이패스 다이오드

④ 역류방지 다이오드

56. 한국전기설비규정에 따라 금속관을 콘크리트에 매입하는 것은 관의 두께가 몇 ㎜ 이상이어야 하는가?

① 1	② 1.2

③ 1.5	④ 2

57. 그림과 같이 접지저항계를 이용하여 접지저항을 측정하고자 한다. 정확한 측정값을 얻기 위하여 E 전극과 P 전극 사이의 거리는 E 전극과 C 전극 사이의 거리에 몇 % 위치에 설치하여야 하는가?

① 51.8	② 56.8

③ 61.8	④ 66.8

58. 차단기의 트립 방식으로 틀린 것은?

① 저항 트립 방식	② CT 트립 방식

③ 콘덴서 트립 방식	④ 부족전압 트립 방식

59. 송전선로의 안 정도 증진방법으로 틀린 것은?

① 전압변동을 작게 한다.

② 중간 조상방식을 채택한다.

③ 직렬 리액턴스를 크게 한다.

④ 고장 시 발전기 입·출력의 불평형을 작게 한다.

60. 트랜지스터의 컬렉터의 누설전류가 주위온도가 변화함에 따라 20㎂에서 100㎂로 증가할 때 컬렉터 전류가 0.8㎃에서 1.2㎃로 증가하였다면 안정계수 S는 얼마인가?

① 0.05	② 0.2

③ 5	④ 20

【4과목】 태양광발전 운영 (20문제)

61. 전기사업법령에 따라 태양광발전시스템 정기점검에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 저압이고 용량 50킬로와트 초과 100킬로와트 이하의 경우는 매월 1회 이상 점검하여야 한다.

② 저압이고 용량 200킬로와트 초과 300킬로와트 이하의 경우는 매월 2회 이상 점검하여야 한다.

③ 고압이고 용량 500킬로와트 초과 600킬로와트 이하의 경우는 매월 3회 이상 점검하여야 한다.

④ 고압이고 용량 600킬로와트 초과 700킬로와트 이하의 경우는 매월 3회 이상 점검하여야 한다.

62. 전기사업법령에 따라 발전시설용량이 3천 킬로와트 이하인 발전사업의 사업개시의 신고를 하려는 자는 사업개시신고서를 누구에게 제출하여야 하는가?

① 국무총리	② 시·도지사

③ 한국전력공사 사장	④ 전기기술인협회 회장

63. 태양광발전시스템 운전 특성의 측정 방법(KS C 8535 : 2005)에 따른 용어 정의 중 다른 전원에서의 보충 전력량을 의미하는 것은?

① 백업 전력량

② 표준 전력량

③ 역조류 전력량

④ 계통 수전 전력량

64. 인버터의 정기점검 항목 중 육안점검 항목으로 틀린 것은?

① 통풍 확인

② 접지선의 손상

③ 운전 시 이상음

④ 투입저지 시한 타이머 동작시험

65. 절연 고무장갑의 사용범위에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 습기가 많은 장소에서의 개폐기 개방, 투입의 경우

② 활선상태의 배전용 지지물에 누설전류의 발생 우려가 있는 경우

③ 충전부에 근접하여 머리에 전기적 충격을 받을 우려가 있는 경우

④ 정전 작업 시 역 송전이 우려되는 선로나 기기에 단락접지를 하는 경우

66. 태양광발전시스템 점검 계획 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

① 환경 조건

② 고장 이력

③ 부하 종류

④ 설비의 중요도

67. 결정질 실리콘 태양광발전 모듈(성능)(KS C 8561 : 2020)에 따라 외관검사 시 몇 lx 이상의 광 조사상태에서 진행하는가?

① 1000	② 2000

③ 3000	④ 4000

68. 태양광발전시스템에서 작업 중 감전방지대책으로 틀린 것은?

① 절연 고무장갑을 착용한다.

② 절연 처리된 공구를 사용한다.

③ 강우 시에는 작업을 하지 않는다.

④ 작업 중 태양광발전 모듈 표면에 차광막을 벗긴다.

69. 중대형 태양광발전용 인버터(계통연계형, 독립형)(KS C 8565 : 2020)에 따라 독립형의 시험 항목으로 옳은 것은?

① 출력 측 단락 시험

② 자동 기동·정지 시험

③ 단독 운전 방지 기능 시험

④ 교류 출력전류 변형률 시험

70. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우 준수하여야 하는 사항으로 틀린 것은?

① 해당 꽂음 접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것

② 서로 같은 전압의 꽂음 접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것

③ 습윤한 장소에 사용되는 꽂음 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것

④ 근로자가 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것

71. 태양광 발전소의 높은 시스템 전압으로 인하여 태양광발전 모듈과 대지와의 전위차가 모듈의 열화를 가속시킴으로써 출력이 감소하는 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 온도와 습도가 높을수록 쉽게 발생한다.

② 직렬저항이 감소하여 누설전류가 증가한다.

③ 웨이퍼의 저항, 에미터 면저항에 영향을 받는다.

④ N 타입, P 타입 태양광발전 모듈에서 모두 발생할 수 있다.

72. 개방전압 측정 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 각 스트링의 측정은 안정된 일사강도가 얻어 질 때 하도록 한다.

② 태양광발전 모듈 표면의 이물질, 먼지 등을 청소하는 것이 필요하다.

③ 개방전압 측정 시 안전을 위해 우천 시 또는 흐린 날에 측정하도록 한다.

④ 태양광발전 모듈의 개방전압 측정 시 접속함에서 주차단기를 반드시 차단하고 측정한다.

73. 태양광발전 어레이의 육안점검 시 점검내용으로 틀린 것은?

① 나사의 풀림 여부

② 가대의 부식 및 녹 발생

③ 유리 등 표면의 오염 및 파손

④ 절연저항 측정 및 접지, 본딩선 접속상태

74. 태양광발전시스템에 계측기구 및 표시장치의 설치목적으로 틀린 것은?

① 시스템의 홍보

② 시스템의 운전 상태를 감시

③ 시스템의 기기 또는 시스템 종합평가

④ 시스템에서 생산된 전력 판매량 파악

75. 인버터의 이상표시신호에 따른 조치방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① Line Phase Sequence Fault : 상전압 확인 후 재운전

② Line Inverter Async Fault : 계통 주파주 점검 후 운전

③ Line Over Voltage Fault : 계통전압 확인 후 정상 시 5분 후 재가동

④ Inverter Ground Fault : 인버터 고장 부분 수리 또는 접지저항 확인 후 운전

76. 태양광발전 접속함(KS C 8567 : 2019)에 따라 소형 접속함의 외함 보호 등급(IP)으로 적합한 것은?

① IP 20 이상	② IP 30 이상

③ IP 44 이상	④ IP 54 이상

77. 송전설비의 유지관리를 위한 육안점검 사항 중 배전반 주회로 인입·인출부에 대한 점검개소와 점검내용에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 부싱 : 레일 또는 스토퍼의 변형 여부 확인

② 부싱 : 코로나 방전에 의한 이상음 여부 확인

③ 케이블 단말부 및 접속부, 관통부 : 쥐, 곤충 등의 침입 여부 확인

④ 케이블 단말부 및 접속부, 관통부 : 케이블 막이판의 떨어짐 또는 간격의 벌어짐 유무 확인

78. 전기사업법령에 따라 전기사업자는 허가권자가 지정한 준비기간에 사업에 필요한 전기설비를 설치하고 사업을 시작하여야 한다. 그 준비기간은 몇 년의 범위에서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기간을 넘을 수 없는가?

① 3	② 5

③ 7	④ 10

79. 배선기구의 정비에 관한 기술지침에 따라 플러그에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 플러그의 절연부에 균열, 파손, 탈색 등의 결함이 있는 부품은 교체하여야 한다.

② 도체 소선은 과열을 방지하기 위해 묶음 헤드나사를 사용하는 경우, 납땜을 사용하여야 한다.

③ 절연체의 탈색이나 접촉면의 패임에 대해 육안 점검을 하고, 다른 부분도 탈색이나 패인 곳이 있으면 점검하여야 한다.

④ 정기적으로 각 도체의 조립품을 단자까지 점검하되, 개별 도체 소선은 적절하게 수납되어야 하고, 단자 부위는 단단하게 조여야 한다.

80. 태양광발전시스템의 안전관리 예방업무가 아닌 것은?

① 시설물 및 작업장 위험방지

② 안전작업 관련 훈련 및 교육

③ 안전관리비 실행 집행 및 관리

④ 안전장구, 보호구, 소화설비의 설치, 점검, 정비