1. 디젤기관의 연료장치 구성품이 아닌 것은?

건시스템 http://www.gunsys.com	굴삭기운전기능사 필기 기출문제 (2007.7.15)

가. 예열플러그	나. 분사노즐

다. 연료공급펌프	라. 연료여과기

2. 프라이밍 펌프는 어느 때 사용하는가?

가. 출력을 증가시키고자 할 때

나. 연료계통에 공기를 배출 할 때

다. 연료의 양을 가감할 때

라. 연료의 분사압력을 측정할 때

3. 압력식 라디에이터 캡에 대한 설명으로 적합한 것은?

가. 냉각장치 내부압력이 규정보다 낮을 때 공기밸브는 열린다.

나. 냉각장치 내부압력이 규정보다 높을 때 진공밸브는 열린다.

다. 냉각장치 내부압력이 부압이 되면 진공밸브는 열린다.

라. 냉각장치 내부압력이 부압이 되면 공기밸브는 열린다.

4. 동절기 기관이 동파되는 원인으로 맞는 것은?

가. 냉각수가 얼어서	나. 기동전동기가 얼어서

다. 발전장치가 얼어서	라. 엔진오일이 얼어서

5. 엔진오일을 사용하는 곳이 아닌 것은?

가. 피스톤	나. 크랭크축

다. 습식 공기청정기	라. 차동기어장치

6. 엔진오일에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 엔진을 시동한 상태에서 점검한다.

나. 겨울보다 여름에 점도가 높은 오일을 사용한다.

다. 엔진오일에는 거품이 많이 들어있는 것이 좋다.

라. 엔진오일 순환상태는 오일레벨 게이지로 확인한다.

7. 배기가스의 색과 기관의 상태를 표시한 것으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 무색 - 정상

나. 검은색 - 농후한 혼합비

다. 황색 - 공기청정기의 막힘

라. 백색 또는 회색 - 윤활유의 연소

8. 디젤엔진에 사용되는 과급기의 주된 역할 설명으로 가장 적합한 것은?

가. 출력의 증대	나. 윤활성의 증대

다. 냉각효율의 증대	라. 배기의 점화

9. 디젤기관에서 시동이 되지 않는 원인으로 맞는 것은?

가. 연료공급 펌프의 연료공급 압력이 높다.

나. 가속 페달을 밟고 시동하였다.

다. 배터리 방전으로 교체가 필요한 상태이다.

라. 크랭크축 회전속도가 빠르다.

10. 우수식 크랭크축이 설치된 4행정6실린더 기관의 폭발 순서는?

가. 1-3-2-5-6-4	나. 1-4-3-5-2-6

다. 1-5-3-6-2-4	라. 1-6-2-5-3-4

11. 디젤엔진의 진동원인이 아닌 것은?

가. 4기통 엔진에서 한 개의 분사노즐이 막혔을 때

나. 인젝터에 불균률이 있을 때

다. 분사압력이 실린더 별로 차이가 있을 때

라. 하이텐션 코드가 불량할 때

12. 가솔린기관과 비교한 디젤기관의 단점이 아닌 것은?

가. 소음이 크다.	나. RPM이 높다.

다. 진동이 크다.	라. 마력당 무게가 무겁다.

13. 전동기의 종류와 특성 설명으로 틀린 것은?

가. 직권전동기는 계자 코일과 전기자 코일이 직렬로 연결된 것이다.

나. 분권전동기는 계자 코일과 전기자 코일이 병렬로 연결된 것이다.

다. 복권전동기는 직권 전동기와 분권전동기 특성을 합한 것이다.

라. 내연 기관에서는 순간적으로 강한 토크가 요구되는 복권전동기가 주로 사용된다.

14. 예연소실식 디젤기관에서 연소실 내의 공기를 직접 예열하는 방식은?

가. 맵 센서식	나. 예열플러그식

다. 공기량계측기식	라. 흡기가열식

15. AC발전기에서 다이오드의 역할로 가정 적합한 것은?

가. 교류를 정류하고 역류를 방지한다.

나. 전압을 조정한다.

다. 여자 전류를 조정하고 역류를 방지한다.

라. 전류를 조정한다.

16. 야간작업시 헤드라이트가 한쪽만 점등되었다. 고장원인으로 가장 거리가 먼 것은? (단, 헤드램프 퓨즈가 좌, 우측으로 구성됨)

가. 헤드라이트 스위치 불량

나. 전구 접지불량

다. 회로의 퓨즈단선

라. 전구 불량

17. 전기회로에서 퓨즈의 설치 방법은?

가. 직렬	나. 병렬

다. 직ㆍ병렬	라. 상관없다.

18. 건설기계용 납산축전지에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 화학에너지를 전기에너지로 변환하는 것이다.

나. 완전 방전시에만 재충전 한다.

다. 전압은 셀의 수에 의해 결정된다.

라. 전해액 면이 낮아지면 증류수를 보충하여야 한다.

19. 크롤러 타입 유압식 굴삭기의 중행 동력으로 이용되는 것은?

가. 전기 모터	나. 유압 모터

다. 변속기 동력	라. 차동 장치

20. 무한궤도식 건설기계에서 트랙의 장력을 너무 팽팽하게 조정했을 때 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 트랙 링크의 마모

나. 프론트 아이들러의 마모

다. 트랙의 이탈

라. 스프로킷의 마모

21. 지게차에서 주행 중 핸들이 떨리는 원인으로 틀린 것은?

가. 노면에 요철이 있을 때

나. 포크가 휘었을 때

다. 휠이 휘었을 때

라. 타이어 밸런스가 맞지 않을 때

22. 타이어식 건설기계의 타이어에서 저압타이어의 안지름이 20In, 바깥지름이 32In, 폭이 12In, 플라이수가 18인 경우 표시방법은?

가. 20.00-32-18PR	나. 20.00-12-18PR

다. 12.00-20-18PR	라. 32.00-12-18PR

23. 기중기의 붐이 하강하지 않는다. 그 원인에 해당 되는 것은?

가. 붐과 호이스트 레버를 하강방향으로 같이 작용시켰기 때문이다.

나. 붐에 큰 하중이 걸려 있기 때문이다.

다. 붐에 너무 낮은 하중이 걸려 있기 때문이다.

라. 붐 호이스트 브레이크가 풀리지 않는다.

24. 로더의 토사깍기 작업방법으로 잘못된 것은?

가. 특수 상황 외에는 항상 로더가 평행 되도록 한다.

나. 로더의 무게가 버킷과 함께 작용 되도록 한다.

다. 깍이는 깊이 조정은 붐을 약간 상승시키거나 버킷을 복귀 시켜서 한다.

라. 버킷의 각도는 35°- 45°로 깍기 시작하는 것이 좋다.

25. 주행 중 급가속시 기관 회전은 상승하는데 차속은 증속이 안 될 때 원인으로 틀린 것은?

가. 압력스프링의 쇠약

나. 클러치 디스크 판에 기름 부착

다. 클러치 페달의 유격 과대

라. 클러치 디스크 판 마모

26. 토크 컨버터의 구성요소 중 기관에 의해 직접 구동되는 것은?

가. 터빈	나. 펌프

다. 스테이터	라. 가이드링

27. 건설기계를 등록 신청할 때 재출하여야 할 서류와 관련이 없는 것은?

가. 건설기계 제원표

나. 건설기계의 출처를 증명하는 서류

다. 건설기계 조종사 면허증

라. 건설기계의 소유자임을 증명하는 서류

28. 건설기계소유자는 건설기계의 도난 사고발생 등 부득이한 사유로 정기검사 신청기간 내에 검사를 신청할 수 없는 경우에 연기신청은 언제까지 하여야 하는가?

가. 검사유효기간 만료일 10일 전까지

나. 검사유효기간 만료일까지

다. 검사신청기간 만료일까지

라. 검사신청기간 만료일로부터 10일 이내

29. 건설기계의 구조 변경 범위에 속하지 않는 것은?

가. 건설기계의 길이, 너비, 높이변경

나. 적재함의 용량 증가를 위한 변경

다. 조종장치의 형식변경

라. 수상작업용 건설기계의 선체의 형식변경

30. 부분 건설기계정비업의 사업범위로 적당한 것은?

가. 프레임 조정, 롤러, 링크, 트랙슈의 재생을 제외한 차제

나. 원동기부의 완전분해정비

다. 차체부의 완전분해정비

라. 실린더헤드의 탈착정비

31. 건설기계 조종사 면허의 취소 정지처분 기준 중 면허취소에 해당 되지 않는 것은?

가. 고의로 인명피해를 입힐 때

나. 과실로 7명 이상에게 중상을 입힌 때

다. 과실로 19명 이상에게 경상을 입힌 때

라. 일천만원 이상의 재산피해를 입힌 때

32. 운전자의 준수사항에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 고인 물을 튀게 하여 다른 사람에게 피해를 주어서는 안된다.

나. 과로, 질병, 약물의 중독상태에서 운전하여서는 안된다.

다. 보행자가 안전지대에 있는 때에는 서행하여야 한다.

라. 운전석으로부터 떠날 때에는 원동기의 시동을 끄지말아야 한다.

33. 도로교통법상 서행 또는 일시 정지할 장소로 지정된 곳은?

가. 안전지대 우측

나. 가파른 비탈길의 내리막

다. 좌우를 확인할 수 있는 교차로

라. 교량 위를 통행할 때

34. 신호등이 없는 철길건널목 통과방법 중 맞는 것은?

가. 차단기가 올라가 있으면 그대로 통과해도 된다.

나. 반드시 일시정지 한 후 안전을 확인하고 통과한다.

다. 신호등이 진행 신호일 경우에도 반드시 일시정지를 하여야 한다.

라. 일시정지를 하지 않아도 좌우를 살피면서 서행으로 통과하면 된다.

35. 제 1종 운전면허를 받을 수 없는 사람은?

가. 한쪽 눈을 보지 못하고 색채 식별이 불가능한 사람

나. 양쪽 눈의 시력이 각각 0.5 이상인 사람

다. 두 눈을 동시에 뜨고 잰 시력이 0.8이상인 사람

라. 적색, 황색, 녹색의 색채 식별이 가능한 사람

36. 차의 신호에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 신호는 그 행위가 끝날 때까지 하여야 한다.

나. 신호의 시기 및 방법은 운전자가 편리한 대로 한다.

다. 방향전환, 횡단, 유턴, 서행, 정지 또는 후진 시 신호를 하여야 한다.

라. 진로 변경 시에는 손이나 등화로서 할 수 있다.

37. 유압유의 점검사항과 관계없는 것은?

가. 점도	나. 윤활성

다. 소포성	라. 마멸성

38. 유압장치에서 고압 소용량, 저압 대용량 펌프를 조합운전 할 때, 작동암이 규정 압력 이상으로 상승시 동력절감을 하기 위해 사용하는 밸브는?

가. 감압밸브	나. 릴리프밸브

다. 시퀸스밸브	라. 무부하밸브

39. 오일을 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 밸브는?

가. 릴리프밸브	나. 첵밸브

다. 파일럿밸브	라. 로터리밸브

40. 유압 모터와 유압 실린더의 설명으로 맞는 것은?

가. 둘다 회전운동을 한다.

나. 모터는 직선운동, 실린더는 회전운동을 한다.

다. 둘다 왕복운동을 한다.

라. 모터는 호전운동, 실린더는 직선운동을 한다.

41. 단위시간에 이동하는 유체의 체적을 무엇이라 하는가?

가. 토출암	나. 드레인

다. 언더랩	라. 유량

42. 압력스위치를 나타내는 것은?

가.	나.

다.	라.

43. 유압장치에서 유압의 제어방법이 아닌 것은?

가. 압력제어	나. 방향제어

다. 속도제어	라. 유량제어

44. 다음 유압펌프 중 가장 높은 압력 조건에 사용할 수 있는 펌프는?

가. 기어 펌프	나. 로터리 펌프

다. 플런저 펌프	라. 베인 펌프

45. 유압펌프를 통하여 송출된 에너지를 직선운동이나 회전운동을 통하여 기계적 일을 하는 기기를 무엇이라고 하는가?

가. 오일쿨러

나. 제어밸브

다. 액츄에이터(작업장치)

라. 어큐뮬레이터(측압기)

46. 오일 탱크 관련 설명으로 틀린 것은?

가. 유압유 오일을 저장한다.

나. 흡입구와 리턴구는 최대한 가까이 설치한다.

다. 탱크 내부에는 격판(배플 플레이트)를 설치한다.

라. 흡입 스트레이너가 설치되어 있다.

47. 추락 위험이 있는 장소에서 작업할 때 안전관리상 어떻게 하는 것이 좋은가?

가. 안전띠 또는 로프를 사용한다.

나. 일반 공구를 사용한다.

다. 이동식 사다리를 사용하여야 한다.

라. 고정식 사다리를 사용하여야 한다.

48. 연료 파이프 피팅을 조이고, 풀 때 가장 알맞은 렌치는?

가. 탭렌치	나. 복스렌치

다. 소켓렌치	라. 오픈렌치

49. 아세틸렌 용접기에서 가스가 누설되는가를 검사하는 방법으로 가장 좋은 것은?

가. 비눗물 검사	나. 기름 검사

다. 촛불 검사	라. 물 검사

50. 동력 전달장치에서 가장 재해가 많이 발생할 수 있는 것은?

가. 기어	나. 커플링

다. 벨트	라. 차축

51. 작업현장에서 전기 기구를 취급할 때 틀린 사항은?

가. 동력기구 사용시 정전 되었다면 전원 스위치를 끈다.

나. 퓨즈가 끊어졌다고 함부로 손을 대서는 안 된다.

다. 보호덮개를 씌우지 않은 백열전등으로 된 작업등을 사용한다.

라. 안전점검 사항을 확인하고 스위치를 넣는다.

52. 크레인으로 무거운 물건을 위로 달아 올리 때 주의할 점이 아닌 것은?

가. 달아 올린 화물의 무게를 파악하여 제한하중 이하에서 작업한다.

나. 매달린 화물이 불안전하다고 생각될 때는 작업을 중지한다.

다. 신호의 규정이 없으므로 작업자가 적절히 한다.

라. 신호자의 신호에 따라 작업한다.

53. 작업에 필요한 수공구의 보관에 알맞지 않는 것은?

가. 공구함을 준비하여 종류와 크기별로 구분한다.

나. 공구는 소정의 장소에 보관한다.

다. 날이 있거나 뾰족한 물건은 위험하므로 뚜껑을 씌워 둔다.

라. 사용한 수공구는 녹슬지 않도록 손잡이 부분에 오일 을 발라서 보관하도록 한다.

54. 다음 중 화재의 분류가 옳게 된 것은?

가. A급 화재 : 일반 가연물 화재

나. B급 화재 : 금속 화재

다. C급 화재 : 유류 화재

라. D급 화재 : 전기 화재

55. 안전표지 종류가 아닌 것은?

가. 안내 표지	나. 허가 표지

다. 지시 표지	라. 금지 표지

56. 재해를 방지하기 위해 선풍기 날개에 의한 위험방지조치로 가장 적합한 것은?

가. 망 또는 울 설치

나. 역회전 방지장치 부착

다. 과부하 방지장치 부착

라. 반발 장비장치 설치

57. 액화천연가스에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 기체상태에는 공기보다 가볍다.

나. 가연성으로써 폭발의 위험성이 있다.

다. LNG라고 하며 메탄이 주성분이 된다.

라. 액체상태로 배관을 통하여 수요자에게 공급된다.

58. 도로굴착 공사로 인하여 가스배관이 20m 이상 노출되면 가스누출 경보기를 설치하도록 규정이 있다. 이 때 가스누출 경보기는 몇 m 마다 설치하도록 되어있는가?

가. 10m	나. 15m

다. 20m	라. 25m

59. 한국전력 맨홀 인근에서 굴삭 작업시 맨홀과 연결된 동선을 절단하였을 때의 조치방법은?

가. 절단된 굵기보다 굵은 동선으로 연결한다.

나. 절단된 상태로 두고 인근 한국전력사업소에 연락함.

다. 절단된 양쪽 부분을 포개어 테이프로 안전하게 연결하면 된다.

라. 절단된 채로 매몰한다.

60. 교류 전기에서 고전압이라 함은 최소 몇 V를 초과하는 전압을 말하는가?

가. 220V 초과	나. 380V 초과

다. 600V 초과	라. 750V 초과

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	나	다	가	라	나	다	가	다	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	나	라	나	가	가	가	나	나	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	다	라	라	다	나	다	다	나	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	라	나	나	가	나	라	라	나	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	라	다	다	다	나	가	라	가	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	다	라	가	나	가	라	다	나	다

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)