건시스템(gunsys.com)	건축산업기사 필기 기출문제 (2007.3.4. 1회)

2007년 1회 건축산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	라	다	나	가	라	라	나	라	가	다
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	라	라	나	다	다	다	나	라	다	가
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	가	나	나	가	가	라	가	라	가	나
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	나	다	가	라	다	나	가	나	다
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	다	라	나	다	다	가	나	라	라	가
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	가	다	라	라	나	다	나	다	나
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	라	나	가	다	가	다	라	나	나	나
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	가	라	라	라	라	가	나	가	가	나
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	나	나	다	가	다	나	다	다	다	가
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	다	나	다	다	다	가	라	라	라	다
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 공간 건축계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 계획 시부터 증축에 대한 고려를 해야 한다.

나. 평면은 가능한 요철이 없는 형이 바람직하다.

다. 파빌리온형(pavillion type)의 공장형식은 통풍, 채광이 좋지 않다.

라. 공장건축의 레이아웃 중 고정식 레이아웃은 조선소와 같이 제품이 크고 수량이 적은 경우에 행해진다.

2. 공동주택의 건물단면형 중 트리플렉스형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 주택 내의 공간의 변화가 있다.

나. 거주성, 특히 프라이버시가 높다.

다. 유지관리비의 절감

라. 프라이버시의 확보

3. 다음 중 오피스랜드스케이핑(office landscaping) 으로 옳지 않은 것은?

가. 공간이용의 효율성 향상

나. 사무능률의 향상

다. 유지관리비의 절감

라. 프라이버시의 확보

4. 다음의 주택계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 현관문은 미닫이보다 여닫이로 하는 것이 좋다.

나. 침실은 현관에서 멀리 떨어진 곳으로 조용한 공지에 면하게 하는 것이 좋다.

다. 50㎡정도의 소규모 주택에서는 식사공간을 침실과 겸용하는 것이 좋다.

라. 현관은 간단한 접객의 용무를 겸하는 이외의 불필요한 공간을 두지 않는 것이 좋다.

5. 다음의 사무소 건축에 관한 설명 중 틀린 것은?

가. 준 대여 사무소는 건물의 주요부분을 자기 전용으로 하고 나머지를 대실하는 형태이다.

나. 사무소 건축의 관리상 분류에 있어서 정부종합청사는 준전용 사무소 성격을 띤다.

다. 사무소의 층고와 깊이는 사용목적, 채광, 공사비 등에 의해 결정된다.

라. 복도형식 중 2중지역 배치는 중규모 크기의 사무소 건물에 적합하다.

6. 다음의 상점계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 종업원 동선은 고객의 동선과 교차되는 것이 바람직하고, 가급적 보행거리를 길게 한다.

나. 상점의 총면적이란 일반적으로 건축면적 가운데 영업을 목적으로 사용되는 면적을 말한다.

다. 고객의 동선은 원활하게 하면서 가급적 길게 하는 것이 좋다.

라. 쇼윈도의 바닥높이는 상품의 종류에 따라 높낮이를 결정하게 된다.

7. 근린생활권의 주택지의 단위 중 근린주구의 중심시설에 해당되지 않는 것은?

가. 초등학교	나. 유치원

다. 병원	라. 도서관

8. 공동주택에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 동일한 규모의 단독주택보다 대지비나 건축비가 적게 든다.

나. 주거환경의 질을 높일 수 있다.

다. 단독주택보다 독립성이 크다.

라. 도시생활의 커뮤니티화가 가능하다.

9. 학교운영방식 중 종합 교실 형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 교실의 이용률을 높일 수 있다.

나. 교실의 순수율을 높일 수 있다.

다. 초등학교 저학년에 대하여 가장 적당한 형이다.

라. 학생의 이동을 최소한으로 할 수 있고 학급마다 가정적인 분위기를 만들 수 있다.

10. 학교시설의 강당 및 실내체육관 계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 강당 겸 체육관인 경우 커뮤니티 시설로서 이용될 수 있도록 고려하여야 한다.

나. 실내체육관의 크기는 농구코트를 기준으로 한다.

다. 강당 겸 체육관인 경우 강당으로서의 목적에 치중하여 계획하는 것이 바람직하다.

라. 강당의 크기는 반드시 전원을 수용할 수 있도록 할 필요는 없다.

11. 무창 방적 공장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 방위에 무관하게 배치 계획할 수 있다.

나. 실내 소음이 실외로 잘 배출되지 않는다.

다. 온도와 습도 조정에 비용이 적게 든다.

라. 외부 환경의 영향을 많이 받는다.

12. 백화점의 에스컬레이터의 배치 형식에서 점내의 점유 면적이 가장 작은 것은?

가. 직렬식 배치

나. 병렬 단속식 배치

다. 병렬 연속식 배치

라. 교차식 배치

13. 다음 중 쇼핑센터를 구성하는 주요 요소와 가장 관계가 먼 것은?

가. 핵점포	나. 몰(mall)

다. 코트(court)	라. 터미널(terminal)

14. 학교의 배치형식 중 분산병렬형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 구조계획이 복잡하고 규격형의 이용이 어렵다.

나. 편복도로 할 경우 복도 면적이 너무 크고 단조로워 유기적인 구성을 취하기가 어렵다.

다. 일종의 핑거 플랜(finger plan)이다.

라. 일조·통풍 등 교실의 환경조건을 균등하게 할 수 있다.

15. 다음 중 공동주택의 인동간격을 결정하는 요소와 가장 관계가 먼 것은?

가. 일조 및 통풍

나. 소음방지

다. 지하주차공간의 크기

라. 시각적 개방감

16. 다음 중 사무소 건축의 기준층 평면 형태에 영향을 미치는 요소와 가장 관계가 먼 것은?

가. 구조상 스팬의 한도

나. 덕트, 배선, 배관 등 설비 시스템상의 한계

다. 자연광에 의한 조명한계

라. 지하 주차장의 주차간격

17. 다음 중 사무소 건물의 코어(core)형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 편심코어형은 일반적으로 소규모 사무소건물에 사용된다.

나. 중심코어형은 구조코어로서 바람직한 형식이다.

다. 중심코어형은 바닥면적이 큰 경우에 많이 사용한다.

라. 양측코어형은 방재상 가장 불리한 형식이다.

18. 상점건축에서 대면판매의 특징으로 옳은 것은?

가. 진열면적이 커지고 상품에 친근감이 간다.

나. 판매원의 정위치를 정하기 어렵고 불안정하다.

다. 일반적으로 시계, 귀금속 상점 등에 사용된다.

라. 상품의 설명이나 포장이 불편하다.

19. 주택에서 주부의 부담을 경감시키기 위한 방법 중 옳지 않은 것은?

가. 필요 이상의 넓은 주거공간을 지향할 것

나. 주부의 동선을 단축시킬 것

다. 능률적인 부엌시설과 가사 실을 갖출 것

라. 설비를 좋게 하고 되도록 기계화할 것

20. 아파트 형식 중에서 홀 형에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 중복도형에 비해 대지에 대해서 건물이용도가 높다.

나. 단위주호의 독립성을 높일 수 있다.

다. 채광, 통풍 조건을 양호하게 할 수 없다.

라. 기계적 환경조절이 반드시 필요한 형이다.

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 건설공사 입찰에 있어 불공정 하도급 거래를 예방하고 하도급 계열화를 촉진하기 위한 목적으로 시행하는 제도는?

가. 사전자격심사제도

나. 부대입찰제

다. 대안입찰

라. 내역입찰

22. 창호 철물의 종류와 용도의 연결이 맞지 않는 것은?

가. 자유 경첩 - 안팎개폐

나. 래버토리힌지 - 중량문짝

다. 크리센트 - 오르내리창

라. 도어클로우저 - 자동닫이 장치

23. 다음 중 수량 산출시 에 재료의 산출 단의로서 맞는 것은?

가. 계단난간 : ㎡

나. 콘크리트 공사용 거푸집 : ㎡

다. 유리블록 : ㎥ 또는 매

라. 천장 텍스, 수장 합판 : ㎥

24. 건축물의 터파기시에 발생되는 보일링 현상의 설명으로 옳은 것은?

가. 연질의 점토지반에서 굴 착시 흙막이 바깥에 있는 흙의 중량과 지표 위의 적재중량을 못 견디어 저면의 흙이 흙막이 안으로 밀려 불룩하게 올라오는 현상

나. 지하수위가 얕은 모래질 지반에서 지수성 있는 흙막이 벽을 사용해 굴착 시 지하수위와 흙막이벽 저면과의 수위 차에 의해 물과 함께 모래가 부풀러 올라오는 현상

다. 시공된 흙막이에 대한 수밀성이 불량하여 널말뚝의 틈새로 물고 사가 흘러들어 기초저면의 모래지반을 들어 올리는 현상

라. 연질의 점토지반에서 굴 착시 흙막이 바깥에 있는 모래의 중량과 지표 위의 적재중량을 못 견디어 저면의 흙과 물이 흙막이 안으로 불룩하게 올라오는 현상

25. 유성페인트의 구성 성분으로 옳지 않은 것은?

가. 안료	나. 건성유

다. 광명단	라. 희석제

26. 콘크리트의 반죽질기 시험방법이 아닌 것은?

가. 블리딩시험	나. 슬럼프시험

다. 구관입시험	라. 리몰딩시험

27. 타일 붙임이 끝난 후 치장줄눈을 하기 위해 몇 시간이 경과한 때 줄눈파기를 하는 것이 가장 좋은가?

가. 1시간	나. 3시간

다. 24시간	라. 48시간

28. 거푸집의 박리제로 쓰이지 않는 것은?

가. 동식물유

나. 석유

다. 크레오소오트

라. 파라핀

29. ALC(Autoclaved Lightweight Concrete)의 물리적 성질 중 틀린 것은?

가. 기건 비중은 보통콘크리트의 약 1/4정도이다.

나. 열전도율은 보통콘크리트와 유사하나 단 열성은 우수하다.

다. 불연재인 동시에 내화재료이다.

라. 경량이어서 인력에 의한 취급이 용이하다.

30. 목재를 나란히 옆으로 대어 넓게 접합하는 것을 무엇이라고 하는가?

가. 이음	나. 맞춤

다. 장부	라. 쪽매

31. 건설공사 발주자의 위탁을 받은 대리인이 건설공사의 타당성 조사, 설계, 시공 등 전 과정에 참여하여 공기단축이나 공사비 절감을 위해 Project를 관리하는 계약방식을 무엇이라 하는가?

가. Turn-Key

나. Design-build

다. Design-manage

라. Construction Management

32. 타일의 크기가 10.8㎝×10.8㎝이고, 가로 세로 줄눈의 크기는 6㎜일 때, 1㎡를 시공할 타일의 정미수량은 몇 매인가?

가. 95매	나. 85매

다. 82매	라. 77매

33. 공통가설공사 항목이 아닌 것은?

가. 규준틀

나. 가설울타리

다. 동력·용수 설비

라. 안전설비

34. 파이프 회전봉의 선단에 커터를 장치한 것으로 지중을 파고 다시 회전시켜 빼내면서 모르타르를 분출시켜 지중에 소일 콘크리트 파일을 형성시킨 말뚝은?

가. T.I.P 파일	나. C.I.P 파일

다. M.I.P 파일	라. P.I.P 파일

35. 콘크리트의 물시멘트비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 물시멘트비는 콘크리트 강도를 결정하는 중요한 요인이다.

나. 물시멘트비를 크게 할수록 내구성이 좋아진다.

다. 골재 중의 수분도 물시멘트비에 영향을 미친다.

라. 물시멘트비는 물과 시멘트와의 질량비이다.

36. 다음 방수공법중 비교적 저렴하고 시공이 용이하며 지하실의 내방 수나 소규모인 지붕방수 등과 같은 비교적 경미한 방수공법으로 채용되는 것은?

가. 시멘트 액체 방수공법

나. 아스팔트 방수공법

다. 실링 방수공법

라. 시이트 방수공법

37. 고로시멘트의 특징으로 틀린 것은?

가. 건조수축이 현저하게 적다.

나. 화학저항성이 높아 해수·공장폐수·하수 등에 접하는 콘크리트에 적합하다.

다. 수화열이 적어 매스콘크리트에 유리하다.

라. 장기간 습윤 보양이 필요하다.

38. 한 켜는 마구리쌓기, 다음 켜는 길이쌓기로 하고 모서리 벽 끝에 이오토막을 쓰는 쌓기 방법은?

가. 영식 쌓기	나. 화란식쌓기

다. 미식 쌓기	라. 불식 쌓기

39. 다음 유리의 종류 중 주로 방화 및 방재용으로 사용되는 유리는?

가. 망입유리	나. 보통판유리

다. 강화유리	라. 페어유리

40. 다음 중 콘크리트공사에서 AE제를 사용하는 가장 중요한 이유는?

가. 워커빌리티를 증대시킨다.

나. 경량화를 목적으로 한다.

다. 레이턴스를 증대시킨다.

라. 강도를 증대시키고 내화성을 높인다.

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 강도설계법의 직사각형 보에서 단면의 휨에 대한 공칭강도(Mn)가 200kN·m일 때 휨에 대한 설계강도(Mu)의 값은? (단, 강도감소계수 ø＝0.9)

가. 160kN·m	나. 170kN·m

다. 180kN·m	라. 200kN·m

42. 그림과 같은 캔틸레버 보에 집중하중(p)이 작용할 때 자유단에 생기는 처짐(∂)은?

가. [eqn: rm { P ELL^3 }over 3EI]	나. [eqn: rm 2EI over {P ELL^2}]

다. [eqn: rm { P ELL^3 }over 2EI]	라. [eqn: rm { P ELL^2 }over 3EI]

43. 철근콘크리트 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 보 배근에서 피복두께는 주철근의 보의 표면까지 거리를 말한다.

나. 지름이 작은 철근을 사용하면 인장응력을 분산시킬 수 있어 균열방지 등에 유리하나 콘크리트 타설에 어려움이 생긴다.

다. 보의 유효 춤을 크게 하면 응력중심거리와 단면2차 모멘트가 증가되기 때문에 저항모멘트가 커지고 처짐을 줄이는데 유리하다.

라. 보의 폭이 좁고 춤이 지나치게 클 때에는 횡좌굴의 위험이 있다.

44. 강도설계법에서 fy＝400MPa, d＝500㎜인 균형 보의 중립축거리(Cb)로 맞는 것은?

가. 300㎜	나. 320㎜

다. 333㎜	라. 350㎜

45. 그림과 같은 도형의 Y축에 대한 단면1차 모멘트는?

가. 50.5㎤	나. 51.5㎤

다. 52.5㎤	라. 53.5㎤

46. 직사각형 기둥의 핵심(core section) 밖에 편심하중 (e＞h/6)이 작용하는 직사각형 기둥단면의 응력분포로 알맞은 것은?

가.	나.

다.	라.

47. 부재단면의 성질에서 단면계수의 단위는?

가. ㎝	나. ㎠

다. ㎤	라. ㎝⁴

48. 길이가 5m이고 단면적이 5㎠인 막대에 6t의 축방향 인장력을 작용시켰을 때 늘어난 길이는? (단, 막대의 탄성계수 E＝2100t/㎠임)

가. 0.19㎝	나. 0.29㎝

다. 3.5㎝	라. 5.04㎝

49. 강도설계법에서 고정하중(D)과 활하중(L)이 작용하는 경우 하중 조합에 따른 소요강도는?

가. 1.4D＋1.5L	나. 1.4D＋1.7L

다. 0.9D＋1.5L	라. 0.9D＋1.7L

50. 압축이형철근(D29)의 기본 정착 길이로 알맞은 것은?

가. 220㎜	나. 320㎜

다. 420㎜	라. 520㎜

51. 전단과 휨만을 받는 철근콘크리트 보에서 콘크리트가 부담하는 전단강도는?

가. [eqn: rm V_c = root {f_ck}` b_w d]

나. [eqn: rm V_c = 1 over 2 root {f_ck}` b_w d]

다. [eqn: rm V_c = 1 over 3 root {f_ck}` b_w d]

라. [eqn: rm V_c = 1 over 4 root {f_ck}` b_w d]

52. 다음과 같은 바닥구조형식의 유효폭(beff)의 크기는 얼마인가? (단, 보의 스팬은 4m)

가. 100㎝	나. 168㎝

다. 200㎝	라. 250㎝

53. 처짐을 계산하지 않은 경우 각 조건에 따른 1방향 슬래브의 최소 두께가 옳지 않은 것은?

가. 경간 3m의 단순지지 슬래브 : 150㎜

나. 경간 3m의 1단 연속 슬래브 : 100㎜

다. 경간 3m으 양단연속 슬래브 : 107㎜

라. 경간 1.5m의 캔틸레버 슬래브 : 150㎜

54. 강도설계법에 의한 철근콘크리트 보의 설계 시 균형철근비가 pb＝0.0465일 때, 인장철근의 최대철근비는? (단, fy＝400MPa)

가. 0.0035	나. 0.0349

다. 0.0456	라. 0.0930

55. 다음 그림과 같은 부재에 3개의 힘이 작용하여 평형을 이루었을 때 힘 p의 크기와 거리 x는?

가. P＝5t, x＝1.0m

나. P＝10t, x＝1.0m

다. P＝5t, x＝2.0m

라. P＝10t, x＝2.0m

56. D25 (공칭지름 db＝25.4㎜)를 압축 철근으로 사용 시 최소 겹침 이음 길이는? (단, fy＝400MPa)

가. 300㎜	나. 639㎜

다. 732㎜	라. 952㎜

57. 다음 중 건물의 부동침하 원인과 가장 관계가 먼 것은?

가. 지반이 연약한 경우

나. 이질기초를 한 경우

다. 지하실을 강성체로 설치한 경우

라. 경사지반에 놓인 경우

58. 표준관입시험에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. N값으로 모래지반의 상대밀도를 추정할 수 있다.

나. 사용되는 해머의 중량은 63.5kg이다.

다. 해머의 낙하 높이는 76㎝를 기준으로 한다.

라. 25㎝ 관입할 때까지 타격회수 N값을 구하는 시험법이다.

59. 다음 그림과 같은 보에서 B지점의 수직반력 값은?

가. 10t	나. 15t

다. 20t	라. 25t

60. 다음 구조물의 부정정 차수는?

가. 1차 부정정

나. 2차 부정정

다. 3차 부정정

라. 4차 부정정

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 다음 중 펌프(pump)에서공동현상(cavitation)의 방지 방법으로 가장 적당한 것은?

가. 흡입양정을 낮춘다.

나. 토출양정을 낮춘다.

다. 마찰손실수두를 줄인다.

라. 토출관의 직경을 굵게 한다.

62. 주개폐기, 분기 회로용 분기 개폐기나 자동차단기를 한곳에 모아서 설치한 것으로 간선과 분기회로의 연결 역할을 하는 설비는?

가. 케이블 래크	나. 배선용 비트

다. 풀박스	라. 분전반

63. 처리대상인원 1000[인], 1인 1일당 오수량 0.2[㎥], 평균 BOD는 200[ppm], BOD 제거율이 80[%]인 오수처리시설에서 유출수의 BOD 량은?

가. 8[kg/day]	나. 10[kg/day]

다. 12[kg/day]	라. 15[kg/day]

64. 다음의 양수펌프에 대한 설명 중 ( )안에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?

가. 5분	나. 30분

다. 3시간	라. 4시간

65. 보일러의 능력을 나타내는 출력의 표시 방법 중 정격출력에서 예열부하를 뺀 값으로, 정미출력에 5~10%를 가산하여 나타낼 수 있는 것은?

가. 과부하 출력	나. 발생열량

다. 상당발열량	라. 상용출력

66. 다음 중 통기방식의 종류에 속하는 것은?

가. 벨로즈 방식

나. 소벤트 방식

다. 스위블 방식

라. 슬리브 방식

67. 광원에서 발산 광속 중 60~90[%]는 윗방향으로 향하여 천장이나 윗벽 부분에서 반사되고, 나머지 빛이 아랫방향으로 향하는 방식의 조명기구는?

가. 전반확산 조명 기구

나. 반간접 조명 기구

다. 직접 조명 기구

라. 반직접 조명 기구

68. 다음의 양수펌프에 대한 설명 중 ( ) 안에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?

고가수조로의 양수량은 시간 최대급수량으로 하거나 또는 고가수조 용량을 (   ) 정도에 채울 수 있는 양으로 하는 것이 일반적이다.

가. 5분	나. 30분

다. 3시간	라. 4시간

69. 다음 중 발전기실의 위치 선정 시 고려 사항과 거리가 먼 것은?

가. 변전실에서 멀고, 침수의 우려가 없을 것

나. 실내 환기를 충분히 행할 수 있을 것

다. 배기 배출구에 가급적 가까이 위치할 것

라. 기기의 반입·반출 및 운전 보수면 에서 편리할 것

70. 액화석유가스(LPG) 가스용기(봄베)의 보관 온도는?

가. 최대 10 이하	나. 최대 20 이하

다. 최대 30 이하	라. 최대 40 이하

71. 다음의 복사난방에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 방출 개방상태로 하여도 난방의 효과가 있다.

나. 외기 온도의 급변에 따른 방열량 조절이 용이하다.

다. 실내에 방열기를 설치하지 않으므로 바닥의 이용도가 높다.

라. 실내 온도 분포가 균등하고 쾌감도가 높다.

72. 다음의 전열(傳熱)에 관한 설명 중 옳은 것은?

가. 벽이 결로 등에 의해 습기를 함유하면 그 열관류의 저항은 크게 된다.

나. 공기층의 단열효과는 그 기밀성과는 관계없다.

다. 벽체표면으로부터의 복사는 벽체의 온도가 높을수록 그 비율이 크게 된다.

라. 같은 종류의 보온재이면 비중의 크기는 단열성능과 관계가 없다.

73. 다음의 건축설비에 관한 용어의 조합 중 잘못된 것은?

가. PBX-전기기계설비

나. LAN-구내정보통신망

다. VAN-부가가치통신망

라. ISDN-종합정보통신망

74. 손실 열량이 9750[㎉/h]인 사무실에 증기난방을 설치할 때 주철제 방열기의 소요쪽(section) 수로 적당한 것은? (단, 주철제 방열기는 3세주 650㎜, 1쪽(section)의 방열 면적은 0.15㎡, 모든 상태는 표준상태로 가정한다.)

가. 75절	나. 100절

다. 125절	라. 150절

75. 길이 25m 의 증기배관에서 증기를 투입하기 전, 후의 관의 온도가 각각 4℃,115℃ 라고 하면, 이로 인해 발생되는 배관이음 팽창량은 얼마인가? (단, 배관이음 선팽창계수는 1.2×10-5)

가. 16.7㎜	나. 33.3㎜

다. 34.5㎜	라. 38.0㎜

76. 다음의 접지 공사에 대한설명 중 틀린 것은?

가. 400V 이하의 가요전선관, 금속덕트, 버스덕트는 제3종 접지공사를 한다.

나. 400V를 초과하는 저압용 기계기구의 절대 및 금속 제외함은 특별 제3종 접지공사를 한다.

다. 특별고압계기용 변성기의 2차측 전로는 제1종 접지공사를 한다.

라. 저층의 위험을 저장 시설의 피뢰침 설비는 특별 제3종 접지공사를 한다.

77. 다음의 급수 배관설계 및 시공 상의 주의사항에 대한 설 명중 옳지 않은 것은?

가. 배관계통의 수압시험은 모든 배관 공사를 한 후에만 실시할 수 있다.

나. 바닥 또는 벽을 관통하는 배관은 슬리브 배관을 한다.

다. 초고층 건물은 과대한 급수 압으로 인한 피해를 줄이기 위해 급수 조닝을 행한다.

라. 배관 계층에는 지수(stop)밸브를 달아서 급수계통의 수량 및 수압을 조정할 수 있도록 한다.

78. 다음의 2중덕트방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 부하특성이 다른 다수의 실이나 존에도 적용할 수 있다.

나. 혼합 상자에서 소음과 진동이 생긴다.

다. 실의 냉·난방부하가 감소되어도 취출공기의 부족현상이 없다.

라. 덕트가 1개의 계통이므로 설비비가 적게 든다.

79. 배수배관에서 청소구 설치위치에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

가. 배수 수평주관과 옥외배수관의 접속장소와 가까운 곳

나. 배수 수직관의 최하부

다. 배수관이 30°이상의 각도로 굽은 곳

라. 배수 수평주관 및 배수 수평지관의 기전

80. 다음의 수송설비에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 엘리베이터는 직류 및 교류를 사용하는데 고속에는 직류가 흔히 사용된다.

나. 에스컬레이터는 수송 능력이 엘리베이터의 10배 정도이며 경사각도는 30°이하로 한다.

다. 이동보도는 승객을 수평 방향으로 수송하는데 이용되는 설비이다.

라. 엘리베이터의 리미트 스위치(limit switch)는 키가 최하층을 벗어나 바다에 충돌할 때의 충격을 완화하기 위하여 피트에 설치하는 안전장치이다.

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 철골조의 경우 피복두께와 상관없이 내화구조로 인정될 수 있는 것은?

가. 내력벽	나. 기둥

다. 보	라. 계단

82. 피뢰설비에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

가. 접지는 환경오염을 일으킬 수 있는 시공방법이나 화학첨가물을 사용하지 아니할 것.

나. 돌침은 건축물의 맨 윗부분으로부터 20센티미터 이상 돌출시켜 설치하되 규정에 의한 풍하중에 견딜 수 있는 구조일 것.

다. 피뢰설비의 재료는 최소 단면적이 피복이 없는 동선을 기준으로 수뢰부 35제곱 밀리미터 이상으로 할 것.

라. 피뢰설비의 인하도선을 대신하여 철골조의 철골구조물과 철근콘크리트조의 철근구조체 등을 사용하는 경우에는 전기적 연속성이 보장될 것

83. 다음 중 건축법에서 정의하는 건축설비가 아닌 것은?

가. 배연설비	나. 승강기

다. 주계단	라. 피뢰침

84. 승용승강기의 설치대수를 가장 많이 하여야 하는 용도는?

가. 문화 및 집회시설 중 관람장

나. 문화 및 집회시설 중 전시장

다. 교육연구 및 복지시설

라. 위락시설

85. 원칙적으로 부설주차장의 설치의무를 면제받을 수 있는 최대 주차대수는?

가. 100대	나. 200대

다. 300대	라. 제한이 없다

86. 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비기준은 거실바닥 면접의 합계가 얼마 이상인 층에 환기설비를 설치하도록 되어 있는가?

가. 400㎡ 이상	나. 600㎡ 이상

다. 1000㎡ 이상	라. 1500㎡ 이상

87. 노외주차장에는 주차대수 몇 대마다 1면의 장애인전용주차구획을 설치하여야 하는가?

가. 20대	나. 30대

다. 40대	라. 50대

88. 다음 중 건축물의 용도상 자동차관련시설에 해당하지 않은 것은?

가. 주유소의 기계식 세차설비

나. 정비학원

다. 세차장

라. 폐차장

89. 부설주차장의 설치기준에서 설치대수의 선정기준을 시설면적으로 하지 않은 시설물은?

가. 위락시설

나. 업무시설(외국인 공관 및 오피스텔 제외).

다. 관람장

라. 제2종 근린생활시설.

90. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조기준이 잘못된 것은?

가. 게단 실은 창문·출입구 기타 개구부를 제외한 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획할 것

나. 계단실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연 재료로 할 것?

다. 건축물의 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 1.0m 이상일 것

라. 건축물의 내부와 접하는 계단실의 창문 등(출입구를 제외)은 망이 들어 있는 유리의 붙박이장으로서 그 면적을 각각 1㎡ 이하로 할 것

91. 옥상광장 또는 2층 이상의 층에 있는 노대 기타 이와 유사한 것의 주위에는 높이 얼마 이상 기준의 난간을 설치하여야 하는가?

가. 1.0m	나. 1.1m

다. 1.2m	라. 1.5m

92. 다음 중 맞벽건축·연결복도 또는 연결통로의 구조·크기 등에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

가. 건축물과 복도 또는 통로의 연결부분에 방화셔터 또는 방화문을 설치할 것

나. 주요 구조부가 방화구조일 것

다. 마감 재료가 불연 재료일 것

라. 너비 및 높이가 각각 5미터 이하일 것

93. 건축물에 설치하는 지하층의 구조 및 설비에 관한 기준으로 부적합한 것은?

가. 거실의 바닥면적이 50㎡ 이상인 층에는 직통계단 외에 피난 층 또는 지상으로 통하는 비상탈출구 및 환기통을 설치할 것

나. 지하층의 바닥면적이 300㎡ 이상인 층에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것

다. 비상탈출구의 유효너비는 0.75m 이상으로 하고, 유효높이는 1.5m 이상으로 할 것

라. 비상탈출구는 출입구로부터 2m 이상 떨어진 곳에 설치할 것

94. 주거에 쓰이는 바닥면적 합계가 200㎡인 주거용 건축물에 배관하여야 할 급수관의 최소 지름은?

가. 15㎜	나. 20㎜

다. 25㎜	라. 32㎜

95. 건축법상 아파트의 경우 에너지 절약계획서를 제출하여야 하는 세대수는 몇 세대 이상인가?

가. 30세대	나. 50세대

다. 100세대	라. 300세대

96. 다음의 창문 등의 차연 시설에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

인접대지경계선으로부터 직선거리 (   ) 이내에 이웃주택의 내부가 보이는 창문 등을 설치하는 경우에는 자연 시설을 설치하여야 한다.

가. 1m	나. 2m

다. 3m	라. 4m

97. 부설주차장의 총주차대수 규모가 8대 이하인 자주식 주차장(지평 식에 한한다)의 구조 및 설비기준으로 옳지 않은 것은?

가. 보도와 차도의 구분이 없는 너비 12m 미만의 도로에 접하여 있는 부설주차장은 그 도로를 차로로 하여 주차단위 구획을 배치할 수 있다.

나. 보도와 차도의 구분이 있는 12m 이상의 도로에 접하여 있고 주차대수가 5대 이하인 부설주차장은 당해 주차장의 이용에 지장이 없는 경우에 한하여 그 도로들 차로로 하여 직각주차형식으로 주차단위구획을 배치할 수 있다.

다. 출입구의 너비는 2.5m 이상으로 한다. 다만, 막다른 도로에 접하여 있는 부설주차장으로서 시장·군수 또는 구청장이 차량의 소통에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 2m 이상으로 할 수 있다.

라. 보행인의 통행로가 필요한 경우에는 시설물과 주차단위구획 사이에 0.5m 이상의 거리를 두어야 한다.

98. 바닥면적의 합계가 30000㎡인 의료시설(정신병원, 요양소 및 격리병원을 제외한다)을 건축할 경우 주차장업 시행법 시행령에서 규정한 최소한의 부설주차장 주차대수는?

가. 10대	나. 15대

다. 20대	라. 30대

99. 건축설비의 설치에 관한 공사를 발주하는 자를 의미하는 용어는?

가. 건축주	나. 현장관리인

다. 공사시공자	라. 공사감리자

100. 시설물의 부지인근에 부설주차장을 따로 설치할 수 있는 인근부지의 범위는 당해 부지의 경계선으로부터 부설주차장의 경계선까지의 도보거리로 몇 미터 이내이어야 하는가?

가. 300미터	나. 400미터

다. 600미터	라. 800미터