건시스템(gunsys.com)	건축산업기사 필기 기출문제 (2014.3.2. 1회)

2014년 1회 건축산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	3	1	2	1	1	1	3	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	2	4	1	2	3	2	3	1
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	1	2	2	2	3	1	1	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	1	4	4	4	2	3	2	2	3
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	4	2	1	1	3	2	2	2	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	3	1	2	4	3	4	1	1	4
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	1	2	3	2	1	3	1	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	1	3	3	3	4	2	4	4	3
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	2	4	2	3	4	2	2	4	4	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	3	2	1	2	3	4	2	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 학교건축에서 단층교사의 이점이 아닌 것은?

① 재해 시 피난이 용이하다.

② 채광 및 환기에 유리하다.

③ 학습활동을 실외에 연장할 수가 있다.

④ 전기, 급배수, 난방 등을 위한 배선·배관의 집약이 용이하다.

2. 주택의 부엌에서 작업삼각형(Work Triangle)의 구성요소에 속하지 않는 것은?

① 냉장고	② 배선대

③ 개수대	④ 레인지

3. 공장건축의 레이아웃(layout) 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고정식 레이아웃은 조선소와 같이 제품이 크고 수량이 적은 경우에 행해진다.

② 레이아웃은 공장규모의 변화에 대응할 수 있도록 충분한 융통성을 부여하여야 한다.

③ 공장건축에 있어서 이용자의 심리적인 요구를 고려하여 내부 환경을 결정하는 것을 의미한다.

④ 작업장내의 기계설비, 작업자의 작업구역, 자재나 제품 두는 곳 등에 대한 상호관계의 검토가 필요하다.

4. 공동주택의 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 단독주택보다 독립성이 크다.

② 주거환경의 질 을 높일 수 있다.

③ 도시생활의 커뮤니티화가 가능하다.

④ 동일한 규모의 단독주택보다 대지비나 건축비가 적게 든다.

5. 계단실형인 공동주택의 계단실에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 계단실의 각 층별로 층수를 표시한다.

② 계단실 최상부에는 개구부를 설치하지 않는다.

③ 계단실의 벽 및 반자의 마감은 불연재료 또는 준불연재료로 한다.

④ 계단실에 면하는 각 세대의 현관문은 계단의 통행에 지장이 되지 않도록 한다.

6. 다음 설명에 알맞은 사무소 건축의 복도형식은?

- 편복도식이라고도 한다.

- 경제성보다는 쾌적한 환경이나 분위기 등이 필요한 것에 적합한 형식이다.

① 단일지역배치	② 2중지역배치

③ 3중지역배치	④ 4중지역배치

7. 사무실 건축의 엘리베이터 배치 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

① 4대 이상 설치 시에는 일렬 배치로 한다.

② 교통동선의 중심에 설치하여 보행거리가 짧도록 배치한다.

③ 여러 대의 엘리베이터를 설치하는 경우, 그룹별 배치와 군 관리 운전방식으로 한다.

④ 엘리베이터홀은 엘리베이터 정원 합계의 50% 정도를 수용할 수 있어야 하며, 1인당 점유면적은 0.5~0.8㎡로 계산한다.

8. 다음 중 근린주구 생활권의 주택지의 단위로서 규모가 가장 작은 것은?

① 인보구	② 근린주구

③ 근린지구	④ 근린분구

9. 다음 설명에 알맞은 학교운영방식은?

- 초등학교 저학년에 대해 가장 권장할 만한 형식이다.

- 교실의 수는 학급수와 일치하며, 각 학급의 스스로의 교실 안에서 모든 교과를 행한다.

① 달톤형	② 플래툰형

③ 종합교실형	④ 교과교실형

10. 고리형이라고도 하며 통과교통은 없으나 사람과 차량의 동선이 교차된다는 문제점이 있는 주택단지의 접근도로 유형은?

① T자형	② 루프형(Loop)

③ 격자형(Grid)	④ 막다른 도로형(Cul-de-sac)

11. 사무소 건축의 실 단위계획 중 개방식 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모든 면적을 유용하게 이용할 수 있다.

② 공간의 길이나 깊이에 변화를 줄 수 있다.

③ 기본적인 자연채광에 인공조명이 요구된다.

④ 소음이 많이 발생하고 개인의 독립성이 결핍된다는 단점이 있다.

12. 주택의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개인, 사회, 가사노동권의 3개 동선은 서로 분리하는 것이 좋다.

② 동선상 교통량이 많은 공간은 서로 인접 배치하는 것이 좋다.

③ 거실은 주택의 중심으로 모든 동선이 교차, 관통하도록 계획하는 것이 좋다.

④ 화장실, 현관 등과 같이 사용빈도가 높은 공간은 동선을 짧게 처리하는 것이 좋다.

13. 다음 중 상점 쇼윈도의 눈부심(glare)을 방지하기 위한 방법과 가장 거리가 먼 것은?

① 쇼윈도 형태를 만입형으로 계획한다.

② 실내와 실외의 온도 차이를 최소화한다.

③ 캐노피를 설치하여 쇼윈도 외부에 그늘을 만든다.

④ 쇼윈도를 경사지게 하거나 특수한 경우 곡면유리로 처리한다.

14. 사무소 건축의 화장실 위치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 사무실에서 동선이 간단할 것

② 각 층마다 공통의 위치에 배치할 것

③ 계단실, 엘리베이터홀에 근접할 것

④ 가능하면 외기에 접하지 않는 위치로 할 것

15. 생리적인 면을 고려한 6세 이상의 아동 2인용 침실의 면적으로 적당한 것은? (단, 6세 이상 아동 1인의 소요공기랑은 25㎥/h, 자연환기횟수는 2회/h, 천장높이는 2.5m이다.)

① 10㎡	② 15㎡

③ 20㎡	④ 25㎡

16. 학교운영방식 중 플래툰형에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 교실이 특정교과를 위해 만들어지고 일반교실은 없다.

② 전학급을 양분화 하여 한 쪽이 일반교실을 사용할 때 다른 편은 특별교실을 사용한다.

③ 학급과 학년을 없애고 학생들은 각자의 능력에 따라서 교과 선택을 한다.

④ 교실의 수는 학급수와 일치하며, 각 학급은 스스로의 교실 안에서 모든 교과를 행한다.

17. 상점의 판매방식에 대한 설명을 옳지 않은 것은?

① 대면판매방식은 측면판매방식에 비해 상품의 진열면적이 감소된다.

② 측면판매방식에서 고객은 상품을 직접 만지고 고를 수 있으므로 선택이 용이하다.

③ 측면판매방식에서 판매원은 쇼 케이스를 중심으로 고정된 자리나 위치를 명확히 확보할 수 있다.

④ 대면판매방식에서 상품의 쇼 케이스가 중앙에 많이 배치되면 상점의 분위기가 다소 혼란해질 수 있다.

18. 공장건축의 형식 중 파빌리언(pavilion type)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 통풍 및 채광이 유리하다.

② 공장의 확장이 거의 불가능하다.

③ 각 동의 건설을 병행할 수 있으므로 조기완성이 가능하다.

④ 각각의 건물에 대해 건축형식 및 구조를 각기 다르게 할 수 있다.

19. 백화점 매장의 배치유형 중 직각배치형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 판매대의 설치가 간단하고 경제적이다.

② 판매장 면적을 최대한을 이용할 수 있다.

③ 매장의 획일성에서 탈피하여 자유로운 구성이 용이하다.

④ 고객의 통행량에 따라 부분적으로 통로 폭을 조절하기 어렵다.

20. 상점의 매장 및 파사드 구성에 요구되는 AIDMA 법칙에 속하지 않는 것은?

① Design	② Action

③ Memory	④ Attention

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 로이유리(Low Emissivity)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 판유리를 사용하여 한 쪽 면에 얇은 은막을 코팅한 유리이다.

② 가시광선을 76% 넘게 투과시켜 자연채광을 극대화시켜 밝은 실내분위기를 유지할 수 있다.

③ 파괴 시 파편이 없어 안전하여 고층건물의 창, 테두리 없는 유리문에 많이 쓰인다.

④ 겨울철에 건물 내에 발생하는 장파장의 열선을 실내로 재반사시켜 실내보온성이 뛰어나다.

22. 목공사에서 건축연면적(㎡)당 먹매김의 품이 가장 많이 소요되는 건축물은?

① 고급주택	② 학교

③ 사무소	④ 은행

23. 시공줄눈 설치이유 및 설치위치로 잘못된 것은?

① 시공줄눈의 설치 이유는 거푸집의 반목사용을 위해 설치한다.

② 시공줄눈의 설치위치는 이음길이가 최대인 곳에 둔다.

③ 시공줄눈의 설치위치는 구조를 강도상 영항이 적은 곳에 설치한다.

④ 시공줄눈의 설치위치는 압축력과 직각방향으로 한다.

24. 블록쌓기 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 블록의 모르타르 접착면은 적당히 물 축이기를 한다.

② 블록은 실두께가 두꺼운 편이 아래로 향하게 쌓는다.

③ 보강 블록쌓기일 경우 철근위치를 정확히 유지시키고, 세로근은 이음을 하지 않는 것을 원칙으로 한다.

④ 기초 또는 바닥판 윗면은 깨끗이 청소하고 충분히 물을 축인다.

25. 관리 사이클의 단계를 바르게 나열한 것은?

① Plan - Check - Do - Action

② Plan - Do - Check - Action

③ Plan - Do - Action - Check

④ Plan - Action - Do - Check

26. 어스앵커식 흙막이 공법에 관한 기술로 옳은 것은?

① 굴착단면을 토질의 안정구배에 따른 사면(料面)으로 실시하는 공법

② 굴착외주에 흙막이벽을 설치하고 토압을 흙막이벽의 버팀대에 부담하고 굴착하는 공법

③ 흙막이벽의 배면 흙속에 고강도 강재를 사용하여 보링공 내에 모르타르재와 함께 시공하는 방법

④ 통나무를 1.5~2m 간격으로 박고 그 사이에 널을 대고 흙막이를 하는 공법

27. 목공사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 이음과 맞춤의 단면은 응력의 방향과 일치시킨다.

② 맞춤면은 정확히 가공하여 상호간 밀착하고 빈틈이 없도록 한다.

③ 못의 길이는 널두께의 2.5~3배 정도로 한다.

④ 이음과 맞춤은 응력이 작은 곳에 만드는 것이 좋다.

28. 벽돌쌓기에서 방수 하자 발성과 관련하여 가장 주의를 요하는 부분은?

① 창대쌓기	② 모서리쌓기

③ 벽쌓기	④ 기초쌓기

29. 실내 마감용 대리석 붙이기에 사용되는 재료로서 가장 적합한 것은?

① 석고 모르타르	② 방수 모르타르

③ 회반죽	④ 시멘트 모르타르

30. 목구조의 따낸 이음 중 휨에 가장 효과적인 이음은?

① 주먹장이음	② 메뚜기장이음

③ 엇걸이이음	④ 반턱이음

31. 연악한 점토지반의 전단강도를 결정하는데 가장 보편적으로 사용되는 현장시험 방법은?

① 표준관입시험(Penetration test)

② 딘월 샘플링(Thin wall sampling)

③ 웰 포인트 시 (Well point test)

④ 베인 테스트(Vane test)

32. 콘크리트 비빔용수의 적합한 품질(상수도물 이외의 물의 품질)기준으로 옳지 않은 것은?

① 현 탁 물질의 앙이 1g/L 이하

② 염소이온량이 250mg/L 이하

③ 시멘트 응결 시간의 차가 초결은 30분 이내, 종결은 60분 이내

④ 모르타르의 압축강도비가 재령 7일 및 재령 28일에서 90% 이상

33. 평지붕 방수공사의 재료로서 사용되지 않는 것은?

① 블로운 아스팔트	② 아스팔트 컴파운드

③ 아스팔트 루핑	④ 스트레이트 아스팔트

34. 콘크리트 진동다짐에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 봉형 바이브레이터는 콘크리트 내부에 넣어 진동을 통해 다짐을 한다.

② 폼 바이브레이터는 거푸집면에 대고 진동을 주어 다짐을 한다.

③ 콘크리트에 삽입하는 바이브레이터의 경우 진동을 주는 시간은 1개소 당 10~15초가 적당하다.

④ 바이브레이터를 콘크리트에 삽입할 때 바이브레이터의 선단은 철근, 철물 등에 닿게 하여 진동을 골고루 주도록 한다.

35. 건설기계 중 지반다짐기계가 아닌 것은?

① 탠덤 롤러 (tandem roller)

② 소일 콤팩트 (soil compactor)

③ 램머(rammer)

④ 클램쉘(clamchell)

36. 지붕공사 시 사용되는 금속판에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 금속판지붕은 다른 재료에 비해 가볍고, 시공이 쉬운 편이다.

② 급경사의 지붕이나 뾰족탑 등에는 사용이 어렵다.

③ 열전도가 크고 온도변화에 의한 신축이 크다.

④ 금속판의 종류에는 아연판, 동판, 알루미늄판 등이 있다.

37. 왕대공 지붕틀의 ㅅ자보 계산에 고려해야 하는 힘의 조합으로 옳은 것은?

① 인장력과 압축력	② 휨모멘트와 인장력

③ 휨모멘트와 압축력	④ 인장력과 전단력

38. 건설공사에서 입찰과 계약에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

① 공개경쟁 입찰은 공사가 조약해질 염려가 있다.

② 지명입찰은 시공상 신뢰성이 적다.

③ 지명입찰은 낙찰자가 소수로 한정되어 담합과 같은 폐해가 발생하기 쉽다.

④ 특명입찰은 단일 수급자를 선정하여 발주하는 것을 말한다.

39. PERT/CPM 기법의 장점으로 옳지 않은 것은?

① 공사 착수 전 문제점을 예측할 수 있다.

② 공정표의 작성 및 관리가 용이하다.

③ 공정정보(공기, 원가, 노무, 자재 등)의 의사소통이 명확하다.

④ 최저의 비용으로 공기단축이 가능한 단위공정을 추정하기 용이하다.

40. 미장공사 중 시멘트 모르타르 미장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 미장바르기 순서는 보통 위에서부터 아래로 하는 것을 원칙으로 한다.

② 초벌바름 후 2주일 이상 방치하여 바름면 또는 라스의 이음매 등에서 균열을 충분히 발생시킨다.

③ 초벌바름 후 표면을 매끈하게 하여 재벌바름 시 접착력이 좋아지도록 한다.

④ 정벌바름은 공사의 조건에 따라 색조, 촉감을 결정하여 순마감재료를 사용하거나 혼합물을 첨가하여 바른다.

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 다음은 옹벽 구조물 설계에 있어서 활동 및 전도에 대한 안정조건이다. ( ) 안에 들어갈 수치를 순서대로 옳게 나열한 것은?

활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 (   )배 이상이어야 한다. 전도에 대한 저항휨모멘트 황토압에 의한 전도모멘트의 (   )배 이상이어야 한다.

① 1.5, 2.0	② 2.0, 1.5

③ 1.2, 2.4	④ 2.4, 1.2

42. 다음 각 슬래브에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 슬래브의 두께가 구조제한 조건에 따르지 않을 경우 슬래브 처짐과 진동의 문제가 발생할 수 있다.

② 플랫슬래브는 보가 없으므로 천장고를 낮추기 위한 방법으로도 사용된다.

③ 위프슬래브는 일종의 격자시스템 슬래브 구조이다.

④ 장선슬래브는 2방향으로 하중이 전달되는 슬래브이다.

43. 강도설계법에서 단철근 직사각형보의 등가응력 깊이 a를 구하면? (단, fy＝300MPa, fck＝21MPa)

① 52.6㎜	② 67.2㎜

③ 75.9㎜	④ 82.5㎜

44. 그림과 같은 부정정보의 B점에서의 반력 RB를 구하면?

① 25kN	② 35kN

③ 40kN	④ 45kN

45. 그림과 같은 철근콘크리트기둥에서 띠철근의 수직간격으로 옳은 것은?

① 30㎝ 이하	② 32㎝ 이하

③ 46㎝ 이하	④ 48㎝ 이하

46. 그림과 같은 보의 단부(A점)와 중앙부(C점)에서의 휨모멘트 비율 MA : MC는?

① 1 : 1	② 1 : 2

③ 2 : 1	④ 1 : 3

47. 압축을 받는 D22 이형철근의 기본정착길이를 구하면? (단, 경량콘크리트계수＝1, fck＝25MPa, fy＝40MPa)

① 378.4㎜	② 440㎜

③ 500.3㎜	④ 520㎜

48. 다음 그림은 단순보의 임의 점에 집중 하중 1개가 작용하였을 때의 전단력도를 나타낸 것이다. C점의 휨모멘트는 얼마인가?

① 0kN·m	② 105kN·m

③ 210kN·m	④ 245kN·m

49. 강도설계법에 의한 철근콘크리트 설계에서 보의 휨 강도 산정 시 기본 가정으로 옳지 않은 것은?

① 철근과 콘크리트의 변형률은 중립축으로부터의 거리에 비례한다.

② 휨강도 계산 시 콘크리트의 인장강도를 고려한다.

③ 콘크리트 변형률과 압축응력의 분포 관계는 직사각형, 사다리꼴, 포물선형 등으로 가정할 수 있다.

④ 콘크리트의 압축연단에서의 극한변형률은 0.003이다.

50. 강도설계법에 의한 철근콘크리트 설계 시 강도감소계수 값으로 옳지 않은 것은?

① 인장지배단면 : 0.85

② 전단력 및 비틀림모멘트 : 0.75

③ 압축지배단면(띠철근 기둥) : 0.70

④ 변화구간 단면 : 0.65~0.85

51. 그림과 같은 단순보에서 A점의 수직반력은?

① 2kN	② 3kN

③ 4kN	④ 5kN

52. 압축부재의 유효좌굴길이는 무엇으로 결정되는가?

① 부재단면의 단면2차모멘트

② 부재단면의 단면계수

③ 재단의 지지조건

④ 부재의 처짐

53. 그림과 같은 아치구조물에서 A점의 수평반력은?

① 1.2kN	② 1.5kN

③ 1.8kN	④ 2.0kN

54. 다음 구조물의 부정정 차수는?

① 1차 부정정	② 2차 부정정

③ 3차 부정정	④ 4차 부정정

55. 철근콘크리트 구조로도 이용되는 H. P쉘(hyperbolic paraboloid shell)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① H.P곡면을 몇 개의 단위로 짜 맞추면 여러 종류의 지붕형태를 구성할 수 있다.

② 쌍곡포물선면으로 된 쉘이다.

③ 면내 전달력에 의하여 하중을 주변 지지체에 전달할 수 있다.

④ 면내에는 인장력이 발생하지 않는다.

56. 그림과 같은 삼각형의 밑변을 지나는 X축에 대한 단면2차 모멘트는?

① 607500㎝⁴	② 1215000㎝⁴

③ 1822500㎝⁴	④ 3645000㎝⁴

57. 강도설계법에서 보통콘크리트와 설계기준항복강도 400MPa 철근을 사용한 양단 연속 1방향 슬래브의 스팬이 4.2m일 때 처짐을 계산하지 않는 경우의 슬래브 최소 두께로 옳은 것은?

① 12㎝	② 13㎝

③ 14㎝	④ 15㎝

58. 허용압축응력이 6MPa인 정사각형 소나무기둥이 60kN의 압축력을 받는 경우 한 변의 길이는 최소 얼마 이상으로 해야 하는가?

① 10㎝	② 15㎝

③ 100㎝	④ 150㎝

59. 강도설계법에서 고정하중 D와 적재하중 L의 소요강도에 대한 하중조합으로 옳은 것은?

① U＝1.2D＋1.6L	② U＝1.8D＋1.4L

③ U＝0.75(1.2D＋1.6D)	④ U＝0.75(1.7D＋1.4)

60. 그림과 같은 구조물에서 A점의 휨모멘트는?

① 3kN·m	② 4kN·m

③ 5kN·m	④ 6kN·m

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 미만의 위치에 설치한다.

② 옥내소화전 노즐선단의 방수압력은 0.1MPa 이상이어야 한다.

③ 옥내소화전용 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수에 100L/min를 곱한 양 이상이어야 한다.

④ 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수에 1.3㎥를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.

62. 옥내의 습기가 많은 노출장소에서 시설이 가능한 배선 공사는?

① 금속관 공사	② 금속몰드 공사

③ 금속덕트 공사	④ 플로어덕트 공사

63. 다음과 같이 정의되는 전기설비 관련 용어는?

전면이나 후면 또는 양면에 개폐기, 과전류차단장치 및 기타 보호장치, 모선 및 계측기 등이 부착되어 있는 하나의 대형 패널. 프레임 또는 패널 조립품으로서, 전면과 후면에서 접근할 수 있는 것

① 캐비닛	② 배전반

③ 분전반	④ 차단기

64. 온수난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 강제 순환식은 중력 순환식보다 관경이 작아도 된다.

② 중력 순환식 온수난방에서는 방열기는 보일러보다 높은 장소에 설치한다.

③ 고온수 방식에서는 개방식 팽창탱크를 사용하며 밀폐식 팽창탱크는 사용할 수 없다.

④ 단관식 배관방식은 온수의 공급과 환수를 하나의 관으로 사용하는 방식이다.

65. 35℃의 옥외공기 30kg과 27℃의 실내공기 70kg을 단열혼합 하였을 때 혼합공기의 온도는?

① 28.20℃	② 29.40℃

③ 30.60℃	④ 32.60℃

66. 펌프의 회전수가 100rpm에서 전양정이 40m인 펌프가 있다. 회전수를 50rpm으로 감소시켰을 때 전양정은?

① 10m	② 20m

③ 40m	④ 80m

67. 피뢰설비의 수뢰부시스템 설치 시 사용되는 보호범위 산정방식에 속하지 않는 것은?

① 메시법	② 보호각법

③ 전위강하법	④ 회전구체법

68. 공기조화방식 중 전공기 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 팬코일유닛 방식 등이 있다.

② 중간기에 외기 냉방이 가능하다.

③ 송풍랑이 많아서 실내공기의 오염이 적다.

④ 대형 덕트로 인한 덕트 스페이스가 요구된다.

69. 환기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기계환기는 환기용량의 제어가 가능하다.

② 자연환기는 외기의 풍속, 풍향 및 온도에 의해 영향을 받는다.

③ 강제급기와 자연배기의 조합은 화장실, 욕조 등의 환기에 주로 사용된다.

④ 자연환기에서는 건물의 외벽체에 설치된 급기구와 배기구의 기능이 바뀔 수 있다.

70. 가스사용시설의 지상배관은 어떤 색으로 도색하는 것이 원칙인가?

① 백색	② 황색

③ 적색	④ 청색

71. 아네모스탯형 취출구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전장 취출구로 많이 사용된다.

② 확산반경이 크고 도달거리가 짧다.

③ 몇 개의 콘(cone)이 있어서 1차 공기에 의한 2차 공기의 유인성능이 좋다.

④ 라인형 취출구의 일종으로 선의 개념을 통하여 인테리어 디자인에서 미적인 감각을 살릴 수 있다.

72. 자동화재탐지설비의 감지기 중 설치된 감지기의 주변온도가 일정한 온도상승률 이상으로 되었을 경우에 작동하는 것은?

① 차동식	② 정온식

③ 광전식	④ 이온화식

73. 대변기의 세정방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 플러시 밸브식은 로 탱크식에 비해 화장실 내를 넓게 사용할 수 있다는 장점이 있다.

② 로 탱크식은 탱크로의 급수압력에 관계없이 대변기로의 공급수량이나 압력이 일정하다.

③ 하이 탱크식은 낙차에 의해 대변기를 세척하는 방식으로 연속사용이 가능하다는 장점이 있다.

④ 플러시 밸브식은 소음이 크고 량의 물이 필요하기 때문에 일반 가정용으로는 사용이 곤란하다.

74. 급수방식 중 고가탱크방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 급수압력이 일정하다.

② 물탱크에서 물이 오염될 가능성이 있다.

③ 일반적으로 상향급수 배관방식이 사용된다.

④ 단수 시에도 일정량의 급수를 계속할 수 있다.

75. 역류를 방지하여 오염으로부터 상수계통을 보호하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 토수구 공간을 둔다.

② 역류방지 밸브를 설치한다.

③ 배관은 크로스 커넥션이 되도록 한다.

④ 대기압식 또는 가압식 진공브레이커를 설치한다.

76. 배수용 트랩에 속하지 않는 것은?

① 관 트랩

② 벨 트랩

③ 드럼 트랩

④ 벨로우즈 트랩

77. 다음 중 변전실의 높이 결정 시 고려할 사항과 가장 관계가 먼 것은?

① 천장 배선방법

② 실내 환기방법

③ 바닥 트렌치 설치 여부

④ 실내에 설치되는 기기의 최고 높이

78. 다음 중 습공기를 가열하였을 경우 증가하지 않는 것은?

① 엔탈피

② 비체적

③ 건구온도

④ 상대습도

79. 통기관의 설치목적과 가장 관계가 먼 것은?

① 배수의 흐름을 원활히 한다.

② 배수관 내의 환기를 도모한다.

③ 사이폰 작용에 의한 봉수 파괴를 방지한다.

④ 모세관 현상에 의한 봉수 파괴를 방지한다.

80. 중앙식 급탕방식 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가열보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 있다.

② 직접가열식에 비해 가열보일러의 열효율이 낮다.

③ 가열보일러는 중압 또는 고압 보일러를 사용해야 한다.

④ 저탕조는 가열코일을 내장하는 등 구조가 약간 복잡하다.

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 노외주차장의 차로의 최소 너비가 작은 것에서 큰 것 순으로 올바르게 나열한 것은? (단, 이륜자동차전용 외의 노외주차장으로서 출입구가 2개 이상인 경우)

① 평행주차＜직각주차＜교차주차

② 평행주차＜교차주차＜직각주차

③ 45도 대향주차＜60도 대향주차＜교차주차

④ 45도 대향주차＜평행주차＜60도 대향주차

82. 특별시나 광역시에 건축할 경우, 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은?

① 연면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물

② 연면적의 합계가 1만 제곱미터 이상인 건축물

③ 연면적의 합계가 5만 제곱미터 이상인 건축물

④ 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물

83. 허가 대상 가설건축물로서 존치기간을 연장하려는 가설 건축물의 건축주는 존치기간 만료일 며칠 전까지 허가를 신청하여야 하는가?

① 7일	② 14일

③ 21일	④ 30일

84. 건폐율에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?

① 대지면적에 대한 연면적의 비율

② 대지면적에 대한 바닥면적의 비율

③ 대지면적에 대한 건축면적의 비율

④ 대지면적에 대한 공지면적의 비율

85. 피난안전구역의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것

② 피난안전구역에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치할 것

③ 비상용 승강기는 피난안전구역에서 승하차 할 수 있는 구조로 할 것

④ 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 피난계단의 구조로 설치할 것

86. 층의 구분이 명확하지 않은 건축물의 층수 산정 방법으로 옳은 것은?

① 건축물의 높이 3m 마다 하나의 층으로 보고 층수를 산정 한다.

② 건축물의 높이 4m 마다 하나의 층으로 보고 층수를 산정하다.

③ 건축물의 높이 4.5m 마다 하나의 층으로 보고 층수를 산정한다.

④ 건축물의 높이 5.5m 마다 하나의 층으로 보고 층수를 산정한다.

87. 건축법령상 단독주택에 속하지 않는 것은?

① 공관	② 기숙사

③ 다중주택	④ 다가구주택

88. 면적이 5000㎡인 대지에 연면적의 합계가 2000㎡인 공장을 건축하려고 한다. 이 경우 확보하여야 할 최소 조경 면적은?

① 200㎡	② 300㎡

③ 400㎡	④ 500㎡

89. 다음 중 부설주차장의 최소 설치대수가 가장 많은 시설물은? (단, 시설면적이 1000㎡인 경우)

① 장례식장	② 종교시설

③ 다중주택	④ 다가구주택

90. 건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 동하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별피난계단으로부터 도로 또는 공지로 통하는 통로를 설치하여야 하는데, 이 통로의 유효 너비는 최소 얼마 이상이어야 하는가? (단, 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 문화 및 집회시설의 경우)

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 4m

91. 다음 중 대지 및 건축물 관련 건축기준의 허용오차(백분율)가 가장 적은 것은?

① 건폐열	② 용적률

③ 반자높이	④ 벽체두께

92. 노상주차장의 구조·설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 고속도로에 설치하여서는 아니 된다.

② 자동차전용도로에 설치하여서는 아니 된다.

③ 너비 8m 미만의 도로에 설치하여서는 아니 된다.

④ 주차대수 규모가 20대 이상인 경우에는 장애인 전용 주차구획을 한 면 이상 설치하여야 한다.

93. 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역의 제한을 강화하거나 완화하여 적용함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 미관·경관·안전 등을 도모하기 위하여 도시·군관리계획으로 결정하는 지역은?

① 용도구역

② 용도지구

③ 도시계획지역

④ 개발밀도관리구역

94. 건축물의 건축 시 원칙적으로 조경 등의 조치를 하여야 하는 대지면적 기준은?

① 200㎡ 이상	② 300㎡ 이상

③ 400㎡ 이상	④ 500㎡ 이상

95. 제2종 일반주거지역에서 건축할 수 없는 건축물은?

① 종교시설

② 숙박시설

③ 노유자시설

④ 제1종근린생활시설

96. 다음은 건축선에 따른 건축제한에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

도로면으로부터 높이 (   ) 이하에 있는 출입구, 창문, 그 밖에 이와 유사한 구조물은 열고 닫을 때 수직면을 넘지 아니하는 구조로 하여야 한다.

① 1.5m	② 3.0m

③ 4.5m	④ 6.0m

97. 허가대상 건축물이라 하더라도 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 보는 경우에 속하지 않는 것은?

① 바닥면적의 합계가 85㎡의 증축

② 바닥면적의 합계가 85㎡의 재축

③ 연면적의 합계가 100㎡인 건축물의 건축

④ 연면적이 300㎡이고 3층인 건축물의 대수선

98. 다음과 같은 건축물의 높이는? (단, 건축면적 400㎡, 옥탑의 수평투영면적 40㎡이다.)

① 21m	② 23m

③ 27m	④ 36m

99. 기계식 주차장의 형태에 속하지 않는 것은?

① 지하식	② 지평식

③ 건축물식	④ 공작물식

100. 다음 중 건축법령상 주요 구조부에 속하는 것은?

① 차양	② 지붕틀

③ 작은 보	④ 옥외 계단