건시스템(gunsys.com)	건축산업기사 필기 기출문제 (2015.3.8. 1회)

2015년 1회 건축산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	1	1	4	2	3	2	2	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	3	3	1	4	4	1	2	2
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	3	2	2	3	4	3	3	1	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	4	2	4	1	1	4	2	4	4
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	4	3	1	2	4	2	2	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	3	4	1	3	2	3	1	2	3
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	4	4	4	1	2	3	2	4	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	2	3	1	3	4	1	4	3	2
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	3	4	2	1	2	3	3	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	4	4	2	3	1	4	4	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 상점 건축의 동선 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 동선에 변화를 주기 위해 바닥 면에 고저차를 두군 것이 좋다.

② 고객 동선과 종업원 동선은 교차되지 않는 것이 바람직하다.

③ 고객 동선은 가능한 길게 하여 다수의 손님을 수용하도록 하는 것이 좋다.

④ 종업원 동선은 가능한 한 짧게 하여 소수의 종업원으로도 판매가 능률적이 되도록 계획한다.

2. 다음 중 사무소 건축의 기준층 평면형태의 결정 요인에 속하지 않는 것은?

① 구조상 스팬의 한도

② 엘리베이터의 처리능력

③ 대피상의 최대 피난거리

④ 자연광에 의한 조명한계

3. 엘리베이터 배치 계획 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

① 일렬 배치는 6대를 한도로 한다.

② 교통동선의 중심에 설치하여 보행거리가 짧도록 배치한다.

③ 엘리베이터 홀은 엘리베이터 정원의 합계의 50% 정도를 수용할 수 있도록 한다.

④ 여러 대의 엘리베이터를 설치하는 경우, 그룹별 배치와 군 관리 운전방식으로 한다.

4. 소규모 주택에서 거실과 부엌을 동일공간으로 한 형식은?

① 리빙키친	② 리빙 다이닝

③ 다이닝 키친	④ 다이닝 포치

5. 사무소 건축의 코어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 코어는 구조내력벽으로 이용할 수 있다.

② 건물 내의 설비시설을 집중시킬 수 있다.

③ 코어 내의 각 공간이 각 층마다 공통의 위치에 있게 한다.

④ 대규모 건물의 코어는 보행거리를 평균화하기 위해 한쪽으로 편중하는 것이 좋다.

6. 다음 설명에 알맞은 부엌의 유형은?

- 작업대 길이가 2m 정도인 소형 주방 가구가 배치된 간이 부엌의 형식이다.

- 사무실이나 독신자 아파트에 주로 설치된다.

① 독립형

② 키친네트

③ 오픈 키친

④ 다용도 부엌

7. 다음 중 주거단지 내의 공동주택 배치 계획에 있어서 남북 간 인동간격의 결정과 관계가 먼 것은?

① 일조와 채광

② 건물의 높이

③ 건물의 동서길이

④ 프라이버시의 유지

8. 테라스 하우스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 연속주택이라고도 한다.

② 평지에서는 계획이 불가능하다.

③ 도로를 중심으로 상향식과 하향식으로 구분할 수 있다.

④ 각 세대마다 테라스를 이용한 옥외 공간 확보가 가능하다.

9. 사무소 건축에서 엘리베이터의 조닝(zoning)의 효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사무실의 유효면적이 증가한다.

② 엘리베이터의 일주시간이 증가한다.

③ 엘리베이터의 설비비용이 감소한다.

④ 초기 이용자가 혼란에 빠질 우려가 있다.

10. 업무시설 중 지방자치단체의 청사에 의무적으로 설치하여야 하는 장애인 증의 편의시설에 속하지 않는 것은?

① 장애인전용주차구역

② 장애인 등의 이용이 가능한 욕실

③ 장애인 등의 이용이 가능한 화장실

④ 높이 차이가 제거된 건축물 출입구

11. 실내공간의 구성기법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 폐쇄형 공간구성은 공간 사용에 있어 융통성이 부족하다.

② 개방형 공간구성을 폐쇄형 공간구성보다 에너지 절약에 유리하다.

③ 다목적 공간구성은 장래의 공간 활용에 있어 양적, 질적 변화에 대처할 수 있다.

④ 개방형 공간구성에서 영역의 구획 방법으로는 마감재의 변화, 조명의 변화 등이 사용된다.

12. 단독주택의 현관 및 복도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 현관의 위치는 대지의 형태, 도로와의 관계 등에 영향을 받는다.

② 현관은 주택의 측면, 후면보다 전면에 배치하는 것이 바람직하다.

③ 소규모 주택에서는 원활한 동선을 위해 복도를 두는 것이 바람직하다.

④ 복도로 연결된 각 공간의 문은 복도의 폭이 좁을 경우 안여닫이로 계획하는 것이 바람직하다.

13. 상점의 매장 및 정면(Facade) 구성에 요구되는 AIDMA법칙 내용으로 옳지 않은 것은?

① Action	② Interest

③ Design	④ Memory

14. 공장건축의 작업장 레이아웃(lay out)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 레이아웃은 장래 공장 규모의 변화에 대응하는 융통성이 있어야 한다.

② 제품중심의 레이아웃은 생산에 필요한 모든 공정, 기계, 기구를 제품의 흐름에 따라 배치하는 방식이다.

③ 공정중심의 레이아웃은 대량 생산에 적합하며, 공정 간의 시간적, 수량적 생산균형을 이룰 수 있다.

④ 고정식 레이아웃은 주가 되는 재료나 조립부품을 고정된 장소에 두고, 사람이나 기계가 그 장소로 이동해 가서 작업을 행하는 방식이다.

15. 학교건축에서 교실의 채광 및 조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 책상면의 조도가 칠판면의 조도보다 높게한다.

② 교실 채광은 일조시간을 길게 확보할 수 있는 방위를 선택한다.

③ 1방향 채광일 경우 직사광보다는 반사광이 균일한 조도 확보에 유리하다.

④ 교실에 비치는 빛은 칠판을 향해 있을 때 좌측에서 들어오는 것이 일반적이다.

16. 아파트의 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 집중형은 대지의 이용률이 높다.

② 계단실형은 통행을 위한 공용 면적이 작다.

③ 편복도형은 거주성이 균일한 배치구성이 가능하다.

④ 중복도형은 모든 세대에 남향의 거실을 계획할 수 있다.

17. 상점의 판매형식 중 대면판매에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 포장, 계산이 편리하다.

② 상품에 대한 설명을 하기에 편리하다.

③ 판매원이 정위치를 정하기가 용이하다.

④ 진열면적이 커져 상품의 구매와 선택이 용이하다.

18. 상점의 점두형식 중 폐쇄형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고객의 출입이 많은 상점에 적합하다.

② 보석점, 귀금속점 등의 상점에 적합하다.

③ 고객이 상점 내에 비교적 오래 머무르는 경우에 적합하다.

④ 상점내의 분위기가 중요하며, 고객이 내부 분위기에 만족하도록 계획한다.

19. 다음 설명에 알맞은 코어 형식은?

- 구조코어로서 바람직한 형식이다.

- 바닥면적이 큰 경우에 많이 사용한다.

- 내부공간과 외관이 획일적으로 되기 쉽다.

① 외코어형

② 중심코어형

③ 편심코어형

④ 양측코어형

20. 학교건축의 배치 유형 중 분산병렬형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 구조계획이 간단하다.

② 좁은 대지에 적용이 용이하다.

③ 건축물간의 유기적 구성이 어렵다.

④ 일조, 통풍의 환경조건을 균등하게 할 수 있다.

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 공사 실행 공정표의 작성 시기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공사착수 직전에 작성

② 공사착수 후 곧 작성

③ 공사설계와 동시에 작성

④ 공사입찰과 동시에 작성

22. 아스팔트 방수재의 성질을 판정하기 위한 요소는?

① 시공연도	② 마모도

③ 침입도	④ 강도

23. 알루미늄 창호공사에서 주의사항으로 틀린 것은?

① 알칼리에 약해 모르타르와의 접촉을 피한다.

② 알루미늄은 부식방지 조치를 할 필요가 없다.

③ 녹막이에는 연(鉛)을 함유하지 않은 도료를 사용한다.

④ 표면이 연하여 운반, 설치작업 시 손상되기 쉽다.

24. 구조용 재료로 사용되는 목재의 조건으로 부적합한 것은?

① 강도가 크며, 곧고 긴 재를 얻을 수 있을 것

② 건조수축으로 인한 수축 및 변형이 클 것

③ 잘 썩지 않고, 충해에 저항이 클 것

④ 질이 좋고 공작이 용이할 것

25. 시멘트의 비표면적을 나타내는 것은?

① 조립률(FM : fineness modulus)

② 수경율(HM : hydration modulus)

③ 분말도(fineness)

④ 슬럼프치(slump)

26. 건설원가의 구성 체계에서 직접공사비를 구성하는 주요 요소가 아닌 것은?

① 자재비	② 노무비

③ 외주비	④ 현장관리비

27. 건축 실내공사에서 이동이 용이한 비계는?

① 겹비계	② 쌍줄비계

③ 말비계	④ 외줄비계

28. 시스템거푸집이 아닌 것은?

① 갱폼	② 터널폼

③ 우레탄폼	④ 드라이비트

29. 기둥, 벽 등의 모서리에 대어 미장바름을 보호하는 철물명칭은?

① 코너비드	② 논슬립

③ 인서트	④ 드라이비트

30. 콘크리트를 제조하는 자동설비로서, 재료의 저장설비, 계량설비, 혼합설비 등으로 구성되어 있는 기계설비는?

① 에지데이터 트럭	② 플라이애시 사일로

③ 배쳐플랜트	④ 슬럼프 모니터

31. 회반죽의 재료가 아닌 것은?

① 명반	② 해초풀

③ 여물	④ 소석회

32. 건설사업관리의 업무영역이 아닌 것은?

① 프로젝트의 계획

② 입찰서류 및 계약관리 업무

③ 공정관리 업무

④ 시설물 유지관리 업무

33. 판유리를 연화점에 가깝게(500~600) 가열해 두고 양면에 냉기를 불어 넣어 급랭시켜 강도를 높인 안전유리의 일종은?

① 망입유리	② 강화유리

③ 형판유리	④ 중공복층유리

34. 철근콘크리트공사에서 워커빌리티의 측정방법이 아닌 것은?

① 슬럼프시험	② 드롭테이블시험

③ 구관입시험	④ 강도시험

35. 콘크리트 재료분리현상을 줄이기 위한 방법으로 틀린 것은?

① 잔골재율을 작게 한다.

② 물시멘트비를 작게 한다.

③ 잔골재 중의 0.15~0.3㎜의 정도의 세립분을 증가시킨다.

④ AE제, 플라이에시 등을 사용한다.

36. 지내력 시험의 평판재하판으로 사용되는 규격은?

① 45㎝각이 보통 사용된다.

② 40㎝각이 보통 사용된다.

③ 35㎝각이 보통 사용된다.

④ 30㎝각이 보통 사용된다.

37. 흙막이 공법 중 흙막이 자체가 지하 본구조물의 옹벽을 형성하는 것은?

① H-Pile 및 토류판

② 소일네일링공법(soil nailing)

③ 시멘트 주열벽(soil cement wall)

④ 슬러리월 공법(slurry wall)

38. 기본벽돌(190×90×57㎜)을 사용한 1.5B 쌓기의 벽두께 치수로서 옳은 것은? (단, 공간쌓기 벽이 아님)

① 260㎜	② 290㎜

③ 320㎜	④ 360㎜

39. 다음 시멘트의 종류 중 내화성과 급결성이 가장 큰 시멘트는?

① 보통 포틀랜드 시멘트

② 고로 시멘트

③ 실리카 시멘트

④ 알루미나 시멘트

40. 철골공사용 기계기구 중 그 사용용도가 나머지 셋과 다른 것은?

① 리머(Reamer)

② 펀칭해머(Punching Hammer)

③ 드릴(Drill)

④ 토크렌치(Torque Wrench)

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 단면적 A, 길이 ℓ인 탄성체에 축방향력 P가 작용하여 △ℓ만큼 늘어났다. 이 때 응력도, 변형도, 탄성계수를 각각 σ, ε, E라 한다면 다음 관계식 중 틀린 것은?

① [eqn: rm epsilon = sigma over E]	② [eqn: rm E= { ELL sigma} over { TRIANGLE ELL}]

③ [eqn: rm P = epsilon AE]	④ [eqn: rm P = { ELL AE} over { TRIANGLE ELL}]

42. 다음과 같은 단면적에서 X-X축에 대한 단면2차모멘트는?

① 72×103㎜⁴	② 144×103㎜⁴

③ 216×103㎜⁴	④ 288×103㎜⁴

43. 그림과 같은 구조물의 최대 휨 응력은?

① 0.72MPa	② 0.92MPa

③ 1.12MPa	④ 1.32MPa

44. 그림과 같은 구조물의 판정 결과는?

① 정정	② 1차 부정정

③ 2차 부정정	④ 3차 부정정

45. 강구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 장스팬 구조물이나 고층건물에 적합하다.

② 고열에 강하고 내화성이 우수하다.

③ 부재길이가 비교적 길고 좌굴하기 쉽다.

④ 다른 구조재료에 비하여 균질도가 우수하다.

46. 철근콘크리트의 구조설계에서 철근의 부착력에 영향을 주지 않는 것은?

① 콘크리트 피복두께

② 콘크리트 압축강도

③ 철근의 외부표면 돌기

④ 철근의 항복강도

47. 그림과 같이 단면이 균일한 캔틸레버보의 끝단에 하중 P가 작용하여 x만큼의 변위가 발생하였다. 같은 하중에서 끝단의 처짐이 6x가 되기 위해서는 보의 길이를 기존길이의 몇 배로 해야 하는가?

① 1.62배	② 1.82배

③ 2.02배	④ 2.22배

48. 강도설계법에 의한 설계 시 그림과 같은 띠철근기둥의 최대 설계 축하중은? (단, fck＝24MPa, fy＝400MPa, 강도감소계수는 0.65임)

① 3908kN	② 4008kN

③ 4108kN	④ 4208kN

49. 그림과 같은 단순보의 A점에서 전단력이 0이 되는 위치까지의 거리는?

① 2m	② 5m

③ 5.5m	④ 5.67m

50. 내부슬래브의 주변에 보와 지판이 없고 fy＝400MPa일 경우, 슬래브의 최소두께 산정식은 ln/33이다. 이 식에서 ln으로 옳은 것은?

① 2반향슬래브의 순경간

② 2방향슬래브의 단변의 순경간

③ 2방향슬래브 장변의 기둥중심간 거리

④ 2방향슬래브 단변의 기둥중심간 거리

51. 철근콘크리트 강도설계법에서 처짐을 계산하지 않는 경우, 단순 지지된 보의 최소 두께(h)를 구하면? (단, 보의 길이＝6m, 보통콘크리트 사용, fy＝400MPa)

① 312.5 ㎜	② 375.0 ㎜

③ 412.6 ㎜	④ 432.8 ㎜

52. 그림과 같은 독립기초에 압축력 N＝300kN, 모멘트 M＝150kN·m가 작용할 때 기초저면에 압축반력만 생기게 하는 최소 기초 길이(L)는? (단, 흙의 자중 및 기초자중은 무시)

① 2.0m	② 2.4m

③ 3.0m	④ 3.6m

53. 그림과 같은 라멘구조에서 기둥 AB부재에 모멘트가 발생하지 않게 하기 위한 집중하중 P의 값은?

① 0.5kN	② 1.0kN

③ 1.5kN	④ 2.0kN

54. 그림과 같은 캔틸레버보의 자유단에 휨모멘트 5kN·m와 집중하중 P가 작용할 때 자유단의 처짐각이 0이 되기 위한 P를 구하면?

① 1kN	② 3kN

③ 5kN	④ 7kN

55. 독립기초 설계 시 탄성체에 가까운 경질 점토에 하중이 작용하였을 경우 자중응력 분포도는?

①	②

③	④

56. 그림과 같은 단순보에서 B지점의 반력 Rʙ는?

① 1kN	② 2kN

③ 3kN	④ 4kN

57. 현장치기 콘크리트에서 흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 콘크리트의 경우 철근에 대한 콘크리트의 최소 피복두께는?

① 40㎜	② 60㎜

③ 80㎜	④ 100㎜

58. 강구조 기둥과 강구조 보의 모멘트접합에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 전단접합에 비해 시공이 간단하고 재료비가 줄어든다.

② 단부를 고정지점으로 가정하여 접합하는 방법이다.

③ 보의 휨모멘트를 기둥이 일부 부담하므로 보를 경제적으로 설계할 수 있다.

④ 접합부가 휨모멘트에 대한 저항능력을 갖고 있다.

59. 단면계수 및 단면2차반지름에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 단면2차반지름은 도심축에 대한 단면2차모멘트를 단면적으로 나누 값의 제곱근이다.

② 단면계수가 큰 단면이 휨에 대한 저항성이 작다.

③ 단면계수의 단위는 ㎤, ㎥이며 부호는 항상 (＋)이다.

④ 단면2차반지름은 좌굴에 대한 저항값을 나타낸다.

60. 그림과 같은 양단 고정보에서 A지점의 반력 모멘트 Mᴀ는? (단, 보의 휨강도 EI는 일정하다.)

① 2.6kN·m	② 3.2kN·m

③ 4.8kN·m	④ 5.4kN·m

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 다음의 소방시설 중 소화설비에 속하지 않는 것은?

① 옥내소화전설비

② 스프링클러설비

③ 연결송수관설비

④ 물분무등소화설비

62. 전압의 분류에서 저압의 범위 기준으로 옳은 것은?

① 직류400[V] 이하, 교류400[V] 이하

② 직류400[V] 이하, 교류600[V] 이하

③ 직류600[V] 이하, 교류600[V] 이하

④ 직류750[V] 이하, 교류600[V] 이하

63. 급수기구 부하단위수를 결정할 때 기준이 되는 위생기구는?

① 욕조	② 소변기

③ 대변기	④ 세면기

64. 증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 온수난방에 비해 방열기의 방열면적이 작다.

② 운전 시 증기해머로 인한 소음을 일으키기 쉽다.

③ 온수난방에 비해 한랭지에서 동결의 우려가 적다.

④ 온수난방에 비해 열용량이 크므로 예열시간이 길다.

65. 벽체의 열관류율 계산에 직접적으로 필요한 요소가 아닌 것은?

① 벽체의 온도

② 구성 재료의 두께

③ 벽체의 표면열전달률

④ 구성 재료의 열전도율

66. 냉풍과 온풍을 혼합하여 부하조건이 다른 계통마다 공기를 공급하는 공기조화방식은?

① 팬코일유닛방식	② 멀티존유닛방식

③ 변풍량 단일덕트방식	④ 정풍량 단일덕트방식

67. 저항 5[Ω], 15[Ω]이 직렬로 접속된 회로에서 5[A]의 전류가 흐를 때, 인가한 전압은?

① 200[V]	② 150[V]

③ 100[V]	④ 50[V]

68. 밸브의 종류와 사용 개소의 연결이 옳지 않은 것은?

① 볼 밸브 – 가스 배관

② 게이트 밸브 – 바이패스 배관

③ 풋 밸브 – 양수 펌프 흡입구

④ 체크 밸브 – 양수 펌프 토출구

69. 방열기의 용량표시와 관계되는 E.D.R 이 의미하는 것은?

① 중량	② 상당증발량

③ 실제증발량	④ 사당방열면적

70. 다음 중 교류전동기에 속하는 것은?

① 복권전동기	② 분권전동기

③ 직권전동기	④ 동기전동기

71. 4의 물 800L를 100로 가열하면 체적 팽창량은? (단, 물의 밀도는 4일 때 1kg/L, 100일 때 0.9586kg/L이다.)

① 약 35L	② 약 40L

③ 약 45L	④ 약 50L

72. 습공기선도상에서 별도의 수분 증가 및 감소 없이 건구 온도만 상승시킬 경우 변화하지 않는 것은?

① 엔탈피	② 절대습도

③ 비체적	④ 습구온도

73. 온수난방의 배관계통에서 물의 온도변화에 따른 체적 증감을 흡수하기 위하여 설치하는 것은?

① 컨벡터	② 감압밸브

③ 팽창탱크	④ 열교환기

74. 어느 점광원과 1m 떨어진 곳의 직각면 조도가 100[lx]일 때, 이 광원과 2m 떨어진 곳의 직각면 조도는?

① 25[lx]	② 50[lx]

③ 75[lx]	④ 100[lx]

75. 바닥이나 벽을 관통하는 배관에 슬리브(sleeve)를 설치하는 가장 주된 이유는?

① 방동, 방로를 위하여

② 수격작용을 방지하기 위하여

③ 관의 설치 및 교체ㆍ수리를 위하여

④ 관 내 스케일 생성을 방지하이 위하여

76. 급수방식 중 펌프직송방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 수질오염의 가능성이 있다.

② 급수 공급 방향은 일반적으로 하향식이다.

③ 전력공급이 안 되는 경우에도 급수가 가능하다.

④ 배관 내 압력변동 등을 감지하여 펌프를 가동한다.

77. 공기조화방식 중 전공기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 덕트 스페이스가 필요하다.

② 중간기에 외기냉방이 가능하다.

③ 실내에 배관으로 인한 누수의 우려가 없다.

④ 냉ㆍ온풍의 운반에 필요한 팬의 소요동력이 냉ㆍ온수를 운반하는 펌프동력보다 많이 든다.

78. 원심식 펌프의 일동으로 다수의 임펠러가 케이싱 내에서 고속 회전하는 방식으로 일반건물의 급수ㆍ공조용으로 많이 사용하는 것은?

① 축류 펌프	② 제트 펌프

③ 기어 펌프	④ 볼류트 펌프

79. 다음과 같은 조건에 있는 실의 체적이 400㎥이고, 틈새바람량이 0.5회/h일 때 현열부하량은?

[조건]

- 실내공기 : 20℃, 0.66kg/kg′

- 외기 : 0℃, 0.002kg/kg′

- 공기의 비열 : 1.01kJ/kg·K

- 공기의 밀도 : 1.2kg/㎥

① 1.25kW	② 1.30kW

③ 1.35kW	④ 1.40kW

80. 배관공사에서 동관과 스테인리스강관가 같이 서로 다른 재질의 배관을 접합할 경우 반드시 수행해야 하는 것은?

① 보온	② 절연

③ 탈산소	④ 탈기포

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 주차대수 규모가 50대 이상인 노외주차장 출입구의 최소 너비는? (단, 출구와 입구를 분리하지 않은 경우)

① 3.3m	② 3.5m

③ 4.5m	④ 5.5m

82. 다음 중 건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은?

① 아파트	② 연립주택

③ 다가구주택	④ 다세대주택

83. 다음 중 대수선에 속하지 않는 것은?

① 미관지구에서 건축물의 담장을 변경하는 것

② 방화구획을 위한 벽을 수선 또는 변경하는 것

③ 다세대주택의 세대 간 경계벽을 수선 또는 변경하는 것

④ 기존 건축물의 내력벽, 기둥, 보를 일시에 철거하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것

84. 다음 중 보존지구의 지정 목적으로 가장 알맞은 것은?

① 경관을 보호ㆍ형성하기 위하여

② 문화재, 중요 시설물 및 문화적ㆍ생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여

③ 학교시설ㆍ공용시설ㆍ항만 또는 공항의 보호, 업무기능의 효율화, 항공기의 안전운항 등을 위하여

④ 주거기능 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한하기 위하여

85. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령에 규정되어 있는 용도지역 안에서의 건폐율 기준으로 옳은 것은?

① 제1종 전용주거지역 – 50% 이하

② 제2종 전용주거지역 – 60% 이하

③ 제1종 일반주거지역 – 50% 이하

④ 제3종 일반주거지역 – 60% 이하

86. 그림과 같은 도로 모퉁이에서 건축선의 후퇴 길이 “a”는?

① 2m	② 3m

③ 4m	④ 5m

87. 건축법령상 건축물의 대지에 공개공지 또는 공개공간을 확보하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도로 쓰는 바닥의 면적의 합계가 5000㎡인 경우)

① 숙박시설	② 종교시설

③ 의료시설	④ 문화 및 집회시설

88. 판매시설의 부설주차장 설치기준으로 옳은 것은?

① 시설면적 100㎡당 1대

② 시설면적 120㎡당 1대

③ 시설면적 150㎡당 1대

④ 시설면적 200㎡당 1대

89. 다음은 지하층의 정의에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

“지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층높이의 (   ) 이상인 것을 말한다.

① 4분의 1	② 3분의 1

③ 2분의 1	④ 3분의 1

90. 그림과 같은 대지의 A점에서 건축할 수 있는 건축물의 최고 층수는? (단, 건축물의 층고는 4m이다.)

① 3층	② 4층

③ 5층	④ 6층

91. 건축법령에 따른 공사강리자의 수행 업무가 아닌 것은?

① 공정표의 검토

② 상세시공도면의 작성

③ 공사현장에서의 안전관리의 지도

④ 시공계획 및 공사관리의 적정여부의 확인

92. 건축법상 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선하거나 일부 증축하는 행위로 정의되는 용어는?

① 재축	② 재건축

③ 리빌딩	④ 리모델링

93. 노외주차장의 출구와 입구(노외주차장의 차로의 노면이 도로의 노면에 접하는 부분)를 설치하여서는 안 되는 도로의 종단 기울기의 기준은?

① 종단 기울기가 3%를 초과하는 도로

② 종단 기울기가 5%를 초과하는 도로

③ 종단 기울기가 7%를 초과하는 도로

④ 종단 기울기가 10%를 초과하는 도로

94. 다음 중 허가대상에 해당하는 용도 변경은?

① 영업시설군에서 주거업무시설군으로 변경

② 교육 및 복지시설군에서 영업시설군으로 변경

③ 전기통신시설군에서 문화 및 집화시설군으로 변경

④ 문화 및 집회시설군에서 교육 및 복지시설군으로 변경

95. 특별시나 광역시에 건축할 경우, 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 층수 기준은?

① 6층	② 11층

③ 21층	④ 31층

96. 6층 이상의 거실면적의 합계가 3000㎡인 경우, 다음 건축물 중 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 가장 많은 것은? (단, 8인승 승강기의 경우)

① 판매시설	② 업무시설

③ 숙박시설	④ 위락시설

97. 특별피난계단에 설치하는 배연설비의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 배연구 및 배연풍도는 불연재료로 한다.

② 배연구가 외기에 접하지 아니하는 경우에는 배연기를 설치하여야 한다.

③ 배연구에 설치하는 수동개방장치 또는 자동개방장치는 손으로도 열고 닫을 수 있도록 한다.

④ 배연구는 평상시에는 열린 상태를 유지하고 배연에 의한 기류로 인하여 닫히지 않도록 한다.

98. 다음은 건축물의 높이 산정방법에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 공동주택이 아닌 경우)

건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑ㆍ계단탑ㆍ망루ㆍ장식탑ㆍ옥탑 등으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1 이하인 경우로서 그 부분의 높이가 (   )를 넘는 경우에는 그 넘는 부분만 해당 건축물의 높이에 산입한다.

① 4m	② 6m

③ 10m	④ 12m

99. 다음은 공동주택 중 아파트에 설치하는 대피공간에 관한 기준 내용이다. 밑줄 친 요건의 내용으로 옳은 것은?

공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 인접 세대와 공동을 또는 각 세대별로 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 대피공간을 하나 이상 설치하여야 한다.

① 대피공간은 바깥의 공기와 접하지 않을 것

② 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것

③ 대피공간의 바닥면적은 각 세대별로 설치하는 경우에는 최소 5㎡ 이상일 것

④ 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 최소 5㎡ 이상일 것

100. 다음은 건축물의 피난ㆍ안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하는 대피공간인 피난안전구역에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 지상층으로부터 최대 (   )층마다 1개소 이상 설치하여야 한다.

① 10개	② 20개

③ 30개	④ 40개