건시스템(gunsys.com)	건축산업기사 필기 기출문제 (2016.3.6. 1회)

2016년 1회 건축산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	3	3	4	4	2	3	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	1	4	3	1	3	3	4	3	4
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	1	4	2	2	1	1	2	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	4	3	3	3	2	3	4	4	3
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	3	4	2	3	3	4	1	3	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	1	4	2	2	2	1	2	4	1
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	4	1	1	4	1	2	3	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	4	3	2	4	2	1	1	1	4
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	4	2	2	3	4	1	4	2	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	3	4	3	4	3	2	2	2	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 업무시설 중 사무소에서 장애인 등의 편의를 위해 건축물의 주출입구에 턱 낮추기를 하는 경우, 주출입구와 통로의 높이 차이는 최대 얼마 이하가 되도록 하여야 하는가?

① 1㎝	② 2㎝

③ 4㎝	④ 5㎝

2. 주택 식당의 배치 유형 중 다이닝 키친(DK형)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 대규모 주택에 적합한 유형으로 쾌적한 식당의 구성이 용이하다.

② 싱크대와 식탁의 거리가 멀어지는 관계로 주부의 동성이 길다는 단점이 있다.

③ 부엌의 일부에 간단한 식탁을 설치하거나 식당과 부엌을 하나로 구성한 형태이다.

④ 거실과 식당이 하나로 된 형태로 거실의 분위기에서 식사 분위기의 연출이 용이하다.

3. 더운 지방의 좁은 대지 조건에 적절한 형식으로 각 주호 공동의 옥외 정원을 갖는 주택 형식은?

① 로 하우스	② 타운 하우스

③ 중정형 주택	④ 테라스 하우스

4. 건축설계과정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 건축주의 의도를 충분히 이해한다.

② 건축의 조형을 내부 기능에 못지않게 중요시 한다.

③ 설비시스템의 결정은 건축설계의 완성 후 진행한다.

④ 기본설계는 기획시의 의도를 구체적인 형태로 발전시키는 단계이다.

5. 근린생활권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인보구 : 15~40호 기준

② 근린분구 : 400~500호 기준

③ 인보구 : 어린이 놀이터가 중심

④ 근린분구 : 초등학교가 중심, 우체국 등이 설립

6. 사무소 건축에서 엘리베이터 조닝(zoning)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 엘리베이터 설치비를 절약할 수 있다.

② 고층부 엘리베이터를 고속화할 수 있다.

③ 일주시간이 단축되어 수송능력이 증가한다.

④ 조닝의 수가 증가하면 승강로 면적도 증가한다.

7. 듀플렉스형 공동주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소규모 주거형식에는 비경제적이다.

② 엘리베이터의 정지층수가 많아지므로 이용성이 좋다.

③ 주간의 생활공간과 야간의 생활공간을 층별로 나눌 수 있다.

④ 각 세대가 2개 층으로 구성되어 독립성이 좋고 전용면적비가 커진다.

8. 학교의 운영방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 종합교실형(A형)은 초등학교 저학년에 권장되는 운영방식이다.

② 교과교실형(V형)은 각 교과에 순수율이 높은 교실이 주어진다.

③ 플라톤형(P형)은 학급, 학년을 없애고 학생들이 각자 능력에 따라서 교과를 택한다.

④ 일반교실·특별교실형(U·V형)은 우리나라 중·고등학교에서 가장 많이 이용되고 있다.

9. 양식주택과 비교한 한식주택의 특징 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가구는 중요한 내용물이다.

② 위치에 따라 실이 구분된다.

③ 실의 기능은 융통성이 높다.

④ 좌식생활을 기준으로 구성된다.

10. 공장건축의 형식 중 집중형(block type)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 확장성이 높다.

② 건축비가 저렴하다.

③ 비교적 공간효율이 높다.

④ 내부배치 변경에 탄력성이 있다.

11. 학교건축의 교실 배치 유형 중 클러스터형을 가장 올바르게 설명한 것은?

① 교실을 1층에만 배치하는 방법

② 복도를 따라 교실을 배치하는 방법

③ 일반교실과 특별교실을 섞어 배치하는 방법

④ 교실을 소규모 단위로 분할하여 배치하는 방법

12. 주택설계의 기본방향과 가장 거리가 먼 것은?

① 가장 중심의 주거

② 가사노동의 경감

③ 생활의 쾌적감 증대

④ 개인생활의 프라이버시 확립

13. 상점건축에서 쇼윈도우(show window)의 눈부심을 방지하는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 곡면유리를 사용한다.

② 유리면을 경사지게 한다.

③ 차양을 설치하여 외부에 그늘이 지게 한다.

④ 쇼윈도우 내부를 외부에 비해 어둡게 한다.

14. 학교건축에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 체육관은 표준적으로 농구코트를 둘 수 있는 크기가 필요하다.

② 일반적으로 교실채광은 칠판을 향해 좌측채광을 원칙으로 한다.

③ 강당과 체육관을 겸용할 경우 강당의 목적에 치중하여 계획하는 것이 좋다.

④ 다목적 교실은 여러 가지 목적에 맞는 융통성 있는 공간으로서의 성격을 갖는다.

15. 아파트 건축의 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 편복도형은 프라이버시 확보가 가장 용이하다.

② 집중형은 각 세대의 일조 조건을 균등하게 할 수 없다.

③ 홀형은 통행부 면적이 좁으므로 건물의 이용도가 높다.

④ 중복도형은 대지의 이용률이 높으나 채광 및 통풍이 좋지 않다.

16. 아파트 단지 내 어린이 놀이터 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 차량 통행이 빈번한 곳은 피한다.

② 어린이가 안전하게 접근할 수 있어야 한다.

③ 어린이가 놀이에 열중할 수 있도록 외부로부터 서신의 차단되어야 한다.

④ 놀이터의 시설은 보기에 좋고 튼튼해야 하며 놀이를 제한하거나 획일화한 것은 좋지 않다.

17. 오피스 건축에 사용되는 아트리움에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 건축물에 조형적·상징적 독자성(identity)을 부여한다.

② 공간적으로는 중간영역으로서 매개와 결절점의 기능을 수용한다.

③ 주로 유리재료로 구성되므로 실내공간의 에너지 절약 효과는 기대할 수 없다.

④ 도심내의 오피스와 가로 사이에서 도시민을 위한 휴식과 커뮤니케이션 장소로 활용된다.

18. 상점 건축의 매장 내 쇼케이스(show case)를 배치할 때 고려할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

① 고객의 동선	② 종업원의 동선

③ 상품의 효과적 진열	④ 상품의 반출입 동선

19. 사무소 건축의 엘리베이터 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가능한 한 1곳에 집중하여 배치한다.

② 출입구에 바짝 접근해 있지 않도록 한다.

③ 대수산정은 1일 평균 사용인원을 기준으로 산정한다,

④ 외래자에게 직접 잘 알려질 수 있는 위치에 배치한다.

20. 다음 중 고층 사무소 건물의 코어 내에 들어가는 공간으로 가장 부적당한 것은?

① 화장실	② 계단실

③ 공조실	④ 변전실

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 침엽수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 구조용재로 사용된다.

② 직선부재를 얻기에 용이하다.

③ 종류로는 소나무, 잣나무 등이 있다.

④ 활엽수에 비해 비중과 경도가 크다.

22. 입찰 및 계약제도에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 공동도급 방식은 자본력, 기술력 등 시공능력이 증진된다.

② 실비정산식 시공계약 제도는 설계가 불명확하여 양질의 공사를 기대하기 어려울 때 채택한다.

③ 로우어리미트(lower limit)는 최저가로 응찰한 업자의 입찰을 무효로 하는 것이다.

④ 특명입찰이란 공사수행에 적정한 수개의 업자를 지명하여 경쟁 입찰시키는 방식이다.

23. 콘크리트 배합설계 시 용적계산에 포함시켜야 하는 혼화재료는?

① A.E제	② 지연제

③ 감수제	④ 포졸란

24. 지붕재료로 적당하지 않은 것은?

① 천연슬레이트	② 전도성 타일

③ 금속판	④ 아스팔트 싱글

25. 콘크리트 강도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① AE제를 혼합하면 워커빌리티가 향상된다.

② 물-시멘트비가 작을수록 콘크리트 강도는 저하된다.

③ 한중 콘크리트는 동해방지를 위한 양생을 하여야 한다.

④ 콘크리트 양생이 불량하면 콘크리트 강도가 저하된다.

26. 벽돌 쌓기 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 모르타르강도는 벽돌강도보다 작아야 한다.

② 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 영식쌓기 또는 화란식쌓기로 한다.

③ 각부를 가급적 동일한 높이로 쌓아 올라가고 벽면의 일부 또는 국부적으로 높게 쌓지 않는다.

④ 가로 및 세로줄눈의 너비는 도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 10㎜를 표준으로 한다.

27. 일반적으로 기준층의 철근공사에서 철근 조립 시 배근순서로 옳은 것은?

① 기둥-벽-보-바닥	② 기둥-보-바닥-벽

③ 바닥-기둥-벽-보	④ 바닥-기둥-보-벽

28. 네트워크 공정표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① CPM공정표는 네트워크 공정표의 한 종류이다.

② 요소작업의 시작과 작업 기간 및 작업완료점을 막대그림으로 표시한 것이다.

③ PERT공정표는 일정계산 시 단계(Event)를 중심으로 한다.

④ 공사계획의 전모와 공사전체의 파악이 용이하다.

29. 콘크리트 구조물의 크리프(Creep)의 증가원인으로 옳지 않은 것은?

① 물시멘트비가 클수록 크리프는 증가한다.

② 하중이 클수록 크리프는 증가한다.

③ 단면의 치수가 클 경우 크리프는 증가한다.

④ 습도가 낮을 경우 크리프는 증가한다.

30. 지붕재료의 요구 성능으로 옳지 않은 것은?

① 방화적이고 열전도가 잘 될 것

② 수밀, 내수적일 것

③ 가볍고 내구성일 클 것

④ 시공이 용이할 것

31. 슬래브 및 보 밑 거푸집 설계 시 고려하는 하중과 가장 거리가 먼 것은?

① 굳지 않은 콘크리트의 중량

② 작업하중

③ 충격하중

④ 굳지 않은 콘크리트의 측압

32. 공통가설공사에 해당되지 않는 것은?

① 비계 설치	② 수평규준틀 설치

③ 현장사무실 축조	④ 터파기 공사

33. 기초말뚝의 허용지지력을 구하는 방법 중 지지말뚝과 마찰말뚝에 공용으로 사용할 수 있는 방법은?

① 함수량시험에 의한 방법

② 토질시험에 의한 방법

③ 말뚝재하시험에 의한 방법

④ 지반의 허용응력도에 의한 방법

34. 건설공사 공동도급의 특징이 아닌 것은?

① 손익분담의 공동계산

② 단일 목적성

③ 위험의 증가

④ 융자력 증대

35. 지내력시험의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 평판재하시험	② 동재하시험

③ 1축압축시험	④ 정재하시험

36. 원가절감 기법으로 많이 쓰이는 VE(Value Engineering)의 적용대상이 아닌 것은?

① 원가절감 효과가 큰 것

② 수량이 적은 것

③ 공사의 개선 효과가 큰 것

④ 공사비 절감 효과가 큰 것

37. 프리캐스트 콘크리트 커튼윌의 줄눈폭 허용차는?

① ±1㎜	② ±3㎜

③ ±5㎜	④ ±7㎜

38. 건축재료 중 합성수지에 대한 특징으로 옳지 않은 것은?

① 콘크리트보다 흡수율이 적다.

② 표면이 매끈하며 착색이 자유롭고 광택이 좋다.

③ 내열성(耐熱性)이 콘크리트보다 낮다.

④ 강도에서 인장강도 및 압축강도는 낮으나, 탄성(彈性)이 금속재보다 우수하다.

39. 보강 블록 공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사춤콘크리트를 다져 넣을 때에는 철근이 이동하지 않게 한다.

② 콘크리트용 블록은 물축임하지 않는다.

③ 가로근은 세로근과의 교차부에 모두 결속선으로 결속한다.

④ 세로근은 기초에서 윗층 테두리보까지 철근을 이음하여 배근한다.

40. 골재의 함수상태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 흡수량 : 표면건조내부포화상태-절건상태

② 유효흡수량 : 표면건조내부포화상태-기건상태

③ 표면수량 : 습윤상태-기건상태

④ 함수량 : 습윤상태-절건상태

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 콘크리트구조에서 허용균열폭 결정 시 고려사항과 가장 거리가 먼 것은?

① 구조물의 사용목적	② 소요내구성

③ 콘크리트 강도	④ 환경조건

42. SN400A로 표기된 강재에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 일반구조용 압연강재이다.

② 용접구조용 압연강재이다.

③ 건축구조용 압연강재이다.

④ 항복강도가 400MPa이다.

43. 강구조 기둥 압축재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 압축재는 단면적이 클수록 저항성능이 우수하다.

② 압축재는 단면2차모멘트가 클수록 저항성능이 우수하다.

③ 압축재는 단면2차반지름이 클수록 저항성능이 우수하다.

④ 압축재는 세장비가 클수록 저항성능이 우수하다.

44. 콘크리트에서 보통 골재를 사용하였을 경우 탄성계수비를 구하면? (단, KCI2012기준, fck＝24MPa, Es＝2.0×105MPa)

① 6.85	② 7.75

③ 9.85	④ 10.85

45. 강도설계법으로 철근콘크리트보를 설계 시 공칭모멘트 강도 Mn＝150kN·m, 강도감소계수 ø＝0.85일 때 설계모멘트(Mu) 값은?

① 95.6kN·m	② 114.8kN·m

③ 127.5kN·m	④ 176.5kN·m

46. 연약지반에 대한 대책으로 틀린 것은?

① 지반개량공법을 실시한다.

② 말뚝기초를 적용한다.

③ 이질지정을 적용한다.

④ 건물을 경량화 한다.

47. 그림과 같은 구조물에서 지점 A의 수평반력은?

① 3kN	② 4kN

③ 5kN	④ 6kN

48. 그림과 같은 2방향 슬래브를 1방향 슬래브로 보고 계산할 수 있는 경우는? (단, L＞S 일 경우)

① [eqn: rm L over S >2]일 경우	② [eqn: rm S over L > 2]일 경우

③ [eqn: rm L over S >1]일 경우	④ [eqn: rm S over L > 1]일 경우

49. 지름 30㎜, 길이 5m인 봉강에 50kN의 인장력이 작용하여 10㎜ 늘어났을 때의 인장응력 σt와 변형률 ε은?

① σt＝56.45MPa, ε＝0.0015

② σt＝65.66MPa, ε＝0.0015

③ σt＝70.74MPa, ε＝0.0020

④ σt＝94.53MPa, ε＝0.0020

50. 그림과 같은 단순보에서 C점의 처짐값(δc)은? (단, 보의 단면은 600㎜×600㎜이고, 탄성계수는 E＝2.0×104MPa이다.)

① 1.53㎜	② 2.47㎜

③ 3.56㎜	④ 4.58㎜

51. 그림과 같은 목재보의 최대처짐은? (단, ＝10,000MPa이고 자중은 무시한다.)

① 10㎜	② 15㎜

③ 20㎜	④ 25㎜

52. 단면 각 부분의 미소면적 dA에 직교좌표 원점까지의 거리 r의 제곱을 곱한 합계를 그 좌표에 대한 무엇이라 하는가?

① 단면극2차모멘트

② 단면2차모멘트

③ 단면2차반경

④ 단면상승모멘트

53. 건축물 전체에 작용하는 풍압력의 크기를 산정할 때 관계없는 것은?

① 풍속

② 건축물의 높이

③ 건축물의 형태

④ 건축물의 중량

54. 그림은 강도설계법에서 단근장방형보의 응력도를 표시한 것이다. 압축력 C값으로 옳은 것은? (단, fck＝21MPa, fy＝300MPa, b＝250㎜)

① 189kN	② 199kN

③ 209kN	④ 219kN

55. 그림과 같이 E점에 4kN의 집중하중이 45° 경사지게 작용했을 때 AD부재의 축방향력은? (단, ＋ : 인장, – : 압축)

① [eqn: rm -root2 kN]	② [eqn: rm root2 kN]

③ [eqn: rm -2root2 kN]	④ [eqn: rm 2root2 kN]

56. 그림과 같은 겔버보에서 A지점의 수직반력은?

① 1.5kN	② 2.0kN

③ 2.5kN	④ 3.0kN

57. 강구조 관련 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 턴버클 - 강재보와 콘크리트슬래브 사이의 미끄럼 방지

② 커버플레이트 - 플랜지 보강용으로 휨모멘트에 저항

③ 스캘럽 - 보와 기둥의 용접접합 시 반원형으로 웨브를 잘라낸 부분

④ 엔드탭 - 용접결함을 방지하기 위해 용접 단부에 임시로 설치한 보조강판

58. 에 따른 나선철근 기둥과 관련된 구조기준으로 틀린 것은?

① 현장치기콘크리트 공사에서 나선철근 지름은 10㎜ 이상으로 하여야 한다.

② 나선철근의 순간격 20㎜이상, 80㎜이하이어야 한다.

③ 압축부재의 축방향 주철근 단면적은 전체 단면적의 0.01배 이상, 0.08배 이하로 하여야 한다.

④ 나선철근으로 둘러싸인 압축부재의 주철근은 최소 6개를 배근하여야 한다.

59. 강도설계법에 의한 철근콘크리트 직사각형 보에서 콘크리트가 부담할 수 있는 공칭전단강도는? (단, fck＝24MPa, b＝300㎜, d＝500㎜, 경량콘크리트계수는 1)

① 69.3kN	② 82.8kN

③ 91.9kN	④ 122.5kN

60. 직경이 50㎜이고, 길이가 2m인 강봉에 100kN의 축방향 인장력이 작용할 때 이 강봉의 재축방향 변형량은? (단, 강봉의 탄성계수 E＝2.0×105MPa)

① 0.51 ㎜	② 1.12㎜

③ 1.53 ㎜	④ 2.04 ㎜

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 다음 설명에 알맞은 통기방식은?

- 각 기구의 트랩마다 통기관을 설치한다.

- 트랩마다 통기되기 때문에 가장 안정도가 높은 방식이다.

① 루프 통기방식	② 각개 통기방식

③ 신정 통기방식	④ 회로 통기방식

62. 분기회로 구성 시 유의사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전등회로와 콘센트회로는 별도의 회로로 한다.

② 같은 스위치로 점멸되는 전등은 같은 회로로 한다.

③ 습기가 있는 장소의 수구는 가능하면 별도의 회로로 한다.

④ 분기회로의 전선 길이는 60m 이하로 하는 것이 바람직하다.

63. 공기조화방식 중 전공기방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 반송동력이 적게 든다.

② 겨울철 가습이 용이하다.

③ 실내의 기류분포가 좋다.

④ 실의 유효 스페이스가 증대된다.

64. 급수의 오염 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 워터 해머	② 배관의 부식

③ 크로스 커넥션	④ 저수탱크의 정체수

65. 다음과 같은 조건에서 북측에 위치한 면적 12㎡인 콘크리트 외벽체를 통한 관류에 의한 손실 열량은?

- 외기온도 : -1℃

- 실내온도 : 18℃

- 벽체의 열관류율 : 1.71W/m²·K

- 벽체의 방위계수 : 1.2

① 383.7W	② 411.0W

③ 429.0W	④ 468.0W

66. 건축화조명방식 중 천장면 이용방식에 속하지 않는 것은?

① 광창조명	② 다운라이트

③ 광천장조명	④ 라인라이트

67. 백화점에서의 밀도율 산정방법으로 옳은 것은? (단, A : 2층 이상 매장면적 합계(㎡), CTU : 수송능력 합계(엘리베이터, 에스컬레이터 총 수송능력)(인/h)이다.)

① CTU/A	② A/CTU

③ CTU/(A＋CTU)	④ (A＋CTU)/CTU

68. 금속관에 부설되는 전선의 절연피복을 포함한 총 단면적은 금속관 내 단면적의 최대 몇 % 이하가 되어야 하는가?

① 20%	② 30%

③ 40%	④ 50%

69. 건구온도 20℃, 상대습도 50%인 습공기 1000㎥/h를 30℃로 가열하였을 때 가열량(현열)은? (단, 습공기의 밀도는 1.2kg/㎥, 비열은 1.01kJ/kg·K이다.)

① 1.7kW	② 2.5kW

③ 3.4kW	④ 4.3kW

70. 옥내 수평주관에 사용하며, 공공 하수관으로부터의 유독가스를 차단하기 위해 사용하는 트랩은?

① S트랩	② U트랩

③ 벨트랩	④ 드럼트랩

71. 다음 중 소방시설에 속하지 않는 것은?

① 소화설비	② 피난설비

③ 경보설비	④ 방화설비

72. 급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직접가열식은 열효율이 좋다.

② 강제순환식 급탕법은 순환펌프로 순환시킨다.

③ 중력식 급탕법은 탕의 순환이 온도차에 의해 이루어진다.

④ 직접가열식은 대형 건축물의 급탕설비에 가장 적합하다.

73. 다음과 같은 조건에서 냉방 시 외기 3000㎥/h가 실내로 인입될 때 외기에 의한 현열 부하는?

- 실내온도 : 26℃

- 외기온도 : 31℃

- 공기의 밀도 : 1.2kg/m³

- 공기의 정압비열 : 1.01kJ/kg·K

① 840W	② 3500W

③ 5050W	④ 8720W

74. 터보식 냉동기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 흡수식에 비해 소음 및 진동이 심하다.

② 피스톤의 왕복운동에 의해 냉매증기를 압축한다.

③ 출력이 지나치게 낮은 경우 서징 현상이 발생한다.

④ 대용량에서는 압축효율이 좋고 비례 제어가 가능하다.

75. LPG와 LNG에 관한 설명으로 옳은 것은?

① LPG는 LNG보다 비중이 작다.

② LNG는 가스공급을 위해 큰 투자가 들지 않는다.

③ LPG의 가스누출검지기는 반드시 천장에 설치해야 한다.

④ LNG는 도시가스용으로 널리 사용되고 주성분은 메탄가스이다.

76. 급수방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수도직결방식은 2층 이하의 주택 등과 같이 소규모 건물에 주로 사용된다.

② 압력수조방식은 미관 및 구조상 유리하며 급수 압력의 변동이 없는 특징이 있다.

③ 고가수조방식은 수전에 미치는 압력의 변동이 적으며 취급이 간단하고 고장이 적다.

④ 펌프직송방식은 고가수조의 설치가 요구되지는 않으나 펌프의 설비비가 높아진다.

77. 보일러의 스케일(Scale)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 워터해머를 일으킨다.

② 보일러 전열면의 과열 원인이 된다.

③ 열의 전도를 방해하고 보일러 효율을 불량하게 한다.

④ 수처리장치 등을 이용하여 발생을 방지할 수 있다.

78. 배관의 신축이음 방법에 속하지 않는 것은?

① 유니온 이음	② 슬리브 이음

③ 벨로즈 이음	④ 스위블 조인트

79. 증기난방과 비교한 온수난방의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 소요방열면적이 작아 설비비가 낮다.

② 열용량이 커서 예열시간이 길게 소요된다.

③ 한랭지에서 장시간 운전정지 시 동결우려가 있다.

④ 방열면의 온도가 낮아서 비교적 높은 쾌감도를 얻을 수 있다.

80. 공기조화설비에서 에너지 절약을 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 열교환기를 청소한다.

② 전열교환기를 설치한다.

③ 적절한 조닝을 실시한다.

④ 예열운전 시에 외기도입을 최대한 늘린다.

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 다음은 공동주택의 환기설비에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 공동주택의 세대수가 100세대 이상인 경우)

신축 또는 리모델링하는 공동주택은 시간당 (   ) 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연 환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 한다.

① 0.5회	② 1회

③ 1.2회	④ 1.5회

82. 다음은 건축법령상 다세대주택의 정의이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 ( ㉠ ) 이하이고, 층수가 ( ㉡ ) 이하인 주택(2개 이상의 동을 지하주차장으로 연결하는 경우에는 각각의 동으로 본다.)

① ㉠ 330㎡, ㉡ 3개 층

② ㉠ 330㎡, ㉡ 4개 층

③ ㉠ 660㎡, ㉡ 3개 층

④ ㉠ 660㎡, ㉡ 4개 층

83. 공작물을 축조(건축물과 분리하여 축조하는 것을 말한다)할 때 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 하는 대상 공작물 기준으로 옳은 것은?

① 높이 4m를 넘는 굴뚝

② 높이 2m를 넘는 담장

③ 높이 4m를 넘는 장식탑

④ 높이 2m를 넘는 광고탑

84. 다음 그림과 같은 대지의 대지면적은?

① 90㎡	② 100㎡

③ 110㎡	④ 120㎡

85. 건축허가신청에 필요한 기본설계도서 중 배치도에 표시하여야 할 사항에 속하지 않는 것은?

① 축척 및 방위

② 대지의 종·횡단면도

③ 방화구획 및 방화문의 위치

④ 대지에 접한 도로의 길이 및 너비

86. 승용승강기 설치 대상 건축물에서 승용승강기 설치 대수 산정에 직접적으로 이용되는 것은?

① 5층 이상의 바닥면적의 합계

② 6층 이상의 바닥면적의 합계

③ 5층 이상의 거실면적의 합계

④ 6층 이상의 거실면적의 합계

87. 건축법령상 주요구조부에 속하는 것은?

① 지붕틀	② 작은 보

③ 사이 기둥	④ 최하층 바닥

88. 대지에 조경 등의 조치를 하여야 하는 건축물은? (단, 면적이 200㎡ 이상인 대지에 건축을 하는 경우)

① 축사

② 연면적의 합계가 1200㎡인 공장

③ 면적이 4500㎡인 대지에 건축하는 공장

④ 관리지역(지구단위계획구역으로 지정된 지역)의 건축물

89. 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 계단에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 높이가 1m를 넘는 계단 및 계단참의 양옆에는 난간을 설치할 것

② 너비가 4m를 넘는 계단에는 계단의 중간에 너비 4m 이내마다 난간을 설치할 것

③ 높이가 3m를 넘는 계단에는 높이 3m 이내마다 유효너비 120㎝ 이상의 계단참을 설치할 것

④ 계단의 유효 높이(계단의 바닥 마감면부터 상부 구조체의 하부 마감면까지의 연직방향의 높이)는 2.1m 이상으로 할 것

90. 부설주차장 설치대상 시설물이 숙박시설인 경우, 부설주차장 설치기준 내용으로 옳은 것은?

① 시설면적 100㎡당 1대

② 시설면적 150㎡당 1대

③ 시설면적 200㎡당 1대

④ 시설면적 300㎡당 1대

91. 주차장법령상 다음과 같이 정의되는 주차장의 종류는?

도로의 노면 및 교통광장 외의 장소에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것

① 노상주차장	② 노외주차장

③ 부설주차장	④ 기계식주차장

92. 다음은 피난계단의 설치에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 갓복도식 공동주택 제외)

공동주택의 ( ㉠ )층 이상인 층(바닥면적이 400m² 미만인 층은 제외한다) 또는 지하 ( ㉡ )층 이하인 층(바닥면적이 400m²미만인 층은 제외한다.)으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 특별피난계단으로 설치 하여야한다.

① ㉠ 11, ㉡ 3	② ㉠ 11, ㉡ 5

③ ㉠ 16, ㉡ 3	④ ㉠ 16, ㉡ 5

93. 특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료로 할 것

② 출입구의 유효너비는 0.9m 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것

③ 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 갑종방화문을 설치할 것

④ 계단실에서 노대 또는 부속실에서 접하는 부분에는 건축물의 내부와 접하는 창문 등을 설치하지 아니할 것

94. 다음은 사용승인신청과 관련된 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

허가권자는 사용승인신청을 받은 경우에는 그 신청서를 받은 날부터 (   ) 이내에 사용 승인을 위한 현장검사를 실시하여야 한다.

① 3일	② 5일

③ 7일	④ 10일

95. 다음 중 허가대상건축물이라 하더라도 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 볼 수 있는 경우에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 3층 미만의 건축물인 경우)

① 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 증축

② 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 개축

③ 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 재축

④ 바닥면적의 합계가 85㎡ 이내의 신축

96. 노외주차장의 출입구 너비는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 주차대수 규모가 30대인 경우)

① 2.5m	② 3.0m

③ 3.5m	④ 4.0m

97. 주차장 주차단위구획의 크기 기준으로 옳은 것은? (단, 평행주차형식인 경우이며, 일반형)

① 너비 1.7m 이상, 길이 4.5m 이상

② 너비 2.0m 이상, 길이 6.0m 이상

③ 너비 2.0m 이상, 길이 5.0m 이상

④ 너비 2.3m 이상, 길이 5.0m 이상

98. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호하기 위하여 지정하는 지역은?

① 제1종 전용주거지역

② 제2종 전용주거지역

③ 제1종 일반주거지역

④ 제2종 일반주거지역

99. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 용도 지역의 건폐율 기준으로 옳지 않은 것은?

① 주거지역 : 70% 이하

② 상업지역 : 80% 이하

③ 공업지역 : 70% 이하

④ 녹지지역 : 20% 이하

100. 다음은 같은 건축물 안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 (   ) 이상이 되도록 설치할 것

① 10m	② 20m

③ 30m	④ 50m