건시스템(gunsys.com)	건축산업기사 필기 기출문제 (2016.8.21. 3회)

2016년 3회 건축산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	4	2	3	1	4	4	4	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	4	3	2	2	1	4	3	1	2
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	1	3	2	3	3	1	4	2	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	1	2	4	1	2	4	4	2	4
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	4	3	1	1	1	3	1	1	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	2	4	3	3	3	3	4	4	4
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	1	3	2	2	2	2	1	2	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	2	3	3	4	4	2	4	1	3
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	2	2	3	3	2	4	2	1	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	2	1	3	2	3	2	2	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 공동주택을 건설하는 주택단지의 부대시설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주택단지에는 생활폐기물보관시설 또는 용기를 설치하여야 한다.

② 주택단지안의 어린이놀이터 및 도로에는 보안 등을 설치하여야 한다.

③ 관리사무소는 관리업무의 효율성과 입주민의 접근성 등을 고려하여 배치하여야 한다.

④ 주택단지의 총세대수가 300세대 미만인 경우 진입도로의 폭은 최소 10m 이상으로 하여야 한다.

2. 아파트의 사회적인 성립요인으로 옳지 않은 것은?

① 세대인원의 감소

② 도시생활자의 이동성

③ 도시의 인구밀도 증가

④ 단독주택에 비하여 프라이버시가 증대

3. 학교운영방식 중 오픈스쿨(open school)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 초등학교 저학년이나 유치원에 적응이 가능하다.

② 교원수가 많지 않아도 되며, 시설의 제약조건이 거의 없다.

③ 학급단위의 수업을 부정하고 개인의 능력과 자질에 따라 편성한다.

④ 다양한 학습에 대처할 수 있는 개방적이고 융통성 있는 공간계획이 필요하다.

4. 상점의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고객동선은 직원동선과 명확하게 구분, 분리하는 것이 좋다.

② 직원동선은 되도록 짧게 하여 보행 및 서비스 거리를 최대한 줄이도록 계획한다.

③ 상품의 내용 안내를 위해 고객 출입구와 상품 반출·입 출입구가 일치하도록 한다.

④ 피난에 관련된 동선은 고객이 쉽게 인지하도록 위치 설정 및 접근성을 고려하여 계획한다.

5. 아파트 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 편복도형은 통풍, 채광이 양호하며 프라이버시가 가장 좋다.

② 계단실형은 주거성이 양호하며 공용면적이 작은 이점이 있다.

③ 중복도형은 구조적 측면에서 이점이 있으나 방위에 따른 주호의 환경이 균등하지 않다.

④ 집중형은 엘리베이터, 계단실을 중앙 홀에 두고 주호를 집중 배치하는 형식으로 대지의 이용률을 높일 수 있다.

6. 근린생활권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 근린주구는 초등학교가 중심이 된다.

② 인보구는 어린이 놀이터가 중심이 된다.

③ 인보구는 근린분구에 비해 작은 규모를 갖는다.

④ 근린분구의 중심시설로는 도서관, 병원 등이 있다.

7. 상점건축의 입면구성 시 필요로 하는 5가지 광고요소에 속하지 않는 것은?

① 주의(attention)	② 기억(memory)

③ 욕망(desire)	④ 경제(economic)

8. 주택의 노인실 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정신적 안정과 보건에 유의해야 한다.

② 식당, 욕실 및 화장실에 가까운 곳이 좋다.

③ 일조가 충분하고 전망 좋은 곳에 면하도록 한다.

④ 노인방은 조용하여야 하므로 가장 은밀한 곳에 배치하도록 한다.

9. 사무소건축의 실단위계획 중 개실 시스템에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 소음이 크고 독립성이 떨어진다.

② 방의 길이나 깊이에 변화를 줄 수 있다.

③ 전면적을 유효하게 이용할 수 있어 공간절약상 유리하다.

④ 프라이버시 확보와 응접이 요구되는 최고경영자나 전문직 개실에 사용된다.

10. 다음 중 주택 부엌에서 작업삼각형(work triangle)의 3변 길이의 합계로 가장 알맞은 것은?

① 1000㎜	② 2000㎜

③ 3000㎜	④ 4000㎜

11. 학교의 배치형식 중 분산병렬형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 구조계획이 간단하다.

② 일조, 통풍 등 교실의 환경조건이 균등하다.

③ 각 건물 사이에 놀이터와 정원이 생겨 생활환경이 좋아진다.

④ 편복도로 할 경우 복도면적을 많이 차지하지 않아 유기적인 구성을 취하기가 용이하다.

12. 주택건축의 설계방향으로 옳지 않은 것은?

① 주거면적의 적정규모를 산출한다.

② 개인적인 프라이버시를 존중할 수 있도록 공간 계획을 한다.

③ 설비시설을 효과적으로 계획하여 에너지를 절약할 수 있도록 한다.

④ 부엌에서 가장 중요한 것은 미적 공간 창출이며 이를 위해서 기능적 구성은 고려하지 않는다.

13. 공장건축에서 효율적인 자연채광 유입을 위해 고려해야 할 사항으로 옳은 것은?

① 젖빛 유리나 프리즘 유리는 사용하지 않는다.

② 가능한 동일 패턴의 창을 반복하지 않는 것이 좋다.

③ 벽면 및 색채계획 시 빛의 반사에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

④ 공장은 대부분 기계류를 취급하므로 가능한 한 창을 작게 설치하는 것이 효율적이다.

14. 테라스 하우스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 가구마다 정원을 확보할 수 있다.

② 모든 유형에서 각 가구마다 지하실을 설치 할 수 있다.

③ 시각적인 인공테라스형은 일반적으로 위층으로 갈수록 건물의 내부가 작아진다.

④ 자연형 테라스 하우스는 경사지를 이용하여 지형에 따라 건물을 축조한 것이다.

15. 다음의 백화점 에스컬레이터의 배치 형식 중 점내의 점유 면적이 가장 작은 것은?

① 직렬식 배치	② 교차식 배치

③ 병렬 단속식 배치	④ 병렬 연속식 배치

16. 다음 중 상점내의 진열케이스 배치계획에 있어 가장 중요하게 고려하여야 할 사항은?

① 동선	② 조명의 조도

③ 천장의 높이	④ 바닥면의 질감

17. 아파트의 형식 중 메조넷형(Maisonnette)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 소규모 주택에 적당한 형식이다.

② 통로면적과 임대면적이 감소된다.

③ 전용면적비는 크나 독립성이 좋지 않다.

④ 주택 내의 공간변화가 있고 거주성이 좋다.

18. 공장건축의 형식 중 파빌리온형(Pavilion type)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 통풍, 채광이 좋지 않다.

② 배수, 물홈통설치가 어렵다.

③ 공장의 신설, 확장이 비교적 용이하다.

④ 건축형식, 구조를 각각 다르게 할 수 없다.

19. 다음 설명에 알맞은 백화점 매장의 배치 유형은?

- 매장 면적의 이용률을 최대로 확보할 수 있다.

- 쇼 케이스의 규격화가 가능하다.

① 직각배치법	② 사행배치법

③ 방사배치법	④ 자유유선배치법

20. 사무소 건축의 코어 유형 중 편심형 코어에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 구조적으로 가장 바람직한 유형이다.

② 기준층 바닥면적이 작은 경우에 적합한 유형이다.

③ 2방향 피난에 이상적인 관계로 방재상 유리한 유형이다.

④ 코어를 업무공간에서 별도로 분리, 독립시킨 유형으로 분리코어라고도 한다.

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 철골보의 설계 시 플랜지(Flange)에 커버 플레이트(Cover Plate)를 설치하는 주된 목적은?

① 휨모멘트에 대한 보강

② 전단력에 대한 보강

③ 과도한 충격 하중에 대한 플랜지 보호

④ 작용 하중의 분산

22. 철골구조의 합성보에서 철골보와 슬래브를 일체화 시킬 때 그 접합부에 생기는 전단력에 저항시키기 위하여 사용되는 접합재는?

① 쉐어 커넥터(shear connecter)

② 게이지 라인(gage line)

③ 중도리(purline)

④ 스페이스 프레임(space frame)

23. 콘크리트는 수산화칼슘이 중성인 탄산칼슘으로 변하여 알카리성을 상실하고 중성화하게 된다. 이 화학적인 반응을 유발하는 원인은?

① 질소화학물	② 염화나트륨

③ 이산화탄소	④ 규산칼륨

24. 시멘트의 응결에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 분말도가 큰 시멘트는 블리딩을 감소시킨다.

② 물시멘트비가(W/C)가 낮을수록 응결 속도가 느리다.

③ 시멘트가 풍화되면 응결 속도가 늦어진다.

④ 분말도가 큰 시멘트는 비표면적이 증대된다.

25. 타일에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자기질 타일은 용도상 내·외장 및 바닥용으로 사용되며 소성온도는 1,300~1,400℃이다.

② 석기질 타일은 현대건축의 벽화타일이나 이미지타일로서 폭넓게 활용되고 있다.

③ 도기질 타일은 내구성·내수성이 강하여 옥외나 물기가 있는 곳에 주로 사용된다.

④ 티타늄타일은 500℃ 전후의 고온에서도 그 성질이 변하지 않으며 내식성도 우수하다.

26. 건설계약에서 지명경쟁 입찰을 택하는 가장 큰 이유는?

① 건축공사비를 절감하기 위해서

② 공사 준공기일을 빠르게 하기 위해서

③ 양질의 시공결과를 얻기 위해서

④ 공사감리를 편하게 하기 위해서

27. 건설 프로젝트의 비용 및 일정에 대한 계획 대비실적을 통합된 기준으로 비교, 관리하는 통합공정관리 시스템은?

① EVMS(Earned Value Management System)

② QC(Quality Control)

③ CIC(Computer Integrated Construction)

④ CALS(Continuous Acquisition& Life cycle Support)

28. 지름 15㎝, 높이 30㎝인 원주 공시체 콘크리트의 재령 28일의 압축강도를 시험하였더니 500kN에서 파괴되었다. 이 콘크리트의 최대압축강도는? (단, π는 3.14로 계산)

① 7.00MPa	② 11.1MPa

③ 22.2MPa	④ 28.3MPa

29. 난간벽 위에 설치하는 돌을 무엇이라 하는가?

① 쌤돌	② 두겁돌

③ 인방돌	④ 창대돌

30. 철근의 정착 위치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기둥의 주근은 기초에 정착한다.

② 보의 주근은 기둥에 정착한다.

③ 직교하는 단부 보 밑에 기둥이 없을 때에는 벽체에 정착한다.

④ 벽철근은 기둥, 보, 기초 또는 바닥판에 정착한다.

31. 건축공사표준시방서에 기재하는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 사용 재료	② 공법, 공사 순서

③ 공사비	④ 시공 기계, 기구

32. 벽돌 벽체에 생기는 백화현상을 방지하기 위한 조치로 옳지 않은 것은?

① 줄눈 모르타르에 석회를 혼합하여 우수의 침입을 방지한다.

② 처마를 충분히 내고 벽에 직접 비가 맞지 않도록 한다.

③ 잘 소성된 벽돌을 사용한다.

④ 줄눈을 충분히 사춤하고 줄눈 모르타르에 방수제를 넣는다.

33. 콘크리트의 슬럼프 테스트(slump test)는 콘크리트의 무엇을 판단하기 위한 수단인가?

① 압축강도	② 워커빌리티(workability)

③ 블리딩(bleeding)	④ 공기량

34. 콘크리트 공사에서 시공연도를 증진시키는 혼화재료가 아닌 것은?

① AE제	② 플라이애쉬

③ 포졸란	④ 급경제

35. 공사진행의 일반적인 순서로 알맞은 것은?

① 공사착공 준비 → 가설공사 → 토공사 → 지정 및 기초공사 → 구조체 공사

② 공사착공 준비 → 토공사 → 가설공사 → 구조체 공사 → 지정 및 기초공사

③ 공사착공 준비 → 지정 및 기초공사 → 가설공사 → 토공사 → 구조체 공사

④ 공사착공 준비 → 구조체 공사 → 지정 및 기초공사 → 토공사 → 가설공사

36. 목구조에서 부재의 이음과 맞춤을 할 때 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 부재의 응력이 적은 곳에서 한다.

② 이음과 맞춤의 단면은 응력의 방향과 관계없이 시공하기에 쉬워야 한다.

③ 맞춤면은 정확히 가공하여 서로 밀착되어 빈틈이 없게 한다.

④ 공작이 간단한 것을 쓰고 모양에 치중하지 않는다.

37. 표준관입시험에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① N의 값은 샘플러가 30㎝ 관입하는데 요하는 타격횟수이다.

② 추의 무게는 63.5kg이다.

③ N값이 클수록 밀실한 토질이다

④ 추의 낙하 높이는 1m 정도이다.

38. 콘크리트의 배합설계에 있어 물시멘트비를 결정하는 것과 관계가 가장 적은 것은?

① 소요강도	② 내구성

③ 수밀성	④ 내마모성

39. 탄소강에 니켈, 망간, 규소 등을 소량 첨가하여 열간 및 냉간가공 과정을 거쳐 보통 철근보다 강도를 향상시킨 강재는?

① 원형 철근	② 고강도 철근

③ 이형 철근	④ 피아노선

40. 시공용 기계·기구와 용도가 서로 잘못 짝지어진 것은?

① 임팩트렌치 - 볼트 체결 작업

② 디젤 해머 - 말뚝박기 공사

③ 핸드 오거 - 지반조사시험

④ 드리프트 핀 - 철근공사

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. T형보의 유효폭 B의 값은? (단, 보의 스팬은 15m이다.)

① 375㎝	② 360㎝

③ 210㎝	④ 160㎝

42. 탄성하중법의 원리를 적용시킬 수 있도록 단부의 조건을 변화시켜 처짐을 구하는 방법은?

① 3연 모멘트법	② 처짐각법

③ 모멘트 분배법	④ 공액(共扼)보법

43. 그림의 트러스에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① AD재는 압축재이다.

② AC재는 인장재이다.

③ DE재는 인장재이다.

④ CD재는 인장재이다.

44. 철근과 콘크리트 사이의 부착력에 영향을 주는 요인에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 철근의 강도가 증가할수록 부착력은 높아진다.

② 콘크리트의 강도가 증가할수록 부착력은 높아진다.

③ 수평철근에서 상부철근보다 하부철근의 부착력이 높아진다.

④ 지름이 큰 철근보다 동일면적의 지름이 작은 여러 개의 철근을 사용하면 부착력이 높아진다.

45. 철근콘크리트 줄기초의 철근 정착을 검토한 결과 사용 철근의 정착길이가 부족하다. 이에 대한 대책으로 옳지 않은 것은?

① 동일면적의 직경이 큰 철근을 사용한다.

② 기초의 폭을 넓혀 정착길이를 추가 확보한다.

③ 콘크리트의 강도를 크게 한다.

④ 철근 단부의 후크를 사용한다.

46. 트러스의 기본가정 및 해석에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 트러스의 각 절점은 고정단이며, 트러스에 작용하는 하중은 절점에 집중하중으로 작용한다.

② 절점을 연결하는 직선은 부재의 중심축과 일치하고 편심모멘트가 발생하지 않는다.

③ 같은 직선상에 있지 않은 2개의 부재가 모인 절점에서 그 절점에 하중이 작용하지 않으면 부재력은 0이다.

④ 3개의 부재가 모인 절점에서 두 부재축이 일직선으로 이루어진 두 부재의 부재력은 같다.

47. 4변이 고정인 2방향슬래브(two way slab)에서 가장 많이 하중을 받는 곳은?

① 장변방향 단부	② 장변방향 중앙부

③ 단변방향 단부	④ 단변방향 중앙부

48. 그림과 같은 완전대칭 라멘 구조에서 BE부재에 발생되는 휨모멘트 Mʙᴇ의 크기는?

① 0	② 1.5kN·m

③ 2kN·m	④ 4kN·m

49. 강구조 고력볼트 접합에서 표준볼트 장력은 설계볼트 장력의 몇 배로 조임을 실시하는가?

① 1.1배	② 1.2배

③ 1.3배	④ 1.4배

50. 강도설계법에서 그림과 같은 단면을 가지는 단근보의 설계모멘트(øMn)는? (단, fck＝27MPa, fy＝400MPa, As＝2,871㎟)

① 381.33kN·m	② 484.75kN·m

③ 569.64kN·m	④ 715.66kN·m

51. 다음 기둥단면에서 발생하는 최대응력도의 크기는?

① 8MPa	② 11MPa

③ 14MPa	④ 17MPa

52. 그림과 같은 단순보에서 A지점의 수직반력은?

① 1kN	② 2kN

③ 3kN	④ 4kN

53. 다음 그림은 단면의 핵을 표시한 것이다. ex, ey의 값으로 옳은 것은?

① [eqn: rm e_x = b over 6 ,```e_y= a over 3]

② [eqn: rm e_x = b over 3 ,```e_y= a over 6]

③ [eqn: rm e_x = b over 6 ,```e_y= a over 6]

④ [eqn: rm e_x = b over 3 ,```e_y= a over 3]

54. 말뚝재료별 구조 세칙에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

① 나무말뚝을 타설할 때 그 중심간격은 말뚝머리지름의 2.5배 이상 또한 600㎜ 이상으로 한다.

② 기성 콘크리트 말뚝을 타설할 때 그 중심간격은 말뚝머리지름의 2.5배 이상 또한 750㎜ 이상으로 한다.

③ 강재말뚝을 타설할 때 그 중심간격은 말뚝머리의 지름 또는 폭의 1.5배 이상 또한 700㎜ 이상으로 한다.

④ 현장타설 콘크리트 말뚝을 배치할 때 그 중심간격은 말뚝머리 지름의 2.0배 이상 또한 말뚝머리 지름에 1000㎜를 더한 값으로 한다.

55. 강구조 기둥의 주각부분에 사용되는 것이 아닌 것은?

① 앵커 볼트(Anchor bolt)

② 리브 플레이트(Rib plate)

③ 플레이트 거더(Plate girder)

④ 베이스 플레이트(Base plate)

56. 철선의 길이 ℓ＝1.5m에 인장하중을 가하여 길이가 1.5009m로 늘어났을 때 변형율은(ε)은?

① 0.0003

② 0.0005

③ 0.0006

④ 0.0008

57. 정사각형 독립기초에서 뚫림 전단(punching shear) 응력을 산정할 때 검토하는 위험단면의 면적은 얼마인가? (단, 유효깊이 d＝600㎜, 위험단면의 경계는 기둥의 경계로부터 d/2로 계산)

① 2,480,000㎟	② 2,680,000㎟

③ 2,880,000㎟	④ 3,080,000㎟

58. 보의 자중이 1.0kN/m이고 적재하중이 1.2kN/m인 등 분포하중을 받는 스팬 6m인 단순보의 설계용 휨모멘트의 크기는?

① 11.4kN·m	② 12.4kN·m

③ 13.4kN·m	④ 14.4kN·m

59. 그림과 같은 켄틸레버 보의 길이(L)를 2L로 할 경우에 최대 처짐량은 몇 배로 커지는가?

① 2배	② 4배

③ 8배	④ 16배

60. 폭이 300㎜, 유효 깊이가 500㎜인 직사각형 보에서 콘크리트가 부담하는 설계전단강도(øVc)를 구하면? (단, 보통중량 콘크리트, fck＝24MPa)

① 61.9kN	② 71.9kN

③ 81.9kN	④ 91.9kN

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동 효과를 얻는 냉동기는?

① 흡수식 냉동기	② 터보식 냉동기

③ 왕복동식 냉동기	④ 스크루식 냉동기

62. 습공기를 가습하는 경우, 다음의 상대 값 중 변화하지 않는 것은?

① 건구온도	② 습구온도

③ 절대습도	④ 상대습도

63. 다음은 조명설비와 관련된 용어에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 내용은?

어떤 물체에 광속이 투사되면 그 면은 밝게 비추어진다. 그 광원에 의해 비춰진 면의 밝기 정도를 (   )라 하며 단위는 럭스[lx]이다.

① 광도	② 휘도

③ 조도	④ 광속발산도

64. 공기조화방식 중 팬코일유닛 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 실 유닛의 개별 제어가 용이하다.

② 각 실에 수배관으로 인한 누수의 우려가 없다.

③ 덕트방식에 비해 유닛의 위치 변경이 용이하다.

④ 덕트 샤프트나 스페이스가 필요 없거나 작아도 된다.

65. 제1종 접지공사의 접지저항 값은 최대 얼마 이하로 유지하여야 하는가?

① 5[Ω]	② 10[Ω]

③ 50[Ω]	④ 100[Ω]

66. 급기와 배기측에 팬을 부착하여 정확한 환기량과 급기량 변화에 의해 실내압을 정압(＋) 또는 부압(-)으로 유지할 수 있는 환기방법은?

① 자연환기	② 제1종 환기

③ 제2종 환기	④ 제3종 환기

67. 3상 평형부하에 220[V]의 전압을 가하니 10[A]의 전류가 흘렀다. 역률이 0.75일 때 소비되는 전력은?

① 약 953[W]	② 약 2858[W]

③ 약 4950[W]	④ 약 5081[W]

68. 건물 내의 급수방식 중 고가수조방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 단수 시에도 일정량의 급수가 가능하다.

② 3층 이상의 고층으로의 급수가 불가능하다.

③ 수도 본관의 영향을 그대로 받아 수압 변화가 심하다.

④ 위생성 및 유지·관리 측면에서 가장 바람직 한 방식이다.

69. 오배수 입상관으로부터 취출하여 위쪽의 통기관에 연결되는 배관으로, 오배수 입상관 내의 압력을 같게 하기 위한 도피통기관은?

① 각개통기관

② 결합통기관

③ 공용통기관

④ 신정통기관

70. 수질 관련 용어 중 BOD가 의미하는 것은?

① 용존산소량

② 수소이온농도

③ 화학적 산소요구량

④ 생물화학적 산소요구량

71. 용량 1kW의 커피포트로 1L의 물을 10℃에서 100℃까지 가열하는데 걸리는 시간은? (단, 열손실은 없으며, 물의 비열은 4.2kJ/kg·K, 밀도는 1kg/L이다.)

① 3.6분	② 4.8분

③ 6.3분	④ 12.2분

72. 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 10개일 때 스프링클러설비의 수원의 최소 필요 저수량은? (단, 개방형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 경우)

① 8㎥	② 16㎥

③ 40㎥	④ 32㎥

73. 급탕기기 용량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 가열기 능력과 저탕탱크 용량과의 사이에는 반비례 관계가 있다.

② 급탕기기는 건물 내 사람의 일일 사용량과 피크 시간대에 대응할 수 있는 용량으로 선정한다.

③ 동시사용율이 높은 건물은 일반적으로 가열기 능력을 작게 하고 저장탱크는 대용량으로 한다.

④ 가열장치의 능력에는 단위시간 내에 물을 가열할 수 있는 가열능력과 피크 사용 시에 대비해 온수를 저장하는 저탕용량이 있다.

74. 간선 배선방식 중 평행식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전압 강하가 평균화된다.

② 사고 발생 시 파급되는 범위가 좁다.

③ 배선이 간편하고 설비비가 적어진다.

④ 배전반으로부터 각 층의 분전반까지 단독으로 배선된다.

75. 대변기의 세정방식 중 버큠 브레이커의 설치가 요구되는 것은?

① 세라식

② 로 탱크식

③ 하이 탱크식

④ 세정 밸브식

76. 열매가 증가인 경우, 방열기의 표준 방열량은?

① 0.450kW/㎡

② 0.523kW/㎡

③ 0.650kW/㎡

④ 0.756kW/㎡

77. 다음 중 배수설비에서 봉수의 파괴원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 증발현상

② 공동현상

③ 모세관현상

④ 자기사이펀작용

78. 주철제 보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 내식성이 우수하다.

② 조립식이므로 분할 반입이 용이하다.

③ 재질이 약하여 고압으로 사용이 곤란하다.

④ 대형건물이나 지역난방 등에 주로 사용된다.

79. 다음은 공기조화용 공급 덕트 내 압력을 나타낸 것이다. 일반적으로 그 값이 가장 큰 것은?

① 전압

② 정압

③ 동압

④ 대기압

80. 다음의 공기조화방식 중 전공기 방식에 속하지 않는 것은?

① 단일덕트방식

② 이중덕트 방식

③ 유인 유닛 방식

④ 멀티존 유닛 방식

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 건축물의 대지는 원칙적으로 최소 얼마 이상이 도로에 접하여야 하는가? (단, 자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외)

① 1m	② 1.5m

③ 2m	④ 3m

82. 다음은 건축물의 사용승인에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

건축주가 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 감리완료보고서와 국토교통부령으로 정하는 (   )를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다.

① 사용승인서	② 공사완료도서

③ 표준설계도서	④ 감리중간보고서

83. 노외주차장의 주차형식에 따른 차로의 최소 너비 관계를 옳게 나열한 것은? (단, 이륜자동차전용 외의 노외주차장으로서 출입구가 2개인 경우)

① 평행주차＜직각주차＜교차주차

② 평행주차＜60도 대향주차＜직각주차

③ 45도 대향주차＜60도 대향주차＜교차주차

④ 45도 대향주차＜평행주차＜60도 대향주차

84. 그림과 같은 단면을 갖는 거실의 반자높이는?

① 2.5m	② 2.75m

③ 2.85m	④ 3.0m

85. 건축물에 급수·배수·난방 및 환기설비를 설치하는 경우, 건축설비기술사 또는 공조냉동 기계기술사의 협력을 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은? (단, 창고시설은 제외)

① 3000㎡이상

② 5000㎡이상

③ 10000㎡이상

④ 15000㎡이상

86. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 자연녹지 지역 안에서의 건폐율 기준은?

① 10% 이하

② 20% 이하

③ 30% 이하

④ 40% 이하

87. 다음 중 부설주차장의 최소 설치대수가 가장 많은 시설물은? (단, 시설면적이 1000㎡인 경우)

① 장례식장	② 종교시설

③ 판매시설	④ 위락시설

88. 건축법령상 다음과 같이 정의되는 용어는?

건축물의 내부와 외부를 연결하는 완충 공간으로서 전망이나 휴식 등의 목적으로 건축물 외벽에 접하여 부가적(附加的)으로 설치되는 공간

① 테라스	② 발코니

③ 베란다	④ 부속용도

89. 건축물의 건축에 있어 건축물 관련 건축기준의 허용오차 범위로 옳지 않은 것은?

① 출구너비 : 3% 이내	② 반자너비 : 2% 이내

③ 벽체두께 : 3% 이내	④ 바닥판두께 : 3% 이내

90. 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 일반이 사용할 수 있도록 소규모 휴식시설 등의 공개 공지 또는 공개 공간을 설치하여야 하는 대상 지역에 속하지 않는 것은?

① 준주거지역	② 준공업지역

③ 전용주거지역	④ 일반주거지역

91. 주차장의 주차단위구획(일반형) 기준으로 옳은 것은? (단, 평행주차형식 외의 경우)

① 너비 1.7m 이상, 길이 4.5m 이상

② 너비 2.0m 이상, 길이 5.0m 이상

③ 너비 2.3m 이상, 길이 5.0m 이상

④ 너비 3.3m 이상, 길이 5.0m 이상

92. 공작물을 축조할 때 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 하는 대상 공작물에 속하는 것은?

① 높이가 5m인 굴뚝	② 높이가 5m인 광고탑

③ 높이가 5m인 장식탑	④ 높이가 5m인 기념탑

93. 다음 중 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 건축물은?

① 종교시설의 용도로 쓰는 건축물로서 집회실의 바닥면적의 합계가 300㎡인 건축물

② 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1000㎡인 건축물

③ 판매시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡인 건축물

④ 관광휴게시설의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 400㎡인 건축물

94. 가로구역별 건축물의 높이제한과 관련하여 다음과 같은 건축물의 높이는? (단, 망루부분의 수평투영면적은 당해 건축물 건축 면적의 1/10이다.)

① 19m	② 20m

③ 22m	④ 35m

95. 다음 중 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수가 가장 많은 건축물의 용도는? (단, 6층 이상의 거실면적의 합계가 3000㎡이며, 15인승 승강기를 설치하는 경우)

① 업무시설	② 판매시설

③ 위락시설	④ 노유자시설

96. 다음 중 건축법령상 공동주택에 속하지 않는 것은?

① 아파트	② 연립주택

③ 다중주택	④ 다세대주택

97. 다음 중 제1종 전용주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물에 속하지 않는 것은?

① 공관	② 아파트

③ 다중주택	④ 단독주택 중 단독주택

98. 다음은 창문 등의 차면시설에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

인접 대지경계선으로부터 직선거리 (   ) 이내에 이웃 주택의 내부가 보이는 창문 등을 설치하는 경우에는 차면시설을 설치하여야 한다.

① 1m	② 2m

③ 3m	④ 5m

99. 사용승인 후 5년이 지난 연면적 1000㎡미만의 건축물의 용도를 변경하는 경우 부설주차장을 추가로 확보하지 아니하고 건축물의 용도를 변경할 수 있는 것은? (단, 변경 후 용도의 주차대수가 많은 경우)

① 업무시설의 용도로 변경하는 경우

② 위락시설의 용도로 변경하는 경우

③ 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도로 변경하는 경우

④ 문화 및 집결시설 중 관람장의 용도로 변경하는 경우

100. 비상용승강기 승강장의 구조에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 채광이 되는 창문이 있거나 예비전원에 의한 조명설비를 할 것

② 벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감재료는 불연재료로 할 것

③ 옥내 승강장의 바닥면적은 비상용승강기 1대에 대하여 6㎡이상으로 할 것

④ 피난층이 있는 승강장의 출입구로부터 도로 또는 공지에 이르는 거리가 30m 이상일 것