건시스템(gunsys.com)	건축산업기사 필기 기출문제 (2017.8.26. 3회)

2017년 3회 건축산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	4	2	4	4	4	4	3	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	1	2	4	1	1	1	3	3
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	2	4	1	1	3	3	2	1	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	3	1	4	1	2	4	3	2	2
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	2	4	4	2	3	1	1	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	3	1	4	3	3	2	4	2	3
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	1	1	1	3	2	2	3	4	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	3	3	3	1	1	2	3	4	2
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	2	2	1	3	2	4	2	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	2	2	2	2	3	2	4	3	4	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 주택의 욕실계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 방수성, 방오성이 큰 마감재료를 사용한다.

② 욕조, 세면기, 변기를 한 공간에 둘 경우 일반적으로 4㎡정도가 적당하다.

③ 부엌에서 사용하는 물과는 성격이 다르므로 욕실과 부엌은 근접시키지 않도록 한다.

④ 욕실은 침실 전용으로 설치하는 것이 이상적이나 그러지 아니할 경우 거실과 각 침실에서 접근하기 쉽도록 한다.

2. 사무소 건축에서 건물의 주요부분을 자기 전용으로 하고 나머지를 대실하는 형식을 무엇이라고 하는가?

① 전용 사무소

② 대여 사무소

③ 준전용 사무소

④ 준대여 사무소

3. 타운하우스(town house)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 세대마다 자동차의 주차가 용이하다.

② 프라이버시 확보를 위하여 경계벽 설치가 가능한 형식이다.

③ 일반적으로 1층에는 생활공간, 2층에는 침실, 서재 등을 배치한다.

④ 경사지를 이용하여 지형에 따라 건물을 축조하는 것으로 모든 세대 전면에 테라스가 설치된다.

4. 전학급을 2분단으로 하고, 한 쪽이 일반교실을 사용할 때 다른 분단은 특별교실을 사용하는 형태의 학교운영방식은?

① 달톤형(D형)	② 플래툰형(P형)

③ 종합교실형(U형)	④ 교과교실형(V형)

5. 상점의 공간을 판매공간, 부대공간, 파사드공간으로 구분할 경우, 다음 중 판매공간에 속하지 않는 것은?

① 통로공간	② 서비스공간

③ 상품전시공간	④ 상품관리공간

6. 다음 중 단독주택 현관의 위치결정에 가장 주된 영향을 끼치는 것은?

① 용적률	② 건폐율

③ 주택의 규모	④ 도로의 위치

7. 사무소 건축의 코어 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 계단과 엘리베이터 및 화장실은 가능한 한 접근시킨다.

② 엘리베이터홀이 출입구문에 바싹 접근해 있지 않도록 한다.

③ 코어 내의 각 공간을 각 층마다 공통의 위치에 있도록 한다.

④ 편심 코어형은 기준층 바닥면적이 큰 경우에 적합하며 2방향 피난에 이상적이다.

8. 주택의 다이닝 키친(dining-kitchen)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가사노동의 동선 단축효과가 있다.

② 공간을 효율적으로 활용할 수 있다.

③ 부엌에 식사공간을 부속시킨 형식이다.

④ 이상적인 식사공간 분위기 조성이 용이하다.

9. 공동주택의 평면형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 집중형은 부지의 이용률이 높다.

② 계단실(홀)형은 동선이 짧아 출입이 편하다.

③ 중복도형은 통행부 면적이 작아 건물의 이용도가 높다.

④ 편복도형은 각 세대의 자연조건을 균등하게 할 수 있다.

10. 단지계획에서 다음 설명에 알맞은 도로의 유형은?

- 가로망 형태가 단순·명료하고, 가구 및 획지구성상 택지의 이용효율이 높기 때문에 계획적으로 조성되는 시가지에 많이 이용되고 있는 형태이다.

- 교차로가 ＋자형이므로 자동차의 교통처리에 유리하다.

① 격자형	② T자형

③ loop형	④ cul-de-sac형

11. 상점 진열창 유리면의 반사를 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것은?

① 곡면 유리를 사용한다.

② 유리를 사면으로 설치한다.

③ 진열창 내부의 조도를 외부 조도보다 낮게한다.

④ 캐노피를 설치하여 진열창 외부에 그늘을 조성한다.

12. 아파트 단위주거의 단면구성형식 중 스킵 플로어형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전체적으로 유효면적이 증가한다.

② 공용부분인 복도면적이 늘어난다.

③ 엘리베이터 정지층수를 줄일 수 있다.

④ 단면 및 입면상의 다양한 변화가 가능하다.

13. 무창공장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공장 내 발생 소음이 작아진다.

② 온·습도 조절 유지비가 저렴하다.

③ 실내의 조도는 인공조명에 의해 조절된다.

④ 외부로부터의 자극이 적어 작업 능률이 향상된다.

14. 학교건축에서 블록플랜에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 관리부분의 배치는 전체의 중심이 되는 곳이 좋다.

② 클러스터형이란 복도를 따라 교실을 배치하는 형식이다.

③ 초등학교는 학년단위로 배치하는 것이 기본적인 원칙이다.

④ 초등학교 저학년은 될 수 있으면 1층에 있게 하며, 교문에 근접시킨다.

15. 다음과 같은 조건에 있는 어느 학교 설계실의 순수율은?

- 설계실 사용시간：20시간

- 설계실 사용시간 중 설계실기수업 시간：15시간

- 설계실 사용시간 중 물리이론수업 시간：5시간

① 25%	② 33%

③ 67%	④ 75%

16. 백화점에 요구되는 대지조건과 가장 관계가 먼 것은?

① 일조, 통풍이 좋을 것

② 2면 이상이 도로에 면할 것

③ 사람이 많이 왕래하는 곳일 것

④ 역이나 버스정류장에서 가까울 것

17. M.C(modular coordination)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공기가 길어진다.

② 현장작업이 단순해진다.

③ 설계작업이 단순하고 간편해진다.

④ 대량생산이 용이하고 생산단가가 내려간다.

18. 사무소 건축에서 엘리베이터 배치에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?

① 일렬 배치는 8대를 한도로 한다.

② 교통동선의 중심에 설치하여 보행거리가 짧도록 배치한다.

③ 대면배치 시 대면거리는 동일 군 관리의 경우 3.5~4.5m로 한다.

④ 여러 대의 엘리베이터를 설치하는 경우, 그룹별 배치와 군 관리 운전방식으로 한다.

19. 고층사무소 건축에서 그림과 같은 저층부분(A)을 설치하였을 경우, 장점으로 옳지 않은 것은?

A	[eqn: {cases}]

① 대지의 효율적인 이용

② 사무실 이외의 복합기능 부여

③ 대지의 개방성 및 공공성 확보

④ 고층동에 대한 스케일감의 완화

20. 한식주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 좌식생활 중심이다.

② 위치별 실의 분화이다.

③ 각 실은 단일용도이다.

④ 가구는 부차적 존재이다.

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 공정계획에 관련된 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 작업(activity) - 프로젝트를 구성하는 작업 단위

② 결합점(node) - 네트워크의 결합점 및 개시점, 종료점

③ 소요시간(duration) - 작업을 수행하는데 필요한 시간

④ 플로트(float) - 결합점이 가지는 여유시간

22. 한 켜 안에 길이쌓기와 마구리쌓기를 번갈아 쌓아 놓고, 다음 켜는 마구리가 길이의 중심부에 놓이게 쌓는 벽돌쌓기법은?

① 영식 쌓기	② 불식 쌓기

③ 네덜란드식 쌓기	④ 미식 쌓기

23. 국내에서 사용하는 고강도 콘크리트의 설계기준강도로 옳은 것은?

① 보통콘크리트 - 27MPa 이상, 경량콘크리트 - 21MPa 이상

② 보통콘크리트 - 30MPa 이상, 경량콘크리트 - 24MPa 이상

③ 보통콘크리트 - 33MPa 이상, 경량콘크리트 - 27MPa 이상

④ 보통콘크리트 - 40MPa 이상, 경량콘크리트 - 27MPa 이상

24. 건설업의 종합건설업 제도(EC화 : Engineering construction)에 관한 정의로 옳은 것은?

① 종래의 단순한 시공업과 비교하여 건설사업의 발굴 및 기획, 설계, 시공, 유지관이에 이르기까지 사업 전반에 관한 것을 종합, 기획관리하는 업무영역의 확대를 말한다.

② 각 공사별로 나누어져 있는 토목, 건축, 전기, 설비, 철골, 포장 등의 공사를 1개 회사에서 시공하도록 하는 종합건설 면허제도이다.

③ 설계업을 하는 회사를 공사시공까지 할 수 있도록 업무 영역을 확대한 면허제도를 말한다.

④ 시공업체가 설계업까지 할 수 있게 하는 면허제도이다.

25. 다음 중 건축용 단열재와 가장 거리가 먼 것은?

① 테라코타	② 펄라이트판

③ 세라믹 섬유	④ 연질섬유판

26. 아스팔트방수에 비해 시멘트 액체방수의 우수한 점으로 볼 수 있는 것은?

① 외기에 대한 영향 정도

② 균열의 발생정도

③ 결함부 발견이 용이한 정도

④ 방수 성능

27. 두께 1.0B로 벽돌벽 1㎡을 쌓을 때 소요되는 벽돌의 매수는? (단, 표준형벽돌로써 벽돌치수 190×90×57㎜, 할증률 3% 가산, 줄눈두께 10㎜)

① 130매	② 149매

③ 154매	④ 177매

28. 바차트와 비교한 네트워크 공정표의 장점이라고 볼 수 없는 것은?

① 작업 상호 간의 관련성을 알기 쉽다.

② 공정계획의 작성시간이 단축된다.

③ 공사의 진척관리를 정확히 실시할 수 있다.

④ 공기단축 가능요소의 발견이 용이하다.

29. 강재의 인장시험결과, 하중을 가력하기 전의 표점거리가 100㎜이고 실험 후 표점거리가 105㎜로 늘어났다면, 이 강재의 변형률은?

① 0.05	② 0.06

③ 0.07	④ 0.08

30. 108㎜ 규격의 정사각형 타일을 줄눈폭 6㎜로 붙일 때 1㎡당 타일 매수(정미량)로 옳은 것은?

① 72매	② 73매

③ 75매	④ 77매

31. 굳지 않은 콘크리트가 현장에 도착했을 때 실시하는 품질관리시험 항목이 아닌 것은?

① 염화물	② 조립률

③ 슬럼프	④ 공기량

32. 실제의 건물을 지지하는 지반면에 재하판을 설치한 후 하중을 단계적으로 가하여 지반반력계수와 지반의 지지력 등을 구하는 시험은?

① 직접 전단시험	② 일축압축시험

③ 평판재하시험	④ 삼축압축시험

33. 아스팔트 품질시험항목과 가장 거리가 먼 것은?

① 비표면적 시험

② 침입도

③ 감온비

④ 신도 및 연화점

34. 계측관리 항목 및 기기가 잘못 짝지어진 것은?

① Piezometer - 지반 내 간극수압의 증감을 측정

② Water level meter - 지하수위 변화를 실측

③ Tiltmeter - 인접구조물의 기울기변화를 측정

④ Load Cell - 지반의 투수계수를 측정

35. 창호철물의 용도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 나이트 래취(night latch) - 여닫이문의 상하에 달려서 문의 회전축이 된다.

② 플로어 힌지(floor hinge) - 자동적으로 여닫이 속도를 조절한다.

③ 도어체크(door check) - 열려진 여닫이문이 저절로 닫혀지게 한다.

④ 크레센트(crescent) - 오르내리창을 잠그는데 쓰인다.

36. 콘크리트에 방사형의 망상균열이 발생하는 가장 큰 원인은?

① 전단보강 부족

② 시멘트의 이상팽창

③ 인장철근량 부족

④ 시멘트의 수화열

37. 일반경쟁입찰에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 담합의 우려가 줄어든다.

② 균등한 입찰참가의 기회가 부여된다.

③ 공정하고 자유로운 경쟁이 가능하다.

④ 공사비가 다소 비싸질 우려가 있다.

38. 철골 용접작업 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

① 용접 자세는 아래보기자세, 수직자세 등 여러 가지가 있으나 일반적으로 하향자세로 하는 것이 좋다.

② 용접 전에 용접 모재 표면의 수분, 슬래그, 먼지 등 불순물을 제거한다.

③ 수축량이 작은 부분부터 용접하고 수축량이 가장 큰 부분은 최후에 용접한다.

④ 감전방지를 위해 안전홀더를 사용한다.

39. 콘크리트 타설 후 실시하는 양생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 경화초기에 시멘트의 수화반응에 필요한 수분을 공급한다.

② 직사광선, 풍우, 눈에 대하여 노출하여 실시한다.

③ 진동, 충격 등의 외력으로부터 보호한다.

④ 강도확보에 따른 적당한 온도와 습도환경을 유지한다.

40. 목구조에 사용되는 보강철물과 사용개소의 조합으로 옳지 않은 것은?

① 안장쇠 - 큰보와 작은보

② ㄱ자쇠 - 평기둥과 층도리

③ 띠쇠 - 도대와 기둥

④ 감잡이쇠 - 왕대공과 평보

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 그림과 같은 단순보에서 C점에 대한 휨응력은?

① 5MPa	② 6MPa

③ 7MPa	④ 8MPa

42. 그림과 같은 트러스에서 응력이 일어나지 않는 부재수는?

① 4개	② 6개

③ 8개	④ 10개

43. 그림과 같은 구조물의 부정정 차수는?

① 1차 부정정	② 2차 부정정

③ 3차 부정정	④ 4차 부정정

44. 다음 그림과 같은 단순보의 B지점의 반력값은?

① ωL/6	② ωL/3

③ ωL	④ 2ωL

45. fy＝400MPa, fck＝24MPa의 보통중량콘크리트를 사용한 표준갈고리를 갖는 인장이형철근(D22)의 기본정착 길이(ɭhb)는? (단, D22의 공칭지름은 22.2㎜임)

① 352㎜	② 385㎜

③ 415㎜	④ 435㎜

46. 다음 중 전달율을 이용하여 부정정 구조물을 해석하는 방법은?

① 처짐각법	② 모멘트 분배법

③ 변형일치법	④ 3연 모멘트법

47. 철근 이음에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 철근의 겹침이음은 모든 직경의 철근이 가능하다.

② 용접 이음은 철근의 설계기준항복강도 fy의 100% 이상을 발휘할 수 있는 완전용접이어야 한다.

③ 기계적 연결은 철근의 설계기준항복강도 fy의 125% 이상을 발휘할 수 있는 완전 기계적 연결이어야 한다.

④ 휨부재에서 서로 직접 접촉되지 않게 겹침이음된 철근은 무시한다.

48. 철근콘크리트 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 철근의 피복두께는 주근의 중심으로부터 콘크리트 표면까지의 최단거리를 말한다.

② 철근의 표면상태와 단면모양에 따라 부착력이 좌우된다.

③ 단순보에 연직하중이 작용하면 중립축을 경계선으로 위쪽에는 압축응력이 발생한다.

④ 콘크리트와 철근이 강력히 부착되면 철근의 좌굴이 방지된다.

49. 다음 그림에서 A점의 수직반력이 0이 되기 위해서는 등분포 하중의 크기를 얼마로 하면 되는가?

① 1kN/m	② 2kN/m

③ 3kN/m	④ 4kN/m

50. 다음 그림은 철근콘크리트 보 단부의 단면이다. 복근비와 인장 철근비는? (단, D22 1개의 단면적은 387㎟임)

① 복근비 γ＝2, 인장철근비 ρt＝0.00717

② 복근비 γ＝0.5, 인장철근비 ρt＝0.00717

③ 복근비 γ＝2, 인장철근비 ρt＝0.00369

④ 복근비 γ＝0.5, 인장철근비 ρt＝0.00369

51. 재료의 탄성계수를 옳게 표시한 것은?

① [eqn: 응력 over 비중]	② [eqn: 비중 over 응력]

③ [eqn: 변형률 over 응력]	④ [eqn: 응력 over 변형률]

52. 조적식 구조인 건축물 중 2층 건축물에 있어서 2층 내력벽의 최대 높이는 얼마인가?

① 3m	② 3.5m

③ 4m	④ 4.5m

53. 그림과 같이 연직하중을 받는 트러스에서 부재의 부재력으로 옳은 것은?

① [eqn: rm 1.5 root 3 kN]	② [eqn: rm -1.5 root 3 kN]

③ [eqn: rm 3kN]	④ [eqn: rm -3kN]

54. fy＝350MPa, fck＝24MPa를 사용한 콘크리트 보의 균형철근비(ρb)를 구하면?

① 0.010	② 0.012

③ 0.015	④ 0.018

55. 그림과 같은 단순보에서 단면에 생기는 최대 전단 응력도를 구하면? (단, 보의 단면크기는 150×200㎜)

① 0.5MPa	② 0.65MPa

③ 0.75MPa	④ 0.85MPa

56. 힘의 개념에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 힘은 변위, 속도와 같이 크기와 방향을 갖는 벡터의 하나이며, 3요소는 크기, 작용점, 방향이다.

② 힘은 물체에 작용해서 운동상태에 있는 물체에 변화를 일으키게 할 수 있다.

③ 물체에 힘의 작용 시 발생하는 가속도는 힘의 크기에 반비례하고 물체의 질량에 비례한다.

④ 강체에 힘이 작용하면 작용점은 작용선상의 임의의 위치에 옮겨 놓아도 힘의 효과는 변함없다.

57. 휨모멘트 M＝24kN·m를 받는 보의 허용휨응력이 12MPa일 경우 안전한 보의 개략적인 최소높이(h)를 구하면? (단, 보의 높이는 폭의 2배이다.)

① 200㎜	② 300㎜

③ 400㎜	④ 500㎜

58. 보통중량콘크리트와 400MPa 철근을 사용한 양단 연속 1방향 슬래브의 스팬이 4.2m 일 때 처짐을 계산하지 않는 경우 슬래브의 최소 두께로 옳은 것은?

① 120㎜	② 130㎜

③ 140㎜	④ 150㎜

59. 지름 300㎜인 기성콘크리트말뚝을 시공하고자 한다. 말뚝의 최소 중심간격으로 가장 적당한 것은?

① 600㎜	② 750㎜

③ 900㎜	④ 1000㎜

60. 용접개시점과 종료점에 용착금속에 결함이 없도록 하기 위하여 설치하는 보조재는?

① 뒷댐재	② 스캘럽

③ 엔드탭	④ 오버랩

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 수·변전계통에서 지락 사고 발생 시 흐르는 영상전류를 검출하여 지락 계전기에 의하여 차단기를 동작시키는 것은?

① 단로기	② 영상 변압기

③ 영상 변류기	④ 계기용 변류기

62. 배수 수직관 상부를 연장하여 대기에 개구한 통기관은?

① 신정통기관	② 습윤통기관

③ 각개통기관	④ 결합통기관

63. 압력에 따른 도시가스의 분류에서 중압의 압력 범위로 옳은 것은?

① 0.1MPa 이상 1MPa 미만

② 0.1MPa 이상 10MPa 미만

③ 0.5MPa 이상 5MPa 미만

④ 0.5MPa 이상 10MPa 미만

64. 벽체를 구성하는 재료의 열전도율 단위로 옳은 것은?

① W/m·K	② W/m·h

③ W/m·h·K	④ W/㎡·K

65. 세정밸브식 대변기의 급수관 관경은 최소 얼마 이상으로 하는가?

① 15A	② 20A

③ 25A	④ 30A

66. 같은 크기의 다른 보일러에 비해 전열면적이 크고 증기발생이 빠르며 고압증기를 만들기 쉬워서 대용량의 보일러로서 적당한 것은?

① 입형 보일러

② 수관 보일러

③ 노통 보일러

④ 관류 보일러

67. 전압 220[V]를 가하여 10[A]의 전류가 흐르는 전동기를 5시간 사용하였을 때 소비되는 전력량[kWh]은?

① 5	② 11

③ 15	④ 22

68. 취출구 방향을 상하좌우 자유롭게 조절할 수 있어 주방, 공장 등의 국부냉방에 적용되는 취출구는?

① 팬형	② 라인형

③ 핑거루버	④ 아네모스탯형

69. 다음 중 배관을 직선으로 연결하는데 쓰이는 배관 부속류로만 구성된 것은?

① 플러그, 캡	② 엘보, 벤드

③ 크로스, 티	④ 소켓, 플랜지

70. 금속관 배선공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전선의 인입 및 교체가 어렵다.

② 철근콘크리트 매설공사에 사용된다.

③ 옥내, 옥외 등 사용장소가 광범위하다.

④ 외부적 응력에 대해 전선보호의 신뢰성이 높다.

71. 생물화학적 산소요구량(BOD) 제거율을 나타내는 식은?

① [eqn: rm {유입수BOD - 유출수 BOD} over {유입수 BOD} times 100(%)]

② [eqn: rm {유출수BOD - 유입수 BOD} over {유입수 BOD} times 100(%)]

③ [eqn: rm {유출수BOD - 유입수 BOD} over {유출수 BOD} times 100(%)]

④ [eqn: rm {유입수BOD - 유출수 BOD} over {유출수 BOD} times 100(%)]

72. 수도본관에서 가장 높은 곳에 있는 수전까지의 높이가 30m인 경우, 수도본관의 최저 필요압력은? (단, 수전은 샤워기로 최소 필요압력은 70kPa, 배관 중 마찰손실은 5mAq이다.)

① 약 105kPa	② 약 210kPa

③ 약 420kPa	④ 약 630kPa

73. 환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 온도차에 의해 환기가 이루어질 수 있다.

② 환기지표로는 이산화탄소가 사용되기도 한다.

③ 오염원이 있는 실은 급기 위주 방식을 사용한다.

④ 급기만을 송풍기로 하는 방식은 실내압이 정압이 된다.

74. 정풍량 단일덕트 공조방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 공조 대상실의 부하 변동에 따라 송풍량을 조절하는 전공기식 공조방식

② 실내에 설치한 팬코일 유닛에 냉수 또는 온수를 공급하여 공조하는 방식

③ 송풍량을 일정하게 하고 공조 대상실의 부하변동에 따라 송풍온도를 조절하는 전공기식 공조방식

④ 냉풍과 온풍의 2개 덕트를 사용하여 말단의 혼합 유닛으로 냉풍과 온풍을 혼합해 송풍하는 전공기식 공조방식

75. 다음은 옥내소화전설비의 가압송수장치에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 전동기에 따른 펌프를 이용하는 가압송수 장치의 경우)

특정소방대상물의 어느 층에 있어서도 해당 층의 옥내소화전(5개 이상 설치된 경우에는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 (   ) 이상이 되는 성능의 것으로 할 것

① 0.17MPa	② 0.26MPa

③ 0.35MPa	④ 0.45MPa

76. 급탕설비의 안전장치 중 보일러, 저탕조 등 밀폐 가열장치 내의 압력상승을 도피시키기 위해 설치하는 것은?

① 팽창관	② 용해전

③ 신축이음	④ 팽창밸브

77. 빛을 발하는 점에서 어느 방향으로 향한 단위 입체각당의 발산광속으로 정의되는 용어는?

① 광속	② 광도

③ 조도	④ 휘도

78. 냉방부하의 산정 시 외벽 또는 지붕에서 일사의 영향을 고려한 온도는?

① 유효온도	② 평균복사온도

③ 상당외기온도	④ 대수평균온도

79. 난방설비에서 온수난방과 비교한 증기난방의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 배관 구경이나 방열기가 작아진다.

② 예열시간이 짧고 간헐 운전에 적합하다.

③ 건물 높이에 관계없이 증기를 쉽게 운반할 수 있다.

④ 증기의 유량제어가 용이하여 실내온도 조절이 쉽다.

80. 단효용 흡수식 냉동기와 비교한 2중 효용 흡수식 냉동기의 특징으로 옳은 것은?

① 저온 흡수기와 고온 흡수기가 있다.

② 저온 발생기와 고온 발생기가 있다.

③ 저온 응축기와 고온 응축기가 있다.

④ 저온 팽창밸브와 고온 팽창밸브가 있다.

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은?

① 10m 이상	② 15m 이상

③ 20m 이상	④ 30m 이상

82. 건축법령상 리모델링이 쉬운 구조의 내용으로 옳지 않은 것은?

① 구조체에서 건축설비를 분리할 수 있을 것

② 구조체에서 구조재료를 분리할 수 있을 것

③ 구조체에서 내부 마감재료를 분리할 수 있을 것

④ 구조체에서 외부 마감재료를 분리할 수 있을 것

83. 제1종 일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물에 속하지 않는 것은?

① 노유자시설

② 공동주택 중 아파트

③ 제1종 근린생활시설

④ 교육연구시설 중 고등학교

84. 피난안전구역의 구조 및 설비에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 피난안전구역의 높이는 1.8m 이상일 것

② 피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것

③ 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것

④ 피난안전구역에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치하고 예비전원에 의한 조명설비를 설치할 것

85. 특별시나 광역시에 건축하려고 하는 경우, 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은?

① 연면적의 합계가 1만 제곱미터 이상인 건축물

② 연면적의 합계가 5만 제곱미터 이상인 건축물

③ 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물

④ 연면적의 합계가 20만 제곱미터 이상인 건축물

86. 주차장법령상 다음과 같이 정의되는 주차장의 종류는?

도로의 노면 또는 교통광장(교차점광장만 해당)의 일정한 구역에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것

① 부설주차장	② 노상주차장

③ 노외주차장	④ 기계식주차장

87. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석의 바닥면적이 1,000㎡인 경우, 개별관람석 출구의 유효너비의 합계는 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

① 1.5m	② 3.0m

③ 4.5m	④ 6.0m

88. 다음 중 대수선의 범위에 속하지 않는 것은?

① 미관지구에서 건축물의 외부형태를 변경하는 것

② 다세대주택의 세대 내 간막이벽을 해체하는 것

③ 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 증설하는 것

④ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선 또는 변경하는 것

89. 다음은 대지 안의 공지에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

건축물을 건축하는 경우에는 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣에 따른 용도지역ㆍ용도지구, 건축물의 용도 및 규모 등에 따라 건축선 및 인접 대지경계선으로부터 (   ) 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 거리 이상을 띄워야 한다.

① 2m	② 3m

③ 5m	④ 6m

90. 어느 건축물의 연면적 중 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70%이다. 이 건축물이 주차전용건축물이라면, 다음 중 이 건축물의 주차장 외로 사용되는 용도로 옳은 것은?

① 운동시설

② 의료시설

③ 수련시설

④ 교육연구시설

91. 공작물을 축조하는 경우, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 하는 대상 공작물에 속하지 않는 것은?

① 높이가 3m인 담장

② 높이가 5m인 굴뚝

③ 높이가 5m인 광고탑

④ 바닥면적이 35㎡인 지하대피호

92. 노외주차장인 주차전용건축물의 건축 제한에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?

① 용적률 : 1,500% 이하

② 높이 제한 : 30m 이하

③ 건폐율 : 100분의 90 이하

④ 대지면적의 최소한도 : 45㎡ 이상

93. 부설주차장의 설치대상 시설물이 판매시설인 경우, 설치기준으로 옳은 것은?

① 시설면적 100㎡당 1대

② 시설면적 150㎡당 1대

③ 시설면적 200㎡당 1대

④ 시설면적 300㎡당 1대

94. 다음은 건축물의 점검 결과 보고에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

건축물의 소유자나 관리자는 정기점검이나 수시점검을 실시하였을 때에는 그 점검을 마친 날부터 (   ) 이내에 해당 특별자치시장․특별자치도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 결과를 보고하여야 한다.

① 15일	② 30일

③ 60일	④ 90일

95. 다중이용 건축물의 층수 기준으로 옳은 것은?

① 7층 이상

② 10층 이상

③ 15층 이상

④ 20층 이상

96. 층수가 15층이고, 6층 이상의 거실면적의 합계가 10,000㎡인 업무시설에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승강기의 경우)

① 4대	② 5대

③ 6대	④ 7대

97. 건축법령상 대지면적에 대한 건축면적의 비율로 정의되는 것은?

① 유효율	② 이용률

③ 용적률	④ 건폐율

98. 건축물의 관람석 또는 집회실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하여서는 안 되는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

① 종교시설	② 위락시설

③ 판매시설	④ 장례시설

99. 대통령령으로 정하는 용도와 규모의 건축물에 일반이 사용할 수 있도록 대통령령으로 정하는 기준에 따라 소규모 휴식시설 등의 공개 공지 또는 공개 공간을 설치하여야 하는 대상 지역에 속하지 않는 것은?

① 상업지역	② 준주거지역

③ 준공업지역	④ 일반공업지역

100. 도시·군계획 수립 대상지역의 일부에 대하여 토지이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 그 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군관리계획은?

① 광역도시계획	② 지구단위계획

③ 도시·군기본계획	④ 입지규제최소구역계획