건시스템(gunsys.com)	건축산업기사 필기 기출문제 (2019.8.4. 3회)

2019년 3회 건축산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 건축계획	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	1	3	3	3	3	2	2	4	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	4	3	3	3	4	2	4	2
【2과목 : 20문제】 건축시공	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	2	2	3	3	1	1	4	4	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	3	4	3	4	1	2	3	3	1
【3과목 : 20문제】 건축구조	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	4	1	3	3	2	1	4	1	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	4	1	4	3	3	3	2	4	2
【4과목 : 20문제】 건축설비	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	2	4	2	4	4	2	1	4	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	3	4	2	2	2	3	3	1	1
【5과목 : 20문제】 건축관계법규	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	3	2	2	2	2	1	2	4	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	2	3	2	3	4	4	3	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 건축계획 (20문제)

1. 편복도형 아파트에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 부지의 이용률이 가장 높다.

② 중복도형에 비해 독립성이 우수하다.

③ 중복도형에 비해 통풍, 채광상 불리하다.

④ 통행을 위한 공용 면적이 작아 건축물의 이용도가 가장 높다.

2. 학교운영방식 중 교과교실형(V형)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반 교실수가 학급수와 동일하다.

② 학생의 동선처리에 주의하여야 한다.

③ 학생 개인 물품의 보관장소에 대한 고려가 요구된다.

④ 각 교과 전문의 교실이 주어지므로 시설의 질이 높아진다.

3. 다음 중 단독주택에서 현관의 위치 결정에 가장 주된 영향을 끼치는 것은?

① 방위	② 건폐율

③ 도로의 위치	④ 대지의 면적

4. 쇼핑센터를 구성하는 주요 요소에 속하지 않는 것은?

① 핵점포

② 몰(Mall)

③ 터미널(Terminal)

④ 전문점

5. 사무소 건축의 기준층 층고의 결정 요인과 가장 관계가 먼 것은?

① 채광

② 사무실의 깊이

③ 엘리베이터 설치대수

④ 공기조화(Air Conditioning)

6. 유니버셜 스페이스(Universal Space) 설계이론을 주창한 건축가는?

① 알바 알토

② 르 꼬르뷔제

③ 미스 반 데어 로에

④ 프랭크 로이드 라이트

7. 복층형 아파트에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 소규모 주택에 유리하다.

② 다양한 평면구성이 가능하다.

③ 엘리베이터가 정지하는 층수가 많아진다.

④ 플랫형에 비해 복도면적이 커서 유효면적이 작다.

8. 다음 중 일반적인 주택의 부엌에서 냉장고, 개수대, 레인지를 연결하는 작업삼각형의 3변의 길이의 합으로 가장 적정한 것은?

① 2.5m	② 5.0m

③ 7.2m	④ 8.8m

9. 다음 중 근린분구의 중심시설에 속하지 않는 것은?

① 약국	② 유치원

③ 파출소	④ 초등학교

10. 한식주택은 좌식의 특징, 양식주택은 입식의 특징을 갖고 있다. 이러한 차이가 발생하는 가장 근본적인 원인은?

① 출입 방식

② 난방 방식

③ 채광 방식

④ 환기 방식

11. 주택계획에서 거실은 분리하며, 주방과 식당이 공용으로 구성된 소규모의 평면형식은?

① K형	② DK형

③ LD형	④ LDK형

12. 학교 교실의 배치형식 중 엘보우 엑세스형(Elbow Access Type)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 학습의 순수율이 높다.

② 복도의 면적이 증가된다.

③ 채광 및 통풍 조건이 양호하다.

④ 교실을 소규모 단위로 분할, 배치한 형식이다.

13. 상점 계획에서 파사드 구성에 요구되는 5가지 광고요소(AIDMA 법칙)에 속하지 않는 것은?

① Attention	② Interest

③ Desire	④ Moment

14. 공장건축의 레이아웃(layout) 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 고정식 레이아웃은 조선소와 같이 제품이 크고 수량이 적은 경우에 행해진다.

② 레이아웃은 공장규모의 변화에 대응할 수 있도록 충분한 융통성을 부여하여야 한다.

③ 공장건축에 있어서 이용자의 심리적인 요구를 고려하여 내부환경을 결정하는 것을 의미한다.

④ 작업장내의 기계설비, 작업자의 작업구역, 자재나 제품 두는 곳 등에 대한 상호관계의 검토가 필요하다.

15. 학교건축의 음악교실계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 강당과 연락이 좋은 위치를 택한다.

② 시청각 교실과 유기적인 연결을 꾀하도록 한다.

③ 실내는 잔향시간을 없게 하기 위해 흡음재로 마감한다.

④ 학습 중 다른 교실에 방해가 되지 않기 위해 방음시설이 필요하다.

16. 사무소 건축의 코어 형식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 외코어형은 방재상 가장 유리한 형식이다.

② 편심코어형은 바닥면적이 큰 경우 적합하다.

③ 중심코어형은 사무소 건축의 외관이 획일적으로 되기 쉽다.

④ 양단코어형은 코어의 위치를 사무소 평면상의 어느 한쪽에 편중하여 배치한 유형이다.

17. 상점 바닥면 계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 미끄러지거나 요철이 없도록 한다.

② 소음발생이 적은 바닥재를 사용한다.

③ 외부에서 자연스럽게 유도될 수 있도록 한다.

④ 상품이나 진열설비와 무관하게 자극적인 색채로 한다.

18. 사무소 건축의 실단위 계획 중 개실시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개인적 환경조절이 용이하다.

② 소음이 많고 독립성이 결여된다.

③ 방 깊이에는 변화를 줄 수 없다.

④ 개방식 배치에 비해 공사비가 높다.

19. 연립주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 중정형 주택은 중정을 아트리움으로 구성하는 관계로 아트리움 주택이라고도 한다.

② 로우 하우스는 지형조건에 따라 다양한 배치 및 집약적인 공동 설비 배치가 가능하다.

③ 테라스 하우스는 경사지를 적절하게 이용할 수 있으며, 각 호마다 전용의 정원을 갖는다.

④ 타운 하우스는 도로에서 2층으로 진입하므로 2층은 생활공간, 1층은 수면공간의 공간구성을 갖는다.

20. 다음 중 고층 사무소 건축에서 층고를 낮게 하는 이유와 가장 관계가 먼 것은?

① 공사비를 낮추기 위해

② 보다 넓은 설비공간을 얻기 위해

③ 실내의 공기조화 효율을 높이기 위해

④ 제한된 건물 높이에서 가급적 많은 수의 층을 얻기 위해

【2과목】 건축시공 (20문제)

21. 골재의 함수상태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 흡수량 : 표면건조내부포화상태 - 절건상태

② 유효흡수량 : 표면건조내부포화상태 - 기건상태

③ 표면수량 : 습윤상태 - 기건상태

④ 함수량 : 습윤상태 - 절건상태

22. 거푸집에 활용하는 부속재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 폼타이는 거푸집 패널을 일정한 간격으로 양면을 유지시키고 콘크리트 측압을 지지하기 위한 것이다.

② 웨지핀은 시스템거푸집에 주로 사용되며, 유로폼에는 사용되지 않는다.

③ 컬럼밴드는 기둥거푸집의 고정 및 측압 버팀용도로 사용된다.

④ 스페이서는 철근의 피복두께를 확보하기 위한 것이다.

23. 표준시방서에 따른 시멘트 액체방수층의 시공순서로 옳은 것은? (단, 바닥용의 경우)

① 방수시멘트 페이스트 1차→바탕면정리 및 물청소→방수액 침투→방수시멘트 페이스트 2차→방수 모르타르

② 바탕면정리 및 물청소→방수시멘트 페이스트 1차→방수액 침투→방수시멘트 페이스트 2차→방수 모르타르

③ 바탕면정리 및 물청소→방수액 침투→방수시멘트 페이스트 1차→방수시멘트 페이스트 2차→방수 모르타르

④ 바탕면정리 및 물청소→방수시멘트 페이스트 1차→방수 모르타르→방수시멘트 페이스트 2차→방수액 침투

24. 조적공사에서 벽돌벽을 1.0B로 시공할 때 ㎡당 소요되는 모르타르 양으로 옳은 것은? (단, 표준형 벽돌 사용, 모르타르의 재료량은 할증이 포함된 것이며, 배합비는 1:3이다.)

① 0.019㎥	② 0.033㎥

③ 0.049㎥	④ 0.079㎥

25. 매스 콘크리트 공사 시 콘크리트 타설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 매스 콘크리트의 타설 시간 간격은 균열제어의 관점으로부터 구조물의 형상과 구속조건에 따라 적절히 정하여야한다.

② 온도 변화에 의한 응력은 신구 콘크리트의 유효탄성계수 및 온도차이가 크면 클수록 커지므로 신구 콘크리트의 타설 시간 간격을 지나치게 길게 하는 일은 피하여야 한다.

③ 매스 콘크리트의 타설온도는 온도균열을 제어하기 위한 관점에서 평균 온도 이상으로 가져가야 한다.

④ 매스 콘크리트의 균열방지 및 제어방법으로는 팽창 콘크리트의 사용에 의한 균열방지방법, 또는 수축·온도철근의 배치에 의한 방법 등이 있다.

26. 공사 계약제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직영제도 : 공사의 전체를 단 한사람에게 도급 주는 제도

② 분할도급 : 전문적인 공사는 분리하여 전문업자에게 주는 제도

③ 단가도급 : 단가를 정하고 공사 수량에 따라 도급금액을 산출하는 제도

④ 정액도급 : 도급전액을 일정액으로 정하여 계약하는 제도

27. 연약한 점성토 지반에 주상의 투수층인 모래말뚝을 다수 설치하여 그 토층 속의 수분을 배수하여 지반의 압밀, 강화를 도모하는 공법은?

① 샌드 드레인 공법

② 웰 포인트 공법

③ 바이브로 콤포저 공법

④ 시멘트 주입 공법

28. 목재의 접합방법과 가장 거리가 먼 것은?

① 맞춤	② 이음

③ 쪽매	④ 압밀

29. 목재의 일반적인 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 장대재를 얻기 쉽고, 다른 구조재료에 비하여 가볍다.

② 열전도율이 적으므로 방한·방서성이 뛰어나다.

③ 건습에 의한 신축변형이 심하다.

④ 부패 및 충해에 대한 저항성이 뛰어나다.

30. 아스팔트를 천연아스팔트와 석유아스팔트로 구분할 때 석유아스팔트에 해당하는 것은?

① 블로운 아스팔트

② 로크 아스팔트

③ 레이크 아스팔트

④ 아스팔타이트

31. 공사기간 단축기법으로 주공정상의 소요 작업 중 비용구배(cost slope)가 가장 작은 단위작업부터 단축해 나가는 것은?

① MCX	② CP

③ PERT	④ CPM

32. 표준관입시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사질토 지반에 적합하다.

② 사운딩 시험의 일종이다.

③ N값이 클수록 흙의 상태는 느슨하다고 볼 수 있다.

④ 낙하시키는 추의 무게는 63.5㎏이다.

33. 다음은 철근인장실험 결과 나타난 철근의 응력-변형률 곡선을 나타내고 있다. 철근의 인장 강도에 해당하는 것은?

① A	② B

③ C	④ D

34. 현장타설 콘크리트말뚝공법 중 리버스서큘레이션(Reverse Circulation Drill) 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유연한 지반부터 암반까지 굴착 가능하다

② 시공심도는 통상 70m까지 가능하다

③ 굴착에 있어 안정액으로 벤토나이트 용액을 사용한다.

④ 시공직경은 0.9~3m 정도이다.

35. 수성페인트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 취급이 간단하고 건조가 빠른 편이다.

② 콘크리트나 시멘트 벽 등에 주로 사용한다.

③ 에멀션페인트는 수성페인트의 한 종류이다.

④ 안료를 적은 양의 보일유로 용해하여 사용한다.

36. 다음 중 서로 관계가 없는 것끼리 짝지어진 것은?

① 바이브레이터(vibrator) - 목공사

② 가이데릭(guy derrick) - 철골공사

③ 그라인더(grinder) - 미장공사

④ 토털 스테이션(total station) - 부지측량

37. 다음 중 목재의 무늬를 아름답게 나타낼 수 있는 재료는?

① 유성 페인트

② 바니쉬

③ 수성 페인트

④ 에나멜 페인트

38. 개선(beveling)이 있는 용접부위 양끝의 완전한 용접을 하기 위해 모재의 양단에 부착하는 보조강판은?

① Scallop	② Back Strip

③ End Tap	④ Crater

39. 알루미늄 창호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 녹슬지 않아 사용연한이 길다.

② 가공이 용이하다.

③ 모르타르에 직접 접촉시켜도 무방하다.

④ 철에 비해 가볍다.

40. 굳지 않는 콘크리트의 측압에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 슬럼프가 클수록 측압이 크다.

② 타설속도가 빠를수록 측압은 작아진다.

③ 온도가 높을수록 측압은 커진다.

④ 벽두께가 얇을수록 측압은 커진다.

【3과목】 건축구조 (20문제)

41. 지지상태는 양단 고정이며, 길이 3m인 압축력을 받는 원형강관 Φ-89.1×3.2의 탄성좌굴하중을 구하면? (단, I＝79.8×104㎜⁴, E＝210000MPa이다.)

① 184kN	② 735kN

③ 1018kN	④ 1532kN

42. 강구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 재료가 균질하며 세장한 부재가 가능하다.

② 처짐 및 진동을 고려해야 한다.

③ 인성이 커서 변형에 유리하고 소성변형 능력이 우수하다.

④ 좌굴의 영향이 작다.

43. 다음의 조건을 가진 반T형보의 유효폭 B의 값은?

- 슬래브 두께 : 20㎜

- 보의 폭(bw) : 400㎜

- 인접보와의 내측거리 : 2600㎜

- 보의 경간 : 9000㎜

① 1150㎜	② 1270㎜

③ 1600㎜	④ 1700㎜

44. 그림과 같은 1차 부정정 라멘에서 ᴀ점 및 ʙ점의 수평반력의 크기로 옳은 것은?

① Hᴀ＝P/2, Hʙ＝P/2

② Hᴀ＝P, Hʙ＝P

③ Hᴀ＝P, Hʙ＝0

④ Hᴀ＝0, Hʙ＝P

45. 기초구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기초구조란 기초 슬래브와 지정을 총칭한 것이다.

② 경미한 구조라도 기초의 저면은 지하동결선 이하에 두어야 한다.

③ 온통기초는 연약지반에 적용되기 어렵다.

④ 말뚝기초는 지지하는 상태에 따라 마찰말뚝과 지지말뚝으로 구분된다.

46. 강도설계법에서 인장측에 3042㎟, 압축측에 1014㎟의 철근이 배근되었을 때 압축응력 등가블럭의 깊이로 옳은 것은? (단, fck＝21MPa, fy＝400MPa, 보의 폭 b＝300㎜이다.)

① 125.7㎜

② 151.5㎜

③ 227.7㎜

④ 303.1㎜

47. 그림과 같은 보의 최대 전단응력으로 옳은 것은?

① 1.125MPa

② 2.564MPa

③ 3.496MPa

④ 4.253MPa

48. 그림과 같은 겔버보에서 B점의 반력은?

① 2.5kN	② 5kN

③ 10kN	④ 0

49. 철근콘크리트부재의 인장이형철근 및 이형철선의 기본정착길이 ldb를 구하는 식은?

① [eqn: rm {0.6d_b f_y} over {lambda root f_ck}]	② [eqn: rm {0.3d_b f_y} over {lambda root f_ck}]

③ [eqn: rm {0.8d_b f_y} over {lambda root f_ck}]	④ [eqn: rm {0.12d_b f_y} over {lambda root f_ck}]

50. 그림에서 필릿용접 이음부의 용접유효면적(Aw)으로 옳은 것은?

① 907㎟	② 1039㎟

③ 1484㎟	④ 1680㎟

51. 그림과 같은 구조물의 강절점수를 구하면?

① ０	② １

③ ２	④ ３

52. 다음 그림과 같은 단순보에서 C점에 대한 휨응력은?

① 1.33MPa	② 1.00MPa

③ 0.67MPa	④ 0.33MPa

53. 철근콘크리트 구조물의 구조설계 시 적용되는 강도감소계수(ø)로 옳지 않은 것은?

① 콘크리트의 지압력(포스트텐션 정착부나 스트럿-타이 모델은 제외) : 0.75

② 압축지배단면 중 나선철근 규정에 따라 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 부재 : 0.70

③ 전단력과 비틀림모멘트 : 0.75

④ 인장지배단면 : 0.85

54. 그림과 같은 구조물의 C점에 20kN의 수평력이 작용할 때 S부재에 발생하는 응력의 값은?

① 10kN	② 10√2kN

③ 20kN	④ 20√2kN

55. 그림과 같이 빗금친 도형의 밑변을 지나는 X-X축에 대한 단면1차모멘트의 값은?

① 30㎤	② 60㎤

③ 120㎤	④ 180㎤

56. 그림과 같은 단순보에서 C점의 처짐 δ는? (단, 보의 단면은 200㎜×300㎜, 탄성계수 E＝104MPa이다.)

① 3㎜	② 4㎜

③ 5㎜	④ 6㎜

57. 강구조 주각에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주각의 형태에는 핀주각, 고정주각, 매입형주각이 있다.

② 주각은 기둥의 하중과 모멘트를 기초를 통하여 지반에 전달한다.

③ 베이스플레이트는 기초 콘크리트 면에 무수축 모르타르의 충전 없이 직접 밀착시켜야 한다.

④ 베이스플레이트는 기초 콘크리트에 지압응력이 잘 분포되도록 충분한 면적과 두께를 가져야 한다.

58. fck＝24MPa이고, 단면이 200×300㎜인 보의 균열모멘트를 구하면? (단, 보통중량콘크리트 사용)

① 7.58kN·m

② 9.26kN·m

③ 11.48kN·m

④ 13.26kN·m

59. 철근콘크리트슬래브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1방향슬래브 두께는 최소 100㎜ 이상으로 하여야 한다.

② 1방향슬래브에서는 정모멘트철근 및 부모멘트철근에 직각방향으로 수축·온도철근을 배치하여야 한다.

③ 슬래브 끝의 단순받침부에서도 내민슬래브에 의하여 부모멘트가 일어나는 경우에는 이에 상응하는 철근을 배치하여야 한다.

④ 주열대는 기둥 중심선을 기준으로 양쪽으로 장변 또는 단변길이의 0.25를 곱한 값 중 큰 값을 한쪽의 폭으로 하는 슬래브의 영역을 가리킨다.

60. C점의 전단력이 0이 되려면 P의 값은 얼마가 되어야 하는가?

① 9kN	② 12kN

③ 13.5kN	④ 15kN

【4과목】 건축설비 (20문제)

61. 열매인 증기의 온도가 102℃이고, 실내온도가 18.5℃인 표준상태에서 방열기 표면적을 1㎡를 통하여 발산되는 방열량은?

① 450W	② 523W

③ 650W	④ 756W

62. 양수량이 2㎥/min인 펌프에서 회전수를 원래 보다 20% 증가시켰을 경우 양수량은 얼마로 되는가?

① 1.7㎥/min

② 2.4㎥/min

③ 2.9㎥/min

④ 3.5㎥/min

63. 온수의 순환방식에 따른 온수난방방식의 분류에서 온수의 밀도차를 이용하는 방식은?

① 단관식	② 하향식

③ 개방식	④ 중력식

64. 중앙식 급탕방식 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 규모가 큰 건물에 사용된다.

② 가열 보일러는 난방용 보일러와 겸용할 수 없다.

③ 저탕조는 가열코일을 내장하는 등, 직접가열식에 비해 구조가 복잡하다.

④ 증기보일러 또는 고온수보일러를 사용하는 경우 고온의 탕을 얻을 수 없다.

65. 다음 중 오물정화조의 성능을 나타내는데 주로 사용되는 지표는?

① 경도	② 탁도

③ CO2 함유량	④ BOD 제거율

66. 다음의 공기조화방식 중 전공기방식에 속하지 않는 것은?

① 단일덕트방식

② 2중덕트방식

③ 멀티존 유닛방식

④ 팬코일 유닛방식

67. 급수방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 압력수조방식은 경제적이며 공급압력이 일정하다.

② 펌프직송방식은 정교한 제어가 필요하며 전력차단 시 급수가 불가능하다.

③ 수도직결방식은 공급압력이 일정하여 고층건물에 주로 사용된다.

④ 고가수조방식은 수질오염성이 가장 낮은 방식으로 단수 시 일정 시간 동안 급수가 가능하다.

68. 다음 중 물체의 부력을 이용하여 그 기능이 발휘되는 것은?

① 볼탭	② 체크밸브

③ 배수트랩	④ 스트레이너

69. 다음과 같은 벽체에서 관류에 의한 열손실량은?

- 벽체의 면적: 10m²

- 벽체의 열관류율: 3W/m²·K

- 실내온도: 18℃, 외기온도: -12℃

① 360W	② 540W

③ 780W	④ 900W

70. 중앙식 공기조화기에 전열교환기를 설치하는 가장 주된 이유는?

① 소음제거

② 에너지 절약

③ 공기오염 방지

④ 백연현상 방지

71. 금속관 공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외부에 대한 고조파 영향이 없다.

② 열적 영향을 받는 곳에서는 사용할 수 없다.

③ 외부적 응력에 대해 전선보호에 신뢰성이 높다.

④ 사용 장소는 은폐장소, 노출장소, 옥내, 옥외 등 광범위하게 사용할 수 있다.

72. 통기관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 통기관은 가능한 관길이를 짧게 하고 굴곡 부분을 적게 한다.

② 신정통기관의 관경은 배수수직관의 관경보다 작게 해서는 안 된다.

③ 통기관의 배관길이를 길게 하면 저항이 작아지므로 관경을 줄일 수 있다.

④ 통기관의 관경은 접속되는 배수관의 관경이나 기구배수부하단위수에 의해 구할 수 있다.

73. 층수가 5층인 건물의 각층에 옥내소화전이 2개씩 설치되어 있을 때, 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?

① 1.3㎥	② 2.6㎥

③ 4.3㎥	④ 5.2㎥

74. 건구온도 26℃인 공기 1000㎥과 건구온도 32℃인 공기 500㎥를 단열혼합하였을 경우, 혼합공기의 건구온도는?

① 27℃	② 28℃

③ 29℃	④ 30℃

75. 교류전동기에 속하지 않는 것은?

① 동기전동기

② 복권전동기

③ 3상 유도전동기

④ 분상 기동형전동기

76. 다음의 전원설비와 관련된 설명 중 ( ) 안에 알맞은 용어는?

수전점에서 변압기 1차 측까지의 기기 구성을 ( ㉠ )라 하고 변압기에서 전력 부하 설비의 배전반까지를 ( ㉡ )라 한다.

① ㉠ : 배전설비, ㉡: 수전설비

② ㉠ : 수전설비, ㉡: 배전설비

③ ㉠ : 간선설비, ㉡: 동력설비

④ ㉠ : 동력설비, ㉡: 간선설비

77. 다음 중 버큠 브레이커나 역류 방지기능을 가지는 것을 설치할 필요가 있는 위생기구는?

① 욕조

② 세면기

③ 대변기(세정밸브형)

④ 소변기(세정탱크형)

78. 단일덕트 변풍량 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 송풍량을 조절할 수 있다.

② 전공기방식의 특성이 있다.

③ 각 실이나 존의 개별제어가 불가능하다.

④ 일사량 변화가 심한 페리미터 존에 적합하다.

79. 도시가스의 압력을 사용처에 맞게 감압하는 기능을 하는 것은?

① 정압기	② 압송기

③ 에어챔버	④ 가스미터

80. 각종 조명방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 간접조명방식은 확산성이 낮고 균일한 조도를 얻기 어렵다.

② 반간접조명방식은 직접조명방식에 비해 글레어가 작다는 장점이 있다.

③ 직접조명방식은 작업면에서 높은 조도를 얻을 수 있으나 주위와의 휘도차가 크다.

④ 반직접조명방식은 광원으로부터의 발산 광속 중 10~40%가 천장이나 윗벽 부분에서 반사된다.

【5과목】 건축관계법규 (20문제)

81. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석 출구에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 개별관람석의 바닥면적이 300㎡ 이상인 경우)

① 관람석별로 2개소 이상 설치할 것

② 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상일 것

③ 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 할 것

④ 개별관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석의 바닥면적 100㎡마다 0.6m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것

82. 다음은 건축선에 따른 건축제한에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

도로면으로부터 높이 (   ) 이하에 있는 출입구, 창문, 그 밖에 이와 유사한 구조물은 열고 닫을 때 건축선의 수직면을 넘지 아니하는 구조로 하여야 한다.

① 3.5m	② 4m

③ 4.5m	④ 5m

83. 건축물의 피난층 또는 피난층의 승강장으로부터 건축물의 바깥쪽에 이르는 통로에, 관련 기준에 따른 경사로를 설치하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 건축물의 층수가 5층인 경우)

① 교육연구시설 중 학교

② 연면적이 5000㎡인 종교시설

③ 연면적이 5000㎡인 판매시설

④ 연면적이 5000㎡인 운수시설

84. 다음 중 기계식주차장에 속하지 않는 것은?

① 지하식	② 지평식

③ 건축물식	④ 공작물식

85. 건축법령에 따른 공사감리자의 수행 업무가 아닌 것은?

① 공정표의 검토

② 상세시공도면의 작성

③ 공사현장에서의 안전관리의 지도

④ 시공계획 및 공사관리의 적정여부의 확인

86. 부설주차장의 설치대상 시설물이 판매시설인 경우 설치기준으로 옳은 것은?

① 시설면적 100㎡당 1대

② 시설면적 150㎡당 1대

③ 시설면적 200㎡당 1대

④ 시설면적 350㎡당 1대

87. 제1종 일반주거지역 안에서 건축할 수 없는 건축물은?

① 아파트	② 다가구주택

③ 다세대주택	④ 제1종 근린생활시설

88. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙의 기준 내용에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준으로 옳은 것은?

① 10m 이상	② 20m 이상

③ 25m 이상	④ 30m 이상

89. 다음 중 다중이용건축물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 10층인 건축물의 경우)

① 판매시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000㎡인 건축물

② 종교시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000㎡인 건축물

③ 의료시설 중 종합병원의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000㎡인 건축물

④ 숙박시설 중 일반숙박시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000㎡인 건축물

90. 건축물의 면적 산정방법의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은?

① 대지면적은 대지의 수평투영면적으로 한다.

② 연면적은 하나의 건축물 각 층의 거실면적의 합계로 한다.

③ 건축면적은 건축물의 외벽의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

④ 바닥면적은 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

91. 각 층의 거실면적이 1000㎡인 15층 아파트에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 승용승강기는 15인승임)

① 2대	② 3대

③ 4대	④ 5대

92. 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 건축물 안전영향평가를 실시하여야 하는 대상 건축물 기준으로 옳은 것은?

① 고층 건축물	② 초고층 건축물

③ 준초고층 건축물	④ 다중이용 건축물

93. 노외주차장 내부 공간의 일산화탄소 농도는 주차장을 이용하는 차량이 가장 빈번한 시각의 앞뒤 8시간의 평균치가 최대 얼마 이하로 유지되어야 하는가? (단, 다중이용시설 등의 실내공기질관리법에 따른 실내주차장이 아닌 경우)

① 30피피엠	② 40피피엠

③ 50피피엠	④ 60피피엠

94. 다음 중 건축물의 대지에 공개 공지 또는 공개 공간을 확보하여야 하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000㎡인 건축물의 경우)

① 종교시설

② 의료시설

③ 업무시설

④ 문화 및 집회시설

95. 거실의 반자높이를 최소 4m 이상으로 하여야 하는 대상에 속하지 않는 것은? (단, 기계환기장치를 설치하지 않은 경우)

① 종교시설의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200㎡ 이상인 것

② 위락시설 중 유흥주점의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200㎡ 이상인 것

③ 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도에 쓰이는 건축물의 집회실로서 그 바닥면적이 200㎡이상인 것

④ 문화 및 집회시설 중 공연장의 용도에 쓰이는 건축물의 관람석으로서 그 바닥면적이 200㎡이상인 것

96. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 경관지구의 세분에 속하지 않는 것은?

① 자연경관지구	② 특화경관지구

③ 시가지경관지구	④ 역사문화경관지구

97. 건축법령상 제1종 근린생활시설에 속하지 않는 것은?

① 정수장	② 마을회관

③ 치과의원	④ 일반음식점

98. 건축법령상 허가권자가 가로구역별 건축물의 높이를 지정·공고할 때 고려하여야 할 사항에 속하지 않는 것은?

① 도시미관 및 경관계획

② 도시·군관리계획 등의 토지이용계획

③ 해당 가로구역이 접하는 도로의 통행량

④ 해당 가로구역의 상·하수도 등 간선시설의 수용능력

99. 다음은 노외주차장의 구조·설비에 관한 기준 내용이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

노외주차장의 출입구 너비는 (   ) 이상으로 하여야 하며, 주차대수 규모가 50대 이상인 경우에는 출구와 입구를 분리하거나 너비 5.5m 이상의 출입구를 설치하여 소통이 원활하도록 하여야 한다.

① 2.5m	② 3.0m

③ 3.5m	④ 4.0m

100. 건축물관련 건축기준의 허용오차가 옳지 않은 것은?

① 반자 높이: 2% 이내

② 출구 너비: 2% 이내

③ 벽체 두께: 2% 이내

④ 바닥판 두께: 3% 이내