건시스템(gunsys.com)	산림산업기사 필기 기출문제 (2014.8.17. 3회)

2014년 3회 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	3	3	4	4	1	2	1	3	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	2	1	2	1	2	3	4	2	3
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	1	1	4	3	3	4	3	2	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	1	4	3	1	3	1	1	2
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	2	2	1	1	4	2	3	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	1	2	3	4	4	4	3	4	3
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	4	2	3	3	1	4	4	2	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	3	3	1	2	1	4	4	2	1
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 간벌 방법 중에서 임분의 밀도조절을 목적으로 하는 정량간벌의 개념이 가장 강한 것은?

① 도태간벌	② 하층간벌

③ 자유간벌	④ 기계적간벌

2. 다음 수종 중 개화 이듬해에 종자가 성숙하는 것은?

① 떡갈나무	② 갈참나무

③ 굴참나무	④ 졸참나무

3. 파종 후 새(조류)에 의한 종자의 피해를 막는데 사용되는 것은?

① 명반	② 황산

③ 광명단	④ 이황화탄소

4. 묘포에서 단근작업을 하는 주목적은?

① 근계정리를 위해

② 생장을 억제하기 위해

③ 묘목 식재작업을 용이하게 하기 위해

④ 측근과 세근을 발달시켜 활착률을 높이기 위해

5. 장령림에 대한 시비효과로 옳지 않은 것은?

① 엽장과 엽량이 증가한다.

② 엽색이 더 진한 녹색으로 된다.

③ 임내는 더 어두워지는 외과적 변화가 나타난다.

④ 비배 후 3~4년이 경과한 임분에서는 흉고직경의 성장차이를 볼 수 없다.

6. 혼효림의 정의로 옳은 것은?

① 두 가지 또는 그 이상의 수종으로 이루어진 숲

② 현저한 수령차이가 있는 수목들로 이루어진 숲

③ 영양번식에 의한 맹아가 기원이 되어 이루어진 숲

④ 종자에서 발생한 치수가 기원이 되어 이루어진 숲

7. 숲을 구성하고 있는 나무 중 성숙목을 일부 벌채하고, 동시에 어린나무도 제거해서 갱신이 이루어지도록 하는 작업방법은?

① 개벌작업	② 택벌작업

③ 산벌작업	④ 왜림작업

8. 알칼리성 토양에서 결핍현상이 가장 많이 나타나는 원소는?

① 철	② 황

③ 칼슘	④ 마그네슘

9. 접목 활착의 성패를 좌우하는 요인으로 옳지 않은 것은?

① 수종의 특성	② 대목의 생활력

③ 접목묘의 생산량	④ 대목과 접수의 친화성

10. 다음 중 핵과를 결실하는 수종은?

① 벚나무	② 자귀나무

③ 상수리나무	④ 이태리포플러

11. 제벌의 시기로 가장 적절한 것은?

① 식재 후 바로 실시한다.

② 주로 겨울철에 실시한다.

③ 간벌(솎아베기) 후 1년 이내에 실시한다.

④ 조림목의 수관이 거의 접촉하는 시기에 한다.

12. 일반적으로 극핵이 발달하여 다음 어떤 부분의 형성에 이바지하게 되는가?

① 배	② 배유

③ 배강	④ 배주

13. 다음은 토양공극에 대한 설명이다. 빈칸 ㉮와 ㉯에 해당하는 용어로 올바른 것은?

토양의 전체 용적에서 ( ㉮ ) 부분의 용적을 빼낸 값으로 ( ㉯ )이/가 차지하는 부분이다.

① ㉮ : 고체, ㉯ : 물과 공기

② ㉮ : 액체, ㉯ : 토양과 물

③ ㉮ : 액체, ㉯ : 토양과 공기

④ ㉮ : 고체와 기체, ㉯ : 영하 온도에서 얼음

14. 처녀림과 가장 가까운 의미를 갖는 산림은?

① 보안림	② 원시림

③ 열대림	④ 동령림

15. 단순동령림에서 밀도만을 다르게 할 때 나타나는 임목의 생장현상 중 옳지 않는 것은?

① 고밀도일수록 지하고는 낮아진다.

② 고밀도일수록 단목의 평균간재적은 작아진다.

③ 줄기의 평균흉고직경은 밀도가 높을수록 작게 된다.

④ 상층목의 평균수고는 임목의 밀도에 관계없이 거의 비슷하게 나타난다.

16. 토양 수분함수 중에 영구위조점(permanent wilting point)의 pF 값으로 가장 적당한 것은?

① 약2.7	② 약4.2

③ 약5.7	④ 약7.2

17. 수목의 부위별 질소 함량을 바르게 나타낸 것은?

① 잎＞수간＞주지＞측지

② 잎＞주지＞측지＞수간

③ 잎＞측지＞주지＞수간

④ 잎＞주지＞수간＞측지

18. 가을에 종자가 성숙되는 수종은?

① 미루나무	② 사시나무

③ 느릅나무	④ 비자나무

19. 지하자연발아형에 속하는 수종은?

① 단풍나무	② 버드나무

③ 아까시나무	④ 물푸레나무

20. 반적인 개화생리 순서를 옳게 표시한 것은?

가 : 화기형성	나 : 화아분화

다 : 꽃의 성숙	다 : 개화

① 가 - 나 - 다 - 라

② 가 - 나 - 라 - 다

③ 나 - 가 - 다 - 라

④ 나 - 라 - 가 - 다

【2과목】 산림보호학 (20문제)

21. 유충이 주로 토양 속에 서식하면서 어린 묘목의 줄기와 잎을 식해하고 특히 1년생 실생묘에 심한 피해를 주는 해충은?

① 소나무좀	② 거세미나방

③ 미끈이하늘소	④ 잣나무넓적잎벌

22. 대기오염에 의한 산림의 피해를 최소화시킬 수 있는 실제적인 방안이 아닌 것은?

① 방음벽 시설 설치

② 공해배출의 법적 규제

③ 공해저항성 수종의 식재

④ 임지비배를 통한 산림관리

23. 다음 설명에 부합되는 해충은?

- 부화유충은 번데기가 되기까지 7회 탈피한다.

- 5령충으로 월동한다.

- 유충이 잎을 식해한다.

① 솔나방	② 박쥐나방

③ 소나무좀	④ 오리나무잎벌레

24. 솔껍질깍지벌레의 생활사로 옳은 것은?

① 양성 모두 완전변태

② 양성 모두 불완전변태

③ 암컷은 완전변태, 수컷은 불완전변태

④ 암컷은 불완전변태, 수컷은 완전변태

25. 1년에 1회 발생하는 해충으로 옳지 않은 것은?

① 독나방	② 알락하늘소

③ 미국흰불나방	④ 솔껍질깍지벌레

26. 솔잎혹파리의 월동 형태로 옳은 것은?

① 알	② 성충

③ 유충	④ 번데기

27. 일정한 시간에 동일한 공간 내에서 생활하는 생물집단을 뜻하는 용어는?

① 기생	② 군집

③ 군총	④ 개체군

28. 포스파미돈 액제(50%)의 수간주입으로 방제효과를 얻을 수 있는 해충은?

① 매미나방	② 솔노랑잎벌

③ 솔잎혹파리	④ 버들재주나방

29. 다음 중 수병의 잠복기간이 가장 짧은 것은?

① 잣나무 털녹병

② 포플러 잎녹병

③ 소나무 재선충병

④ 낙엽송 잎떨림병

30. 산불을 인위적으로 적당히 조절하여 이용하는 방법은?

① 화입	② 수간화

③ 지표화	④ 지중화

31. 다음 약제 중 훈증제가 아닌 것은?

① 시안화수소	② 크레오소트

③ 클로리피크린	④ 메틸브로마이드

32. 수목병의 1차 감염원이 되는 병원체의 월동 방법으로 거리가 가장 먼 것은?

① 토양 내에서 월동하는 경우

② 동물 체내에서 월동하는 경우

③ 낙엽이 낙지에서 월동하는 경우

④ 기주식물의 조직 내에서 월동하는 경우

33. 다음 중 수병의 중간기주 연결이 틀린 것은?

① 소나무 혹병 - 황벽나무

② 잣나무 털녹병 - 송이풀

③ 포플러 잎녹병 - 일본잎갈나무

④ 배나무 붉은별무늬병 - 향나무

34. 종묘소독용으로 주로 사용되지 않는 약제는?

① 캡탄제	② 티람제

③ 유기수은제	④ 클로로피크린제

35. 푸사리움 가지마름병균이 기주식물에 침입하는 방법으로 가장 옳은 것은?

① 각피 침입

② 뿌리를 통한 침입

③ 상처를 통한 침입

④ 기고, 피목 등 자연개구를 통한 침입

36. 수목의 흰가루병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 2차 감염원은 잎 표면에 형성되는 자낭포자이다.

② 포플러류 및 참나무류 등 다양한 수종에 발병한다.

③ 가을에 병든 낙엽과 가지를 모아 소각하여 방제한다.

④ 순의 생장이 위축되고 꽃과 열매가 달리지 못하는 피해가 나타난다.

37. 야생동물 서식지 구성요소에 해당되지 않는 것은?

① 물	② 먹이

③ 수목	④ 피난처

38. 다음 중 농도가 높은 고농도의 농약은?

① 100배액	② 1000배액

③ 1500배액	④ 2000배액

39. 밤나무 줄기마름병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 바이러스에 의해 발병하는 수목병이다.

② 질소비료를 적게 주고 상처가 나지 않도록 한다.

③ 발생 초기에는 감염 수목의 수피가 갈색으로 변한다.

④ 동해 및 열해를 받아 형성층이 손상된 경우 쉽게 감염된다.

40. 볕데기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 강한 직사광선이 직접 투입되는 것을 막아 예방할 수 있다.

② 코르크층이 발달된 수종에서 특히 취약하다.

③ 피해부위는 움푹하게 들어가고 갈라져 터지므로 부후균의 침입을 받기 쉽다.

④ 고립목의 줄기는 짚으로 둘러주거나 석회유 등을 발라 피해를 입지 않게 한다.

【3과목】 임업경영학 (20문제)

41. 임지기망가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 이율이 높을수록 임지기망가는 커진다.

② 무육비가 많을수록 임지기망가는 작아진다.

③ 조림비가 많을수록 임지기망가는 작아진다.

④ 주벌수확이 많을수록 임지기망가는 커진다.

42. 수간석해의 방법으로 총재적을 얻을 때 고려하지 않아도 되는 것은?

① 근주재적	② 지조재적

③ 결정간재적	④ 초단부재적

43. 소반의 구획요건으로 옳지 않은 것은?

① 지종이 상이할 때

② 방위가 상이할 때

③ 임종, 임상 및 작업종이 상이할 때

④ 임령, 지위, 지리 및 운반계통이 현저히 상이할 때

44. 임업노동의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 단위면적당 노동량이 많고 노동강도가 강하다.

② 작업장소인 산림까지의 이동시간이 길어서 실제작업시간이 짧다.

③ 농업노동력을 벌채, 운반노동에 이용하려면 별도의 훈련이 필요하다.

④ 산림경영규모가 작아서 기계의 연속 가동 일수가 짧다.

45. 자산을 획득하기 위하여 제공한 경제적 가치의 측정치는?

① 원가	② 손익

③ 수익	④ 비용

46. 산림평가의 대상이 아닌 것은?

① 임지	② 임목

③ 부산물	④ 임업기계

47. 임업경영 지도원칙 중에서 보속성 원칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 수익률을 가장 크게하는 원칙

② 해마다 목재수확을 균등하게 할 수 있는 원칙

③ 최소의 비용으로 최대의 효과를 발휘하는 원칙

④ 생산량을 생산요소의 수량으로 나눈 값이 최고가 되도록 하는 원칙

48. 벌기 40년의 잣나무림에서 벌기마다 1천만원의 수입을 연이율 5%로 영구히 얻기 위한 전가합계는?

① 약 142만원	② 약 149만원

③ 약 166만원	④ 약 175만원

49. 임가소득 중에서 임업소득이 차지하는 비율을 무엇이라 하는가?

① 임업의존도	② 임업소득률

③ 임업조수익	④ 임업소득가계충족률

50. 어떤 산림의 벌채권 취득원가가 5천만원이고 잔존가치는 없으며 벌채추정량이 1백만 ㎥이고 당기벌채량이 1천㎥이라면 총 감가상각비는? (단, 생산량 비례법 이용)

① 500원	② 5,000원

③ 50,000원	④ 500,000원

51. 임업투자 효율을 측정하는 방법 중에서 투자에 의하여 장래에 예상되는 현금유입의 현재가와 현금유축의 현재가를 같게 하는 할인율을 의미하는 것은?

① 투자이익률법	② 순현재가치법

③ 수익비용률법	④ 내부투자수익률법

52. 임업경영의 성과분석에서 계산되는 다음의 항목 중에서 가장 큰 값은?

① 임가소득	② 임업소득

③ 기타소득	④ 임업순수익

53. 마이너스 값이 나올 수 있는 투자효율 분석법은?

① 회수기간법	② 순현재가치법

③ 투자이익률법	④ 수익비용률법

54. 국유림경영계획 실행상황을 평가하는데 해당되지 않는 것은?

① 연간평가	② 중간평가

③ 사전평가	④ 최종평가

55. 산림경영계획을 위한 지황조사의 설명으로 옳은 것은?

① 방위는 임지의 주 사면을 보고 4방위로 구분한다.

② 지위는 생산능력에 따라 m 단위로 표시한다.

③ 토양의 건습도는 일반적으로 습, 중, 건 3단계로 분류한다.

④ 경사도는 5단계로 구분하는데 가장 완만한 경사지는 15° 미만을 말한다.

56. 우리나라의 산림경영에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공유림의 경영목적은 공공복지 증진 및 재정수입의 확보 등에 있다.

② 부재산주는 산림경영보다는 재산 유지, 묘지 확보, 투기적 동기에 목적이 있다.

③ 국유림 경영의 총체적 목표는 산림생태계의 보호 및 다양한 산림기능의 최적발휘이다.

④ 부업적 임업은 영세소유주를 포함한 것으로 연료, 퇴비원료 등으로 산림을 경영한다.

57. 산림조사 시 토양의 깊이(심도)는 천, 중, 심으로 구분하는데 상에 해당하는 것은?

① 30㎝ 이상	② 40㎝ 이상

③ 50㎝ 이상	④ 60㎝ 이상

58. 2010년의 ha당 재적이 137㎥, 10년 후인 2020년의 재적이 213㎥일 때 복리산 공식에 의하여 성장률을 구하면 얼마인가?

① 3.5%	② 약3.9%

③ 약4.5%	④ 약4.9%

59. 임목 수고를 측정하는데 측고기를 이용한다. 수고를 측정할 때 일정한 길이의 폴과 함께 사용하는 측고기는 무엇인가?

① 순토(sunnto) 측고기

② 와이제(Weise) 측고기

③ 메리트(Merrit) 측고기

④ 크리스톤(Christon) 측고기

60. 면적이 150ha이고 윤벌기가 30년이며 1개의 영급이 10개의 영계로 구성되어 있는 산림의 법정영급면적은?

① 3ha	② 30ha

③ 50ha	④ 300ha

【4과목】 산림공학 (20문제)

61. 최대강우량이 59㎜/hr, 집수면적이 50ha, 유출계수가 0.5일 때의 유량(㎥/sec)은?

① 3.21	② 3.47

③ 4.86	④ 5.12

62. 석축 시공 시 찰쌓기 공법의 설명으로 가장 옳은 것은?

① 뒷채움 없이 시공한다.

② 돌과 시멘트를 섞어서 쌓는다.

③ 돌을 쌓고 돌 이음 부분의 외부에만 시멘트를 바른다.

④ 돌을 쌓는 뒷부분에 콘크리트로 뒷채움을 하고 줄눈에 모르타르를 사용한다.

63. 1/25,000 지형도에서 도면상의 거리가 6㎜일 때 실제거리는 얼마인가?

① 100㎜	② 150㎜

③ 200㎜	④ 250㎜

64. 암반 비탈면 녹화에 주로 사용하는 공법이 아닌 것은?

① 새집공법	② 피복녹화 공법

③ 선떼붙이기 공법	④ 덩굴받침망 공법

65. 임도를 기능에 따라 분류할 때 성격이 다른 것은?

① 주임도	② 부임도

③ 사리도	④ 작업도

66. 수평거리 100에 대하여 n이 수직거리를 나타낼 때 임도의 종단물매를 표시한 것으로 옳은 것은?

① n%	② n/10%

③ n/100%	④ n/1000%

67. 기초공사 공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전면기초(mat foundation)는 상부구조의 전면적을 받치는 단일 슬랩의 지지층에 실려 있는 형태이다.

② 확대기초(footing foundation)는 직접기초의 일종으로 상부구조의 하중을 확대하여 직접 지반에 전달하는 것이다.

③ 직접기초(direct foundation)는 견고한 지반 위에 기초 콘크리트를 직접 시공하고 이 기초콘크리트에 하중이 작용하도록 한다.

④ 공기케이슨기초(pneumatic caisson foundation)는 큰관과 같은 모양의 통 내부를 수중굴착하여 침하시킨 다음 수중콘크리트를 쳐서 만든 기초이다.

68. 가선집재 방식과 비교할 때 트랙터 집재의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 기동성이 높다.

② 작업이 단순하다.

③ 작업 비용이 낮다.

④ 급경사지에서 작업이 가능하다.

69. 톱체인(saw chain)의 날세우기와 점검 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 드라이브링크의 끝을 뾰족하게 한다.

② 깊이제한부의 어깨부위를 뾰족하게 한다.

③ 창날각, 가슴각, 지붕각을 일정하게 한다.

④ 날의 길이와 커터의 높이를 일정하게 한다.

70. 벌목 운재 계획을 위한 예비조사가 아닌 것은?

① 임항 및 지황 조사

② 반출방법에 대한 조사

③ 벌목구역의 개황 조사

④ 기존 실행결과에 의한 조사

71. 비탈면 붕괴에 관여하는 주요 요인이 아닌 것은?

① 임상	② 토질

③ 임령	④ 지형

72. 다목적 공정기계인 프로세서(processor)의 기능으로 옳지 않은 것은?

① 송재	② 절단

③ 벌목	④ 조재목 마름질

73. 설계속도가 40㎞/h일 때 일반지형에서 임도의 최소곡선 반지름은?

① 40m	② 50m

③ 60m	④ 70m

74. 육상 저목장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수중 저목장보다 저목량이 더 적다.

② 일반적인 저목은 되도록 단기간으로 한다.

③ 목재쌓기 방법으로는 직각쌓기와 평행쌓기가 있다.

④ 산지저목장, 중계저목장, 최종저목장으로 설치할 수 있다.

75. 수로의 횡단면에 있어서 물과 접촉하는 수로 주변의 길이는?

① 유적	② 윤변

③ 경심	④ 동수반지름

76. 사면붕괴의 전조현상으로 옳지 않은 것은?

① 용수가 맑아짐

② 용출현상이 생김

③ 사면에 균열이 생김

④ 작은 돌이 사면에서 떨어짐

77. 임도의 노선 결정시 주요 통과지에 대한 유의사항으로 옳지 않은 것은?

① 지형에 순응한 선형으로 한다.

② 붕괴지, 암석지, 습지는 가급적 피한다.

③ 너무 많은 흙깍기, 흙쌓기가 필요한 곳은 피한다.

④ 가급적 교량, 옹벽 등 구조물 시설이 많은 곳으로 한다.

78. 비탈면의 녹화를 위한 사방공사에 속하지 않는 것은?

① 조공	② 비탈덮기

③ 바자얽기	④ 비탈다듬기

79. 유수에 의한 계상면의 침식을 방지하고 현 계상면을 유지하기 위하여 시설하는 횡구조물은?

① 구곡막이	② 바닥막이

③ 기슭막이	④ 누구막이

80. 와이어로프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 작업줄은 보통꼬임을 주로 사용한다.

② 보통꼬임은 킹크가 일어나기 쉽지만 마모되지 않는다.

③ 임업용 와이어로프는 스트랜드의 수가 4개인 것을 많이 사용한다.

④ 와이어의 꼬임과 스트랜드의 꼬임이 동일방향으로 된 것을 보통꼬임이라 한다.