건시스템(gunsys.com)	산림산업기사 필기 기출문제 (2015.3.8. 1회)

2015년 1회 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	4	3	2	1	4	1	2	1	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	3	3	3	4	1	2	2	4	2
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	3	4	4	1	3	2	1	1	2
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	1	4	4	3	3	2	4	3	2
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	4	2	2	3	3	2	1	1	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	4	3	1	4	1	3	1	2	4
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	2	1	4	2	3	4	2	2	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	1	4	3	3	1	1	3	3	4
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 상수리나무 1년생 합격묘를 50,000본 생산하고자 한다. 생산묘의 20%는 불합격묘로서 버리고, 파종상 1㎡에 50본을 세우기로 한다. 상면적은 전 시업면적의 60%로 하면 이에 소요되는 전 묘포면적은 얼마인가?

① 1,333㎡	② 2,000㎡

③ 2,083㎡	④ 2,683㎡

2. 호두나무 및 측백나무 등의 생육에 적절한 토양산도의 범위는?

① pH 4.0~4.7	② pH 4.8∼5.5

③ pH 5.6∼6.5	④ pH 6.6∼7.3

3. 제벌(잡목 솎아베기)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 1회 작업으로 종료되는 것이 원칙이다.

② 제초제나 살목제는 제벌작업에 이용될 수 없다.

③ 벌채목을 이용한 중간 수입을 기대하기 어렵다.

④ 조림지에 분포하는 자연발생 수목도 제거 대상목이 된다.

4. 주로 입선법으로 종자를 정선하는 수종은?

① 소나무	② 가래나무

③ 가문비나무	④ 일본잎갈나무

5. 다음 중 종자의 결실주기가 가장 긴 수종은?

① 전나무	② 소나무

③ 오리나무	④ 버드나무

6. 모수림작업으로 천연갱신이 어려운 수종은?

① 곰솔	② 소나무

③ 자작나무	④ 일본잎갈나무

7. 참나무류나 밤나무 같은 대립종자에 주로 사용하며 어린새싹 대목에 접목하는 방법은?

① 유대접	② 분열법

③ 취목법	④ 분근법

8. 다음 중 그늘에서 가장 잘 견디는 수종은?

① 층층나무	② 사철나무

③ 자작나무	④ 버드나무

9. 가지치기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 11월부터 이듬해 2월 사이에 실시하는 것이 좋다.

② 1차 가지치기는 수고의 20~30% 높이까지 실시한다.

③ 지융부에 유해 호르몬이 있기 때문에 지융부 전체를 제거해 준다.

④ 1차 간벌 실시 전에 1차 가지치기 작업으로 모든 수목에 대하여 실시한다.

10. 일제 동령림의 간벌작업에서 밀도만을 다르게 할 때 나타나는 현상이 아닌 것은?

① 지하고는 고밀도일수록 낮다.

② 고밀도일수록 연륜폭은 좁아진다.

③ 단목의 평균간재적은 고밀도일수록 작아진다.

④ 상층목의 평균수고는 임목의 밀도와 상관없이 거의 비슷하다.

11. 다음 중 삽목을 할 경우 발근이 어려운 수종은?

① 비자나무, 주목	② 버드나무, 삼나무

③ 은행나무, 향나무	④ 오리나무, 소나무

12. 100개의 종자를 가지고 발아시험 결과 경과일에 따른 발아종자수가 다음과 같을 때 발아세는?

경과일수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
발아종자수	0	0	3	7	10	35	9	8	3	4

① 35%	② 45%

③ 55%	④ 65%

13. 옻나무, 피나무, 주엽나무 등의 종자발아촉진 방법으로 가장 적합한 것은?

① 침수처리	② 노천매장

③ 황산처리법	④ 파종시기의 변경

14. 토양 입단구조의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 토양공극과 관련이 있다.

② 토양을 단단히 밟아주면 형성이 어렵다.

③ 유기질비료 사용이 많을수록 형성이 어렵다.

④ 입단구조가 발달하면 보수성과 통기성이 좋아진다.

15. 종자가 성숙한 후 가장 오랫동안 모수에 붙어 있는 수종은?

① 단풍나무	② 느티나무

③ 양버즘나무	④ 방크스소나무

16. 뿌리의 내피에 발달한 카스페이안대(Casparian strip)의 역할에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 뿌리털을 통해 흡수한 물의 이동을 효율적으로 차단하는 역할을 한다.

② 뿌리털을 통해 흡수한 물이 지나치게 다량 흡수되는 것을 방지하는 역할을 한다.

③ 뿌리털을 통해 흡수한 물에 녹아있는 무기양료를 보아서 보관하는 역할을 한다.

④ 뿌리털을 통해 흡수한 물에 녹아있는 무기양료만 통과 시키는 거름종이 역할을 한다.

17. 육묘 시 해가림을 해 주어야 하는 수종만으로 짝지어진 것은?

① Quercus acutissima, Ulmus pumila

② Picea jezoensis, Abies holophylla

③ Pinus densiflora, Juglans sinensis

④ Pinus thunbergii, Ailanthus altissima

18. 개벌작업의 장점으로 옳지 않은 것은?

① 작업방법이 간단하다.

② 음수조림에 적합하다.

③ 수종을 다른 수종으로 바꾸고자 할 때 가장 쉬운 방법이다.

④ 택벌작업에 비해서 높은 수준의 기술을 필요로 하지 않는다.

19. 식물이 흡수 이용할 수 있는 토양수분운?

① 팽윤수	② 흡습수

③ 화합수	④ 모관수

20. 순림에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 수령이 동일한 산림을 뜻한다.

② 한 가지 수종으로 구성된 산림을 뜻한다.

③ 순림은 병충해, 풍수해 등에 대하여 저항성이 비교적 강하다.

④ 음수인 수종은 양수인 수종보다, 천연림은 인공림보다 순림이 쉽게 형성된

【2과목】 산림보호학 (20문제)

21. 수목의 흰가루병에 걸린 환부에 나타난 흰가루와 관련 없는 병원체의 기관은?

① 균사	② 담자포자

③ 분생포자	④ 분생자경

22. 밤나무 줄기마름병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 질소 과다 시비를 지양한다.

② 천공성 해충의 피해를 받은 경우 잘 발생한다.

③ 병원균의 중간기주인 포플러를 같이 심지 않는다.

④ 동해나 열해를 받아 수피와 형성층이 손상 입은 경우 잘 발생한다.

23. 식물선충에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 절대활물기생체이다.

② 대부분은 유충에서 성충이 되기까지 4회 탈피한다.

③ 기생하는 부위에 따라 내부, 외부, 반내부기생선충으로 나눌 수 있다.

④ 소나무재선충은 매개충의 몸속에서 나온 제2기 유충이 침입기에 해당한다.

24. 솔잎혹파리 및 솔껍질깍지벌레를 방제하기 위하여 사용되는 수간 주사용 약제는?

① 헥사지논 입제	② 다이아지논 유제

③ 펜토에이트 유제	④ 포스마미돈 액제

25. 소나무좀에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 번데기로 월동한다.

② 부화유충은 모갱과 직각으로 유충갱을 만든다.

③ 노숙유충은 목질섬유로 둘러싸고 그 속에서 번데기가 된다.

④ 15℃ 이상에서 활동하며 구멍을 뚫고 갱도를 만들어 알을 낳는다.

26. 곤충의 입틀 구조가 찔러서 빨아 먹기에 알맞은 구조로 된 곤충으로 짝지어진 것은?

① 메뚜기, 풍뎅이	② 집파리, 나비류

③ 진딧물, 매미류	④ 등애류의 성충, 나비류

27. 우리나라에 서식하는 조류들을 먹이습성에 따라 분류할 경우 가장 적은 비율을 차지하는 조류는?

① 동물질 먹이만을 섭식하는 종류

② 식물질 먹이만을 섭식하는 종류

③ 식물질이나 동물질 먹이 모두 섭식하는 종류

④ 동물질 먹이가 우선이나 식물질 먹이도 섭식하는 종류

28. 산불에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 산불의 피해정도는 여름이 가장 크다.

② 은행나무가 소나무보다 내화력이 강하다.

③ 수령이 낮은 임분일수록 산불의 피해를 많이 받는다.

④ 일반적으로 활엽수보다 침엽수가 산불에 의한 피해를 심하게 받는다.

29. 농약의 살포액 조제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전착제를 넣을 때는 고체 상태로 바로 살포액에 넣는다.

② 석회액과 황산구리액을 만들 때 같은 온도의 물을 사용하도록 한다.

③ 살포액을 만드는 물은 알칼리성인 물 또는 부패한 물을 쓰지 않도록 한다.

④ 유제의 경우 유제를 작은 용기에 넣고 잘 저어 유백색의 액으로 만든 다음 유액을 소요량의 물에 넣고 잘 저어 살포액을 만든다.

30. 수목병해충 예방과 구제를 위하여 살충제를 사용하여야 할 것은?

① 잎녹병	② 그을음병

③ 잎떨림병	④ 흰가루병

31. 파이토플라스마에 의해 발생하는 병이 아닌 것은?

① 뽕나무 오갈병

② 벚나무 빗자루병

③ 대추나무 빗자루병

④ 오동나무 빗자루병

32. 아까시나무 모자이크병의 병원체 판별기주로 가장 적당한 것은?

① 명아주	② 참나무류

③ 황벽나무	④ 까치밥나무

33. 볕데기에 의한 수목피해를 예방하는 방법은?

① 해가림, 볏짚깔기 또는 흙깔기 등을 하여 지표의 고온화를 완화시킨다.

② 모래 등을 섞어 토질을 개량하거나 배수처리를 하여 토양수분을 감소시킨다.

③ 토양의 온도를 낮추기 위한 관수나 해가림, 또는 토양 피복처리를 하는 것이 좋다.

④ 고립목의 줄기를 짚으로 둘러주거나 석회유 등을 발라 직사광선을 막아주는 것이 효과적이다.

34. 포플러 잎녹병의 중간기주는?

① 참취	② 향나무

③ 오리나무	④ 일본잎갈나무

35. 청변병의 전반에 관여하는 매개충은?

① 진딧물류	② 매미충류

③ 나무좀류	④ 깍지벌레류

36. 만코지제(다이센 엠-45) 50%(비중은 1) 원액 100ml를 0.05%로 희석하려고 할 때 필요한 물의 소요량은?

① 50.9ℓ	② 55.5ℓ

③ 99.9ℓ	④ 100.5ℓ

37. 다음 중 훈증제로 사용되지 않는 것은?

① 포스핀

② 아세페이트

③ 메틸브로마이드

④ 알루미늄포스파이드

38. 향나무 녹병균의 생활사 중에 형성하지 않는 포자형은?

① 녹포자	② 담자포자

③ 겨울포자	④ 여름포자

39. 향나무하늘소의 주요 피해 수종이 아닌 것은?

① 편백	② 측백

③ 잣나무	④ 삼나무

40. 해충과 가해형태가 옳지 않은 것은?

① 박쥐나방 - 천공성

② 밤바구미 - 식엽성

③ 솔잎혹파리 - 충영형성

④ 미국흰불나방 - 식엽성

【3과목】 임업경영학 (20문제)

41. 수고 측정 기구가 아닌 것은?

① 트랜짓(transit)

② 덴드로미터(dendrometer)

③ 빌티모아스틱(biltimore stick)

④ 아브네이레블(Abney hand level)

42. 진계생장량에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고사량과 벌채량을 포함한 총 생장량

② 측정 초기의 생존 임목 재적이 측정 말기에 변화한 변화량

③ 측정 초기의 생존 임목 재적과 측정 말기의 생존 임목 재적의 차이

④ 산림조사기간 동안 측정할 수 있는 크기로 생장한 새로운 임목들의 재적

43. 감가상각비를 계산하기 위한 기본적 요소가 아닌 것은?

① 취득원가	② 자본이율

③ 잔존가치	④ 사용년수

44. 법정림의 법정상태 요건으로 해당하지 않는 것은?

① 법정축적	② 법정벌채량

③ 법정임분배치	④ 법정영급분배

45. 임업경영의 성과분석에 대한 계산식으로 옳지 않은 것은?

① 임업소득＝임업조수익－임업경영비

② 임가소득＝임업소득＋농업소득＋기타소득

③ 임업경영비＝임업현금지출＋미처분임산물재고감소액＋임업생산자재재고감소액＋주임목감소액－감가상각비

④ 임업조수익＝임업현금수입＋임산물가계소비액＋미처분임산물증감액＋임업생산 자재재고증감액＋임목성장액

46. 임업의 경제적 특성으로 원목가격 구성요소에서 가장 큰 항목은?

① 지대	② 육림비

③ 운반비	④ 감가상각비

47. 임업이율의 특징으로 옳은 것은?

① 대부이율	② 명목이율

③ 현실이율	④ 단기이율

48. 유동자본재가 아닌 것은?

① 임도	② 묘목

③ 종자	④ 비료

49. 어떤 산림에서 간벌수입 1천만원을 연이율 5%로 20년 후의 벌기까지 거치하면 후가는?

① 약 2,650만원	② 약 2,950만원

③ 약 3,660만원	④ 약 3,960만원

50. 임업소득률 계산식으로 옳은 것은?

① 임업소득 ÷ 임가소득

② 임업소득 ÷ 임업조수익

③ 임업소득 ÷ 농림업 외 소득

④ (임업소득＋농업소득) ÷ 농림업 외 소득

51. 토지 순수익 최대의 벌기령 시기가 빨라지는 경우로 옳은 것은?

① 이율이 낮을수록

② 조림비가 많을수록

③ 관리비가 많을수록

④ 간벌수확의 시기가 빠를수록

52. 지황조사에서 제지에 해당하는 것은?

① 관련 법률에 의거 지정된 임지

② 입목본수 비율이 30% 이상인 임지

③ 입목본수 비율이 30% 이하인 임지

④ 암석 및 석력지로서 조림이 불가능한 임지

53. 임지평가기법 중 마이너스(-) 값이 나올 수 있는 것은?

① 대용법	② 입지법

③ 임지기망가법	④ 임지매매가법

54. 장래에 기대되는 수익을 일정한 이율로 할인하여 현재가를 구하는 산림평가 방법은?

① 기망가법	② 비용가법

③ 매매가법	④ 입목가법

55. 경영계획을 수립할 때 가장 먼저 구획하는 것은?

① 소반	② 임반

③ 작업급	④ 경영계획구

56. 산림 조사 시 기재 요령의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수고는 입목수고의 최저를 측정하여 기재한다.

② 임종은 임공림과 천연림으로 구분하여 각각 인과 천으로 줄여 기재한다.

③ 임령은 이령림의 경우 그 수령의 범위를 분모고 하고 평균수령(대표분포수령)을 분자로 한다.

④ 임상은 침엽수립,활엽수림,침활혼효림,미입목지로 구분하여 각각 침, 활, 혼, 미로 기재한다.

57. 통나무의 길이가 7m,원구의 단면적이 1.4㎡,말구의 단면적이 0.6㎡일 때 스말리안(Smalian)식에 의한 이 통나무의 재적은 얼마인가?

① 0.3㎥	② 1.2㎥

③ 7.0㎥	④ 30㎥

58. 25년생 소나무의 재적이 0.25㎥일 때 평균생장량은?

① 0.010㎥	② 0.025㎥

③ 0.100㎥	④ 0.250㎥

59. 주업적 임업의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기업과 독림가의 임업이 해당된다.

② 주로 연료 및 농용재 생산을 위한 임업형태이다.

③ 임업을 주업으로 하는 100ha 이상의 임업형태이다.

④ 임업을 독립된 경영조직으로 운영하는 임업형태이다.

60. 임업경영에서 보속작업의 장점으로 옳지 않은 것은?

① 목재 관련 산업의 발전에 기여 한다

② 지역주민에게 안정된 고용기회를 제공한다.

③ 사업량의 변동이 작아 경영관리가 간편하다.

④ 평균생장량이 증가하여 경제적 경영이 가능하다.

【4과목】 산림공학 (20문제)

61. 임도의 평면곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 배향곡선은 방향이 서로 다른 곡선을 연속시킨 것

② 복심곡선은 반지름이 다른 곡선이 같은 방향으로 연속되는 것

③ 완화곡선은 반지름이 작은 원호의 앞뒤에 반대방향 곡선은 넣는 것

④ 반향곡선은 직선부에서 곡선부로 연결될 때 외쪽물매와 나비 넓힘이 원활하게 이어지는 것

62. 비탈 돌쌓기 시공요령으로 옳지 않은 것은?

① 귀돌이나 갓돌은 규격에 맞는 것으로 한다.

② 돌쌓기의 세로줄눈은 파선줄눈을 피하여 쌓는다.

③ 높은 돌쌓기는 밑으로 내려옴에 따라 돌쌓기 뒷길이를 증대시킨다.

④ 기초를 깊이 파고 단단히 다져야 하며 큰 돌부터 먼저 놓아가면서 차례로 쌓아올린다.

63. 임목의 조재율에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 활엽수는 80∼90% 정도이다.

② 침엽수는 60∼90% 정도이다.

③ 입목재적과 원목재적과의 비율이다.

④ 수종 ,경급, 수형 등에 따라 달라진다.

64. 임도의 노면이나 노측비탈면의 물을 모아서 배수하기 위하여 설치하는 배수로는?

① 개거	② 암거

③ 집수정	④ 옆도랑

65. 산림지대 강수 유출에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 기저유출＝깊은 중간유출＋표면유출

② 직접유출＝얕은 중간유출＋표면유출

③ 기저유츌＝얕은 중간유출＋지하수유출

④ 직접유츌＝깊은 중간유출＋지하수유출

66. 대경재 벌목 방법으로 옳지 않은 것은?

① 쐐기나 지렛대를 이용한다.

② 기계톱에 무리한 힘을 가하지 않는다.

③ 바버체어(baber chair)가 발생하도록 작업한다.

④ 목재 손실을 방지하기 위해 옆면노치자르기를 한다.

67. 임분 내에서 벌도, 가지치기, 통나무자르기 작업을 실시하여 일정 규격의 원목을 생산하는 방법은?

① 전목생산방법	② 전간생산방법

③ 단간생산방법	④ 단목생산방법

68. 줄떼다지기 공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주로 흙깍기 비탈 전체에 이용한다.

② 다른 파종녹화공법에 비해 시공비가 많이 소요된다.

③ 비탈을 보호 녹화하기 위해 수직높이 20 ∼ 30㎝ 간격으로 실시한다.

④ 비탈면 녹화공법으로 자연경관 회복, 침식과 붕괴 방지 효과가 있다.

69. 유역의 평균강수량을 산정하기 위해 각 관측점마다 가중인자를 사용하여 계산하는 방법은?

① 동우선법	② Thiessen법

③ 자기우량계법	④ 보통우량계법

70. 임목수확작업의 구성요소가 아닌 것은?

① 적재	② 운재

③ 집재	④ 조재

71. 최소곡선반지름을 구하는 식 R＝L2/4B에서 L은?

① 종단기울기

② 도로의 나비

③ 차량의 운행속도

④ 반출할 목재의 길이

72. 노체의 구성으로 하층부터 상층으로 바르게 나열한 것은?

① 노상 - 노반 - 기층 - 표층

② 노반 - 노상 - 기층 - 표층

③ 노상 - 노반 - 표층 - 기층

④ 노반 - 노상 - 표층 - 기층

73. 임도의 평면도에 표시하지 않는 것은?

① 구조물	② 곡선제원

③ 임시기표	④ 사면보호공

74. 가선집재와 비교하여 트랙터집재의 특징이 아닌 것은?

① 기동성이 높다.

② 작업생산성이 높다.

③ 급경사지 작업이 가능하다.

④ 산림환경에 대한 피해가 크다

75. 사방사업법에 의한 사방사업을 구분할 때 성격이 다른 것은?

① 계류보전사업	② 계류복원사업

③ 산지복원사업	④ 사방댐 설치사업

76. 아스팔트 포장작업 마무리 및 성토전압에 주로 사용하는 것은?

① 타이이롤러(tire roller)

② 탬핑롤러(tamping roller)

③ 진동롤러(vibrating roller)

④ 진동 콤팩터(vibrating compactor)

77. 해안사방 공법 중 사구조성으로 옳지 않은 것은?

① 식수공법	② 파도막이

③ 사초심기	④ 퇴사울세우기

78. 도저의 블레이드면의 방향이 진행방향의 중심선에 대하여 20~30°의 경사가 진 것은?

① 불도저	② 틸트도저

③ 앵글도저	④ 스트레이트도저

79. 땅속흙막이 시공요령으로 옳지 않은 것은?

① 돌쌓기의 기울기는 1 : 0.3으로 한다.

② 구조물은 상류를 향하여 직각으로 축설한다.

③ 바닥파기를 충분히 하고 구조물 높이의 1/3 이상이 묻히도록 한다.

④ 현지에 산재된 석재를 충분히 활용하고 큰 돌은 밑으로 놓아 축설한다.

80. 비가 내리지 않을 때 계류를 흐르는 물의 대부분이 차지하는 유출은 무엇인가?

① 직접유출	② 중간유출

③ 지표면유출	④ 지하수유출