건시스템(gunsys.com)	산림산업기사 필기 기출문제 (2016.3.6. 1회)

2016년 1회 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	1	1	4	2	3	2	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	2	3	2	4	1	1	4	1
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	1	4	2	1	1	4	4	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	2	4	3	2	2	3	1	1	2
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	3	3	2	4	4	4	2	2	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	2	1	1	3	4	3	4	1	1
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	2	3	2	1	2	4	4	4	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	2	1	3	1	1	4	4	3	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 발아시험기에 300립의 종자를 넣고 7일 후에 210립이 발아되었고, 그로부터 5일 후에 30립이 더 발아되었을 때 이 종자의 발아세는?

① 60%	② 70%

③ 80%	④ 90%

2. 종자로 산림이 형성되고 용재 생산을 목적으로 하는 산림은?

① 죽림	② 왜림

③ 교림	④ 중림

3. 종자휴면의 원인이 아닌 것은?

① 배의 성숙	② 두꺼운 종피

③ 생장촉진제 부족	④ 생장억제물질 분비

4. 택벌림의 조건으로 옳지 않은 것은?

① 수고 분포는 상·하층 모두 양수 위주로 구성하여야 한다.

② 이상적인 택벌림은 소경급 중경급 대경급의 재적비율이 2：3：5을 기준으로 한다.

③ 이상적인 택벌림은 소경급 중경급 대경급의 본수비율이 7：2：1을 기준으로 한다.

④ 직경 분포는 직경이 커짐에 따라 본수가 줄어드는 지수감소형 분포를 유지해야 한다.

5. 자웅이주가 아닌 수종은?

① Ginkgo biloba

② Taxus cuspidata

③ Ailanthus altissima

④ cryptomeria japonica

6. 산성토양을 적합한 산도로 교정시키기 위한 방법으로 옳은 것은?

① 토양미생물을 감소시킨다.

② 탄산석회, 생석회 등을 사용한다.

③ 치환성 K, Na의 시비를 적게 한다.

④ 치환성 Mg, Ca의 시비를 적게 한다.

7. 세포원형질을 구성하는 주체로 발아력을 왕성하게 하며 잎, 줄기, 뿌리를 증가시키고 작물의 생장을 도모하는 비료성분은?

① 질소	② 칼륨

③ 인산	④ 석회

8. 묘목간 거리를 2m×2.5m로 식재 시 4ha에 필요한 묘목본수는?

① 6000본	② 8000본

③ 12000본	④ 14000본

9. 식물 생육에 유효한 토양수분은?

① 흡습수	② 중력수

③ 결합수	④ 모세관수

10. 밀식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 묘목 및 식재비용이 증가한다.

② 가지치기 비용을 줄일 수 있다.

③ 임지 침식과 건조 피해가 줄어든다.

④ 연륜폭이 넓은 목재를 얻을 수 있다.

11. 소나무 등의 양수를 조림할 경우 풀베기 방법으로 가장 적합한 방법은?

① 줄베기	② 점베기

③ 모두베기	④ 둘레베기

12. 소나무와 곰솔을 구분하는 식별기준으로 가장 적당한 것은?

① 잎의 수	② 유관속의 수

③ 겨울눈의 색	④ 솔방울의 모양

13. 육림과정에서 풀베기 작업에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 풀베기작업 중에서 줄베기는 모두베기에 비하여 많은 인력이 소요된다.

② 추위로부터 조림목을 보호하기 위하여 9월 이후의 풀베기는 피하는 것이 좋다.

③ 삼나무, 편백의 조림지에서는 묘목의 보호를 위하여 풀베기작업을 실시하지 않는다.

④ 잡초가 무성한 곳은 한 번에 실시하고, 잡초가 적은 곳은 두 번에 나누어 실시한다.

14. 종자 정선 후 즉시 노천매장하는 수종이 아닌 것은?

① 벚나무	② 단풍나무

③ 측백나무	④ 들메나무

15. 광선을 많이 받는 양엽과 광선을 적게 받는 음엽의 특징을 설명한 것으로 옳은 것은?

① 음엽은 양엽보다 책상조직의 배열이 빽빽하다

② 음엽은 양엽보다 엽록소 함량이 상대적으로 많다.

③ 음엽은 양엽보다 광포화점과 광보상점이 높고 호흡량도 많다.

④ 양엽은 음엽보다 광선을 많이 받아서 잎이 상대적으로 넓다.

16. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 규정된 “산림기술자”에 포함되지 않는 자는?

① 산림공학기술자	② 산림경영기술자

③ 수목보호기술자	④ 목구조관리기술자

17. 산림용 묘목규격의 측정기준이 아닌 것은?

① 근장	② 간장

③ H/D율	④ 근원경

18. 측방천연하종갱신을 위하여 군상개벌작업을 할 때 가장 적당한 군상지의 면적은?

① 0.1ha	② 1.0ha

③ 3.0ha	④ 5.0ha

19. 조림용 묘목의 비료주기 방법으로 옳지 않은 것은?

① 속효성 비료는 상 만들기 직후에 준다.

② 지효성 비료는 상 만들기 1개월 전에 준다.

③ 파종상에서의 추비는 1, 2차 솎음 후에 주며 늦어도 7월 중순까지 실시한다.

④ 이식상에서의 추비는 묘목이 활착하기 전에 준다.

20. 묘목을 수하식재할 때 생육이 가장 양호한 수종은?

① 삼나무	② 소나무

③ 이태리포플러	④ 일본잎갈나무

【2과목】 산림보호학 (20문제)

21. 담배장님노린재에 의하여 매개 전염되는 병은?

① 소나무 잎녹병

② 잣나무 털녹병

③ 오동나무 빗자루병

④ 대추나무 빗자루병

22. 식엽성 해충에 해당하지 않는 것은?

① 솔나방	② 매미나방

③ 박쥐나방	④ 미국흰불나방

23. 진딧물류가 알에서 부화한 것으로 단위 생식형의 암컷은?

① 간모	② 유충

③ 약충	④ 성충

24. 내화력이 강한 수종은?

① 편백	② 소나무

③ 삼나무	④ 분비나무

25. 벚나무 빗자루병의 병원체는 무엇인가?

① 담자균	② 자낭균

③ 바이러스	④ 파이토플라즈마

26. 살충제의 보조제로서 전착제의 특징이 아닌 것은?

① 유제의 유화성을 높인다.

② 살포액이 넓게 퍼지게 한다.

③ 살포액 중의 약제입자를 약액 속으로 섞는다.

④ 살포면에 부착된 약제가 비바람에 의해 유실되거나 날아가지 않도록 한다.

27. 볕데기(피소)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 남서면의 임연부에서 피해를 줄일 수 있다.

② 수피 일부에서 수분이 과도하게 손실되어 초래된다.

③ 수피에 코르크층이 발달되지 않은 수종이 피해가 심하다.

④ 고립목의 줄기는 짚으로 둘러주거나 석회유 등을 발라 피해를 줄인다.

28. 자낭균의 무성생식으로 생성된 포자는?

① 난포자	② 자낭포자

③ 유주포자	④ 분생포자

29. 식물 뿌리·줄기·잎을 통하여 식물체내로 들어가 식물의 즙액과 함께 식물 전체에 퍼져 식물을 가해하는 해충에 작용하는 살충제는?

① 제충제	② 접촉살충제

③ 소화중독제	④ 침투성 살충제

30. 유충과 성충이 모두 잎을 가해하는 것은?

① 솔박각시	② 밤바구니

③ 솔잎혹파리	④ 오리나무 잎벌레

31. 수목병에 발생하는 병징이 아닌 것은?

① 탈락	② 총생

③ 흰가루	④ 시들음

32. 곤충의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 겹눈과 홑눈이 있다.

② 다리는 보통 4쌍이고 7마디로 되어 있다.

③ 배에는 마디가 있고 더듬이는 1쌍이 있다

④ 몸은 크게 머리, 가슴, 배의 3부분으로 구분된다.

33. 병원균이 뿌리에 기생하면서 뿌리를 썩게 해 나무를 고사시키는 병은?

① 궤양병	② 수지동고병

③ 유관속시들음병	④ 자주빛날개무늬병

34. 잣나무 털녹병의 병징과 표징이 나타나는 시기와 병환부는?

① 7~8월에 잎에 나타난다.

② 3~5월에 뿌리에 나타난다.

③ 4~6월에 줄기에 나타난다.

④ 9~10월에 가지에 나타난다.

35. 목질부를 가해하는 해충이 아닌 것은?

① 소나무좀	② 선녀벌레

③ 버들바구미	④ 측백하늘소

36. 솔잎혹파리의 우화 최성기는?

① 4월 상순	② 6월 상순

③ 8월 상순	④ 10월 상순

37. 곤충이 음식물을 먹는데 쓰이는 입틀을 구성하는 기관이 아닌 것은?

① 큰턱	② 작은턱

③ 윗입술	④ 아랫입술

38. 여름포자 세대가 형성되지 않은 수목병은?

① 향나무 녹병	② 포플러 녹병

③ 소나무 혹병	④ 잣나무 털녹병

39. 유충기가 가장 긴 해충은?

① 솔나방	② 매미나방

③ 어스렝이나방	④ 미국흰불나방

40. 미국과 유럽의 밤나무림을 황폐하게 만든 밤나무 줄기마름병의 병원체는?

① 세균	② 자낭균

③ 담자균	④ 바이러스

【3과목】 임업경영학 (20문제)

41. Pressler의 생장률(P) 식으로 옳은 것은? (단, V：현재재적, v：m년 전의 재적)

① [eqn: rm p = V+v over V-v × 200 over m]

② [eqn: rm p = V-v over V+v × 200 over m]

③ [eqn: rm p = ( root {V over v - 1 ) × 100]

④ [eqn: rm p = ( root {v over V - 1 ) × 100]

42. 정상임분의 축적이 3000본이나 현실임분의 축적이 2000본인 경우의 임목도는?

① 1.5%	② 6.7%

③ 66.7%	④ 150.0%

43. 임목자산의 성장성 분석지표로 가장 부적합한 것은?

① 임목 성장액	② 임목자산 증가율

③ 임목의 감가상각비	④ 성장액의 내부 보유율

44. 전체 임목을 몇 개의 계급으로 나누고 각 계급의 본수를 동일하게 한 다음 각 계급에서 같은 수의 표준목을 선정하는 방법은?

① 단급법	② Urich법

③ Hartig법	④ Draudt법

45. 강원도에서 잣나무를 잘라 측정해 보니 재직이 10.5m 원구 직경이 25㎝ 말구 직경이 15㎝일 때 잣나무 원목의 재적은?

① 0.225㎥	② 0.236㎥

③ 0.330㎥	④ 0.340㎥

46. 취득원가 2천만원 잔존가격 100만원 사용가능연수 10년인 기계가 있다 정액법에 의한 매년의 감가상각비는 얼마인가?

① 160만원	② 170만원

③ 180만원	④ 190만원

47. 임목의 육림비 구성에서 가장 높은 비율을 점유하는 항목은?

① 노동비	② 관리비

③ 재료비	④ 이자비

48. 임업경영의 성과분석으로 옳은 것은?

① 임업소득＝임업조수익－임업생산비

② 임업소득＝임업조수익－임업경영비

③ 임업순수익＝임업소득－임업경영비

④ 임업경영비＝임업순수익－임업조수익

49. 임업 또는 산림 생산의 사회적 의의를 더욱 발휘하고 인류 생활의 복리를 더욱 증진할 수 있도록 경영하는 지도 원칙은?

① 경제성의 원칙	② 공공성의 원칙

③ 수익성의 원칙	④ 합자연성의 원칙

50. 다음 도표에서 손익분기점은?

① a	② b

③ c	④ d

51. Glaser법을 이용한 산불피해지역의 피해액을 추정하려 할 때 필요한 인자가 아닌 것은?

① 주벌수입

② 벌기령(주벌시의 임령)

③ 산불 발생년도 조림비

④ 평가대상 산림의 임령

52. 어느 소나무림의 벌기가 50년이고 벌기마다 5000만원씩의 순수익을 얻을 수 있고 이율이 8%이면 소나무림의 자본가는?

① 약 95만원	② 약 109만원

③ 약 121만원	④ 약 132만원

53. 임지기망가가 최대값이 되는 시기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 조림비가 클수록 임지기망가가 최대값이 되는 시기가 빨리 온다.

② 관리비는 임지기망가가 최대값이 되는 시기와는 관계가 없다.

③ 간벌수익이 클수록 임지기망가가 최대값이 되는 시기가 빨리 온다.

④ 적용하는 이율이 클수록 임지기망가가 최대값이 되는 시기가 빨리 온다.

54. 임업경영을 위한 수종을 선택할 때 유의해야 할 점으로 옳지 않은 것은?

① 가급적 단일 수종으로 선정한다.

② 조림기술에 맞는 수종을 선정한다.

③ 향토 수종들 중에서 수종을 선정한다.

④ 일시에 대량으로 수종을 변경시키지 않는다.

55. 산림수확조절을 위해 사용되는 계획모형의 모든 변수들의 관계가 수학적으로 1차 함수로 표현되어야 한다는 전제조건은?

① 확정성	② 제한성

③ 선형성	④ 비부성

56. 천연림 인공림으로 구분하여 조사하는 항목은?

① 임상	② 수종

③ 지리	④ 임종

57. Breymann은 직경생장률(Pd)과 재적생장률(Pv)간에는 일정한 관계인 Pv＝b×Pd가 성립한다. 이 식에서 b의 값은 Pd의 몇 배인가?

① 0.5	② 1

③ 2	④ 4

58. 임목 축적의 생장 중 화폐가치의 변동 도로 등의 개설로 인한 운반비 절약 등에 기인하는 임목가격의 상승을 의미하는 것은?

① 재적생장	② 형질생장

③ 지위생장	④ 등귀생장

59. 구분구적식으로 중앙단면적을 주로 이용하는 것은?

① Huber식	② Pressler식

③ Hoppus식	④ Newton식

60. 허가 또는 신고 없이 입목을 벌채할 수 있는 경우로 옳지 않은 것은?

① 산불 산사태로 피해를 입은 산림의 경우

② 수목원 조성계획의 승인을 얻은 산림의 경우

③ 자연휴양림 조성계획의 승인을 얻은 산림의 경우

④ 문화재청장이 소관 국유림에서 문화재보호를 위한 사업을 하는 경우

【4과목】 산림공학 (20문제)

61. 임도의 횡단구조와 거리가 먼 것은?

① 노체	② 노면

③ 곡선반지름	④ 절·성토 비탈면

62. 계류의 유속완화와 유송토사의 퇴적 촉진을 위해 구곡에 시공하는 사방공작물로 주로 반수면만 축설하는 것은?

① 사방댐	② 골막이

③ 둑쌓기	④ 누구막이

63. 돌쌓기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 돌을 쌓을 때 통줄눈을 피하고 파선줄눈이 되도록 쌓는다.

② 찰쌓기를 할 때에는 석축뒷면의 물빼기에 유의해야 한다.

③ 돌을 쌓을 때 뒷채움의 사용여부에 따라 찰쌓기와 메쌓기로 구분한다.

④ 돌쌓기 높이가 3m 이상이면 전부 또는 하부를 찰쌓기로 시공한다.

64. 지하수 분출로 인한 비탈면의 붕괴가 우려되는 지대에 가장 적합한 것은?

① 주입공사	② 속도랑배수공

③ 돌림수로보내기	④ 침투수방지공사

65. 빗방울의 튀김과 표면 유거수의 결과로 일어나는 침식은?

① 면상침식	② 누구침식

③ 구곡침식	④ 우격침식

66. 트랙터나 집재기 사용 제한에 가장 큰 인자는?

① 계절 및 온도	② 작업지의 경사

③ 기계의 사용경비	④ 노동력 투입 가능 정도

67. 강제틀댐에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수질정화를 위해 축설한다.

② 틀 속에 돌, 토사 등을 채운다.

③ 설치 시 넘어짐 등의 안전사고에 유의해야 한다.

④ 유수량이 적은 계류에서는 강제틀댐 하류에 바닥막이 설치를 생략한다.

68. 물에 의한 침식으로 옳지 않은 것은?

① 우수침식	② 지중침식

③ 하천침식	④ 유동형침식

69. 기계톱의 취급 및 운전방법으로 옳지 않은 것은?

① 연료는 휘발유와 윤활유의 혼합유를 사용한다.

② 엔진을 시동한 뒤 2~3분간 저속으로 운전한다.

③ 안내판이 불량하면 쏘체인의 회전이 불안전하게 되고 진동이 생긴다.

④ 엔진을 정지할 때는 엔진회전을 고속으로 해서 이물질을 털어낸 뒤 스위치를 끈다.

70. 측점간격이 20m이고 측점 0의 단면적이 2㎡, 측점 1의 단면적이 4㎡일 때 이 두 측점간의 토적량은?

① 60㎥	② 80㎥

③ 100㎥	④ 120㎥

71. 조재작업이 가능한 기계가 아닌 것은?

① 체인톱	② 포워더

③ 프로세서	④ 하베스터

72. 1：50000 지형도에서 도면상 1㎝의 실제거리는?

① 50m	② 500m

③ 5000m	④ 50000m

73. 임도 설치 시 토질 및 용수 등 지형여건을 종합 적으로 고려하여 절토사면에 대한 안정성이 확보되도록 기울기를 설정한다. 다음 중 경암지역에 절토 경사면의 기울기 기준은?

① 1：0.3~0.8	② 1：0.5~1.2

③ 1：0.8~1.5	④ 1：1.5~2.0

74. 생산재의 품등에 영향을 미치고 규격이 맞는 경제성이 높은 목재를 생산하기 위하여 원목의 크기를 표시하는 것은?

① 조재목 검척	② 가지치기 작업

③ 조재목 마름질	④ 통나무 자르기

75. 임도에서 대피소 설치 간격 기준은?

① 300m이내	② 400m이내

③ 500m이내	④ 600m이내

76. 산지 녹화를 위한 씨뿌리기 공법의 종류로 옳지 않은 것은?

① 새심기	② 점뿌리기

③ 줄뿌리기	④ 항공파종공법

77. 지름 20~30㎝ 되는 자연석재로서 시공지 부근의 산이나 개울 등지에서 채취하며 기초공사 잡석쌓기 기초바닥용 콘크리트 기초바닥용 등에 많이 사용되는 석재는?

① 마름돌	② 견치돌

③ 야면석	④ 호박돌

78. 작업임도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 산림사업을 위하여 필요한 지역에 설치한다.

② 각종 임내 작업을 능률적으로 실시하기 위하여 시설되는 간이 도로이다.

③ 기계, 자재, 작업원 등을 가급적 작업지점에 가까운 곳까지 수송하여 집재 및 운재작업을 시작할 수 있도록 한다.

④ 산림의 다면적 기능 발휘가 기대되는 넓은 산림지역을 이용구역으로 하고 이것을 경영관리 하기 위하여 필요한 골격적인 노선이다.

79. 임목 벌도 작업에서 이상적인 수구의 각도는?

① 0°~15°	② 15°~30°

③ 30°~45°	④ 45°~60°

80. 와이어로프 사용 금지 항목으로 옳지 않은 것은?

① 꼬임상태(킹크)인 것

② 와이어로프 소선이 10분의 1이상 절단된 것

③ 와이어로프에 벌목된 나무의 껍질이 걸린 것

④ 마모에 의한 직경 감소가 공칭직경의 7퍼센트를 초과하는 것