건시스템(gunsys.com)	산림산업기사 필기 기출문제 (2016.5.8. 2회)

2016년 2회 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	1	2	1	3	2	4	1	1	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	4	3	4	2	4	2	3	1
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	2	1	4	4	2	4	1	3	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	1	1	2	3	4	3	2	3	4
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	2	1	3	1	1	2	4	3	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	1	2	3	4	4	2	4	3	1
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	2	3	1	2	1	3	2	4	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	2	4	4	3	1	1	1	4
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 종자를 건조 상태로 저장하는 수종으로 가장 부적합한 것은?

① 편백	② 삼나무

③ 소나무	④ 굴참나무

2. 겉씨식물의 특성으로 옳은 것은?

① 헛물관이 있다.	② 잎은 그물맥이다.

③ 중복수정을 한다.	④ 밑씨가 씨방 속에 들어 있다.

3. 잎의 기공에서 이뤄지는 개폐기작과 가장 관련 있는 것은?

① 인산	② 칼륨

③ 칼슘	④ 질소

4. 가식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상록수는 묘목 전체를 묻는다.

② 가식장소는 배수가 잘 되는 곳을 택한다.

③ 춘기에는 묘목의 끝을 북쪽으로 묻는다.

④ 오랫동안 가식할 때는 다발을 풀고 낱개로 펴서 묻는다.

5. 밀식조림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수관이 빨리 울폐되고 임지의 침식을 막는다.

② 조림비용이 더 소요되고 작업량이 많아진다.

③ 개체목 간 경쟁으로 인한 근계발달이 촉진된다.

④ 키가 큰 나무를 빨리 이용하고자 할 때 유리하다.

6. 무성번식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 클론 보존이 가능하다.

② 모수보다 우수한 유전형질 변화를 기대할 수 있다.

③ 종자번식이 어려운 수목의 후계목 조성이 가능하다.

④ 소나무는 다른 수종에 비하여 삽목 발근이 어려운 편이다.

7. 인공조림의 장점이 아닌 것은?

① 집약적인 관리가 가능하다.

② 조림수종 선택의 폭이 넓다.

③ 동령단순 경제림 조성이 용이하다.

④ 천연갱신에 비해 활착률이 더 높다.

8. 어린나무 가꾸기나 천연림 보육작업 등의 잡목 솎아내기 작업이 끝난 후부터 최종 수확 때까지 숲을 가꾸는 작업은?

① 간벌	② 제벌

③ 덩굴제거	④ 가지치기

9. 산림토양 내 유기물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 보수력을 감소시킨다.

② 토양을 산성화 시킨다.

③ 토양구조를 개량한다.

④ 무기영양소의 흡착능력을 증가시킨다.

10. 수분 이후 종자성숙까지 소요되는 기간이 가장 긴 수종은?

① 회양목	② 사시나무

③ 졸참나무	④ 상수리나무

11. 잎보다 꽃이 먼저 피는 수종은?

① Juglans regia

② Prunus yedoensis

③ Aesculus turbinata

④ Ligustrum obtusifolium

12. 목재 수피 등 물질적 생산을 위하여 경영되는 산림은?

① 원시림	② 단순림

③ 경제림	④ 보안림

13. 묘포지에 가장 알맞은 토양은?

① 사토	② 양토

③ 점토	④ 사양토

14. 주묘(뿌리묘목)의 표시로 옳은 것은?

① 0/0묘	② 1/2묘

③ 0/2묘	④ 1/1묘

15. 종자의 순량율에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 종자 1000립의 무게

② 실중에 발아율을 곱한 값

③ 종자 100립 중에서 발아한 종자의 비율

④ 전체 종자 무게 중에서 순정종자 무게의 비율

16. 종자의 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 배, 내피, 외피로 구성된다.

② 배, 배유, 종피로 구성된다.

③ 배유, 자엽, 배축으로 구성된다.

④ 유아, 자엽, 외곽조직으로 구성된다.

17. 노지양묘에서 판갈이 시작년도가 가장 늦은 것은?

① 곰솔	② 소나무

③ 삼나무	④ 가문비나무

18. 수목이 생명현상을 유지하는 데 에너지의 역할이 아닌 것은?

① 세포의 분열	② 체온의 유지

③ 탄수화물의 저장	④ 무기영양소의 흡수

19. 산림용 고형복합비료의 주성분이 아닌 것은?

① 인산	② 칼륨

③ 칼슘	④ 질소

20. 다음 설명에 해당하는 작업종은?

- 벌채지에서 종자를 공급할 수 있는 나무를 단독 또는 군상으로 남기고, 나머지는 벌채목으로 이용한다.

- 소나무, 곰솔 등이 적합하다.

① 모수작업	② 개벌작업

③ 택벌작업	④ 중림작업

【2과목】 산림보호학 (20문제)

21. 흡즙성 해충이 아닌 것은?

① 뽕나무이	② 버들잎벌레

③ 분홍다리노린재	④ 진달래방패벌레

22. 살충제 종류별 작용기작으로 옳지 않은 것은?

① 소화중독제 : 해충의 입으로 들어가면 소화관내에서 중독작용을 일으킨다.

② 침투성 살충제 : 약제를 해충의 체표면에 직접 살포하여 중독작용을 일으킨다.

③ 훈증제 : 약제의 유효성분을 가스상태로 해충의 호흡기에 침입하여 사망시킨다.

④ 제충제 : 해충을 즉시 죽이지 않고 발육과 생식을 억제하여 해충의 밀도를 저하시킨다.

23. 해충의 개체군 동태를 알기위해서 주로 사용하는 것으로 충태별 사망수, 사망요인, 사망률 등의 항목으로 구성된 표는?

① 생명표	② 생태표

③ 생식표	④ 수명표

24. 항생제 계통인 살균제는?

① 만코제브 수화제

② 메탈락실 수화제

③ 보르도혼합액 입상수화제

④ 옥시테트라사이클린 수화제

25. 오동나무 빗자루병의 병원체는?

① 세균	② 곰팡이

③ 바이러스	④ 파이토플라스마

26. 유충이 침엽수와 활엽수를 모두 가해하는 해충은?

① 독나방	② 매미나방

③ 천막벌레나방	④ 미국흰불나방

27. 기주식물의 수간 및 가지 등에 구멍을 뚫어 피해를 주는 천공성 해충이 아닌 것은?

① 박쥐나방

② 알락하늘소

③ 버들바구미

④ 솔껍질깍지벌레

28. 다음 ( ) 안에 들어갈 용어는?

잣나무 털녹병균은 잣나무 ( A )을/를 통하여 침입하고, 주된 병징은 ( B )에 나타난다.

① A : 잎, B : 줄기	② A : 잎, B : 열매

③ A : 뿌리, B : 줄기	④ A : 뿌리. B : 열매

29. 곤충의 청각기관이 아닌 것은?

① 감각털	② 고막기관

③ 알라타체	④ 존스톤기관

30. 균류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자낭균류 : 균류 중 가장 많이 종이 있으며 균사에 격벽이 있다.

② 난균류 : 균사에 격벽이 없고 무성포자인 유주포자를 생성한다.

③ 담자균류 : 대부분의 버섯이 속하는 것으로 격벽을 가지고 있는 다세포이다.

④ 불완전균류 : 유성생식으로 번식하며 분생포자 형성기관에 따라 재분류된다.

31. 지표화로부터 연소되는 경우가 많고, 나무의 공동부가 굴뚝과 같은 작용을 하는 산불의 종류는?

① 수간화	② 수관화

③ 지상화	④ 지중화

32. 모잘록병의 피해형태가 아닌 것은?

① 직립형	② 근부형

③ 도복형	④ 지중부패형

33. 수목병을 발생하는 세균 중 막대 모양은?

① 간균	② 구균

③ 나선균	④ 방선균

34. 볕데기(피소현상)이 잘 발생하지 않는 수종은?

① 단풍나무	② 굴참나무

③ 오동나무	④ 배롱나무

35. 수목 바이러스병 진단에 사용하는 지표식물이 아닌 것은?

① 콩	② 담배

③ 버섯	④ 명아주

36. 삼나무 붉은마름병균은 어느 균류에 속하는가?

① 조균	② 자낭균

③ 담자균	④ 불완전균

37. 소나무좀의 월동 충태는?

① 알	② 유충

③ 성충	④ 번데기

38. 수목의 잎을 가해하는 식엽성 해충이 아닌 것은?

① 낙엽송잎벌	② 전나무잎응애

③ 참나무재주나방	④ 잣나무넓적잎벌

39. 녹병균의 생활사에서 핵융합으로 핵상이 2n으로 되는 시기는?

① 녹포자	② 녹병정자

③ 겨울포자	④ 여름포자

40. 성충은 흡즙 가해하고 유충은 잎을 식엽 가해하는 것은?

① 솔나방

② 소나무좀

③ 오리나무잎벌레

④ 느티나무벼룩바구미

【3과목】 임업경영학 (20문제)

41. 다음 조건에서 시장가역산법에 의한 임목의 ㎥당 매매가는?

- 원목의 시장평균가격 : 10만 원/㎥

- 벌채·운반 기타 비용 : 6만 원/㎥

- 조재율 : 80%

- 예상이익율 : 13%

① 약 21,100원	② 약 22,800원

③ 약 25,600원	④ 약 29,700원

42. 10년 후에 산림의 가치가 백만원이고 산림의 연간 생장률(총 가격생장률)이 6%이면 현재가는?

① 458,400원	② 558,400원

③ 1,690,800원	④ 1,790,800원

43. 임황조사에서 경사도 구분으로 옳지 않은 것은?

① 험준지(험) : 경사 25°이상

② 완경사지(완) : 경사 15°미만

③ 경사지(경) : 경사 15~20°미만

④ 급경사지(급) : 경사 20~25°미만

44. 국유림경영계획의 산림구획에서 소반면적에 대한 설명으로 다음 (A)에 해당하는 것은?

면적 : 최소 ( A )ha 이상으로 구획하되 현지 여건상 부득이한 경우에는 ( B )ha 이상으로 기록할 수 있다.

① 0.1	② 0.5

③ 1	④ 100

45. 법정상태와 관련된 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 법정생장량 : 법정축적의 평균생장량이다.

② 법정축적 : 영급분배와 생장상태가 법정일 때 보유할 작업급으로서 전체 축적이다.

③ 법정영급분배 : 해마다 균등한 수확을 할 수 있도록 각 영급의 면적을 동일하게 하는 것이다.

④ 법정임분배치 : 임목 이용, 보호 및 갱신을 위하여 각 임분이 적절한 배치 상태를 유지하는 조건이다.

46. 감가상각비 계산 방법 중 감가율은 일정하지만 상각비는 등비급수적으로 체감하는 것은?

① 정률법

② 정액법

③ 등비급수법

④ 연수합계법

47. 연년생장량과 평균생장량과의 관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 성장 초기에는 연년생장량이 더 크다.

② 평균 생장량의 극대점에서는 연년 생장량이 더 크다.

③ 연년생장량은 평균생장량보다 빨리 극대점을 가진다.

④ 평균생장량이 극대점에 이르기까지는 연년생장량이 항상 더 크다.

48. 임목자산의 구성 상태로서 질적지표를 나타내는 것은?

① 경영자가 보유하고 있는 전체 산림면적

② 경영자가 보유하고 있는 임목자산장비율

③ 경영자가 보유하고 있는 임목자산 중에서 부채가 차지하는 비율

④ 경영자가 보유하고 있는 임목자산 중에서 인공림이 차지하는 비율

49. 다음 조건에서 작업시간비례법에 의한 총감가상각비는?

- 기계톱 취득원가 : 55만 원

- 잔존가치 : 5만 원

- 총사용가능시간 : 10만 시간

- 실제 작업시간 : 5천 시간

① 20,000원	② 22,500원

③ 25,000원	④ 30,000원

50. 임업경영의 경제적 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 임업생산은 조방적이다.

② 공익성이 커서 제한성이 많다.

③ 육성임업과 채취임업은 병존한다.

④ 임업노동은 계절적 제약을 크게 받는다.

51. 어떤 재화로부터 장차 얻을 수 있을 것으로 기대되는 수익을 일정한 이율로 할인하여 구한 현재가를 무엇이라 하는가?

① 매매가	② 비용가

③ 기망가	④ 자본가

52. 지위지수에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 임지의 생산력 판단지표이다.

② 택벌작업을 하는 산림에 설정되는 기간개념이다.

③ 10등급으로 임도 또는 도로까지의 거리를 100m단위로 구분하는 것이다.

④ 작업급에 의한 산림의 생산조직화에 있어 이상적인 개념으로 제시된 산림조직이다.

53. 수간석해도 작성방법에 해당하는 것은?

① 절충법	② 평행선법

③ 원주등분법	④ 삼각등분법

54. 매년 말마다 산림관리비로 1000만원이 필요하고 연이율 5%일 때 자본가는?

① 50만원	② 1050만원

③ 2억원	④ 2억1천만원

55. 표준지 매목조사 중 흉고직경 측정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 2㎝ 괄약을 이용한다.

② 흉고직경 6㎝ 이상이 측정 대상이다.

③ 흉고란 땅 위에서 1.2m의 높이를 말한다.

④ 흉고직경 측정기구로 아브네이레블이 있다.

56. 다음 중 소반을 구획하는 경우가 아닌 것은?

① 지종구분이 서로 다를 때

② 임종 및 작업종이 서로 다를 때

③ 임령 및 지위의 차이가 현저할 때

④ 병충해 피해나 간벌작업이 이루어 질 때

57. 임업경영요소 중 유동자본에 속하는 것은?

① 임도	② 종자

③ 기계톱	④ 사무실

58. 물가상승과 도로, 철도 등의 개설로 인한 운반비의 절약에 기인하는 산림의 임목가격의 상승을 의미하는 것은?

① 재적생장	② 형질생장

③ 근원생장	④ 등귀생장

59. 임업경영 분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 임업소득은 임업조수익에서 임업경영비를 뺀 값이다.

② 임가소득은 임업소득, 농업소득, 기타소득을 더한 값이다.

③ 임업의존도는 임가소득을 임업소득으로 나누어 100을 곱한 값이다.

④ 임업소득율은 임업소득에서 임업조수익을 나누어 100을 곱한 값이다.

60. Huber 식의 약 10,053배 과대치를 주고 중앙단면이 원이 아닐 때 오차가 더 커지는 구적식은?

① 5분주법	② 호퍼스법

③ 브레레튼법	④ 스크리브너 로그 룰

【4과목】 산림공학 (20문제)

61. 포장을 하지 않은 임도 노면의 경우에 횡단기울기 시설 기준은?

① 0~1%	② 1.5~2%

③ 3~5%	④ 6~7%

62. 임도의 사면 붕괴 원인으로 옳지 않은 것은?

① 사면 토양의 점착력 감소

② 사면 토양의 공극 수압 감소

③ 온도변화에 의한 사면 토양의 입자 신축

④ 눈 및 빗물로 인한 사면 토양의 과다한 하중 발생

63. 스키더 또는 타워야더 등에 의해 집재된 전목재의 가지제거, 절단, 초두부 제거, 집적 등의 조재작업을 전문적으로 실행하는 기계는?

① 포워더	② 하베스터

③ 프로세서	④ 펠러번쳐

64. 사방댐의 시공적지로 옳지 않은 것은?

① 상류부의 계폭이 좁은 곳

② 계상과 양안에 암반이 존재하는 곳

③ 수생태계에 미치는 영향이 크지 않은 곳

④ 지류의 합류점 부근에서는 합류점의 하류지역

65. 벌도작업 시 쐐기 사용의 주목적은?

① 작업 능률 향상	② 벌도 방향 결정

③ 박피 작업 유리	④ 작업 비용 절감

66. 임도 설계업무의 순서로 옳은 것은?

① 예비조사 → 답사 → 예측 → 실측 → 설계도작성

② 예비조사 → 예측 → 답사 → 실측 → 설계도작성

③ 답사 → 예비조사 → 예측 → 실측 → 설계도작성

④ 답사 → 예비조사 → 실측 → 예측 → 설계도작성

67. 앞모래언덕의 뒤쪽으로 바람에 의한 모래날림을 방지하고 식생의 생육환경을 조성하기 위해 가장 적합한 공법은?

① 모래덮기	② 퇴사울세우기

③ 정사울세우기	④ 구정바자얽기

68. 임도시공 시 사용하는 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 준설 : 물속의 흙을 파내는 것

② 취토장 : 흙이 남아서 버리는 곳

③ 매립 : 물에 흙을 메워 육지로 만드는 것

④ 흙일 : 흙을 깎거나 쌓아 올리는 모든 작업

69. 유역면적의 단위가 ha일 때 유량공식으로 옳은 것은? (단, C : 유출계수, I : 강우강도(㎜/hr), A : 면적)

① Q＝2778CIA(㎥/sec)

② Q＝0.2778CIA(㎥/sec)

③ Q＝0.02778CIA(㎥/sec)

④ Q＝0.002778CIA(㎥/sec)

70. 횡단배수구 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 옆도랑의 물을 처리하기 위해 설치

② 표면배수 또는 지하배수를 처리하기 위해 설

③ 배수관의 연결부 또는 배수시설의 단면이 변화하는 곳에 설치

④ 작은 골짜기 유역으로부터 집수되는 유수처리를 처리하기 위해 설치

71. 산복수로공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유수가 집중되는 凹부에 설치한다.

② 떼수로공은 집수구역이 좁은 곳에 설치한다.

③ 수로의 시작과 끝에는 반드시 수평대공작물을 적용한다.

④ 가급적 수로의 기울기는 상부에서 하부로 내려가면서 감소하게 계획된다.

72. 트랙터의 구입가격이 5000만원이고 수명이 5000시간이며 잔존가치는 구입가격의 20%일 때 이 기계의 시간당 감가상각비는?

① 1,250원	② 8,000원

③ 12,500원	④ 80,000원

73. 벌도 시 벌목방향을 확정하고 벌도목이 쪼개지는 것을 방지하기 위하여 근원 부근에 만드는 것은?

① 추구	② 수구

③ 벌도구	④ 수평구

74. 가선집재작업이 수행 가능한 장비로 가장 효율적인 것?

① 하베스터	② 펠러번처

③ 프로세서	④ 타워야더

75. 중력침식에 속하지 않는 것은?

① 산붕	② 산사태

③ 땅밀림	④ 해안사구

76. 지선임도 밀도가 10m/ha이며, 임도효율요인이 4인 경우 트랙터를 이용한 평균집재거리는?

① 2.5M	② 40M

③ 400M	④ 2,500M

77. 단면 A의 면적은 180㎡, 단면 B의 면적은 600㎡이고 양단면 사이의 거리가 20m이면 양단면적평균법을 이용한 토량(㎥)은?

① 7,800	② 8,600

③ 9,400	④ 12,600

78. 시멘트 저장 중에 공기 중의 수분을 흡수하여 경미한 수화작용을 일으키고, 그 결과 생긴 수산화칼슘이 공기 중의 이산화탄소와 결합하여 탄산칼슘이 만들어져서 시멘트 강도가 약해지는 작용은?

① 풍화	② 응결

③ 경화	④ 분말도

79. 방위각 275°를 방위로 표기하면 다음 중 어느 것인가?

① N85°W	② S85°W

③ N95°W	④ S95°W

80. 임도의 너비 설치 기준으로 옳지 않은 것은?

① 배향곡선지의 경우 유효너비 6m이상으로 한다.

② 길어깨 및 옆도랑의 너비는 각각 50㎝~1m 범위로 한다.

③ 임도의 곡선 반경이 10m 이상일 경우 곡선부 너비를 확대한다.

④ 길어깨 및 옆도랑을 포함한 임도의 너비는 3m를 기준으로 한다.