건시스템(gunsys.com)	산림산업기사 필기 기출문제 (2016.8.21. 3회)

2016년 3회 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	4	1	3	3	3	1	2	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	4	4	4	2	1	3	4	1	3
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	3	2	3	1	4	3	2	2	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	1	2	3	4	4	4	2	1	1
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	3	4	3	2	3	4	4	1	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	3	2	1	2	2	4	2	4	3
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	1	2	1	2	4	3	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	1	3	4	2	1	2	1	4	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 모수작업을 위한 모수로 가장 불리한 수종은?

① 천근종 수종

② 암수한그루 수종

③ 수피가 두꺼운 수종

④ 생육입지 요구가 낮은 수종

2. 임지에서 적정한 석회질 비료를 주었을 때 나타나는 효과로 옳지 않은 것은?

① 산성토양을 중화시킨다.

② 토양의 풍화를 촉진한다.

③ 미생물의 번식을 촉진한다.

④ 토양의 이화학적 성질을 개량한다.

3. 천연갱신에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 천연하종, 맹아갱신 등에 의해 이루어진다.

② 인공조림에 비하여 실행하기 어렵고 오래 걸린다.

③ 울창한 숲 상태에서는 양수보다 음수가 더 유리하다.

④ 인공조림에 비하여 각종 피해에 대한 저항력이 약하다.

4. 비료목으로 활용 가능한 수종으로 가장 거리가 먼 것은?

① 단풍나무

② 자귀나무

③ 오리나무

④ 족제비싸리

5. 5~6월에 종자가 성숙하여 종자 채종이 가능한 수종으로만 올바르게 나열된 것은?

① 회양목, 미루나무, 회화나무

② 양버들, 사시나무, 졸참나무

③ 버드나무, 사시나무, 느릅나무

④ 밤나무, 느릅나무, 아까시나무

6. 임지에 존재하는 무기성분 중 가장 풍부하지만 임목생장에 있어 가장 결핍되기 쉬운 것은?

① 인산	② 칼륨

③ 질소	④ 구리

7. 묘목 식재에 방해가 되는 잡목을 제거하는 작업이 아닌 것은?

① 화입법	② 쳐내기법

③ 수구치기법	④ 약제처리법

8. 가지치기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 포플러류는 역지 이상의 가지를 제거한다.

② 가지의 지름이 5㎝ 이상인 것은 자르지 않는다.

③ 자연낙지가 잘 되는 수종은 생략해도 무방하다.

④ 일반 소경재인 경우에는 가지치기를 실시하지 않는다.

9. 어린 나무 가꾸기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 풀베기 작업이 끝난 후 실시한다.

② 11월 전후에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

③ 조림목과 경쟁하는 목적 이외의 수종을 제거한다.

④ 보육 대상목의 생장에 지장을 주는 나무는 가급적 지표면에서 가깝게 잘라낸다.

10. 숲가꾸기 작업 중 덩굴 제거에서 사용되는 디캄바 액제 사용법으로 옳지 않은 것은?

① 칡 등 콩과 잡초에 적용한다.

② 작업시기는 덩굴류 생장기인 5~9월에 사용한다.

③ 고온에서는 증발에 의해 주변 식물에 약해를 일으킬 수 있다.

④ 약제 처리 후 24시간 이내에 강우가 예상될 경우 작업을 중지한다.

11. 탈종 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 벚나무 종자는 침수하여 부식시킨 후 세척한다.

② 두꺼운 육질의 종자는 침수하여 물에 불리고 세척한다.

③ 소나무나 콩과 수종의 종자는 건조 후 흔들거나 굴린다.

④ 부드러운 섬유상 과육의 종자는 침수하고 연화하여 세척한다.

12. 노천매장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 종자와 모래를 섞어 묻는다.

② 배수가 양호한 곳을 택하여야 한다.

③ 종자의 발아촉진을 겸한 저장법이다.

④ 종자를 묻고 비가 들어가지 않도록 한다.

13. 교림에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맹아에 의하여 갱신된 산림

② 순수한 원시림으로 유지된 산림

③ 숲가꾸기가 적기에 실시된 산림

④ 주로 실생묘로 성립된 키 큰 산림

14. 척박한 산지에 사방 조림용 수중으로 가장 적합한 것은?

① Zelkova serrata	② Pinus densiflora

③ Castanea crenatra	④ Robinia pseudoacacia

15. 밀식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 풀베기 작업 비용이 절감된다.

② 초살도가 높은 용재가 생산된다.

③ 수목의 근계발달이 약해질 수 있다.

④ 조기에 울폐되어 임지보호 효과가 높다.

16. 중력이 작용하는 방향으로 수목이 자라는 것을 의미하는 것은?

① 굴지성	② 주지성

③ 주광성	④ 굴광성

17. 묘목의 가식을 위한 토양으로 가장 좋은 것은?

① 점질토	② 석력토

③ 사질양토	④ 부식질토

18. 수목의 뿌리가 이용 가능한 토양수분은?

① 결함수	② 중력수

③ 범람수	④ 모세관수

19. 발아촉진 방법에 해당하지 않는 것은?

① 수선법	② 침수법

③ 열탕처리법	④ 황산처리법

20. 5ha임지에 묘간거리 4m, 열간거리 5m의 장방형 식재를 위한 필요 묘목수는?

① 250본	② 500본

③ 2500본	④ 5000본

【2과목】 산림보호학 (20문제)

21. 농약의 약제를 제형에 따라 분류한 용어가 아닌 것은?

① 유제	② 액제

③ 용제	④ 수화제

22. 솔나방의 월동 충태는?

① 알	② 성충

③ 유충	④ 번데기

23. 해충의 생물적 방제를 위한 천적 선택 조건으로 옳지 않은 것은?

① 단식성이어야 한다.

② 소량으로 증식해야 한다.

③ 천적에 기생하는 곤충이 없어야 한다.

④ 해충의 출현과 천적의 생활사가 잘 일치 하여야 한다.

24. 잎을 가해하는 해충이 아닌 것은?

① 솔나방	② 매미나방

③ 박쥐나방	④ 미국흰불나방

25. 균사에 격벽이 없는 균류는?

① 난균류	② 담자균류

③ 자냥균류	④ 불완전균류

26. 수목병원성 세균은 대부분 어떤 형태인가?

① 공모양	② 실모양

③ 나선모양	④ 막대모양

27. 딱정벌레목에 속하는 해충이 아닌 것은?

① 밤바구미

② 알락하늘소

③ 솔껍질깍지벌레

④ 오리나무잎벌레

28. 수목병과 매개충의 연결로 옳지 않은 것은?

① 아까시나무 모지아크병 - 진딧물

② 밤나무 흰가루병 - 밤나무순혹벌

③ 오동나무 빗자루병 - 담배장님노린재

④ 대추나무 빗자루병 - 마름무늬매미충

29. 잣나무 털녹병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 중간기주로는 우리나라에서 송이풀이 있다.

② 여름포자는 여름 동안 소생자를 만들고 소생자는 겨울포자를 만든다.

③ 잣나무에 녹병정자와 녹포자를 형성하고 중간기주에 여름포자, 겨울포자, 담자포자 등을 형성한다.

④ 병원균은 잣나무의 수피조직 내에서 균사 형태로 월동하고 4월 중순~5월 하순경 가지와 줄기에 녹포자를 형성한다.

30. 모잘록병 예방법으로 가장 효과적인 것은?

① 햇볕을 막아 그늘지게 한다.

② 질소질 비료를 충분하게 준다.

③ 파종량을 적게하고 복토를 두껍게 한다.

④ 배수와 통풍이 잘 되고 과습하지 않도록 한다.

31. 대기오염 물질에 의한 활엽수의 병징으로 옳지 않은 것은?

① PAN：옆맥 사이 조직의 황화현상 및 잎의 왜성화

② 아황산가스：잎의 끝 부분과 옆맥 사이 조직의 괴사

③ 오존：잎 표면에 주근깨 같은 반점이 형성되고, 반점이 합쳐져 표면의 백색화

④ 질소산화물：초기에 흩어진 회녹색 반점이 생기다가 잎의 가장자리 조직 괴사

32. 방화선 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 나비는 보통의 경우 1~2m로 한다.

② 방화선 설치 시 가연물은 제거해야 한다.

③ 산의 능선, 산림 구획선, 임도 등을 이용한다.

④ 삽, 괭이 기계톱 등을 이용하여 방화선을 구축한다.

33. 토양을 소독하면 방제효과가 가장 높은 병은?

① 잎떨림병	② 모잘록병

③ 빗자루병	④ 줄기마름병

34. 산림해충의 임업적 방제법으로 옳지 않은 것은?

① 복층림과 혼효림을 조성하여 임상을 다양하게 한다.

② 토양의 경운, 토성의 개량을 통한 임지환경을 조정한다.

③ 농약 사용을 지양하고 포살법이나 유살법을 이용하여 해충을 방제한다.

④ 간벌 및 가지치기 등을 실시하여 해충의 잠복장소를 제거하고 수목의 활력을 증대 시킨다.

35. 오동나무 빗자루병을 일으키는 병원체는?

① 세균	② 조균

③ 바이러스	④ 파이토플라스마

36. 옥시테트라사이클린을 주입하여 치료하는 병은?

① 잣나무 털녹병	② 포플러 모자이크병

③ 밤나무 근두암종병	④ 오동나무 빗자루병

37. 포플러 잎녹병균의 유성포자 형성을 나타낸 그림에서 A에 해당하는 명칭은?

① 녹포자	② 여름포자

③ 겨울포자	④ 담자포자

38. 소나무좀에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 성층으로 월동한다.

② 1년에 2회 발생한다.

③ 봄과 여름 두 번 가해한다.

④ 주로 소나무와 잣나무를 가해한다.

39. 외국에서 유입된 해충이 아닌 것은?

① 솔나방	② 솔잎혹파리

③ 아까시잎혹파리	④ 솔껍질깍지벌레

40. 매미나방의 월동 충태는?

① 알	② 성충

③ 유충	④ 번데기

【3과목】 임업경영학 (20문제)

41. 경영계획구 면적이 500ha이고 윤벌기가 50년이며 1영급이 20영계일 경우 법정영급면적은?

① 200ha	② 400ha

③ 600ha	④ 800ha

42. 수확조정 기법과 관계가 없는 것으로 연결된 것은?

① 생장량법 - 연년생장량

② 조사법 - 택벌림에서 실행

③ 재적평분법 - 개위면적 산출

④ 임분경제법 - 법정상태 실현추구

43. 손익분기점 분석에 설정하는 가정으로 옳지 않은 것은?

① 재고는 없다.

② 제품 단위당 비용은 일정하다.

③ 제품의 생산능률은 변함이 없다.

④ 제품의 판매가는 생산량에 따라 변한다.

44. 지황조사 항목에 포함되지 않는 것은?

① 지리	② 지위

③ 소밀도	④ 경사도

45. 임지 생산력을 판단하는 기준 중 가장 정확한 지위사정 방법은?

① 환경인자에 의한 방법

② 지위지수에 의한 방법

③ 지표식물에 의한 방법

④ 종자 생산량에 의한 방법

46. 공유림 경영의 목적으로 옳지 않은 것은?

① 공공복지 증진	② 재정 수입의 확보

③ 국유림 경영의 지원	④ 사유림 경영의 시범

47. 일반적으로 적용하는 침엽수의 조재율은?

① 0.4~0.7	② 0.4~0.9

③ 0.6~0.7	④ 0.6~0.9

48. 직경과 수고측정이 모두 가능한 기구는?

① 섹타포크	② 덴드로미터

③ 아브네이레블	④ 스피겔릴라스코프

49. 임목 평가 방법이 아닌 것은?

① 임목상각가	② 임목매매가

③ 임목비용가	④ 임목기망가

50. 주벌수익에 해당하지 않는 것은?

① 제벌 과장에서 벌채 작업으로 수확한 것

② 갱신과정에서 병충해 피해로 인한 벌채 작업으로 수확한 것

③ 적합한 벌채시기에 완전한 생산물로 임목을 벌채 작업으로 수확한 것

④ 임지를 임목육성 이외의 용도로 사용하기 위하여 벌채 작업으로 수확한 것

51. 육림비 항목 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은?

① 이자	② 지대

③ 재료비	④ 감가상각비

52. 임업이율이 다른 이율에 비해 고율인 이유로 옳지 않은 것은?

① 목재 생산기간이 길기 때문에

② 자본을 장기간 고정시키기 때문에

③ 자본이자가 아닌 대부이자이기 때문에

④ 임업투자에 대한 예측하지 못한 위험성과 불확실성이 크기 때문에

53. 유동자본재에 해당하지 않는 것은?

① 묘목	② 입목

③ 종자	④ 벌채 후 목재

54. 다음 조건에서 말구직경자승법에 의한 통나무 재적(㎥)은?

- 원구직경：40㎝

- 중앙직경：30㎝

- 말구직경：20㎝

- 재장：5m

① 0.20	② 0.45

③ 0.80	④ 2.00

55. 다음 조건에서 임업평가자본은?

- 토지평가액：100,000원

- 건물평가액：500,000원

- 임업용 기계 평가액：400,000원

- 임목 축적 평가액：700,000원

- 벌도목 재고 평가액：300,000원

- 차입금：600,000원

- 미불금：700,000원

① 830,000원	② 1,430,000원

③ 2,100,000원	④ 2,630,000원

56. 취득 원가가 20만원인 기계톱의 내용년수가 5년이고 폐기 시 잔존가치가 5만원일 때, 정액법에 의한 연간 감가상각비는?

① 2만원	② 3만원

③ 4만원	④ 5만원

57. 임업경영의 지도원칙에서 협의의 보속 개념이란?

① 사경제적 보속성	② 공경제적 보속성

③ 목재 생산의 보속성	④ 목재 공급의 보속성

58. 숲가꾸기 표준지의 면적은 대상지 전제면적의 몇 % 이상으로 선정하는가?

① 0.1	② 1

③ 5	④ 10

59. 어떤 임분의 면적이 10ha이고 표준지 면적이 0.1ha이며 표준지 재적이 10㎥이라면 임분재적(㎥)은?

① 1	② 10

③ 100	④ 1000

60. 조림비가 500만원이 소요된 산림에서 30년 뒤의 후가는? (단, 이율은 5%임)

① 524만원	② 1500만원

③ 2160만원	④ 15000만원

【4과목】 산림공학 (20문제)

61. 산지에서 발생하는 침식의 형태 중 중력심식에 해당하지 않는 것은?

① 붕괴형 침식	② 지활형 침식

③ 유동형 침식	④ 곡상형 침식

62. 황폐계류의 유역면적이 1~10㎢에 해당하는 비유량(㎥/s)은?

① 10	② 15

③ 20	④ 25

63. 임도 설계에 필요한 도면이 아닌 것은?

① 투시도	② 평면도

③ 종단면도	④ 횡단면도

64. 황폐지의 녹화를 위해 분사식 씨뿌리기 공법을 사용할 경우 초본의 발아 생립 본수 기준(본/㎡)은?

① 1500	② 2000

③ 2500	④ 3000

65. 임도의 횡단면도에 나타나지 않는 것은?

① 누가거리	② 절성토 높이

③ 절성토 면적	④ 지장목 제거 물량

66. 사방댐의 안정조건 중 지반지지력 안정을 위한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 허용항압강도 대신 지반의 지지력 강도를 이용하면 된다.

② 지반이 받는 최대압력이 지반의 허용지지력 보다 커야 한다.

③ 제저에 발생되는 최대압력강도는 지반의 지지력 강도를 초과해서는 안 된다.

④ 기초지반이 사력인 경우에는 침투에 의한 파괴에 대해서도 안정되도록 설계해야 한다.

67. 1차로의 임도에서 설계속도가 40㎞/시간이고 자동차폭이 2.5m 라면 적정 차도폭은?

① 3.5m	② 3.6m

③ 3.7m	④ 3.8m

68. 와이어로프의 폐기기준으로 옳지 않은 것은?

① 꼬임상태(킹크)가 발생한 것

② 현저하게 변형 또는 분식된 것

③ 와이어로프 소선이 1/100이상 절단된 것

④ 마모에 의한 직경 감소가 공칭직경의 7% 초과하는 것

69. 1/25000 지형도에서 지도상 거리가 10㎝이면 실제거리는?

① 250m	② 1,000m

③ 2,500m	④ 10,000m

70. 벌채 작업장의 안전을 위해 작업조간의 최소 안전거리로 적합한 것은?

① 수고의 0.5배 간격

② 수고의 1.5배 간격

③ 수고의 2.5배 간격

④ 수고의 3.5배 간격

71. 집재용 도구가 아닌 것은?

① 피비	② 펄프훅

③ 마세티	④ 파이크홀

72. 석재를 쌓고 모르타르를 사용하지 않아 침투수의 배수가 용이한 돌쌓기 방법은?

① 메쌓기	② 찰쌓기

③ 골쌓기	④ 켜쌓기

73. 가선집재와 비교한 트랙터 집재에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기동성이 떨어진다.

② 환경에 대한 피해가 적다.

③ 급경사지에서 실행하기 어렵다.

④ 장비설치 및 철거시간이 필요하다.

74. 돌망태 골막이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 구곡에 호박돌 크기의 자연석이 많은 장소에서 이를 이용하여 축조하는 철선돌망태이다.

② 암석지대나 산사태, 토석류가 발생하는 지대의 활동성이 있는 구곡의 발달을 저지하고 산각을 고정하기 위해 이용한다.

③ 콘크리트 공작물보다 자연친화적이고 상수가 흐르는 곳에서는 수서생물 서식에 효과적이다.

④ 공작물 자체가 안정적이지만 철선은 쉽게 부식되므로 일시적인 소모품으로 취급되기도 한다.

75. 배향곡선지가 아닌 경우 임도의 유효너비 기준은?

① 2.5m	② 3m

③ 5m	④ 6m

76. 설계속도가 40㎞/시간이고 일반 지형에서 설치하는 임도의 종단기울기 기준은?

① 7% 이하	② 8% 이하

③ 9% 이하	④ 10% 이하

77. 임도의 대피소 유효길이 기준은?

① 10m 이상	② 15m 이상

③ 20m 이상	④ 25m 이상

78. 정사울타리 공작물의 통풍비는?

① 1：1	② 1：2

③ 1：3	④ 1：4

79. 철도의 삭도운재와 비교하여 트럭을 이용한 도로운재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기동성이 높다.

② 시설비 및 유지보수가 적게 든다.

③ 대규모 장거리 운재작업에는 비용이 높다.

④ 운반시간 지체 등의 운반사고 발생이 적다.

80. 산림작업 기계화의 주목적으로 가장 거리가 먼 것은?

① 생산비용의 절감

② 노동생산성의 향상

③ 환경피해의 최소화

④ 중노동으로부터의 해방