건시스템(gunsys.com)	산림산업기사 필기 기출문제 (2017.8.26. 3회)

2017년 3회 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	2	1	1	1	4	1	4	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	2	4	3	3	1	2	4	4	3
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	1	4	3	4	3	3	1	2	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	2	1	1	4	2	1	3	4	3
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	1	4	4	2	4	3	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	3	4	3	2	3	1	1	2	2
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	1	1	1	2	4	4	3	1	4
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	3	3	4	2	4	1	2	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 소나무림을 갱신하는데 가장 적합한 작업종은?

① 택벌작업	② 산벌작업

③ 모수작업	④ 왜림작업

2. 산림군집을 수직적으로 볼 때 산림 식생의 층상구조가 잘 나타나는 산림은?

① 인공림	② 동령림

③ 천연림	④ 경제림

3. 다음 중 성격이 다른 숲은?

① 천연림	② 맹아림

③ 원시림	④ 불완전 천연림

4. 수목의 어린뿌리가 토양 중에 있는 곰팡이와 공생을 하는 균근의 역할이 아닌 것은?

① 수목에게 탄수화물을 공급한다.

② 토양 중에 있는 양료의 흡수를 돕는다.

③ 토양의 건조에 대한 저항성을 높여 준다.

④ 생육환경이 나쁜 곳에서는 생장에 중요한 역할을 한다.

5. 묘목의 가식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 가식 장소는 배수가 양호한 사질양토가 좋다.

② 묘포에서 캐낸 묘목의 뿌리를 충분히 말린 후 묻는다.

③ 2~3일 정도 단기간 가식할 경우 묘목 다발을 풀어서 묻는다.

④ 봄에는 노출된 줄기의 끝이 남쪽으로 향하도록 비스듬히 눕혀서 묻는다.

6. 우량한 묘목의 조건으로 옳지 않은 것은?

① 측아가 정아보다 우세한 것

② 발육이 완전하고 조직이 충실한 것

③ 주지의 세력이 강하고 곧게 자란 것

④ 양호한 발달 상태와 왕성한 수세를 지닌 것

7. 수형급 구분에 의하지 않고 임목간 거리를 대상으로 하는 간벌방법은?

① 도태간벌	② 하층간벌

③ 자유간벌	④ 기계적 간벌

8. 양수 수종에 해당하는 것은?

① Larix kaempferi	② Abies holophylla

③ Taxus cuspidata	④ Euonymus japonicus

9. 내음성에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 양수는 음수보다 광포화점이 낮다.

② 과수류는 대부분 음수에 해당한다.

③ 수목이 햇빛을 좋아하는 정도에 따라 구분한다.

④ 수목이 그늘에서 견딜 수 있는 정도에 따라 구분한다.

10. 설형(쐐기형) 산벌작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 풍해에 대비하기 위한 방법이다.

② 벌기가 짧은 소경재 생산에 용이하다.

③ 음수와 양수를 혼합하여 조성할 수 있다.

④ 모수의 보호효과가 크고 갱신과정이 안정적이다.

11. 주로 5월 전후에 채종하는 수종은?

① 주목	② 미루나무

③ 단풍나무	④ 측백나무

12. 꽃이 완전화에 속하는 수종은?

① 자작나무	② 자귀나무

③ 버드나무	④ 가래나무

13. 산림용 묘목규격을 결정하는데 사용되지 않는 것은?

① 간장	② 묘령

③ 근원경	④ 흉고직경

14. 고립목에서의 양엽과 음엽의 특징 중 양엽에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 잎이 넓다.

② 광포화점이 낮다.

③ 잎의 두께가 두껍다.

④ 엽록소 함량이 더 많다.

15. 종자의 보관 방법으로 보습저장법이 아닌 것은?

① 냉습적법

② 보호저장법

③ 상온저장법

④ 노천매장법

16. 택벌작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 양수 수종의 갱신에 적합하다.

② 작업한 임분의 심미적 가치가 높다.

③ 병해충에 대한 저항력을 높일 수 있다.

④ 보속 생산을 하는데 가장 적절한 방법이다.

17. 경제적 수입을 기대하면서 실시하는 작업종은?

① 제벌

② 간벌

③ 밑깎기

④ 덩굴치기

18. 종자가 성숙한 후 가장 오랫동안 모수에 붙어 있는 수종은?

① 단풍나무

② 느티나무

③ 양버즘나무

④ 방크스소나무

19. 종자의 개화 결실을 촉진시키기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

① 줄기에 철선묶기 등의 자극을 준다.

② 간벌을 실시하여 생육공간을 확장한다.

③ 수피의 일부를 제거하여 C/N율을 높인다.

④ 단근을 실시하여 질소의 흡수를 증가시킨다.

20. 소나무와 일본잎갈나무의 첫 번째 제벌을 시작하는 임령으로 옳은 것은?

① 1~2년	② 4~5년

③ 7~8년	④ 10~15년

【2과목】 산림보호학 (20문제)

21. 솔잎혹파리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 벌레혹을 만든다.	② 1년에 2회 발생한다.

③ 5~7월경에 우화한다.	④ 유충은 땅 속에서 월동한다.

22. 해안 방풍림 조성에 가장 적당한 수종은?

① 곰솔	② 포플러류

③ 사시나무	④ 일본잎갈나무

23. 공동충전제로 사용되는 발포성 수지 중 폴리우레탄 폼의 배합 비율로 가장 적합한 것은?

① 주제{(P.P.G)：발포경화제(M.D.I)＝2：1

② 주제{(P.P.G)：발포경화제(M.D.I)＝1：3

③ 주제{(P.P.G)：발포경화제(M.D.I)＝1：2

④ 주제{(P.P.G)：발포경화제(M.D.I)＝1：1

24. 종실을 가해하는 해충으로만 올바르게 나열한 것은?

① 밤나무혹벌, 굼벵이류

② 가루나무좀, 버들바구미

③ 밤바구미, 복숭아명나방

④ 미끈이하늘소, 미국흰불나방

25. 윤작의 연한이 짧아도 방제 효과가 가장 큰 수목병은?

① 흰비단병	② 자주빛날개무늬병

③ 침엽수의 모잘록병	④ 오리나무 갈색무늬병

26. 밤나무 줄기마름병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 과다한 질소 시비를 지양한다.

② 천공성 해충의 피해를 받은 경우 잘 발생한다.

③ 병원균의 중간기주인 포플러를 같이 심지 않는다.

④ 동해나 열해를 받아 수피와 형성층이 손상 입은 경우 잘 발생한다.

27. 잎에 기생하며 흡즙 가해하는 것으로 노린재목에 속하는 해충은?

① 대벌레	② 솔노랑잎벌

③ 배나무방패벌레	④ 백송애기잎말이나방

28. 어스렝이나방이 월동하는 형태는?

① 알	② 유충

③ 성충	④ 번데기

29. 전염성 수목병에 있어서 주인에 해당하는 것은?

① 수종	② 병원체

③ 재배법	④ 토양조건

30. 어린 조림목에 가장 큰 피해를 주는 동물은?

① 어치	② 다람쥐

③ 왜가리	④ 멧토끼

31. 수세가 쇠약한 수목의 줄기를 가해하는 것은?

① 독나방	② 소나무좀

③ 미국흰불나방	④ 오리나무잎벌레

32. 솔나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 보통 5령충으로 월동한다.

② 성충은 4월 전후에 발생한다.

③ 1년 1회, 일부 남부지방에서는 2회 발생한다.

④ 부화 유충기인 8월에 비가 많이 오면 사망률이 높아진다.

33. 대추나무 빗자루병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 바이러스에 의한 수목병이다.

② 매개충은 마름무늬매미충이다.

③ 병든 나무의 분주를 통해 전염될 수 있다.

④ 꽃봉오리가 잎으로 변하는 엽화현상이 발생한다.

34. 주로 가지나 줄기에서 발생하는 수목병은?

① 벚나무 빗자루병

② 느티나무 흰색무늬병

③ 벚나무 갈색무늬구멍병

④ 오동나무 자줏빛날개무늬병

35. 소나무류 잎녹병의 중간기주가 아닌 것은?

① 참취	② 쑥부쟁이

③ 황벽나무	④ 참나무류

36. 수목의 뿌리혹병을 방제하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 건전한 묘목 식재

② 석회 사용량 증가

③ 4~5년간 휴경 실시

④ 병든 묘목 즉시 제거

37. 산불 피해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 산불의 피해는 여름이 가장 크다.

② 은행나무가 소나무보다 산불의 피해가 작다.

③ 활엽수보다 침엽수가 산불의 피해를 심하게 받는다.

④ 수령이 낮은 임분일수록 산불의 피해를 많이 받는다.

38. 잣나무넓적잎벌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유충으로 월동한다.

② 우화 최성기는 7월경이다.

③ 나뭇잎 뒷면에서 월동한다.

④ 1년에 1회 또는 2년에 1회 발생한다.

39. 솔껍질깍지벌레가 수목에 피해를 입히는 형태는?

① 천공 가해	② 식엽 가해

③ 충영 형성	④ 흡즙 가해

40. 수목병의 방제를 위한 예방법과 가장 거리가 먼 것은?

① 숲가꾸기	② 임지 정리

③ 환상박피 작업	④ 건전한 묘목 육성

【3과목】 임업경영학 (20문제)

41. 임업조수익을 계산하기 위해 사용되는 인자는?

① 감가상각액

② 현금지출액

③ 임업외 현금수입액

④ 미처분 임산물 증감액

42. 임지기망가에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 관리비는 임지기망가가 최대로 되는 시기와 관계없다.

② 이율이 높을수록 임지기망가가 최대로 되는 시기가 늦게 온다.

③ 간벌수익이 클수록 임지기망가가 최대로 되는 시기가 늦게 온다.

④ 임지기망가가 최대로 되는 때를 벌기로 한 것을 시장가격 최대의 벌기령이라 한다.

43. 삼림평가가 임지와 임목의 평가 이외에도 여러 분야에서 응용되고 있다. 다음 중 응용분야로 거리가 먼 것은?

① 산림의존도의 사정

② 산림과세의 기준 설정

③ 산림피해의 손해액 결정

④ 산림의 매매, 교환의 가격사정

44. 벌기령에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 임목이 실제로 벌채되는 연령

② 모든 임분을 일순벌하는데 필요한 기간

③ 맨 처음 택벌한 일정구역을 또 다시 택벌하는데 필요한 기간

④ 임분이 생장하는 과정에 있어서 어느 성숙기에 도달하는 계획상의 연수

45. 임분의 재적을 측정하는 방법 중에서 표본점을 필요로 하지 않기 때문에 플롯레스 샘플링(plotless sampling) 이라고 하는 방법은?

① 표본조사법	② 원형 표준지법

③ 대상 표준지법	④ 각산정 표준지법

46. 말구직경 26㎝, 중앙직경 30㎝, 원구직경 36㎝, 재장이 4m인 통나무를 Huber식에 의하여 계산한 재적은?

① 약 0.212㎥	② 약 0.283㎥

③ 약 0.302㎥	④ 약 0.407㎥

47. 산림경리의 업무내용 중 본업에 속하지 않는 것은?

① 수확규정	② 조림계획

③ 시설계획	④ 산림구획

48. 평가방법에 따른 대상으로 올바르게 짝지어진 것은?

① 기망가 - 성숙림	② 매매가 - 장령림

③ 비용가 - 유령림	④ 자본가 - 중령림

49. 임업의 경제적 특성으로 원목가격 구성요소에서 가장 큰 항목은?

① 지대	② 육림비

③ 운반비	④ 감가상각비

50. 다음 조건에서 단일 수입의 복리산식 중 전가계산식으로 옳은 것은?

⦁ V：n년 후의 후가

⦁ V0：전가

⦁ p：이율

⦁ n：년수

① [eqn: rm V_0 = V_n over (1+p)^n]

② [eqn: rm V_0 = V_n over (1+p)^n-1]

③ [eqn: rm V_n = {V_0 (1+p)^n} over p]

④ [eqn: rm V_n = {V_0 (1+p)^n-1} over p]

51. 우리나라 산림의 소유별 구조에서 가장 많은 비율을 차지하고 있는 것은?

① 국유림	② 사유림

③ 도유림	④ 군유림

52. 임분밀도를 나타내는 척도 중 우세목의 수고에 대한 입목 간 평균거리의 백분율을 의미하는 것은?

① 입목도	② 상대밀도

③ 상대공간지수	④ 임분밀도지수

53. 상림경영계획을 위한 지황조사 항목에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 방위는 임지의 주 사면을 보고 4방위로 구분한다.

② 지리는 임지의 생산능력에 따라 m 단위로 표시한다.

③ 토양의 건습도는 일반적으로 습, 중, 건 3단계로 분류한다.

④ 경사도는 5단계로 구분하는데 가장 완만한 완경사지는 15°미만을 말한다.

54. 임분재적이 ha당 180㎥, 임분 형수가 0.4, 임분 평균수고가 15m인 경우 ha당 흉고단면적은?

① 4.8㎥	② 12㎥

③ 30㎥	④ 72㎥

55. 임업자산 중 고정자산이 아닌 것은?

① 임도	② 묘목

③ 집재도구	④ 벌목기계

56. 1000만㎥의 산림에 대한 숲가꾸기 실시설계의 책임기술자를 배치하고자 할 때 필요한 인력에 해당하는 것은?

① 기능특급 산림경영기술자 1인

② 기술특급 산림경영기술자 1인

③ 해당 업무분야 실무경력 4년 이상 기술 1급 산림경영기술자 1인

④ 해당 업무분야 실무경력 6년 이상 기능 2급 산림경영기술자 1인

57. 취득원가에서 감가상각비 누계액을 뺀 후 장부원가에 일정율의 감가율을 곱하여 감가상각비를 산출하는 방법은?

① 정률법	② 연수합계법

③ 생산량비례법	④ 작업시간비례법

58. 어느 임분의 ha당 20년 전 재적이 200㎥이고 현재 재적이 300㎥일 때, 이 임분의 재적을 Pressler 공식으로 계산한 생장률은?

① 2%	② 3%

③ 4%	④ 5%

59. 법정림에서 법정상태 요건이 아닌 것은?

① 법정축적	② 법정수확

③ 법정생장량	④ 법정영급분배

60. 경영규모의 확장으로 인하여 물리적으로는 고정자산의 사용이 가능하지만 경제적 이유로 이를 사용할 수 없기 때문에 폐기시키는 경우에 해당하는 것은?

① 물리적 감가	② 부적응 감가

③ 진부화 감가	④ 부패‧부식 감가

【4과목】 산림공학 (20문제)

61. 돌쌓기에서 모르타르나 콘크리트를 사용하는 것은?

① 메쌓기	② 찰쌓기

③ 골쌓기	④ 켜쌓기

62. 삭도 운재 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대량 운반이 용이하다.

② 임지 훼손을 최소화할 수 있다.

③ 험준한 지형에서도 설치가 가능하다.

④ 지정된 장소에서만 적재 및 하역이 가능하다.

63. 목재 충해와 균해를 방지(예방)하고, 장기간 보존하기 위하여 주로 사용되는 저목방법은?

① 수중저목	② 최종저목

③ 중계저목	④ 산지저목

64. 시멘트에 탄산나트륨이나 탄산칼슘을 넣으면 어떻게 되는가?

① 빨리 굳는다.

② 동해에 강하다.

③ 느리게 굳는다.

④ 방수효과가 있다.

65. 앞면‧길이‧뒷면‧접촉부 및 허리치기의 치수를 특별히 맞도록 지정하여 제작한 석재는?

① 막깬돌	② 견치돌

③ 야면석	④ 호박돌

66. 기초공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전면기초는 상부구조의 전면적을 받치는 단슬랩의 지지층에 실려 있는 형태이다.

② 확대기초는 직접기초의 일종으로 상부구조의 하중을 확대하여 직접 지반에 전달한다.

③ 직접기초는 견고한 지반 위에 기초콘크리트 직접 시공하고 하중이 작용하도록 한다.

④ 공기 케이슨 기초는 큰 관과 같은 모양의 통내부를 수중굴착하여 침하시킨 다음 수중콘크리트를 쳐서 만든 기초이다.

67. 계류보전사업에서 고려되어야 할 사항이 아닌 것은?

① 계류의 분류점과 합류점은 예각이 되도록 한다.

② 상류부에는 산지사장의 계간사방공사와 연계한다.

③ 계안이나 제방으로 보호할 곳은 기슭막이 시공을 해야 한다.

④ 하류부에는 골막이 또는 사방댐을 설치하여 산각을 고정한다.

68. 작업로망 배치형태의 이용성이 가장 높은 형태는?

① 방사형	② 단선형

③ 간선수지형	④ 방사복합형

69. 임도시공에서는 흙쌓기는 시공 후에 시일이 경과하면 수축하여 용적이 감소되어 공사면이 어느 정도 침하된다. 이를 보완하기 위해 시공하는 것은?

① 더쌓기	② 다지기

③ 단끊기	④ 물빼기

70. 와이어로프의 폐기기준으로 옳지 않은 것은?

① 꼬임상태인 것

② 현저하게 변형 또는 부식된 것

③ 와이어로프 소선이 10분의 1이상 절단된 것

④ 마모에 의한 직경 감소가 공칭 직경의 10%를 초과하는 것

71. 아스팔트 포장작업 마무리 및 성토전압에 주로 사용하는 것은?

① 탬핑 롤러	② 진동 롤러

③ 타이어 롤러	④ 진동 콤팩터

72. 임도의 종단기울기가 8%인 구간에 곡선부의 외쪽기울기를 6%로 설치할 때 합성기울기는?

① 2.0%	② 6.9%

③ 10.0%	④ 14.0%

73. 임도의 폭이 5m, 반출할 목재의 길이가 20m인 경우에 임도의 최소곡선반지름은?

① 10m	② 15m

③ 20m	④ 25m

74. 비탈면의 녹화를 위한 사방공사에 속하지 않는 것은?

① 조공	② 비탈덮기

③ 바자얽기	④ 비탈다듬기

75. 설계속도가 30㎞/h인 일반지형 임도의 경우에 종단기울기 설치 기준은?

① 7% 이하	② 8% 이하

③ 10% 이하	④ 12% 이하

76. 방호책이나 가드레일 등을 노측에 설치하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 임도의 축조한계 밖에 시설해야 한다.

② 표지와 같은 부속물은 절취 또는 성토 비탈면에 설치한다.

③ 옹벽 등에 설치하는 경우에는 기둥부분까지 마루나비를 넓힌다.

④ 축조한계와 접하여 설치하는 경우에는 기둥을 얕게 묻어 차량통행에 방해되지 않도록 한다.

77. 비탈면에 자주 일어나는 침식형태로 산사태, 붕락, 포락 등에 해당하는 것은?

① 붕괴형 침식	② 지중형 침식

③ 유동형 침식	④ 땅밀림 침식

78. 녹화용 피복자재가 아닌 것은?

① 식생반	② 그라우트

③ 볏짚거적	④ 쥬트네트

79. 산림토양 10,000㎥을 4㎥용량의 덤프트럭으로 운반한다면 필요한 덤프트럭의 수는? (단, L＝1.25)

① 2,000대	② 2,500대

③ 3,125대	④ 3,425대

80. 사방댐 설계 시 고려하여야 할 사항으로 옳은 것은?

① 댐의 하단부에 암석층이 없어야 한다.

② 구역이 긴 구간은 계단상 댐을 설치한다.

③ 평형기울기와 홍수기울기가 같아야 한다.

④ 댐 어깨가 접하는 곳에는 점토가 있어야 한다.