건시스템(gunsys.com)	산림산업기사 필기 기출문제 (2020.6.13. 1회·2회 통합)

2020년 1회·2회 통합 산림산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 조림학	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	1	3	4	4	1	4	1	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	3	2	4	2	3	3	3	4	1
【2과목 : 20문제】 산림보호학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	1	3	4	3	1	2	1	3	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	3	2	2	4	1	1	2	3	4
【3과목 : 20문제】 임업경영학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	3	4	2	4	2	3	1	2	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	1	2	1	4	3	2	1	1	4
【4과목 : 20문제】 산림공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	4	2	1	1	4	3	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	2	1	2	1	3	4	2	1	4	3
합격점수는 100점 만점에 60점(80문제 중 48문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 한국산업인력공단 시행 2020년 1회·2회 통합 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격검정 필기시험은 1회(3월 2일 예정), 2회(6월 6일 예정) 시험이 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 6월 6일~21일에 통합 시행된 시험입니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 조림학 (20문제)

1. 가지치기의 장점이 아닌 것은?

① 부정아 발생

② 무절재 생산

③ 하층목 생장 촉진

④ 산불로 인한 수관화 경감

2. 종자의 활력을 검사하는 방법이 아닌 것은?

① 절단법	② 양건법

③ X－선법	④ 효소검출법

3. 다음 설명에 해당하는 갱신작업 방법은?

- 임관이 항상 울폐한 상태에 있어 임지 및 치수가 보호된다.

- 병충해에 대한 저항력과 심미적 가치가 높다.

- 음수수종 갱신에 적합하고, 상층의 상층목은 일광을 잘 받아 결실이 잘 된다.

① 택벌작업	② 개벌작업

③ 산벌작업	④ 왜림작업

4. 단순히 토양 입자의 크기로만 평가했을 때 단위 부피당 토양이 지닌 양이온치환용량이 가장 큰 것은?

① 역토	② 양토

③ 식토	④ 사토

5. 종자의 순량률에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 종피와 종자 크기에 대한 비율이다.

② 1000개의 종자 무게를 비율로 정한 것이다.

③ 충실종자와 미숙종자에 대한 무게의 비율이다.

④ 전체 시료종자 무게에 대한 순정종자 무게의 비율이다.

6. 간벌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 임목을 건전하게 발육시킨다.

② 임분의 형질을 개선하는데 도움을 준다.

③ 직경 생장을 촉진시킬 목적으로 실시한다.

④ 정량간벌은 수관급의 고려를 하는 것이 가장 중요하다.

7. 조림지의 풀베기 작업시기로 가장 적합한 것은?

① 여름철인 6~8월이 좋다.

② 잡초목의 생장이 완료된 늦가을에 실시한다.

③ 수목의 수액이 이동하기 전인 4월 이전이 좋다.

④ 잡초목의 생장이 시작되는 4~5월에 실시한다.

8. 임목의 잎에 있는 엽록체가 주로 흡수하여 광합성에 이용하는 광선은?

① 적외선	② 자외선

③ 근적외선	④ 가시광선

9. 육모 시 해가림이 필요 없는 수종은?

① Pinus rigida

② Larix kaempferi

③ Abies holophylla

④ Pinus koraiensis

10. 양분요구도가 가장 낮은 수종은?

① 밤나무	② 소나무

③ 오동나무	④ 느티나무

11. 배주에 해당하지 않는 것은?

① 주피	② 자방

③ 주심	④ 난핵

12. 자연의 힘으로 이루어진 극상렴의 숲은?

① 보안림	② 열대림

③ 원시림	④ 동령림

13. 수목 잎의 가공개폐에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 온도가 높아지면 가공이 닫힌다.

② 잎의 수분포텐셜이 낮으면 기공이 열린다.

③ 순광합성이 가능한 정도의 광도이면 기공은 충분히 어렵다.

④ 엽육조직의 세포간극에 있는 이산화탄소의 농도가 높으면 기공이 닫힌다.

14. 묘목 식재 시 낙엽수종의 뿌리 돌림 작업시기로 가장 적합한 것은?

① 4~5월	② 6~7월

③ 9~10월	④ 11~12월

15. 모수작업에 가장 알맞은 수종은?

① 잣나무	② 소나무

③ 밤나무	④ 일본잎갈나무

16. 콩과 수목으로 비료목인 것은?

① 사시나무	② 오리나무

③ 아까시나무	④ 보리장나무

17. 삽수의 발근을 촉진하는 방법으로 식물호르몬 처리에 해당하지 않는 것은?

① 분제 처리법

② 저농도액 침지법

③ 증산억제제 처리법

④ 고농도 순간침지법

18. 잣나무의 특성 및 임분 관리 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 천연갱신이 잘 이루어진다.

② 식재 후 30~40년경 간벌을 시작한다.

③ 토양 수분이 충분한 계곡이나 산복의 비옥지에 식재한다.

④ 자연 번식력이 강하므로 어떠한 작업종을 선택하여도 갱신에 지장이 없다.

19. 산벌작업의 순서로 옳은 것은?

① 전벌 → 하종벌 → 종벌

② 예비벌 → 전벌 → 종벌

③ 하종벌 → 예비벌 → 후벌

④ 예비벌 → 하종벌 → 후벌

20. 난대림에 분포하는 주요 수종이 아닌 것은?

① 전나무	② 동백나무

③ 가시나무	④ 후박나무

【2과목】 산림보호학 (20문제)

21. 솔나방이 월동하는 형태는?

① 알	② 유충

③ 성충	④ 번데기

22. 병환부에 표징이 가장 잘 나타나는 병원체는?

① 균류	② 세균

③ 선충	④ 바이러스

23. 등화유살법으로 해충을 방제할 때 가장 효과적인 광선은?

① 적외선	② 방사선

③ 자외선	④ 근적외선

24. 옥시테트라사이클린으로 방제 효과가 가장 큰 수목병은?

① 오동나무 탄저병

② 밤나무 뿌리혹병

③ 포플러 모자이크병

④ 대추나무 빗자루병

25. 수화제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 분말이 비산하는 단점을 보완하는 것이다.

② 용제로 석유계, 알코올류 등을 사용한다.

③ 물에 희석하면 유효 성분의 입자가 물에 골고루 반산하여 현탄액이 된다.

④ 증기압이 높은 농약의 원제를 액상, 고장 또는 압축가스상으로 용기 내에 충전한다.

26. 수목병과 매개 곤충의 연결이 옳지 않은 것은?

① 뿌리혹병－진딧물

② 소나무 재선충병－솔수염하늘소

③ 오동나무 빗자루병－담배장님노린재

④ 대추나무 빗자루병－마름무늬 매미충

27. 수목에 피해를 주는 주요 대기오염 물질이 아닌 것은?

① 오존	② 질소

③ 팬(PAN)	④ 이산화황

28. 해충의 생물적 방제방법으로 옳지 않은 것은?

① 잠복소 이용

② 기생벌 이용

③ 포식충 이용

④ 병원미생물 이용

29. 모잘록병 방제방법으로 옳지 않은 것은?

① 병든 묘목은 발견 즉시 뽑아 태운다.

② 파종량을 적게하고 복토를 두텁지 않게 한다.

③ 인산질 비료의 과용을 삼가고 질소질 비료를 충분히 준다.

④ 묘상의 배수를 철저히 하여 과습을 피하고 통기성을 양호하게 한다.

30. 밤나무혹벌에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 양성생식한다.

② 성충으로 월동한다.

③ 1년에 2회 발생한다.

④ 천적으로는 긴꼬리좀벌류가 있다.

31. 방품림을 설치하면 방제 효과가 가장 큰 수목병은?

① 철쭉 떡병

② 소나무 혹병

③ 삼나무 붉은마름병

④ 낙엽송 가지끝마름병

32. 오리나무잎벌레의 생태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 성충으로 월동한다.

② 1년에 1회 발생한다.

③ 유층만이 수목을 가해한다.

④ 노숙 유충은 지피물 아래 또는 흙속에서 번데기가 된다.

33. 임지에 쌓여있는 낙엽과 지피물, 갱신치수 및 지상 관목 등이 타는 산림화재의 종류는?

① 지중화	② 지표화

③ 수관화	④ 수간화

34. 흰가루병균이 속하는 분류군은?

① 조균	② 자낭균

③ 담자균	④ 접합균

35. 다음 설명에 해당하는 것은?

알에서 부화한 유충이 여러 차례 탈피를 거듭한 후에 성충으로 변화하는 현상이다.

① 주성	② 휴면

③ 생식	④ 변태

36. 수목의 표피를 직접 뚫고 침입하는 병원균이 아닌 것은?

① 잣나무 털녹병균

② 묘목의 모잘록병균

③ 아밀라리아뿌리썩음병균

④ 뽕나무 자줏빛날개무의병균

37. 소나무좀 방제방법으로 옳지 않은 것은?

① 등화로 유살한다.

② 기생성 천적을 보호한다.

③ 피해 입은 소나무를 제거한다.

④ 피해 입은 먹이 나무를 박피한다.

38. 다음 ( ) 안에 해당하는 것은?

북부지방 추운 곳에서 남부지방 따뜻한 지역으로 옮겨진 수목은 (   )에 의한 피해에 가장 취약하다.

① 조상	② 만상

③ 상고	④ 동상

39. 흡즙성 해충이 아닌 것은?

① 진딧물류	② 나무이류

③ 나무좀류	④ 깍지벌레류

40. 포플러 잎녹병 방제 방법으로 포플러 묘포지에서 가장 멀리해야 하는 수종은?

① 향나무	② 배나무

③ 신갈나무	④ 일본잎갈나무

【3과목】 임업경영학 (20문제)

41. 우리나라 공ㆍ사유림의 경영계획 작성을 위한 임반의 크기 기준은?

① 1.0ha 이내	② 1ha 이내

③ 10ha 이내	④ 100ha 이내

42. 임목 원가라고도 하며 간벌 이전의 유령 임목에 대한 가격 산정에 적용할 수 있는 것은?

① 임지기망가	② 임목기망가

③ 임목비용가	④ 임목매매가

43. 단목의 연령측정 방법이 아닌 것은?

① 기록에 의한 방법	② 목측에 의한 방법

③ 생장추를 이용한 방법	④ 표본목령에 의한 방법

44. 임업자본 중에서 유동자본에 해당하는 것은?

① 임도	② 조림비

③ 벌목기구	④ 제재소 설비

45. 다음 조건에 해당하는 기계톱의 작업시간비례법에 의한 감가상각비는?

- 취득원가：950,000원

- 폐기할 때의 잔존가치：50,000원

- 사용가능 시간：90,000시간

- 실제사용 시간：45,000시간

① 225,000원	② 250,000원

③ 350,000원	④ 450,000원

46. 이율이 높아짐에 따라 임지기망가의 변화로 옳은 것은?

① 커진다.

② 작아진다.

③ 일시적으로 작아졌다가 다시 커진다.

④ 일시적으로 커졌다가 다시 작아진다.

47. 임업조수익의 계산 항목에 포함되지 않는 것은?

① 임목성장액	② 임업현금수입

③ 임업현금지출	④ 미처분 임산물 증감액

48. 중령림의 임목을 평가하는 방법으로 가장 적합한 것은?

① Glase법	② 비용가법

③ 기망가법	④ 매매가법

49. 수확표의 주요 용도가 아닌 것은?

① 지위 판정	② 지리 판정

③ 경영성과 판정	④ 장래의 생장량과 수확량 예측

50. 임가소득 4억원이고 임업소득이 1억 2천만원인 경우 임업의존도는?

① 3%	② 4%

③ 30%	④ 40%

51. 경급을 구분하는 기준으로 옳은 것은?

① 치수：흉고직경 8㎝ 미만

② 소경목：흉고직경 8~16㎝

③ 중경목：흉고직경 18~28㎝

④ 대경목：흉고직경 50㎝ 이상

52. 부가가치가 가장 낮은 주업적 임업경영의 업무 순서로 옳은 것은?

① 식재 → 육림 → 입목매각

② 식재 → 육림 → 벌채 → 원목매각

③ 식재 → 육림 → 벌채 → 원료원목공급(제지)

④ 식재 → 육림 → 벌채 → 표고생산ㆍ제탄ㆍ제재

53. 임지의 생산능력을 나타내는 지위와 연관성이 가장 큰 것은?

① 직경생장	② 수고생장

③ 수관생장	④ 이용고생장

54. 신림기본계획 수립 및 시행에 포함되지 않는 사항은?

① 지역산림 협력에 관한 사항

② 산림시책의 기본목표 및 추진방향

③ 산림의 공익기능 증진에 관한 사항

④ 산림자원의 조성 및 육성에 관한 사항

55. 벌채목의 원구와 말구의 단면적을 평균한 단면적을 사용하는 재적을 산출하는 방법은?

① 4분주식	② 후버(Huber)식

③ 뉴톤(Nweton)식	④ 스말리안(Smalian)식

56. 입목의 간재적이 0.8㎥이고 벌채 조재 후 원목 재적은 0.65㎥일 때 조재율은?

① 약 8%	② 약 12%

③ 약 81%	④ 약 123%

57. 법정상태를 위한 구비조건이 아닌 것은?

① 법정생장량	② 법정수확률

③ 법정영급분배	④ 법정임분배치

58. 측고기를 이용하여 수고를 측정할 때 주의사항으로 옳지 않은 것은?

① 수목의 높이보다 가까운 거리에서 측정하면 오차를 줄일 수 있다.

② 측정하고자 하는 수목의 정단과 밑이 잘 보이는 지점에서 측정하여야 한다.

③ 경사진 곳에서는 오차가 생기기 쉬우므로 가능하면 등고선 방향에서 측정한다.

④ 측고기의 종류에 따라 사용 방법이 다르기 때문에 측고기 사용법을 숙지하는 것이 오차를 줄일 수 있는 방법이다.

59. 다음 4가지 형태의 산림구조 중에서 수입이 가장 적고 투자가 가장 많은 것은?

① A	② B

③ C	④ D

60. 재적수확 최대의 벌기령에 해당하는 경우는?

① 등귀생장이 최대일 때

② 형질생장이 최대일 때

③ 화폐수익이 최대일 때

④ 벌기평균생장량이 최대일 때

【4과목】 산림공학 (20문제)

61. 임도의 비탈면 붕괴가 우려되는 경우로 가장 거리가 먼 것은?

① 연약한 지반에 흙쌓기한 경우

② 투수성의 불연속면을 절취한 경우

③ 미끄러지기 쉬운 급경사면에 흑쌓기한 경우

④ 침투수에 의하여 성토 내부의 간극수압이 낮은 경우

62. 산지사방에서 분사식 씨뿌리기공법으로 시공 시에 초본의 발아생립본수 기준은?

① 100본/㎡	② 200본/㎡

③ 1,000본/㎡	④ 2,000본/㎡

63. 적정임도밀도가 40m/ha인 임도에서 평균집재거리는?

① 25m	② 31.25m

③ 40m	④ 62.5m

64. 밑판, 종자, 표면덮개의 3부분으로 구성된 녹화용 피복자재는?

① 식생대	② 식생반

③ 식생자루	④ 식생매트

65. 중심선측량과 역선측량의 편차가 많이 발생하는 지역은?

① 계곡부, 능선부

② 능선부, 정상부

③ 사면부, 계곡부

④ 정상부, 사면부

66. 산지사방의 녹화공사에 해당되는 것은?

① 단쌓기

② 격자틀붙이기

③ 콘크리트블록쌓기

④ 콘크리트뿜어붙이기

67. 해안사방에서 조기에 수렴화를 유도하기 위해 밀식하는 경우 1ha당 가장 적당한 본수는?

① 상층：1,000본, 하층：3,000본

② 상층：2,000본, 하층：3,000본

③ 상층：1,000본, 하층：5,000본

④ 상층：2,000본, 하층：5,000본

68. 임도 설계업무의 순서로 옳은 것은?

① 예비조사－답사－예측－설계도작성－실측－공사수량산출－설계서작성

② 예비조사－답사－예측－실측－설계서작성－공사수량산출－설계도작성

③ 예비조사－답사－예측－실측－설계도작성－공사수량산출－설계서작성

④ 예비조사－답사－예측－실측－설계도작성－설계서작성－공사수량산출

69. 유량 산정 시 합리식을 적용했을 때 유출계수 값으로 옳지 않은 것은?

① 산지하천：0.75~0.85

② 평지 소하천：0.45~0.75

③ 기복이 있는 토지와 수림：0.75~0.90

④ 유역의 반 이상이 평탄한 대하천：0.50~0.75

70. 임도시공 시 정지작업에 사용되는 장비가 아닌 것은?

① 불도저	② 파워 셔블

③ 모터 그레이드	④ 스크레이퍼 도져

71. 임도의 노체 구성 및 시공방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 노상토는 조림토보다 세립토가 좋다.

② 보조기층의 두께는 15㎝ 이상으로 한다.

③ 종단 기울기가 8% 이하인 모든 구간은 자갈이나 콘크리트 포장을 하지 않아도 된다.

④ 기층을 생략하거나 자갈층 위에 기층을 두고 표층을 3~4㎝ 두께로 시공하는 것을 표면처리라고 한다.

72. 뒷길이, 접촉면의 폭, 뒷면 등이 규격에 맞도록 지정하여 깬 석재는?

① 견치돌	② 부순돌

③ 호박돌	④ 야면석

73. 가선형 집개기계가 아닌 것은?

① 윈치	② 포워더

③ 타워야더	④ 케이블 크레인

74. 임도 비탈면 수직 높이가 2.5m이고, 수평가리가 5m일 때의 비탈면 기울기는?

① 1：2	② 2：1

③ 1：2.5	④ 2.5：1

75. 기선집재와 비교한 트랙터집재의 특징이 아닌 것은?

① 기동성이 높다.

② 작업생산성이 높다.

③ 급경사지 작업이 가능하다.

④ 산림환경에 대한 피해가 크다.

76. 유면적이 60㎢이고, 비유량이 12㎡/s/㎢일 때 최대홍수유량은?

① 36㎥/s	② 72㎥/s

③ 360㎥/s	④ 720㎥/s

77. 임도설치 관련 규정에 의한 임도의 종류에 포함되지 않은 것은?

① 사설임도	② 단체임도

③ 공설임도	④ 테마임도

78. 임목수확작업 과정에 해당되지 않는 것은?

① 간재	② 집재

③ 조재	④ 목재

79. 임도의 대피소 설치기준으로 옳은 것은?

① 너비：5m 이상

② 간격：300m 이내

③ 유효길이：15m 이상

④ 종단 기울기：7% 이하

80. 선떼붙이기 작업 시 일반적인 단끊기의 너비와 발디딤의 너비를 모두 올바르게 나열한 것은?

① 단끊기：30~45㎝, 발디딤：10~20㎝

② 단끊기：30~45㎝, 발디딤：20~23㎝

③ 단끊기：50~70㎝, 발디딤：10~20㎝

④ 단끊기：50~70㎝, 발디딤：20~30㎝