건시스템(gunsys.com)	산업안전산업기사 필기 기출문제 (2007.8.5. 3회)

2007년 3회 산업안전산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	나	라	다	다	가	다	라	가	나	가
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	가	가	다	다	다	다	다	나	가	가
【2과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	나	가	다	다	다	나	가	다	다	라
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	다	라	다	나	나	가	다	라	가	나
【3과목 : 20문제】 기계위험방지기술	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	다	나	나	가	다	라	다	나	가	다
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	가	나	라	라	나	나	가	라	라
【4과목 : 20문제】 전기 및 화학설비위험방지기술	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	가	다	라	나	가	나	가	가	다	가
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	다	나	라	다	가	라	나	라	가	다
【5과목 : 20문제】 건설안전기술	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	가	가	라	나	나	가	나	다	다	다
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	나	가	가	가	라	가	가	라	라	가
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 사업장에서 근로자 2000명이 1일 9시간씩 년간 300일 작업하는데 1명의 사망자와 의사진단에 의한 60일의 휴업일수를 가져왔다. 이 사업장의 강도율은 약 얼마인가?

가. 1.21	나. 1.40

다. 1.57	라. 1.84

2. 사고 예방대책의 기본 원리 5단계 중 “시정책의 적용”에 있어서 3E에 해당되지 않는 것은?

가. Enforcement	나. Engineering

다. Education	라. Energy

3. 산업안전보건법상 안전·보건표지의 종류 중 지시표지에 포함되지 않는 것은?

가. 안전모 착용	나. 안전화 착용

다. 방호복 착용	라. 방독마스크 착용

4. 다음 중 부주의 현상으로 볼 수 없는 것은?

가. 의식의 우회	나. 의식 수준의 저하

다. 의식의 포함	라. 의식의 과잉

5. 맥그리거(McGregor)가 주장한 X-Y 이론 중 Y 이론으로 가장 적당한 것은?

가. 인간은 서로 신뢰한다.

나. 인간은 물질적 욕구가 지배적이다.

다. 인간은 명령통제에 의한 관리가 필요하다.

라. 인간은 타인의 지배 받기를 좋아한다.

6. 다음 중 평균 근로자 수가 1000명 이상의 대규모 사업장에 가장 적합한 안전조직은?

가. 라인(line)형 안전조직

나. 스태프(staff)형 안전조직

다. 라인-스태프(line-staff)형 혼합조직

라. 생산부서장의 안전책임자 겸직조직

7. 다음 중 Super.D.E의 역할이론에 포함되지 않는 것은?

가. 역할 갈등	나. 역할 기대

다. 역할 조성	라. 역할 유지

8. 다음 중 인간의 적응기체(適應機剃)에 포함되지 않는 것은?

가. 갈등(conflict)	나. 억압(repression)

다. 공격(aggression)	라. 합리화(rationalization)

9. 다음 중 기능교육의 3원칙에 해당하지 않는 것은?

가. 준비

나. 안전의식 고취

다. 위험작업의 규제

라. 안적작업 표준화

10. 전문가 4~5명이 피교육자 앞에서 자유로이 토의를 하고, 그 후에 피교육자 전원이 사회자의 사회에 따라 토의하는 방법을 무엇이라 하는가?

가. 패널 디스커션(Panel discussion)

나. 심포지엄(Symposium)

다. 버즈세션(Buzz session)

라. 롤 플레잉(Role playing)

11. 교육의 3요소 중 교육의 주체로 옳은 것은?

가. 강사	나. 교재

다. 수강자	라. 교육방법

12. 다음 중 재해 발생 시 가장 먼저 해야 할 일은?

가. 재해자의 구조	나. 상급 부서의 보고

다. 현장 보존	라. 2차 재해의 방지

13. 다음 중 안전교육자의 자세로서 바람직하지 못한 것은?

가. 상대방의 입장이 되어서 가르칠 것

나. 쉬운 것에서 어려운 것으로 가르칠 것

다. 가능한 한 전문용어를 사용하여 가르칠 것

라. 중요한 것은 반복해서 가르칠 것

14. 다음의 내용은 주의의 특징 중 어느 것을 의미하는가?

주의에는 리듬이 있으며, 언제나 일정 수준을 유지할 수는 없다.

가. 선택성	나. 방향성

다. 변동성	라. 일점 집중성

15. 인간의 의식 수준(phase) 중 중요하거나 위험한 작업을 안전하게 수행하기 위하여 근로자는 몇 단계의 수준에서 작업하는 것이 바람직한가?

가. 0단계	나. 1단계

다. 3단계	라. 4단계

16. 다음 중 안전모의 성능시험 항목에 해당되지 않는 것은?

가. 내관통성	나. 내수성

다. 내식성	라. 내전압성

17. 피로를 측정하는 방법은 크게 3가지로 구분할 수 있는데 동작분석, 연속반응시간 등을 통하여 피로를 측정하는 방법은 다음 중 어느 것에 해당되는가?

가. 생리학적 측정	나. 생화학적 측정

다. 심리학적 측정	라. 생역학적 측정

18. 산업안전보건법상 사업주가 근로자에 대하여 실시하여야 하는 교육 중 특별안전보건교육의 대상작업이 아닌 것은?

가. 가연성, 폭발성 가스의 발생장치 취급작업

나. 방폭용 전기기계·기구를 사용하는 작업

다. 주물 및 단조작업

라. 화학설비의 탱크 내 작업

19. 무재해 운동의 이념 가운데 직장의 위험 요인을 행동하기 전에 예지하여 발견, 파악, 해결하는 것은 다음 중 무엇을 의미하는 것인가?

가. 선취의 원칙	나. 무의 원칙

다. 인간 존중의 원칙	라. 참가의 원칙

20. 한 사람의 평생 근로년수를 40년으로 하고, 1일 8시간씩 1개월에 25일의 정상근로와 연간 100시간의 시간외근무를 하였다고 가정한다면, 이 근로자가 도수율이 15.13인 사업장에서 근무하는 경우에 평생근무기간 중 약 몇 건의 재해를 당할 수 있겠는가?

가. 1.51	나. 2.51

다. 5.02	라. 15.13

【2과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

21. 연속되는 소음에 장시간 노출되는 경우 인간의 청력손실이 가장 심한 주파수 대역은?

가. 2000㎐	나. 4000㎐

다. 6000㎐	라. 8000㎐

22. 광원의 밝기가 100cd이고, 10m 떨어진 곡면을 비출 때의 조도는 몇 Lux인가?

가. 1	나. 10

다. 100	라. 1000

23. 다음 중 경계 및 경보신호를 설계할 때 적합하지 않은 것은?

가. 장애물이 있는 경우에는 500㎐ 이하의 진동수를 갖는 신호를 사용

나. 주의를 끌기 위해서는 변조된 신호를 사용

다. 배경소음의 진동수와 같은 신호를 사용

라. 경보효과를 높이기 위해서 개시 시간이 짧은 고감도 신호를 사용

24. Human Error의 배경요인 중 4M이 아닌 것은?

가. 인간(man)	나. 기계(machine)

다. 재료(material)	라. 관리(management)

25. 다음 중 동작경제의 원칙에 해당하지 않는 것은?

가. 가능하다면 낙하식 운반방법을 사용한다.

나. 양손을 동시에 반대의 방향으로 운동한다.

다. 자연스러운 리듬이 생기지 않도록 동작을 배치한다.

라. 양손으로 동시에 작업을 시작하고, 동시에 끝낸다.

26. 다음 중 통제표시비(C/D비, Control-Display ratio)를 설계할 때의 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 계기의 크기	나. 운동성

다. 공차	라. 조작시간

27. 다음의 열균형방정식의 각 기호와 의미가 바르게 연결된 것은?

S(열추적)＝M(대사)－E ± R ± C－W

가. E : 증발 R : 복사 C : 대류

나. E : 대류 R : 증발 C : 복사

다. E : 복사 R : 대류 C : 증발

라. E : 복사 R : 일 C : 대류

28. 각각 10000 시간의 수명을 가진 A, B 두 요소가 병렬계를 이루고 있을 때 이 시스템의 수명은 얼마인가?

가. 5000시간	나. 10000시간

다. 15000시간	라. 20000시간

29. 다음 시스템의 신뢰도는 얼마인가?

가. 0.3628	나. 0.4608

다. 0.5587	라. 0.6667

30. 다음 중 시스템의 수명곡선(욕조곡선)에서 우발고장 기간에 발생하는 고장의 원인으로 볼 수 없는 것은?

가. 안전계수가 낮기 때문에

나. 사용자의 과오 때문에

다. 최선의 검사방법으로도 탐지되지 않는 결함 때문에

라. 부적절한 설치나 시동 때문에

31. 어떤 공장에서 10000시간 가동하는 동안 부품 15000개 중 15개의 불량품이 발생하였다면 평균고장간격(MTBF)은?

가. 1×106시간	나. 2×106시간

다. 1×107시간	라. 2×107시간

32. 정보를 전송하기 위한 표시장치 중 시각장치보다 청각 장치를 사용해야 더 좋은 경우는?

가. 메세지가 나중에 재참조 되는 경우

나. 메세지가 공간적인 위치를 다루는 경우

다. 수신자의 청각계통이 과부하상태인 경우

라. 직무상 수신자가 자주 움직이는 경우

33. 다음의 FTA에 사용되는 기호 중 “생략사상”을 나타내는 기호는?

가.	나.

다.	라.

34. 다음 중 인간-기계 통합 체계의 유형으로 볼 수 없는 것은?

가. 자동 체계	나. 제어 체계

다. 기계화 체계	라. 수동 체계

35. VDT(Visual Display Terminal)를 취급하는 작업장에서 화면의 바탕색이 검정색 계통일 경우 추천되는 조명수준으로 가장 적절한 것은?

가. 200~300Lux	나. 300~500Lux

다. 750~800Lux	라. 800~900Lux

36. "음의 높이, 무게 등 물리적 자극을 상대적으로 판단하는데 있어 특정 감각기관의 변화감지역은 표준자극에 비례한다.“는 법칙을 발견한 사람은?

가. 웨버(Weber)

나. 호프만(Hofmann)

다. 체핀(Chaffin)

라. 핏츠(Fitts)

37. 다음 중 의자 설계 시의 원칙에 고려되는 일반적인 시항으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 체중의 분포

나. 의자 좌판의 높이

다. 의자 등판의 높이

라. 의자 좌판의 깊이와 폭

38. 다음 중 시스템 안전을 위한 업무의 수행 요건이 아닌 것은?

가. 안전활동의 계획 및 관리

나. 시스템 안전에 필요한 사람의 동일성 식별

다. 시스템 안전에 대한 프로그램 해석 및 평가

라. 다른 시스템 프로그램과 분리 및 배제

39. 인간-기계 체계에서 인간과 기계가 만나는 면(面)을 무엇이라고 하는가?

가. 계면	나. 포락면

다. 의사결정면	라. 인체설계면

40. 다음 중 정량적 표시장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 정목동침형은 대략적인 편차나 변화를 빨리 파악할 수 있어 정성적으로도 사용할 수 있다.

나. 정침동목형은 조작상의 실수 없이 쉽게 조작할 수 있어 생산설비에 많이 사용되고 있다.

다. 계수형은 판독오차가 적다.

라. 필요에 따라 계수형과 아날로그형을 혼합해서 사용할 수 있다.

【3과목】 기계위험방지기술 (20문제)

41. 연삭숫돌의 지름이 100㎜이고, 회전수가 1000rpm이라면 숫돌의 원주속도(㎜/min)는?

가. 314	나. 628

다. 314000	라. 628000

42. 목재 가공용 기계에서 모떼기 기계의 방호장치는?

가. 빈발예방장치	나. 날 접촉예방장치

다. 급정지장치	라. 이탈방지장치

43. 프레스 작업이 끝난 후 페달에 U자형 상자를 씌우는 가장 큰 이유는?

가. 페달 보호	나. 기계와 인명의 안전

다. 먼지 침투 방지	라. 고장 방지

44. 작업자의 신체 움직임을 감지하여 프레스의 작동을 급정지 시키는 광전자식 안전장치를 부착한 프레스가 있다. 급정지에 소요되는 시간이 0.1초라면 안전거리는 얼마로 하여야 하는가?

가. 0.16m	나. 0.26m

다. 0.36m	라. 0.56m

45. 보일러수에 유지류, 고형물 등의 부유물로 인한 거품이 발생하여 수위를 판단하지 못하는 현상은?

가. 프라이밍(priming)	나. 케리오버(carry over)

다. 포밍(formming)	라. 워터해머(water hammer)

46. 취급운반의 5원칙 중 틀린 것은?

가. 연속운반으로 할 것

나. 직선운반으로 할 것

다. 운반작업을 집중화 할 것

라. 생산을 최소로 하는 운반을 생각할 것

47. 컨베이어에 부착시켜야 할 방호장치로서 적합하지 않는 것은?

가. 비상 정지 장치

나. 역전 방지 장치와 브레이크

다. 과부하 방지장치

라. 덮개 또는 낙하방지용 올

48. 보일러와 폭발사고예방을 위한 방호장치가 아닌 것은?

가. 화염검출기	나. 권과방지장치

다. 압력제한스위치	라. 압력방출장치

49. 나사의 풀림방지를 위하여 사용하는 것으로 가장 관련이 적은 것은?

가. 코터(cotter)	나. 와셔(washer)

다. 분할 핀(split pin)	라. 셋트 나사(set screw)

50. 탄소강의 인장시험으로 알 수 없는 기계적 성질은?

가. 탄성한도	나. 항복점

다. 피로	라. 연신율

51. 한계하중 이하의 하중이라도 일정 하중을 지속적으로 가하면 시간의 경과에 따라 변형이 증가하고 결국은 파괴에 이르게 되는 현상은?

가. 크리이프(creep)

나. 피로(fatigue)

다. 응력 집중(stress concentration)

라. 가공 경화(stress hardening)

52. 기계를 구성하는 요소에서 피로현상은 안전과 밀접한 관련이 있다. 피로 파괴현상과 가장 관련이 적은 것은?

가. 소음(noise)

나. 자국(notch)

다. 치수 효과(size effect)

라. 부식(corrosion)

53. 밀링 작업 시 안전상 옳지 않은 것은?

가. 보안경을 착용한다.

나. 칩 제거는 회전 중 청소용 솔로 한다.

다. 커터 설치 시에는 반드시 기계를 정지시킨다.

라. 밀감은 테이블 또는 바이스에 안전하게 고정한다.

54. 벨트 컨베이어의 특징에 해당되지 않는 것은?

가. 무인화 작업이 가능하다.

나. 연속적으로 물건을 운반할 수 있다.

다. 운반과 동시에 하역작업이 가능하다.

라. 경사각이 큰 경우에도 쉽게 물건을 운반할 수 있다.

55. 기계설비의 안전화 추진 가운데 인간공학 활용 측면으로 검토되어야 할 사항은?

가. 보수성	나. 작업성

다. 낮은 비용	라. 인간과 기계와의 융합

56. 기계설비기구의 위험점에서 고정부분과 회전부분이 만드는 위험점이 아니고, 회전하는 운동부 자체의 위험이나 운동하는 기계부분 자체의 위험에서 초래되는 위험점은? (예를 들면 밀링커터, 둥근 톱의 톱날 등)

가. 물림점	나. 절단점

다. 끼임점	라. 협착점

57. 연삭기 또는 평삭기 테이블 등의 행정 끝에 설치하여야 할 방호장치는?

가. 반발 예방장치	나. 덮개 또는 물

다. 과부하 방지장치	라. 브레이크장치

58. 로울러 작업에서 울(guard)의 적절한 위치 가지의 거리가 40㎜일 때 울의 개구부 설치 간격은 얼마 정도로 하여야 하는가? (단, 국제노동기구 규정을 따른다.)

가. 12㎜	나. 15㎜

다. 18㎜	라. 20㎜

59. 보일러가 최고 사용압력 이하에서 파열되는 원인으로서 가장 적합한 것은?

가. 수관의 청소 불량

나. 방호장치의 작동 불량

다. 방호장치 미부착

라. 구조상의 결점

60. 크레인에 부착하는 방호장치가 아닌 것은?

가. 과부하 방지장치	나. 권과 방지장치

다. 비상 정지장치	라. 방책

【4과목】 전기 및 화학설비위험방지기술 (20문제)

61. 피뢰침의 여유도가 25%이고, 변압기의 충격절연강도가 1000㎸라고 할 때 피뢰침의 제한 전압은 몇 ㎸인가?

가. 800	나. 900

다. 1000	라. 1100

62. 내압방폭구조를 갖는 설비에서 나사꽂이부의 물림나사산수는 연속된 완전나사부로 최소한 얼마 이상 유효하게 맞물려야 하는가?

가. 3산 이상	나. 4산 이상

다. 5산 이상	라. 7산 이상

63. 다음 중 전기화재의 원인이 아닌 것은?

가. 누전	나. 단락

다. 과전류	라. 접지

64. 다음 가스 중 독성이 강한 순서로 나열된 것은?

① 일산화탄소(CO)

② 아세톤(CH₃COCH₃)

③ 염소(Cl₂)

④ 나프탈렌(C₁₀H₈)

가. ①＞③＞②＞④	나. ③＞④＞①＞②

다. ①＞③＞④＞②	라. ③＞④＞②＞①

65. 용기 내부에서 폭발성 가스 또는 증기가 촉발하였을 때 용기가 그 압력에 견디며 또한 접합면, 개구부 등을 통해서 외부의 폭발설 가스·증기에 인화되지 않도록 한 방폭구조는?

가. 내압방폭구조

나. 압력방폭구조

다. 안전증방폭구조

라. 본질안전방폭구조

66. 가연성가스(C₁, C₂, C₃)의 조성과 연소하한값(LFL)이 다음과 같을 때 연소혼합가스의 연소하한값은 약 몇 vol%인가?

	조성	LFL
C₁ 가스	2.0vol%	1.1vol%
C₂ 가스	3.0vol%	5.0vol%
C₃ 가스	1.0vol%	2.7vol%
공기	94.0vol%	-

가. 1.16	나. 2.16

다. 3.16	라. 4.16

67. 컴퓨터 등 값이 비싼 전기기계, 기구 등의 소화에 적합하고 가연물과 산소의 화학적 반응을 차단하는 힘이 매우 강한 소화약제는?

가. 하론가스	나. 강화액

다. 건조사	라. 탄산수소나트륨

68. 금속의 용접·용단 또는 가열에 사용되는 가스 등의 용기에 보관온도 기준으로 적합한 것은?

가. 40℃ 이하	나. 50℃ 이하

다. 60℃ 이하	라. 70℃ 이하

69. 다음 가스 중 공기 중에서 폭발범위가 넓은 순서로 옳은 것은?

가. 아세틸렌＞프로판＞수소＞일산화탄소

나. 수소＞아세틸렌＞프로판＞일산화탄소

다. 아세틸렌＞수소＞일산화탄소＞프로판

라. 수소＞프로판＞일산화탄소＞아세틸렌

70. 다음 중 위험성 물질의 분류상 금수성(禁水性) 물질이 아닌 것은?

가. 과염소산산염	나. 금속나트륨

다. 탄화칼슘	라. 탄화알루미늄

71. 다음 중 산업안전기준에 관한 규칙에서 말하는 “특수화학설비”로 옳지 않은 것은?

가. 가열로 또는 가열기

나. 발열반응이 일어나는 반응장치

다. 온도가 섭씨 100도 이상으로 운전되는 설비

라. 게이지압력이 10㎏/㎠ 이상인 상태에서 운전되는 설비

72. 다음 중 인체의 감전 시 위험도에 영향을 주는 인자로 볼 수 없는 것은?

가. 전원의 종류

나. 접속기기의 종류

다. 통전 시간

라. 통전 경로

73. 다음 중 폭발범위 내의 농도에서 연소속도가 가장 빠른 것은?

가. 발화	나. 착화

다. 폭발	라. 폭굉

74. 인체가 충전부에 접촉하여 감전되었을 때 자력으로 이탈 할 수 없는 상태의 전류를 무엇이라 하는가?

가. 이탈전류	나. 가수전류

다. 불수전류	라. 심실세동전류

75. 인화성 액체에 의한 정전기 재해를 방지하기 위해서는 관내의 유속을 몇 m/s 이하로 유지해야 하는가?

가. 1	나. 2

다. 3	라. 4

76. 산업안전보건법에서 정한 “건조설비 및 그 부속설비”의 자체검사 주기로 옳은 것은?

가. 3개월에 1회 이상

나. 6개월에 1회 이상

다. 1년에 1회 이상

라. 2년에 1회 이상

77. 다음 중 폭굉유도거리에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 정상연소속도가 큰 혼합가스일수록 짧다.

나. 관속에 방해물이 없거나 관의 지름이 클수록 짧다.

다. 압력이 높을수록 짧다.

라. 점화원의 에너지가 강할수록 짧다.

78. 다음 중 정전기 대전현상의 설명으로 틀린 것은?

가. 마찰대전 : 두 물체가 서로 접촉 시 위치의 이동으로 전하의 분리 및 재배열이 일어나는 현상

나. 박리대전 : 상호 밀착되어 있는 물질이 떨어질 때 전하분리에 의해 발생하는 현상

다. 유동대전 : 액체류를 파이프 등으로 수송할 때 액체와 파이프 등의 고체류와 접촉하면서 서로 대전되는 현상

라. 분출대전 : 도체가 전기장에 노출되면 도체에는 전하의 분극이 일어나면서 가까운 쪽에는 반대극성이, 먼 쪽은 같은 극성의 전하가 대전되는 현상

79. 다음 중 접지공사의 종류에 해당되지 않는 것은?

가. 특별 제1종 접지공사

나. 제1종 접지공사

다. 제2종 접지공사

라. 제3종 접지공사

80. 다음 중 “하론 1301”의 화학식으로 옳은 것은?

가. CClF₃	나. C₂Br₂F₄

다. CBrF₃	라. CClBr₃

【5과목】 건설안전기술 (20문제)

81. 유해·위험 방지계획서의 첨부서류에 해당하지 않는 것은?

가. 공사용 기계, 설비, 건설물 등의 견적서

나. 전체공정표

다. 건설물·공사용 기계설비 등의 배치를 나타내는 도면 및 서류

라. 산업안전보건관리비 사용계획

82. 절토공사 중 발생하는 비탈면 붕괴의 원인과 거리가 먼 것은?

가. 함수비 불변으로 흙의 단위중량 균일

나. 건조로 인하여 점성토의 접착력 상실

다. 점성토의 수축이나 팽창으로 균열 발생

라. 공사 진행으로 비탈면의 높이와 기울기 증가

83. 지게차를 사용하여 작업하는 때 작업 시작 전 점검사항과 가장 거리가 먼 것은?

가. 바퀴의 이상 유무

나. 제동장치 및 조종장치 기능의 이상 유무

다. 하역장치 및 조종장치 기능의 이상 유무

라. 과부하방지장치의 작동 유무

84. 이동식 크레인 또는 크레인의 부적격한 와이어로프의 사용금지 기준으로 틀린 것은?

가. 이음매가 있는 것

나. 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 7% 이상인 것

다. 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것

라. 심하게 변형 또는 부식된 것

85. 건설업 산업안전보건관리비로 사용할 수 없는 항목은?

가. 건설용 리프트의 운전자 인건비

나. 차량의 원활한 흐름 또는 교통통제를 위한 교통정리·신호수의 인건비

다. 안전 보조원의 인건비

라. 방진설비, 방용설비를 위한 시설비

86. 안전난간은 임의의 점에서 임의의 방향으로 움직이는 최소 얼마의 하중을 견딜 수 있는 구조이어야 하는가?

가. 100㎏	나. 150㎏

다. 200㎏	라. 250㎏

87. 강관비계의 기둥 간의 적재하중을 제한하는 기준은 최대 얼마 이하인가?

가. 200㎏	나. 400㎏

다. 600㎏	라. 800㎏

88. 지반 등을 굴착할 때 풍화암의 기울기 기준으로 옳은 것은?

가. 1：0.3	나. 1：0.5

다. 1：0.8	라. 1：1

89. 이동식 사다리를 조립할 때 폭은 최소 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

가. 20㎝	나. 25㎝

다. 30㎝	라. 50㎝

90. 추락방지용 방망의 지지점은 최소 몇 ㎏f 이상의 충격력에 견딜 수 있어야 하는가?

가. 300㎏f	나. 500㎏f

다. 600㎏f	라. 1000㎏f

91. 점성토 지반의 개량공법으로 가장 적합하지 않은 것은?

가. 여성토(Pre-loading)공법

나. 바이브로 플로테이션 공법

다. 치환공법

라. 페이퍼 드레인공법

92. 항타기 또는 항발기의 와이어로프의 절단하중 값과 와이어로프에 걸리는 하중의 최대값이 보기와 같을 때 사용 가능한 경우는?

가. 와이어로프의 절단하중 값 : 10ton 와이어로프에 걸리는 하중의 최대값 : 2ton

나. 와이어로프의 절단하중 값 : 15ton 와이어로프에 걸리는 하중의 최대값 : 4ton

다. 와이어로프의 절단하중 값 : 20ton 와이어로프에 걸리는 하중의 최대값 : 6ton

라. 와이어로프의 절단하중 값 : 25ton 와이어로프에 걸리는 하중의 최대값 : 8ton

93. 해체건물의 조사 결과에 따른 해체계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

가. 해체건물의 구조

나. 해체의 방법

다. 사업장 내 연락방법

라. 해체물의 처분계획

94. 크레인에 대한 과부하의 제한 사항에 맞도록 ( ) 안에 가장 적합한 용어는?

크레인에 그 (   )을 초과하는 하중을 걸어서 사용하도록 하여서는 아니 된다.

가. 정격하중	나. 집중하중

다. 최대하중	라. 적재하중

95. 슬레이트, 선라이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서의 작업 중 위험방지를 위하여 필요한 발판의 폭에 대한 기준은?

가. 10㎝ 이상	나. 20㎝ 이상

다. 25㎝ 이상	라. 30㎝ 이상

96. 거푸집동바리 등을 조립할 때의 준수 사항으로 틀린 것은?

가. 동바리로 사용하는 파이프서포트의 연결은 3본까지만 허용된다.

나. 동바리의 고정 등 지주의 미끄러짐을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

다. 동바리로 사용하는 파이프서포트에 대해서는 높이가 3.5m 초과하는 때에는 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치한다.

라. 깔목의 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등 동바리의 참하를 방지하기 위한 조치를 하여야 한다.

97. 안전대 고리 부착 설비의 높이(H)를 산정하는 공식으로 맞는 것은?

가. H＞로프길이＋로프의 신장 길이＋[eqn: rm 1 over 2]작업자의 키

나. H＞[eqn: rm 1 over 2]로프길이＋로프의 신장 길이＋작업자의 키

다. H＞로프길이＋[eqn: rm 1 over 2]로프의 신장 길이＋작업자의 키

라. H＞로프길이＋[eqn: rm 1 over 2]로프의 신장 길이＋[eqn: rm 1 over 2]작업자의 키

98. 가시설물의 지지보가 그림과 같이 하중을 받고 있다. 이때 보의 단면에 발생하는 최대 휨모멘트는 얼마가 되는가?

가. 28ton·m	나. 12ton·m

다. 48ton·m	라. 32ton·m

99. 이동식 비계를 조립하여 작업을 할 때에 준수사항과 거리가 먼 것은?

가. 비계의 최상부에서 작업을 할 때에는 안전난간을 설치 할 것

나. 이동식비계의 바퀴는 이동을 방지하기 위하여 고정시킨 후 비계의 일부를 견고한 시설물에 잡아매는 등의 조치를 할 것

다. 승강용 사다리는 견고하게 설치할 것

라. 지주부대와 수평면과의 기울기는 78도 이하로 하고 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것

100. 철골 작업 시 강우량에 대한 작업을 중단하는 기준은?

가. 시간당 1㎜ 이상인 경우

나. 시간당 5㎜ 이상인 경우

다. 시간당 10㎜ 이상인 경우

라. 시간당 15㎜ 이상인 경우