건시스템(gunsys.com)	산업안전산업기사 필기 기출문제 (2013.8.18. 3회)

2013년 3회 산업안전산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	가	가	라	나	나	가	다	다	다	나
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	라	라	다	가	라	다	나	가	라	나
【2과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	나	가	다	라	라	나	가	라	가	나
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	나	다	라	나	라	다	다	가	가	다
【3과목 : 20문제】 기계위험방지기술	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	다	라	다	라	가	다	가	라	나	다
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	라	라	가	나	나	나	나	라	다
【4과목 : 20문제】 전기 및 화학설비위험방지기술	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	나	라	나	라	가	다	나	다	라	다
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	나	나	가	가	라	다	라	다	나	가
【5과목 : 20문제】 건설안전기술	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	가	라	가	나	라	다	라	라	라	라
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	라	나	다	다	다	가	다	가	라	다
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
56번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 나를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정 답안은 전항 정답으로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 다음 중 사람이 인력(중력)에 의하여 건축물, 구조물, 가설물, 수목, 사다리 등의 높은 장소에서 떨어지는 재해의 발생 형태를 무엇이라 하는가?

가. 추락	나. 비래

다. 낙하	라. 전도

2. 다음 중 사고예방대책의 기본원리 5단계에 있어 3단계에 해당하는 것은?

가. 분석	나. 안전조직

다. 사실의 발견	라. 시정방법의 선정

3. 다음 중 무재해 운동의 3요소에 해당되지 않는 것은?

가. 이념	나. 기법

다. 실천	라. 경쟁

4. 교육훈련의 효과는 5관을 최대한 활용하여야 하는데 다음 중 효과가 가장 큰 것은?

가. 청각	나. 시각

다. 촉각	라. 후각

5. 다음 중 산업안전보건법령상 특별안전·보건교육 대상의 작업에 해당하지 않는 것은?

가. 방사선 업무에 관계되는 작업

나. 전압이 50V인 정전 및 활선작업

다. 굴착면의 높이가 3m 되는 암석의 굴착작업

라. 게이지압력을 2㎏f/㎠ 이상으로 사용하는 압력용기 설치 및 취급작업

6. 다음 중 맥그리거(McGregor)의 X·Y이론에서 Y이론의 관리처방에 해당하는 것은?

가. 분권화의 권한의 위임

나. 경제적 보상체제의 강화

다. 권위주의적 리더십의 확립

라. 면밀한 감독과 엄격한 통제

7. 다음 중 인지과정 착오의 요인과 가장 거리가 먼 것은?

가. 정서 불안정

나. 감각차단 현상

다. 작업자의 기능 미숙

라. 생리·심리적 능력의 한계

8. 근로자의 작업 수행 중 나타나는 불안전한 행동의 종류로 볼 수 없는 것은?

가. 인간 과오로 인한 불안전한 행동

나. 태도 불량으로 인한 불안전한 행동

다. 시스템 과오로 인한 불안전한 행동

라. 지식 부족으로 인한 불안전한 행동

9. 다음 중 산업안전보건법상 사업 내 안전·보건교육에 있어 교육대상과 교육시간이 잘못 연결된 것은?

가. 사무직 종사 근로자의 정기교육 : 매분기 3시간 이상

나. 일용근로자의 작업내용 변경 시의 교육 : 1시간 이상

다. 건설 일용근로자의 건설업 기초안전·보건교육 : 2시간 이상

라. 관리감독자의 지위에 있는 사람의 정기교육 : 연간 16시간 이상

10. 산업안전보건법에 따라 안전·보건표지에 사용된 색채의 색도기준이 “7.5R 4/14"일 때 이 색채의 명도 값으로 옳은 것은?

가. 7.5	나. 4

다. 14	라. 4/14

11. 위험예지훈련 4R(라운드)의 진행방법에서 3R(라운드)에 해당하는 것은?

가. 목표설정	나. 본질추구

다. 현상파악	라. 대책수립

12. 레빈(Lewin)의 법칙 B＝f(P⋅E)에서 인간 행동(B)은 개체(P)와 환경조건(E)과의 상호 함수관계를 갖는다. 다음 중 환경조건(E)이 나타내는 것은?

가. 지능	나. 소질

다. 적성	라. 인간관계

13. 도수율이 12.57, 강도율이 17.45인 사업장에서 한 근로자가 평생 근무한다면 며칠의 근로손실이 발생 하겠는가? (단 1인 근로자의 평생근로시간은( 105시간이다.)

가. 1257일	나. 126일

다. 1745일	라. 175일

14. 다음 중 안전점검 대상과 가장 거리가 먼 것은?

가. 인원 배치	나. 방호 장치

다. 작업 환경	라. 작업 방법

15. 다음 중 학습정도(level of learning)의 4단계에 포함되지 않는 것은?

가. 지각한다.	나. 적용한다.

다. 인지한다.	라. 정리한다.

16. 다음 중 사업장 내 안전·보건교육을 통하여 근로자가 함양 및 체득될 수 있는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

가. 잠재위험 발견 능력

나. 비상사태 대응 능력

다. 재해손실비용분석 능력

라. 직면한 문제의 사고 발생 가능성 예지 능력

17. 다음 중 재해 통계적 원인 분석 시 특성과 요인 관계를 도표로 하여 어골상(魚骨象)으로 세분화 한 것은?

가. 파레토도	나. 특성요인도

다. 크로스도	라. 관리도

18. 강의의 성과는 강의계획의 준비 정도에 따라 일반적으로 결정되는데 다음 중 강의계획의 4단계를 올바르게 나열한 것은?

① 교수 방법의 선정

② 학습자료의 수집 및 체계화

③ 학습목적과 학습성과의 선정

④ 강의안 작성

가. ③ → ② → ① → ④

나. ② → ③ → ① → ④

다. ② → ① → ③ → ④

라. ② → ③ → ④ → ①

19. 다음은 안전화의 정의에 관한 설명이다. A와 B에 해당하는 값으로 옳은 것은?

중작업용 안전화란 ( A )㎜의 낙하 높이에서 시험했을 때 충격과 ( B )kN의 압축하중에서 시험했을 때 압박에 대하여 보호해 줄 수 있는 선심을 부착하여 착용자를 보호하기 위한 안전화를 말한다.

가. A : 250㎜, B : 4.5kN

나. A : 500㎜, B : 5.0kN

다. A : 750㎜, B : 7.5kN

라. A : 1000㎜, B : 15.0kN

20. 다음 [그림]에 나타낸 리더와 부하와의 관계에서 이에 해당되는 리더의 유형은?

가. 민주형	나. 자유방임형

다. 권위형	라. 권력형

【2과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

21. 모든 시스템 안전 프로그램 중 최초 단계의 분석으로 시스템 내의 위험 요소가 어떤 상태에 있는지를 정성적으로 평가하는 방법은?

가. CA	나. PHA

다. FHA	라. FMEA

22. 다음 중 건구온도가 30℃, 습구온도가 27℃일 때 사람들이 느끼는 불쾌감의 정도를 설명한 것으로 가장 적절한 것은?

가. 대부분의 사람이 불쾌감을 느낀다.

나. 거의 모든 사람이 불쾌감을 느끼지 못한다.

다. 일부분의 사람이 불쾌감을 느끼기 시작한다.

라. 일부분의 사람이 쾌적함을 느끼기 시작한다.

23. 다음과 같은 FT도에서 minimal cut set으로 옳은 것은?

가. (2, 3)	나. (1, 2, 3)

다. (1, 2, 3) (2, 3, 4)	라. (1, 2, 3) (1, 3, 4)

24. 인간-기계시스템에서 자동화 정도에 따라 분류할 때 감시제어(supervisory control) 시스템에서 인간의 주요 기능과 가장 거리가 먼 것은?

가. 간섭(intervene)	나. 계획(plan)

다. 교시(teach)	라. 추적(pursuit)

25. 다음 중 수명주기(Life Cycle) 6단계에서 “운전단계”와 가장 거리가 먼 것은?

가. 사고조사 참여

나. 기술변경의 개발

다. 고객에 의한 최종 성능검사

라. 최종 생산물의 수용 여부 결정

26. 다음 중 결함수분석법에서 일정 조합 안에 포함되어 있는 기본사상들이 모두 발생하지 않으면 틀림없이 정상사상(top event)이 발생되지 않는 조합을 무엇이라고 하는가?

가. 컷셋(cut set)

나. 패스셋(path set)

다. 부울대수(Boolean algebra)

라. 결함수셋(fault tree set)

27. 공정분석에 있어 활용하는 공정도(process chart)의 도시기호 중 가공 또는 작업을 나타내는 기호는?

가.	나.

다.	라.

28. 안전성 평가의 기본원칙을 6단계로 나누었을 때 다음 중 가장 먼저 수행해야 되는 것은?

가. 정성적 평가

나. 작업조건 측정

다. 정량적 평가

라. 관계자료의 정비검토

29. 다음 중 제어장치에서 조정장치의 위치를 1㎝ 움직였을 때 표시장치의 지침이 4㎝ 움직였다면 이 기기의 C/R 비는 약 얼마인가?

가. 0.25	나. 0.6

다. 1.5	라. 1.7

30. 한 겨울에 햇볕을 쬐면 기온은 차지만 따스함을 느끼는 것은 다음 중 어떤 열교환 방법에 의한 것인가?

가. 대류	나. 복사

다. 전도	라. 증발

31. 다음의 감각기관 중 반응속도가 가장 빠른 것은?

가. 시각	나. 촉각

다. 후각	라. 미각

32. 다음 중 인체치수 측정 자료의 활용을 위한 적용원리로 볼 수 없는 것은?

가. 평균치의 활용

나. 조절범위의 설정

다. 임의 선택 자료의 활용

라. 최대치수와 최소치수의 설정

33. FT도에 사용되는 기호 중 다음 그림에 해당하는 것은?

가. 생략사상	나. 부정사상

다. 결함사상	라. 기본사상

34. 다음 중 공장설비의 고장원인 분석 방법으로 적당하지 않은 것은?

가. 고장원인 분석은 언제, 누가, 어떻게 행하는가를 그때의 상황에 따라 결정한다.

나. P-Q 분석도에 의한 고장대책으로 빈도가 높은 고장에 대하여 근본적인 대책을 수립한다.

다. 동일기종이 다수 설치되었을 때는 공통된 고장 개소, 원인 등을 규명하여 개선하고 자료를 작성한다.

라. 발생한 고장에 대하여 그 개소, 원인, 수리상의 문제점, 생산에 미치는 영향 등을 조사하고 재발 방지계획을 수립한다.

35. 작업 형태나 작업조건 중에서 다른 문제가 생겨 필요사항을 실행 할 수 없는 경우나 어떤 결함으로부터 파생하여 발생하는 오류를 무엇이라 하는가?

가. commission error

나. command error

다. extraneous error

라. secondary error

36. 다음 중 시각에 관한 설명으로 옳은 것은?

가. vernier acuity - 눈이 식별할 수 있는 표적의 최소 모양

나. minimum separable acuity - 배경과 구별하여 탐지 할 수 있는 최소의 점

다. stereoscopic acuity - 거리가 있는 한 물체의 상이 두 눈의 망막에 맺힐 때 그 상의 차이를 구별하는 능력

라. minimum perceptible acuity - 하나의 수직선이 중간에서 끊겨 아래 부분이 옆으로 옮겨진 경우에 미세한 치우침을 구별하는 능력

37. 다음 중 역치(threshold value)의 설명으로 가장 적절한 것은?

가. 표시장치의 설계와 역치는 아무런 관계가 없다.

나. 에너지의 양이 증가할수록 차이역치는 감소한다.

다. 역치는 감각에 필요한 최소량의 에너지를 말한다.

라. 표시장치를 설계할 때는 신호의 강도를 역치 이하로 설계하여야 한다.

38. 다음 중 주어진 작업에 대하여 필요한 소요조명(fc)을 구하는 식으로 옳은 것은?

가. [eqn: rm 소요조명(fc)= 소요휘도(fʟ) over 반사율(%)]

나. [eqn: rm 소요조명(fc)= 반사율(%) over 소요휘도(fʟ)]

다. [eqn: rm 소요조명(fc)= 소요휘도(fʟ) over (거리)^2]

라. [eqn: rm 소요조명(fc)= (거리)^2 over 소요휘도(fʟ)]

39. 다음 중 청각적 표시장치에서 300m 이상의 장거리용 경보기에 사용하는 진동수로 가장 적절한 것은?

가. 800㎐ 전후

나. 2200㎐ 전후

다. 3500㎐ 전후

라. 4000㎐ 전후

40. 다음 중 인간-기계 시스템을 설계하기 위해 고려해야 할 사항으로 가장 적합하지 않은 것은?

가. 동작경제의 원칙이 만족되도록 고려하여야 한다.

나. 대상이 되는 시스템이 위치할 환경 조건이 인간에 대한 한계치를 만족하는가의 여부를 조사한다.

다. 인간과 기계가 모두 복수인 경우, 종합적인 효과보다 기계를 우선적으로 고려한다.

라. 인간이 수행해야 할 조작이 연속적인가 불연속적인가를 알아보기 위해 특성 조사를 실시한다.

【3과목】 기계위험방지기술 (20문제)

41. 다음 중 산소-아세틸렌 가스용접 시 역화의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

가. 토치의 과열

나. 팁의 이물질 부착

다. 산소 공급의 부족

라. 압력조정기의 고장

42. 어떤 부재의 사용하중은 200㎏f이고, 이의 파괴하중은 400㎏f이다. 정격하중을 100㎏f로 가정하고 설계한다면 안전율은 얼마인가?

가. 0.25	나. 0.5

다. 2	라. 4

43. 다음 중 지름이 60㎝이고, 20rpm으로 회전하는 롤러에 적합한 급정지장치의 성능으로 옳은 것은?

가. 앞면 롤러 원주의 1/1.5 거리에서 급정지

나. 앞면 롤러 원주의 1/2 거리에서 급정지

다. 앞면 롤러 원주의 1/2.5 거리에서 급정지

라. 앞면 롤러 원주의 1/3 거리에서 급정지

44. 다음 중 선반 작업 시 주의사항으로 틀린 것은?

가. 회전 중에 가공품을 직접 만지지 않는다.

나. 공작물의 설치가 끝나면, 척에서 렌치류는 곧바로 제거 한다.

다. 칩(chip)이 비산할 때는 보안경을 쓰고 방호판을 설치하여 사용한다.

라. 돌리개는 적정 크기의 것을 선택하고, 심압대 스핀들은 가능하면 길게 나오도록 한다.

45. 다음 중 프레스금형을 부착, 해체 또는 조정 작업을 하는 때에 사용해야 하는 안전장치는?

가. 안전블록

나. 안전방책

다. 수인식 방호장치

라. 손쳐내기식 방호장치

46. 다음 중 연삭숫돌의 이상 유·무를 확인하기 위한 시운전 시간으로 가장 적절한 것은?

가. 작업 시작 전 3분 이상, 연삭숫돌 교체 후 1분 이상

나. 작업 시작 전 30초 이상, 연삭숫돌 교체 후 1분 이상

다. 작업 시작 전 1분 이상, 연삭숫돌 교체 후 3분 이상

라. 작업 시작 전 1분 이상, 연삭숫돌 교체 후 1분 이상

47. 다음 중 선반작업에서 가늘고 긴 공작물의 처짐이나 휨을 방지하는 부속장치는?

가. 방진구	나. 심봉

다. 돌리개	라. 면판

48. 산업안전보건법에서 정한 양중기의 종류에 해당하지 않는 것은?

가. 리프트	나. 호이스트

다. 곤돌라	라. 컨베이어

49. 다음 중 위험구역에서 가드까지의 거리가 200㎜인 롤러기에 가드를 설치하는데 허용 가능한 가드의 개구부 간격으로 옳은 것은?

가. 최대 20㎜	나. 최대 30㎜

다. 최대 36㎜	라. 최대 40㎜

50. 기계의 기능적인 면에서 안전을 확보하기 위하여 반자동 및 자동제어장치의 경우에는 적극적으로 안전화 대책을 강구하여야 한다. 이때 2차적 적극적 대책에 속하는 것은?

가. 울을 설치한다.

나. 급정지장치를 누른다.

다. 회로를 개선하여 오동작을 방지한다.

라. 연동 장치된 방호장치가 작동되게 한다

51. 보일러수 속에 유지(油脂)류, 용해 고형물, 부유물 등의 농도가 높아지면 드럼 수면에 안정한 거품이 발생하고, 또한 거품이 증가하여 드럼의 기실(氣室)에 전체로 확대되는 현상을 무엇이라 하는가?

가. 포밍(forming)

나. 프라이밍(priming)

다. 수격현상(water hammer)

라. 공동화현상(cavitation)

52. 산업안전보건법령에 따라 양중기용 와이어로프의 사용금지 기준으로 옳은 것은?

가. 지름의 감소가 공칭지름의 3%를 초과하는 것

나. 지름의 감소가 공칭지름의 5%를 초과하는 것

다. 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선(素線)의 수가 7% 이상인 것

라. 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선(素線)의 수가 10% 이상인 것

53. 다음 중 드릴 작업 시 안전수칙으로 적절하지 않은 것은?

가. 장갑의 착용을 금한다.

나. 드릴은 사용 전에 검사한다.

다. 작업자는 보안경을 착용한다.

라. 드릴의 이송은 최대한 신속하게 한다.

54. 다음 중 산업안전보건법령상 컨베이어에 부착해야 하는 안전장치와 가장 거리가 먼 것은?

가. 해지장치

나. 비상정지장치

다. 덮개 또는 울

라. 역주행방지장치

55. 다음 중 재료에 있어서의 결함에 해당하지 않는 것은?

가. 미세 균열

나. 용접 불량

다. 불순물 내재

라. 내부 구멍

56. 다음은 목재가공용 둥근톱에서 분할날에 관한 설명이다. ( ) 안의 내용을 올바르게 나타낸 것은?

- 분할날의 두께는 둥근톱 두께의 ( ① ) 이상일 것

- 견고히 고정할 수 있으며 분할날과 톱날 원주면과의 거리는 ( ② ) 이내로 조정, 유지할 수 있어야 한다.

가. ① : 1.5배, ② : 10㎜

나. ① : 1.1배, ② : 12㎜

다. ① : 1.1배, ② : 15㎜

라. ① : 2배, ② : 20㎜

57. 다음은 지게차의 헤드가드에 관한 기준이다. ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지게차 사용 시 화물 낙하 위험의 방호조치 사항으로 헤드가드를 갖추어야 한다. 그 강도는 지게차 최대하중의 (   )의 값의 등분포정하중(等分布靜荷重)에 견딜 수 있어야 한다. 단, 그 값이 4톤을 넘는 것에 대하여서는 4톤으로 한다.

가. 1.5배	나. 2배

다. 3배	라. 5배

58. 다음 중 프레스 작업에 있어 시계(視界)가 차단되지는 않으나 확동식 클러치 프레스에는 사용상의 제한이 발생하는 방호장치는?

가. 게이트가드

나. 광전식방호장치

다. 양수조작장치

라. 프릭션 다이얼피드

59. 다음 중 셰이퍼의 방호장치와 가장 거리가 먼 것은?

가. 방책	나. 칸막이

다. 칩받이	라. 시건장치

60. 다음 중 기계설비에 있어서 방호의 기본 원리와 가장 거리가 먼 것은?

가. 위험제거	나. 덮어씌움

다. 위험의 검출	라. 위험에 적응

【4과목】 전기 및 화학설비위험방지기술 (20문제)

61. 정전용량 10㎌인 물체에 전압을 1000V로 충전하였을 때 물체가 가지는 정전에너지는 몇 Joule인가?

가. 0.5	나. 5

다. 14	라. 50

62. 다음 중 일반적으로 인체에 1초 동안 전류가 흘렀을 때 정상적인 심장의 기능을 상실할 수 있는 전류의 크기는 어느 정도인가?

가. 50㎃	나. 75㎃

다. 125㎃	라. 165㎃

63. 접지 저항계로 3개의 접지봉의 접지저항을 측정한 값이 각각 R₁, R₂, R₃일 경우 접지저항 G₁으로 옳은 것은?

가. [eqn: rm 1 over 2 (R_1 +R_2 + R_3 )－R_1]

나. [eqn: rm 1 over 2 (R_1 +R_2 + R_3 )－R_2]

다. [eqn: rm 1 over 2 (R_1 +R_2 + R_3 )－R_3]

라. [eqn: rm 1 over 2 (R_2 + R_3 )－R_1]

64. 다음 중 전기 설비의 방폭구조를 나타내는 기호로 틀린 것은?

가. 내압방폭구조 : d

나. 압력방폭구조 : p

다. 안전증방폭구조 : e

라. 본질안전방폭구조 : s

65. 다음 중 제전기의 종류에 해당하지 않는 것은?

가. 전류제어식

나. 전압인가식

다. 자기방전식

라. 방사선식

66. 다음 중 전기화재의 원인에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 단락된 순간의 전류는 정격전류보다 크다.

나. 전류에 의해 발생되는 열은 전류의 제곱에 비례하고, 저항에 비례한다.

다. 누전, 접촉불량 등에 의한 전기화재는 배선용차단기나 누전차단기로 예방이 가능하다.

라. 전기화재의 발화형태별 원인 중 가장 큰 비율을 차지하는 것은 전기배선의 단락이다.

67. 교류아크용접기의 자동전격방지기는 대상으로 하는 용접기의 주회로를 제어하는 장치를 가지고 있어, 용접봉의 조작에 따라 용접할 때에만 용접기의 주회로를 형성하고, 그 외에는 용접기의 출력측의 무부하전압을 얼마 이하로 저하시키도록 동작하는 장치를 말하는가?

가. 15V	나. 25V

다. 30V	라. 50V

68. 산업안전보건법상 다음 내용에 해당하는 폭발위험장소는?

20종 장소 외의 장소로서, 분진운 형태의 가연성 분진이 폭발농도를 형성할 정도의 충분한 양이 정상작동 중에 존재할 수 있는 장소

가. 0종 장소	나. 1종 장소

다. 21종 장소	라. 22종 장소

69. 다음 중 절연용 고무장갑과 가죽장갑의 안전한 사용방법으로 가장 적합한 것은?

가. 활선작업에서는 가죽장갑만 사용한다.

나. 활선작업에서는 고무장갑만 사용한다.

다. 먼저 가죽장갑을 끼고 그 위에 고무장갑을 낀다.

라. 먼저 고무장갑을 끼고 그 위에 가죽장갑을 낀다.

70. 산업안전보건법령에 따라 충전전로 인근에서 차량, 기계 장치 등의 작업이 있는 경우에는 차량 등을 충전전로의 충전부로부터 얼마 이상 이격시켜 유지하여야 하는가?

가. 1m	나. 2m

다. 3m	라. 5m

71. 다음 중 분해 폭발하는 가스의 폭발방지를 위하여 첨가하는 불활성가스로 가장 적합한 것은?

가. 산소	나. 질소

다. 수소	라. 프로판

72. 휘발유를 저장하던 이동저장탱크에 등유나 경유를 이동 저장탱크의 밑 부분으로부터 주입할 때에 액표면의 높이가 주입관의 선단의 높이를 넘을 때까지 주입속도는 몇 m/s 이하로 하여야 하는가?

가. 0.5	나. 1.0

다. 1.5	라. 2.0

73. 산업안전보건법령에 따라 인화성 액체를 저장·취급하는 대기압 탱크에 가압이나 진공 발생 시 압력을 일정하게 유지하기 위하여 설치하여야 하는 장치는?

가. 통기밸브

나. 체크밸브

다. 스팀트랩

라. 프레임어레스트

74. 다음 중 LPG에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

가. 강한 독성이 있다.

나. 질식의 우려가 있다.

다. 누설 시 인화, 폭발성이 있다.

라. 가스의 비중은 공기보다 크다.

75. 다음 중 폭굉유도거리에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 압력이 높을수록 짧다.

나. 점화원의 에너지가 강할수록 짧다.

다. 정상연소속도가 큰 혼합가스일수록 짧다.

라. 관속에 방해물이 없거나 관의 지름이 클수록 짧다.

76. 다음 중 공정안전보고서의 심사결과 구분에 해당하지 않는 것은?

가. 적정	나. 부적정

다. 보류	라. 조건부 적정

77. 메탄(CH₄) 100mol 이 산소 중에서 완전 연소하였다면 이때 소비된 산소량 몇 mol인가?

가. 50	나. 100

다. 150	라. 200

78. 공기 중 산화성이 높아 반드시 석유, 경유 등의 보호액에 저장해야 하는 것은?

가. Ca	나. P₄

다. K	라. S

79. 25℃ 1기압에서 공기 중 벤젠(C₆H₆)의 허용농도가 10ppm일 때 이를 ㎎/㎥의 단위로 환산하면 약 얼마인가? (단, C, H의 원자량은 각각 12, 1이다.)

가. 28.7	나. 31.9

다. 34.8	라. 45.9

80. 다음 중 칼륨에 의한 화재 발생 시 소화를 위해 가장 효과적인 것은?

가. 건조사 사용

나. 포화기 사용

다. 이산화탄소 사용

라. 할로겐화합물 소화기 사용

【5과목】 건설안전기술 (20문제)

81. 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 최소 얼마 이상의 하중에 견딜 수 있는 구조이어야 하는가?

가. 100㎏	나. 150㎏

다. 200㎏	라. 250㎏

82. 다음 중 유해·위험방지계획서 제출 시 첨부해야 하는 서류와 가장 거리가 먼 것은?

가. 건축물 각 층 평면도

나. 기계·설비의 배치도면

다. 원재료 및 제품의 취급, 제조 등의 작업방법의 개요

라. 비상조치계획서

83. 산업안전보건관리비 중 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무수당 등의 항목에서 사용할 수 없는 내역은?

가. 교통 통제를 위한 교통정리 신호수의 인건비

나. 공사장 내에서 양중기·건설기계 등의 움직임으로 인한 위험으로부터 주변 작업자를 보호하기 위한 유도자의 인건비

다. 건설용 리프의 운전자 인건비

라. 고소작업대 작업 시 낙하물 위험예방을 위한 하부통제 등 공사현장의 특성에 따라 근로자 보호만을 목적으로 배치된 유도자의 인건비

84. 건설장비 크레인의 헤지(Hedge) 장치란?

가. 중량 초과 시 부져(Buzzer)가 울리는 장치이다.

나. 와이어로프의 후크이탈 방지장치이다.

다. 일정 거리 이상을 권상하지 못하도록 제한시키는 장치이다.

라. 크레인 자체에 이상이 있을 때 운전자에게 알려주는 신호 장치이다.

85. 동바리로 사용하는 파이프 서포트에 대한 준수사항과 가장 거리가 먼 것은?

가. 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것

다. 높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들 것

라. 파이프서포트 사이에 교차가새를 설치하여 보강 조치할 것

86. 추락방지를 위한 안전방망 설치기준으로 옳지 않은 것은?

가. 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 않도록 한다.

나. 안전방망 수평으로 설치한다.

다. 망의 처짐은 짧은 변 길이의 10% 이하가 되도록 한다.

라. 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 망의 내민 길이는 벽면으로부터 3m 이상이 되도록 한다.

87. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 토사 굴착 시 굴착면의 기울기 기준으로 옳지 않은 것은?

가. 보통흙인 습지 - 1：1~1：1.5

나. 풍화암 - 1：1.0

다. 연암 - 1：1.0

라. 보통흙의 건지 - 1：1.2~1：5

88. 거푸집에 가해지는 콘크리트의 측압에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 슬럼프가 클수록 크다.

나. 거푸집의 수평단면이 클수록 크다.

다. 타설속도가 빠를수록 크다.

라. 거푸집의 강성이 클수록 작다.

89. 콘크리트 슬럼프 시험방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 슬럼프 시험기구는 강제평판, 슬럼프 테스트 콘, 다짐 막대, 측정기기로 이루어진다.

나. 콘크리트 타설 시 작업의 용이성을 판단하는 방법이다.

다. 슬럼프 콘에 비빈 콘크리트를 같은 양의 3층으로 나누어 25회씩 다지면서 채운다.

라. 슬럼프는 슬럼프 콘을 들어 올려 강제평판으로부터 콘크리트가 무너져 내려앉은 높이까지의 거리를 ㎜로 표시한 것이다.

90. 다음은 낙하물 방지망 또는 방호선반을 설치하는 경우에 준수하여야 할 사항이다. ( ) 안에 알맞은 내용은?

높이 ( ① )m 이내마다 설치하고, 내민길이는 벽면으로부터 ( ② )m 이상으로 할 것

가. ① : 5, ② : 1	나. ① : 5, ② : 2

다. ① : 10, ② : 1	라. ① : 10, ② : 2

91. 지반에서 발생하는 히빙 현상의 직접적인 대책과 가장 거리가 먼 것은?

가. 굴착 주변의 상재하중을 제거한다.

나. 토류벽의 배면토압을 경감시킨다.

다. 굴착저면에 토사 등 인공중력을 가중시킨다.

라. 수밀성 있는 흙막이 공법을 채택한다.

92. 추락재해 방지용 방망의 신품에 대한 인장강도는 얼마인가? (단, 그물코의 크기가 10㎝ 이며, 매듭 없는 방망)

가. 220㎏	나. 240㎏

다. 260㎏	라. 280㎏

93. 철골 작업을 중지해야 할 강설량 기준으로 옳은 것은?

가. 강설량이 시간당 1㎜ 이상인 경우

나. 강설량이 시간당 5㎜ 이상인 경우

다. 강설량이 시간당 1㎝ 이상인 경우

라. 강설량이 시간당 5㎝ 이상인 경우

94. 아스팔트 포장도로의 노반의 파쇄 또는 토사 중에 있는 암석제거에 가장 적당한 장비는?

가. 스크레이퍼(Scraper)

나. 롤러(Roller)

다. 리퍼(Ripper)

라. 드래그라인(drag line)

95. 높이 2m를 초과하는 말비계를 조립하여 사용하는 경우 작업발판의 최소 폭 기준으로 옳은 것은?

가. 20㎝ 이상	나. 30㎝ 이상

다. 40㎝ 이상	라. 50㎝ 이상

96. 현장에서 가설통로의 설치 시 준수사항으로 옳지 않은 것은?

가. 건설공사에 사용하는 높이 8m 이상인 비계다리에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것

나. 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15m 이상인 때에는 10m 이내마다 계단참을 설치할 것

다. 경사가 15º를 초과하는 때에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것

라. 경사는 30º 이하로 할 것

97. 부두, 안벽 등 하역작업을 하는 장소에 대하여 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치할 때 통로의 최소 폭은?

가. 70㎝	나. 80㎝

다. 90㎝	라. 100㎝

98. 철골보 인양작업 시의 준수사항으로 옳지 않은 것은?

가. 선회와 인양작업을 가능한 동시에 이루어지도록 한다.

나. 인양용 와이어로프의 각도는 양변 60º 정도가 되도록 한다.

다. 유도 로프로 방향을 잡으며 이동시킨다.

라. 인양용 와이어로프의 체결지점은 수평부재의 1/3지점을 기준으로 한다.

99. 양중기의 분류에서 고정식 크레인에 해당되지 않는 것은?

가. 천장 크레인	나. 지브 크레인

다. 타워 크레인	라. 트럭 크레인

100. 일반적인 안전수칙에 따른 수공구와 관련된 행동으로 옳지 않은 것은?

가. 작업에 맞는 공구의 선택과 올바른 취급을 하여야 한다.

나. 결함이 없는 완전한 공구를 사용하여야 한다.

다. 작업 중인 공구는 작업이 편리한 반경 내의 작업대나 기계 위에 올려놓고 사용하여야 한다.

라. 공구는 사용 후 안전한 장소에 보관하여야 한다.