건시스템(gunsys.com)	산업안전산업기사 필기 기출문제 (2014.3.2. 1회)

2014년 1회 산업안전산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	3	4	1	4	2	3	2	4	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	4	4	2	2	1	2	3	3	1
【2과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	4	3	1	2	4	1	2	3	2	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	3	3	4	3	2	1	4	1	1	1
【3과목 : 20문제】 기계위험방지기술	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	2	3	3	1	3	1	1	3	4
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	1	4	3	4	4	1	1	3	2
【4과목 : 20문제】 전기 및 화학설비위험방지기술	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	3	2	3	2	4	2	2	3	1
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	1	3	4	1	2	2	2	1	3
【5과목 : 20문제】 건설안전기술	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	1	4	3	1	3	4	4	3	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	3	1	2	4	1	2	4	2	2	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 버드(Bird)는 사고가 5개의 연쇄반응에 의하여 발생되는 것으로 보았다. 다음 중 재해 발생의 첫 단계에 해당하는 것은?

① 개인적 결함

② 사회적 환경

③ 전문적 관리의 부족

④ 불안전한 행동 및 불안전한 상태

2. 무재해운동의 추진에 있어 무재해운동을 개시한 날로부터 며칠 이내에 무재해 운동 개시신청서를 관련 기관에 제출하여야 하는가?

① 4일	② 7일

③ 14일	④ 30일

3. 다음 중 부주의 현상을 그림으로 표시한 것으로 의식의 우회를 나타낸 것은?

①

②

③

④

4. 산업안전보건법령에 따라 건설현장에서 사용하는 크레인, 리프트 및 곤돌라는 최초로 설치한 날부터 얼마마다 안전검사를 실시하여야 하는가?

① 6개월	② 1년

③ 2년	④ 3년

5. 재해손실비 중 직접 손실비에 해당하지 않는 것은?

① 요양급여	② 휴업급여

③ 간병급여	④ 생산손실급여

6. 산업안전보건법령상 안전⋅보건표지의 종류에 있어 “안전모 착용”은 어떤 표지에 해당하는가?

① 경고 표지	② 지시 표지

③ 안내 표지	④ 관계자 외 출입금지

7. 어떤 사업장의 종합재해지수가 16.95이고, 도수율이 20.83이라면 강도율은 약 얼마인가?

① 20.45	② 15.92

③ 13.79	④ 10.54

8. 인간관계 메커니즘 중에서 다른 사람으로부터의 판단이나 행동을 무비판적으로 논리적, 사실적 근거 없이 받아들이는 것을 무엇이라 하는가?

① 모방(imitation)	② 암시(suggestion)

③ 투사(projection)	④ 동일화(identification)

9. 다음 중 산업안전보건법령에서 정한 안전보건관리규정의 세부 내용으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 산업안전보건위원회의 설치⋅운영에 관한 사항

② 사업주 및 근로자의 재해 예방 책임 및 의무 등에 관한 사항

③ 근로자 건강진단, 작업환경측정의 실시 및 조치절차 등에 관한 사항

④ 산업재해 및 중대산업사고의 발생 시 손실비용 산정 및 보상에 관한 사항

10. 다음 중 교육훈련의 학습을 극대화시키고, 개인의 능력 개발을 극대화시켜 주는 평가방법이 아닌 것은?

① 관찰법	② 배제법

③ 자료분석법	④ 상호평가법

11. 다음 중 안전심리의 5대 요소에 해당하는 것은?

① 기질(temper)

② 지능(intelligence)

③ 감각(sense)

④ 환경(environment)

12. 다음 중 시행착오설에 의한 학습법칙에 해당하지 않는 것은?

① 효과의 법칙	② 준비성의 법칙

③ 연습의 법칙	④ 일관성의 법칙

13. 다음 중 재해조사 시의 유의사항으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 사실을 수집한다.

② 사람, 기계설비, 양면의 재해요인을 모두 도출한다.

③ 객관적인 입장에서 공정하게 조사하며, 조사는 2인 이상이 한다.

④ 목격자의 증언과 추측의 말을 모두 반영하여 분석하고, 결과를 도출한다.

14. 산업안전보건법령상 특별안전⋅보건교육에 있어 대상 작업별 교육내용 중 밀폐공간에서의 작업에 대한 교육내용과 가장 거리가 먼 것은? (단, 기타 안전⋅보건관리에 필요한 사항은 제외한다.)

① 산소농도측정 및 작업환경에 관한 사항

② 유해물질의 인체에 미치는 영향

③ 보호구 착용 및 사용방법에 관한 사항

④ 사고 시의 응급처치 및 비상시 구출에 관한 사항

15. 다음 중 안전대의 각 부품(용어)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① “안전그네”란 신체지지의 목적으로 전신에 착용하는 띠 모양의 것으로서 상체 등 신체 일부분만 지지하는 것은 제외한다.

② “버클”이란 벨트 또는 안전그네와 신축조절기를 연결하기 위한 사각형의 금속 고리를 말한다.

③ “U자걸이”란 안전대의 죔줄을 구조물 등에 U자 모양으로 돌린 뒤 훅 또는 카라비너를 D링에, 신축조절기를 각링 등에 연결하는 걸이 방법을 말한다.

④ “1개걸이”란 죔줄의 한쪽 끝을 D링에 고정시키고 훅 또는 카라비너를 구조물 또는 구명줄에 고정시키는 걸이 방법을 말한다.

16. 다음 중 무재해운동 추진기법에 있어 지적확인의 특성을 가장 적절하게 설명한 것은?

① 오관의 감각기관을 총동원하여 작업의 정확성과 안전을 확인한다.

② 참여자 전원의 스킨십을 통하여 연대감, 일체감을 조성할 수 있고 느낌을 교류한다.

③ 비평을 금지하고, 자유로운 토론을 통하여 독창적인 아이디어를 끌어낼 수 있다.

④ 작업 전 5분간의 미팅을 통하여 시나리오상의 역할을 연기하여 체험하는 것을 목적으로 한다.

17. 다음 중 학습의 목적의 3요소에 해당하지 않는 것은?

① 주제	② 대상

③ 목표	④ 학습정도

18. 다음 중 매슬로우의 욕구 5단계 이론에서 최종 단계에 해당하는 것은?

① 존경의 욕구	② 성장의 욕구

③ 자아실현 욕구	④ 생리적 욕구

19. 다음 중 안전교육의 3단계에서 생활지도, 작업동작지도 등을 통한 안전의 습관화를 위한 교육을 무엇이라 하는가?

① 지식교육	② 기능교육

③ 태도교육	④ 인성교육

20. 다음 중 헤드십에 관한 내용으로 볼 수 없는 것은?

① 부하와의 사회적 간격이 좁다.

② 지휘의 형태는 권위주의적이다.

③ 권한의 부여는 조직으로부터 위임받는다.

④ 권한에 대한 근거는 법적 또는 규정에 의한다.

【2과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

21. 다음 중 음(音)의 크기를 나타내는 단위로만 나열된 것은?

① dB, nit	② phon, lb

③ dB, psi	④ phon, dB

22. 다음 중 결함수분석법(FTA)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 최초 Watson이 군용으로 고안하였다.

② 미니멀 패스(Minimal path sets)를 구하기 위해서는 미니멀 컷(Minimal Cut sets)의 상대성을 이용한다.

③ 정상사상의 발생확률을 구한 다음 FT를 작성한다.

④ AND 게이트의 확률 계산은 각 입력사상의 곱으로 한다.

23. 다음 통제용 조종장치의 형태 중 그 성격이 다른 것은?

① 노브(knob)

② 푸시버튼(push button)

③ 토글스위치(toggle switch)

④ 로터리선택스위치(rotary select switch)

24. 다음 중 공간 배치의 원칙에 해당되지 않는 것은?

① 중요성의 기능

② 다양성의 원칙

③ 기능별 배치의 원칙

④ 사용빈도의 원칙

25. 다음 중 위험 및 운전성 분석(HAZOP) 수행에 가장 좋은 시점은 어느 단계인가?

① 구상단계

② 생산단계

③ 설치단계

④ 개발단계

26. 1cd의 점광원에서 1m 떨어진 곳에서의 조도가 3lux이었다. 동일한 조건에서 5m 떨어진 곳에서의 조도는 약 몇 lux인가?

① 0.12	② 0.22

③ 0.36	④ 0.56

27. 다음 중 신체와 환경 간의 열교환 과정을 가장 올바르게 나타낸 식은? (단, W는 일, M은 대사, S는 열 축적, R은 복사, C는 대류, E는 증발, Clo는 의복의 단열률이다.)

① W＝(M＋S)±R±C－E

② S＝(M－W)±R±C－E

③ W＝Clo×(M－S)±R±C－E

④ S＝Clo×(M－W)±R±C－E

28. 다음 중 위험을 통제하는데 있어 취해야 할 첫 단계 조사는?

① 작업원을 선발하여 훈련한다.

② 덮개나 격리 등으로 위험을 방호한다.

③ 설계 및 공정계획 시에 위험을 제거토록 한다.

④ 점검과 필요한 안전보호구를 사용하도록 한다.

29. FT도에서 사용되는 다음 기호의 의미로 옳은 것은?

① 결함사상	② 기본사상

③ 통상사상	④ 제외사상

30. System 요소 간의 link 중 인간 커뮤니케이션 Link에 해당되지 않는 것은?

① 방향성 Link

② 통신계 Link

③ 시각 Link

④ 컨트롤 Link

31. 다음 중 일반적인 수공구의 설계원칙으로 볼 수 없는 것은?

① 손목을 곧게 유지한다.

② 반복적인 손가락 동작을 피한다.

③ 사용이 용이한 검지만을 주로 사용한다.

④ 손잡이는 접촉면적을 가능하면 크게 한다.

32. 인간 오류의 분류에 있어 원인에 의한 분류 중 작업자가 기능을 움직이려 해도 필요한 물건, 정보, 에너지 등의 공급이 없는 것처럼 작업자가 움직이려 해도 움직일 수 없어서 발생하는 오류는?

① primary error

② secondary error

③ command error

④ omission error

33. 다음 중 신호의 강도, 진동수에 의한 신호의 상대 식별 등 물리적 자극의 변화 여부를 감지할 수 있는 최소의 자극 범위를 의미하는 것은?

① Chunking

② Stimulus Range

③ SDT(Signal Detection Theory)

④ JND(Just Noticeable Difference)

34. 조도가 400럭스인 위치에 놓인 흰색 종이 위에 짙은 회색의 글자가 씌어져 있다. 종이의 반사율 80%이고, 글자의 반사율은 40%라 할 때 종이와 글자의 대비는 얼마인가?

① -100%	② -50%

③ 50%	④ 100%

35. 다음 중 인간-기계 시스템에서 기계에 비교한 인간의 장점과 가장 거리가 먼 것은?

① 완전히 새로운 해결책을 찾아낸다.

② 여러 개의 프로그램된 활동을 동시에 수행한다.

③ 다양한 경험을 토대로 하여 의사결정을 한다.

④ 상황에 따라 변화하는 복잡한 자극 형태를 식별한다.

36. 성인이 하루에 섭취하는 음식물의 열량 중 일부는 생명을 유지하기 위한 신체기능에 소비되고, 나머지는 일을 한다거나 여가를 즐기는데 사용될 수 있다. 이 중 생명을 유지하기 위한 최소한의 대사량을 무엇이라 하는가?

① BMR	② RMR

③ GSR	④ EMG

37. Chapanis의 위험분석에서 발생이 불가능한(Impossible) 경우의 위험발생률은?

① 10-2/day	② 10-4/day

③ 10-6/day	④ 10-8/day

38. 세발자전거에서 각 바퀴의 신뢰도가 0.9일 때 이 자전거의 신뢰도는 얼마인가?

① 0.729	② 0.810

③ 0.891	④ 0.999

39. 다음 중 형상 암호화된 조종장치에서 “이산 멈춤 위치용” 조종장치로 가장 적절한 것은?

①	②

③	④

40. 다음 중 보전용 자재에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 소비속도가 느려 순환사용이 불가능하므로 폐기시켜야 한다.

② 휴지손실이 적은 자재는 원자재나 부품의 형태로 재고를 유지한다.

③ 열화상태를 경향검사로 예측이 가능한 품목은 적시 발주법을 적용한다.

④ 보전의 기술수준, 관리수준이 재고량을 좌우한다.

【3과목】 기계위험방지기술 (20문제)

41. 선반에서 절삭가공 중 발생하는 연속적인 칩을 자동적으로 끊어 주는 역할을 하는 것은?

① 커버	② 방진구

③ 보안경	④ 칩 브레이커

42. 다음 중 연삭기를 이용한 작업을 할 경우 연삭숫돌을 교체한 후에는 얼마 동안 시험운전을 하여야 하는가?

① 1분 이상	② 3분 이상

③ 10분 이상	④ 15분 이상

43. 다음 중 와이어로프 구성기호 “6×19"의 표기에서 "6"의 의미에 해당하는 것은?

① 소선 수	② 소선의 직경(㎜)

③ 스트랜드 수	④ 로프의 인장강도

44. 다음 중 산업안전보건법령상 안전난간의 구조 및 설치 요건에서 상부난간대의 높이는 바닥면으로부터 얼마 지점에 설치하여야 하는가?

① 30㎝ 이상	② 60㎝ 이상

③ 90㎝ 이상	④ 120㎝ 이상

45. 기계의 안전조건 중 외형의 안전화로 가장 적합한 것은?

① 기계의 회전부에 덮개를 설치하였다.

② 강도의 열화를 고려해 안전율을 최대로 설계하였다.

③ 정전 시 오동작을 방지하기 위하여 자동제어장치를 설치하였다.

④ 사용압력 변동 시의 오동작 방지를 위하여 자동제어 장치를 설치하였다.

46. 드릴로 구멍을 뚫는 작업 중 공작물이 드릴과 함께 회전할 우려가 가장 큰 경우는?

① 처음 구멍을 뚫을 때

② 중간쯤 뚫렸을 때

③ 거의 구멍이 뚫렸을 때

④ 구멍이 완전히 뚫렸을 때

47. 다음 중 톱의 후면날 가까이에 설치되어 목재의 켜진 틈 사이에 끼어서 쐐기작용을 하여 목재가 압박을 가하지 않도록 하는 장치를 무엇이라 하는가?

① 분할날	② 반발방지장치

③ 날접촉예방장치	④ 가동식 접촉예방장치

48. 다음 중 원심기의 방호장치로 가장 적합한 것은?

① 덮개	② 반발방지장치

③ 릴리프밸브	④ 수인식 가드

49. 다음 중 기계설비 안전화의 기본 개념으로서 적절하지 않은 것은?

① fail-safe의 기능을 갖추도록 한다.

② fool proof의 기능을 갖추도록 한다.

③ 안전상 필요한 장치는 단일 구조로 한다.

④ 안전 기능은 기계 장치에 내장되도록 한다.

50. 다음 중 산업안전보건법령상 이동식 크레인을 사용하여 작업할 때의 작업시작 전 점검사항으로 틀린 것은?

① 브레이크⋅클러치 및 조정장치의 기능

② 권과방지장치나 그 밖의 경보장치의 기능

③ 와이어로프가 통하고 있는 곳 및 작업장소의 지반상태

④ 원동기⋅회전축⋅기어 및 풀리 등의 덮개 또는 울 등의 이상 유무

51. 다음 중 산업안전보건법령에 따른 압력용기에 설치하는 안전밸브의 설치 및 작동에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 다단형 압축기에는 각 단 또는 각 공기압축기별로 안전밸브 등을 설치하여야 한다.

② 안전밸브는 이를 통하여 보호하려는 설비의 최저사용압력 이하에서 작동되도록 설정하여야 한다.

③ 화학공정 유체와 안전밸브의 디스크 또는 시트가 직접 접촉될 수 있도록 설치된 경우에는 매년 1회 이상 국가 교정기관에서 검사한 후 납으로 봉인하여 사용한다.

④ 공정안전보고서 이행상태 평가결과가 우수한 사업장의 안전밸브의 경우 검사 주기는 4년마다 1회 이상이다.

52. 클러치 프레스에 부착된 양수조작식 방호장치에 있어서 클러치 맞물림 개소수가 4군데, 매분 행정수가 300SPM일 때 양수조작식 조작부의 최소 안전거리는? (단, 인간의 손의 기준 속도는 1.6m/s로 한다.)

① 240㎜	② 260㎜

③ 340㎜	④ 360㎜

53. 다음 중 벨트 컨베이어의 특징에 해당되지 않는 것은?

① 무인화 작업이 가능하다.

② 연속적으로 물건을 운반할 수 있다.

③ 운반과 동시에 하역작업이 가능하다.

④ 경사각이 클수록 물건을 쉽게 운반할 수 있다.

54. 프레스의 광전자식 방호장치에서 손이 광선을 차단한 직후부터 급정지장치가 작동을 개시한 시간이 0.03초이고, 급정지장치가 작동을 시작하여 슬라이드가 정지한 때까지의 시간이 0.2초라면 광축의 설치위치는 위험점에서 얼마 이상 유지해야 하는가?

① 153㎜	② 279㎜

③ 368㎜	④ 451㎜

55. 다음 중 슬로터(slotter)의 방호장치로 적합하지 않은 것은?

① 칩받이	② 방책

③ 칸막이	④ 인발블록

56. 원래 길이가 150㎜인 슬링체인을 점검한 결과 길이에 변형이 발생하였다. 다음 중 폐기 대상에 해당되는 측정값(길이)으로 옳은 것은?

① 151.5㎜ 초과	② 153.5㎜ 초과

③ 155.5㎜ 초과	④ 157.5㎜ 초과

57. 다음 중 보일러의 부식 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 증기발생이 과다할 때

② 급수처리를 하지 않은 물을 사용할 때

③ 급수에 해로운 불순물이 혼입되었을 때

④ 불순물을 사용하여 수관이 부식되었을 때

58. 산업안전보건법령상 가스집합장치로부터 얼마 이내의 장소에서는 흡연, 화기의 사용 또는 불꽃을 발생할 우려가 있는 행위를 금지하여야 하는가?

① 5m	② 7m

③ 10m	④ 25m

59. 다음 중 선반의 안전장치로 볼 수 없는 것은?

① 울	② 급정지브레이크

③ 안전블럭	④ 칩비산방지 투명판

60. 다음 중 지게차 헤드가드에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 16㎝ 미만일 것

② 강도는 지게차 최대하중의 등분포정하중에 견딜 것

③ 운전자가 서서 조작하는 방식의 지게차의 경우에는 운전석의 바닥면에서 헤드가드의 상부틀 하면까지의 높이가 2m 이상일 것

④ 운전자가 앉아서 조작하는 방식의 지게차의 경우에는 운전자의 좌석 윗면에서 헤드가드의 상부틀 아랫면까지의 높이가 1m 이상일 것

【4과목】 전기 및 화학설비위험방지기술 (20문제)

61. 다음 중 인체접촉상태에 따른 허용접촉전압과 해당 종별의 연결이 틀린 것은?

① 2.5V 이하 - 제1종

② 25V 이하 - 제2종

③ 50V 이하 - 제3종

④ 100V 이하 - 제4종

62. 다음 중 내압 방폭구조인 전기기기의 성능시험에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 성능시험은 모든 내용물이 용기에 장착한 상태로 시험한다.

② 성능시험은 충격시험을 실시한 시료 중 하나를 사용해서 실시한다.

③ 부품의 일부가 용기에 포함되지 않은 상태에서 사용할 수 있도록 설계된 경우, 최적의 조건에서 시험을 실시해야 한다.

④ 제조자가 제시한 자세한 부품 배열방법이 있고, 빈 용기가 최악의 폭발압력을 발생시키는 조건인 경우에는 빈 용기 상태로 시험을 할 수 있다.

63. 다음 중 사업장의 정전기 발생에 대한 재해방지 대책으로 적합하지 못한 것은?

① 습도를 높인다.

② 실내 온도를 높인다.

③ 도체 부분에 접지를 실시한다.

④ 적절한 도전성 재료를 사용한다.

64. 다음 중 교류 아크 용접기에서 자동전격방지장치의 기능으로 틀린 것은?

① 감전위험방지

② 전력손실 감소

③ 정전기 위험방지

④ 무부하 시 안전전압 이하로 저하

65. 옥내배선 중 누전으로 인한 화재방지를 위해 별도로 실시할 필요가 없는 것은?

① 배선 불량 시 재시공 할 것

② 배선로 상에 단로기를 설치할 것

③ 정기적으로 절연저항을 측정할 것

④ 정기적으로 배선시공 상태를 확인할 것

66. 다음 중 전기기기의 절연의 종류와 최고허용온도가 잘못 연결된 것은?

① Y : 90℃	② A : 105℃

③ B : 130℃	④ F : 180℃

67. Dalziel의 심실세동전류와 통전시간과의 관계식에 의하면 인체 전격 시의 통전시간이 4초이었다고 했을 때 심실세동전류의 크기는 약 몇 ㎃인가?

① 42	② 83

③ 165	④ 185

68. 다음 중 전기화재의 직접적인 원인이 아닌 것은?

① 절연 열화	② 애자의 기계적 강도 저하

③ 과전류에 의한 단락	④ 접촉 불량에 의한 과열

69. 다음 중 방폭전기기기의 선정 시 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

① 압력 방폭구조의 경우 최고표면온도

② 내압 방폭구조의 경우 최대안전틈새

③ 안전증 방폭구조의 경우 최대안전틈새

④ 본질안전 방폭구조의 경우 최소점화전류

70. 페인트를 스프레이로 뿌려 도장작업을 하는 작업 중 발생할 수 있는 정전기 대전으로만 이루어진 것은?

① 분출대전, 충돌대전	② 충돌대전, 마찰대전

③ 유동대전, 충돌대전	④ 분출대전, 유동대전

71. 다음 중 전기화재 시 부적합한 소화기는?

① 분말 소화기	② CO₂ 소화기

③ 할론 소화기	④ 산알칼리 소화기

72. 전기설비로 인한 화재폭발의 위험분위기를 생성하지 않도록 하기 위해 필요한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

① 폭발성 가스의 사용 방지

② 폭발성 분진의 생성 방지

③ 폭발성 가스의 체류 방지

④ 폭발성 가스 누설 및 방출 방지

73. 다음 중 위험물에 대한 일반적 개념으로 옳지 않은 것은?

① 반응속도가 급격히 진행된다.

② 화학적 구조 및 결합력이 불안정하다.

③ 대부분 화학적 구조가 복잡한 고분자 물질이다.

④ 그 자체가 위험하다든가 또는 환경 조건에 따라 쉽게 위험성을 나타내는 물질을 말한다.

74. 아세틸렌(C₂H₂)의 공기 중의 완전연소 조성농도(Cst)는 약 얼마인가?

① 6.7vol%	② 7.0vol%

③ 7.4vol%	④ 7.7vol%

75. 가스용기 파열사고의 주요 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 용기 밸브의 이탈

② 용기의 내압력 부족

③ 용기 내압의 이상 상승

④ 용기 내 폭발성 혼합가스 발화

76. 물질안전보건자료(MSDS)의 작성항목이 아닌 것은?

① 물리화학적 특성

② 유해물질의 제조법

③ 환경에 미치는 영향

④ 누출사고 시 대처방법

77. 반응기를 조작방법에 따라 분류할 때 반응기의 한 쪽에서는 원료를 계속적으로 유입하는 동시에 다른 쪽에서는 반응생성물질을 유출시키는 형식의 반응기를 무엇이라 하는가?

① 관형 반응기	② 연속식 반응기

③ 회분식 반응기	④ 교반조형 반응기

78. 윤활유를 닦은 기름걸레를 햇빛이 잘 드는 작업장의 구석에 모아 두었을 때 가장 발생 가능성이 높은 재해는?

① 분진폭발

② 자연발화에 의한 화재

③ 정전기 불꽃에 의한 화재

④ 기계의 마찰열에 의한 화재

79. 다음 중 “공기 중의 발화온도”가 가장 높은 물질은?

① CH₄	② C₂H₂

③ C₂H₆	④ H₂S

80. 공정안전보고서에 포함되어야 할 세부 내용 중 공정안전 자료에 해당하는 것은?

① 결함수분석(FTA)

② 도급업체 안전관리계획

③ 각종 건물⋅설비의 배치도

④ 비상조치계획에 따른 교육계획

【5과목】 건설안전기술 (20문제)

81. 리프트(Lift)의 안전장치에 해당하지 않는 것은?

① 권과방지장치	② 비상정지장치

③ 과부하방지장치	④ 조속기

82. 벽체 콘크리트 타설 시 거푸집이 터져서 콘크리트가 쏟아진 사고가 발생하였다. 다음 중 이 사고의 주요 원인으로 추정할 수 있는 것은?

① 콘크리트를 부어 넣는 속도가 빨랐다.

② 거푸집에 박리제를 다량 도포했다.

③ 대기 온도가 매우 높았다.

④ 시멘트 사용량이 많았다.

83. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 굴착면의 기울기 기준으로 옳지 않은 것은?

① 경암＝1：0.3

② 연암＝1：0.5

③ 풍화암＝1：0.8

④ 보통흙(건지)＝1：1.5~1：1.8

84. 비계발판의 크기를 결정하는 기준은?

① 비계의 제조회사

② 재료의 부식 및 손상 정도

③ 지점의 간격 및 작업 시 하중

④ 비계의 높이

85. 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락 할 위험이 있는 장소에 설치하는 것과 거리가 먼 것은?

① 교차가새	② 안전난간

③ 울타리	④ 수직형 추락방망

86. 콘크리트를 타설할 때 거푸집에 작용하는 콘크리트 측압에 영향을 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

① 콘크리트 타설 속도	② 콘크리트 타설 높이

③ 콘크리트의 강도	④ 콘크리트 단위용적질량

87. 토사붕괴 재해의 발생 원인으로 보기 어려운 것은?

① 부석의 점검을 소홀히 했다.

② 지질조사를 충분히 하지 않았다.

③ 굴착면 상하에서 동시작업을 했다.

④ 안식각으로 굴착했다.

88. 추락에 의한 위험방지를 위해 조치해야 할 사항과 거리가 먼 것은?

① 추락방지망 설치	② 안전난간 설치

③ 안전모 착용	④ 투하설비 설치

89. 가설계단 및 계단참의 하중에 대한 지지력은 최소 얼마 이상이어야 하는가?

① 300㎏/㎡	② 400㎏/㎡

③ 500㎏/㎡	④ 600㎏/㎡

90. 강관비계 중 단관비계의 조립간격(벽체와의 연결 간격)으로 옳은 것은?

① 수직방향 : 6m, 수평방향 : 8m

② 수직방향 : 5m, 수평방향 : 5m

③ 수직방향 : 4m, 수평방향 : 6m

④ 수직방향 : 8m, 수평방향 : 6m

91. 철골구조에서 강풍에 대한 내력이 설계에 고려되었는지 검토를 실시하지 않아도 되는 건물은?

① 높이 30m인 건물

② 연면적당 철골량이 45㎏인 건물

③ 단면구조가 일정한 구조물

④ 이음부가 현장용접인 건물

92. 콘크리트의 재료분리현상 없이 거푸집 내부에 쉽게 타설 할 수 있는 정도를 나타내는 것은?

① Workability	② Bleeding

③ Consistency	④ Finishability

93. 굴착공사에서 굴착 깊이가 5m, 굴착 저면의 폭이 5m인 경우 양단면 굴착을 할 때 굴착부 상단면의 폭은? (단, 굴착면의 기울기는 1：1로 한다.)

① 10m	② 15m

③ 20m	④ 25m

94. 화물을 적재하는 경우에 준수하여야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

① 침하 우려가 없는 튼튼한 기반 위에 적재할 것

② 건물의 칸막이나 벽 등이 화물의 압력에 견딜 만큼의 강도를 지니지 아니한 경우에는 칸막이나 벽에 기대어 적재하지 않도록 할 것

③ 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 말 것

④ 편하중이 발생하도록 쌓을 것

95. 거푸집의 일반적인 조립순서를 옳게 나열한 것은?

① 기둥 → 보받이 내력벽 → 큰보 → 작은보 → 바닥판 → 내벽 → 외벽

② 외벽 → 보받이 내력벽 → 큰보 → 작은보 → 바닥판 → 내력 → 기둥

③ 기둥 → 보받이 내력벽 → 작은보 → 큰보 → 바닥판 → 내벽 → 외벽

④ 기둥 → 보받이 내력벽 → 바닥판 → 큰보 → 작은보 → 내벽 → 외벽

96. 건설기계에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 백호는 장비가 위치한 지면보다 높은 곳의 땅을 파는 데에 적합하다.

② 바이브레이션 롤러는 노반 및 소일시멘트 등의 다지기에 사용된다.

③ 파워쇼벨은 지면에 구멍을 뚫어 낙하해머 또는 디젤 해머에 의해 강관말뚝, 널말뚝 등을 박는데 이용된다.

④ 가이데릭은 지면을 일정한 두께로 깎는 데에 이용된다.

97. 일반적으로 사면이 가장 위험한 경우는 어느 때인가?

① 사면이 완전 건조 상태일 때

② 사면의 수위가 서서히 상승할 때

③ 사면이 완전 포화 상태일 때

④ 사면의 수위가 급격히 하강할 때

98. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 작업장 근로자의 안전한 통행을 위하여 통로에 설치하여야 하는 조명 시설의 조도기준(Lux)는?

① 30Lux 이상	② 75Lux 이상

③ 150Lux 이상	④ 300Lux 이상

99. 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적⋅기능적 결함 등이 발견되어 보수⋅보강 등의 조치를 하기 위하여 필요한 경우에 실시하는 것은?

① 자체안전점검	② 정밀안전점검

③ 상시안전점검	④ 품질관리점검

100. 건설작업용 리프트에 대하여 바람에 의한 붕괴를 방지하는 조치를 한다고 할 때 그 기준이 되는 최소 풍속은?

① 순간 풍속 30m/sec 초과

② 순간 풍속 35m/sec 초과

③ 순간 풍속 40m/sec 초과

④ 순간 풍속 45m/sec 초과